项目需求书（货物-通用类）

四、技术要求

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	▲工作站
	主机技术要求见附件1 工作站技术要求-主机
显示器技术要求见附件1 工作站技术要求-显示器
	套
	60
	
	是

	2
	移动工作站
	移动工作站技术要求见后文 移动工作站技术要求
	台
	10
	
	是

	3
	3D 打印机
	1.产品类型：桌面式3D打印机；

2.机身材质：钢材/塑料/玻璃；

3.打印尺寸：≥256*256*256mm2；

3.工具头规格要求

（1）材质：不锈钢；

（2）喷嘴最高温度：不低于300℃；

（3）喷嘴尺寸：应支持0.2mm/0.4mm/0.6mm/0.8mm；

（4）切刀：内置；

（5）适配线材直径：不低于1.75mm；

4.工具头移动速度：≥500mm/s；

5.耗材：应支持但不限于PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA、尼龙线材、聚碳酸酯线材；

6.功能：应支持但不限于延迟摄影、断料检测、线料用量、余料检测、断电续打等；

7.控制方式：应支持但不限于按键、移动APP、电脑端程序；

8.通讯方式：应支持但不限于Wi-Fi、Bluetooth；

9.显示屏：≥2.7英寸；

10.设备尺寸：≤400*400*460mm3；

11.设备重量：≤13KG。
	台
	2
	
	否


	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU 信息
	否
	X86架构14代或以上系列处理器，主频≥2Ghz，≥16核心，≥24MB缓存，≥16线程，≥28W热功耗，通道数≥2，最高速率≥DDR5 5600Mhz

	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	否
	支持DDR5及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	*内存条配置数量
（板载内存不涉及）
	否
	≥1（板载内存不涉及）

	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	与处理器相匹配的芯片组

	6
	产品规格
	
	*主板支持的CPU和内存情况
	否
	X86架构14代或以上系列处理器1颗，≥2个DDR5内存插槽

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	否
	本次采购对此项无需求

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	≥4个USB接口（其中两个type-C接口且均为雷电4接口），≥1个RJ45有线网口，≥1个HDMI视频接口

	9
	产品规格
	
	*单内存插槽最大可支持容量
（板载内存不涉及）
	是
	≥48GB（板载内存不涉及）

	10
	产品规格
	
	*内存插槽满配时
提供的最高内存总容量
	是
	≥96GB（板载内存不涉及）

	11
	产品规格
	*存储设备规格
	*固态盘数量
	否
	≥1 个

	12
	产品规格
	
	*固态存储容量
	是
	≥512GB

	13
	产品规格
	
	*固态盘数量
	否
	≥1 个

	14
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	否
	≥0

	15
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	否
	本次采购对此项无需求

	16
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	是
	本次采购对此项无需求

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	本次采购对此项无需求

	18
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	否
	本次采购对此项无需求

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	支持PCIe/NVMe等类型接口协议

	20
	产品规格
	
	固态存储形态
	否
	采用插卡形态，插卡形态宜符合M.2标准尺寸和接口定义

	21
	产品规格
	
	*存储设备扩展盘位
	否
	≥1个

	22
	产品规格
	
	*存储设备其他参与要求
	否
	本次采购对此项无需求

	23
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	否
	配置独立显卡，显存类型应为GDDR7及以上

	25
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	是
	若配置独立显卡，显存位宽≥96 位

	26
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	是
	若配置独立显卡，显存容量≥6GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	本次采购对此项无需求

	28
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	≥80%

	29
	产品规格
	
	*显示屏分辨率
	是
	≥3072x1920

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	是
	≥150 像素/英寸

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	是
	水平≥178 °

	32
	产品规格
	
	*显示屏尺寸
	否
	14英寸

	33
	产品规格
	
	*显示屏屏幕比例
	否
	16:10

	34
	产品规格
	
	*显示屏防蓝光
	是
	本次采购对此项无需求

	35
	产品规格
	
	*显示屏低频闪
	是
	本次采购对此项无需求

	36
	产品规格
	
	*显示屏防炫目
	是
	本次采购对此项无需求

	37
	产品规格
	*外设规格
	*传声器数量
	否
	≥1 个

	38
	产品规格
	
	*扬声器数量
	否
	≥2 个

	39
	产品规格
	
	*鼠标数量
	否
	≥1 个

	40
	产品规格
	
	*键盘数量
	否
	≥1 个

	41
	产品规格
	
	*触控板数量
	否
	≥1 个

	42
	产品规格
	
	*摄像头数量
	否
	≥1 个

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个

	44
	产品规格
	
	*键盘按键数目
	否
	62 键/84 键/105 键等

	45
	产品规格
	
	*摄像头像素
	是
	≥100 万

	46
	产品规格
	
	*摄像头分辨率
	是
	≥1280x720

	47
	产品规格
	
	*内置扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个

	48
	产品规格
	
	*内置扬声器频率范围
	是
	本次采购对此项无需求

	49
	产品规格
	
	*内置扬声器总谐波失真
	是
	本次采购对此项无需求

	50
	产品规格
	
	*内置扬声器最大声压级
	是
	本次采购对此项无需求

	51
	产品规格
	
	*键盘键程
	否
	0.9mm ~ 2.3 mm

	52
	产品规格
	
	*键盘按键压力
	否
	按键压力宜在 0.3～0.8N 之间

	53
	产品规格
	
	*键盘颜色
	否
	黑色商务色系

	54
	产品规格
	
	*鼠标连接方式
	否
	无线

	55
	产品规格
	
	*有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米

	56
	产品规格
	
	*鼠标 DPI 分辨率
	否
	   ~
800 1600

	57
	产品规格
	
	鼠标颜色
	否
	黑色商务色系

	58
	产品规格
	
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关
规定

	59
	产品规格
	
	*触控板尺寸
	否
	≥70mm×50mm

	60
	产品规格
	
	*触控板材质
	否
	采用麦拉片或玻璃等材质

	61
	产品规格
	
	光驱规格
	否
	本次采购对此项无需求

	62
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	≥1需内置

	63
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0

	64
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0

	65
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	否
	USB接口数量≥4个，其中≥2个Type-C接口（支持雷电4协议）

	66
	产品规格
	
	*视频接口数量
	否
	≥3

	67
	产品规格
	
	*输入充电接口数量
	否
	≥1

	68
	产品规格
	
	*音频接口数量
	否
	≥1

	69
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	否
	≥0

	70
	产品规格
	*电池规格
	*电池额定能量
	否
	≥52Wh

	71
	产品规格
	
	*电池充放电次数
	是
	本次采购对此项无需求

	72
	产品规格
	
	快速充电功能
	是
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD

	73
	产品规格
	
	*电池安全要求
	否
	本次采购对此项无需求

	74
	产品规格
	
	电池电芯材质
	否
	供应商给出电池电芯材料信息

	75
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数

	76
	产品规格
	
	*整机结构
	否
	a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和
其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插
拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上；
o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定

	77
	产品规格
	
	*整机噪音
	否
	本次采购对此项无需求

	78
	产品规格
	
	*整机散热
	否
	本次采购对此项无需求

	79
	产品规格
	
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到 GB 28380标准中能效等级 2 级及以上

	80
	产品规格
	
	*整机重量
	否
	≤1.8kg

	81
	产品规格
	
	*整机厚度
	否
	≤18mm（不含脚垫）

	82
	产品规格
	
	机身材质
	否
	塑料/金属等

	83
	产品规格
	
	*机身颜色
	否
	选用黑色商务色系

	84
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	否
	≥16

	85
	性能要求
	
	*CPU 主频
	否
	≥2GHz

	86
	性能要求
	
	*CPU 末级缓存容量
	是
	≥24MB

	87
	性能要求
	
	*CPU支持的内存最高速率
	是
	≥5600MHz

	88
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥5600MHz

	89
	性能要求
	*显卡
性能
	*显示分辨率
	是
	≥3072x1920

	90
	性能要求
	
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥2235Mhz

	91
	性能要求
	
	*显存等效频率
	是
	≥1700Mhz

	92
	性能要求
	
	*显卡可支持多屏
同时显示数量
	是
	显卡应支持 2 块屏幕（笔记本屏幕+扩展屏幕）同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	93
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	≥120Hz

	94
	性能要求
	
	*显示屏位深
	是
	≥8位

	95
	性能要求
	
	*显示屏色域
	是
	≥100%DCI-P3

	96
	性能要求
	
	*显示屏色准
	是
	本次采购对此项无需求

	97
	性能要求
	
	*显示屏响应时间
	是
	本次采购对此项无需求

	98
	性能要求
	
	*显示屏亮度
	是
	≥500尼特

	99
	性能要求
	
	*显示屏亮度一致性
	是
	本次采购对此项无需求

	100
	性能要求
	
	*显示屏对比度
	是
	本次采购对此项无需求

	101
	性能要求
	
	*显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关
规定

	102
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	103
	性能要求
	
	*支持无线网络
通信技术协议
	是
	支持 WiFi7 及以上协议

	104
	性能要求
	
	*无线网卡频宽
	是
	本次采购对此项无需求

	105
	性能要求
	*电源适配器性能
	*电源适配器电源效率
	是
	本次采购对此项无需求

	106
	性能要求
	*待机性能
	*满载待机性能（LTP）
	是
	本次采购对此项无需求

	107
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口
(板载内存不涉及)
	否
	供应商给出内存扩展接口数量

	108
	功能要求
	
	存储扩展接口
(板载存储不涉及)
	否
	≥1个M.2固态硬盘扩展接口

	109
	功能要求
	
	*主板 USB瞬间过流保护
	否
	支持瞬间过流保护功能

	110
	功能要求
	
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能

	111
	功能要求
	
	*I/O 接口功能
	否
	USB接口数量≥4个，其中≥2个Type-C接口（支持雷电4协议）

	112
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 2 种显示接口

	113
	功能要求
	
	*显示功能
	否
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式

	114
	功能要求
	*外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	支持物理隐私保护开关

	115
	功能要求
	
	传声器降噪
	否
	支持降噪功能

	116
	功能要求
	
	音频处理功能
	否
	支持音频效果处理功能

	117
	功能要求
	
	键盘背光
	否
	支持键盘背光

	118
	功能要求
	
	触控板多点触控
	否
	支持 2 点及以上触控功能

	119
	功能要求
	
	*光驱功能
	否
	本次采购对此项无需求

	120
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	本次采购对此项无需求

	121
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功
能；b)支持访问网络和数据交换功
能

	122
	功能要求
	
	*无线网卡频段
	否
	支持双频段

	123
	功能要求
	
	物理开关
	否
	支持网络设备物理开关

	124
	功能要求
	
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	125
	功能要求
	
	*蓝牙协议
	是
	支持蓝牙5.4及以上协议

	126
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	否
	内置支持标准RJ45 接口（非外接）

	127
	功能要求
	
	*无线网卡标准
	否
	符合 GB 15629.11 所有部分

	128
	功能要求
	
	网络设备拆装
	否
	若配置无线网络设备应支持物理拆装

	129
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能

	130
	功能要求
	
	*视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 2 种显示接口

	131
	功能要求
	
	*HDMI、DP、Type-C 
显示接口要求
	否
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	132
	功能要求
	
	*输入充电接口类型
	否
	Type-C 接口

	133
	功能要求
	
	其他接口
	否
	本次采购对此项无需求

	134
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	否
	本次采购对此项无需求

	135
	功能要求
	*电源功能
	电池快充
	否
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD

	136
	功能要求
	
	*电源线适配能力
	否
	符合 GB 15934-2008
对于可拆线插头 GB15934 不做要求

	137
	功能要求
	*操作
系统
及软
件功
能
	*中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定

	138
	功能要求
	
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	139
	功能要求
	
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能

	140
	功能要求
	
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	141
	功能要求
	
	固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	142
	功能要求
	
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	本次采购对此项无需求

	143
	功能要求
	
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信
息等功能

	144
	功能要求
	
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	145
	功能要求
	
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	146
	功能要求
	
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能

	147
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	本次采购对此项无需求

	148
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	本次采购对此项无需求

	149
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	本次采购对此项无需求

	150
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	否
	支持 NPU/GPU 等 A I 加速模块

	151
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	支持视频编解码加速模块

	152
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	支持影像处理加速模块

	153
	可靠性要求
	*存储设备
	*固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 85TB（条件：256GB 硬盘容
量）

	154
	可靠性要求
	
	*机械硬盘寿命
	是
	本次采购对此项无需求

	155
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	本次采购对此项无需求

	156
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次

	157
	可靠性要求
	
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次

	158
	可靠性要求
	
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不
低于 3000 次，功能、外观完好

	159
	可靠性要求
	
	*风扇寿命
	是
	≥4 万小时

	160
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	本次采购对此项无需求

	161
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
气候环境适应性
	否
	本次采购对此项无需求

	162
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
振动适应性
	否
	符合 GJB 150.16A 中规定

	163
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
冲击适应性
	否
	符合 GJB 150.18A 中规定

	164
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
碰撞适应性
	否
	本次采购对此项无需求

	165
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
自由跌落适应性
	否
	本次采购对此项无需求

	166
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的
运输包装件跌落适应性
	否
	本次采购对此项无需求

	167
	可靠性要求
	
	*MTBF 测试
	是
	本次采购对此项无需求

	168
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	169
	兼容要求
	
	*数据库兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	170
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	171
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	172
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	173
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	供应商提供自检测试工具

	174
	服务要求
	
	*服务响应
	否
	a）提供产品5年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；
b）提供政企专线 7*24 在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
d）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，服务可通过电话或官方网站查询。

	175
	服务要求
	
	*服务周期
	是
	支持产品延保≥3 年
提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）

	176
	服务要求
	
	*预装操作系统
	否
	原厂预装正版windows11操作系统以及office办公软件

	177
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	178
	服务要求
	
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	179
	服务要求
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	否
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务

	180
	服务要求
	
	*整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年。

	181
	服务要求
	
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证

	182
	服务要求
	
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导

	183
	服务要求
	
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	184
	服务要求
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	185
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架
构平台的应用运行

	186
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或
提供可兼容原设备的升级换代产品

	187
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方
案确保产品的服务保障

	188
	供应保障要求
	
	*供应能力证明
	否
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	189
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	否
	本次采购对此项无需求

	190
	安全要求
	*整机安全性要求
	USB 端口管控
	否
	本次采购对此项无需求

	191
	安全要求
	
	*密码算法实现
	否
	本次采购对此项无需求

	192
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	本次采购对此项无需求

	193
	安全要求
	
	*信息安全基本要求
	否
	本次采购对此项无需求

	194
	安全要求
	
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	195
	安全要求
	
	*限用物质的限量要求
	否
	本次采购对此项无需求


移动工作站技术要求：

注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：项目验收合格后一次性付全款。
