
天津市公安局滨海分局采购执法执勤警用车辆项目需求书
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一、项目背景
天津市公安局滨海分局为满足本局日常违法嫌疑人、涉案人员短途押解、看守所及办案区人员转运勤务工作需求，提升执法押解安全、规范执法办案流程，拟采购1台汽油版警用囚车，用于常态化涉案人员转运、短途押解执勤。本项目资金为财政预算资金，严格按照政府采购相关规定执行。
二、项目预算
本项目采购总体预算：17.75万元，预算包含整车、警用外观喷涂、随车工具、质保、运输、调试、检测、牌照费、购置税、一年车辆保险（包括：交强险、200万元三者险、车损险、车上人员责任险（每座5万元），不计免赔附加险）及车船税、警灯警报等相关全部费用，采购人无需额外支付其他费用。
三、投标人资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定全部条件，提供对应证明材料。 
（二）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。 
四、售后服务要求
1. 整车包修期限不低于2年或行驶50000公里，以先到者为准；车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或50000公里，以先到者为准。保修期、三包有效期自采购人开具购车发票当日起计算。
2. 质保期内车辆出现原厂底盘、改装囚舱、警灯警报等全部产品质量问题，供应商免费维修，承担全部工时费、材料费、配件更换费用。
3. 供应商24小时救援联系电话、维修技术人员数量及情况、配件库存保障能力。
4. 终身提供车辆常规保养、配件更换优惠服务，故障报修市区4小时内到场处置，县域8小时内到场。
五、交货、资料及合规要求
1. 交货周期：合同签订后30日内完成整车交付、调试并交付采购人；特殊情况以双方签订采购合同约定为准。
2. 交货地点：采购人指定地点，含车辆落地、现场调试、功能验收全流程服务（特殊情况以合同为准）。
3. 随车完整资料：整车机动车合格证、车辆一致性证书、使用维修手册、环保清单、购车发票等全套上牌资料。
4. 供货渠道要求：投标人须承诺车辆为正规渠道整车，若查实车辆为非法渠道、套公告，视为投标欺诈，供应商据实赔偿采购人实际损失，并承担全部法律责任。
5. 上牌保障：整车所有参数、外观喷涂完全满足天津市机动车注册上牌全部标准，供应商配合完成车辆上牌前期资料核验，上牌产生合规工本费由供应商承担。
6.本项目不接受进口车辆、进口配件投标，全部整车及零部件须为国产合规产品。
7.投标人须出具正规整车公告、机动车合格证，承诺车辆可在天津市正常注册登记上牌。
六、付款方式
1. 整车到货、现场安装调试完成，全部设备、囚舱、警用功能无质量缺陷，采购人组织验收合格并出具验收单后15个工作日内，支付合同总金额100%全款。
2. 本项目资金来源为财政专项拨款，实际付款时限以财政审批、国库拨款流程为准，供应商不得以此为由延迟维保、售后服务。

整车基础技术参数表
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	★燃油类型：汽油,国六B
	









17.75

	
	
	
	★车身结构：7座，MPV
	

	
	
	
	车身长度（mm）:4825≤长≤5200
	

	
	
	
	车身宽度（mm）:1825≤宽≤1890
	

	
	
	
	车身高度（mm）：1935≤高≤2160
	

	
	
	
	轴距（mm）：≥2800
	

	
	
	
	发动机排量（ml）：≤1999
	

	
	
	
	进气形式：涡轮增压/自然吸气
	

	
	
	
	发动机功率（kw）：≥100
	

	
	
	
	发动机扭矩（N.m）：≥200
	

	
	
	
	发动机马力(Ps)：≥140
	

	
	
	
	车辆颜色：白色
	

	
	
	
	驱动形式：前置前驱
	

	
	
	
	制动类型：前盘后盘
	

	
	
	
	其他配置：主驾驶安全气囊，ABS/EBD，胎压监测，倒车雷达，铝合金轮圈，遥控钥匙，车内中控锁，前后电动车窗，喷涂04式警用外观（公安）字样，车内不锈钢囚笼，地环3个，囚笼内3人专用座箱（2+1人位配置），内防爆网、尾窗内防爆网，PVC防滑地毯、隐私玻璃膜，长条警灯及警报。
	



八、验收标准与流程
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
九、其他要求
★1、中标供应商需拆除车辆本身自带定位模块。

投标文件所有技术响应须逐条对应本需求书，技术参数负偏离项需单独列明，★关键条款不允许负偏离。

