项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景
我院内镜中心目前信息化水平相对薄弱，缺乏统一集成的内镜专用信息平台，诊疗数据分散、流程管理不规范，难以支撑高质量内镜业务开展。配套在用的内镜工作站共3套，其中设备6台为 2019年前购置，设备老化、运行卡顿、兼容性差，已不能满足内镜业务系统稳定运行需求。造成在科研统计，教学分析工作方面带来诸多不便，无法进行疾病相关性的深层次挖掘与分析； 
依托人工智能、内镜影像智能分析技术，更新消化内镜图文系统，搭建一体化内镜诊疗智能质控体系；实现内镜全流程质控智能化、内镜数据管理规范化，全面提升消化内镜诊疗质量、降低漏诊风险，同时打通内镜临床数据价值，高效支撑院内科研统计、教学复盘及疾病深度分析工作。
二、项目预算
第一包：¥132,5000.00元；
三、资格要求
（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。
1.投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中：
1)供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；
2)供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；
3)供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；
4)供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；
5)供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
2.投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：
1)供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的依法缴税凭据复印件；
2)供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前三个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；
3)供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前三个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。
注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
3.近三年内（本项目投标截止期前）投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：
[bookmark: _GoBack]1)重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
2)供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
4.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明。
同时，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查时，将于本项目查询截止时点在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对供应商进行没有上款所述失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录，查询截止时点为：本项目投标截止期当日。对经查询被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，其投标将按无效投标处理。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，投标人须提供声明。
6.投标人已按照招标公告要求购买了招标文件。
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目接受/不接受联合体。
四、技术要求
示例：
第一包：智能化内镜网络信息系统
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	消化内镜网络服务端模块
	1.	基于当前主流操作系统和数据库设计。
2.	整套系统采用平台化、一体化的设计，平台上各个系统采用同源同构的设计，相互之间可以实现无缝集成。
3.	客户端支持WIN 7/WIN 10（32位或64位）操作系统。
4.	系统提供7×24小时运行。
5.	系统在生产环境部署，项目实施工作不能影响医院现有工作。
6.	完整的权限控制，合法用户方可使用。
7.	新购设备能顺畅接入系统。
8.	系统遵循DICOM3.0、HL7、IHE国际标准。
9.	支持DICOM 3.0 Storage SCP（影像存储）、SCU（影像发送）、Query/Retrieve（查询获取）。
10.	支持DICOM 3.0压缩服务和存储验证服务。
11.	为杜绝形成信息孤岛，系统需符合IHE（Integrating the Healthcare Enterprise）医疗信息系统集成规范。
12.	支持HL7标准,WebService或中间件方式的集成方式。
	套
	1
	
	否

	2
	预约登记系统
	1.	可根据HIS提供的信息，将病人基本资料及临床检查信息自动获取模块。
2.	提供患者登记功能，产生患者排队队列。
3.	对不同申请类型的病人显示不同的颜色和优先级。
4.	可直观显示各个检查室的患者分配情况。
5.	提供数据检索功能，可以通过各种条件检索预约登记的患者信息。
6.	支持可视化的排队安排界面，护士可快速对病人进行预约排队安排。
7.	预约签到：对于已预约病人，根据预约信息签到并安排检查。并可补充登记检查信息。
8.	分诊调整：对因故不能立即检查的病人，可人工调整其分诊排队顺序。对急诊病人，也可提前排队顺序。
9.	语音叫号：分诊台可播放语音叫号。语音信息需能读出病人中文姓名等各种信息。可由用户自行设定。
10.	分诊大屏：分诊信息可以显示在病人集中候诊处的大屏幕显示器上。
11.	绿色通道病人处理：对于因各种紧急或特殊情况未正常挂号、登记、收费的病人提供特别处理流程。非特殊病人必须先收费后检查。
12.	医生操作终端具有顺序呼叫、重复呼叫、选择呼叫功能。
	套
	2
	
	否

	3
	内镜图文报告系统
	1.	候诊队列可根据房间、检查类型进行过滤显示。
2.	可通过患者预约信息条码快速定位病人，并进行检查前的二次确认。
3.	支持各种内镜视频接口，包括DVI、SDI、RGB/YUV、S-VIDEO、复合视频。
4.	支持内镜、超声高清信号采集，分辨率最大可1920*1080。
5.	DICOM3.0标准：全面符合DICOM影像标准, 标准化图像采集与归档。
6.	支持图像的自动裁剪，报告打印时系统可将黑边剪切掉。
7.	提供脚踏开关控制采集图片操作。
8.	工作站支持图像定格自动采集图片，无需通过鼠标点击、脚踏开关或内镜手柄按钮进行图像采集。（需提软件截图和现场程序演示）
9.	报告界面上，鼠标选停在所采集的图片，图片即可自动放大显示，无需鼠标单击或双击打开图片即可查看图片的完整/清晰内容，减少无效操作，提高工作效率。（需提软件截图和现场程序演示）
10.	可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。
11.	采集的动态视频可进行二次提取。
12.	静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。
13.	采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。
14.	支持内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。
15.	支持超声内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。
16.	支持X光信号的动态采集（录像）。采集帧率大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。
17.	ERCP工作站具备放射线、内镜2路视频信号的同录同播功能，即放射线视频和内镜视频可以一键同步录像；录制的视频文件可以一键回放，回放的放射线视频和内镜视频是基于同一时间轴回放。（需提软件截图和现场程序演示）
18.	超声内镜工作站具备超声、内镜2路视频信号的同录同播功能，即超声视频和内镜视频可以一键同步录像；录制的视频文件可以一键回放，回放的超声视频和内镜视频是基于同一时间轴回放。
19.	多线程操作：允许在编辑上一病人报告同时采集其他病人的图像。
20.	报告书写时，患者列表可根据科室需求自定义类别分类显示。
21.	报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可加以编辑，快速生成影像诊断报告。
22.	支持病例“阳性”标记，可以统计阳性率。
23.	可以将病例标记为“典型病例”。
24.	以供科研和教学使用。医生可以建立个人病例收藏夹。
25.	支持多条件组合模糊查询。具有快速检索、高级检索多种方式。
26.	报告的打印格式支持客户化定制，打印输出时，支持根据用户选择图像的数量智能选取报告格式。
27.	图像描述：支持报告中对图像性质的描述，其文字内容由诊断医生输入，并在报告上打印出来。
28.	实现图片导出时自动增加水印功能。在系统中可自定义水印的内容、字体大小，导出图片时，可自动在图片中增加水印（需提供软件截图和现场程序演示）。
29.	具有开放的解剖示意图库功能。可对各个部位的解剖示意图进行编辑，连同报告一起打印出。
30.	支持自动患者匹配功能，如该患者以前在本科室有过检查历史，则自动将多次检查归入同一患者名下。
31.	根据图像数量，自动选择报告格式。
	套
	8
	
	否

	4
	主任审核工作站（科室管理）
	1.	支持按用户类别或者组类别赋予使用权限。
2.	系统的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限，还可根据用户需求设置初始密码。可按用户或者组类别赋予使用权限，支持对个别用户或者用户组，分配使用或者变更系统资源及数据的使用控制功能。
3.	每个用户必须使用各自的ID和密码登录系统，访问系统中的数据。
4.	支持特殊疾病的统计和查询。
5.	支持阳性率统计。
6.	支持将检查信息导出到Excel。
7.	支持登记员工作量统计。
8.	支持按时间段工作量统计。
9.	支持检查项目明细统计。
10.	支持申请科室明细统计。
11.	支持报告医生工作量统计。
	套
	2
	
	否

	5
	内镜智能质控管理服务端
	1.	提供面向所有内镜工作站所采集的图片智能化识别。
2.	支持消化内镜诊疗质控指标的量化、自动采集、上报，可无缝对接国家消化内镜质控中心信息管理平台。具体包含国家消化内镜质控中心发布的18个消化内镜质控指标。
	套
	1
	
	否

	6
	内镜智能质控管理诊室端
	1.	质控模块深度嵌入当前消化内镜系统界面，非第三方外挂系统。UI设计规范和操作规范与当前系统一致。
2.	所有图文报告工作站（带有采集卡的）均具有人工智能智能识别功能。
3.	每台工作站每采集一张图片，可通过人工智能进行识别，识别上消化道部位，部位分类包括至少30个位置。系统内置示意图，示意图分割至少30个部位，每识别到一个部位，则自动填充示意图。（需提软件截图）
	套
	8
	
	否

	7
	质控看板
	1.	科室质控数据实时显示，支持国家消化内镜最新18项质控指标（2022版）的计算。 
2.	可显示关键指标的一段周期内的变化情况。例如自动计算显示10周内：上消化道检查完整率，结直肠准备优良率，结直肠检查退镜时长≥6分钟，结直肠镜插管成功率这四个指标的趋势变化图。（需提软件截图）
	套
	1
	
	否

	8
	示教系统服务端
	1.	采用B/S架构，支持所有录播服务单元的影像采集模块的集中管理以及直播，为用户管理和访问分散设备提供入口；
2.	系统采用B/S（浏览器/服务器）与C/S（客户端/服务器）混合架构，具备所有录播服务单元的影像采集模块的集中管理以及直播，为用户管理和访问分散设备提供高效的入口；
3.	具备服务器管理、医院管理、用户管理、角色管理、权限管理、终端管理等功能；
4.	支持系统管理员、主任、医生、护士等多级角色权限管理，系统管理员具备最高权限；
5.	具备网络扫描技术智能识别自动注册终端设备;
6.	具备所有录播服务单元、客户端的统一集中参数配置与权限管理，每项功能都可以单独设置权限开启；
7.	具备手术直播，手术转播、手术录像、视频点播、手术室视频列表查看; 
8.	具备各类医学视频的图像采集、网络传输、存储、分享的功能;
9.	具备与医学视频传输示教系统相关的计算机软件著作权登记证书,证书上须包含“医学视频”和“网络传输”的关键词；
10.	终端具备窗口播放优先级自定义，支持视频信号优先级设置； 
11.	具备多个手术室同时接入的多方通话功能 （须提供功能截图）
12.	具备按手术日期、科室、患者姓名等多维度进行分类检索;
13.	具备病人信息及录像关联化集中管理;
14.	具备多台客户端的同时访问与管理;
15.	支持日志记录及查询；
16.	系统具备 7×24 小时运行；
17.	系统具备数据备份与恢复功能；
	套
	1
	
	否

	9
	手术示教录播服务单元（4路高清）
	1.	外景摄像机
1）COMS传感器≥1/2.8英寸；
2）视频格式≥1080P-60HZ；
3）光学变焦≥12倍；
4）最低照度≥0.5lux，信噪比>55dB；
5）视频接口：HDMI输出≥1路、3GSDI输出≥1路；
6）支持IP编码；
2.	无线耳麦
1)	通话时间长8小时以上，待机36小时以上
2)	可选择的自动休眠模式
3)	降噪麦克风
4)	头戴式
3.	医技协同终端
1)	全嵌入式设计，高性能 SoC 处理器，集成先进 CPU、GPU、DSP 等多元处理单元，具备7×24 小时不间断运行；
2)	具备4路高清医学影像并行编码；
3)	★视频输入HDMI≥2路（4K分辨率），3G-SDI≥1路， USB高清视频≥1路， IP网络流转码≥4路，RJ45以太网接口≥3个； 
4)	具备 CMA，CNAS 检验资质的权威机构出具的检测报告复印件;
4.	软件功能
1)	可手动新建手术信息；
2)	支持无人值守，自动创建病例;（须提供功能截图）；
3)	具备实时录像、采图，录像回放采图，并关联归档到病人资料; （须提供功能截图）
4)	具备打印图文报告或纯文字报告;（须提供功能截图）
5)	具有图像的导入、导出功能;
6)	具备同时显示不少于2路高清图像，可自由切换单画面/双画面/三分屏/四分屏等组合显示模式，画面布局支持自定义视频墙;
7)	具备根据视频源数量及重要程度系统智能化组合视频窗口布局;
8)	具备智能语音控制遥控摄像机推拉摇移，放大缩小；（须提供功能截图）
9)	支持多方同时通话;
10)	手术室通话具备远端呼叫自动应答或手工应答模式; 
11)	具备在手术室实时预览示教室回传的视频画面；
12)	直播中可随时主动停止直播;
13)	文字台标：术中可插入双行台标/单行台标，显示术者姓名和医院名称;
14)	隐私遮罩：直播中为保护患者及相关人员的隐私，进行电子隐私遮罩及马赛克处理; 支持多种形状的遮罩，如矩形、圆形等；
15)	电子白板：手术示教过程中用于实时标注、讲解与互动辅助的教学工具，具备直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度测量，画面冻结;
16)	具备日志详细记录同步服务器;
	套
	1
	
	否

	10
	会议室示教解码终端服务单元
	1)	支持所有录播服务单元影像直播；
2)	支持流媒体传输协议：RTMP/RTSP；
3)	支持视频编码标准： H.264,H.265；
4)	支持图像编码分辨率：最高4K解码；
5)	支持每路视频高清、标清格式任意切换；
6)	支持单画面，多画面，画中画及位置大小任意改变，支持自定义视频墙；
7)	隐私遮罩：直播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理，可与其他端实时互动操做；
8)	电子白板：直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度面积测量，画面冻结，可与其他端实时互动操做；；
	套
	1
	
	否

	11
	信息化集成
	1.	电子病历5级接口对接及相关改造
2.	互联互通四甲接口对接及相关改造
3.	洗消追溯接口
4.	云影像接口
5.  历史数据迁移服务：从医院现存系统的报告图像数据迁移到新系统，实现新系统内调阅历史图像、报告。
	套
	1
	
	否

	12
	预约登记/主任审核工作站电脑
	1)	CPU：海光3350及以上
2)	内存：16G及以上
3)	硬盘：512G SSD
4)	显卡：2G独显及以上
5)	显示器：24寸及以上
	台
	2
	
	是

	13
	图文报告系统电脑
	1)	CPU：海光3350及以上
2)	内存：16G及以上
3)	硬盘：512G SSD+1T HDD及以上
4)	显卡：2G独显及以上
5)	显示器：2*24寸及以上
	台
	8
	
	是

	14
	叫号屏
	1)	超高清4K 65寸LED电视，带HDMI接口
	台
	2
	
	否

	15
	诊间门口屏
	1)	无线21.5英寸、非触摸屏一体机，支持widows系统
	台
	7
	
	否

	16
	自助报到机
	1)	音频主板：工业级控制主板
2)	CPU：集成Intel  i5双核处理器 ，主频2.2GHz
3)	内存： 8GB 
4)	硬盘：128G固态硬盘
5)	串口：≥2个、USB接口：≥8个, VGA显示接口，HDMI接口，集成声卡、网卡、显卡.
6)	21.5寸液晶电容触摸显示器
7)	含二维码扫描仪、热敏打印机、身份证阅读器
	台
	2
	
	否

	17
	自助报告机
	1)	主板：工业级控制主板
2)	CPU：Intel  i5四核处理器 ，主频3.0GHz
3)	内存： 8GB 
4)	硬盘：128G固态硬盘
5)	串口：≥4个、USB接口：≥8个, VGA显示接口，HDMI接口，集成声卡、网卡、显卡.
6)	32寸液晶电容触摸显示器；
7)	含二维码扫描仪、彩色激光打印机、身份证阅读器
	台
	2
	
	否

	18
	高拍仪
	1)	HDMI高清输入，1800万高清
	台
	2
	
	否

	19
	条码扫描枪
	1）USB输入，可识别一维、二维码
	台
	2
	
	否

	20
	条码打印机
	1) 热敏标签打印,最纸张宽度：80mm ，分辨率：203dpi,打印速度：220mm/s
	台
	2
	
	否

	21
	彩色激光打印机
	1）A4彩色激光打印机 支持有线无线网络
	台
	2
	
	否

	22
	会议室示教电视
	1) 120英寸及以上液晶拼接屏
	台
	1
	
	否

	23
	虚拟化资源扩容需求
	★1.超融合平台节点配置：（单节点配置为：硬件平台包含（不低于2U，处理器：不低于16核cpu，主频2.9及以上）*2颗，内存：512G，配置12个硬盘盘位，配置系统盘：SATA SSD*2块，网络接口：4个千兆电口，4个万兆光口（含多模光模块），24T医疗数据盘，1920SSD缓存盘，冗余电源）。包含计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、统一云管平台各2颗CPU授权；计算虚拟化提供虚拟机全生命周期管理、USB映射、备份、快照、最后一屏等功能；存储虚拟化提供统一存储服务，提供存储精简部署、存储卷级存储策略设置、存储数据可视化等功能；网络虚拟化提供拖拽式组网、虚拟路由器、虚拟交换机、连通性测试等功能。统一云管平台高级版提供跨地区、跨数据中心的多个集群的统一管理功能，提供多租户、主备容灾、资源中心、运维中心、可靠中心管理等功能。
2.包含计算虚拟化及网络虚拟化授权；计算虚拟化功能：提供虚拟机全生命周期管理、虚拟硬件热插拔、USB映射、虚拟机模板管理、在线迁移、克隆、导入导出等操作；具备HA高可用、资源动态资源调度、异常检测等高可用机制，具备虚拟机备份、快照、资源监控、最后一屏、虚拟机重要级别、虚拟机基准类型等功能。网络虚拟化功能：提供对虚拟网络设备的创建和管理、构建租户自定义内部网络、拖拽式组网、网络可视化、流量可视化、虚拟路由器、虚拟交换机、网络连通性测试、租户网络隔离、安全组等功能。1）定制医院云服务器可以安装独立的操作系统，支持Windows操作系统，包括Windows XP、Windows 7、Windows Server 2003、2008R2、2012R2、2016及以上版本服务器操作系统，支持Linux操作系统，包括CentOS、Ubuntu等多个发行版本，支持国产操作系统，包括红旗linux、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、中标普华、中科方德、一铭、万里红、新支点等。2）定制医院蓝屏检测技术，通过界面记录云服务器重新拉起过程，包括故障、蓝屏、HA等过程，可在云服务器详情日志页面里面查看详情。3）定制医院本地网络和VPC网络，支持通过鼠标拖拽网元及连线的方式构建可视化网络，实现网络环境的快速化构建；可以支持对整个平台虚拟设备的统一管理；可以支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备、拓扑可呈现网络流量信息，所见即所得。4）定制医院网络拓扑流量监控，能够在网络拓扑图中显示云服务器网卡的上/下行吞吐量、上/下行包速率、安全组信息等。5）定制医院网络微分段功能，不论使用本地网络，或VPC网络，均能使用网络微分段功能。微分段组可制定安全规则策略，实现基本的零信任网络。6）便捷运维方面按照本单位需求定制大屏运维显示平台展示医院数据中心资源使用及故障展示。定制从云服务器内部获取监控数据，针对主流Linux/Windows以及国产操作系统云服务器的内部负载实时监控，包括操作系统版本、CPU使用率、内存使用情况、网络流量、系统磁盘数量、磁盘分区、磁盘使用率、系统进程及系统连接数量，发生意外故障导致的虚拟机停机，定制将虚拟机故障追溯信息进行截图，为后续排错提供依据。定制蓝屏检测技术，通过界面记录重新拉起过程，包括故障、蓝屏、HA等过程，可在日志页面查看详情等需求。
3.数据安全方面按照本单位需求定制医疗数据副本图形显示和操作的功能，可以监控医疗数据的当前状态，可以按需迁移数据所在的主机和磁盘，可以指定医疗数据块副本的读取优先级等需求。须与现有内网虚拟化集群做到无缝集成，且资源可以相互调用。须支持统一通过现有管理平台界面实现日常管理和运维。产品须充分满足本项目的采购需求，按照采购人的要求提供平台管控、业务保障、数据迁移等服务。
4.扩容现有超融合集群1套256G 内存系统并且实现与现有系统及硬件无缝衔接定制开发。本系统须与现有虚拟化平台应做到无缝集成，且资源可以相互调用。统一在现有管理平台界面实现日常管理和运维。
5.包含本项目原厂培训、原厂迁移、按照甲方需求改造数据中心结合业务系统及安全要求进行交钥匙工程改造。配套工程相关跳线、模块等辅料。不少于2名原厂认证工程师。针对本院现有物理服务器及虚拟系统操作系统及数据，通过使用天融信 工具进行在线迁移支持物理机/虚拟机，在线（开机状态下运行）不中断业务的情况下迁移至平台。迁移期间需保持网络连接畅通，以及超融合平台资源充足。（注：迁移前需要做好原始数据备份工作）。包含原厂超融合应急响应现场服务。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]6、须支持登录到任何一个节点的管理VM可以对整个集群进行管理，无需部署额外管理节点。存储虚拟化采用分布式架构，通过新增物理服务器实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out），扩容过程不影响云服务器正常运行。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
7、支持云服务器存储链路冗余设置，可以设置多条访问存储卷的链路，提升云服务器访问存储的可靠性和性能。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]8、支持通过支持VNC、Spice以及VNC+Spice模式远程访问云服务器控制台；支持Spice方式设置独立访问密码。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
9、支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云服务器的内部负载实时监控，包括操作系统版本、CPU使用率、内存使用情况、网络流量、系统磁盘数量、磁盘分区、磁盘使用率、系统进程及系统连接数量。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
10、支持蓝屏检测技术，通过界面记录重新拉起过程，包括故障、蓝屏、HA等过程，可在日志页面查看详情。可以支持云服务器最后一屏功能，在发生意外故障导致的云服务器停机时将最后一屏信息进行截图。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
11、须支持数据写入优化机制，支持数据读取优化机制，可以将内存、SSD作为读、写缓存使用，实现内存、SSD、HDD三级存储分层，可以支持内存缓存设置。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
12、支持快照数据在线可见，可随时查看和读取快照数据，如当VM内文件发生误操作、误删、中毒、系统配置文件更改时，可以通过该功能对比查看快照时刻VM内的文件，而无需执行VM快照回滚或者恢复，提升使用便捷性。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
13、分布式存储可以支持基于存储卷级别的灵活副本设定，可以针对不同场景灵活配置不同级别的副本数，最小可以支持1副本，最高可以支持6个副本，可以支持动态在线增加和删除副本，不需停机即可操作。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
14、支持存储卷的数据块副本图形显示和操作，可以监控数据块的当前状态，可以按需调整数据块所在的主机和磁盘位置，可以指定数据块副本的读取优先级。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
15、支持存储分卷，在SSD+HDD混闪硬盘配置下，可将SSD组成一个高性能存储池，云服务器可以运行在SSD闪盘模式；将SSD与HDD组成一个大容量存储池，云服务器可以运行在HDD模式。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
16、平台未来可扩展支持分布式防火墙系统内核级别集成，实现东西向流量安全防护，提供2-7层安全防护；支持ByPass功能，并能够以动态拓扑结构向用户展示云内虚机之间的通信关系，以箭头方向标识流量方向，以连线粗细表示流量大小，同时使用不同颜色标识标记虚机通信与访问控制策略的关系，并支持云内安全态势分析。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
17、平台须支持在无需额外增加或替换软件/硬件前提下，基于同一云管理平台对所有虚拟安全设备通过License激活的方式进行授权和授权回收，包括不限于下一代防火墙、WAF、数据库审计、网络审计、VPN、运维安全审计、负载均衡、基线核查、日志审计、数据防泄漏、漏洞扫描等。（须提供具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页，加盖公章）
18、所投超融合平台制造商须具备中国信息安全测评中心颁发的安全工程类三级以上（含三级）证书，
19、所投超融合平台制造商须须具备中国信息安全测评中心颁发的安全开发资质认证二级以上（含二级）证书，
20、所投超融合平台制造商须须具备能源管理体系认证证书ISO 50001体系认证
21、所投超融合平台制造商须须具备中国信息安全测评中心颁发的CISP数据安全方向授权运营中心资质证书。
22、所投超融合平台制造商须为保障制造商具备信息系统建设及服务能力，制造商应通过4级及以上信息系统建设及服务能力评估且在有效期内；

	套
	1
	
	否


注：
应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品
量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
五、商务要求
1. 提供所投产品三年的免费上门保修。
2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起60日内（特殊情况以合同为准）。
3.付款方式：合同签订后15个工作日内支付合同总额50%的货款；系统上线经甲方验收合格后15个工作日内支付合同总额45%的货款；自验收合格之日起个1年后15个工作日内支付其余5%的货款。

六、验收标准
按照采购合同约定的履约情况进行确认，参与验收的投标人的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

（采购人可根据项目情况填写）
七、其他要求
   无

