项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

按照消防救援队伍 “全灾种、大应急” 职能定位，支队承担滨海新区防汛抢险、水域应急救援任务，需持续建强水域救援专业处置力量，配齐配强实战化个人防护装备，提升指战员在复杂水域环境下的作业安全保障能力与现场处置效能。

当前支队现有水域救援个人防护装备经长期执勤、训练、实战使用，部分装备老化、性能衰减，装备数量无法满足水域救援专业队全员编组、轮换执勤及实战演练需要。在汛期高温环境下水域救援作业中，指战员长时间涉水作业易发生擦伤、水下磕碰、体温流失、高温中暑等风险；夜间、浑浊水域搜救场景下，救援人员定位识别困难，存在队伍失联、人员遇险无法快速识别的安全隐患，现有防护器材缺口直接制约水域救援现场安全管控水平。

为落实国家消防救援局水域救援装备建设相关标准要求，补齐水域救援个人防护装备短板，保障一线救援指战员人身安全，提升暴雨内涝、河道洪水、风暴潮等灾害事故处置能力，拟采购湿式水域救援服、水域方位灯、降温背心等一批。通过本次装备采购，充实水域救援专业队个人防护装备储备，满足常态化水域训练、实战救援、防汛前置备勤需求，强化复杂水域、高温涉水作业、夜间浑浊水域搜救场景下的人员防护与定位保障，保障队伍安全高效开展水域抢险救援工作，更好履行辖区防灾减灾、抢险救援核心职责，保障人民群众生命财产安全。

二、项目预算

项目预算：150600元；

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目接受/不接受联合体。
四、技术要求

第一包：水域救援装备
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	湿式水域救援服
	一、总体要求

1、材质：≥3mm带有钛涂层的氯丁橡胶，具有良好的保温和耐磨性能。

2、肩部、背部等特殊部位采用比躯干部分更宽松弹性的材质提高关键部位的灵活性；

3、膝盖、小腿等部位具有加厚垫层；

4、所有的缝线处加固处理；

5、适当位置有荧光反射区；

6、适当位置具有口袋和对讲机口袋，方便置物；

7、领口、袖口、胸部、脚踝等部位有反光标记，适当位置印有反光的“天津消防”字样；

8、衣服整体黑色，使用后不掉色。

9、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

（1）材质符合要求，主体为不小于3mm带有钛涂层的氯丁橡胶，肩部、背部等特殊部位采用比躯干部分更宽松弹性的材质，提高关键部位的灵活性；

（2）实际进行穿着，柔软保温，贴合性强，灵活性高，回弹性好。领口、袖口、胸部、脚踝等部位有反光标记。
	件
	60
	否
	否

	2
	水域救援方位灯
	1、具有白色闪光灯和蓝色警示信号灯有效防水，遇水即亮，可以发出闪烁强光，利于救援发现，且发光时间长。

2、采用802540聚合物电池，灯光输出稳定均匀。

3、电池容量：≥800mAh

4、发光形式：闪光

5、发光强度：≥0.75cd 

6、闪光频率：50～70/min

7、工作温度：-30～+65℃

8、充电时间：≤3h

9、使用时间：≥15h

10、防护等级：IP68

11、重量：22g±2

12、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分）

（1）实际操作，查看遇水即亮及闪光频率。

（2）称重。
	个
	100
	否
	

	3
	降温背心
	灭火救援现场用于降低消防员热应激。藏蓝色。由外层、隔冷层、舒适层组成。可对服装大小进行调节。配有不少于4只蓄冷降温袋，蓄冷降温袋置于外层和隔冷层之间的口袋中，蓄冷降温袋的放置不应影响着装后的活动，确保穿着轻便、舒适，无下坠感。降温背心在使用过程中，应能防止消防员冻伤、防止水汽凝结。

●1、质量（含蓄冷降温袋）：≤2kg。

●2、阻燃性能：外层经阻燃性能试验后，外层面料损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。

3、辅料阻燃，缝纫线等辅料颜色应与外层面料颜色相近或相同。

●4、外层面料断裂强力：≥350N。

●5、外层面料撕破强力：≥25N。

●6、单件降温背心总蓄冷量：≥300kJ。

●7、接触温度：≥5℃。

●8、蓄冷剂相变热：≥200KJ/kg。

9、舒适层上应缝有标签。

10、按照30%的比例配备冷冻袋储存箱，冷冻袋储存箱空间大，保温效果好，每箱至少能储存4件降温服的冷冻袋。

11、样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分）

（1）实际进行穿着，可对服装大小进行调节。配有不少于4只蓄冷降温袋，蓄冷降温袋置于外层和隔冷层之间的口袋中，蓄冷降温袋的放置不应影响着装后的活动，确保穿着轻便、舒适，无下坠感。不影响灭火救援行动。

（2）冷冻袋储存箱空间大、保温效果好。冷冻袋结实耐用。

（3）做工精细，接缝针脚整齐，不可轻易撕裂。
	件
	168
	否
	


注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品2年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：货到验收合格之日起60个工作日内支付合同总额的100%。

六、验收标准
符合现行国家标准要求，提供出厂合格证明或其他证明材料。
七、其他要求
无

