天津开放大学学习资源演播室设备更新项目

项目需求书

一、项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实全国教育大会和《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》要求，构建泛在可及的终身教育体系，提升终身学习公共服务水平。为充分发挥天津开放大学学习资源建设优势，对学校学习资源演播室设备进行更新，补充教学视频制作所需设备，实现教学视频学习资源4K清晰度制作需求。

二、项目预算

项目预算：456100元。
三、资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，投标文件中提供以下材料：

投标人须提供有效期内的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书；

投标人须提供经会计师事务所审计的2025年度财务审计报告或投标文件开启时间前6个月以内银行出具的资信证明；

投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
投标人须提供2026年至少一个月缴纳社会保障资金的相关证明材料，依法不需要缴纳社会保障资金或由第三方缴纳社会保障资金的的提供相应文件说明；

投标人须提供2026年至少一个月依法纳税的相关证明材料，依法免税或者零申报的提供相应文件说明；

投标人须提供投标截止时间前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至投标截止时间成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
（二）本项目不接受联合体。
四、技术要求
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	演播室采集设备
	（一）微单相机1台
1. 全画幅，背照式影像传感器，≥3300万有效像素，ISO不小于100-51200。
2. BIONZ XR 处理器，5.5 级机身防抖，混合自动对焦，对焦点不少于750点。
3. E 卡口，Log / HDR  S-Cinetone, S-log2,3,HLG；≥10bit色深， ≥4:2:2色彩采样。
4. ≥3.0英寸103万点侧翻触控屏，双 SD 卡槽，≥10 张 / 秒高速连拍。
5. 含≥128G高速存储卡读速≥280MB/s 写速≥100MB/s 4张、双槽充电器1个、可重复充电电池≥2400mAh 6块、多电池适配器套件1个，电源适配器1个、屏幕保护玻璃片2个、摄像机包2个。
（二）大三元镜头套装1套
1. E卡口，全画幅镜头；
2. 焦距16-35mm、镜头结构（组-片）≥12-15
3. 焦距24-70mm、镜头结构（组-片）≥15-20
4. 焦距70-200mm、镜头结构（组-片）≥14-17
5. 最大光圈（F）2.8，最小光圈（F）22
6. 光圈叶片（数）≥11
7. 与微单相机同品牌。
（三）全画幅微单相机1台
1. 全画幅 CMOS，≥3250 万有效像素。照片拍摄不小于ISO 100～64000，视频拍摄关闭自定义图像设置时，ISO不小于 100～25600。
2. DIGIC X处理器，5 轴机身防抖，最高 7.5级协同防抖，可用的自动对焦点位≥6097个。
3. 内置冷却散热风扇，支持 7K Open Gate RAW、无裁切 4K 120p/100P，兼容 C Log2/3。≥10bit色深， ≥4:2:2色彩采样。
4. RF 卡口，≥162万点TFT彩色液晶监视器，双卡槽（CFexpress+B SD），电子快门 不小于40 张 / 秒连拍。
（四）全画幅微单相机套机1套
1. 全画幅 CMOS，≥3250 万有效像素。照片拍摄不小于ISO 100～64000，视频拍摄关闭自定义图像设置时，ISO不小于 100～25600。
2. DIGIC X处理器，5 轴机身防抖，最高 7.5级协同防抖，可用的自动对焦点位≥6097个。
3. 内置冷却散热风扇，支持 7K Open Gate RAW、无裁切 4K 120p/100P，兼容 C Log2/3。≥10bit色深， ≥4:2:2色彩采样。
4. RF 卡口，≥162万点TFT彩色液晶监视器，双卡槽（CFexpress+B SD），电子快门 不小于40 张 / 秒连拍。
5. 同品牌镜头,RF 卡口,焦距24-105mm，镜头结构≥14组18片，最小光圈22。
（五）7K全画幅摄影摄像机2台
1. 7K全画幅CMOS图像感应器，≥3420万像素（7144×4790），最高ISO≥ 64000常用感光度。
2. DIGIC DV 7处理器，支持协同防抖。
3. 7K 60P RAW内录、4K 120P录制，采样4:2:2 10 bit 4K 60P/50P，兼容 C Log2/3。
4. RF卡口，≥162万点彩色宽屏LCD，≥40张/秒高速连拍，双卡槽RAW同步记录。
5. 包含机身、手柄组件、肩带 、麦克风支架 / 螺丝、电池充电器、锂电池。
（六）7K全画幅摄影摄像机变焦镜头1颗
1. RF卡口，全画幅镜头。
2. 镜头焦距≥24-105mm。
3. 镜头结构≥14组18片。
4. 光圈叶片≥9片（圆形光圈）。
5. 最小光圈22。
6. 与7K全画幅摄影摄像机同品牌。
（七）7K全画幅摄影摄像机镜头组1套
1. RF卡口，全画幅镜头；
2. 焦距16-35mm、镜头结构（组-片）≥12-16 , 光圈叶片≥9片（圆形光圈）,最小光圈（F）22
3. 焦距24-70mm、镜头结构（组-片）≥15-21,光圈叶片≥9片（圆形光圈）,最小光圈（F）22
4. 焦距70-200mm、镜头结构（组-片）≥13-17,光圈叶片≥9片（圆形光圈）,最小光圈（F）32
5. 与7K全画幅摄影摄像机同品牌。
（八）三脚架5套
1. 三脚架及承托系统、快装板。
2. 三维云台，≥4节，展开高度≤1.7-1.8M，材质铝合金。
3. 适配本次采购机型。
（九）独脚架1个
1. 碳纤维独脚架，≥5节脚架，液压支撑。
2. 自重≤1KG，承重≥5KG，升降高度≥60.5-188CM。
（十）机头灯2个
1.功率： 12W；
2.色温3200K-5600K可调；
3.3.0%-100%调光无闪烁；照度140Lux@1m；
4.每组控制器最多可控制32片灯光组片；
5.●内置蓝牙控制功能，可以通过配置遥控手柄或平板电脑和手机端中APP程序控制灯光的操作，可单个或分组控制每个电源的色温与亮度；
6.灯光控制面板具备亮度调节按键可从0%-100%调光无闪烁；
7.●灯光控制面板具备色温快速切换按键，3200K/5600K可快速切换，也可无缝调节；
8.●灯光面板具备亮度输出可一键至50%，并且具备LED亮度百分比显示表，也可无缝调节；
9.●主控单元具有两种供电方式，可使用电池或DC供电；
10.●APP控制时色温具有3200K、4000K、4300K、5000K、5600K等选项，可根据使用环境的不同准确可选并调节色温；
11.●单片大小9cmx9cmx1.5cm，便于特殊拍摄、携带、存放等，存放时可进行随意叠放不限个数；
（十一）兔笼2套
1. 适用于全画幅微单相机、7K全画幅摄影摄像机快拆拓展框。
（十二）拍摄附件1套
1. 适用于全画幅微单相机、7K全画幅摄影摄像机配件。
2. 6位收纳电池盒≥4个、高速存储卡读速≥310MB/s 写速≥304MB/s，支持8K专业级内容创作≥6张、双槽充电器≥4个、可重复充电电池≥2400mAh 12块。
3. 屏幕保护玻璃片≥4个、摄像机包≥4个。
（十三）便携彩色监视器2台
1. 专业高清有线图传监视器HDMI/SDI，同时支持无线连接相机，协同控制部分功能、显示部分状态信息。
2. 分辨率≥1920*1080，≥7英寸，亮度≥1000nits。
	项
	1
	否
	否

	2
	演播室远程互动设备
	（一）口袋云台相机1套
1. ≥1 英寸 CMOS，20 mm，f/2.0镜头，录制规格≥4K/240fps。
2. 屏幕≥2 英寸 OLED触控屏，分辨率≥556×314 ，亮度≥1000 尼特。
3. 可旋转切换横竖拍，≥240 分钟续航，≥107 GB 存储，支持外接续航手柄。
4. 全能套装，不少于2年随心换。
（二）三轴稳定器1台
1. 负载重量≥4.5 千克，电池容量≥1950 毫安时，支持蓝牙 5.1，USB-C充电接口。
2. 包含RSA 配件扩展接口／NATO 接口，1/4"-20 安装孔，冷靴接口，图传／LiDAR 测距器接口（USB-C），RSS 相机快门控制接口（USB-C），跟焦电机接口（USB-C）。
3. 支持单手持、双手持、提壶、原生竖拍。自动轴锁，≥1.8 英寸彩色 OLED 触摸屏。
（三）全景运动相机1套
1. 传感器≥1/1.28 英寸，光圈≥F2.0，隐形自拍杆，防抖，360°水平校正，8K全景拍摄。
2. 视频单镜头模式MP4格式；360° 全景模式INSV格式。照片INSP、DNG格式。可拍摄≥7200 万像素全景照片，可拍摄 ≥4K30fps 170° 的极广画面视频。
3. 裸机 ≥15 米防水，电池容量≥2400mAh。
4. 具备1/4" 螺纹接口、磁吸快拆接口。
5. 全能套装。
（四）导播一体机1台
1. 屏幕尺寸≥15英寸；
2. 要求设备采用一体化设计,采用全硬件架构,整体开机过程不大于8s；
3.具有≥6路输入其中SDI不低于4路；支持≥4路输出其中SDI不低于3路。
4.视频输入格式：视频HDMI输入支持480i60Hz, 720p30/50/60Hz,1080i50/60Hzi,1080p24/25/30/50/60Hz；
5.视频输出格式支持：1080P60Hz/1080P50Hz/1080P30Hz/1080I60Hz/1080I50Hz。
6.具有不小于一路模拟立体声音频输入和一路模拟立体声音频输出。
7.具有3.5mm模拟音频输出及监听，音量可调节。
8.具有SDI音频解嵌功能，同时外部音频和解嵌音频可任意指派；支持音频跟随和混音切换功能，要求面板不低于三个音频指派选择控制按键。
9.具有音频延时功能。
10.支持SD卡、U盘录制，监看/预留/录制都可实现一键竖屏。
11．具有Tally接口。
12.具备RTMP网络推流功能且码流大小可设置，录制视频和推流视频同时旋转90°（竖屏）/180°，具有 Type-c 接口 UVC 输出（利用OBS软件实现网络备份推流）。
13.具有PIP/POP功能；
14. MIX/FADE/WIPE切换特效并且切换速率可调节；
15.内置温控功能，可实时监测显示温度，并风扇温控；
16.设备自身可发射彩条测试信号并输出；
17.支持Luma KEY 亮度键和Chroma KEY 色度键可实现色度抠像；
18.具有应急黑场播出功能。
	项
	1
	
	

	3
	演播室非线性编辑设备▲
	内存不低于128GB3600、显卡不低于16G、硬盘不低于8T企业级硬盘、含键鼠

支持 NDI、RTMP、RTSP、SRT、M3U8、TS（UDP/TCP）等主流视频流协议，支持跨网络、多平台信号接入、传输与分发。

支持直接导入PPT文件作为素材使用，支持逐步播放PPT单页动画和翻页动画，保留PPT原文件特效。

支持直接打开多个内置网页浏览器，支持直接打开本地网页文件或pdf文件。

●内置不少于4个虚拟输出节点，输出各自不同输出内容/分辨率，不同横竖屏画幅的信号，可供视频会议、直播推流、在线教学等系统直接调用，无需额外采集卡。(提供功能演示视频)

支持添加任意多个录制和推流/输出开关，集合为一个同步按钮。控制多个录制/推流和输出动作一键同时开启。支持根据时长或文件大小进行自动分块录制。

界面应支持拖放式素材编排，可通过鼠标拉动调整素材顺序、分组及多素材整体移动。
支持手动调整画面色调/饱和度/亮度/对比度，也支持载入LUT色彩风格文件进行画面调色。支持左右上下镜像信号，支持信号每隔90度翻转。

●支持直播推流过程中，根据上行带宽变化，自动调整推流码率；或手动实时拉动直播码率按百分比变化。变化码率不中断推流。(提供功能演示视频)

●内置计时计分牌模板，可实时在界面上点击加减记分和正倒数计时器。支持移动端扫码后，在移动端控制计时记分及进行队名/比赛名称修改。(提供功能演示视频)

支持为图文组合自由设计不同状态，并在状态间顺滑动画过渡。每个状态可设置不同的图层位置/角度/显隐状态以及不同的机位缩放幅度和位置。

●支持输入饼图/柱状图的分类数量，分类名和数值，实时生成三维图表。图表可叠加于二维或三维环境中，可拉动图表改变其三维呈现角度。(提供功能演示视频)

●支持在横屏直播时，实时AI识别和裁切PGM横屏画面中的人物部分，裁切成单独的一路竖屏信号，在横屏输出的同时，同步从单独竖屏通道输出(提供功能演示视频)

系统支持内嵌提词器功能，实现题词与回监，同时输出到一个屏幕上，提词器支持文字、颜色、大小、以及速度等设置。支持提词内容逐段跳转。

支持同时录制8路4k 60p视频，录制结果顺滑不丢帧。

支持多路NDI输入输出，可同时通过NDI和NDI HX协议，分别输出PGM、PVW或素材/源信号等内容。

支持直接导入PPT文件作为素材使用，支持逐步播放PPT单页动画和翻页动画，保留PPT原文件特效。

●支持8声道音频输入后，分别分配其中的2个声道给4个不同的输出信号，实现多声道、多语种同步输出等应用。(提供功能演示视频)

离线状态仍支持AI识别语音转写，并在制作录制时同步保存为带时间轴的字幕文件。

支持AI识别各路信号音频状态，自动进行智能导播切换。

内置AI智能体，可输入提示词，生成文稿、图片、艺术字等素材，用于节目制作。

支持AI对实时输入信号或本地视频进行画面分析，去除画面中背景，保留主持人。进行无蓝绿背景的智能抠像。

支持UE5引擎虚拟演播室，支持图像化操作，可实时切换各机位预览图大小和调整操作区及操作按钮的大小。

支持局域网内多终端协同制作，任意终端可通过独立控制页面远程控制虚拟镜头、模型对象及三维数字人动作库调用，控制方式不得采用远程桌面方式替代。

支持创设不限数量的虚拟机位，每个机位可单独设置感光度/光圈/对焦距离。可为每个机位选择不同的对焦对象并自动保存。

支持AI实时生成三维物体文件置入指定文件夹，软件即可刷新添加到虚拟场景进行控制，无需进入场景设计软件等进行编辑。

支持多机位独立显示控制，不同机位可自定义显示对象集合，并可在机位切换时自动隐藏或显示相关物体。

●支持其他设备上通过网页浏览器打开虚拟操作界面，方便分布式协作控制。远程操作由软件内部支持，不需要使用远程工具。操作页面包含预览机位画面，设置机位和调整物体等完整功能；(提供功能演示视频)

●支持摄像机信号控制的三维数字人动作，支持按动作列表激发三维数字人动作，支持实时麦克风语音驱动数字人嘴型，支持调节情绪参数控制数字人表情；(提供功能演示视频)

支持单独保存素材表和字幕层内容表和切换特效表。软件可设定间隔时间，自动保存当前工程文件状态。

支持自定义按键功能，可以自定义组合键和设定按下或抬起触发等操作模式，支持适配Midi键盘并为每个按钮选择不同的亮灯逻辑。

内置专业音频控制台，支持三路及以上音源混合、嵌入与延时校准，并支持各路输入信号独立声道配置。

投标人须提供一份“系统功能演示视频证明”：演示视频必须为单次连续录制的一镜到底，不得剪辑、拼接、删改、快进/慢放或进行任何后期处理。视频需完整、连续展示以下功能：多画幅同步虚拟输出、推流码率自动变化、移动端扫码计时记分控制、3D饼/柱图生成与转动、AI 竖屏跟踪裁切、8 声道分别输出、多终端协同控制虚拟场景、数字人动作与表情控制。视频应为原始文件提交，并在投标文件中声明“未经过剪辑处理”；发现异常或不符项者，不予认定。 
	套
	3
	否
	否


注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品一年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起3日内（特殊情况以合同为准）。

送货地点：天津市津南区海河教育园同心路36号
3.付款方式：签订合同之日起5日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起10日内支付合同总额的70%。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
验收方法及标准

验收方法
项目完成后由投标人提出验收申请，采购人收到验收申请后组织验收。验收由采购人负责对该项目进行验收，相关验收意见作为验收的参考资料。
所有货物到货后2日内，由采购人、中标人共同进行到货验收，中标人应提供货物清单，双方对货物核对无误，确认所有设备参数满足招投标文件要求，通电运行正常，出具双方签署的货物交接清单后，视为到货验收通过。
验收标准
（1）投标人提供的货物或服务必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。投标人承诺的技术、服务条款必须与投标时提供的完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，投标人将承担违约责任。
（2）投标人所提供的货物或服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是投标人自己拥有或合法使用的。
