天津科技大学学生宿舍家具配置（滨海校区）

项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

因滨海教师公寓2号楼1门67套房间、第13公寓招待所10套房间改造为学生宿舍，学校需配置家具。

二、项目预算

76.56万元

三、资格要求

（一）无特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度或2025年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（三）本项目不接受联合体。

四、项目要求

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	学习桌A
	1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。
2、基材：桌面采用E1级环保刨花板，浅色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。
3、五金连接件：采用优质连接件，表面耐腐蚀须达到国家标准的要求。
4、规格：定制（参考尺寸：1200*600*760mm）
	60
	张

	2
	学习桌B
	1、桌面基材采用E1级环保刨花板，外贴优质防火板饰面，前鸭嘴，后直封边，两侧浅色PVC封边，桌面距地面760mm。
2、五金连接件：采用优质连接件，表面耐腐蚀须达到国家标准的要求。
3、规格：定制（参考尺寸：995*600*760mm）
	264
	张

	3
	学习桌C
	1、桌面采用E1级环保刨花板，外贴优质防火板，前鸭嘴，后直封边，两侧浅色PVC封边，桌面距地面760mm。
2、五金连接件：采用优质连接件，表面耐腐蚀须达到国家标准的要求。
3、规格：定制（参考尺寸616*600*760mm)
	12
	人位

	4
	书架A
	1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。
2、基材：选用E1级环保刨花板，浅色PVC硬封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。
3、五金连接件：采用优质连接件，表面耐腐蚀须达到国家标准的要求。
4、规格：定制（参考尺寸：1200*250*1240mm）
	60
	组

	5
	书架B
	1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。
2、基材：选用E1级环保刨花板，浅色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。
3、五金连接件：采用优质连接件，表面耐腐蚀须达到国家标准的要求。
4、规格：定制（参考尺寸：300*600*1690mm）
	264
	组

	6
	书架C
	1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。
2、基材：选用E1级环保刨花板，浅色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。
3、五金连接件：采用优质连接件，表面耐腐蚀须达到国家标准的要求。
4、规格：定制（参考尺寸：1921*300*930mm)
	4
	组

	7
	学习椅
	1、整体材质：凳面采用环保板材，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。椅架采用优质碳素钢材质。整张椅子承重150kg。椅座：耐冲击、耐抗压，耐磨、座板尺寸宽440mm*座板到腰部总深480mm，靠背设计有完美的曲线弧度，能很好的支撑背部脊椎，使其免于侧弯,耐冲击，耐抗压，耐磨。
2、椅架：采用优质碳素钢材质16mm*1.5mm圆形钢管，表面电镀防锈处理（可喷涂）。椅架底部配备圆形白色防磕垫。
3、防磕垫：上直径19mm下直径21mm高12mm，可缓冲螺丝与被固定物体间的压力和摩擦，防滑加固，可避免划伤椅面，适配不同防护需求。
4、脚垫：采用PP材质，弓形底脚，自攻丝连接椅架，可多张椅子连在一起使用。
5、规格：550*530*885mm(±5mm)
	324
	把

	8
	学生凳
	1、凳架立柱采用25*25*1.5mm优质方形管材，其他管材常用：20*20*1.2mm。
2、金属表面防锈处理采用粉末静电喷涂处理，表面平整、光滑、耐磨、美观。
3、凳面采用环保板材，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。
4、规格：凳面尺寸：385*285*18mm,凳架尺寸：265*365*430mm。
	12
	个

	9
	衣柜A
	1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。
2、基材：选用E1级环保刨花板，浅色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。
3、五金配件：采用优质铰链等五金配件，柜门配置拉手、锁鼻。
4、结构：双开封闭门设计，内设不锈钢挂衣杆，内置一层层板。
5、规格：定制（参考尺寸：400*600*2000mm）
	120
	门

	10
	衣柜B
	1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。
2、基材：选用E1级环保刨花板，浅色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。
3、五金配件：采用优质铰链等五金配件，柜门配置拉手、锁鼻。
4、规格：定制（参考尺寸：600*600*1690mm）
	264
	组

	11
	衣柜C
	1、饰面：采用优质环保三聚氰胺饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、易清洁，色泽柔和。
2、基材：选用E1级环保刨花板，浅色PVC封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍。
3、五金配件：采用优质铰链等五金配件，柜门配置拉手、锁鼻。
4、规格：定制（参考尺寸：600*600*2400mm）
	4
	组

	12
	▲公寓床A
	1、主立柱采用优质方管50mm*50mm，壁厚净尺寸≥1.7mm，床立柱脚套采用塑料材质，与主立柱管材紧密贴合，防止发生异响。
★2、床厅横梁采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板一次滚压成56mm*88mm（40mm*88mm)（±2mm)的型材，下侧圆弧处理，外侧均匀压3条筋，增加整体强度。下开口为反边压型设计，内侧上下开口处加固不低于5处，增加耐弯曲强度。
3、床两端采用插挂式连接结构，L形挂件为3孔结构，挂件规格采用202mm*25mm*25mm（±2mm)，壁厚净尺寸≥2mm厚，插挂稳固结实。上铺护栏高350mm,长1336mm（±2mm)，采用25mm*25mm（±2mm)，壁厚净尺寸≥1.2mm优质方管，三根立纤采用20mm*20mm（±2mm)， 壁厚净尺寸≥1.2mm优质方管。
4、床梯采用25mm*50mm（±2mm)，壁厚净尺寸≥1.35mm厚椭圆管，床梯采用5步踏步梯，长350mm，床梯与床厅横梁接触处、与地面接触处采用59mm*34mm*15mm（5mm）锥形外套，防止梯子在使用中磨损床厅横梁外表。
★5、床屉横撑采用国标D型优质镀锌冷轧钢管30mm*45mm*37mm(弧面)（±2mm），壁厚净尺寸≥1.2mm钢管连接，数量6根，两端插入床厅横梁，连接处配制PVC塑料卡件，防止发生异响，与管材紧密配合、安装牢固。
★6、床头、尾护栏上横拉采用25mm*25mm（±2mm)，壁厚净尺寸≥1.2mm优质方管，床档下横拉采用30mm*35mm（弧面）*75mm（±2mm)D型管材圆弧上均匀压3条筋，壁厚净尺寸≥1.2mm厚，立纤采用20mm*20mm（±2mm)，壁厚净尺寸≥ 1.2mm优质方管。床头床尾连接下拉杆采用25mm*50mm（±2mm),壁厚净尺寸≥ 1.2mm优质管材。
7、蚊帐杆φ16mm*1.0mm I型蚊帐杆。
8、工艺要求：钢制部分采用二氧保护焊，焊接及连接牢固，焊口平整美观、无裂缝、无焊碴、无毛刺。金属表面采用防锈处理并且采用优质粉末静电喷涂，使得表面平整、光滑、耐磨、美观。
9、床板采用整张钢板压制成瓦楞U型，U型楞均匀分布，每个U型宽度50-60mm，深度7mm，钢板净尺寸≥0.8mm，每两颗U型楞间的凹陷处有直径为8-10mm的透气孔均匀排布。床板与床座拉撑焊接牢固，每个接触点均需要焊接（床座拉撑两侧均需焊接）。
★10、该公寓床同时满足侧梯功能与中梯功能的互换。
11、规格：定制（参考尺寸：2000*900*2100mm）
	264
	张

	13
	公寓床B
	1、四角主立柱采用50mm*50mm优质方管，壁厚净尺寸≥1.7mm，床立柱脚套采用塑料材质，与主立柱管材紧密贴合，防止发生异响。
2、床厅横梁采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板一次滚压成56mm*88mm（40mm*88mm)（±2mm)的型材，下侧圆弧处理，下开口为反边压型设计，增加耐弯曲强度，两端采用插挂式连接结构，L形挂件为3孔结构，挂件规格采用202mm*25mm*25mm（±2mm)，壁厚净尺寸≥2mm厚，插挂稳固结实。
3、床梯采用25mm*50mm（±2mm)，壁厚净尺寸≥1.35mm厚椭圆管，床梯位于两床中间，床梯采用5步踏步梯，长350mm，床梯与床厅横梁接触处、与地面接触处采用59mm*34mm *15mm（5mm）锥形外套，防止梯子在使用中磨损床厅横梁外表。
4、床屉横撑采用6根25mm*25mm（±2mm)优质管材,壁厚净尺寸≥1.2mm。
★5、床头护栏上横拉采用25mm*25mm（±2mm)，壁厚净尺寸≥1.2mm优质六角管，床头护栏下横拉采用25mm*25mm（±2mm)，壁厚净尺寸≥1.2mm厚优质方管，立纤采用20mm*20mm（±2mm)，壁厚净尺寸≥1.2mm厚优质方管。
6、床板采用整张钢板压制成瓦楞U型,U型楞均匀分布，每个U型宽度50-60mm,深度7mm，钢板净尺寸≥0.8mm，每两颗U型楞间的凹陷处有直径为8-10mm的透气孔均匀排布。床板与床座拉撑焊接牢固，每个接触点均需要焊接（床座拉撑两侧均需焊接）。
7、侧扇横撑：25mm*25mm优质方形管材，壁厚净尺寸≥1.2mm。
8、蚊帐杆φ16mm*1.0mm I型蚊帐杆。
9、钢制部分采用二氧保护焊，焊接及连接牢固，焊口平整美观、无裂缝、无焊碴、无毛刺。金属表面处理采用防锈处理并且采用优质粉末静电喷涂，使得表面平整、光滑、耐磨、美观。
10、规格：定制（整体参考尺寸：4000*900*2100mm，单人位参考尺寸：2000*900*2100mm）
	12
	人位


商务要求

1. 提供所投产品5年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2. 货到：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起10日内（特殊情况以合同为准）。中标供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到家具正常使用。

3.付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起7日内支付合同总额的50%，合同执行第二年支付合同总额的50%（特殊情况以合同为准）。

六、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
