天津市河北区消防救援支队二级指挥中心搬迁音频设备采购项目

二、设备清单及技术要求
	序号
	设备名称
	主要技术要求
	单位
	数量

	1
	LED显示屏
	1、★点间距≤0.94mm，像素密度：≥1137777点/㎡；
2、★屏幕尺寸: 宽×高≥6.0×2.7m；屏幕净显示面积≥16.2平方米；屏幕分辨率≥6400×2880；
3、采用COB（Chip On Board）倒装封装，无引线，采用RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线，散热好；发光晶片单边尺寸≤90um；
4、箱体设计：箱体采用完全前维护设计，模组磁吸固定方式；平整度≤0.1mm
5、●表面工艺：发光面采用多层光学结构设计，分解不同层级光学特性提升对比度，解决黑屏一致性问题；过滤蓝光，健康护眼；支持表面环氧树脂覆膜工艺、压膜工艺；无点状以及凸点，一次性整体灌胶，无像素独立、二次封装；屏体表面光滑、无凹凸感、触摸无颗粒感；发光面光泽度≤20GU；反光率≤8%；墨色一致性△E<0.5；色准△E≤0.9；面光源设计具备摩尔纹抑制功能。采用EBL+技术超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）
6、支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB 板一体化，板内无线连接；提升传输稳定性，现场维护效率。
7、支持低亮高灰，100%亮度时≥16bit；20%亮度时≥16bit、灰度等级支持红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级，灰度处理能力支持红、绿、蓝各16384 级、持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit 任意设置0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置
8、显示屏最大亮度≥700 cd/㎡，亮度支持手动/自动/软件0-100%无极调节，色温白平衡6500K±5%（1000K 至20000K 可调），视角水平/垂直≥175°，支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读，像素中心间距相对偏差等级≤0.05%，对比度≥30000:1，换帧频率=50/60/120Hz，画面刷新率≥3840Hz；灰度等级灰阶16bit，
9、●产品符合GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危害标准，辐亮度≤10W*m-2*sr-1）；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章）
10、●为响应国家安全可靠工程（简称安可）的要求，加强信息和网络安全领域的能力，LED显示屏需100%国产化，并提供质量监督检测机构出具的报告；
11、●为保证大屏幕使用寿命及亮度使用需求，生产厂商具备长寿命、高光效显示技术与研发能力，提供国家级单位颁发的证明文件复印件并加盖公章。
12、●产品通过TUV低蓝光测试，提供低蓝光证书复印件作为证明文件并加盖原厂公章。
13、●为响应国家双碳计划，所投LED产品的碳足迹排放量须依据ISO/TS 14067-2018《温室气体.产品的碳排放量.量化和通信的要求和指南》认证标准和技术要求，符合产品碳标签评价证书，并提供证书复印件加盖原厂公章
14、●所投屏体需为CQC节能产品和环保产品，并提供证书复印件加盖原厂公章
15、●所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，并提供证书复印件加盖原厂公章。
16、●生产厂家具备音视频集成工程企业能力资质证书，并提供证书复印件加盖原厂公章;                                                                                  
	套
	1

	2
	拼接处理器
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP20的要求:采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、前面板内嵌7英寸液晶显示屏，前面板支持设备监测状态查看、参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等功能。
3、设备机箱大小≤5U,单台设备支持同时接入不少于10 个输入卡和3个输出卡,支持 不小于40 路各类高清信号类型输入和 48 路网口输出或40路各类高清信号类型输入和12路各类高清信号输出；单个二合一网口输出卡支持视频分辨率不小于5120x2048，可接入不小于3张二合一网口输出卡;支持光口和网口间复制和热备；
4、●单个输出板卡最大可支持 16 个图层，每个图层可放大到 4K显示;支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级:可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏。（投标人提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）
5、单拼接屏幕支持1个背景图叠加显示，背景图不占图层资源支持重命名设置，且可全屏缩放，单张背景图支持不小于15K*8K 显示应用；
6、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员可分配用户使用权限；支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作。
7、●内嵌BS拼接器配置软件，支持windows 、麒麟（Kylin）、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作；（投标人提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章）
8、为保证兼容性，要求控制系统与LED屏为同一厂家。
	台
	1

	3
	会议音柱
	1.单元配置：≥2x4.5寸全频单元25芯音圈，≥1只25芯复合膜高音 
2.频响范围：85Hz-18KHz
3.灵敏度：≥94dB
4.额定功率：≥150W
5.峰值功率：≥300W
6.覆盖角度：≥90°*≥120°（H×V）
7.阻抗：8（Ω）
	只
	4

	4
	音箱壁挂支架
	1.黑色、全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠；
2.满足您的需要可承重≥35kg
3.可安装KTV包房音箱、专业舞台音箱等；
4.可往左右上下方调节音箱的角度；
5.后方带以音箱深度来调节定位的横形压条；
6.下方倾斜角度：≥30度
7.左右转动角度：≥180度
	台
	4

	5
	专业功放
	1.功放为高效率TD类功放，既有传统AB类的音质，又有数字D类的效率，两者完美结合；整机省电的同时，声音干净圆润，低频控制力好。
2.高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真1%以下。
3.小信号输入采用高频电压，低失真、低噪声电路，整机放大输出噪声低、失真小。
4.整机采用风道散热结构，铲齿散热，恒温风扇电路，整机温升控制在70度以下。
5. ●具有独特的保护电路设计，具备直流、过热、过载、限幅、过压、欠压等多重保护功能，可有效保障设备长期稳定运行。（为保证产品参数真实性，提供第三方检测报告复印件并盖原厂投标章）
6.具有立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。
7.立体声功率：8Ω ≥2×450W；4Ω ≥2×720W
8.桥接功率：8Ω ≥1×1260W
	台
	1

	6
	数字音频处理器       
	1.采用新音频处理器技术，40bitDSP浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D及D/A转换，音频采样率达到48KHz；
2.提供≥8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子，≥8路平衡式输出，采用裸线接口端子，≥4路GPIO逻辑接口；
3.内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议；
4.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等；
5.输出：参量均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节；
6.内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制；
7.支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能；
8. ●设备支持通过APP进行控制，兼容iOS、安卓、Windows等系统；APP支持用户自定义设置，借助该APP可实现对处理器的多项控制功能，包括调节音量大小、调用预设模式、外接第三方设备以及进行矩阵切换等；（为保证产品参数真实性，提供第三方检测报告复印件并盖原厂投标章）
9. ●系统集成中控功能，支持RS232、RS485、UDP控制协议，可通过简单编程对投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备进行集中控制；（为保证产品参数真实性，提供第三方检测报告复印件并盖原厂投标章）
10. ●产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型不少于两种，可实现对处理器的远端控制，例如调节音量大小、调用预设参数以及控制第三方外接设备；（为保证产品参数真实性，提供第三方检测报告复印件并盖原厂投标章）
	台
	1

	7
	调音台
	1.调音台提供≥8路输入，内置蓝牙显示器。
2.具有≥7段均衡，内置≥99种DSP效果。
3.具有≥4单声道，≥2个立体声。
4.每通道均衡器≥3段EQ。
5.具有48V幻象电源供电。
6.内置USB播放器，带录音功能
7.推子采用的是100mm长寿命高分析推子。
8.≥1路AUX，≥1路返回，≥2编组。
	台
	1

	8
	反馈抑制器
	1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的自带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。
2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。
3.系统智能AGC双向电平控制技术，可以获得到清晰、持续、大小均匀的语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，可以提升增益达8-15dB，话筒拾音距离0.5-1.2米。
4.内置≥24Bit A/D、D/A转换；≥24位DSP浮点运算处理器，≥96KHz高速采样。
5.一键智能免人工调试，不受房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变影响，系统安装无需进行声场调试。
6. ●键盘上锁功能：管理员完成设备调试后，可将面板按键锁定，防止非管理员进行操作。（为保证产品参数真实性，提供第三方检测报告复印件并盖原厂投标章）
7.菜单可以中英文切换。
8.≥2英寸彩色显示屏显示参数状态。
9.≥2路可独立的48V幻象电源。
10. ●具备≥1路USB接口，可通过PC端软件进行10段图示均衡、反馈开关、降噪开关等功能的设置。（为保证产品参数真实性，提供第三方检测报告复印件并盖原厂投标章）
	台
	1

	9
	数智会议主机
	1.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。
2.支持RS232中控控制，实现话筒开关、优先权、音量大小、关机等控制。
3.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。
4.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。
5.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。
6.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、EQ、延时器、音量等调节功能。
7.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥2路凤凰端子，≥1路卡侬头。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头。每个输出通道都可以调节EQ、延时器，音量等参数。
8.系统最大支持≥250台无线会议单元。系统最大发言数量为≥8个无线话筒。
9.支持≥10段EQ调节功能，≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段EQ调节功能。
10.支持主机批量修改话筒连接的wifi名称及密码。
11. ●具有AI分析处理平台，支持对接入的终端设备进行解析，输出结果并反馈控制，实现业务处理在边缘端形成闭环，提高业务生产效率。需支持统一标准的视频集中管理，支持将各种独立的、分散的视频信息系统进行集中管理、监视和控制，支持同时接入和管理DVR、NVR、IPCAM、视频平台等；（提供AI分析处理平台相关的的软件著作权证书复印件并加盖公章）
12.可通过web浏览器或电脑端进行查看扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独开关某个无线单元。
13.支持会议语音降噪功能，可滤除翻书声、咳嗽声、喷嚏声等噪声，并可根据客户需求自定义消除某些特定噪音。
14.支持使用web浏览器、windows端软件、app设置会议模式、最大发言人数、重启服务器、重启所有话筒、修改WIFI名称及密码、OTA升级话筒等。
15.支持pc windows、信创系统、手机app加入会议，支持互联网发言，可用于临时增加话筒数量、或在外人员参会。
16.支持直接接入视频会议终端和服务器的混音音频。
17.设备支持无纸化会议软件与会议话筒混合联动，用户可通过话筒正常发言，同时借助软件完成会议发言、材料查阅、签到、投票表决等功能的无缝衔接，无需切换多套系统，简化会议流程，适配政企、高校、企业等不同规模的会议场景。
18.支持二次开发SDK，提供接口用于与客户OA系统对接。
	台
	1

	10
	5G无线会议方杆话筒代表单元
	1.真5GHz，非2.4GHz频段，强抗干扰能力，手机电话无影响。
2.话筒具备极速开机功能，从开机到可以发言小于2秒。
3.具有≥5段EQ调节功能，可整体调节所有话筒不同的音效，直至达到完美的效果。
4.高清≥2.8英寸IPS全彩触摸显示屏，显示话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示，支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量等信息。
5.超低功耗，亮屏发言时功耗小于150mAH。
6.内置≥3200mAh锂电池，电池容量支持续发言≥7小时（亮屏）。
7.具有发言计时和定时发言功能。
8.支持签到、投票、表决、选举功能，通过PC软件设置并发起签到、投票、表决、选举。
9.TYPE-C支持≥20W快充快放，支持PPS/PD3.0/PD2.0/QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP等主流快充协议。
10.支持无线OTA批量在线升级话筒固件已经界面，方便售后维护以及可随时按客户需求更新。
11.咪杆长度：≤210mm
12.待机时长：≥14小时
	只
	7

	11
	5G通讯终端
	1.工业级5G WIFI AP，7x24小时无故障运行
2.卡扣式，吸顶安装，标配支架，拆装方便
3.天线：内置矩阵式智能天线
4.以太网口：≥1个10/100/1000M
5.发射功率：≤20dBm
6.可调节功率粒度：≤1dBm
7.可调功率范围：1dBm~24dBm符合国家规定
8.供电：48V POE供电(标配POE适配器）
9.防护等级：不低于IP41
10.覆盖范围：≥50M（空旷）
11.带载数量：≥128台无线单元
	只
	1

	12
	话筒充电箱
	1.支持PD2.0/PD3.0/QC2.0/QC3.0/DCP/AFC/FCP/SCP/Apple快充协议。
2.具有≥20个TYPE-C接口，每个口支持快充充电。
技术参数：
1.输入电压：AC200~240V 50/60Hz
2.输出电压：5V3A/9V2A/12V1.5A(20W)自适应
3.总功率：≥500W
4.待机功耗：≤7W
	个
	1

	13
	电源时序器
	1.支持叠机级联。
2.支持顺序开启，逆序关闭。
3.每路开关间隔时间或者定时时间为1秒。
4.输出电源插座是标准万用插座，采用阻燃ABS材质，最大能够承受13A电流磷铜材质。
5.电路板采用双面纤维板。
6.通道数目：≥8路万用插座继电器受控
7.单路功率：≥2000W
8.总功率：≥6500W
	个
	1

	14
	配电柜
	1、三相配电系统，功率≤15KW ；
2、具有过载、过流、过载保护；
3、通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；
4、通过PLC（可编程逻辑控制）可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；
5、通过PLC（可编程逻辑控制）可设定任意时间关闭计算。
6、所投智能配电管理系统软件与LED屏体为同一厂家，提供同一厂家软件著作权证书复印件并加盖公章。
	台
	1
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	广播管理主机产品
	1、支持不小于4寸彩色触摸屏
2、支持通过web方式或U盘导入本地音源（格式支持MP3、wav）
3、支持对指定的全部、部分或者单个终端，实现实时广播及喊话功能
4、支持文件广播、文字转语音广播、实时广播和紧急广播
5、支持下发定时任务到终端，遇到网络中断等情况，终端也可以在指定的时间播放定时任务
6、可对终端进行分区设置，支持不少于4个分区；
7、收到报警输入或者报警信号时，可联动控制指定广播终端播放预设音频
8、支持监听功能
9、报警：不少于1路报警输入
10、1路报警输出 
11、支持触摸
12、与原广播系统同一品牌并兼容原广播主机
	台
	1
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	网络音箱产品
	1、额定功率：6 W
2、灵敏度（1 m，1 W）：93 dB
3、最大声压级（1 m）：100 dBSPL
4、频率响应：300 Hz~15 kHz
5、信噪比：82 dB 
6、一体化天花式设计，内置网络音频解码、高性能D类功放及全频扬声器单元
7、全后腔声学设计，采用全频、高灵敏度喇叭单体，带阻燃材质后罩，金属网面
8、内置双通道数字功放，支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积
9、支持实时和定时任务播放，支持本地保存60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理
10、集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码
11、支持DC12V和POE（IEEE802.3at标准）两种供电方式，POE供电模式下仅需一根网线连接到POE交换机
12、具有过流、过热、过压、欠压、过载、短路保护功能
13、物理接口：报警输入 × 2、音频输入：Line in × 1音频输出：定阻输出 × 2
网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
	只
	6
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	千兆交换机
	1、提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
2、交换容量
20 Gbps
3、包转发率
14.88 Mpps
4、支持IEEE 802.3at/af
5、端口最大供电功率
30 W
6、整机最大供电功率
110 W
7、支持6 KV防浪涌（PoE口）
8、支持PoE输出功率管理
9、千兆网络接入设计
10、线速转发、无阻塞设计
11、存储转发交换方式
12、坚固式高强度金属外壳
13、无风扇设计，高可靠性
14、安装方式：桌面式可壁挂
	台
	1
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	IP软交换主机
	1、支持100用户注册，支持呼叫规则配置
2、1个USB3.0接口，支持USB扩容存储1T
3、支持标准SIP/IMS中继数量无限制
4、支持2个10/100/1000Mbps标准网络接口
5、支持协议SIP（RFC3261），IAX2
6、支持DTMF(RFC4733,SIPINFO,IN-BAND)
7、支持UDP,TCP,TLS,SRTP
8、支持IPv4,
9、支持语音编码Opus, G.722, G.711(a-law,u-law), G.729, G.726, GSM, SPEEX，AMR，AMR-WB 
10、支持视频编码 VP8, H.264, H.263+, H.263, H.261
11、支持视频通话，适配视频对讲，视频话机，PC软电话，手机端软电话
12、自动话务员支持自定义语音文件，无限层级
13、支持24个语种系统语音
14、一号多机功能，不低于5个分机；
15、支持分机录音、中继录音功能；
16、支持DISA功能；
17、支持webRTC功能；
18、●支持统一页面监控离线、在线、通话中、响铃等终端终端，可进行终端检索，需提供操作页面截图；系统支持在线部门配置，可支持来电显示部门名开关配置
19、●系统支持可视化终端配置，支持在线页面进行分机号、名称、密码、邮箱、语言、通话保持音乐、语音留言、远程分机、WebRTC、App 注册、网页登录、语言信箱密码、通话录音、发送 PAI、NAT 支持配置；系统提供内置模拟分机配置模块，提供通道、分机、别名、外呼显示号码、 通话录音、 拨号权限配置，提供操作页面截图；
20、●WebRTC 功能（支持分机账号登陆网页分机直接拨打电话，系统提供，联系人，通话记录、留言、传真、计费等管理功能）提供操作页面截图。支持话务台实现状态查询，队列状态，选择接听，夜服，呼叫保持队列，通话记录，通讯录，黑名单功能；
21、●支持Geo-IP防火墙（基于地理位置的IP安全策略，可以按国家拉入防火墙黑名单）提供操作页面截图。有独立的会控管理界面，会控地址与软交换平台管理地址一致，通过登陆账号区分提供操作页面截图。
	台
	1
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	语音接入模块
	1、1U 标准机架安装
2、支持10路模拟中继接入
3、支持SIP协议，支持添加、修改和删除 SIP 帐号，批量添加，修改和删除 SIP 帐号
4、支持 windows 共享网盘和 USB 存储录音，HTTP推送录音
5、支持音量调节，增益调整，呼叫保持，呼叫等待，呼叫转移，来电显示，三方通话，呼叫转移，拨号匹配表 
6、支持通话变声功能，满足特殊保密性需求
7、支持1.8寸 TFT 可视化液晶屏幕
8、支持TLS 和 SRTP 加密通话
9、支持 SIP 备份服务器和多 SIP 服务器注册
	台
	1
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	用户接入模块
	1、1U 标准机架安装
2、支持10用户子母机接入
3、支持SIP协议，支持添加、修改和删除 SIP 帐号，批量添加，修改和删除 SIP 帐号
4、支持 windows 共享网盘和 USB 存储录音，HTTP推送录音
5、支持音量调节，增益调整，呼叫保持，呼叫等待，呼叫转移，来电显示，三方通话，呼叫转移，拨号匹配表 
6、支持通话变声功能，满足特殊保密性需求
7、支持1.8寸 TFT 可视化液晶屏幕
8、支持TLS 和 SRTP 加密通话
9、支持 SIP 备份服务器和多 SIP 服务器注册
	台
	1
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	IP话机
	1、彩屏，2.8寸(320*240)彩屏背光显示屏，支持高清通话；
2、至少提供4个可自由编程功能键，可被定义为保持, 转接, 会议,等功能管理；
3、支持4个 SIP 账号，4个线路键，支持4级翻页。
4、最大支持12个 可编辑按键。
5、支持360°拾音。
6、支持全系列的语音编解码协议：Opus、ILBC、G.711(A /μ)、 G.729 A/B G.723、G.726-32、G.722；
7、支持本地截屏功能。
8、支持呼叫保持、静音、免打扰、一键直拨、热线、呼叫转移、呼叫等待、呼叫转接、重拨、回拨、自动应答、IP 直拨、群组接听、SMS、 紧急呼叫；
9、支持本地存储 1000 条通讯录记录、1000 条通话记录。
10、支持启用Survival Mode，同时向本地SIP服务器和远程SIP服务器注册，一旦与远程SIP服务器失去连接，即刻切换至本地SIP服务器，保持服务可用；
11、●网络会议业务，受理终端支持显示会议成员列表，提供操作页面截图；
12、呼叫前转业务中，受理终端支持显示前转业务细节，让通话各方更清晰地了解到通话的来源和最终目的；
13、●启用Group Pickup功能，当代接组中的支援坐席收到来电时，在支持代接的受理终端上，会显示代接提示，避免遗漏重要来电，提供操作页面截图；项目所有设备提供原厂服务支持及硬件保修服务（提供厂家满足技术参数的承诺书及售后承诺函）
	部
	20
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	子母机
	1、支持一拖一，黑色
	部
	10
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	千兆交换机
	1、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 端口
2、交流供电PoE+
3、包转发率：126Mpps
4、交换容量：672 Gbps/6.72 Tbps
	台
	1
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	高清视屏指挥终端
	★1.对接要求：终端需注册到指挥调度系统，在平台图像资源树上呈现，指挥中心可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享；终端也可获取平台内授权的图像资源，并可调度浏览。（提供承诺函并加盖公章）

★2.平台接入：终端支持实时调度前端单兵、布控球、监控、车载终端、指挥终端等图像资源，并实时发起语音对讲;支持主动、被动加入国家局、总队、支队级发起的指挥调度会议，并可邀请前端单兵、布控球设备加入调度会议，发起实时语音。（提供承诺函并加盖公章）

●3.整体结构终端应为分体式视频终端，视频终端与摄像机需分离部署。专业硬件视频编码设备，操作系统为嵌入式操作系统。

●4.音视频标准：视频支持H.265、H.264BP、H.264 HP

●5.视频分辨率：支持4K（3840×2160）、1080P（1920×1080）、720P（1280×720）、AUTO

●6.视频帧率：支持1/5/10/15/30/60fps可选

●7.编码能力：支持4K H.265的1M-6M码流编码，并可进行自适应码率控制；在1.5M带宽下可实现动态4K(3840×2160）视频的编码传输。

8.视频输入：视频输入接口≥4路，至少1×HDMI输入，1×DVI输入，1×SDI输入

9.视频输出：视频输出接口≥4路，支持四显同时输出

●10.音频接口：音频输入接口≥2路，至少1×3.5mm接口，1×RCA接口；音频输出接口≥2路，至少1×3.5mm接口，1×RCA接口

●11.其他接口：至少支持1路VISCA，1路DC12V输出，4个USB接口，1个10M/100M/1000M自适应以太网口。

●12.多路编码：至少支持1路4K@30fps和2路1080P@30fps编码同时编码；

●13.多路解码：至少支持10路4K@30fps的解码或30路1080P@30fps的解码；

●14.协议全适配：支持音视频协议全适配，不同速率，不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议。

●15.多画面显示：支持多画面模板设置，支持至少25种多画面模板可选；单屏多画面至少支持30画面。

16.多屏显示：支持多屏输出，每个分屏都支持多画面，可在每个分屏上显示不同的调度内容；通过选屏功能可快速切换各个分屏上的调度画面；支持虚拟屏幕导航控制，等同于在模板上直接操作，且可以进行跨屏操作。

17.终端会控：支持在终端上直接创建和召开调度会议，具有主持人会控功能包括会议模板设置、模板切换、交换窗口、视频分辨率码流调整、广播音视频、双流广播、视频轮询、云台控制、会议录像、预案调度、邀请、请出、锁定、会议标题/公告设置等会控功能。

18.预案调度：可针对事件提前预设分组人员、分组窗口到指定窗口进行音视频广播。

19.视频轮询：支持视频会议轮询功能，可选择轮询所在屏、轮询窗口号、间隔时间、是否广播、分辨率等参数。

20.窗口属性：可设置窗口属性为无属性、广播音视频、广播音频、广播视频、接收音视频、接收音频和接收视频，并可设置窗口的速率（高/中/低）。

21.屏幕识别：可识别当前屏幕的排列顺序，拖拽屏幕图片可以交换屏幕排列顺序。

22.远程控制：支持远程摄像机控制，可进行推拉摇移、调焦、光圈等云台控制和预置位设置。

●23.数据功能：支持多种数据业务的应用，包括数据多流、文档共享、媒体共享和文字讨论等。

●24.视频录像：支持远程录制数字会议录像和回放，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放。

●25.维护功能：支持在线对视频、音频、网络的检测和维护，支持本地、远程升级。

●26.低带宽传输：支持在H.265编码协议下384Kbps传输1080p@30fps图像。

●27.网络适应性：支持在H.265编码、45%丢包率的网络条件下，客户端经过服务器调取图像，图像清晰流畅，音视频同步。

●28.视频调度：可在同一界面下统一管理和调度指挥调度系统的全部图像资源，实现视频浏览、语音对讲、视频点名、视频轮询、视频录像、视频上墙等功能；图像资源包括指挥调度视频、监控视频、H.323会议视频、4G/5G单兵图等其他接入的图像等。

●29.摄像机：图像传感器不低于1/2.8英寸高品质CMOS传感器，有效像素≥200万，光学变焦≥20 倍，视频输出≥1×HDMI、 ≥1× SDI。.

●30.视频格式:支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97等；1080I60/50/59.94等；720P60/50/30/25/59.94/29.97等

31.视角：3.45°（窄角）60.04°（广角）

32.光圈系数F1.8 – F2.9

33.最低照度≤0.5Lux(F1.8, AGC ON)

34.聚焦方式自动/手动/一键聚焦

●35.其他接口RS-232/VISCA控制接口≥1，RS485接口≥1

●36.控制协议支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400bps

●37.水平转动-170°～+170°

●38.俯仰转动-30°～+90°
	台
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	网线
	6类网线
	米
	1000

	26
	主缆线缆
	行业标准
	米
	50

	27
	物料
	大屏基础及装饰墙
	批
	1

	28
	机柜
	1、规格尺寸：机柜规格 42U，外形尺寸≥600mm（宽）×600mm（深）×2000mm（高）；机架立柱 U 位刻度清晰。
2、材质工艺：主体采用优质冷轧钢板，立柱钢板厚度≥2.0mm，侧板、门板钢板厚度≥1.2mm；表面脱脂磷化静电喷塑，防腐防锈，颜色为黑色。
3、结构配置：前门钢化玻璃门，后门双开网孔门，通风率≥75%；左右侧板可快速拆卸；配备4根19英寸安装立柱，立柱可前后调节；标配≥3块固定层板；机柜底部、顶部均带走线孔，配橡胶护圈；机柜底部支持地板下进风，顶部支持上走线。
4、散热与防护：机柜顶部预留风扇安装位；门锁可靠，前门、后门、均带锁；机柜承重≥800KG。
	台
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