 项目需求书（空调机）

项目背景
  随着现代化办学标准持续提升，为保障新学期教育教学工作平稳有序开展，进一步改善校内教学教室及行政办公环境，消除高温天气对正常授课的不利影响，满足全校师生日常教学、办公活动的使用需求，需对校内基础设施实施设备采购、安装及升级改造工作，确保办学条件符合现代化教育办学标准，稳固正常教育教学秩序。依据《政府采购需求管理办法》及国家绿色政府采购相关政策法规要求，结合学校中长期发展规划，严格执行节能产品强制采购制度，采购一批运行稳定可靠、高效节能环保的空调系统设备，补齐校园硬件配套短板，是本次校园基础设施提升的必要工作。
二、项目预算

1、1.5匹挂机2台* 2400元/台=0.48 万元

2、2匹柜机10台*4500元/台=4.5万元

3、3匹柜机96台*5280元/台=50.688万元
4、5匹柜机9台*7500元/台=6.75万元

以上合计62.418万元： 

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、技术要求

空调属于现行节能产品政府采购强制采购品类，本次采购所有空调设备均须为列入现行《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围

	1
	挂式空调机1.5匹
	（一）1.5匹分体空调技术要求

★能效等级：1级

制冷量(W)：≥3350W  

制冷功率(W)：≤930W 

制热量(W)：≥4730W        

制热功率(W)：≤1380W    

循环风量（m³/h）：≥800m³/h
	台
	2
	是

	2
	柜式空调机2匹
	（二）2匹分体空调技术要求
★能效等级：1级

制冷量(W)：≥5200W      

制冷功率(W)：≤1265W 

制热量(W)：≥7370W       

制热功率(W)：≤1950W    

循环风量（m³/h）：≥1500m³/h 
	台
	10
	是

	3
	柜式空调机3匹
	（三）3匹分体空调技术要求
★能效等级：1级

制冷量(W)：≥7330W     

制冷功率(W)：≤2030W  

制热量(W)：≥10200W       

制热功率(W)：≤2880W     

循环风量（m³/h）：≥1600 m³/h 
	台
	96
	是

	4
	柜式空调机5匹
	（四）5匹分体空调技术要求
★能效等级：1级
制冷量(W)：≥12000W
制冷功率(W)：≤4500W
制热量(W)：≥13450W
制热功率(W)：≤4460W

循环风量（m³/h）：≥2100m³/h 
	台
	9
	是


本项目全面落实政府采购绿色低碳政策，全部设备均须纳入现行节能产品政府采购清单，执行强制节能采购要求。

其他内容：

1、省电：应采用变频压缩机，实现高效节能运行

★2、材质保障：全铜管配置，导热系数高，耐腐蚀，寿命长

★3、本次采购已包含所有设备及相应安装、调试、质保等相关费用。本次采购整体满足6年的质保要求。本次空调采购室内机、室外机均应安装至采购方指定地点。安装包含空调插座的安装、增加电源线、增加延长铜管、空调支架、加长胀管、打孔（含混凝土打孔）、拆机、拆装护栏或防护网等、空气开关或漏电保护器、特殊安装、高空作业费及吊车使用费等）

4、提供机型的内机外形尺寸、外机外形尺寸应满足采购方指定地点的安装要求。
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
五、商务要求

1. 提供所投产品6年的免费上门保修。
2. 货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起45日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同后，进场安装完毕，验收合格，待用户付款进度结算。
六、验收标准
空调符合现行国家标准要求。采购人按照采购合同的约定、技术要求、等法律法规规定予以执行，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
七、其他要求
1、投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。
2、按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
