消防车辆完整需求
通用类货物项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。
项目背景
天津市消防救援总队结合全市灭火救援装备建设现状，为进一步提升灭火救援装备保障能力，拟购置部分消防车辆。
项目名称：
天津市消防救援总队2026年超长期特别国债资金支持消防救援领域设备更新采购项目
项目编号：
二、项目内容
第一包：登高平台消防车

第二包：举高喷射消防车

第三包：压缩空气泡沫消防车

第四包：重型水罐消防车 

三、项目预算

第一包：11100000元
第二包：27500000元
第三包：6000000元
第四包：5000000元
四、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：
A.经第三方会计师事务所审计的2024年度或2025年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、技术要求

第一包： 

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
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	第二包
	
	
	

	1
	举高喷射消防车
	1.用于高层建筑以及石油、化工、油罐、仓库等建筑物的火灾扑救。

2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第12部分：举高消防车》（GB 7956.12-2015）标准。

3.整车

3.1外形尺寸：长×宽×高：≤16000mm×2550mm×4000mm；

◆3.2额定工作高度：≥62m且≤65m；

◆3.3最大工作跨度：≥55m；

4.底盘

4.1型号：参照或相当于斯堪尼亚底盘、奔驰底盘、曼底盘、沃尔沃底盘等知名品牌型号；

4.2驱动型式：10×4；

◆4.3发动机额定功率：≥405kW；

4.4车辆限速：车辆限速至95km/h；

4.5燃料：柴油；

★4.6排放标准：国六；

◆4.7底盘最大允许载质量：≥52000kg；

4.8轮胎：原厂标准配置，备用轮胎每型号各1个，子午线钢丝型，具备胎压监测系统；转向轮加装爆胎应急安全装置；
4.9牌照托架：在车后无遮挡位置各预留1个，尺寸≥480mm×140mm，设置牌照照明灯，符合国家标准；

4.10制动系统：具备防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（如ASR）、电子车身稳定系统（ESC）和排气制动等。转向轮盘式制动。

5.驾驶室

5.1自动加手动油缸液压翻转机构带安全锁止装置；高舒适型空气弹簧司机座椅；多处储物空间，中控门锁，电动门窗；

5.2设备：顶部安装警灯；带冷暖空调、数字收音机或CD或MP3播放功能、360°全车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、倒车雷达、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜；除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制电器照明、加装有指示灯、警灯、不小于100w的警报器、爆闪灯开关；

5.3取力器开关安装在驾驶室内，预置预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置；

5.4铺设驾驶室地面保护地革，加装深色座套，材质舒适、耐磨、美观；

5.5座椅靠背可前后调节。

6.容罐

6.1额定装载灭火剂容量：水≥1000L；泡沫液≥2000L；

6.2罐材质：优质316不锈钢板或优于，罐顶板、前后封板、罐两侧壁板、纵横防荡板厚度均不少于3mm，罐两侧壁板厚度不少于4mm，罐底板厚度不少于5mm。罐体内表面涂刷防腐漆料。

7.臂架、转台及操作台系统

7.1臂架材料由高强度合金钢板焊接而成；

7.2具备有线、无线两种遥控方式，远控距离均：≥40m；

7.3工作速度：臂架升起额定高度并旋转90°时间：≤200s；

7.4臂架末端设置高清摄像头，能够随消防炮转动，防高温，防水，设备具有视频存储和导出功能，可连续进行视频存储。

7.5操作台：采用≥9寸彩色液晶显示屏，可显示臂架变幅角度等作业信息，车辆的工作高度、工作幅度、支腿状态等其他车辆工作姿态信息，臂架末端摄像头拍摄信息，并可通过显示屏查询故障。

8.支腿：
8.1具备手动调平与自动调平两种方式；

8.2支腿伸展、支撑并调平的时间：≤35s；

8.3具备垫板1套以及备用垫板1套，可承受整车重力强度。
9.消防性能

9.1消防泵：

9.1.1型号：参照或相当于大力、希尔、瓦特尔斯、齐格勒等品牌型号；

◆9.1.2额定流量：≥80L/s；

9.1.3额定压力：≥1.6MPa；

9.2真空泵：

9.2.1吸水深度：7m；

9.2.2引水时间：≤80s；

9.2.3真空度：≥85kPa；

9.3消防炮

9.3.1参照或相当于埃尔克、博克、TFT、阿密龙等品牌型号；

◆9.3.2额定射程：水≥70m；B类泡沫≥65m；
9.3.3炮头摆动范围：仰俯摆动范围：≥-60°～+30°；水平回转范围：≥-30°～+30°。

9.4泡沫系统：混合比例范围≥1%～6%。

10.取力器、管路及接口：

10.1取力器：

10.1.1水泵取力器：水泵取力器为夹心式或断轴式取力器；

10.1.2液压油泵取力器：液压油泵取力器为底盘原装生产取力器。

10.2管路：

10.2.1吸水管路：与水泵出水流量相匹配的吸水管进水口，可从天然水源吸水或从消火栓吸水；吸水管2m×4根，直径150mm；

10.2.2放余水管路：在管路和泵体最低处便于操作的部位设有放余水阀，可快速排除系统内余水，≥1个带有球阀控制启闭的≥DN40的排污口；

10.3接口

10.3.1车辆两侧共设置4个直径80mm的进水口，单侧进水口应满足消防车额定压力和流量要求；

10.3.2车辆两侧共设置4个直径80mm的出水口，出水口中心离地高度大于1.2 m 时，出水口应向下倾斜，且离操作踏板上平面的高度不应大于1.2 m；

10.3.3设置2个直径150mm的吸水口，1个直径50mm的洗泡沫口，1个直径50mm的注泡沫口。

11.安全保护装置

11.1具备电子幅度限位器；

11.2具备软腿报警装置；

11.3具备转台中位保护装置；

11.4具备上下车互锁装置；

11.5具备配有防碰撞测距感应装置；

11.6具备单边作业性能；

11.7具备下车调平装置；

11.8应急操纵装置：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有内燃机动力源的独立应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂和支腿；

11.9夜间照明装置；

11.10配置风速仪，与操作系统相连接，显示屏实时显示；

11.11水泵防冻系统：考虑北方冬天严寒天气，需增加暖风系统；

11.12踏脚板、梯蹬、车顶表面需有金属材质防滑层。

12.喷漆

12.1喷漆：车辆主体颜色：R03消防红（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）

12.2前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变；

12.3器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变；

12.4胎压（巴或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置；

12.5车尾及侧面具有反光标识；

12.6车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。

13.信息采集装置：

13.1上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含臂架和支腿工作信息、消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、泡沫罐液位、水泵工作时间等关键信息；

13.2底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息；

13.3具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。
14.其它要求

14.1所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文铭牌标志；

14.2所有焊接牢固、焊后打磨光整；

14.3提供易损件的报价清单。

14.4交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满，所有储液罐均有容积标识。

14.5每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
14.6快速充气充电装置：配备车辆快速启动保障系统，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可在车辆启动时自动脱落，也可手动分离。

15.随车文件

15.1消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。

15.2工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）

15.3如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。

15.4车辆识别代码拓印件（2份）。

15.5发动机号拓印件（2份）。

15.6底盘驾驶员中文操作手册（2份）。

15.7底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。

15.8底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。

15.9底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。

15.10润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。

15.11中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。

15.12上装零件目录图册或光盘（2套）。

15.13出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。

15.14其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）

15.15易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。

16.随车器材
序号
附件名称
备注
数量
1
随车工具
随车工具
1套
2
备胎
与原车同品牌
每型号各1个
3
干粉灭火器
固定在驾驶室适当位置
1具
4
内六角扳手
内六角扳手
1套
5
ABC扳手
ABC扳手
2套
6
垫板
垫板
4块
7
滤水器
滤水器
1个
8
吸水管2米
吸水管2米
4根
9
吸水管变口
原进水口变100mm
2个
10
液压系统易损件
液压系统易损件
4套
11
外供泡沫水带和扳手
Φ50X5m
1套
12
异径接口80/65
异径接口80/65
4个
13
泵浦吸液管
不锈钢管和黑胶管
1个
14
开关直流水枪
开关直流水枪
1把
15
多功能水枪
多功能水枪
1把
16
泡沫炮头
泡沫炮头
1个
17
黄油枪
固定在泵室内适当位置
1个
18
原车钥匙
原车钥匙
4把
19
备用灯泡
备用灯泡
1套
20
备用保险
备用保险
1套
21
备用灯罩
转向灯、尾灯、侧灯
1套
22
备用空调滤芯
原车同型号、同品牌
1套
23
备用取力器齿轮油
原车同型号、同品牌
1套
24
胎压表
胎压表
1件
25
防火帽
与底盘排气管配套
1件
26
防滑链
与车辆轮胎配套
1套
27
其它部件

其它投标人认为有必要提供的部件

若干
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	1
	压缩空气泡沫消防车
	1.主要用于日常火灾扑救及高层建筑火灾扑救，可向高层建筑物输送高压水、泡沫混合液等灭火剂。

2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第6部分：压缩空气泡沫消防车》（GB 7956.6-2015）标准。

3.整车技术参数：

3.1.外形尺寸：长×宽×高≤9200mm×2550mm×3900mm。

3.2满载总质量：≤20000kg。

3.3灭火剂容量：载水≥3200L，载A类泡沫≥300L，载B类泡沫≥500L。

4.底盘：

4.1型号：参照或相当于斯堪尼亚、奔驰、曼、沃尔沃等底盘品牌。

4.2发动机：直列6缸涡轮增压柴油发动机；

◆4.3发动机额定功率：≥300kw。
4.4车辆限速：车辆限速≤110km/h。

4.5驱动形式：4×2；

4.6变速箱：自动变速箱；

★4.7尾气排放：国六；

4.8轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），具备胎压监测功能，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置；

4.9牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，含牌照照明灯，牌照架预留四个牌照固定孔位。

4.10蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管等部件安装合理，做到防水防淹。

4.11制动系统：采用双回路制动系统，并有辅助制动器，带防抱死制动系统等多重主动安全系统。具备防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（如ASR）、电子车身稳定系统（ESC）和排气制动等。前轮盘式制动。

5.驾驶室：

5.1结构：原装驾驶室，全钢结构，原装液压缸翻转驾驶室，电动加手动液压泵，带安全锁止装置。

5.2独立成员室：配备座椅≥4个，每个座椅配有9L通用空气呼吸器固定架，座椅下可放入9L空气呼吸器备用瓶。翻转座椅支撑立柱横截面积≥150mm2，弹簧选用高应力弹簧，2000N拉力下20000次拉伸不变形，确保坚固，不易变形，安放空呼器后留够450mm以上进深，坐垫采用高密度乳胶内芯，皮革包裹，耐磨、结实。座椅装有三点式安全带；配备独立制冷空调和燃油式暖风机，为成员室提供制冷和制暖。成员室内配备LED照明。成员室可与驾驶室无障碍沟通。

5.3设备：顶部安装有长排警灯，带冷暖空调、数字收音机及CD或MP3播放功能、倒车雷达、安装360°全车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节和加热。除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供24V直流电源转换220V交流电源用途，具有过载保护、短路保护、过温保护等功能，功率≥500W。

5.4仪表盘安装所有标准仪表、指示灯及开关，包括有里程、转速、油压及警报、油箱油量、冷却水温度、电瓶充电指示、气压、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告、工具箱开启警告，旋转警灯、警报器开关等各类指示和报警功能。

6.消防泵：

6.1型号：参照或相当于大力、希尔、瓦特尔斯、齐格勒等品牌；

◆6.2流量：≥100L/s@1.0MPa，≥15L/s@4.0MPa；
◆6.3垂直供水高度：≥280m；

6.4电动真空泵；

6.5吸深：≥7m；

6.6引水时间：≤100s。

7.压缩空气泡沫系统：

◆7.1最大水、泡沫、空气总喷射量：≥100L/s；

7.2空气与水、泡沫混合液最大比率：≥14:1；

7.3空压机最大空气供给量：≥100L/s；

7.4泡沫比例在0.5%~1.0%内可调。

8.B类泡沫比例混合器：

8.1操作类型：电子式智能控制。

8.2结构型式：负压式全自动。

8.3混合比：1%、3%、6%可调。

8.4可使用各品牌B类泡沫液。

9.消防炮：

9.1型号：参照或相当于博克、TFT、阿密龙、齐格勒等品牌。

◆9.2额定流量：≥64L/s。

9.3额定工作压力：≥1.0MPa。

◆9.4射程：水≥75m，泡沫≥70m。

9.5消防炮角度范围：水平范围≥300°，俯仰角范围≥-15°~45°。
9.6电动遥控炮。

10.管路系统：

10.1吸水口：泵房左右两侧设有DN150mm吸水口各2个（或后侧设有DN150mm吸水口2个），内扣式接口。

10.2注水口：左右两侧设有DN80mm的注水口各2个，带手动球阀或手动蝶阀，卡式雄接口及闷盖，带滤网。
10.3出水口：泵房左右两侧设有DN80mm的出水口各2个，其中左右至少各1个出水口可用于高压供水，带手动球阀及闷盖。接口符合压力需求。
10.4A类泡沫出口：泵房左右两侧设有DN65mm的压缩空气泡沫出口各1个。

10.5放余水口：为保护水泵及管路，设置水泵放余水口，并配备开关球阀。

10.6冲洗管路：在泵系统管路中设有泡沫冲洗阀及管路。

10.7仪表板及板上设备：仪表板采用集成式操作系统，板上设备包括：泵真空计、泵压力计、泵转速计、泡沫比例混合器控制面板、泡沫泵开关、压缩空气泡沫系统控制器、水位计、泡沫液位计等。

10.8管路标明流动方向，若有管路外保护挡板，挡板可拆卸或打开，便于维护保养。管路颜色应按GB7956.1的规定执行。

11.液罐：

11.1材质：316不锈钢或PP等耐腐蚀材料，免维护。

11.2设备：带有快速锁紧及开启装置的人孔3个入口孔；溢流口及溢水帽；泡沫罐出液口、注液口及呼吸装置；罐底集液槽；带有阀门控制的排污口；防漩涡及过滤装置。

12.器材箱及泵室：

12.1材质：骨架采用高强度铝合金型材。

12.2卷帘门：器材厢及泵室开口应采用带锁卷帘门，铝合金型材，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不易变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。

12.3厢体内部照明：LED白光照明灯带，器材箱内灯有独立开关。

12.4翻转踏板：钢框架覆铝合金花纹板结构或全铝合金防滑结构，边角处加装有黄色防磕碰部件，承载重量≥150kg。
12.5车厢顶部设置15米铝合金拉梯架。

13.信息采集装置

13.1上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、泡沫罐液位、水泵工作时间等关键信息；

13.2底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息；

13.3具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。

14.其他设备：

14.1后爬梯：铝合金材质，安装于车体后部右侧，顶部装有扶手。

14.2车厢顶部安装有三节拉梯固定架，拉梯架可通过拉杆将拉梯一端靠近地面，便于装卸；

14.3车厢顶部进行防滑处理，积水自然下流。

14.4防冻系统：水泵室和乘员室设有冬季防冻保温设备，确保在-20℃下系统正常运行，冬季消防员乘员室的温度不低于+20℃。出水口加装电子加热装置。
14.5快速充气充电装置：配备车辆快速启动保障系统，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可在车辆启动时自动脱落，也可手动分离。

15.电器及警示：

15.1整车设有电源总开关。

15.2驾驶室顶前部安装红色长排警灯。

15.3车厢两侧上部各配置不少于3个频闪灯及工作照明灯。

15.4每个器材箱LED照明，每个脚踏板黄色指示灯，泵室LED 照明；

15.5公共广播系统：公共广播系统安装在驾驶员或副驾驶员易接触的位置、扬声器安装在车顶；

16.外观

16.1卷帘门：铝的通常颜色；

16.2车顶和安全扶手：白铝；

16.3挡泥板和保险杠：灰色，采用和器材箱脚踏板整体性涂装设计；

16.4轮辋：银色，根据底盘商标准；

16.5车架：灰或黑色，根据底盘商标准；
16.6轻合金：未喷漆，自然色；

16.7车底和空腔防护：上装及驾驶室。

17.喷漆

17.1喷漆：车辆主体颜色为R03消防红。（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）

17.2前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变。

17.3器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变。

17.4胎压（bar或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置。

17.5车尾及侧面具有反光标识。

17.6车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。

18.总体要求：

18.1所有操作开关、仪表均有符合规范的中文铭牌标志。

18.2所有铆接保持一定的密度。

18.3所有焊接牢固、光洁、平整。

18.4每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。

18.5交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满，所有储液罐均有容积标识。

19.随车文件

19.1消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。

19.2工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）

19.3如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。

19.4车辆识别代码拓印件（2份）。

19.5发动机号拓印件（2份）。

19.6底盘驾驶员中文操作手册（2份）。

19.7底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。

19.8底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。

19.9底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。

19.10润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。

19.11中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。

19.12上装零件目录图册或光盘（2套）。

19.13出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。

19.14其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）

19.15易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
19.随车器材
序号

名称

技术参数

数量

1

湿泡沫枪

可开花/直流；流量不小于400升/分钟

4支

2

干泡沫枪

空心枪头

1支

3

吸水管

2米，管径与水泵匹配，pvc材质

4根

4

滤水器及引绳

与吸水管相匹配

1只

5

消火栓扳手

消火栓扳手

1件

6

异径接口

消火栓专用，吸水管转100mm

1件

7

开关直流水枪

卡式接口

2支

8

多功能消防水枪

卡式接口

2支

9

高压三分水器
DN80/DN65×3-4.0MPa

2件

10

中压三分水器

DN80/DN65×3-2.5MPa

2件

11

65mm水带

20-65-20

10条
12

80mm水带

20-80-20

10条
13
高压水带
40-80-20

30条
14

多功能消防斧

带快速安装支架

1件

15

橡皮锤

1个

16

丁字镐

1个

17

多功能铁挺

1个

18

集水器

150/80×2，卡式接口

1件

19

水带包布

8件

20

水带挂钩

8件

21

水带桥

2副

22

异径接口

卡式80雄/65雌

4件

23

异径接口

卡式80雄/80雄

2件

24

异型接口

卡式65雄/内扣式65

2件

25

原车工具及附件、常用套筒工具

原车工具及附件、常用套筒工具

1套

26

干粉灭火器

固定在适当位置

2具

27

黄油枪

固定在泵室内适当位置

1个

28

原车钥匙

原车钥匙

4把

29

备用灯泡

备用灯泡

1套

30

备用保险

备用保险

1套

31
备用灯罩

转向灯、尾灯、侧灯

1套

32

备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯

原车同型号、同品牌

3套

33
备用取力器齿轮油、转向机液压油

原车同型号、同品牌

1套

34

胎压表

胎压表

1件

35

防火帽

与底盘排气管配

1件

36
防滑链

与车辆轮胎配套，每个驱动轮配一个防滑链

1套
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	第四包
	
	
	

	1
	重型水罐消防车
	1.主要用于扑救高层建筑火灾，可输送高压水、泡沫混合液等灭火剂。

2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第2部分：水罐消防车》（GB 7956.2-2014）标准。

3.整车技术参数：

3.1外形尺寸：长×宽×高≤12000mm×2550mm×4000mm。

3.2满载总质量：≤41000kg。

3.3灭火剂容量：载水≥18000L。

3.4比功率：≥10kw/t。

4.底盘：

4.1型号：参照或相当于斯堪尼亚、奔驰、曼、沃尔沃等底盘品牌。

4.2发动机：直列6缸涡轮增压柴油发动机；

◆4.3发动机额定功率：≥420kw。
4.4车辆限速：车辆限速至95km/h。
4.5变速箱：自动变速箱；

4.6取力器：全功率取力器；

★4.7尾气排放：国六；

4.8轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），具备胎压监测功能，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置；

4.9牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，含牌照照明灯，牌照架预留四个牌照固定孔位。

4.10蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管等部件安装合理，做到防水防淹。

4.11制动系统：具备自动紧急刹车系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（如ASR）、电子车身稳定系统（ESC）和排气制动等。转向轮盘式制动。具备原厂液力缓速器或长坡缓速控制系统或其它缓速功能。
5.驾驶室：

5.1结构：原装驾驶室，全钢结构，原装液压缸翻转驾驶室，电动加手动液压泵，带锁止装置。

5.2独立成员室：配备座椅≥4个，每个座椅配有9L通用空气呼吸器固定架，座椅下可放入4具9L空气呼吸器备用瓶。翻转座椅支撑立柱横截面积≥150mm2，弹簧选用高应力弹簧，2000N拉力下20000次拉伸不变形，确保坚固，不易变形，安放空呼器后留够450mm以上进深，坐垫采用高密度乳胶内芯，皮革包裹，耐磨、结实。座椅装有三点式安全带；配备独立制冷空调和燃油式暖风机，为成员室提供制冷和制暖。成员室内配备LED照明。成员室可与驾驶室无障碍沟通。

5.3设备：顶部安装有长排警灯，带冷暖空调、数字收音机及CD或MP3播放功能、倒车雷达、安装360°全车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节和加热。除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供24V直流电源转换220V交流电源用途，具有过载保护、短路保护、过温保护等功能，功率≥500W。

5.4仪表盘安装所有标准仪表、指示灯及开关，包括有里程、转速、油压及警报、油箱油量、冷却水温度、电瓶充电指示、气压、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告、工具箱开启警告，旋转警灯、警报器开关等各类指示和报警功能。

6.消防泵：

6.1型号：参照或相当于大力、希尔、瓦特尔斯、齐格勒等品牌；

◆6.2额定流量：≥120L/s@1.0MPa，≥30L/s@4.0MPa；

6.3垂直供水高度：≥280m；
6.4配备原厂电动真空泵；
6.5引水形式：刮片式；

6.6吸水深度：≥7m；

6.7引水时间：≤100s。

7.消防炮：

7.1型号：参照或相当于博克、TFT、阿密龙、阿格瓦等品牌。

◆7.2额定流量：≥100L/s。

7.3额定工作压力：≥1.0MPa。

◆7.4射程：水≥90m。

7.5消防炮角度范围：水平范围≥340°，俯仰角范围≥-5°~40°。

8.管路系统：

8.1吸水口：泵房左右两侧设有DN150mm吸水口各2个（或后侧设有DN150mm吸水口2个），带手动球阀或手动蝶阀，内扣式接口及闷盖。

8.2注水口：泵房左右两侧设有DN80mm注水口各2个，带手动球阀或手动蝶阀，卡式雄接口及闷盖，带滤网。

8.3出水口：泵房左右两侧设有DN80mm的出水口各2个，其中左右至少各1个出水口可用于高压供水，带手动球阀及闷盖。接口符合压力需求。

8.4放余水口：为保护水泵及管路，设置水泵放余水口，并配备开关球阀。

8.5仪表板及板上设备：仪表板采用集成式操作系统，板上设备包括：泵真空计、泵压力计、泵转速计、水位计等。

8.6管路标明流动方向，若有管路外保护挡板，挡板可拆卸或打开，便于维护保养。管路颜色应按GB7956.1的规定执行。

9.液罐：

9.1材质：316不锈钢或PP等耐腐蚀材料，免维护。

9.2设备：带有快速锁紧及开启装置的人孔；溢流口及溢水帽；注液口及呼吸装置；罐底集液槽；带有阀门控制的排污口；防漩涡及过滤装置；防荡板。

10.器材箱及泵室：

10.1结构：整体式。

10.2材质：骨架采用高强度钢型材或铝合金型材，尺寸≥40mm×40mm，可调节，蒙板为平铝板或氧化铝合金花纹板。

10.3卷帘门：器材厢及泵室开口应采用带锁卷帘门，铝合金型材，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不易变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。

10.4厢体内部照明：LED白光照明灯带，器材箱内灯有独立开关。

10.5翻转踏板：钢框架覆铝合金花纹板结构或全铝合金防滑结构，边角处加装有黄色防磕碰部件，承载重量≥150kg。

11.信息采集装置

11.1上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、泡沫罐液位、水泵工作时间等关键信息；

11.2底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息；

11.3具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。

12.其他设备：

12.1后爬梯：铝合金材质，安装于车体后部右侧，顶部装有扶手。

12.2车厢顶部进行防滑处理，积水自然下流。

12.3防冻系统：水泵室和乘员室设有冬季防冻保温设备，确保在-20℃下系统正常运行，冬季消防员乘员室的温度不低于+20℃。出水口加装电子加热装置。
12.4快速充气充电装置：配备车辆快速启动保障系统，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可在车辆启动时自动脱落，也可手动分离。

13.电器及警示：

13.1整车设有电源总开关。

13.2驾驶室顶前部安装红色长排警灯。

13.3车厢两侧上部各配置不少于3个频闪灯及工作照明灯。

13.4车顶后部设有红色旋转警灯。

13.5每个器材箱LED照明，每个脚踏板黄色指示灯，泵室LED 照明；

13.6公共广播系统：公共广播系统安装在驾驶员或副驾驶员易接触的位置、扬声器安装在车顶；

14.外观

14.1卷帘门：铝的通常颜色；

14.2车顶和安全扶手：白铝；

14.3挡泥板和保险杠：灰色，采用和器材箱脚踏板整体性涂装设计；

14.4轮辋：银色，根据底盘商标准；

14.5车架：灰或黑色，根据底盘商标准；

14.6轻合金：不喷漆，自然色；

15.喷漆

15.1喷漆：车辆主体颜色为R03消防红（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）。光面油漆。
15.2前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变。

15.3器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变。

15.4胎压（bar或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置。

15.5车尾及侧面具有反光标识。

15.6车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。

16.总体要求：

16.1所有操作开关、仪表均有符合规范的中文铭牌标志。

16.2所有铆接保持一定的密度。

16.3所有焊接牢固、光洁、平整。

16.4每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。

17.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满，所有储液罐均有容积标识。
18.随车文件

18.1消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。

18.2工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）

18.3如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。

18.4车辆识别代码拓印件（2份）。

18.5发动机号拓印件（2份）。

18.6底盘驾驶员中文操作手册（2份）。

18.7底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。

18.8底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。

18.9底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。

18.10润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。

18.11中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。

18.12上装零件目录图册或光盘（2套）。

18.13出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。

18.14其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）

18.15易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。

19.随车器材
序号

名称

技术参数

数量

1

吸水管

2米，管径与水泵匹配，pvc材质

8根

2

滤水器及引绳

与吸水管相匹配

2只

3

消火栓扳手

消火栓扳手

1件

4

异径接口

消火栓专用，吸水管转100mm

1件

5

开关直流水枪

卡式接口

2支

6

多功能消防水枪

卡式接口

2支

7

高压三分水器
DN80/DN65×3-4.0MPa
2件

8
中压三分水器
DN80/DN65×3-2.5MPa

2件

9

65mm水带

20-65-20

10条
10

80mm水带

20-80-20

10条
11
高压水带
40-80-20

30条
12

多功能消防斧

带快速安装支架

1件

13

橡皮锤

1个

14

丁字镐

1个

15

多功能铁挺

1个

16

集水器

150/80×2，卡式接口

2件

17

水带包布

8件

18

水带挂钩

8件

19

水带桥

2副

20

异径接口

卡式80雄/65雌

4件

21

异径接口

卡式80雄/80雄

2件

22

异型接口

卡式65雄/内扣式65

2件

23

原车工具及附件、常用套筒工具

原车工具及附件、常用套筒工具

1套

24

干粉灭火器

固定在适当位置

2具

25

黄油枪

固定在泵室内适当位置

1个

26

原车钥匙

原车钥匙

4把

27

备用灯泡

备用灯泡

1套

28

备用保险

备用保险

1套

29

备用灯罩

转向灯、尾灯、侧灯

1套

30

备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯

原车同型号、同品牌

3套

31

备用取力器齿轮油、转向机液压油

原车同型号、同品牌

1套

32

胎压表

胎压表

1件

33

防火帽

与底盘排气管配

1件

34

防滑链

与车辆轮胎配套，每个驱动轮配一个防滑链

1套
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注：

★为实质性参数，投标产品如不满足将导致投标无效。
六、商务要求

（一）保修问题
1. 提供所投产品5年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期后只收取折扣后更换零配件价格，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4．提供主要零部件价格清单，并承诺在采购人使用期间，更换零部件价格不得高于清单内价格。
5．所供产品如出现2次验收未通过的，采购人有权终止合同，并按照合同约定执行。

6. 提供免费的现场（各基层消防站或重大现场）技术使用培训。初次配发后，中标人须提供上门的免费技术使用培训，同时为最终用户提供培训学习资料视频。在商品使用年限内，中标人承诺随时免费派出专业技术人员参与采购方组织的全市巡检巡修活动，并每年自行组织技术人员对全市用户使用情况进行巡检。
7. 中标供应商在与采购人签订合同时，将中标产品的技术规格书、检验报告（如有）复印件、认证（如有）复印件等文件订入合同末尾。
8. 交货前，中标供应商须在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入符合本次招标采购要求的装备信息，根据本次招标要求的装备信息申请编码，制作RFID数字管理标签。中标供应商应预先填写RFID编码的基础信息并对标签进行永久标识或相对固定。签订合同时，中标供应商须与采购人确认RFID标签的安装位置。
（二）交货要求
1. 交货期：登高平台消防车、举高喷射消防车、压缩空气泡沫消防车、重型水罐消防车自签订合同之日起10个月内交货，特殊情况以合同为准。请各投标人在标书中注明供货期，以签订合同时间为限，合同将以此为依据。
2. 交货地点：天津市北辰区小淀镇云汉道500号，天津市消防救援总队训练与战勤保障支队。联系人，王助理；联系电话，18822125350。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（三）付款方式
本项目为天津市消防救援总队通过统招的方式进行采购，合同签订单位、采购数量如下表所示：
	包号
	采购项
	单位
	数量

	
	
	
	

	第一包
	登高平台消防车
	部
	3

	第二包
	举高喷射消防车
	部
	5

	第三包
	压缩空气泡沫消防车
	部
	3

	第四包
	重型水罐消防车
	部
	2


在签订合同后30个工作日内预付合同额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同额的50%（特殊情况以合同为准）。
七、验收标准
产品验收及相关费用由投标人负责。按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
