项目需求书（货物-通用类）
一、项目背景
天津市滨海新区教育综合保障服务中心拟开展塘沽一中高中部（本部）开办设施设备第一批次的采购工作。滨海新区塘沽第一中学是滨海新区基础教育标杆公办校，为匹配新建校区高标准办学定位，满足师生教育教学需求，保障教学与活动有序开展，提升办学智能化水平。现主要采购内容为台式计算机、便携式计算机、办公设备等。
二、项目预算
第一包：1380000元；
第二包：650000元；
第三包：457000元；
三、资格要求
（一）1.投标人须提供法定代表人授权书。
2.投标人须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件。
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体投标。
四、技术要求
第一包：
	滨海新区塘沽第一中学（本部）台式机计算机（主机）项目

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求
	数量
	单位
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	国产处理器,核数≥8核，单核主频≥2.8Ghz，CPU符合国家安全可靠测评要求，安全可靠等级≥I级，在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站等官方渠道可查看安全可靠测评结果。
	300
	台
	是
	是

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥8GB
	
	
	
	

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	支持DDR4及以上内存类型
	
	
	
	

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1
	
	
	
	

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	与处理器相匹配的芯片组
	
	
	
	

	6
	产品规格
	
	★主板支持的CPU和内存情况
	1颗国产处理器，2个DDR4内存插槽
	
	
	
	

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	主板提供PCIe插槽数量不少于3个
	
	
	
	

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	≥6个USB 3.0接口
	
	
	
	

	9
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	≥1个M.2 接口
≥2个SATA3.0接口
≥8个USB接口（其中前置不少于4个USB 3.0接口；后置不少于2个USB 3.0接口）
	
	
	
	

	10
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB
	
	
	
	

	11
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB
	
	
	
	

	12
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	≥1 个
	
	
	
	

	13
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥512GB
	
	
	
	

	14
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	15
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	16
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	18
	产品规格
	
	★机械硬盘形态
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	20
	产品规格
	
	★固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态
	
	
	
	

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥1
	
	
	
	

	22
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；
	
	
	
	

	23
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	独立显卡或集成显卡
	
	
	
	

	24
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR4或以上（若配置集成显卡，则此项无要求）
	
	
	
	

	25
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥64 位（若配置集成显卡，则此项无要求）
	
	
	
	

	26
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥2GB（若配置集成显卡，则此项无要求）
	
	
	
	

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议（若配置集成显卡，则此项无要求）
	
	
	
	

	38
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	≥0
	
	
	
	

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	≥0
	
	
	
	

	40
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1 个
	
	
	
	

	41
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1 个
	
	
	
	

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	≥0 个
	
	
	
	

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	≥0 个
	
	
	
	

	44
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	61 键/86 键/101 键/104 键等
	
	
	
	

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	48
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	51
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	无线
	
	
	
	

	52
	产品规格
	
	★键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm
	
	
	
	

	53
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N
	
	
	
	

	54
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	55
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色
	
	
	
	

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定
	
	
	
	

	57
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	无线
	
	
	
	

	58
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	59
	产品规格
	
	★鼠标DPI分辨率
	~800 1600
	
	
	
	

	60
	产品规格
	
	★鼠标颜色
	黑色
	
	
	
	

	61
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定
	
	
	
	

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	63
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	≥1
	
	
	
	

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥0
	
	
	
	

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥0
	
	
	
	

	66
	产品规格
	外部接口规格
	★USB接口数量
	机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 3.0接口
	
	
	
	

	67
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	68
	产品规格
	
	★视频接口数量
	≥2
	
	
	
	

	69
	产品规格
	
	★音频接口数量
	提供不少于前置2个音频接口，后置3个音频接口
	
	
	
	

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	71
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固
	
	
	
	

	72
	产品规格
	
	★状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数
	
	
	
	

	73
	产品规格
	
	★整机结构
	a)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；b)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；c)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；d)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；e)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；f)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；g)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；h)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；i)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；j)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；k)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；l)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留
	
	
	
	

	74
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求
	
	
	
	

	75
	产品规格
	
	★整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过3.1Bel
	
	
	
	

	76
	产品规格
	
	★整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃
	
	
	
	

	77
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380标准中能效等级1级
	
	
	
	

	78
	产品规格
	
	★机身材质
	塑料/金属等
	
	
	
	

	79
	产品规格
	
	★机身颜色
	灰色/黑色等商务色系
	
	
	
	

	80
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	机箱体积≤14L
	
	
	
	

	81
	性能要求
	CPU性能
	★CPU物理核数
	≥8
	
	
	
	

	82
	性能要求
	
	★CPU主频
	≥2.8GHz
	
	
	
	

	83
	性能要求
	
	★CPU末级缓存容量
	≥8MB
	
	
	
	

	84
	性能要求
	
	★CPU支持的内存最高速率
	≥3200MT/s
	
	
	
	

	85
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥3200MT/s
	
	
	
	

	86
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥1920x1080
	
	
	
	

	87
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	最高应≥900MHz
	
	
	
	

	88
	性能要求
	
	★显存等效频率
	≥3200MHz
	
	
	
	

	89
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	
	
	
	

	99
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps
	
	
	
	

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	102
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	具备≥2个内存插槽
	
	
	
	

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口
	
	
	
	

	104
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能
	
	
	
	

	105
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	
	
	
	

	106
	功能要求
	
	★I/O接口功能
	≥6个USB 3.0接口（其中前置USB 3.0数量≥4个）
	
	
	
	

	107
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配
	
	
	
	

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥0
	
	
	
	

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	116
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	
	
	
	

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	118
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	支持访问网络和数据交换功能
	
	
	
	

	119
	
	
	无线网卡频段
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	120
	功能要求
	
	物理开关
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	121
	功能要求
	
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	
	
	
	

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	123
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口
	
	
	
	

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	125
	功能要求
	
	★网络设备拆装
	若配备无线网卡和蓝牙模块，需支持物理拆装
	
	
	
	

	126
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
	
	
	
	

	127
	功能要求
	
	★视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口
	
	
	
	

	128
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	
	
	
	

	129
	功能要求
	
	其他接口
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	130
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	131
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	
	
	
	

	132
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定
	
	
	
	

	133
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	
	
	
	

	134
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份和还原固件能力
	
	
	
	

	135
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	
	
	
	

	136
	功能要求
	
	★固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	
	
	
	

	137
	功能要求
	
	★BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口
	
	
	
	

	138
	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	
	
	
	

	139
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	
	
	
	

	140
	功能要求
	
	★固件设置口令
	支持设置口令功能
	
	
	
	

	141
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	
	
	
	

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	148
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	TBW≥85TB（条件：256GB硬盘容量）
	
	
	
	

	149
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	151
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	≥1000万次
	
	
	
	

	152
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	≥500万次
	
	
	
	

	153
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	
	
	
	

	154
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	≥4万小时
	
	
	
	

	155
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	通过电磁兼容性的测试
	
	
	
	

	156
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	
	
	
	

	157
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	
	
	
	

	158
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	
	
	
	

	159
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	
	
	
	

	160
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	
	
	
	

	161
	可靠性要求
	
	★MTBF测试
	MTBF(m1)≥100万小时
	
	
	
	

	162
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	
	
	
	

	163
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	
	
	
	

	164
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品
	
	
	
	

	165
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台
	
	
	
	

	166
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	
	
	
	

	167
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	供应商提供自检测工具
	
	
	
	

	168
	服务要求
	
	★服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
e）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询；
	
	
	
	

	169
	服务要求
	
	★服务周期
	原厂保修服务不低于三年，原厂400电话可查
	
	
	
	

	170
	服务要求
	
	★预装操作系统
	预装桌面操作系统
	
	
	
	

	171
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	
	
	
	

	172
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	
	
	
	

	173
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	
	
	
	

	174
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）保修服务不低于三年，原厂400电话可查
	
	
	
	

	175
	服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	
	
	
	

	176
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	
	
	
	

	177
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	
	
	
	

	178
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	
	
	
	

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	
	
	
	

	180
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供八年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	
	
	
	

	181
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	
	
	
	

	182
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	
	
	
	

	183
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	
	
	
	

	184
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	
	
	
	

	185
	安全要求
	
	USB端口管控
	支持USB端口管控
	
	
	
	

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁
	
	
	
	

	187
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	
	
	
	

	188
	安全要求
	
	★固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	
	
	
	

	189
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定
	
	
	
	

	滨海新区塘沽第一中学（本部）台式机（显示器）项目
	
	
	
	

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求
	
	
	
	

	28
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	≥88%
	
	
	
	

	29
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080
	
	
	
	

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥92像素/英寸
	
	
	
	

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥178°
	
	
	
	

	32
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	≥23.8英寸
	
	
	
	

	33
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:09
	
	
	
	

	34
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	黑色商务色系
	
	
	
	

	35
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	
	
	
	

	36
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	
	
	
	

	37
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%
	
	
	
	

	90
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	≥100Hz
	
	
	
	

	91
	性能要求
	
	★显示屏位深
	≥8位
	
	
	
	

	92
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥99%sRGB
	
	
	
	

	93
	性能要求
	
	★显示屏色准
	△E≤4
	
	
	
	

	94
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤8ms
	
	
	
	

	95
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥250尼特
	
	
	
	

	96
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	≥75%
	
	
	
	

	97
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥1000：1
	
	
	
	

	98
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	本次采购对此项无需求
	
	
	
	

	109
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器接口
	显示器显示接口应与显卡外接显示接口匹配
	
	
	
	

	110
	功能要求
	
	★显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕俯仰
	
	
	
	

	111
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节
	
	
	
	

	150
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求
	
	
	
	



第二包：
	滨海新区塘沽第一中学（本部）便携式计算机项目

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求
	数量
	单位
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1 
	产品规格
	CPU规格
	★CPU 信息
	国产处理器，ARM架构，核心≥8，线程≥8，主频≥2.9Ghz，缓存≥4MB
	100
	台
	是
	是

	2 
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥16GB
	
	
	
	

	3 
	产品规格
	
	★内存类型
	支持 DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 及以上内存类型
	
	
	
	

	4 
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1
	
	
	
	

	5 
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	不涉及
	
	
	
	

	6 
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU 和内存情况
	主板支持的CPU≥1颗国产处理器，支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5X及以上类型内存
	
	
	
	

	7 
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	≥0
	
	
	
	

	8 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	不涉及
	
	
	
	

	9 
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥8GB
	
	
	
	

	10 
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥16GB
	
	
	
	

	11 
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	≥1个
	
	
	
	

	12 
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥512GB
	
	
	
	

	13 
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	≥1个
	
	
	
	

	14 
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	不涉及
	
	
	
	

	15 
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	不涉及
	
	
	
	

	16 
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	不涉及
	
	
	
	

	17 
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	不涉及
	
	
	
	

	18 
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	不涉及
	
	
	
	

	19 
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	
	
	
	

	20 
	产品规格
	
	固态存储形态
	可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义
	
	
	
	

	21 
	产品规格
	
	★存储设备扩展盘位
	≥0
	
	
	
	

	22 
	产品规格
	
	★存储设备其他参与要求
	不涉及
	
	
	
	

	23 
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	独立显卡或集成显卡
	
	
	
	

	24 
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	
	
	
	

	25 
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥32 位
	
	
	
	

	26 
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥512MB
	
	
	
	

	27 
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议
	
	
	
	

	28 
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	≥80%
	
	
	
	

	29 
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥1920x1200
	
	
	
	

	30 
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	不涉及
	
	
	
	

	31 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170 °
	
	
	
	

	32 
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	≥14英寸
	
	
	
	

	33 
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:09
	
	
	
	

	34 
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	
	
	
	

	35 
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	
	
	
	

	36 
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	显示器镜面反射率≤10%
	
	
	
	

	37 
	产品规格
	外设规格
	★传声器数量
	≥1个
	
	
	
	

	38 
	产品规格
	
	★扬声器数量
	≥1个
	
	
	
	

	39 
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1个
	
	
	
	

	40 
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1个
	
	
	
	

	41 
	产品规格
	
	★触控板数量
	≥1个
	
	
	
	

	42 
	产品规格
	
	★摄像头数量
	≥1个
	
	
	
	

	43 
	产品规格
	
	光驱数量
	≥0 个
	
	
	
	

	44 
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	≥60键
	
	
	
	

	45 
	产品规格
	
	★摄像头像素
	≥100 万
	
	
	
	

	46 
	产品规格
	
	★摄像头分辨率
	  ≥1280x720
	
	
	
	

	47 
	产品规格
	
	★内置扬声器功率
	≥1 瓦/个
	
	
	
	

	48 
	产品规格
	
	★内置扬声器频率范围
	不涉及
	
	
	
	

	49 
	产品规格
	
	★内置扬声器总谐波失真
	不涉及
	
	
	
	

	50 
	产品规格
	
	★内置扬声器最大声压级
	不涉及
	
	
	
	

	51 
	产品规格
	
	★键盘键程
	0.9mm ~ 2.3 mm
	
	
	
	

	52 
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	按键压力宜在 0.3～0.8N 之间
	
	
	
	

	53 
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色商务色系
	
	
	
	

	54 
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	无线
	
	
	
	

	55 
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	不涉及
	
	
	
	

	56 
	产品规格
	
	★鼠标 DPI分辨率
	800~1600
	
	
	
	

	57 
	产品规格
	
	鼠标颜色
	黑色商务色系
	
	
	
	

	58 
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	不涉及
	
	
	
	

	59 
	产品规格
	
	★触控板尺寸
	≥70mm×50mm
	
	
	
	

	60 
	产品规格
	
	★触控板材质
	采用麦拉片或玻璃等材质
	
	
	
	

	61 
	产品规格
	
	光驱规格
	不涉及
	
	
	
	

	62 
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	≥1（可通过扩展坞支持）
	
	
	
	

	63 
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥0
	
	
	
	

	64 
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥0
	
	
	
	

	65 
	产品规格
	外部接口规格
	★USB 接口数量
	USB 接口数量应不少于 4 个，至少包含 4 个 USB3.0 及以上标准接口
	
	
	
	

	66 
	产品规格
	
	★视频接口数量
	≥1
	
	
	
	

	67 
	产品规格
	
	★输入充电接口数量
	≥1
	
	
	
	

	68 
	产品规格
	
	★音频接口数量
	≥1
	
	
	
	

	69 
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0
	
	
	
	

	70 
	产品规格
	电池规格
	★电池额定能量
	≥70Wh
	
	
	
	

	71 
	产品规格
	
	★电池充放电次数
	不涉及
	
	
	
	

	72 
	产品规格
	
	快速充电功能
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD
	
	
	
	

	73 
	产品规格
	
	★电池安全要求
	不涉及
	
	
	
	

	74 
	产品规格
	
	电池电芯材质
	供应商给出电池电芯材料信息
	
	
	
	

	75 
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	不涉及
	
	
	
	

	76 
	产品规格
	
	★整机结构
	不涉及
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77 
	产品规格
	
	★整机噪音
	不涉及
	
	
	
	

	78 
	产品规格
	
	★整机散热
	不涉及
	
	
	
	

	79 
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	不涉及
	
	
	
	

	80 
	产品规格
	
	★整机重量
	≤1.43kg
	
	
	
	

	81 
	产品规格
	
	★整机厚度
	≤17mm（不含脚垫）
	
	
	
	

	82 
	产品规格
	
	机身材质
	至少A/C/D三面为金属材质
	
	
	
	

	83 
	产品规格
	
	★机身颜色
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	
	
	
	

	84 
	性能要求
	CPU性能
	★CPU 物理核数
	≥8
	
	
	
	

	85 
	性能要求
	
	★CPU 主频
	≥2.9GHz
	
	
	
	

	86 
	性能要求
	
	★CPU 末级缓存容量
	≥4MB
	
	
	
	

	87 
	性能要求
	
	★CPU 支持的内存最高速率
	≥6400MT/s
	
	
	
	

	88 
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥4266MT/s
	
	
	
	

	89 
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥1920x1080
	
	
	
	

	90 
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz
	
	
	
	

	91 
	性能要求
	
	★显存等效频率
	≥1000MT/s
	
	
	
	

	92 
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	
	
	
	

	93 
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	≥60Hz
	
	
	
	

	94 
	性能要求
	
	★显示屏位深
	≥8 位
	
	
	
	

	95 
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥99% sRGB
	
	
	
	

	96 
	性能要求
	
	★显示屏色准
	△E ≤ 4
	
	
	
	

	97 
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤25ms
	
	
	
	

	98 
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥300 尼特
	
	
	
	

	99 
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	≥70%
	
	
	
	

	100 
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥500：1
	
	
	
	

	101 
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	不涉及
	
	
	
	

	102 
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	
	
	
	

	103 
	性能要求
	
	★支持无线网络通信技术协议
	不涉及
	
	
	
	

	104 
	性能要求
	
	★无线网卡频宽
	不涉及
	
	
	
	

	105 
	性能要求
	电源适配器性能
	★电源适配器电源效率
	不涉及
	
	
	
	

	106 
	性能要求
	待机性能
	★满载待机性能（LTP）
	不涉及
	
	
	
	

	107 
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	供应商给出内存扩展接口数量
	
	
	
	

	108 
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口
	
	
	
	

	109 
	功能要求
	
	★主板 USB瞬间过流保护
	不涉及
	
	
	
	

	110 
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	不涉及
	
	
	
	

	111 
	功能要求
	
	★I/O 接口功能
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	
	
	
	

	112 
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	
	
	
	

	113 
	功能要求
	
	★显示功能
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式
	
	
	
	

	114 
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关
	
	
	
	

	115 
	功能要求
	
	传声器降噪
	不涉及
	
	
	
	

	116 
	功能要求
	
	音频处理功能
	不涉及
	
	
	
	

	117 
	功能要求
	
	键盘背光
	不涉及
	
	
	
	

	118 
	功能要求
	
	触控板多点触控
	支持 2 点及以上触控功能
	
	
	
	

	119 
	功能要求
	
	★光驱功能
	不涉及
	
	
	
	

	120 
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	不涉及
	
	
	
	

	121 
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	
	
	
	

	122 
	功能要求
	
	★无线网卡频段
	不涉及
	
	
	
	

	123 
	功能要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关
	
	
	
	

	124 
	功能要求
	
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	
	
	
	

	125 
	功能要求
	
	★蓝牙协议
	不涉及
	
	
	
	

	126 
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口
	
	
	
	

	127 
	功能要求
	
	★无线网卡标准
	不涉及
	
	
	
	

	128 
	功能要求
	
	网络设备拆装
	不涉及
	
	
	
	

	129 
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	
	
	
	

	130 
	功能要求
	
	★视频接口类型
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	
	
	
	

	131 
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	
	
	
	

	132 
	功能要求
	
	★输入充电接口类型
	Type-C 接口
	
	
	
	

	133 
	功能要求
	
	其他接口
	不涉及
	
	
	
	

	134 
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	不涉及
	
	
	
	

	135 
	功能要求
	电源功能
	电池快充
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD
	
	
	
	

	136 
	功能要求
	
	★电源线适配能力
	不涉及
	
	
	
	

	137 
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	不涉及
	
	
	
	

	138 
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	
	
	
	

	139 
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	
	
	
	

	140 
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	
	
	
	

	141 
	功能要求
	
	固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	
	
	
	

	142 
	功能要求
	
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	
	
	
	

	143 
	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	
	
	
	

	144 
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	
	
	
	

	145 
	功能要求
	
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	
	
	
	

	146 
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	
	
	
	

	147 
	功能要求
	生物识别功能生物识别功能
	指纹识别
	不涉及
	
	
	
	

	148 
	功能要求
	
	人脸识别
	不涉及
	
	
	
	

	149 
	功能要求
	
	静脉识别
	不涉及
	
	
	
	

	150 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 A I 加速模块
	不涉及
	
	
	
	

	151 
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	不涉及
	
	
	
	

	152 
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	不涉及
	
	
	
	

	153 
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	
	
	
	

	154 
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	不涉及
	
	
	
	

	155 
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	不涉及
	
	
	
	

	156 
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	不涉及
	
	
	
	

	157 
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	不涉及
	
	
	
	

	158 
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	不涉及
	
	
	
	

	159 
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	不涉及
	
	
	
	

	160 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	不涉及
	
	
	
	

	161 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	不涉及
	
	
	
	

	162 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	不涉及
	
	
	
	

	163 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	不涉及
	
	
	
	

	164 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	不涉及
	
	
	
	

	165 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的自由跌落适应性
	不涉及
	
	
	
	

	166 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	不涉及
	
	
	
	

	167 
	可靠性要求
	
	★MTBF 测试
	MTBF(m1)≥100 万小时
	
	
	
	

	168 
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	
	
	
	

	169 
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	不涉及
	
	
	
	

	170 
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	不涉及
	
	
	
	

	171 
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	不涉及
	
	
	
	

	172 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	不涉及
	
	
	
	

	173 
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	1.可设置电脑终端的登录方式，可设置免登录的完全开放模式和输入帐号密码的登陆模式。登录模式可以选择整体或部分。2.可针对电脑终端自定义标签，管理员可以按标签的类别来搜索终端电脑。标签可设置为使用场景等类别。3.支持给终端电脑发送图文消息，可编辑图文消息的字体、文字颜色、背景色以及插入链接。4.可对电脑预约情况进行总体分析，包括终端终端使用时长、登录上机时长、服务人数、服务班级和专业数量以及终端使用时长趋的分析。5.可设置设备限制策略，至少包含内置光驱、移动光驱、U盘、移动硬盘、USB外接设备类别，可设定只读模式、完全禁止模式和允许读写模式。6.针对资产报修，管理员可以自定义添加快捷故障原因选项，比如：蓝屏、死机、无声音等。报修人员可以直接勾选，无需手工输入。7.针对网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络和设置网址、域名、IP、端口为黑名单。 当设定禁用外网或全部网络时可以设定网址白名单
	
	
	
	

	174 
	服务要求
	
	★服务响应
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	
	
	
	

	175 
	服务要求
	
	★服务周期
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	
	
	
	

	176 
	服务要求
	
	★预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	
	
	
	

	177 
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	
	
	
	

	178 
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	
	
	
	

	179 
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务
	
	
	
	

	180 
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	
	
	
	

	181 
	服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	
	
	
	

	182 
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	
	
	
	

	183 
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	
	
	
	

	184 
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	
	
	
	

	185 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行
	
	
	
	

	186 
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	
	
	
	

	187 
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	
	
	
	

	188 
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	
	
	
	

	189 
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	
	
	
	

	190 
	安全要求
	整机安全性要求
	USB 端口管控
	支持 USB 端口管控
	
	
	
	

	191 
	安全要求
	
	★密码算法实现
	不涉及
	
	
	
	

	192 
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁
	
	
	
	

	193 
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	不涉及
	
	
	
	

	194 
	安全要求
	
	★固件安全启动
	不涉及
	
	
	
	

	195 
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	不涉及
	
	
	
	



第三包：
	滨海新区塘沽第一中学（本部）办公设备项目

	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	A3黑白激光多功能一体机
	1、类型：A3黑白激光；具备打印、复印、扫描功能。
2、打印速度：不小于20页/分钟。
3、自动双面。
4、连接方式：USB、有线网络。
5、内存：不小于256MB。
6、操作系统同时支持 Windows、麒麟、统信UOS。
	台
	6
	是
	是

	2
	A4黑白多功能一体机
	1.类型：A4黑白激光；具备打印、复印、扫描功能。
2.打印复印速度：不小于30页/分钟。
3.分辨率：不低于600X600dpi。
4.双面打印。
5.连接方式：usb,有线网络。
6.内存容量：不小于512MB。
7、操作系统同时支持 Windows、麒麟、统信UOS。
	台
	45
	是
	是

	3
	A4彩色多功能一体机
	1、功能：彩色打印、复印、扫描。
2、幅面：A4。
3、打印速度：不少于20页/分钟。                   
4、双面打印：支持。
5、连接方式：USB、有线网络。
6、内存：不小于512MB。
7、操作系统同时支持 Windows、麒麟、统信UOS。
	台
	5
	是
	是

	4
	A4扫描仪
	1、A4自动馈纸彩色双面扫描仪。
2、LED光源。
3、分辨率 不低于600*1200dpi。
4、扫描幅面 50.8x50.8mm。
5、扫描速度：单面:45ppm(A4，200dpi) 双面:90ipm(A4，200dpi)。
6、送纸器容量 ≥100张(80g/㎡)。
7、接口类型 USB2.0。
8、操作系统支持 Windows/麒麟/统信UOS。
9、可支持智慧影像档案管理软件，便于档案数字化管理。
	台
	2
	否
	是

	5
	碎纸机
	1、连续粉碎时间：不少于60min。
2、碎纸张数：大于等于10张。
3、碎纸速度：3m/min。
4、碎纸效果：≤20mm²。
5、纸箱容量：不小于20L。
6、保密等级：5级保密。
7、可碎介质：纸/订书针/光盘/卡片。
8、碎片宽度：≤2mm。
	台
	6
	否
	是

	6
	A3黑白数码复印机
	1、速度：不小于25页/分钟。
2、打印分辨率：不小于1200×1200dpi。
3、连续复印张数：不少于999张。
4、预热时间：小于等于18秒。
5、首页复印时间：黑白4.6秒。
6、变焦倍率：25%-400%（1%微调）。
7、内存：不小于4GB。
8、硬盘：不小于320GB。
9、纸张容量：不小于1200页。
10、扫描速度：100页自动双面翻转输稿器，A4速度不小于80页/分钟。
	台
	3
	否
	是

	7
	速印机
	1、数码制版。
2、原稿类型：书刊/单页。
3、原稿尺寸：305×432mm－50×100mm。
★4、最大印刷面积不小于251×357mm。
5、分辨率:300×600DPI。
6、制版时间≤15秒。
7、用纸尺寸：300×432mm－100×150mm 。
8、无级缩放（50%-200%）。
★9、最低印刷速度≥60张/分钟，最高印刷速度≥130张/分钟，具备印速调节。
10、废版容量≥100张，废版盒可上锁。
11、产品具备耗材余量提示、标配电脑打印接口、重叠进纸检测功能。
12、进纸容量≥1500张。
13、用户界面：中文液晶显示。
	台
	6
	否
	否















注：
应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品
量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
五、商务要求
1. 提供所投产品三年的免费上门保修。
2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。免费安装调试：提供必要辅材，完成调试安装及施工、综合布线，设备达到使用标准。
3.付款方式：所有货物安装调试完毕，使用无质量问题，自验收验收合格后15日内支付合同总额60%的货款；验收合格之日起1年后15日内支付合同总额30%的货款，验收合格之日起2年后15日内支付合同总额10%的货款。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
（采购人可根据项目情况填写）
七、其他要求
[bookmark: _GoBack]
