项目需求书（货物-通用类）

通用类货物项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。
一、项目背景

配备购置消防装备。
二、项目预算

第一包：3566800元；

第二包：13500000元；
第三包：7200000元；

第四包：8800000元；

第五包：4680000元；

第六包：585000元；

第七包：3420000元；

第八包：900000元；

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

第一包：消防员水域救援装具
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	消防员水域救援装具
	1.用于消防救援人员水域救援使用的防护装备。
2.整套包含：水域救援头盔1顶、干式水域救援服1套、湿式水域救援服1套、水域救援手套1副、水域救援靴4双、指南针1个、水域救援防护袜4双、水域救援护肘护膝护腿2套、水域救援切割刀4把、激流救生衣1套、水域救援牛尾绳1根、救援口哨4个、水域救援抛绳包1个、多用途信号灯4个、头灯2个、防水罐1个、装备包1个。
3.水域救援头盔
3.1自带浮力的轻质硬型头盔，外壳采用优质ABS塑料材质，头盔坚固耐用。
3.2头盔具有固定卡，可加装头灯。（头灯符合本包第十七条头灯的参数要求）
3.3头盔头顶及后脑具有至少8个透气出水口，保持头部凉爽，迅速排水。
3.4具有人体工程学设计的衬垫，厚度≥15mm，佩戴舒适。
3.5具有护耳，且护耳具有可拆卸耳套并有气孔，确保听觉不受干扰，具有保护、保暖和防震效果。
3.6后脑部分带有快速调节棘轮，与后脑缓冲垫贴合保护后脑，可调节后脑缓冲垫尺寸并快速释放。
3.7具有6点式下颚带与颅部固定保护头部，可快速方便的调节松紧。
3.8头盔两侧分别印有“天津消防”和“水域救援”字样，文字均为从左到右顺序。
4.干式水域救援服
4.1干式水域救援服，双层防渗领口袖口设计，柔软高弹，与皮肤高度贴合，防水渗入，并且可以自行调节围度；气密防水拉链设计，前身斜向拉链便于穿脱，腹部横向拉链可以解决内急之需；采用密封热贴工艺，充分保证服装整体的水密性；膝盖、肘部、臀部加设高强耐磨层，耐磨损、抗穿刺，提升消防水域救援作业安全及使用寿命；臀部、腿部应配有高辨识度的反光带，便于在微光条件下的可识别度。
4.2具有专用保暖内胆，穿着水域救援服（含保暖内胆）在5℃平静水中浸泡1小时，体温下降≤2℃。
4.3反复高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变。
4.4.服装具有防水透湿性能，既能防水又可以排汗透气。
4.5衣服主体颜色为红色，耐磨补强颜色为黑色，采用3D立体裁剪，内置背带，穿着适体，活动自由度高；主体采用多功能三层复合面料，防水、透湿、高强、阻燃、防静电，能保障水域救援作业的安全性和舒适性。
4.6左胸前设有姓名魔术贴的位置，不得出现除救援内容以外的文字标牌设计。
4.7水域救援服主体面料防水性能：静水压≥50kPa；
4.8主体面料透气性能：透湿率≥4000g/㎡.24h；
4.9主体面料阻燃性能：续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤100mm，无燃烧滴落物；
●4.10主体面料耐撕破性能：撕破强力≥100N，耐磨层面料抗穿刺性能：≥80N；
4.11耐磨层面料耐磨性能：≥8000次；
4.12服装整体质量：≤2.5kg。
4.13.气密性防水拉链采用YKK或BDM或TIZIP拉链；
5.湿式水域救援服
5.1材质：≥3mm带有钛涂层的氯丁橡胶，具有良好的保温和耐磨性能。
5.2胳臂和肩部采用≤2mm氯丁橡胶材质，肩部、背部等特殊部位采用比躯干部分更宽松弹性的材质，回弹性≥2倍，提高关键部位的灵活性，加宽臀部和收腰设计更方便穿脱，提高贴身性和灵活性；
5.3拉链采用YKK或BDM或TIZIP双拉头双向拉链，所有的缝线为暗针缝制并加固处理；
5.4在后背，前胸，臀部和大腿处的接触面有颗粒状保温绒设计，可以增强核心区域保暖性，腋下到膝盖以上采用整体面料无拼接，提高舒适灵活性；
5.5膝盖、小腿、臀部、袖口、脚踝口等部位具有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护；
5.6适当位置有荧光反射区；
6.水域救援手套
6.1采用≥3mm的氯丁橡胶制成，并附有钛涂层，可以在救援作业时提供保温性能；
6.2手掌和手指处采用高强度芳纶材质，具有防切割性能，便于抓握辅助绳，手背采用荧光色；
6.3贴合手掌，手指自然弯曲形状设计，便于穿戴；
6.4手腕处有魔术贴搭扣，加强固定。
7.水域救援靴
7.1鞋帮高于脚踝，整体为系带设计，可快速穿脱；
7.2双层结构，内部采用≥5mm氯丁橡胶与外部皮革一体合成，具有良好的防护和保暖性。内垫采用≥7mm的氯丁橡胶，具有良好的减震性。鞋舌与鞋身一体化设计，舒适性和安全性高。
7.3可以适应各种地形，防止刚性损害；
7.4脚踝处带有魔术贴搭扣，可以使靴口贴合脚踝，增强舒适性。
7.5脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。
8.指南针
8.1带有一个瞄准镜，可以更加准确的反映度数；
8.2带有倾角罗盘，可以辅助测量雪崩危险；
8.3具有抗干扰处理，其指向性更加精准并且能够避免电磁干扰；
8.4分辨率为2°，刻度为英尺和毫米；
8.5产品质量：≤70g。
9.水域救援防护袜
9.1救援袜为长款，与救援靴搭配使用，提供额外的保暖性能。
9.2材质为2mm带有钛涂层的氯丁橡胶，暗针缝制。
10.水域救援护肘护膝护腿
10.1每套重量：≤1KG；
10.2具有调节带，穿戴牢固，贴合度高，灵活度高，具有透气性；
10.3能够对肘部、膝盖、小腿等进行保护。
10.4具有反光设计。
11.水域救援切割刀
11.1耐腐蚀的不锈钢或钛合金材质，适合任何水质的水域救援，不会氧化生锈；
11.2分别有平刃和齿刃设计，具有绳索切割钩，刀柄尖可击碎玻璃，刀柄上方形孔可作为氧气瓶阀门扳手。
11.3顶部采用平头或钝头设计，防止刀尖伤到使用者；
11.4刀鞘采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，防止误碰滑落；
11.5手柄采用橡胶表面，增强摩擦力。
12.激流救生衣
12.1激流救生衣颜色为橘红色，采用背心式设计。
12.2面料采用1680D材质的尼龙面料。
●12.3浮力：120N~150N。
12.4强度：
12.4.1救生衣衣身能承受≥3250N的作用力30min而不损坏。
12.4.2救生衣肩部能承受≥900N的作用力30min而不损坏。
12.4.3档带与救生衣之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏。
12.5胸襟采用塑钢开口拉链，后领口增加手提带设计，方便于携带。
12.6环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，拉动浮环即可快速松脱。
12.7水中姿态：穿着救生衣下水后，救生衣应能在5s内使人体处于直立状态，且人嘴高出水面120mm以上。
12.8正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋，多个前置挂点的设计方便使用者在使用和固定刀、口哨时都方便快捷。
12.9下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。
13.水域救援牛尾绳
13.1牛尾绳展开尺寸≥1.2m，宽度≥25mm，一端带有O型不锈钢环，一端带有铝合金材质快挂；
13.2牛尾绳与激流救生衣快速解脱功能设置科学合理，紧急情况下牵拉人、物和快速脱离，无不安全因素。牛尾绳内部弹性束袋多次使用后仍能保持良好的弹性。
14.救援口哨
14.1带有咬嘴保护橡胶，带有挂绳。
●14.2无滚珠，高音哨音量≥100dB。符合GB/T4303-2023标准要求。
15.水域救援抛绳包
15.1由绳包，可漂浮绳索和连接于绳索的绳索捕获器组成，可以作为抛绳绳包使用，也可以作为绳索捕获器使用。
15.2漂浮救生绳长度：≥15m；
15.3漂浮救生绳直径：≥6mm；
15.4带有海绵衬垫，可以始终浮在水面上；
15.5救援包表面有反光标识；
15.6绳索捕获器采用三爪钩式结构，折叠后可以收纳于绳包内，每个爪钩带有弹簧夹，主体采用7075航空铝合金材质，弹簧夹采用不锈钢材质，中间的中筒为中通管式设计，可以穿绳，投掷于绳索后可以自动闭合捕获绳索。
15.7绳包单手可持和投掷，上部带有收紧绳，侧面带有收紧拉链，背部带有漏水网布，顶部带有一个通过按扣调节长度的把手，整个绳包可以水平或者垂直方向固定在腰带或者救生衣上。
15.8重量：≤600g。
16.多用途信号灯
16.1额定容量：≥1400mAh；
16.2额定功率：红光≥5W，白光≥1.5W，蓝光≥5W；
16.3电池具有过充、过放和短路保护功能，灯具选用Type-C充电口；
16.4信号模式有常亮、爆闪、跑马式、SOS等多种方式信号警示；
16.5配有磁铁，可吸附铁板上，有夹扣，可用于肩配、胸配等方式，夹扣也可以随时取出，灯具也可以有吸附功能；
16.6具有电量指示和低电压警示功能设计，可随时检测电池电量；
16.7灯具有泛光可以当阅读灯使用，也可以爆闪定位使用；
16.8外形尺寸：≤90mm×70mm×40mm；
16.9质量：≤90g（不包含充电器）；
16.10防护等级：≥IP68；
17.头灯
17.1符合《消防员照明灯具》（GB 30734-2014）标准要求，采用三颗光源一体式设计，泛、聚光、信号灯三种模式搭配。
17.2灯具防爆符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021标准要求，防爆等级：≥Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db。（提供防爆合格证）
17.3聚光、泛光、聚光渐暗、闪烁、红色信号光、蓝色信号光、绿色信号光七种照明模式，聚光具有10%-100%无极调光功能。
17.4灯具具有触摸感应功能，当聚光亮时可通过触摸感应区控制泛光开关，当泛光亮时可通过触摸感应区控制聚光开关。
●17.5电池采用一体式可充电电池，电池不可单独拆卸，强光连续稳定照明时间≥2h。
17.6灯具具有四波段式蓝色电量显示功能，可以随时直观的查询电量剩余情况。
17.7聚泛光同时开启、满电状态下，1m处强光照度应≥1800lx。
17.8灯具的外壳防护等级≥IP68。
17.9灯具信号光夜间可视距离应≥150m。
17.10质量：≤100g。
18.防水罐
具有防水性能，用于放置鼻塞、耳塞、眼镜等物品。
19.装备包
19.1上部采用高强度网布加速水份蒸发，避免装备因潮湿产生的质量问题；
19.2提手采用高强度的织带制成的，确保承重强度；
19.3侧边有一个拉链口袋，可以方便放置小物件，另设有一个塑料挂钩；
19.4带有可拆卸的肩带，可单肩背负；
19.5采用圆筒造型，圆筒一端设有额外的一个仓，分区设计，干湿分离，方形的底部可以增大实用面积；
19.6展开后尺寸：≤90cm×40cm×40cm；
19.7容量：≥90L。
19.8装备包结构设计合理，背着舒适，结实耐用，能够容纳整套水域救援装备，取出和存放顺序应按照穿戴的先后顺序设计。
	套
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第二包：冰面救援装具组

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	冰面救援装具组
	1.用于消防救援人员冰面救援使用的装备。
2.整套包含：冰面救援服2件、低温浸泡服2件、连体保温软壳4套、水域救援头盔4顶、水域救生刀12把、爬行辅助器4个、救生口哨12个、救援浮板2件、抛绳包1个、救生充气筏1个、救生套圈1个、船型漂浮担架1个、冰爪4副、冰镐4个、冰雪锯4把、冰雪锥4个、冰雪锚尖4个、装备包1个。
3.冰面救援服
3.1最低适用温度≤-30℃。内背带设计，可将救援服调节至感觉最舒适的位置。配有舒适的头罩。膝盖处加配2块护垫，具有更好的护膝作用。全身配有不少于7处反光条和魔术贴。肘部有护垫保护，大腿部有特殊调整带，腿部宽松设计方便穿脱。臀部增强保护处理。配有高韧性手套，有保暖护腿靴。尺寸：均码，适合身高1.5m~1.9m。整体设计成连体服装，手套、靴子和头罩都与服装为一整体。手套为五指，里面有保暖内衬。靴底防滑，里面有厚靴垫。服装里有可拆式透气保暖内衬。
3.2头罩、手套、腰部和靴子完全密封；头套保暖性能好，配有可拆卸式头套；拉链密封防水，拉链采用高强度YKK或BDM或TIZIP
金属防水拉链确保密封不进水。五指保暖手套，具备耐磨性、抓握灵活。
3.3具有连接密封的带防滑橡胶底的靴子。高强度保暖护腿靴，暖绒材质设计，靴底抗刺穿性能≥1400N；接缝强力≥200N。耐磨防穿刺鞋底，机械设计，内置钢钉防滑装置，冰面与陆地可自由切换，用于斜坡、冰面等。
3.4外部材质为带有聚氨酯涂层的尼龙或更优材料。
3.5内衬为保温且有浮力的热反射材料；具有可拆卸的内部浮力衬垫结构。
3.6具有胸部安全带，可以直接和绳索相连接。
3.7具有携带冰面爬行辅助器的口袋。
3.8具有连接密封的橡胶手套。
3.9具有连接密封的带防滑橡胶底的靴子。
3.10拉伸强度：试样在150N强力下拉伸10s，未断裂。
3.11耐磨性能：摩擦≥10000次。
3.12防渗透性能：穿着救援服在静水中1h后，救援服的进水量≤20g。
3.13救援服质量：≤8kg。
●3.14抗寒性：水温0℃穿着救援服浸泡1h后，体温下降≤1℃。符合GB/T9953-2026的标准要求。

3.15冰面救援服适当位置设置挂点，方便放置爬行辅助器、救援绳包等。
4.低温浸泡服
低温浸泡服材质为氯丁橡胶，具备金属防水拉链，具有保温、可漂浮和保温等性能。五指型手套，兼具灵活性和保温性。脚踝处可以调节，脚部防滑。
5.连体保温软壳
5.1采用聚酯纤维和尼龙纤维复合面料制成，加绒加厚复合面料，厚度≥5mm，面料结合牢固，精密走线，做工精细，柔软舒适透气贴身，能够快速排出内部水汽，防寒保暖性能好。
5.2不含甲醛，可贴身穿着。
5.3手部、脚部带有防滑扣，外穿干式服或浸泡服的时候，可防止内衬上滑；
5.4采用连体式，具有弹性，双向拉链便于穿戴和脱下。
6.水域救援头盔
6.1自带浮力的轻质硬型头盔，外壳采用优质ABS塑料材质，头盔坚固耐用。
6.2头盔正前方安装防水头灯，光通量：≥300lm，头灯安装牢固。
6.3头盔具有固定卡，可加装头灯。
6.4头盔头顶及后脑具有至少8个透气出水口，保持头部凉爽，迅速排水。
6.5具有人体工程学设计的衬垫，厚度≥15mm，佩戴舒适。
6.6具有护耳，且护耳具有可拆卸耳套并有气孔，确保听觉不受干扰，具有保护、保暖和防震效果。
6.7后脑部分带有快速调节棘轮，与后脑缓冲垫贴合保护后脑，可调节后脑缓冲垫尺寸并快速释放。
6.8具有6点式下颚带与颅部固定保护头部，可快速方便的调节松紧。
6.9头盔两侧分别印有“天津消防”和“水域救援”字样，文字均为从左到右顺序。
7.水域救生刀
7.1耐腐蚀的不锈钢或钛合金材质，适合任何水质的水域救援，不会氧化生锈；
7.2分别有平刃和齿刃设计，具有绳索切割钩，刀柄尖可击碎玻璃、刀柄上方形孔可作为氧气瓶阀门扳手。
7.3顶部采用平头或钝头设计，防止刀尖伤到使用者；
7.4刀鞘采用双面安全开关机制，单独按一面不会弹出，防止误碰滑落；
7.5手柄采用橡胶表面，增强摩擦力。
8.爬行辅助器
8.1由两个可压弹出金属冰锥头的把手和反光连接线组成。
8.2塑料把手长度≥10cm。
8.3每一个把手都有一个弹簧保护装置，内有冰锥，受力才会弹出，不会误伤。
8.4把手用反光固定绳连接，低光环境下方便识别。
9.救生口哨
9.1带有咬嘴保护橡胶，带有挂绳。
9.2无滚珠，高音哨音量≥100dB。符合GB4303-2023标准。
10.救援浮板
10.1采用高强度PVC材质，双层非空心结构，有支撑连接体。充气后硬实，行走上面无塌陷感。中间EVA防滑设计提高摩擦及安全系数。
10.2产品可折叠收纳，携带方便，可漂浮水面。
10.3产品四周设有不少于6个D形环，不少于6个尼龙提手，配备鱼鳍、脚绳、打气筒。
10.4长≥320cm，宽≥78cm，高≥16cm，重量≤10kg。
●10.5载重浮力≥3kN。
10.6折叠尺寸≤85cm×33cm×17cm；
10.7气密性试验：充气压力至120kPa静置130min压力降≤2kPa。
10.8耐压性试验：充气压力至120kPa静置60min不透气无异常。
10.9经、纬向拉伸强度≥80kN/m，经向梯形撕裂强度≥500N；粘合强度拉力≥4kN/50mm；把手抗拉强度≥3.5kN；经向延伸率≥20%/50mm，纬向延伸率≥30%/50mm。
10.10橡胶涂覆织物、气密性及耐压性符合SL297-2004中防汛储备物资验收标准，
10.11桨板原材料依据GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008标准方法进行耐高低温检测，材料在-50℃至70℃环境内存放不低于24h，结果外观完好；依据GB/T16422.3-2022方法标准，进行UV紫外灯老化试验，材料UV灯照射不低于24h结果无褪色无变形；依据国标GB/T 39560.12-2024《电子电气产品中某些物质的测定 第12部分：气相色谱-质谱法同时测定聚合物中的多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯》，采用GC-MS气相色谱质谱联用法对产品进行邻苯4项有毒物质检测，DBP、BBP、DEHP三项含量均≤0.005%，产品材质环保无毒、安全合规，满足应急救援装备使用安全要求。
11.抛绳包
11.1由绳包，可漂浮绳索和连接于绳索的绳索捕获器组成，可以作为抛绳绳包使用，也可以作为绳索捕获器使用
11.2漂浮救生绳长度：≥15m；
11.3漂浮救生绳直径：≥6mm；
11.4带有海绵衬垫，可以始终浮在水面上；
11.5救援包表面有反光标识。
11.6绳索捕获器采用三爪钩式结构，折叠后可以收纳于绳包内，每个爪钩带有弹簧夹，主体采用7075航空铝合金材质，弹簧夹采用不锈钢材质，中间的中筒为中通管式设计，可以穿绳，投掷于绳索后可以自动闭合捕获绳索
11.7绳包单手可持和投掷，上部带有收紧绳，侧面带有收紧拉链，背部带有漏水网布，顶部带有一个通过按扣调节长度的把手，整个绳包可以水平或者垂直方向固定在腰带或者救生衣上；
11.8质量：≤600g。
12.救生充气筏
12.1双面镂空设计，充气使用，适合冰面水面救援使用，救援时，船身可越过被困人员头部，救援人员无需脱离船心位置，可直接实行拖拽救援。
12.2可折叠，主体材质为夹网涂覆织物，中央浮板可拆卸单独作为救援担架使用。
12.3配备手动打气筒1个，修补工具1套，具有压力表的充气管1条（可与空呼气瓶连用。
12.4艇长≥520cm，艇宽≥150cm，高度≥90cm；
12.5气室数量≥5个；气囊直径≥35cm；
●12.6浮力≥9000N；
12.7浮板尺寸≥260cm×80cm，且浮板充气至30kPa，经2.5T车辆碾压，试样无破损；
12.8耐磨性：材料在12kPa压力下，经5000次摩擦后无变化。
12.9经向拉伸强度≥90kN/m，纬向拉伸强度≥80kN/m，经向延伸率≥27%/50mm,纬向延伸率≥36%/50mm；
12.10产品符合CB3593-94《气胀救生筏技术条件》与GB/T19089-2012《橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 马丁代尔法标准》要求。
13.救生套圈
13.1整体开口为圆形设计，直径约50cm。
13.2外层采用尼龙面料，结实耐用不吸水；内芯采用聚乙烯闭孔泡沫制作，重量轻，可漂浮于水面，浮力≥30N。
13.3前端带有金属连接点，方便救援人员配合绳索使用。
13.4带有收纳包。
14.船型漂浮担架
14.1可分离2片折叠式船型担架，可通过插销拼装，折叠后可背负；
14.2不锈钢金属框架作为支撑，高分子聚乙烯包裹成型；
14.3平坦的内部带有软式非吸收型泡沫衬垫；
14.4 1条束缚固定带、1个可调节脚踏固定板，配有四根浮条用于固定在担架四周，在救援过程中确保担架可以浮在水面。
15.冰爪
15.1加强型25齿碎冰冰爪，材质：TPE橡胶+不锈钢爪；
15.2适合鞋码：37-47码；
15.3伸缩长度范围区间：19-28cm；
15.4含收纳袋1个。
16.冰镐
用于在冰雪环境救援攀登使用，T型设计，采用优质铝合金材质制作，镐尖和镐铲可以进行替换。
17.冰雪锯
17.1用于锯开雪块及冰面。
17.2采用优质航空铝合金制作，人体工程学把手，便于把握，表面耐腐蚀电镀处理。
17.3质量：≤150g。
17.4长度：≥400mm。
18.冰雪锥
18.1用于在冰雪环境救援时使用，采用高强度航空铝合金材料，自身带有孔洞，可连接钢缆。
18.2质量：≤400g。
18.3长度：≥500mm。
19.冰雪锚尖
19.1坚韧结实，采用超轻航空铝材质框架。质量：≤350g。
19.2带有孔洞，可以连接钢缆使用。
19.3长度：≥250mm。
20.装备包
20.1携行包面料采用牛津布制作而成，颜色为黑色。
20.2包身设计多条反光条，提高可视性。
20.3有多个织带挂点，可以挂置救援工具。
20.4携行包可背可提，肩带可以拆卸。
20.5耐磨性能：≥6000次。
20.6携行包容积：≥80L。
20.7携行包外部设置全部个人套装部件明细标识。
	套
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第三包：单人绳索救援套装

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	单人绳索救援套装
	1.整套包含：五点式全身安全带1个、绳索救援手套2副、头盔头灯1个、无柄手持上升器1个、自制停式下降器1个、紧绷绳索下降器1个、小巧自制停式下降器1个，脚踏带3个、高空头盔1个、防坠器扁带2个、游动止坠器2个、势能吸收器2个、挤压类备用止坠器1个、三段自动锁2个、D型双段主锁15个、主锁（钢）8个、丝扣锁1个、半永久锁扣4个、摩擦力加强主锁1个、装备包（个人）1个、小型单滑轮1个、胸式上升器1个、脚式上升器（左脚）1个、可调节挽索1个、防磨地垫1个、膝式上升器1个、成型挽索1个、10.5mm静力绳50米1根、快挂1个。
2.五点式全身安全带
★2.1内置一体式胸式上升器，半硬式腰带采用透气网眼面料，上身采用特制反光织带，具备防水、防油功能。
2.2材质：涤纶、尼龙、铝合金、不锈钢，腰带备有4个挂物环，每个挂物环可承载20kg，腰带可增加其他附加包。
2.3重量≤2.7kg。
2.4符合XF494-2023标准。
3.绳索救援手套
3.1用于绳索救援、日常攀爬训练，可根据手型大小设置不少于3个尺码大小。
3.2材质：手掌使用山羊头层皮制造，柔软耐磨。掌心、食指、母指工作部位双层防磨补强，补强车缝使用耐磨芳纶线。手背使用弹力涤纶面料，手指自由弯曲灵活工作。
3.3手腕处对称设置17mm锁孔，方便用锁挂起挂于安全带上，重量≤100g（中码）。
4.头盔头灯
4.1包含头灯、头灯带、头灯顶带、可充电锂电池、充电器、头灯后座、备用防水圈等。能够与高空头盔配合使用。
4.2采用不锈钢金属快拆支架兼容墨鱼干支架，耐磨耐腐蚀，具备聚光，红光，红光SOS信号灯，档位可以调节；
4.3亮度与续航时间：最大亮度≥1500 lm，工作光模式≥150 lm时，续航≥14h；节能模式≥3 lm时，续航≥280h。
4.4标配1节锂离子电池，电池额定电压：3.6V，额定容量3400mAh，支持Type-C直充；
4.5防水等级：IP68；
4.6重量：≤100g。
5.无柄手持上升器
5.1形式：多用途无柄抓绳器；
5.2材质：高强度铝合金；
5.3适用绳径：8mm~13mm；
5.4重量：≤130g；
●5.5最大工作负荷：≥5kN；符合XF494-2023标准。
5.6设计利于抓握，宽大的下方孔可以同时连接挽索，脚踏，以及主锁，用于绳索上上升和提拉系统中抓绳。
6.自制停式下降器 
6.1、移动侧板上有安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，防止掉落，具有系统可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，采用不锈钢耐磨板，具有良好的抗磨损和耐用性；
6.2内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮，可减少绳索错误安装，用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降，包含一个开启型辅助制动块组装于自动制停下降器上，可以根据负重以及绳索直径增加摩擦，并可随时安装或取下绳索，辅助制动块重量≤20g；
6.3重量：≤600g；
6.4绳索适用范围：10mm~11.5mm；
●6.5最大下降负荷：≥5kN；符合XF494-2023标准。
6.6下降速度：≥0.5 m/s~2m/s；
6.7材质：铝合金，钢，尼龙。
7.紧绷绳索下降器 
7.1能在紧绷绳上进行行进的下降器，具备自动下降跟踪功能；
7.2材质：铝，不锈钢。
7.3绳索适用范围：9.5mm~11mm；
7.4颜色：黑色；
7.5重量：≤390g；
7.6最大操作负荷：≥120kg。

8.小巧自制停下降器
8.1小巧的自动制停下降器，可以随时进行工作定位，松手即可锁定。安全开关可以在装备保持与安全带连接的情况下安装绳索，以使通过中间锚点更为容易。加强保护装置由不锈钢制成，安装在绳索摩擦区域，以增强其耐磨性。
●8.2工作负荷为≥5kN；符合XF494-2023标准。

8.3适用绳索直径：10mm~11.5mm；
8.4重量：≤410g。
9.脚踏带
9.1材质：超高分子量聚乙烯纤维；
9.2长度：≥150cm；
9.3调节长度范围：≥35cm~150cm；
9.4打组缝合，绳芯不滑动，不锈钢二孔调节扣，快速调节绳索长度；
9.5直径：≥5.3mm；
9.6重量：≤50g。
10.高空头盔
10.1外壳为ABS材质，头顶内衬为EPP和EPS材质；
10.2下颏带应配有断裂强度调节扣，可在25kg和50kg两个档位切换，避免钩挂头盔无法脱困，以适地面作业和高空作业两种场景，下颏带宽度≥15mm；
10.3头盔上无任何形式的通风口及可闭合通风结构，避免熔融金属飞溅等造成伤害；
10.4预留插槽，方便后续加装专用的头灯、护目镜、听力保护等装置；
10.5冲击吸收性能测试中高温（50±2℃）情况下，传递到头模上的力≤3000N，浸水（20±2℃）传递到头模上的力≤3200N；
10.6侧向刚性测试中，最大变形≤29mm，残余变形≤10mm；
10.7头围可调节范围≥53-63cm；
10.8重量≤440g（不包括附件）；
11.防坠器扁带 
11.1长度：12cm；
●11.2断裂负荷：≥20KN，依据XF494-2023标准。
11.3重量：≤15g；
12.游动止坠器 
12.1重量：≤430g；
12.2绳索适用范围：10mm~13mm；
●12.3工作负荷：≥100Kg；
12.4制动距离：≤20cm；
12.5颜色为金黄色，安全绳索通过移动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动，如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠，止坠器与绳皮接触滚动轴面为齿状，内置锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离，在绳索的任何位置均可便捷的安装和移除。
13.势能吸收器
13.1长度：≥40cm；
13.2重量：≤205g；
13.3最大负荷：≥250kg；
13.4配合用于移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，便于安全检查和防止磨损，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力，两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损；
14.挤压类备用止坠器
14.1适用绳索范围：10.5mm~13mm，可以两个方向跟随使用者的止坠器，工作定位使用；
14.2承重：≥140kg；
14.3重量：≤170g。
15.三段自动锁
15.1轻型O型铝合金三段锁扣，H型轮廓有助于更好的抓力，上锁系统为三段自动扣，材质为7075铝合金制，锁门为黄色或灰色，锁身为银色。
15.2重量：75g±3g；
15.3开口尺寸：21±1mm；
●15.4纵向拉力：≥25kN；依据XF494-2023标准。
●15.5横向拉力：≥8kN；依据XF494-2023标准。
●15.6开口拉力：≥7kN；依据XF494-2023标准。
16.D型双段主锁
16.1 D型自动扣主锁，上锁系统为两段自动扣，锁门为金色或红色，锁身为灰色或橙色；
16.2重量79g±2g；
●16.3纵向拉力≥27KN；依据XF494-2023标准。

●16.4横向拉力≥8KN；依据XF494-2023标准。
●16.5开口拉力≥7KN；依据XF494-2023标准。
16.6开口尺寸≥24mm；
17.主锁（钢）
17.1椭圆形钢制锁扣，适用于安装锚点或连接金属结构，颜色为钛金色，上锁系统为两段自动扣；
17.2重量：175g±2g；
17.3开口尺寸：≥22mm±2mm；
●17.4纵向拉力：≥25kN；依据XF494-2023标准。
●17.5横向拉力：≥14kN；依据XF494-2023标准。
●17.6开口拉力：≥9kN。依据XF494-2023标准。
18.丝扣锁
18.1轻型O型锁扣。H型轮廓有助于更好的抓力，颜色为灰色，上锁类型为手动丝扣，锁门处有红色指示，便于观察锁门是否锁住；
18.2重量：70g±2g；
18.3开口尺寸：≥21mm；
●18.4纵向拉力：≥25kN；依据XF494-2023标准。
●18.5横向拉力：≥8kN；依据XF494-2023标准。
●18.6开口拉力：≥7kN；依据XF494-2023标准。
19.半永久锁扣 
19.1又称梅陇锁，椭圆形钢制，用于安全带和挽索的链接，材质为304不锈钢，六角型螺旋锁门；
19.2重量：≤62g；
19.3开口尺寸：≥16mm；
19.4纵向拉力：≥25kN；
19.5横向拉力：≥10kN。
20.摩擦力加强主锁
20.1带摩擦齿；
20.2纵向拉力：≥23kN；
20.3横向拉力：≥8kN；
20.4开口拉力：≥8kN；
20.5重量：75g±2g。
21.装备包（个人）
21.1用于绳索救援，存放装备或绳索，耐磨、容量大，可桶装，可平铺展开。
21.2材质：尼龙；
21.3规格：≤55cm×31cm×24cm；
21.4容量≥36L；
21.5展开尺寸：≥56cm×100cm；
21.6重量：≤2250g。
22.小型单滑轮
22.1绳索救援系统用高效单滑轮，活动侧板可左右360度旋转；
22.2材质：铝合金、不锈钢；
22.3重量：≤95g。
22.4滑轮直径：≥28mm，适用绳索直径：4mm～10.5mm；
22.5滑轮效率：≥90%；
●22.6最大工作负荷：≥20kN。依据XF494-2023标准。
23.胸式上升器
23.1通用型胸式上升器，适用绳索直径8mm-13mm；
23.2重量：≤130g；
●23.3最大载荷：≥5KN；依据XF494-2023标准。
23.4材质：铝合金，不锈钢，塑料。
24.脚式上升器（左脚）
24.1用于配合绳索上升器。配套防脱块1个，凸轮机构完全集成在脚上的主体中，防止钩住绳索等其他物体，脚向后简单的移动即可从绳中释放，系带采用快捷扣，方便快捷调整松紧，脚式上升器的防脱块，有助于在绳索上升期间将绳索保持在脚式上升器里面，防止绳索脱出；
24.2防脱块重量：≤25g，脚升（不含防脱块）重量：≤90g；
24.3适用绳索直径：8mm-13mm；
24.4材质：铝、不锈钢、聚乙烯纤维。
25.可调节挽索
25.1可调式行进单挽索，动力绳可吸收冲击力，直径10.5mm，重量≤235g，单臂可调节至1m。可调节块配有一体式卸力环，强度≥4kN，可调臂锁止性能≥5kN，静负荷≥16kN；
25.2配套双段锁扣1个，宽开口和两段开锁便于操作，H型轮廓可保护标记免受磨损，材质：铝合金；
25.3锁扣重量：92±2g；
●25.4锁扣纵向拉力：≥30KN；符合XF494-2023标准。
●25.5锁扣横向拉力：≥10KN；符合XF494-2023标准。
25.6锁扣开口拉力：≥8KN；
25.7锁扣开口尺寸：≥27mm。 
26.防磨地垫
26.1用于救援时，铺垫于地面，有效保护器材与地面的直接磨擦，材质：100%纯棉，耐高温；双层料结构；
26.2具有304不锈钢气眼，垫与垫可拼接，6个304不锈钢17mm孔径气眼，实现快速多个垫拼接；
26.3尺寸：≥80cm×135cm；
26.4重量：≤1100g。
27.膝式上升器
27.1带脚踏带，使上攀更容易，由一根上方弹力带、一个上升器、一个带脚踏圈的下方扁带和一个工具包组成，整个系统可以调节，适合各种体型，重量≤250g；
27.2脚蹬扁带上的防脱橡筋可紧紧的固定鞋子，弹力绳上连接使用可360°旋转的快挂，下连接为可拆金属扣，适用绳索直径8mm~13mm；
27.3材质：铝、钢、尼龙、聚酯，弹力绳承重≥30kg。
28.成型挽索
28.1固定行进单挽索，动力绳可吸收冲击力，直径≥10mm，不可调节动力挽索（安全绳），两端有塑料保护套能固定锁扣位置，亦可保护终端降低绳索磨损；
28.2长度：≥75cm；
28.3重量：≤110g。
10.5mm静力绳
29.1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，静力绳物理机械性能检测参照FZ/T 65002-1995《特种工业用绳带 物理机械性能实验方法》执行。
29.2材料：尼龙和聚酯纤维；
29.3直径：10.5mm±0.2mm；
29.4长度：50m；
●29.5破断强度：≥30KN；符合XF494-2023标准。
29.6 8字结强度：≥18KN；
29.7冲击力（系数0.3）：≥5.2KN；冲坠次数：≥10次；静力延展率：≥3%；
●29.8重量≤80g/m；符合FZ/T 65002-1995标准。
29.9静力绳绳芯内编入贯穿全绳宽度不小于2mm的信息标识条，标注生产单位。
30.快挂
30.1快挂由两个快挂锁和一个扁带组成；
30.2扁带规格：22mm×14cm；
30.3快挂锁纵向拉力：≥25KN；
30.4快挂锁横向拉力：≥8KN；
30.5快挂锁开门拉力：≥8KN；
30.6单快挂锁重量：≤115g。
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第四包：班组绳索救援器材套装
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	班组绳索救援器材套装
	1.整套包含：400m静力绳4个、万向单滑轮8个、万向双滑轮4个、万向结2个、扁带（600mm）12个、扁带（800mm）12个、扁带（1200mm）12个、中号分力板2个、大号分力板2个、钢缆锚点6个、轮式绳索保护器1个、链条绳索保护器2个、救援三角吊带1个、担架多功能滑轮省力系统4个、作业用绳包8个、攀爬钩2个、侧板可开两段防恐慌单向制动滑轮下降器4个、护绳套6个、垫布（帆布）6个、机械抓结4个、装备包（班组）2个、镜像滑轮下降器4个、分体式船型担架1个、救援下降器2个、扭转钢锁4个、抛投袋1个、抛投绳（60m×2）1个、存储包1个、定位挽索4个、绳梯2个、可调挽索2个、D型双段主锁120个、O型三段自动锁30个、梨形锁扣12个、钢锁环（可开合圆环）4个、单向制停滑轮1个、高效万向双滑轮2个、滑轮锁扣6个、超高效率小巧型万向单滑轮4个、扁带环8个、脚式上升器（右脚）6个、多功能绳索救援三脚架套装1个、碳纤维独脚架1个、三脚架绞盘1个、电升套装1个、自制锚点套组1个、绳索维修工具套装1个、绳索管理包8个、随身工具袋12个、手提装备包1个、防水药包1个、10.1mm动力绳50米1根。
2. 400m静力绳
2.1符合XF494-2023标准，静力绳物理机械性能检测参照FZ/T65002-1995《特种工业用绳带 物理机械性能实验方法》执行。
2.2材料：尼龙和聚酯纤维，4根分别用四种醒目颜色区分以便在工作中区分每根绳索功能；
2.3直径：10.5mm±0.2mm，长度：400m；
●2.4破断强度：≥30KN；符合XF494-2023标准。
2.5 8字结强度：≥18KN；
2.6冲击力（系数0.3）：≥5.2KN；
2.7冲坠次数：≥10次；
2.8静力延展率：≥3%；
●2.9重量：≤80g/m。符合XF494-2023标准。
2.10静力绳绳芯内编入贯穿全绳宽度不小于2mm的信息标识条，标注生产单位。
3.万向单滑轮
3.1可万向转动，同时具备万向结和滑轮的功能，带有万向结的一体式单滑轮，双面皆带有防误操作按钮，内置吊环防脱销；
●3.2 破断力≥36KN；符合XF494-2023标准。
3.3 1.5寸可万向转动，适用绳索直径≤13mm，滑轮材质：高强度铝合金；
3.4滑轮尺寸≥38mm，重量≤280g。
4.万向双滑轮
4.1 1.5寸可万向转动，同时具备万向结和滑轮的功能，带有万向结的一体式双滑轮，双面皆带有防误操作按钮；
4.2滑轮材质：高强度铝合金；
4.3滑轮尺寸：≥38mm，重量：≤450g；适用绳索直径：≤13mm；
●4.4破断力：≥36KN；符合XF494-2023标准。
5.万向节（结）：
5.1旋转式连接器（万向结），轻便⼩巧，用于攀登、救援作业时防止绳索在负重时缠绕拧转，实现变角度动力传递。孔径大，可挂入三只锁扣，便于调整与使用。
5.2材质：铝合金、不锈钢，重量≤140g；
●5.3断裂负荷：≥35kN，工作负荷：≥5kN。符合XF494-2023标准。
6.扁带（600mm）
6.1超高分子量聚乙烯纤维编制，不易纠缠，更加耐磨；
6.2断裂负荷：≥22KN；
6.3宽度：11mm（±5%），长度：60cm（±5%）；
6.4重量：≤25g。
7.扁带（800mm）
7.1超高分子量聚乙烯纤维编制，不易纠缠，更加耐磨。
7.2断裂负荷≥22KN；
7.3宽度：11mm（±5%），长度：80cm（±5%）；
7.4重量：≤32g。
8.扁带（1200mm）
8.1材质：超高分子量聚乙烯纤维编制，不易纠缠，更加耐磨。
8.2断裂负荷≥22KN；
8.3宽度：11mm（±5%），长度：120cm（±5%）；
8.4重量：≤46g。
9.中号分力板
9.1 8孔锚固点（非环形），孔径：19mm，用于救援时制作锚点；
9.2材质：铝合金制成；
●9.3断裂负荷：≥50kN；符合XF494-2023标准。
9.4重量：≤160g。
10.大号分力板
10.1 12孔锚固点（非环形），孔径：19mm，用于救援时制作锚点；
10.2材质：铝合金制成；
●10.3断裂负荷：≥55kN；符合XF494-2023标准。
10.4重量：≤280g。
11.钢缆锚点
11.1钢缆锚点又称钢丝绳锚点，为高处作业，坠落防护的个体防护装备，用于作为连接于建筑/自然结构的锚点（挂点）装置，可环绕作业环境中如圆管、工字钢等合适的结构双臂使用。
11.2材质：不锈钢、铝、聚氯乙烯；
11.3规格：≥120cm；
11.4纲缆直径：≥7mm； 
●11.5承重：≥25KN。符合XF494-2023标准。
12.轮式绳索保护器
12.1用于救援环境下的绳索边角防摩擦保护，承重：≥350kg；
12.2材质：主体为不锈钢材质，铝合金滚筒，防水滚珠轴承；
12.3四轴，重量：≤980g。
13.链条绳索保护器
13.1用于救援环境下的绳索边角保护，有4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动，提高转动效率；
13.2链条式设计（可级联），4角设置有系辅绳固定用挂点；收纳体积小，展开保护面积大，可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用；
13.3材质：侧板/轴筒铝合金滚珠轴心（可级联）；
13.4尺寸：39.5cm×12.5cm×5cm；
13.5重量：≤1350g；
13.6承重：≥350kg。
14.救援三角吊带
14.1橙色，通用型三角救援带，有5组不同位置的调节点调节；
14.2配有肩带，可快速穿戴，不小于3个尺寸的挂点用于不同体型被困者的穿戴，重量≤1330g。
15.担架多功能滑轮省力系统 
15.1可制作4:1、5:1滑轮系统使用；
15.2系统包含：万向滑轮1对、16m长8mm绳1条、缝合抓结2个（双色），左右两侧拉链腿包1副、快拆插销2个、安全盖+螺丝1套、绳包1个。
15.3重量：≤1.7kg，最小破断负荷：≥36KN，最大绳索尺寸：≥8mm，系统最大长度：≥4m。
16.作业用绳包
16.1用于绳索作业的绳包，材质：聚氯乙烯夹网布+织物；
16.2容量：≥40L，可装入130m长10.5mm直径的新绳；
16.3重量：≤1200g。
17.攀爬钩 
17.1缓冲包一头配有拥有限位杆的自动锁，另一头配有双大钩，配安全绳管理包。 材质：聚酯（涤纶）、聚酰胺（尼龙）、钢、铝合金；
17.2静态长度：≥1.1m（允差为±5cm）；
17.3缓冲包长度：≥1.7m（允差为±5cm）；
17.4工作负荷：≥100kg；
17.5主锁纵向最⼩破断强度：≥22kN；大挂钩纵向最小破断强度：≥22kN；
17.6大挂钩开口：≥55mm；
17.7重量：≤1600g；
17.8符合GB 24543-2009标准。
18.侧板可开两段防恐慌单向制动滑轮下降器
18.1全金属应急用滑轮下降控制装置，具有防慌乱制动机制，机械加工的铝制底盘，外覆不锈钢耐磨垫，不锈钢棘轮和旋转滑轮；
18.2重量：≤850g，尺寸：≤210mm×115mm×50mm，最大荷载：≥270KG，滑轮最小破断强度：≥40KN，索环最小破断强度：≥22KN；
18.3适用绳索直径：10.5mm~11mm。
19.护绳套
19.1耐高温护绳套，配不锈钢绳夹便于固定在需要工作的绳段上，可容纳2股11mm以内的绳索。使用后卷起时用尾端弹力绳快速收扎，织带环便于用锁挂回安全带装备环上。
19.2重量：≤110g。
20.垫布
20.1 三层帆布缀钉，用于绳索的保护。双层16安加密面料车缝结构坚固耐磨，充份保护。6个304不锈钢17mm孔径气眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。
20.2尺寸：≥140cm×80cm；
20.3重量：≤1100g。
21.机械抓结 
21.1可开启凸轮式抓绳器，人体工程设计，操作简单，设计用于提拉系统或防回跑系统。可以在绳索的任意位置安装或取下；开关闸上有未关闭指示；大连接孔，方便锁扣旋转；集成凸轮弹簧，避免意外卡结，增加耐用性；
21.2适用绳索直径：9mm~13mm；
21.3重量：≤270g。
22.装备包（班组）
22.1坚固耐用，大开口，便于拿取，可装证件等物品，两侧提手，可两人抬行，设有可拆装背包带，可变成背包使用。
22.2材质：PVC夹网（1000D）；
22.3容量：≥120L，重量：≤2.5kg。
23.镜像滑轮下降器：
23.1适用于在重物上操作，用于下放和提拉。既可用于主系统，也可以用于备份保护。手柄和内置的制动结构符合人体工程学设计。内置的单向滑轮采用大直径滚轮和密封滚珠轴承，提高提拉效率。在不使用手柄时能自动锁定绳索。锁定后提拉绳索时不需要再操作手柄。
23.2适用：10.5mm~11.5mm绳索；
23.3最大工作负荷：≥250kg；
23.4断裂负荷：≥36kN；
23.5效率：≥85%；
23.6重量：≤1150g。
24.分体式船型担架
24.1分体式船型担架，担架有效工作负载：水平≥300kg，垂直≥300kg，满足横式或竖式吊升需要；
24.2材质：钛，配件：聚乙稀、PE、涤纶；
24.3尺寸：≥200cm×55cm×18cm（分体）；
24.4重量（包含配件）：≤15kg；
24.5套装配置包括：钛合金担架1套、担架专用脚踏1副、担架包1个；
24.6管材一体成型无拼接，强度大，共有5个挂点分布在两侧及尾部正中，适合不同的悬吊方式，4点式悬吊，担架平稳舒适，三点式悬吊，担架可快速调整姿态。配置背部支撑耐用PE背板长至小腿部，更舒适，13mm格阻燃网衬，四条快拆装功能的固定带。主管直径24mm方便抓握，架连接采用主管螺纹连接、底部七字互扣，连接速度快，结构强度大。担架采用分体结构，两段可套叠起来，存储、运输更便利。脚踏配置于担架上，在救援担架垂直姿态的时候，承托伤员双脚，降低伤员在担架上的吊挂不适感。简单安装，金属调节扣，可调快速节脚踏使用长度，鞋掌宽立体成型，不挤脚。
25.救援下降器
25.1采用止退滚动滑轮+锁止块设计，非防恐慌设计，从而能达到更高的释放效率和更快的下降速度，具有止退提升功能，止退滚动滑轮+锁止块设计；
25.2重量：≤850g；
25.3绳索兼容：10.5mm~11mm；
25.4最小荷载：30kg（能稳定控制的最低工作荷载），单人荷载：200kg，救援荷载：250kg；
25.5下降速度≤0.5m/s，效率≥85%，可以快速的进行提拉与释放的转换，无需拆解下降器。
26.扭转钢锁
26.1材质：碳钢，锌镍表面处理；
26.2形状：椭圆形，宽开口；
26.3主轴承重：≥40kN，横轴承重：≥15kN；
26.4尺寸长：≥110mm，宽：≥62mm，门开口：≥21mm；
26.5重量：≤220g；
26.6特殊的“螺旋”锁扣，带有圆形横截面的扭曲钢体。“转轴”式负载时的必需品。使用时此锁扣上的所有设备都旋转90°，有效优化操作环境。
27.抛投袋
耐热纤维材料，用于配合抛投绳与高度较高场所制作可回收锚点使用。
28.抛投绳（60m×2）
规格为直径2mm、长度60m×2组，用于配合抛投袋与高度较高场所制作可回收锚点使用，超高分子量聚乙烯纤维材质。
29.存储包
29.1存放投掷绳和投掷袋。双层包底设计便于分开存储两条投掷绳，可以折叠成一个小包；
29.2容量：≥8L；
29.3重量：≤240g。
30.定位挽索
30.1用于建立工作定位系统，同时作为防坠落系统的补充。可根据工作位置准确、简易地调节长度，以舒适地定位作业位置。根据使用环境，可单挂点或双挂点模式使用。
30.2调节长度：≥5m。
31.绳梯：
31.1 4级绳梯，多层设计，颜色标记醒目区域，快扣调节，带有收纳设计。
31.2最大承重：≥500kg；
31.3长度：≥140cm；
31.4材质：聚酰胺纤维；
31.5重量：≤220g。
32.可调挽索
32.1可调式行进单挽索，动力绳可吸收冲击力，直径≥10mm，在与另一条挽索配合使用时；
32.2重量：≤175g，单臂可调节至1m。
33.D型双段主锁
33.1 D型自动扣主锁，上锁系统为两段自动扣，开口尺寸≥24mm，重量79g±2g，锁门为金色或红色，锁身为灰色或橙色；
●33.2纵向拉力：≥27KN，横向拉力：≥8KN；符合XF494-2023标准。
●33.3开口拉力：≥7KN。符合XF494-2023标准。
34.O型三段自动锁
34.1轻型O型铝合金三段锁扣，H型轮廓有助于更好的抓力，上锁系统为三段自动扣，材质为7075铝合金制，重量≤75g±3g，锁门为黄色或灰色，锁身为银色；
34.2开口尺寸：≥21±1mm；
●34.3纵向拉力：≥25 kN；符合XF494-2023标准。
●34.4横向拉力：≥8kN；符合XF494-2023标准。
●34.5开口拉力：≥7kN；符合XF494-2023标准。
35.梨形锁扣
35.1梨形大容量铝制三段锁扣，开口尺寸：≥27mm，重量：≤90g；
●35.2纵向拉力：≥26kN；符合XF494-2023标准。
●35.3横向拉力：≥8kN；符合XF494-2023标准。
●35.4开口拉力：≥8kN。符合XF494-2023标准。
36.钢锁环（可开合圆环）
36.1材质：铝合金、钢；
36.2规格：外径72mm，内径45mm，线径13.5mm，最小破断强度≥25kN；
36.3重量：≤80克；
36.4可拆开合圆环，可多向受力连接件，可用于安全带连接，担架角度调节系统连接等使用，比分力板节省更多空间与高度，可用于同时连接多个设备。
37.单向制停滑轮
37.1适用绳索直径：7mm~11mm，效率：≥92%；
37.2滑轮直径：32mm，滚珠轴承，重量：≤150g。
38.高效万向双滑轮
38.1大直径密封滚珠轴承，移动侧板分三步打开，万向滑轮可连接三个主锁；
38.2滑轮直径：≥38mm，工作效率：≥95%，重量：≤480g；
38.3适用绳索直径：7mm~13mm，最大工作负荷：≥8kN，断裂负荷：≥36KN。
39.滑轮锁扣
39.1使用绳索直径：7mm~13mm；
39.2滑轮直径：≥18mm；
39.3滚珠轴承，重量：≤140g。 
40.超高效率小巧型万向单滑轮
40.1密封滚珠轴承，移动侧板分三步打开，万向滑轮可连接三个主锁。
40.2滑轮直径：≥38mm，工作效率：≥95%，重量：≤290g；
40.3适用绳索直径：7mm~13mm，最大工作负荷：≥8kN，断裂负荷：≥36KN。
41.扁带环
41.1又称攀树扁带，尺寸：100cm，材质聚酯纤维和铝合金，重量：≤250g，金属环破断力：≥25kN，扁带破断力：≥25kN；
41.2适用攀树、攀岩等，一根扁带连接两个封闭圆环，非对称设计两侧金属挂环，经阳极化处理分色便于识别，大环内径：4.6cm，大环外径：7.0cm，小环内径：2.8cm，小环外径：5.2cm（内外径允差为±1mm）。
42.脚式上升器（右脚）
42.1由脚式上升器和防脱块组成，上升器系带采用快捷扣，上升器重量：≤90g，防脱块重量：≤25g；
42.2适用绳索直径：8mm~13mm；
42.3材质：铝、不锈钢、聚乙烯纤维。
43.多功能绳索救援三脚架套装
43.1适合提拉重物，在各种复杂救援环境下进行使用。可拆分使用。可独脚架设，轻便灵活，两脚架设，自由稳定，适合狭窄环境。三脚架设，坚固稳定，其中一个脚可多角度调节，可结合本组45项绞盘和本组46项电升上升器，高效满足提升和下放需求；
43.2主体材质为铝合金，使用高强度铝管无缝工艺制造，支架顶设置有≥4个固定锚点，且均能安装通用性滑轮装置。三角架整体抗压能力≥36KN；
43.3 A头主挂点强度≥36KN，管外侧锚固定挂点≥8KN，有效工作负载≥300kg，圆形分力板强度≥36KN；
43.4内管直径：50mm，长：1120mm，调节孔距：140mm；外管直径：60mm，长：1120mm，调节孔距140mm。重量≤28kg； 
43.5套装配置（7支管）：A头1个、调节头1个、平脚3个、尖脚3个、无缝管（外支腿）4个、无缝管（内支腿）3个、圆形分力板1个、自动主锁6个、插销（细）11个、插销（粗）3个、收紧扁带3个、运输包（A头）1个、运输包（无缝管）2个、插销收纳包1个。符合XF3009-2020标准。头部管外侧各有1个锚点挂点。
44.碳纤维独脚架
44.1材质：碳纤维，铝合金，重量≤2kg。
44.2独脚架全地形适配，最小工作高度：865mm（允差为±5mm），最大工作高度：1575mm（允差为±5mm）；，碳纤维管直径：52mm，可根据环境按需求拆分使用。 
●44.3碳管抗压性能：≥36kN，圆形分力板破断强度：≥36kN，工作负荷：≥13kN。拉环厚度≥10mm，试样经 GB/T 10125-2021规定的 48 h 中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能，符合XF 494-2023标准；
44.4整套包含：碳纤维管2个、尖脚1个、圆脚1个、圆形分力板2个、运输包1个。轻量化独脚架，可拆装成一半高度使用，也可以拆取分力板单独使用。
45.三脚架绞盘
45.1材质为不锈钢，铝合金钢丝长度：20m，速比：4.2:1，工作负荷≥300kg，重量：≤10kg；
45.2与本组43项多功能救援三脚架器材配套快速安装系统，能自动锁止，内置轴承，钢丝绳尾标临尽长度警示标志，配2支快速拆装插销。
46.电升套装
46.1与本组43项多功能救援三脚架器材配套快速安装，电升套装组成有：轻量化电升1个、万向结1个、电钻和电池1组、电升连接底座1个、配套组合模块式管理箱1个；
46.2轻量化电升用静力绳进行提升或下放，可快速固定在支架上，材质：铝合金，螺丝：不锈钢，适合绳径：9.5mm~11mm，工作负荷：≥5kN，定向工作负载：≥200kg，抗摔高度：≥1m，抗温范围：≥-15~45℃，防水性能：≥IPX6，符合XF 494-2023标准；
46.3电升上的万向结可按工作自由需要拆装。电升底座：配合电升固定在多功能绳索救援三脚架支腿上，方便拆卸。材质：铝合金、不锈钢；符合XF 494-2023标准。
46.4电钻扭矩值（软/硬关节）：95Nm（软接头）~120Nm（硬接头），设置4个档位可调节。
46.5电池：≥5.2 Ah，充电器：≥240W。
47.自制锚点套组
47.1套组包含：膨胀螺栓组150个、电锤1个、可拆卸锚点12个。
47.2膨胀螺栓组由316L高质量不锈钢制成的，具有出色的耐腐蚀性能，用于在岩石上制作锚点，带螺栓挂片，挂片有大小两个主锁挂孔，大孔可以同时容纳两把主锁。重量：90g~135g，长度：85mm，直径：10mm；
47.3挂片为圆柱形设计的主体结构，线径厚度≥6mm，对绳索有很好的保护作用，可以直接挂绳，不会对绳索造成切割作用，纵向拉力≥30kN；
47.4电锤：电源方式：直流电，调速：无极变速，夹头类型：四坑，工作方式：锤钻，操作方式：手持式，有正反转向，带10mm钻头4个，12mm钻头2个。
47.5 M12可拆卸锚点，带刮片，轴杆采用316不锈钢材质，强度高，耐腐蚀，拆卸后可多次重复使用，带弹簧自锁。总长度≥100mm，有效长度≥80mm，锚点直径为12mm，横向承重为25KN，纵向承重≥18KN，可拆卸锚点符合GB30862-2014标准。
48.绳索维修工具套装
绳索维修工具套装：内含60W热切割刀1个、2000W热风枪1个、6寸活扳手2个、6寸尖嘴钳1个、中号多功能钳1个、智能标签机1个、10.5mm绳头皮套200个、绳索工具包1个、魔术绳弹力辅绳30m、小快挂15个、装备整理环（鞠绳）2个、锁扣限位杆30个、硅胶限位套60个，带以上具体明细的ID卡片1张。与本组51项手提装备包配合使用。
49.绳索管理包
49.1材质：锦纶，可提拉，容量≥35L，重量≤440g，红加黑颜色。
49.2用于绳索分装管理，锦纶防磨面料，带防水涂层。
49.3袋口收紧绳，使用塔式扣件，可快速开关袋口操作。双肩背带。包身备提手和挂环，挂环可挂在安全带上包内有2个装备挂环，可用于绳索管理，包面置ID卡位。
50.随身工具袋
50.1尺寸：14.5cm×7cm×21.5cm，容量≥2L，重量≤80g，颜色：红色4个，黄色4个。
50.2适合随安全带，装小件物品或工具使用。锦纶防磨面料，可提拉，带防水涂层。包身备腰带环，可挂或套在安全带上，或其他适宜的部位。袋口收紧绳，可快速开关袋口。
51.手提装备包
51.1材质：尼龙，PVC，尺寸：37cm×15cm×18cm，重量≤630g，黑色；
51.2采用耐磨的尼龙面料，拉链锁口防漏结构，以一套小滑轮系统为设计标准，兼顾考虑适合一套探洞装备或一套攀岩装备的有序整理。设计有12个魔术贴，能对每个滑轮或主锁单独固定。5个大容量透明仓，使用高效有序。包面设有ID卡位。
52.防水药包
52.1防水药包，又称野外急救包，分为主包和副包各一个。
52.2主包材质：防水加厚抗撕裂1200D牛津布，包身红色，长45cm×宽30cm×高20cm，四周带附属药品袋，中间主袋长36cm×宽20cm×高20cm，金属拉链设计，带醒目反光条的，正面带“天津消防”字样，具备手提和斜挎功能。
52.3副包材质：聚氯乙烯夹网布尺寸：22.5cm×8.5cm×23cm，容量≥4L，重量≤270g，颜色：红，聚氯乙烯夹网布，高周波粘合，坚因耐用，且不具吸水性。卷式包口防水设计，气密防水效果优良。可拆装式单肩背带，功能多变大小适中，可单独使用或与其它包配合使用。
53.10.1mm动力绳
53.1动力绳单绳线轴数40，尼龙材质；
53.2长度：50m，直径：10.1mm，重量：65g/m。
53.3动力绳芯内编入贯穿全绳宽度不小于2mm的信息标识条，标注生产单位。
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第五包：正压式消防空气呼吸器
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	正压式消防空气呼吸器
	1.利用自带压缩空气源提供清洁空气，为消防救援人员提供呼吸防护。
2.符合《正压式消防空气呼吸器》（XF124-2013）标准。
3.总体要求
★3.1呼吸器为单瓶，额定工作压力30MPa，气瓶公称容积9L。
●3.2电气元件的防爆性能不低于ExiaIICT4。电器系统防护等级≥IP67。
3.3呼吸器带有快速充气和远距离通话装置，可实现其功能。
3.4呼吸器具有热成像、远程安全管控等功能。
3.5电源集中管理，采用一体化供电。
4.结构要求
4.1气瓶瓶阀的安装位置方便佩戴者开启或关闭瓶阀。
4.2压力表在气瓶瓶阀打开后显示气瓶压力，其安装位置方便佩戴者观察到压力值。
4.3佩戴者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角。
4.4空气呼吸器整机重量均匀分布在使用人员的腰部和臀部，能够有效节省使用人员的体力，腰带上有供气阀固定座。
4.5中压导气管通过三通输出接头（其中一个应有防护套）与供气阀连接管上的输入接头相连接，供气管可带压插拔。
4.6胶体、口鼻罩符合人脸设计，采用阻燃硅胶，贴合人脸面部，柔软舒适，密封性好。网状头带采用阻燃、耐磨的纤维制成，佩戴方便，舒适。聚碳酸酯防雾涂层镜面抗冲击，进气、出气互为独立的双通道。
5.材料要求
5.1背具、背具带、带扣、气瓶保护套、面罩套、压力表套在阻燃性能试验后均无熔融现象。
5.2面罩为防雾材料，网状头带采用阻燃、耐磨纤维制成。
5.3全面罩、中压导气管和供气阀在阻燃性能试验后不续燃，且继续进行整机气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内不下降。
5.4压力表显示良好，防撞击。
5.5腰带扣及肩带扣结实耐用，不易损坏。
6.警报器性能：
6.1采用气动报警器。
●6.2当气瓶内压力下降至5.5±0.5MPa时。警报器发出连续声响警报，报警时间≥15s，声级≥90dB。
7.压力平视显示装置
7.1一般要求：压力平视显示装置采用有线连接，不妨碍佩戴者的视线和头部的转动。
7.2显示方式：LED显示方式，气瓶压力充足时绿灯常亮；气压不足时，黄灯常亮；气压不足报警时，红灯闪亮；低电压时，黄灯闪亮。进行配对时，蓝光闪亮；配对成功后，蓝灯熄灭。
7.3发射装置与显示装置的配对具有唯一性。
7.4低电压状态下的工作时间≥2h。
7.5装置防爆性能不低于ExiaIICT3。
7.6电池电源设计在背托总成位置。
7.7每具空气呼吸器配备1块备用电池。
8.气瓶
●8.1气瓶符合《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》（GB/T 28053-2023）标准，铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。气瓶公称压力30MPa，公称容积9L。
8.2气瓶充气至30MPa并冷却至常温后，7天内压力降≤1MPa。
8.3气瓶阀位置有简易压力计。
8.4气瓶上标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。
8.5.配“天津消防”字样的阻燃气瓶保护套，保护套主体为红色或橙色等警示性强的颜色。5倍比例提供气瓶保护套、面罩套、压力表套。每套空气呼吸器提供10个密封垫。
★8.6每套包含9L备用气瓶1个。
8.7气瓶与背托连接为螺纹连接，不要快速接头。
9.气瓶瓶阀
9.1气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后保证不会被无意关闭，关闭气瓶旋转方向有锁死装置。
10.实用性能
10.1佩戴舒适、平衡，无局部压痛感，背托贴合人体曲线，背板高度可根据使用者身高多档调节，符合人体工程学原理，跑动时不会磕碰到腰部，腰托可上下左右随动调节，具有缓冲装置，可减缓瞬间冲击力。
10.2背具带能调节长度，扣紧后不应发生滑脱。
10.3带扣和连接件紧缩后不应松动。
10.4全面罩的头带或头罩应能根据需要自由调整，戴脱应方便、快捷。密合框应与面部密合良好，无明显压痛感，视线清晰，面罩扩音器声音清晰，使用方便。
10.5气瓶瓶阀和压力表应伸手可及。
10.6使用者应能听到警报声。中压导气管不影响头部的自由活动，呼吸顺畅，无不适感觉。
10.7与消防头盔配合使用，面罩与头盔的能够匹配，不影响灭火救援行动。
11.快速充气装置
11.1快速充气用于2具空气呼吸器之间，由高压气瓶快速向低压气瓶充气。快速充气装置输入接头应安装在呼吸器的固定位置上。
11.2快速充气装置输出接头应与输入接头相匹配，连接后不应出现漏气现象。
11.3快速充气装置的输入接头、输出接头有防护套，各自自行密封。
11.4当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡的时间≤1min。
11.5每套空气呼吸器包含1条快速充气软管和软管包，软管长度≥1.2m，软管包可佩戴在呼吸器适当位置。软管两端为可带压插拔的快插口。
12.远距离通话装置
12.1远距离通话装置不应妨碍佩戴者的视线和头部的转动。
12.2在无障碍物的情况下，通话距离≥1km。
12.3通话装置防爆。
12.4佩戴面罩后，可放大使用者说话声音，过滤呼吸声；开启声控后，使用者说话会自动激活对讲机工作，解放双手；可与对讲机连接作为肩咪使用。
13.热成像
●13.1热成像仪集成在压力表上，具有多种热成像显示模式，可远程测量环境温度，测温范围≥-10℃~550℃；
13.2.分辨率≥256×192，速率≥25帧/s。
14.安全指挥板
★14.1每10具空气呼吸器配备1台；
●14.2可对每具空呼进行个人身份识别功能，具备入场登记、出场登记功能，可实现内攻登记的闭环监控管理；
14.3可同时监控剩余气压、剩余时间、通信状态、报警状态、撤离状态等信息；
14.4可向单个/全体人员发送撤离信号，并通过颜色知悉人员是否接收应答；
14.5可在空气呼吸器发出报警信号时，实时接收到求救信号；
14.6可通过公网、专网等方式远程传输数据；
14.7连续工作时间：≥8h。
15.标志
15.1每台呼吸器的全面罩、供气阀、减压器、警报器、中压导气管、背具、气瓶、气瓶瓶阀上应有型号及供应商名称或注册商标。
15.2每台呼吸器的背具上有“制造商名称、产品名称及型号、生产日期和批号、认证标志”等标志内容。
16.包装
16.1每台呼吸器应有固定的包装箱，包装箱具有防震、防压功能。包装箱明显处有“制造商名称、地址、产品名称及型号、生产日期和批号、产品执行标准代号”等标志。
16.2包装箱内有“中文使用维护手册、装箱单、合格证、备件及工具”。使用维护手册应有以下内容：使用方法和安全注意事项；维修、消毒、存贮及检查方面的指导；故障、原因和排除方法；气瓶内空气成分的说明；其他必要的说明等。
17.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
	套
	360


第六包：氧气呼吸器充气装置

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	氧气呼吸器充气装置
	1.整体要求
1.1本装置主要用于为正压式消防氧气呼吸器气瓶充填氧气。
★1.2装置可同时充填不少于2个氧气呼吸器气瓶，内置防爆充气箱，配备2个60L满气氧气气源瓶。
1.3装置适用于固定场所安装使用，具备防爆、安全联锁、超压保护等功能，确保氧气充填过程安全可靠。
2.充气主机
2.1充填介质为氧气，适用于正压式消防氧气呼吸器气瓶的充填。
●2.2额定充装压力≥20MPa。
2.3可同时充填≥2个氧气呼吸器气瓶，各气瓶充气回路应独立控制，配备独立的充瓶阀及压力表进行压力显示和充气操作。
●2.4吸入条件下的排气量≥3.0L/min（30MPa规格），级数≥2级。
2.5驱动力方式为电动，电源电压为220V/50Hz。
2.6充填泵应具备气密性保障，在额定工作压力下各密封部位不得有泄漏现象。
2.7充填泵应设有安全阀，安全阀开启压力应可调，确保超压时自动泄压保护。
2.8充填泵应配备压力计量设备（压力表或压力变送器），精度不低于1.6级，量程范围为工作压力的1.5倍～3倍。
2.9外形尺寸≤1000mm×500mm×1000mm，整机质量≤135kg（不含气源瓶）。
3.内置防爆箱
3.1充气装置须内置防爆箱，防爆箱与充填泵配套使用，为气瓶充气时提供保护。
3.2防爆箱应具备开门联锁功能，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路，防止充瓶时门被打开。
3.3箱体采用双层结构，内箱中各气瓶放置位置应单独隔开，中间采用≥6mm钢板分隔，箱体底部应设有泄压孔，气瓶爆破时膨胀气体通过泄压通道排出。
3.4充气回路应配有节流阀，防止充气速度过快损坏碳纤维复合气瓶。
3.5放空阀应含放空消音器，降低操作噪声。
4.氧气气源瓶
4.1配备2个60升满气的氧气气源瓶，满气状态交付。
4.2圆柱形，表面漆成天蓝色，用黑色写明“氧气”。
4.3气瓶瓶体应标注清晰的介质名称、工作压力、检验日期等信息。
4.4符合GB/T 5099.3-2017标准。
5.氧气检测报警仪
5.1安装方式：壁挂式；
5.2检测原理：电化学；
5.3检测方式：扩散式采样；
5.4工作方式：固定式长期连续工作；
5.5最大工作电流：≥150mA；
●5.6测量范围：0-30%VOL；
●5.7精度：不低于0.1%VOL；
5.8报警方式：声光报警；
5.9防护等级：≥IP65；
5.10防爆形式：隔爆型；
5.11配置数量每套不少于2个，分别设置在充装区域和氧气气源瓶存放区域。
6.防爆照明灯具
★6.1氧气充填场所的照明灯具须采用防爆型灯具，防止因电气火花引发安全事故。
6.2防爆等级：≥Exdia II CT6Gb。
6.3防护等级：≥IP66。
6.4光源类型为LED，光源功率≥12W。
6.5透明件采用钢化玻璃，厚度≥12mm。
6.6灯具外壳采用铝合金或等效耐腐蚀材质，具备抗冲击、耐腐蚀性能。
6.7电源电压：AC220V/50Hz。
6.8支持长期连续工作。
6.9配置数量1盏。
7.氧气瓶储放架
7.1气瓶储存架采用不锈钢方钢管，要求坚固耐用。
7.2每层具有不锈钢管作为气瓶滑道，可固定气瓶并防止伤害气瓶表面。
7.3滑道光滑，气瓶存放过程中不应损坏气瓶表面。
7.4适用于1.5L~2L通用气瓶的存储。
7.5尺寸：≤1500mm×600mm×1800mm（具体以现场实际要求尺寸为准）。
8.负责装置运输送货至采购人指定的不同现场以及安装调试，确保装置运行正常、各充气回路功能完好，氧气检测报警仪和防爆灯具安装到位并正常工作。
9.安装施工时必要的安全措施须到位，包括但不限于：安装现场设置安全警示标识、氧气瓶存放区域远离火源及可燃物、安装操作人员应持有相应特种作业资格证书、涉及电气接线时应由持证电工操作、安装过程中应配备必要的消防器材。
10.提供并安装氧气充气室安全运转所需其它附件，例如防爆开关，墙上的使用制度标牌，氧气充气泵工作原理和维护保养制度标牌等。
11.提供每套充气泵2人的压力容器充装培训取证服务。
12.质保期内，投标人应定期对充气装置进行巡检，巡检频次不少于每半年1次。
	套
	13


第七包：执勤车辆定位及监控装置
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	执勤车辆定位及监控装置
	1.主要用于消防车辆行车安全预警和全车视频实施监控录像。
2.包含：液晶显示器、驾驶员监控系统摄像头、车内摄像头、右侧盲区监控、高级驾驶辅助系统摄像头、主机、声光报警器、延长线、SD卡（不低于64G）等硬件。负责安装服务。
3.主要需求：
3.1.液晶显示器：
●3.1.1彩色，≥10英寸液晶显示器，可连接2路摄像头，2个视频输入。
3.1.2启动状态下倒车时自动切换到车后摄像头显示，倒车后自动切换回上一画面，关机状态下倒车时自动开启显示车后场景，倒车后自动关机。
3.1.3显示器防震。
3.2驾驶员监控系统摄像头：
3.2.1 1/3"CMOS。
3.2.2角度：≥60°。
3.2.3抗雾、抗冲击、抗干扰、高清，弱光黑白驾驶员行为识别；
●3.2.4驾驶员状态监控摄像机≥200万像素，可全时段精准识别驾驶员疲劳、分心等状态；
3.3车内摄像头：
3.3.1 1/3"CMOS，具备LED灯；
●3.3.2抗干扰、高清、低照度模拟高清信号，成像传感器≥1080P分辨率；
3.3.3抗震性强适配车载颠簸场景，镜头支持大广角采集，摄像头视野范围≥120°；
3.4右侧盲区监控：
3.4.1 1/3"CMOS；
3.4.2角度：≥90°；
3.4.3防水、抗干扰、高清、低照度模拟高清信号，成像≥1080P分辨率；
●3.4.4广角镜头≥90°，可覆盖车辆侧后方3-5m的盲区范围。
3.4.5视频输出高清制式，帧率≥30fps。
3.4.6外壳防护等级≥IP67。
3.4.7集成AI行人/车辆识别能力，检测到盲区内的目标时可输出报警脉冲信号，联动主机实现语音、声光预警，数据传输延迟≤200ms。
3.5高级驾驶辅助系统摄像头：
3.5.1 1/3"CMOS芯片；
3.5.2角度：≥90°；
●3.5.3抗干扰、高清、低照度，模拟高清信号，彩色画面，车前路况分析，摄像头水平视角≥70°，最远探测距离≥250m，可识别100m外的交通标识；
3.5.4广角补盲摄像头水平视角≥120°。
3.5.5外壳防护等级≥IP67，抗震等级≥5G冲击。
3.5.6供电适配车载宽压输入，最高图像数据传输频率≥12GHz，高清图像≥30fps；
3.6、主机：
●3.6.1 ≥8路1080P高清输入，≥4路音频输入，≥2路IPC接入。
3.6.2具备SD卡，支持WIFI、4G（或5G）。
3.6.3通过预置接口，可连接加速传感器、温度传感器、油量、控制面板、LED屏等外设；
3.6.4支持IP语音对讲，H.265编码压缩，支持4个AI算法。
3.6.5具备北斗、GPS卫星定位功能。
3.7声光报警器：
3.7.1高亮度光源，暖光，雾霾穿透力强；
3.7.2外壳防护等级≥IP67；
3.7.3工作温度≥-20℃。
3.8延长线：航空延长线，一公一母，4芯，加棉线，加屏蔽线。
4.安装施工技术需求：全程不破线、不破坏原车线路结构，采用无损安装方式，所有线路隐蔽敷设、整齐固定，无松动、无裸露、无挤压，设备安装牢固，抗行车震动、颠簸、急刹工况，全部功能调试正常：录像、预警、弹窗、声光报警、存储录制，完工后清理现场，交付完整可用系统，并提供操作培训。
5.标识：产品具有执行标准（如有）、生产厂家、出厂日期、型号、批次号、注意事项等永久性标识；安装时提供中文详细使用说明书。
	套
	900


第八包：变口、吸水管、移动水囊
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	变口
	1.用于消防器材接口的转换。
2.符合《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》（GB12514.1-2005）、《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》（GB12514.2-2006）、《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）等标准要求。
1.内扣式接口工作压力≥1.6MPa，卡式接口工作压力≥2.5MPa。
2.规格及数量：
2.1. 80mm卡式雄接口变65mm卡式雌接口，占比采购数量的30%；
2.2. 65mm卡式雄接口变40mm卡式雌接口，占比采购数量的50%；
2.3. 65mm内扣接口变65mm卡式雌接口，占比采购数量的20%。
	个
	1000

	2
	▲吸水管
	1.用于消防车辆吸水作业。
2.内扣式接口，2爪。
3.接口直径规格为150mm；
4.吸水管长度2m。
5.管体为PVC材质，优质铝合金接口，密封性强。
6.材质结实耐用，多次弯曲不易损坏，经冷热变坏不易脆裂。
	根
	400

	3
	移动水囊
	1.用于提供移动式水源储存及水源中转。
2.符合《移动式消防储水装置》（XF1204-2014）标准要求。
3.容积≥5000L。
4.非囊式，无支架自撑式。
5.可折叠储存，重量轻，材料耐磨。
6.采用高温缝合，接口紧固。
7.双层复合PVC材料；
8.布料厚度：≥0.5mm；
9.撕破强力：≥1.2kN；
10.断裂强力：≥50KN/m2；
11.充气时间：≤8min；
12.设置出水口1个，口径65mm，出水口为卡式雌接口，带闷盖。
13.配备充气脚踏泵和修补包，便于快速充气和小渗漏时的自行修补。
14.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
	个
	50


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

2. 货到：自签订合同之日起3个月内交货，特殊情况以合同为准。请各投标人在标书中注明供货期，以签订合同时间为限，合同将以此为依据。如验收不通过，投标人整改时间计入交货期（特殊情况以合同为准）。
3.付款方式：本合同签订生效后，供应商须向采购方开具合同总金额60%的增值税普通发票。采购方在收到发票后10个工作日内支付合同总价款的60%。供应商将全部货物交付至采购方指定地点，并完成安装、调试，经采购方最终验收合格后，供应商向采购方开具剩余40%合同价款的增值税普通发票。采购方在收到发票后10个工作日内支付剩余款项（特殊情况以合同为准）。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
（采购人可根据项目情况填写）
七、其他要求
