项目需求书（货物-通用类）

通用类货物项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。
一、项目背景

天津市消防救援总队2026年第四批消防车辆采购项目。
二、项目预算

第一包：6000000元；

第二包：1170000元；
第三包：6000000元；

第四包：18800000元；

第五包：1700000元；

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

第一包：轨道消防车
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	轨道消防车
	1.用于城市轨道交通火灾扑救，具备隧道内部排烟、照明、火灾扑救等功能。
2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2025）和《消防车 第20部分：特种底盘消防车》（GB 7956.20-2026）标准。
3.整车
3.1外形尺寸（长×宽×高）：≤12000mm×2550mm×3600mm；
3.2满载总质量：≤30000kg；
3.3灭火剂容量：载水≥3000L，载A类泡沫≥500L；
3.4采用轨道轮作为轨道行驶支撑和驱动总成。
4.底盘
4.1型号：参照或相当于斯堪尼亚、奔驰、沃尔沃等底盘品牌型号；
4.2发动机：直列6缸涡轮增压柴油发动机；
◆4.3发动机额定功率：≥320kw；
轴距
4.4车辆限速：公路路面车辆限速≤95km/h；
4.5车辆在轨行驶能力最大速度：≥30km/h；
4.6驱动形式：6×4；
4.7变速箱：自动变速箱；
4.8取力器：全功率取力器；
★4.9尾气排放：国六；
4.10车辆离去角≥13°；
4.11底盘轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），具备胎压监测功能，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置；
4.12牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，含牌照照明灯，牌照架预留四个牌照固定孔位。
4.13蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管等部件安装合理，做到防水防淹。
4.14底盘制动系统：采用双回路制动系统，并有辅助制动器，带防抱死制动系统等多重主动安全系统。具备防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESC）和排气制动等。前轮盘式制动。
5.驾乘室：
5.1结构：原装双排座驾乘室，全钢结构，原装液压缸翻转驾驶室，电动加手动液压泵，带安全锁止装置。
5.2驾乘室：配备座椅≥6个，后排座椅配有9L通用空气呼吸器固定架，座椅下可放入4具9L空气呼吸器备用瓶。翻转座椅支撑立柱横截面积≥150mm2，弹簧选用高应力弹簧，2000N拉力下20000次拉伸不变形，确保坚固，不易变形，安放空呼器后留够450mm以上进深，坐垫采用高密度乳胶内芯，皮革包裹，耐磨、结实。座椅装有三点式安全带；配备冷暖空调。
5.3设备：顶部安装有长排警灯，带冷暖空调、数字收音机及CD或MP3播放功能、倒车雷达、安装360°环车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节和加热。除原车设备外，中间设置操作仪表板，控制水泵系统及电器照明、加装有取力器控制开关及指示灯、警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供24V直流电源转换220V交流电源用途，具有过载保护、短路保护、过温保护等功能，功率≥500W。
5.4仪表盘安装所有标准仪表、指示灯及开关，包括有里程、转速、油压及警报、油箱油量、冷却水温度、电瓶充电指示、气压、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告、工具箱开启警告，旋转警灯、警报器开关等各类指示和报警功能。
5.5驾乘室密封、安全。
●6.配备空气增压系统，增压持续时间≥45min，压力≥50Pa，当增压压力小于设定值或大于设定值300Pa时，报警装置应立即自动报警，系统应能立即自动进行补压或关闭。由压缩气瓶向驾乘室提供微正压空气，压缩气瓶可充气。
7.轨道行驶系统
★7.1轨道轮：钢制材料，轨道轮作为车辆在轨道上行驶的支撑和驱动总成。
7.2轨道轮举升机构与底盘可靠联接，在非轨道行驶状态下能可靠锁止。驱动轮悬架具备水平回转功能，轨轮可以从任意方向进入轨道。
7.3轨道行驶控制设备：驾驶室内驾驶员方便观察位置设置视频辅助入轨装置、360°环车影像、环车红外成像显示装置，具有轨道行驶操作装置。
7.4轨道内行驶最大速度：≥30km/h。
7.5爬坡能力：≥4°。
7.6驱动形式：液压马达驱动。
7.7轨道轮制动：静液压制动，行驶手柄置于中位时，可平稳制动。
7.8紧急制动：通过底盘制动踏板控制的盘式制动器，制动距离≤50m；
7.9驻车制动：通过触摸屏控制，路轨车在轨道上可以稳定的停止在4°的坡道上；
7.10制动解除：车辆发生故障时，可手动解除制动装置，使车辆可被牵引；
7.11操作系统：通过1个操纵杆控制车辆的前进、后退及车速，通过显示屏对车辆行驶状态进行监控；
8.牵引系统
8.1牵引绞盘：安装在车头，带防尘罩，电动绞盘；
8.2牵引长度：≥30m；
8.3额定拉力：≥50KN；
8.4钢丝绳直径：≥10mm；
8.5牵引钩：安装在车尾，与地铁车厢牵引钩匹配，碰撞式自动锁止，不需要下车操作
9.排烟系统
9.1车辆具备隧道排烟风机（不是移动式排烟机器材的型式）；
9.2排烟量：排烟系统额定转速下的最大风量≥36000m³/h。
9.3排烟机驱动方式：电驱动；
9.4排烟风机安装有喷射水雾装置，可以在风机进行排烟时候进行降温操作；
10.消防泵：
10.1型号：参照或相当于大力、希尔、瓦特尔斯、齐格勒等品牌；
●10.2流量：≥50L/s@1.0MPa；
10.3电动真空泵；
10.4吸深：≥7m；
10.5引水时间：≤60s。
11.压缩空气泡沫系统：
●11.1最大水、泡沫、空气总喷射量：≥100L/s；
11.2空气与水、泡沫混合液最大比率：≥14:1；
11.3空压机最大空气供给量：≥100L/s；
11.4泡沫比例在0.5%~1.0%内可调。
12.车前消防炮
12.1型号：参照或相当于博克、TFT、阿密龙、齐格勒等品牌。
●12.2泡沫混合液流量：≥24L/s@1.0MPa。
●12.3射程：水≥55m，泡沫≥42m。
12.4消防炮角度范围：水平范围≥180°，俯仰角范围≥-20°~60°。
12.5电动遥控炮，泡沫水两用炮，可在驾驶室内控制。
13.管路系统：
13.1吸水口：泵房设有DN150mm吸水口1个，内扣式接口。
13.2注水口：左右两侧设有DN80mm的注水口各2个，带手动球阀或手动蝶阀，卡式雄接口及闷盖，带滤网。
13.3出水口：泵房左右两侧设有DN80mm的出水口各2个，带手动球阀及闷盖。
13.4A类泡沫出口：泵房左右两侧设有DN65mm的压缩空气泡沫出口各1个。
13.5放余水口：为保护水泵及管路，设置水泵放余水口，并配备开关球阀。
13.6冲洗管路：在泵系统管路中设有泡沫冲洗阀及管路。
13.7仪表板及板上设备：仪表板采用集成式操作系统，板上设备包括：泵真空计、泵压力计、泵转速计、泡沫比例混合器控制面板、泡沫泵开关、压缩空气泡沫系统控制器、水位计、泡沫液位计等。
13.8管路标明流动方向，若有管路外保护挡板，挡板可拆卸或打开，便于维护保养。管路颜色应按GB7956.1的规定执行。
13.9车辆具有自保喷淋系统。
14.液罐：
14.1材质：316不锈钢或PP等耐腐蚀材料，免维护。
14.2设备：带有快速锁紧及开启装置的人孔2个入口孔；溢流口及溢水帽；泡沫罐出液口、注液口及呼吸阀；罐底集液槽；带有阀门控制的排污口；防漩涡及过滤装置。
15.器材箱及泵室：
15.1结构：整体式。
15.2材质：骨架采用高强度铝合金型材或不锈钢型材。
15.3卷帘门：器材厢及泵室开口应采用带锁卷帘门，铝合金型材，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不易变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。
15.4厢体内部照明：LED白光照明灯带，器材箱内灯有独立开关。
15.5翻转踏板：钢框架覆铝合金花纹板结构或全铝合金防滑结构，边角处加装有黄色防磕碰部件，承载重量≥150kg。
16.信息采集装置
16.1上装系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含消防泵出口压力、消防泵入口压力（真空度）、水罐液位、泡沫罐液位、水泵工作时间等关键信息；
16.2底盘系统具有数字信息输出功能，输出信息至少包含里程、燃油使用总量、发动机工作时间、燃料液面、发动机转速、车速、发动机冷却液温度高报警、机油液位低报警等关键信息；
16.3具有上装及底盘系统信息采集与远程传输功能，相关信息能够自动接入到消防装备物联网管理系统中，并可与北斗消防综合服务管理平台对接实现位置信息推送功能。
17.其他设备：
17.1后爬梯：铝合金材质，安装于车体后部右侧，顶部装有扶手。
17.2车厢顶部进行防滑处理，积水自然下流。
17.3防冻系统：水泵室和乘员室设有冬季防冻保温设备，确保在-20℃下系统正常运行，冬季消防员乘员室的温度不低于+20℃。出水口加装电子加热装置。
17.4快速充气充电装置：配备车辆快速启动保障系统，可对车辆蓄电池进行智能充电，对制动储气罐进行智能充气补气，可在车辆启动时自动脱落，也可手动分离。
17.5整车喷淋系统：整车设置自保喷淋装置，当车辆救援时，车身周边环境温度过高，可以操作喷淋装置进行降温操作，保证车辆和救援人员人身安全；整车喷淋分成车顶喷淋和前后轮胎处喷淋；
18.电器及警示：
18.1整车设有电源总开关。
18.2驾驶室顶前部安装红色长排警灯。
18.3车厢两侧上部各配置不少于3个频闪灯及工作照明灯。
18.4每个器材箱LED照明，每个脚踏板黄色指示灯，泵室LED 照明；
18.5公共广播系统：公共广播系统安装在驾驶员或副驾驶员易接触的位置、扬声器安装在车顶；
19.外观
19.1卷帘门：铝的通常颜色；
19.2车顶和安全扶手：白铝；
19.3挡泥板和保险杠：灰色，采用和器材箱脚踏板整体性涂装设计；
19.4轮辋：银色，根据底盘商标准；
19.5车架：灰或黑色，根据底盘商标准；
19.6轻合金：未喷漆，自然色；
19.7车底和空腔防护：上装及驾驶室。
20.喷漆
20.1喷漆：车辆主体颜色为R03消防红。（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）
20.2前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变。
20.3器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变。
20.4胎压（bar或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置。
20.5车尾及侧面具有反光标识。
20.6车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
21.总体要求：
21.1所有操作开关、仪表均有符合规范的中文铭牌标志。
21.2所有铆接保持一定的密度。
21.3所有焊接牢固、光洁、平整。
21.4每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
21.5交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满，所有储液罐均有容积标识。
22.随车文件
22.1消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。
22.2工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）
22.3如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。
22.4车辆识别代码拓印件（2份）。
22.5发动机号拓印件（2份）。
22.6底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
22.7底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
22.8底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
22.9底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
22.10润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
22.11中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。
22.12上装零件目录图册或光盘（2套）。
22.13出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
22.14其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
22.15易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
23.随车器材

序号

名称

规格型号

数量

1

吸水管

2米，管径与水泵匹配，pvc材质

4根

2

滤水器及引绳

与吸水管相匹配

1只

3

消火栓扳手

消火栓扳手

1件

4

异径接口

消火栓专用，吸水管转100mm

1件

5

开关直流水枪

卡式接口

2支

6

多功能消防水枪

卡式接口

2支

7

65mm水带

20-65-20

10条
8

80mm水带

20-80-20

10条
9

多功能消防斧

带快速安装支架

1件

10

橡皮锤

1个

11

丁字镐

1个

12

多功能铁挺

1个

13

集水器

150/80×2，卡式接口

1件

14

水带包布

8件

15

水带挂钩

8件

16

水带桥

2副

17

异径接口

卡式80雄/65雌

4件

18

异径接口

卡式80雄/80雄

2件

19

异型接口

卡式65雄/内扣式65

2件

20

原车工具及附件、常用套筒工具

原车工具及附件、常用套筒工具

1套

21

干粉灭火器

固定在适当位置

2具

22

黄油枪

固定在泵室内适当位置

1个

23

原车钥匙

原车钥匙

4把

24
备用灯泡

备用灯泡

1套

25

备用保险

备用保险

1套

26

备用灯罩

转向灯、尾灯、侧灯

1套

27

备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯

原车同型号、同品牌

3套

28

备用取力器齿轮油、转向机液压油

原车同型号、同品牌

1套

29

胎压表

胎压表

1件

30

防火帽

与底盘排气管配

1件

31
防滑链

与车辆轮胎配套，每个驱动轮配一个防滑链

1套
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第二包：自装卸式消防车

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	自装卸式消防车
	1.用于模块化储运机器人及各类灭火救援装备。
2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2025）和《消防车 第24部分：自装卸式消防车》（GB 7956.24-2025）标准。
3.整车
3.1外型尺寸（长×宽×高）：≤11000mm×2550mm×4000mm。
3.2满载总质量：≤30000kg。
3.3拉臂钩式自装卸消防车。
4.底盘
4.1参照或相当于豪沃、汕德卡、曼等品牌型号；
4.2驱动形式：6×4；
●4.3发动机功率：≥290kw；
4.4最高车速：≤95km/h；
★4.5排放标准：≥国六（符合现行国家排放标准）；
4.6轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），备用轮胎每型号各1个，钢丝型；
4.7牌照托架（含牌照照明灯）：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸不小于480mm×140mm，符合国家标准；
4.8蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管等部件提高安装位置，做到防水防淹；
4.9制动系统：采用双回路制动系统，并有辅助制动器，具备车辆自动紧急制动系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等。前轮盘式制动。
5.驾驶室。
5.1结构：单排座双开门，带专用液压翻转机构，电动加手动液压泵，并设有翻转支撑安全锁止结构。
5.2车门把手方便戴手套开启关闭。
5.3座位设置：座椅坐垫采用耐磨、结实、软硬适中的材料，保证消防员的乘坐舒适和安全。
6.设备：
6.1顶部安装有长排红色警灯；
6.2安装冷暖空调；
6.3具有数字收音机及CD或MP3播放功能；
6.4 360°全景行车影像（内存不小于256G）、倒车雷达；
6.5两侧安装可电动调节的后视镜、广角镜；
6.6除原车设备外，中间设置标准操作仪表板，还安装消防系统控制面板、加装有取力器控制开关（如装有取力器）及指示灯、警灯、不小于100W的警报器、爆闪灯开关；
6.7预留北斗定位装置接口；
6.8铺设驾驶室地面保护地革，加装深色座套，材质舒适、耐磨、美观。
6.9预留电源接口（220V、12V、24V）
6.10安装有三点式预紧安全带。
7.拉臂钩
7.1品牌型号：参照或相当于海沃、帕尔菲格、希尔博等品牌型号。
★7.2拉臂钩提升能力：≥20000kg。
7.3最大自卸角度：≤52°。
7.4钩心高度1570mm，外导入宽度1070mm，内导入宽度870mm，导入高度≤155mm。
●7.5器材箱整装时间：≤60s。
●7.6器材箱整卸时间：≤60s。
7.7装有负荷保持阀，可有效使油压保持在一定数值，避免突然泄压状况，并有过载保护功能。
7.8将所有的油路软管设置在内侧，紧密有序排列避免因外部挤压，尖刺等造成的油管泄漏情况的发生。
8.器材箱模块
★8.1总体要求：轻便、坚固、耐用、不变形，器材箱内分隔部构造由中标人会同最终使用单位研究定制。
8.2箱体外型尺寸：长度：≥6800mm，宽度：≥2500mm，高度：≥2400mm，车厢外形尺寸与车辆底盘设计相匹配，无不安全因素。
8.3器材箱钩心高度：1570mm；导轨宽度：约1060mm；拉杆直径：50mm；能够实现与用户现有自装卸式消防车模块进行互换通用。
8.4材质：优质钢材及铝合金。
8.5结构：外部采用钢骨架焊接结构，内骨架为高强度铝合金型材，内装饰为铝合金，底板均为铝合金板。
8.6箱门：采用大幅液压门，电动液压控制，操作简单，设有应急手动开关，安全可靠。上门开启可遮阳遮雨，下门可做踏板方便器材取放。
8.7器材箱内部增加柔性可调式垫块，根据采购人要求制作安装器材标牌，设计有箱门开启时照明感应开关，器材箱设计达到足够的载重承受能力，粘接技术达到圆滑、平整、美观。
8.8厢体内部根据器材功能分隔为若干个隔仓，骨架材质为高强度铝型材。蒙板为铝合金板粘结结构。
8.9器材箱内分隔采用可调节结构，牢固可靠，可上下调节，提高空间利用率和可变性。
8.10所有铸件表面光洁，无砂眼、裂纹、结疤等影响强度和外观质量的缺陷。
8.11所有铆接件紧密贴合、牢固可靠，铆钉排列整齐，无松动、破裂、偏斜。
8.12联接件、紧固件、自锁装置配备牢固，各种管路固定可靠。
8.13器材箱内部采用各种专用拖架、破拆工具拖架、抽屉、推车、可调器材盒等机构放置和固定各种器材装备，在装卸和运输过程中不会发生移动。
8.14箱体内部安装LED节能、高亮度照明灯，确保各器材箱均能照明便于夜间操作。
8.15布置原则：
（1）箱体中可设计带轮子的模块小车，分类布置各类较大、重型器材，小车机动灵活，便于快速取放器材，小车下设橡胶减震轮，安装静止状态时自动锁紧机构，小车可停在斜坡路面不会自行滑动溜车，各模块小车根据所搭载器材进行分割，并针对不同器材安装固定装置以确保在行车和装卸车厢时器材间不会碰撞损坏。小车可经过下翻板推上车厢内，并设置导向装置便于小车快速上下车厢。
（2）箱体中可设计铝合金存放盒及斜拉抽屉布置小型、轻型器材。斜拉抽屉为斜拉仓储式布置，可布置轻型，较宽的器材。取用时抽屉倾斜方便取放。铝合金存放盒两侧安装手柄，可端或抬便于器材运送。
（3）箱体中可设计常规器材架，直接固结存放各类灭火救援器材或固结灭火机器人。
★8.16模块箱数量：按照每辆消防车2个大型器材模块箱的数量供货。
9.站立式电动平板运输车
★9.1本项目车辆随车配备不少于4部站立式电动平板运输车，便于快速运送器材。
9.2小车下设橡胶减震轮，安装静止状态时自动锁紧机构，小车可停在斜坡路面不会自行滑动溜车，各模块小车根据所搭载器材进行分割，并针对不同器材安装固定装置以确保在行车和装卸车厢时器材间不会碰撞损坏。小车可经过下翻板推上车厢内，并设置导向装置便于小车快速上下车厢。
9.3驱动模式：电力驱动。
9.4围栏高度：≥50cm。
9.5额定载质量：≥1T。
9.6刹车方式：脚刹、手刹。
10.喷漆
10.1喷漆：车辆主体颜色：R03消防红（包括：驾驶室、器材厢）；
10.2前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变；
10.3器材箱内外露表面：保持原颜色不变；
10.4胎压（巴或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置；
10.5车尾及侧面具有反光标识；
10.6车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
11.总体要求
11.1所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准。
11.2所有焊接牢固、光洁、平整，符合国家相关标准。
11.3所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识标注。
11.4车辆性能适应天津地理、气候条件。
11.5交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。
12.随车文件
12.1消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。
12.2工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）
12.3如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。
12.4车辆识别代码拓印件（2份）。
12.5发动机号拓印件（2份）。
12.6底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
12.7底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
12.8底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
12.9底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
12.10润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
12.11中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。
12.12上装零件目录图册或光盘（2套）。
12.13出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
12.14其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等（1份）。
12.15易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
13.随车器材
序号
附件名称
备注
数量
1
原车工具及附件、常用套筒工具
原车工具及附件、常用套筒工具
1套
2
干粉灭火器
固定在适当位置
2具
3
原车钥匙
原车钥匙
4把
4
备用灯泡
备用灯泡
1套
5
备用保险
备用保险
1套
6
备用灯罩
转向灯、尾灯、侧灯
1套
7
备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、防冻液滤芯、转向滤芯
原车同型号、同品牌
3套
8
转向机液压油
原车同型号、同品牌
1套
9
胎压表
胎压表
1件
10
防火帽
与底盘排气管配套
1件
11
防滑链
与车辆轮胎配套
1套
12
应急户外移动电源
≥3600W
2个
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第三包：大型消防无人机（含消防车）
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	大型消防无人机（含消防车）
	1.本项目包含消防无人机1套、无人机消防车1辆。
2.消防无人机。
2.1用于扑救高层建筑或设施火灾。燃油驱动形式，气动构型为共轴双旋翼或纵列双旋翼，可具备高空破窗、高空喷射泡沫、高空喷射水、运输装备、空投物资等功能。
2.2消防无人机符合《消防救援用无人机通用技术条件》（XF 3027-2026）标准；符合《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》（GB 46750-2025）标准要求，具备RID功能。
3.整套无人机至少包含以下设备。
3.1.消防无人机1架；
3.2.钢化玻璃破窗器2组（共计配备50个破窗弹）；
3.3.无人机泡沫枪1支；
3.4.无人机专用超轻消防水带：25-50-100型的2条、25-50-50型的8条、25-50-20型的10条；20-40-100型的2条、20-40-50型的8条、20-40-20型的10条；
3.5.无人机搭载物资固定架1套，空投物资自动释放装置1套。
4.飞行平台。
4.1.机身材质：机身使用轻量化、坚固材料制成、整体耐高温、防水防尘。
4.2.具有不少于包括遥控、增稳、自主在内的三种以上飞行模式。 
4.3.具有避障功能。
●4.4.最大飞行灭火高度≥200m。
●4.5.最大载重（不含机身自重）：≥250kg。
4.6.最大水平飞行速度≥10m/s。
4.7.最大垂直飞行速度≥5m/s。
4.8.抗风等级≥6级。
4.9.具有挂载破窗器、泡沫枪、水带、自动抛投装置、装备固定架等挂载能力，可同时挂载至少上述任意两个模块，预留载荷供电接口。
4.10.无人机具备避障功能；
●4.11.满载作业时间≥2h；
5.作业模块。
5.1侦察系统：
5.1.1搭载三轴稳定云台；横滚≥±45°；俯仰≥-30°~10°；航向≥±90°；
5.1.2配备可见光摄像头：像素≥500万，变焦倍数≥20倍；
5.1.3配备红外摄像头：分辨率≥200万（1080P）；
5.1.4具有激光测距和可见光侦察能力，侦察角度可远程调整；
5.1.5具备摄像头、视频回传功能；
5.1.6对焦方式：实时自动对焦；
5.1.7具备激光测距功能。
5.2破窗功能：
5.2.1破窗功能能够与其他灭火功能同时使用，相互不冲突；
●5.2.2能够在距离约20m处破碎至少12mm厚度双层中空钢化玻璃；
6.灭火装置：
6.1在最大灭火作业高度时A类泡沫混合液喷口流量≥4L/s，有效射程≥20m。
6.2无人机具备瞄准功能，能够喷射压缩空气泡沫，喷射效果好，喷射泡沫流量大、穿透能力强，发泡效果好，符合高层灭火救援需求。
●6.3灭火剂持续喷射时间≥2h。
6.4水带与无人机之间具备遥控分离装置，紧急状态下可远程遥控分离水带，确保飞行安全。供液管路具备可靠连接、防误脱及紧急安全处置功能。遥控分离水带时，具备停止供液、受控卸压与分离动作的安全联动功能，防止因水带甩动、坠落造成飞行失稳，同时防止水带分离后失控。
7.无人机外壳防护等级≥IP54。
8.地面站：屏幕≥7英寸，具备遥控、遥测、图像传输功能，其中遥控通道数≥16通道，遥控距离≥2km，遥测、图像传输距离≥5km；持续工作时间≥3h。
9.操作使用
9.1无人机操控系统设计合理，操控便捷，控制算法精确，反应灵敏，图像传输清晰，能够对火源进行精准喷射，操控习惯符合灭火救援要求。
9.2无人机整体设计结构紧凑，响应迅速，升空时间短，可快速更换灭火设备，到达灭火现场后，能够快速投入到灭火救援任务中。无人机从无人机消防车驻车起至接好水带飞行离地（离车）的展开时间≤20min。
9.3无人机行驶稳定，在喷射泡沫的状态下，进行平行、上升、下降及平行绕场等模式飞行切换时，无人机反应迅速，飞行稳定，后坐力小。
9.4无人机原地挂载重物飞行至一定高度，进行平行、上升、下降及平行绕场等模式飞行，无人机飞行稳定，无不安全因素。
★9.5交货后，提供不少于5年质保及5年保险的无人机保险服务，投保险种至少包含三者责任险和设备损失险，年度保险额度不低于200万元，不计免赔。
★9.6中标供应商协助甲方为2名驾驶员飞手取得CAAC民用无人航空器操控员执照，培训取证费用由中标供应商承担。
10.无人机消防车：
10.1用于装载、运输消防无人机及其灭火设备，在灭火救援现场为无人机提供灭火剂。
10.2符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2025）标准和无人机消防车相关要求。
11.整车要求：
★11.1排放标准：国六。
12.车辆底盘：
12.1柴油发动机。
●12.2发动机额定功率：≥290kw。
12.3底盘驱动形式：6×4。
12.4泵驱动形式：底盘取力器驱动消防泵。
12.5驾驶室结构：全钢结构，座椅装有三点式安全带。
12.6附属设备：顶部安装有长排警灯，带冷暖空调、数字收音机或CD或MP3播放功能、倒车雷达、安装360°全车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜。预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。
12.7轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），具备胎压监测功能，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置。
12.8牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，含牌照照明灯，牌照架预留四个牌照固定孔位。
12.9制动系统：具备自动紧急刹车系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESC）和排气制动等。前轮盘式制动。
12.10交车时，车辆限速≤95km/h。
13.灭火系统
13.1全自动泡沫比例混合装置，泡沫混合比例可调；
13.2泡沫比例器混合比：0.1%~3%；
13.3一键式操作系统，一键选择泡沫干湿度；
●13.4压缩空气泡沫混合液喷口流量：≥240L/min@200m高度；
●13.5压缩空气泡沫有效射程：≥20m@200m高度；
13.6至少设置2个出水口；
13.7为保护水泵，设置水泵放余水阀。
13.8具有泡沫管路冲洗功能。
14.液罐：
●14.1载液量：水≥2400L，泡沫液≥600L。
14.2材质：316不锈钢或聚乙烯PP材质罐体。
14.3设备：带有2个快速锁紧及开启装置的入口孔；液位传感器；溢流口及溢水帽；泡沫罐出液口、注液口及呼吸阀；罐底集液槽；带有阀门控制的排污口；防漩涡及过滤装置。
15.电器系统
15.1整车设有电源总开关，警灯、警报器、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计；
15.2警灯：红色长排警灯，设置于驾驶室顶部，外形符合整车外观要求；
15.3警报器，带警笛和电子公共广播系统，包括麦克风及≥100W扬声器；
15.4侧警灯：车身两侧装各有不少于2组爆闪警灯（爆闪控制盒要求采取一拖一形式）；车身两侧下方安装≥1组安全侧标志灯；
15.5环绕照明灯：车厢上部两侧装不少于4个照明灯，满足夜间灭火作战时的照明需要。
15.6具有地面站系统，实时查看无人机状态数据，支持视频流推送，支持数据中心接口。
16.器材箱：
16.1采用贯通式副车架设计技术，提高整车稳定性和使用寿命，增大维修空间，使车辆易于维护保养。
16.2车身和器材箱便于维护，耐腐蚀，重量轻，强度大，具有较强的抗扭性能。
16.3所有器材存放位置设计应科学合理，空间的利用率高、外形的美观、取放器材的方便。
16.4器材箱内应能够存放消防无人机所需的所有附件和备件，满足无人机实战灭火需要。
17.防腐防锈处理。
所有板材、骨架、零部件和结构件，均经过严格的防锈防腐防锈处理，铝型材、铝板和花纹板均进行氧化处理。
18.其它
18.1喷漆：车辆主体颜色：R03消防红（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）
18.2前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变；
18.3器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变；
18.4胎压（巴或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置；
18.5车尾及侧面具有反光标识；
18.6车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
18.7每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
18.8交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。
19.随车文件
19.1整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。
19.2工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）。
19.3整车国家级检测机构出具的检测报告复印件（1份）
19.4底盘出厂合格证（1份）。
19.5底盘发动机号码、车架识别代号拓印件（2张）。
19.6底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
19.7底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
19.8底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
19.9底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
19.10润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
19.11中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。
19.12上装零件目录图册或光盘（2套）。
19.13出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
19.14其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
19.15易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
19.16操作使用培训光盘（1套）。
20.随车器材

1

变口
DN65卡式雄口变无人机水带DN50接口
4个
2

变口
DN65卡式雄口变无人机水带DN40接口
4个
3

变口
DN65内扣变DN65卡式雌接口
2个
4

湿泡沫枪
可开花/直流；流量不小于400升/分钟
4支
5

干泡沫枪
空心枪头
1支
6

多功能水枪
2支
7

消防水带
20-65-20，卡式接口
4盘
8

无人机专用消防水带
见正文
见正文
9

干粉灭火器
固定在适当位置
2具
10

备胎
与原车型号相同
1个
11

原车钥匙
原车钥匙
4把
12

原车工具及附件、常用套筒工具
原车工具及附件、常用套筒工具
1套
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第四包：水雾消防车
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	水雾消防车
	1.主要用于狭窄区域初期火灾扑救，能快速抵达火灾现场进行扑救及简易应急救援和消防辅助保障，可切换喷雾、直流射水模式。
2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第9部分：水雾消防车》（GB 7956.9-2025）标准。
3.主要由皮卡车底盘、取力器、水雾系统（含泵）、水罐、软管卷盘、器材箱等组成。
4.整车
4.1外形尺寸（长×宽×高）：≤6200mm×2100mm×2200mm；
●4.2轴距：≤3600mm；
4.3最高车速：≥110km/h；
4.4满载总质量：≤4300kg；
4.5车身型式：原装双排4门5座驾驶室；
4.6发动机型式：柴油、高压共轨、增压中冷；
●4.7发动机排量：≥1900ml；
●4.8发动机额定功率：≥110Kw；
★4.9排放标准：国六；
●4.10驱动型式：4×4；
4.11转向型式：助力转向、多功能方向盘；
4.12制动型式：盘式制动，防抱死系统（ABS+EBD+ESC）；
4.13驾驶辅助影像：高清液晶倒车影像屏和行车记录仪（高清，128G以上内存）；
4.14中控彩色液晶屏：原车触控液晶屏；
4.15驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供12V直流电源转换220V交流电源用途，具有过载保护、短路保护、过温保护等功能，功率≥500W。
4.16钥匙类型：遥控钥匙。
5.上装部分
5.1水罐：
●5.1.1容积：≥600L；
5.1.2材质：304不锈钢或其他防腐材质；
5.2水雾灭火装置：
●5.2.1额定流量：≥2L/s；
●5.2.2额定压力：≥3.5MPa；
5.2.3高压卷盘：≥30m；
5.2.4水雾枪射程：≥10m（喷雾）、≥15m（直流）；
●5.3接口：具有65mm注水口（卡式雄口带闷盖）和40mm出水口（卡式雌口带闷盖）。出水口具备锁扣，防止高压脱落。
5.4警灯及警报器：长排全红警灯及100W警报器。
5.5车厢标志灯具：含示廓灯示宽灯等，安全警示用。
5.6厢体及其内饰：厢体采用整体式结构，内藏式水罐，内部器材架采用铝合金型材，铝合金蒙板需进行阳极氧化处理。器材箱可搭载3具9L空呼器、40mm、65mm等多种规格水带、分水器、变口、水带包布、哈里根撬棍等。
5.7卷帘门：车身左右两侧设置轻质铝合金带锁卷帘门，密封性好，可用一把钥匙开启。
5.8整车喷涂：车身颜色符合GB/T3181中规定的R03大红色，车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求。
5.9牌照托架（含牌照照明灯）：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸不小于480mm×140mm，符合国家标准。
6.其他要求
6.1每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
6.2交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。
7.随车资料
7.1消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。
7.2工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）
7.3车辆识别代码拓印件（2份）。
7.4发动机号拓印件（2份）。
7.5底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
7.6底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
7.7底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
7.8底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
7.9润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
7.10中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。
7.11上装零件目录图册或光盘（2套）。
7.12出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
7.13其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
7.14易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
8.随车器材：所有随车器材均应满足相关国家标准和行业标准。
序号
名称
技术参数
数量
1
消防水带
40-40-30，卡式接口带锁扣
4
2
水雾枪
2L/s
2
3
高压胶管
15m，卡式接口带锁扣
2
4
地上消火栓扳手
不锈钢
1
5
消防斧
1
6
灭火器
8KG
1
7
水带包布
不锈钢
2
8
水带挂钩
不锈钢
2
9
橡皮锤
1
10
过滤式消防自救呼吸器
TZL30
5
11
哈里根铁铤
1
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第五包：器材运输车
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	器材运输车
	1.用于装备、运输、储存灭火救援装备。
2.符合《消防车 第1部分：通用技术条件》（GB 7956.1-2014）和《消防车 第21部分：器材消防车》（GB 7956.21-2025）标准。
3.主要由车辆底盘、车用起重尾板、器材卷帘、器材箱等组成。
4.整车技术参数：
4.1外形尺寸：长×宽×高≥8000mm×2500mm×3500mm。
●4.2满载总质量：≤20000kg。
4.3车辆限速：≤110km/h。
5.底盘：
5.1型号：参照或相当于汕德卡、豪沃、解放等底盘品牌。
5.2发动机：直列6缸涡轮增压柴油发动机；
●5.3发动机额定功率：≥250kw。
5.4驱动形式：4×2；
●5.5变速箱：自动变速箱；
★5.6尾气排放：国六；
5.7轮胎：原厂标准配置（含备用轮胎），具备胎压监测功能，备用轮胎每型号、每花纹各1个，子午线钢丝型。转向轮加装爆胎应急安全装置。
5.8牌照托架：在车后无遮挡位置预留1个，尺寸≥480mm×140mm，含牌照照明灯，牌照架预留四个牌照固定孔位。
5.9蓄电池安装部位合理，更换方便。滤芯等易耗件方便更换。空滤及进气管等部件安装合理，做到防水防淹。
5.10制动系统：采用双回路制动系统，并有辅助制动器，带防抱死制动系统等多重主动安全系统。具备自动紧急制动系统（AEB）、防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESC）和排气制动等。前轮盘式制动。
6.驾乘室：
6.1结构：原装驾驶室，单排座双开门，全钢结构，原装液压缸翻转驾驶室，电动液压泵。
6.2设备：顶部安装有长排警灯，带冷暖空调、数字收音机及CD或MP3播放功能、倒车雷达、安装360°全车影像、行车记录仪（内存不小于256G）、气喇叭、设置主驾驶侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，主驾驶侧广角后视镜可电动调节和加热。除原车设备外，加装有警灯、≥100W的警报器、爆闪灯开关；预留北斗卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。铺设驾驶室地面保护地革，主、副驾驶座加装上红下蓝消防元素的可拆洗的座套，靠背中间印黄色“天津消防”字样，材质舒适、耐磨、美观。驾驶室内合理位置设置车载逆变器，提供24V直流电源转换220V交流电源用途，具有过载保护、短路保护、过温保护等功能，功率≥500W。
6.3仪表盘安装所有标准仪表、指示灯及开关，包括有里程、转速、油压及警报、油箱油量、冷却水温度、电瓶充电指示、气压、方向指示灯、刹车系统警告、主开关警告、器材箱开启警告，旋转警灯、警报器开关等各类指示和报警功能。
7.起重尾板：车辆尾部配液压升降式起重尾板，采用强化钢板材质，电液控制，升降方式采用翻转升降。
7.1控制方式：电控液压。
7.2材质：钢制。
●7.3落地后与地面夹角：≤20°。
●7.4额定承载能力：≥3000kg。
●7.5最大举升高度：≥1500mm。
7.6尾板结构：尾板面板为防滑型，底部设置加强梁架。
7.7其他：配备有线遥控器，用于操作尾板动作。
8.器材箱：
8.1结构：车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材搭接结构，能根据实际使用需要灵活布局，最大限度地提高空间利用率，充分利用车厢内部有限空间；前器材箱内饰板和底板均为光面铝合金板材；器材箱后半部分地板采用防滑复合地板。
8.2材质：车厢（器材箱及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面氧化铝板。
8.3卷帘门：器材厢开口应采用带锁卷帘门，铝合金型材，锁具钥匙全车通用，门把手和锁坚固耐用，不易变形。门口与卷帘门间及各帘板之间有良好的防雨、防尘密封性能。
8.4厢体内部照明：LED白光照明灯带。
8.5翻转踏板：钢框架覆铝合金花纹板结构或全铝合金防滑结构，边角处加装有黄色防磕碰部件，承载重量≥150kg。
8.6器材箱后半部分空间区域，配合液压尾板，可固定、装载灭火救援机器人，采购人的机器人尺寸（长×宽×高）约3800mm×1100mm×1900mm，机器人重量约3000kg。
8.7机器人上下车方便，无不稳定等危险因素。设有机器人固结的装置，固结牢固，不会因车辆行驶造成机器人滑动、倾翻、磕碰等现象。
8.8车箱内部配有照明系统、排风系统、机器人固定钩、机器人充电口等。
8.9器材箱前半部分空间区域，利用器材架型式布置装载各型灭火救援装备，详细品目请供应商中标后与最终用户共同设计。
9.电器及警示：
9.1整车设有电源总开关。
9.2驾驶室顶前部安装红色长排警灯。
9.3车厢两侧上部各配置不少于3个频闪灯及工作照明灯。
9.4车顶后部设有红色旋转警灯。
9.5公共广播系统：公共广播系统安装在驾驶员或副驾驶员易接触的位置、扬声器安装在车顶。
10.外观
10.1卷帘门：铝的通常颜色；
10.2车顶和安全扶手：白铝；
10.3挡泥板和保险杠：灰色，采用和器材箱脚踏板整体性涂装设计；
10.4轮辋：银色，根据底盘商标准；
10.5车架：灰或黑色，根据底盘商标准；
10.6轻合金：未喷漆，自然色；
10.7车底和空腔防护：上装及驾驶室。
11.喷漆
11.1喷漆：车辆主体颜色为R03消防红。（包括：驾驶室、器材厢、泵房，其中铝合金卷帘门除外）
11.2前轮罩和保险杠：保持原底盘颜色不变。
11.3器材室、泵室内外露表面：保持原铝板颜色不变。
11.4胎压（bar或KPa）漆在车轮挡泥板中心位置。
11.5.车尾及侧面具有反光标识。
11.6.车身标识符合《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发[2018]114号）要求，支队、消防站名称由用户自定。
12.总体要求：
12.1所有操作开关、仪表均有符合规范的中文铭牌标志。
12.2所有铆接保持一定的密度。
12.3所有焊接牢固、光洁、平整。
12.4每辆车需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
13.交货时，车内柴油/汽油、尿素、润滑油、防冻液等均应加满。
14.随车文件
14.1消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。
14.2工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）
14.3车辆识别代码拓印件（2份）。
14.4发动机号拓印件（2份）。
14.5底盘驾驶员中文操作手册（2份）。
14.6底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。
14.7底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。
14.8底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。
14.9润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。
14.10中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。
14.11上装零件目录图册或光盘（2套）。
14.12出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。
14.13其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）
14.14易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。
15.随车器材：所有随车器材均应满足相关国家标准和行业标准。
序号
名称
技术参数
数量
1
原车工具及附件、常用套筒工具
原车工具及附件、常用套筒工具
1套
2
干粉灭火器
固定在适当位置
2具
3
电动黄油枪

固定在适当位置
1个

4
原车钥匙
原车钥匙
4把
5
备用灯泡
备用灯泡
1套
6
备用保险
备用保险
1套
7
备用灯罩
转向灯、尾灯、侧灯
1套
8
备用空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯、油水分离器滤芯、干燥罐滤芯、转向滤芯
原车同型号、同品牌
3套
9
备用取力器齿轮油、转向机液压油
原车同型号、同品牌
1套
10
胎压表
胎压表
1件
11
防火帽
与底盘排气管配
1件
防滑链

与车辆轮胎配套，每个驱动轮配一个防滑链
1套

喷灯

汽油
1个
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注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

2. 货到：第一、二、三包签订合同之日起10个月内（特殊情况以合同为准）、第四、五包签订合同之日起6个月内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。

3.付款方式：本合同签订生效后，供应商须向采购方开具合同总金额60%的收据。采购方在收到收据后10个工作日内支付合同总价款的60%。供应商将全部货物交付至采购方指定地点，并完成安装、调试，经采购方最终验收合格后，供应商向采购方开具100%合同价款的增值税普通发票。采购方在收到发票后10个工作日内支付剩余款项（特殊情况以合同为准）。

六、验收标准
符合现行国家标准要求。
（采购人可根据项目情况填写）
七、其他要求
