项目需求书

一、项目背景

国家计算机病毒应急处理中心（以下简称“病毒中心”）作为国家认监委、工信部、公安部、国家网信办联合公布的具备资格的安全检测机构，为落实《中华人民共和国网络安全法》第二十三条对网络安全专用产品的检测要求，严格按照国家强制标准GB42250-2022《网络安全专用产品安全技术要求》开展检测工作。2025年，病毒中心实施了网络安全专用产品检测平台建设项目，完成了新旧设备更替和业务迁移，实现了检测平台的国产化替代和性能提升。今年以来，病毒中心持续推进检测平台建设，并不断在软件测评等新领域扩展业务，现有的检测平台在客户现场测评、检测业务隔离管理、系统漏洞扫描等方面需提升能力。为此，病毒中心拟采购2台软件测评移动工作站、3台软件测评工作站等设备用于检测平台的升级，以进一步完善检测平台建设，巩固检测工作的基础支柱作用。
二、项目预算

项目预算为7.3万元。
三、采购方式

采购组织形式为集中采购，委托天津市政府采购中心以公开招标方式对本项目实施采购。
四、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

1．营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人身份证明原件复印件；

2．财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度或2024年度财务报告扫描件。B.响应文件开启时间前6个月以内银行出具的资信证明原件复印件。C.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面说明。注：A、B、C三项提供任意一项均可。
3．2024年度或2025年度至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料，依法不需要缴纳社会保障资金或由第三方缴纳社会保障资金的提供相应文件说明，依法免税或者零申报的提供相应文件说明；

4．提供响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；

5. 提供具备履行合同所必需的设备和专用技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体。

五、技术要求

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品
	预算单项（元）
	预算小计（元）

	1
	软件测评移动工作站1
	★1. CPU物理核数≥8；主频≥3.3GHz；
★2.内存≥32GB LPDDR5x 8533MHz；

★3.硬盘≥2T PCIe NVME SSD；
4.屏幕≥14” IPS 防眩光宽屏LED液晶显示屏，分辨率≥2880x1800，亮度500nit以上，色域100%DCI-P3以上，刷新率≥120hz，屏幕180度开合；

5.显卡：集成显卡；
6.定位设备：多点触控板+指点杆；
7.接口≥2个雷电4（Typy-C）接口、HDMI、耳麦二合一接口、线缆锁孔；
	台
	1
	否
	是
	23000
	23000

	2
	软件测评移动工作站2
	★1. CPU物理核数≥8；主频≥2.1GHz；
★2.内存≥32GB LPDDR5x 8533MHz；

★3.硬盘≥1T PCIe NVME SSD；

4.屏幕≥14” IPS 防眩光宽屏LED液晶显示屏，分辨率≥2880x1800，亮度500nit以上，色域100%DCI-P3以上，刷新率≥120hz，屏幕180度开合；

5.显卡：集成显卡；

6.定位设备：多点触控板+指点杆；
7.接口≥2个雷电4（Typy-C）接口、HDMI、耳麦二合一接口、线缆锁孔；
	台
	1
	否
	是
	14000
	14000

	3
	软件测评工作站
	★1.接受CPU通过安全可靠测评的产品，也接受CPU未通过安全可靠测评的产品；

★2. CPU物理核数≥20；主频≥2.4GHz；
3.内存≥2*16G DDR5内存，提供4个内存槽位；

★4.是否包含显示器：是；

★5.显卡：独立显卡；显存≥8GB

★6.硬盘≥512GB M.2 NVME SSD固态硬盘+2TB HDD 机械硬盘；

7.网卡≥1000M以太网卡；

8.接口≥9个USB 3.2接口(前置至少1个TYPE-C接口)；

9.扩展插槽≥1个PCI-E*16插槽、1个PCI-E*4插槽、2个PCI-E*1插槽；
★其余参数应满足《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]32号）中的全部标注“*”规定。
	台
	3
	否
	否
	12000
	36000

	合计（元）
	73000


六、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品至少3年的原厂免费上门保修，终身维修。

2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训，保证使用人员正常操作。

★（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

    4. 所投产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等），不得为返修或被退回的设备。产品表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准；保证所提供的产品的开箱合格率为100%，在未验收前，产品保管，安全均由供方负责。供方应保证交付产品无知识产权纠纷。若出现知识产权纠纷等法律问题，由供方自行承担。货物运送产生的费用也应由供方负责。
5. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
★（四）付款方式

签订合同后15个工作日内预付合同总额的40%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

