天津市住房公积金管理中心计算机购置项目需求书

一、项目背景

按照天津市住房公积金管理中心信息化规划和总体部署，采购台式机计算机223台、显示器223台、操作系统223套。
二、项目预算

项目预算：1108600元。

本项目最高限价1108600元; 按照《天津市市级行政事业单位通用办公设备家具购置费预算标准》要求，台式机（包含显示器、操作系统）报价不能高于5000元。
三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目不要求投标人进行现场工程勘察。

四、服务期
（一）自合同签订日起60天内到货。

（二）自项目验收合格之日起台式计算机、显示器提供三年上门保修服务，操作系统提供一年免费上门保修升级服务。（特殊情况以合同为准）。

五、服务地点
1.天津市住房公积金管理中心：和平区大沽北路115号
2.和平管理部：和平区大沽北路115号


3.河东管理部：河东区华兴街春华公寓B-6

网点：河东政务服务中心
4.河西管理部：河西区宾水道9号


5.南开管理部：南开区二纬路58号翔宇大厦
6.河北管理部：河北区平安街68号


7.红桥管理部：红桥区芥园道10号芥园公寓底商


8.塘沽管理部：塘沽区新港二号路
9.汉沽管理部：天津生态城万达广场底商
10.大港管理部：空港经济开发区西三道158号金融中心
11.东丽管理部：东丽区跃丽路跃丽大厦1-11号
12.西青管理部：西青区西青道280号
13.津南管理部：津南区津歧路西侧艺树澜庭底商
14.北辰管理部：北辰区果园北道与果园东路交口
15.宁河管理部：宁河区芦台镇朝阳花园2-102

16.武清管理部：武清区杨村镇新华路建行大厦
17.静海管理部：静海区静文路中部建行大厦
18.宝坻管理部：宝坻区建设路110号
19.蓟州管理部：蓟州区光明路七星花园8-104

20.开发管理部：开发区第二大街与巢湖路交口泰达金融广场F区
网点：开发区政务服务中心
大港油田管理部：大港油田三号院建行南楼

    （特殊情况以合同为准）
六、付款方式
合同签订后15个工作日内支付合同总金额的50%，设备到达指定地点并验收合格后15个工作日内支付合同总金额的50%。（特殊情况以合同为准）
付款前，供方应向需方提供当次付款金额的全额正式合法发票，因供方延迟提供发票导致的延迟付款，需方不承担违约责任。特殊情况以合同为准。

七、技术要求

台式机计算机223台、显示器223台、操作系统授权223个。台式机计算机为▲核心产品，其余产品为非核心产品。

▲1.台式计算机223台。
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	采购人技术要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	配置单颗C86-3G处理器、核心数≥8、主频数≥3.0G、末级缓存16M、线程数16、功耗65W、内存最高速率2933、双通道

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥8GB
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型
	DDR4

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1
	≥1

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	不涉及

	6
	产品规格
	
	★主板支持的CPU和内存情况
	供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量
	主板支持C86-3G处理器、单条内存≥8G、数量≥1

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	支持PCIe插槽数量不少于2个
	支持PCIe插槽数量≥4、包含PCIe3.0 x16插槽≥2

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	a）预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A；b)预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）
	不涉及

	9
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态
	支持2个3.5寸、1个2.5寸、硬盘支持1个M.2 SSD

	10
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥8GB
	≥32GB

	11
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥16GB
	≥128GB

	12
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	≥1个
	≥1个

	13
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥240GB
	≥256GB

	14
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	≥1个
	不涉及

	15
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	≥500GB
	不涉及

	16
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	≥5400rpm
	不涉及

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口
	不涉及

	18
	产品规格
	
	★机械硬盘形态
	2.5英寸或3.5英寸等
	不涉及

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	不涉及

	20
	产品规格
	
	★固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态
	M.2或2.5寸SATA

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥0
	≥3个

	22
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定
	不涉及

	23
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	独立显卡或集成显卡
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

	25
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	若配置独立显卡，显存位宽≥16位
	显存位宽≥16位

	26
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显存容量≥2GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议
	不涉及

	38
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	≥0
	不涉及

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	≥0
	不涉及

	40
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1个
	≥1个

	41
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1个
	≥1个

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	≥1个
	不涉及

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	≥0个
	不涉及

	44
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	61键/86键/101键/104键等
	61键/86键/101键/104键等

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	≥50万
	不涉及

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	≥800*600
	不涉及

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	≥1瓦/个
	不涉及

	48
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围
	不涉及

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	谐波失真在100Hz-7kHz频率范围内不高于10%
	不涉及

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB
	不涉及

	51
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	有线或无线
	有线

	52
	产品规格
	
	★键盘键程
	2.3mm~4.0mm
	2.3mm~4.0mm

	53
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N
	按键压力应在0.54N±0.14N

	54
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	≥1.5米
	≥1.5米

	55
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系
	黑色

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定
	不涉及

	57
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	有线或无线
	有线

	58
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	≥1.5米
	≥1.5米

	59
	产品规格
	
	★鼠标DPI分辨率
	800~1600
	800~1600

	60
	产品规格
	
	★鼠标颜色
	黑色/银色/白色等商务色系
	黑色

	61
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	支持内置光驱
	不涉及

	63
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	≥1
	≥1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥0
	不涉及

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥0
	不涉及

	66
	产品规格
	外部接口规格
	★USB接口数量
	机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）
	USB接口≥10个、USB 3.0接口≥6个

	67
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm
	不涉及

	68
	产品规格
	
	★视频接口数量
	≥1
	≥2

	69
	产品规格
	
	★音频接口数量
	≥1
	≥2

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	≥0
	不涉及

	71
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	72
	产品规格
	
	★状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，提供PORT 80状态指示功能，提供设备故障灯诊断信息指示作用

	73
	产品规格
	
	★整机结构
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定

	74
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	75
	产品规格
	
	★整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过3.376Bel

	76
	产品规格
	
	★整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃

	77
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上

	78
	产品规格
	
	★机身材质
	塑料/金属等
	金属

	79
	产品规格
	
	★机身颜色
	灰色/黑色等商务色系
	黑色

	80
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于30L
	机箱体积不小于25升

	81
	性能要求
	CPU性能
	★CPU物理核数
	≥4
	≥8

	82
	性能要求
	
	★CPU主频
	≥1.8GHz
	≥3.0GHz

	83
	性能要求
	
	★CPU末级缓存容量
	≥2MB
	≥16MB

	84
	性能要求
	
	★CPU支持的内存最高速率
	≥2666MT/s
	≥2933MT/s

	85
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥2666MT/s
	≥2666MT/s

	86
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥1920x1080
	≥1920x1080

	87
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz
	≥300MHz

	88
	性能要求
	
	★显存等效频率
	≥1000MT/s
	≥1000MT/s

	89
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080
	不涉及

	99
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	支持WAPI或WiFi5.0及以上协议
	不涉及

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	≥20MHz
	不涉及

	102
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2个
	≥4个

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口
	不涉及

	104
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	支持防静电保护功能

	106
	功能要求
	
	★I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	不涉及

	107
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配
	≥2个、至少包含1个HDMI接口

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥0
	≥1个

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关
	不涉及

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	支持降噪功能
	不涉及

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	支持键盘背光
	不涉及

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	不涉及

	116
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能
	不涉及

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；b)支持固件加密、安全启动和安全升级；c)支持数据的安全擦除
	不涉及

	118
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	
	
	无线网卡频段
	支持双频段
	不涉及

	120
	功能要求
	
	物理开关
	支持网络设备物理开关
	不涉及

	121
	功能要求
	
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	不涉及

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本
	不涉及

	123
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	支持RJ45接口
	支持RJ45接口

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分
	不涉及

	125
	功能要求
	
	★网络设备拆装
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	不涉及

	126
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	127
	功能要求
	
	★视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口
	包含VGA、HDMI接口

	128
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	若提供HDMI作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	
	其他接口
	a)支持串行接口，可实现GB/T6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能
	不涉及

	130
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	支持SD、TF等存储卡接口
	不涉及

	131
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	132
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定
	符合GB18030的相关规定

	133
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	不涉及

	134
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能
	不涉及

	135
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	不涉及

	136
	功能要求
	
	★固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	不涉及

	137
	功能要求
	
	★BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	138
	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	功能要求
	
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	141
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定
	不涉及

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定
	不涉及

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定
	不涉及

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	支持NPU/GPU等AI加速模块
	不涉及

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	支持视频编解码加速模块
	不涉及

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	支持影像处理加速模块
	不涉及

	148
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）
	TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）

	149
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时
	不涉及

	151
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	≥1000万次
	≥1000万次

	152
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	≥500万次
	≥500万次

	153
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	154
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	≥4万小时
	≥4万小时

	155
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定
	符合GB/T9254.2的规定

	156
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	符合GB/T9813.1中规定

	157
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	符合GB/T9813.1中规定

	158
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	符合GB/T9813.1中规定

	159
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	符合GB/T9813.1中规定

	160
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定
	符合GB/T9813.1中规定

	161
	可靠性要求
	
	★MTBF测试
	MTBF(m1)≥3万小时
	MTBF(m1)≥3万小时

	162
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	163
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	164
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	165
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	供应商提供自检测试工具
	供应商提供自检测试工具

	168
	服务要求
	
	★服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	169
	服务要求
	
	★服务周期
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期

	170
	服务要求
	
	★预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	不涉及

	171
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	174
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年

	175
	服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	供应商提供产品合格证

	176
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	不涉及

	180
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	184
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定

	185
	安全要求
	
	USB端口管控
	支持USB端口管控
	支持USB端口管控

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁
	支持安全物理锁

	187
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	188
	安全要求
	
	★固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	189
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定
	符合GB/T26572中规定

	190
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储可靠性
	提供六年内固态硬盘数据免费恢复
	提供六年内固态硬盘数据免费恢复


2.显示器223台。

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	采购人技术要求

	28
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	≥80%
	显示屏屏占比≥80%

	29
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080
	显示屏分辨率≥1920x1080

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥85像素/英寸
	显示屏像素密度≥85像素/英寸

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥170°
	显示屏可视角度水平≥170° 

	32
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	≥23英寸
	显示屏尺寸≥23.8 英寸，IPS屏幕

	33
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10等
	显示屏屏幕比例16:9

	34
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系
	显示器外观黑色

	35
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	36
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	37
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%
	显示屏镜面反射率≤10%

	90
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	≥75Hz
	显示屏刷新率≥120Hz

	91
	性能要求
	
	★显示屏位深
	≥8位
	显示屏位深≥8位

	92
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥99%sRGB
	显示屏色域≥99% sRGB

	93
	性能要求
	
	★显示屏色准
	△E≤4
	显示屏色准△E ≤ 4

	94
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤8ms
	显示屏响应时间≤5ms

	95
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥250尼特
	显示屏亮度≥250尼特

	96
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	≥70%
	显示屏亮度一致性≥70%

	97
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥500：1
	显示屏对比度≥1300：1

	98
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T11292的相关规定
	显示屏其他参数符合SJ/T 11292的相关规定

	109
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	HDMI接口≥1，VGA接口≥1，随产品附带至少一根HDMI线缆

	110
	功能要求
	
	★显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
	显示器提供显示器支架

	111
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节
	a）提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；
b）支持色温、亮度、对比度调节

	150
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求
	显示屏屏幕失效点符合GB/T 9813.2的要求


3.操作系统授权223个。
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求
	采购人技术要求

	1 
	功能要求
	操作系统支持多 CPU 架构
	★同源兼容多CPU 平台架构
	操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU
	操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU

	2 
	功能要求
	操作系统支持CPU 内置功能
	★多核支持
	操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口
	操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口

	3 
	功能要求
	
	★CPU 虚拟化支持
	操作系统支持 CPU 虚拟化技术
	操作系统支持 CPU 虚拟化技术

	4 
	功能要求
	
	★动态调节 CPU运行频率
	操作系统根据负载情况，自动调节 CPU的运行频率
	操作系统根据负载情况，自动调节 CPU的运行频率

	5 
	功能要求
	
	★支持 CPU 运行时低功耗状态切换
	操作系统根据负载的情况，自动切换CPU 的低功耗状态
	操作系统根据负载的情况，自动切换CPU 的低功耗状态

	6 
	功能要求
	
	★支持 CPU 内置安全功能
	操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用
	操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用

	7 
	功能要求
	安装部署
	★安装方式
	操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络等安装方式
	操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络等安装方式

	8 
	功能要求
	
	★安装过程配置
	操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等
	操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等

	9 
	功能要求
	
	★硬盘分区
	操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置（如 LVM），支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息
	操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置（如 LVM），支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息

	10 
	功能要求
	
	★双硬盘安装
	当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘（或分区）设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分区）设置在机械硬盘
	当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘（或分区）设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分区）设置在机械硬盘

	11 
	功能要求
	
	★多系统安装
	操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导
	操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导

	12 
	功能要求
	
	★加密
	操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全
	操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全

	13 
	功能要求
	
	★初始化备份
	操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能
	操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能

	14 
	功能要求
	
	★保留用户数据
	用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能
	用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能

	15 
	功能要求
	系统引导
	★引导模式
	操作系统应支持UEFI2.0 及以上规范固件引导：a）当计算机以 UEFI模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP 中放置启动引导文件，使操作系统能以UEFI模式引导；b)当计算机固件不支持UEFI模式时，安装程序根据计算机固件提供的引导方式，安装系统引导代码或配置系统引导选单，使安装完的系统可以正常引导
	操作系统应支持UEFI2.0 及以上规范固件引导：a）当计算机以 UEFI模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP 中放置启动引导文件，使操作系统能以UEFI模式引导；b)当计算机固件不支持UEFI模式时，安装程序根据计算机固件提供的引导方式，安装系统引导代码或配置系统引导选单，使安装完的系统可以正常引导

	16 
	功能要求
	
	★引导修复
	安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统引导被破坏时，可重建系统引导
	安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统引导被破坏时，可重建系统引导

	17 
	功能要求
	其他安装要求
	★图形化显示
	操作系统应提供安装过程图形化显示
	操作系统应提供安装过程图形化显示

	18 
	功能要求
	
	★安装提示
	操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能；当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据；如用户自定义的某些配置可能会影响后续的正常使用，予以明确提示
	操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能；当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据；如用户自定义的某些配置可能会影响后续的正常使用，予以明确提示

	19 
	功能要求
	
	★分辨率自适应
	操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率
	操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率

	20 
	功能要求
	系统内核
	★内核要求
	a)若操作系统是基于 Linux 内核的微型计算机操作系统应兼容 5.4 版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求
	a)若操作系统是基于 Linux 内核的微型计算机操作系统应兼容 6.6 版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求

	21 
	功能要求
	进程管理
	★进程调度
	操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取
	操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取

	22 
	功能要求
	
	★优先级设置
	操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等
	操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等

	23 
	功能要求
	
	★地址映射
	操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射
	操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射

	24 
	功能要求
	内存管理
	★内存地址管理
	操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放
	操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放

	25 
	功能要求
	
	★内存管理单元
	操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系
	操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系

	26 
	功能要求
	
	★buddy 分配器
	a)若操作系统基于Linux 内核，支持buddy 分配器，支持 slob、s lub 或 slab分配器；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求
	a)若操作系统基于Linux 内核，支持buddy 分配器，支持 slob、s lub 或 slab分配器；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求

	27 
	功能要求
	
	★DMA 内存
	操作系统支持 DMA 内存的申请和释放，包括流式 DMA、一致性 DMA 以及大内存DMA
	操作系统支持 DMA 内存的申请和释放，包括流式 DMA、一致性 DMA 以及大内存DMA

	28 
	功能要求
	
	★内存 zone 管理
	a)若操作系统基于Linux 内核，操作系统支持内存 zone 管理；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求
	a)若操作系统基于Linux 内核，操作系统支持内存 zone 管理；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求

	29 
	功能要求
	
	★内存分配方式
	操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式
	操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式

	30 
	功能要求
	
	调用接口
	操作系统提供非文件形式的内存动态函数库调用接口，以满足敏感内存动态库的非文件形式调用需求
	操作系统提供非文件形式的内存动态函数库调用接口，以满足敏感内存动态库的非文件形式调用需求

	31 
	功能要求
	任务调度
	★上下文切换
	操作系统支持进程上下文切换
	操作系统支持进程上下文切换

	32 
	功能要求
	
	★进程负载均衡
	操作系统支持进程负载均衡调度方式
	操作系统支持进程负载均衡调度方式

	33 
	功能要求
	
	★调度方式
	操作系统支持进程基于时间片的调度方式
	操作系统支持进程基于时间片的调度方式

	34 
	功能要求
	
	★抢占调度方式
	操作系统支持进程抢占调度方式
	操作系统支持进程抢占调度方式

	35 
	功能要求
	中断处理
	★中断处理
	操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类tasklet 下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等
	操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类tasklet 下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等

	36 
	功能要求
	并发与同步处      理
	★并发同步处理
	操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类 RCU 原子操作；支持内存屏障操作
	操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类 RCU 原子操作；支持内存屏障操作

	37 
	功能要求
	中文支持要求
	★字符编码
	操作系统符合 GB 18030 的要求
	操作系统符合 GB 18030 的要求

	38 
	功能要求
	
	★字库
	操作系统提供符合 GB 18030 标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的 5 种字库；支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范；支持用户扩展安装字库
	操作系统提供符合 GB 18030 标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的 5 种字库；支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范；支持用户扩展安装字库

	39 
	功能要求
	
	★输入法
	操作系统应内置输入法框架；至少提供一种音码和一种型码输入法；支持 GB 18030 中已编码的语言文字输入法的安装使用
	操作系统应内置输入法框架；至少提供一种音码和一种型码输入法；支持 GB 18030 中已编码的语言文字输入法的安装使用

	40 
	功能要求
	
	★输入法标准
	操作系统提供的通用键盘输入法应符合 GB/T 19246—2003 要求；如提供手写输入法，应符合 GB/T 18790—2010 要求；如提供语音输入法，应符合 GB/T 21023—2007 要求
	操作系统提供的通用键盘输入法应符合 GB/T 19246—2003 要求；如提供手写输入法，应符合 GB/T 18790—2010 要求；如提供语音输入法，应符合 GB/T 21023—2007 要求

	41 
	功能要求
	
	互联网输入法
	操作系统支持主流互联网输入法，支持输入法词库在线更新
	操作系统支持主流互联网输入法，支持输入法词库在线更新

	42 
	功能要求
	
	★输出
	系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示
	系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示

	43 
	功能要求
	
	★表示
	操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式
	操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式

	44 
	功能要求
	系统管理要求
	★系统信息
	操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息
	操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息

	45 
	功能要求
	
	★系统资源管理
	操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等
	操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等

	46 
	功能要求
	
	★硬盘管理
	操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持 EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs 等文件系统格式
	操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持 EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs 等文件系统格式

	47 
	功能要求
	
	★设备信息
	操作系统提供设备信息工具，显示 CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态（启用或禁用），并支持设备启用、禁用状态设置
	操作系统提供设备信息工具，显示 CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态（启用或禁用），并支持设备启用、禁用状态设置

	48 
	功能要求
	
	★文件管理器
	操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排序显示文件；支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览；显示当前用户的主目录、桌面、文档、下载、回收站等文件资源；支持对光驱、闪存盘的访问；支持对网络资源的访问，包括 SMB、FTP、NFS 等协议下的网络资源；支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹；支持文件按照列表显示或网格图标显示；支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型；支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选；支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作；支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序；支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索
	操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排序显示文件；支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览；显示当前用户的主目录、桌面、文档、下载、回收站等文件资源；支持对光驱、闪存盘的访问；支持对网络资源的访问，包括 SMB、FTP、NFS 等协议下的网络资源；支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹；支持文件按照列表显示或网格图标显示；支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型；支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选；支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作；支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序；支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索

	49 
	功能要求
	
	全文搜索
	操作系统支持全文搜索，文件类型包括OFD、UOF、PDF、OOXML、纯文本、网页、XML、sh 脚本等
	操作系统支持全文搜索，文件类型包括OFD、UOF、PDF、OOXML、纯文本、网页、XML、sh 脚本等
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	功能要求
	
	★本地帐户管理
	操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令
	操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令

	51 
	功能要求
	
	★登录管理
	操作系统支持本地帐户、LDAP 帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录
	操作系统支持本地帐户、LDAP 帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录
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	功能要求
	
	★鼠标管理
	操作系统提供图形化鼠标管理工具；支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试；支持左右手习惯设置；对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能
	操作系统提供图形化鼠标管理工具；支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试；支持左右手习惯设置；对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能

	53 
	功能要求
	
	★键盘管理
	操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延时及速度设置；支持数字键盘、大写锁定提示
	操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延时及速度设置；支持数字键盘、大写锁定提示

	54 
	功能要求
	
	★显示管理
	操作系统支持屏幕分辨率设置；支持屏幕刷新率设置；支持屏幕亮度设置；支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节；支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置；支持 4K 高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；支持超宽屏显示，如：21:9、32:9 的显示器；支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作；支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置；支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复
	操作系统支持屏幕分辨率设置；支持屏幕刷新率设置；支持屏幕亮度设置；支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节；支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置；支持 4K 高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；支持超宽屏显示，如：21:9、32:9 的显示器；支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作；支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置；支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复

	55 
	功能要求
	
	★声音管理
	操作系统支持输出音量大小设置、静音设置；支持系统默认音效配置；支持输入输出设备配置；支持输入噪音抑制开关设置；支持输出音量增强开关设置；支持输出声道左右平衡设置
	操作系统支持输出音量大小设置、静音设置；支持系统默认音效配置；支持输入输出设备配置；支持输入噪音抑制开关设置；支持输出音量增强开关设置；支持输出声道左右平衡设置

	56 
	功能要求
	
	★快捷键管理
	操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键
	操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键

	57 
	功能要求
	
	★时间日期管理
	操作系统支持图形化显示；支持系统日期、时间设置；支持时区设置；支持网络时钟同步设置
	操作系统支持图形化显示；支持系统日期、时间设置；支持时区设置；支持网络时钟同步设置

	58 
	功能要求
	
	★电源管理
	操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置；支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置；支持屏幕显示亮度设置；便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置
	操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置；支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置；支持屏幕显示亮度设置；便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置
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	功能要求
	
	★输入法管理
	操作系统支持添加和删除输入法；支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等；支持多种输入法共存
	操作系统支持添加和删除输入法；支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等；支持多种输入法共存

	60 
	功能要求
	
	★默认登录语言
	按照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种
	按照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种
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	功能要求
	
	多语言图形界面
	操作系统支持 GB18030 规定的文种的语言环境，支持已安装文种切换显示设置
	操作系统支持 GB18030 规定的文种的语言环境，支持已安装文种切换显示设置

	62 
	功能要求
	
	★打印机管理
	操作系统支持添加和删除打印机；支持添加本地打印机、网络打印机及共享打印机；支持打印机共享；支持查看打印机列表；支持任务队列管理，包括取消、暂停、挂起；支持页面设置；提供接口查询打印机打印状态，包括指定文件打印成功的页数、份数、页码及打印失败的文件名和页码等信息
	操作系统支持添加和删除打印机；支持添加本地打印机、网络打印机及共享打印机；支持打印机共享；支持查看打印机列表；支持任务队列管理，包括取消、暂停、挂起；支持页面设置；提供接口查询打印机打印状态，包括指定文件打印成功的页数、份数、页码及打印失败的文件名和页码等信息

	63 
	功能要求
	
	★外设管控
	操作系统支持动态显示未授权设备信息；支持接口控制、设备控制、权限控制等（接口包括 USB、蓝牙、网络接口等；设备包括打印机、摄录设备、USB 存储设备等；权限包括读、写、执行等）；支持按设备类型、设备 ID、接口等配置设备接入黑白名单策略；提供完整的连接记录，记录可追溯
	操作系统支持动态显示未授权设备信息；支持接口控制、设备控制、权限控制等（接口包括 USB、蓝牙、网络接口等；设备包括打印机、摄录设备、USB 存储设备等；权限包括读、写、执行等）；支持按设备类型、设备 ID、接口等配置设备接入黑白名单策略；提供完整的连接记录，记录可追溯
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	功能要求
	
	★隐私文件保护
	操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱；支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹；支持手动上锁文件保险箱；支持通过密钥找回口令
	操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱；支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹；支持手动上锁文件保险箱；支持通过密钥找回口令
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	功能要求
	
	★网络管理
	支持图形化显示；支持 DNS 设置；支持 IPV4/IPV6 地址配置；支持自动获取网络地址；支持网关设置；支持手动/自动设置网络代理服务器，支持 HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS 等多种协议；支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等；支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点；支持 L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan类型的 VPN 连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用VPN 自动连接
	支持图形化显示；支持 DNS 设置；支持 IPV4/IPV6 地址配置；支持自动获取网络地址；支持网关设置；支持手动/自动设置网络代理服务器，支持 HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS 等多种协议；支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等；支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点；支持 L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan类型的 VPN 连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用VPN 自动连接

	66 
	功能要求
	
	★默认应用程序管理
	操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件
	操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件
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	功能要求
	
	应用商店
	支持应用软件可视化管理；支持按日常办公、网络应用、多媒体、安全软件、应用开发、游戏娱乐等分类显示；支持应用软件搜索功能；支持应用软件推荐、下载、安装、卸载和升级
	支持应用软件可视化管理；
支持按日常办公、网络应用、多媒体、安全软件、应用开发、游戏娱乐等分类显示；
支持应用软件搜索功能；
支持应用软件推荐、下载、安装、卸载和升级软件商店：
提供内网部署方案
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	功能要求
	
	★通知管理
	操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒；系统和应用使用通知接口发送通知消息；支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等
	操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒；系统和应用使用通知接口发送通知消息；支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等

	69 
	功能要求
	
	★主题管理
	操作系统提供图形化主题管理工具；支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面；支持系统主题颜色设置；支持系统图标主题设置；支持系统光标主题设置
	操作系统提供图形化主题管理工具；支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面；支持系统主题颜色设置；支持系统图标主题设置；支持系统光标主题设置
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	功能要求
	
	产品许可机制
	a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性；b)免激活的系统不适用
	a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性；
b)免激活的系统不适用
操作系统提供KMS激活

	71 
	功能要求
	图形化要求
	★用户操作界面
	操作系统提供图形化操作界面
	操作系统提供图形化操作界面

	72 
	功能要求
	
	★桌面图标
	操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标
	操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标

	73 
	功能要求
	
	★桌面图标管理
	操作系统提供回收站工具，可收集要删除的文件和文件夹，并支持右键清空操作；支持应用程序快捷方式与文件共存；支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作；支持文件图标拖拽、摆放；支持图标名称修改；支持按照文件类别显示文件图标
	操作系统提供回收站工具，可收集要删除的文件和文件夹，并支持右键清空操作；支持应用程序快捷方式与文件共存；支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作；支持文件图标拖拽、摆放；支持图标名称修改；支持按照文件类别显示文件图标

	74 
	功能要求
	
	★桌面快捷选单
	操作系统支持桌面图标按照网格排列；支持右键选单新建纯文本；支持右键选单新建文件夹；支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小
	操作系统支持桌面图标按照网格排列；支持右键选单新建纯文本；支持右键选单新建文件夹；支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小

	75 
	功能要求
	
	★起始选单
	操作系统支持分类显示系统已安装应用；支持创建应用的快捷方式到桌面；支持添加应用访问快捷方式到任务栏；支持多种方式搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索快捷查找系统应用；支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增加标识或单独分类；包含电源操作按钮，并可触发系统退出界面；包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标
	操作系统支持分类显示系统已安装应用；支持创建应用的快捷方式到桌面；支持添加应用访问快捷方式到任务栏；支持多种方式搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索快捷查找系统应用；支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增加标识或单独分类；包含电源操作按钮，并可触发系统退出界面；包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标
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	功能要求
	
	★任务栏
	操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏；提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式；提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB 设备等，支持应用程序（如输入法等）的状态信息；提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态；直观区分任务栏应用运行与未运行的状态；支持任务栏隐藏；支持任务栏位置调整
	操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏；提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式；提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB 设备等，支持应用程序（如输入法等）的状态信息；提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态；直观区分任务栏应用运行与未运行的状态；支持任务栏隐藏；支持任务栏位置调整

	77 
	功能要求
	
	★桌面工作区
	操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动；可配置工作区数量；可通过快捷键切换工作区
	操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动；可配置工作区数量；可通过快捷键切换工作区

	78 
	功能要求
	
	★系统退出
	操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机等六种操作
	操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机等六种操作
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	功能要求
	
	★窗口管理器
	操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭；提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮；提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中和未选中窗口；窗口可以在不同工作区中移动；提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内；提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口；支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面；提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸
	操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭；提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮；提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中和未选中窗口；窗口可以在不同工作区中移动；提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内；提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口；支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面；提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸

	80 
	功能要求
	
	★图形特效
	操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化；提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节
	操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化；提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节

	81 
	功能要求
	常用软件支持
	★应用软件安全要求
	操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性
	操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性

	82 
	功能要求
	
	★压缩工具
	操作系统提供压缩解压缩工具，支持zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作；支持解压 rar 格式文件；支持对压缩包进行加解密
	操作系统提供压缩解压缩工具，支持zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作；支持解压 rar 格式文件；支持对压缩包进行加解密

	83 
	功能要求
	
	★音频播放工具
	操作系统提供音频播放工具，支持 MP3、OGG、WAV 等音频格式文件；支持播放本地音频文件；支持本地音乐文件搜索功能；支持播放控制，可设置播放模式
	操作系统提供音频播放工具，支持 MP3、OGG、WAV 等音频格式文件；支持播放本地音频文件；支持本地音乐文件搜索功能；支持播放控制，可设置播放模式

	84 
	功能要求
	
	★音频录制工具
	操作系统提供音频录制工具，支持系统播放和传声器输入的音频录制为文件；支持录制音频过程中的录制、暂停、续录和停止等操作
	操作系统提供音频录制工具，支持系统播放和传声器输入的音频录制为文件；支持录制音频过程中的录制、暂停、续录和停止等操作

	85 
	功能要求
	
	★视频播放工具
	操作系统提供视频播放工具，支持 MKV、OGG 等封装格式的视频文件；支持播放本地视频文件；支持自动加载本地字幕；支持播放控制功能；提供软件解码与硬件编解码切换选项，如硬件支持编解码，应优先使用
	操作系统提供视频播放工具，支持 MKV、OGG 等封装格式的视频文件；支持播放本地视频文件；支持自动加载本地字幕；支持播放控制功能；提供软件解码与硬件编解码切换选项，如硬件支持编解码，应优先使用

	86 
	功能要求
	
	★视频录制工具
	操作系统提供视频录制工具，支持通过摄像头等设备拍摄图片和录制音视频文件；拍摄照片时，支持设置构图网格、快门音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄和图像分辨率；录制音视频时，支持延时录制
	操作系统提供视频录制工具，支持通过摄像头等设备拍摄图片和录制音视频文件；拍摄照片时，支持设置构图网格、快门音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄和图像分辨率；录制音视频时，支持延时录制

	87 
	功能要求
	
	★光盘刻录管理工具
	操作系统提供光盘刻录管理工具，支持CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW 格式的光盘；支持将光盘复制为镜像文件保存到另一张光盘；支持将光盘镜像文件刻录到光盘；支持 ISO9660、UDF 格式光盘挂载、读取；支持 ISO9660 格式光盘追加刻录；支持检查光盘数据完整性
	操作系统提供光盘刻录管理工具，支持CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW 格式的光盘；支持将光盘复制为镜像文件保存到另一张光盘；支持将光盘镜像文件刻录到光盘；支持 ISO9660、UDF 格式光盘挂载、读取；支持 ISO9660 格式光盘追加刻录；支持检查光盘数据完整性

	88 
	功能要求
	
	★截图录屏
	操作系统提供截图录屏工具，支持系统截图和录屏；支持延时捕捉屏幕图像设置；支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像头画中画内容；支持多种截图区域，包括全屏、程序窗口和自选区域；支持多种保存选项，包括保存到系统默认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴板；系统截图支持保存为 PNG、JPG、BMP 等格式，录屏支持保存为 GIF、MP4、MKV等格式
	操作系统提供截图录屏工具，支持系统截图和录屏；支持延时捕捉屏幕图像设置；支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像头画中画内容；支持多种截图区域，包括全屏、程序窗口和自选区域；支持多种保存选项，包括保存到系统默认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴板；系统截图支持保存为 PNG、JPG、BMP 等格式，录屏支持保存为 GIF、MP4、MKV等格式

	89 
	功能要求
	
	★图像查看工具
	操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持 PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP 等图像格式；支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等；支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等
	操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持 PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP 等图像格式；支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等；支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等

	90 
	功能要求
	
	★文件扫描工具
	操作系统提供文件扫描工具，支持扫描文件类型设置，包括 PNG、JPEG、TIFF、BMP、PDF 等；支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度；支持扫描分辨率、幅面设置
	操作系统提供文件扫描工具，支持扫描文件类型设置，包括 PNG、JPEG、TIFF、BMP、PDF 等；支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度；支持扫描分辨率、幅面设置

	91 
	功能要求
	
	★浏览器
	操作系统提供浏览器，支持 HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS 等标准；支持符合国家密码管理要求的商用密码算法；支持国家电子认证根 CA 签发的符合相关要求的CA 机构证书；支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP
	操作系统提供浏览器，支持HTML4、 HTML5、ECMAScript、CSS 等标准；
支持国家电子认证根CA 签发的符合相关要求的CA 机构证书；
支持符合GB/T 38636—2020的TLCP；
系统需预装浏览器具备知识产权证书，提供原厂售后服务，支持符合国家密码管理要求的商用密码算法；支持国家电子认证根 CA 签发的符合相关要求的 CA 机构证书；支持账号云同步功能（包括书签和密码同步），并确保浏览器账号与系统账号机制集成。

	92 
	功能要求
	
	远程协助工具
	操作系统提供远程协助工具，支持本地桌面被远程控制和对远程桌面的控制
	操作系统提供远程协助工具，支持本地桌面被远程控制和对远程桌面的控制

	93 
	功能要求
	
	★文件共享
	操作系统提供文件共享工具，支持按用户身份进行读写权限设置
	操作系统提供文件共享工具，支持按用户身份进行读写权限设置

	94 
	功能要求
	
	远程桌面支持
	操作系统提供支持 SSH、SFTP 的网络客户端工具
	操作系统提供支持 SSH、SFTP 的网络客户端工具

	95 
	功能要求
	开发环境
	★开发环境
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Qt、Eclipse、VSCode等集成开发环境
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Qt、Eclipse、VSCode等集成开发环境

	96 
	功能要求
	
	★开发库
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GNU C、GNU C++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等开发库
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GNU C、GNU C++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等开发库

	97 
	功能要求
	
	★编译开发工具
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等语言编译器
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等语言编译器

	98 
	功能要求
	
	★文本编辑工具
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Emacs、Vim 等。
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Emacs、Vim 等。

	99 
	功能要求
	开发支持
	★开发文档
	操作系统应内置或通过官方网站、社区等提供中文开发文档，包括：软件开发参考文档；驱动开发参考文档；应用移植开发文档；API 文档
	操作系统应内置或通过官方网站、社区等提供中文开发文档，包括：软件开发参考文档；驱动开发参考文档；应用移植开发文档；API 文档

	100 
	兼容性要求
	运行环境兼容
	★版本兼容
	操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备；系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等；支持以增量升级包的方式实现版本更新
	操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备；系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等；支持以增量升级包的方式实现版本更新

	101 
	兼容性要求
	
	★文件系统层次结构
	供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构
	供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构

	102 
	兼容性要求
	
	★运行库
	供应商应给出长期兼容支持的运行库
	供应商应给出长期兼容支持的运行库

	103 
	兼容性要求
	
	★命令
	供应商应给出长期兼容支持的常用命令
	供应商应给出长期兼容支持的常用命令

	104 
	兼容性要求
	软件包
	软件包格式
	操作系统是Linux 内核的操作系统时，支持安装 RPM 与 DEB 格式的软件包，当系统默认不支持 RPM 或 DEB 格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换，软件包格式转换不影响软件对环境依赖关系
	操作系统是Linux 内核的操作系统时，支持安装 RPM 与 DEB 格式的软件包，当系统默认不支持 RPM 或 DEB 格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换，软件包格式转换不影响软件对环境依赖关系

	105 
	兼容性要求
	
	★软件包管理
	操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包；显示已安装软件包的描述和包含的文件；支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装；自动检测本地安装包，当发现安装包未经签名认证时自动告警；在连接软件仓库/应用商店时（含局域网、广域网）能自动搜索并下载依赖的软件包
	操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包；显示已安装软件包的描述和包含的文件；支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装；自动检测本地安装包，当发现安装包未经签名认证时自动告警；在连接软件仓库/应用商店时（含局域网、广域网）能自动搜索并下载依赖的软件包

	106 
	兼容性要求
	硬件兼容（整     机）
	★微型计算机兼容清单
	供应商提供兼容的台式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的台式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	107 
	兼容性要求
	
	★便携式微型计算机兼容清单
	供应商提供兼容的便携式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的便携式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	108 
	兼容性要求
	硬件兼容（部     件）
	★固件
	供应商提供兼容的固件品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的固件品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	109 
	兼容性要求
	
	★显卡
	供应商提供兼容的显卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的显卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	110 
	兼容性要求
	
	★网卡
	供应商提供兼容的有线、无线网卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的有线、无线网卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	111 
	兼容性要求
	
	★蓝牙
	供应商提供兼容的蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	112 
	兼容性要求
	
	★显示设备
	供应商提供兼容的显示设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的显示设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	113 
	兼容性要求
	
	★生物特征
	供应商提供兼容的生物识别设备（指纹、人脸）品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的生物识别设备（指纹、人脸）品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	114 
	兼容性要求
	硬件兼容（外设）
	★打印机
	供应商提供兼容的打印机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的打印机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	115 
	兼容性要求
	
	★扫描仪
	供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	116 
	兼容性要求
	
	★摄录设备
	供应商提供兼容的摄录设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的摄录设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	117 
	兼容性要求
	
	★存储设备
	供应商提供兼容 USB2.0，3.0，3.1 的 U盘和移动硬盘品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容 USB2.0，3.0，3.1 的 U盘和移动硬盘品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	118 
	兼容性要求
	
	★主流蓝牙设备
	供应商提供兼容的蓝牙鼠标、键盘、音响等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的蓝牙鼠标、键盘、音响等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	119 
	兼容性要求
	
	★主流 USB 外设
	供应商提供兼容的USB 设备，如 USB 鼠标、键盘、音响、网卡等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的USB 设备，如 USB 鼠标、键盘、音响、网卡等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	120 
	兼容性要求
	软件兼容（日常办公）
	★办公软件
	供应商提供兼容的办公软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的办公软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	121 
	兼容性要求
	
	★版式软件
	供应商提供兼容的版式软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的版式软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	122 
	兼容性要求
	
	★签名软件
	供应商提供兼容的电子签名、电子签章、云签章、key 签署等签名软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的电子签名、电子签章、云签章、key 签署等签名软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	123 
	兼容性要求
	软件兼容（安全防护）
	★杀毒软件
	供应商提供兼容的杀毒软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的杀毒软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	124 
	兼容性要求
	
	★身份鉴别系统
	供应商提供兼容的通过指纹、人脸识别、Ukey 等方式对使用者身份进行验证的系统品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的通过指纹、人脸识别、Ukey 等方式对使用者身份进行验证的系统品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	125 
	兼容性要求
	
	★ 日志管理
	供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	126 
	兼容性要求
	
	★防火墙
	供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	127 
	兼容性要求
	软件兼容（网络应用）
	★网络会议
	供应商提供兼容的网络会议软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的网络会议软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	128 
	兼容性要求
	
	★浏览器
	供应商提供兼容的浏览器的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的浏览器的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	129 
	兼容性要求
	
	★新闻信息
	供应商提供兼容的新闻信息类软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的新闻信息类软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	130 
	兼容性要求
	
	★社交软件
	供应商提供兼容的社交软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的社交软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	131 
	兼容性要求
	软件兼容（多    媒体）
	★图形图像
	供应商提供兼容的图像查看、图像编辑的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的图像查看、图像编辑的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	132 
	兼容性要求
	
	★媒体播放
	供应商提供兼容的媒体播放类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的媒体播放类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	133 
	兼容性要求
	
	★音乐电台
	供应商提供兼容的多媒体类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品
	供应商提供兼容的多媒体类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	134 
	易用性要求
	便捷使用
	★帮助提示
	操作系统提供内置系统和应用中文图文用户手册，包括使用说明、示例、常见故障处理等；对需要补充解释的部分，以合适方式提供中文提示
	操作系统提供内置系统和应用中文图文用户手册，包括使用说明、示例、常见故障处理等；对需要补充解释的部分，以合适方式提供中文提示

	135 
	易用性要求
	
	★快捷键
	操作系统支持以下快捷键：<Super> 开始选单<Alt>+<Tab> 遍历窗口<Shift>+<Alt>+<Tab> 反向遍历窗口<Alt>+<F4> 关闭当前窗口<Ctrl>+<A> 全选<Ctrl>+<X> 剪切<Ctrl>+<C> 复制<Ctrl>+<V> 粘贴<Ctrl>+<Space> 开启/关闭输入法<Ctrl>+<Shift> 切换输入法<Super>+<L> 桌面锁定<Super>+<D> 显示桌面<Super>+<E> 打开文件管理器<Ctrl>+<Alt>+<Delete> 退出界面
	操作系统支持以下快捷键：<Super> 开始选单<Alt>+<Tab> 遍历窗口<Shift>+<Alt>+<Tab> 反向遍历窗口<Alt>+<F4> 关闭当前窗口<Ctrl>+<A> 全选<Ctrl>+<X> 剪切<Ctrl>+<C> 复制<Ctrl>+<V> 粘贴<Ctrl>+<Space> 开启/关闭输入法<Ctrl>+<Shift> 切换输入法<Super>+<L> 桌面锁定<Super>+<D> 显示桌面<Super>+<E> 打开文件管理器<Ctrl>+<Alt>+<Delete> 退出界面

	136 
	易用性要求
	
	语音助手
	语音助手工具支持开启关闭系统应用，如应用商店、音视频播放、记事本、计算器等；支持显示控制，如调高调低屏幕亮度、开启关闭投影仪等；支持网络控制，如开启关闭无线局域网、开启关闭蓝牙等；支持语音播报，以语音方式播报当前窗口所显示的文字内容；支持语音听写，使用语音方式通过输入设备，以文字内容显示在当前可编辑窗口；支持语音翻译，支持语音方式通过输入设备，将内容进行中英文互译；支持音乐播放控制，如上一首、下一首、快进等
	语音助手工具支持开启关闭系统应用，如应用商店、音视频播放、记事本、计算器等；支持显示控制，如调高调低屏幕亮度、开启关闭投影仪等；支持网络控制，如开启关闭无线局域网、开启关闭蓝牙等；支持语音播报，以语音方式播报当前窗口所显示的文字内容；支持语音听写，使用语音方式通过输入设备，以文字内容显示在当前可编辑窗口；支持语音翻译，支持语音方式通过输入设备，将内容进行中英文互译；支持音乐播放控制，如上一首、下一首、快进等

	137 
	可靠性要求
	系统稳定性
	★操作系统连续运行 72 小时
	操作系统在 CPU 占用大于等于80%，或内存占用大于等于 80%压力情况下，连续运行 72 小时无故障
	操作系统在 CPU 占用大于等于80%，或内存占用大于等于 80%压力情况下，连续运行 72 小时无故障

	138 
	可靠性要求
	检查修复
	★系统修复
	操作系统提供文件系统检查与修复功能，能自动修复文件系统错误或以显式方式提示用户进行手动文件系统修复
	操作系统提供文件系统检查与修复功能，能自动修复文件系统错误或以显式方式提示用户进行手动文件系统修复

	139 
	可靠性要求
	备份恢复
	★备份还原
	操作系统提供备份还原功能：支持系统的备份和还原；支持全盘备份到外部存储设备；支持还原到指定备份点；支持保留用户数据的系统还原；支持系统无法正常进入状态时，可对系统进行还原
	操作系统提供备份还原功能：支持系统的备份和还原；支持全盘备份到外部存储设备；支持还原到指定备份点；支持保留用户数据的系统还原；支持系统无法正常进入状态时，可对系统进行还原

	140 
	可维护性要求
	系统维护
	★ 日志管理
	操作系统提供日志管理工具：支持图形化显示；支持对系统日志信息的显示和刷新；支持对日志文件的查找和导出；支持对特定时间段内的日志进行筛选；支持系统日志定期清除功能
	操作系统提供日志管理工具：支持图形化显示；支持对系统日志信息的显示和刷新；支持对日志文件的查找和导出；支持对特定时间段内的日志进行筛选；支持系统日志定期清除功能

	141 
	可维护性要求
	
	★系统升级
	操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；支持在线升级和离线升级；升级不得修改破坏用户数据；升级不得影响原有软硬件兼容性；提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态；如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户
	操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；支持在线升级和离线升级； 升级不得修改破坏用户数据；升级不得影响原有软硬件兼容性；提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态；如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户系统区分功能升级和安全补丁升级，用户可在不升级系统版本的状态下，获得长期的安全补丁更新。

	142 
	服务要求
	交付方式
	★交付方式
	操作系统支持光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式
	操作系统支持光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式

	143 
	服务要求
	产品维护服务     周期
	★产品维护周期
	产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年
	产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年

	144 
	服务要求
	
	★产品延伸服务周期
	产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年
	产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年

	145 
	服务要求
	
	★产品延伸安全服务周期
	产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年
	产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年

	146 
	服务要求
	
	★产品售后服务周期
	≥6 年
	≥6 年

	147 
	服务要求
	售后服务
	★原厂服务
	服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供
	服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供

	148 
	服务要求
	
	★服务热线电话
	操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线
	操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线

	149 
	服务要求
	
	★技术服务标准
	操作系统厂商提供工作日每日不少于8h 技术支持服务
	操作系统厂商提供工作日每日不少于8h 技术支持服务

	150 
	服务要求
	
	定制优化增值服务
	操作系统厂商提供代码级定制优化服务
	操作系统厂商提供代码级定制优化服务

	151 
	服务要求
	
	★技术服务时效
	操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案
	操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案

	152 
	服务要求
	
	★技术服务保障
	发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换
	发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换

	153 
	服务要求
	交付与安装调试
	现场服务
	单次采购 500 套及以上时提供原厂团队驻场服务
	单次采购 500 套及以上时提供原厂团队驻场服务

	154 
	服务要求
	
	★配套资料
	操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等
	操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等

	155 
	服务要求
	系统更换
	★系统更换
	服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）
	服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）

	156 
	服务要求
	厂商能力要求
	★服务团队
	操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务
	操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务

	157 
	供应保障要求
	数据上行安全     保障
	★数据收集安全保障
	除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内
	除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内

	158 
	供应保障要求
	数据下行安全     保障
	★数据供给安全保障
	数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等
	数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等

	159 
	供应保障要求
	代码无风险
	★代码无风险
	操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构
	操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构

	160 
	安全要求
	基本要求
	★基本要求
	操作系统应当符合安全可靠测评要求
	操作系统应当符合安全可靠测评要求

	161 
	安全要求
	密码算法支持
	★密码算法实现
	操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003和 GM/T 0004 规定的密码算法运算
	操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003和 GM/T 0004 规定的密码算法运算

	162 
	安全要求
	
	★随机数生成
	随机数质量符合GM/T 0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》
	随机数质量符合GM/T 0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》

	163 
	安全要求
	
	★内置数字证书
	操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书
	操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书

	164 
	安全要求
	
	★密码协议实现
	操作系统支持符合 GB/T 38636—2020的 TLCP
	操作系统支持符合 GB/T 38636—2020的 TLCP

	165 
	安全要求
	安全管理工具
	★安全管理工具
	操作系统提供安全管理工具，包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制
	操作系统提供安全管理工具，包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制

	166 
	安全要求
	身份鉴别
	★生物特征识别管理
	操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别，如指纹、人脸；支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别；支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别；支持用户管理自己的生物特征信息
	操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别，如指纹、人脸；支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别；支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别；支持用户管理自己的生物特征信息

	167 
	安全要求
	
	★身份鉴别服务
	操作系统用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性；支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理；支持帐户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户(root)远程登录设置
	操作系统用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性；支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理；支持帐户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户(root)远程登录设置

	168 
	安全要求
	访问控制
	★自主访问控制
	允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在指定帐户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予
	允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在指定帐户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予

	169 
	安全要求
	
	★强制访问控制
	操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制
	操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制

	170 
	安全要求
	
	★安全审计
	操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能设置
	操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能设置

	171 
	安全要求
	防火墙工具
	★基本要求
	操作系统支持开启或关闭防火墙；支持添加防火墙规则，至少包括名称、协议、地址和端口；提供不同场景下的缺省防火墙配置，如公共、专用和自定义；支持不同的访问策略，包括允许、拒绝
	操作系统支持开启或关闭防火墙；支持添加防火墙规则，至少包括名称、协议、地址和端口；提供不同场景下的缺省防火墙配置，如公共、专用和自定义；支持不同的访问策略，包括允许、拒绝

	172 
	安全要求
	
	扩展要求
	提供一键关闭远程访问功能
	提供一键关闭远程访问功能

	173 
	安全要求
	漏洞管理
	★漏洞编号
	操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况
	操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况

	174
	安全要求
	磁盘管理
	★磁盘检测
	系统支持磁盘健康检测、磁盘分区表错误检测、磁盘坏道修复检测
	系统支持磁盘健康检测、磁盘分区表错误检测、磁盘坏道修复检测

	175
	功能要求
	功能要求
	记事本工具
	操作系统提供同品牌语音记事本，支持富文本编辑器、语音记录、自动翻译，提供图文编辑与导出功能
	操作系统提供同品牌语音记事本，支持富文本编辑器、语音记录、自动翻译，提供图文编辑与导出功能

	176
	应用商店要求
	应用安装
	★应用安装管控
	指定终端可安装或禁止安装指定应用。
	指定终端可安装或禁止安装指定应用。

	
	
	
	
	通过API对接三方审批业务系统，应用通过审批才可安装
	通过API对接三方审批业务系统，应用通过审批才可安装

	177
	应用商店要求
	应用推送
	★应用静默推送
	指定终端静默推送安装指定应用
	指定终端静默推送安装指定应用

	178
	应用商店要求
	平台部署
	★平台部署
	平台支持单节点部署、集群部署、级联部署多种部署方式，其中级联部署架构下支持级联应用同步
	平台支持单节点部署、集群部署、级联部署多种部署方式，其中级联部署架构下支持级联应用同步

	179
	应用商店要求
	可维护性
	★限速并发
	商店客户端下载应用限制并发和下载限速配置
	商店客户端下载应用限制并发和下载限速配置

	180
	应用商店要求
	个性化配置
	★系统个性化配置
	自定义系统LOGO和产品名称
	自定义系统LOGO和产品名称


注：
1.标注“▲”项为核心产品。
2.标注“★”项为实质性条款，投标人须全部响应无负偏离，否则其投标将被否决。
八、商务要求

★（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、人员费用、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
4. 按照《天津市市级行政事业单位通用办公设备家具购置费预算标准》要求，台式计算机（包含显示器、操作系统）单价不能高于5000元。
（二）服务要求
1. 提供所投产品（台式计算机、显示器）至少3年的免费上门保修，终身维修。
2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

3. 维保期内需提供至少6人月的驻场服务，驻场工程师（具备麒麟操作系统桌面工程师证书或统信 UOS 技术认证证书-UCA 工程师（桌面）)负责将计算机安装至公积金管理中心本部和下属网点，并将连接相关外设（包括但不限于手写板、五合一、高拍仪、平推打印机、打印机、扫描仪等），配合公积金管理中心相关技术人员将设备安装调试合格，正常使用。并将替换下来的旧计算机免费运回公积金管理中心本部（大沽北路115号），移交相关人员。

4. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
5. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
6. 提供现场技术培训。
7. 提供操作系统1年的免费上门保修升级，终身免费使用维修：通过400热线，对用户使用过程中遇到的问题，给予指导。系统部署相关技术指导工作，包括不同介质安装源制作、系统分区建议、安装过程配置指导等。5×8小时常规技术支持，包括电话、邮箱、微信、在线等方式； 提供操作系统相关产品使用指导、答疑，问题故障保修等服务。提供公网升级服务器，为客户提供在线升级服务（同一系统版本内升级），包括产品新功能、Bug修复、安全问题修复等。

★8.需对现有操作系统进行升级或重新部署，确保中心所有桌面操作系统保持内核版本一致。
（三）交货要求
1.交货期：合同签订日起60天内到货（特殊情况以合同为准）。
2.交货地点：（特殊情况以合同为准）
（1）天津市住房公积金管理中心：和平区大沽北路115号
（2）和平管理部：和平区大沽北路115号

（3）河东管理部：河东区华兴街春华公寓B-6
网点：河东政务服务中心
（4）河西管理部：河西区宾水道9号

（5）南开管理部：南开区二纬路58号翔宇大厦
（6）河北管理部：河北区平安街68号

（7）红桥管理部：红桥区芥园道10号芥园公寓底商

（8）塘沽管理部：塘沽区新港二号路
（9）汉沽管理部：天津生态城万达广场底商
（10）大港管理部：空港经济开发区西三道158号金融中心
（11）东丽管理部：东丽区跃丽路跃丽大厦1-11号
（12）西青管理部：西青区西青道280号
（13）津南管理部：津南区津歧路西侧艺树澜庭底商
（14）北辰管理部：北辰区果园北道与果园东路交口
（15）宁河管理部：宁河区芦台镇朝阳花园2-102
（16）武清管理部：武清区杨村镇新华路建行大厦
（17）静海管理部：静海区静文路中部建行大厦
（18）宝坻管理部：宝坻区建设路110号
（19）蓟州管理部：蓟州区光明路七星花园8-104
（20）开发管理部：开发区第二大街与巢湖路交口泰达金融广场F区
网点：开发区政务服务中心
（21）大港油田管理部：大港油田三号院建行南楼
3.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4.特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
九、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。



