[bookmark: _GoBack]项目需求书（货物-通用类）
一、项目背景
1. 项目名称：高性能计算服务器购置项目
2. 项目背景：目前我校中药资源学科相关工作进入多组学大数据与人工智能深度融合的关键阶段，现有计算设备已无法满足需求，校外云计算途径则存在核心科研成果泄露风险，难以满足服务企业需求。急需具备充足数据处理能力的，可运行并微调主流生物语言模型、多模态模型的具备通用并行计算编程模型生态的算力资源。
二、项目预算
第一包：97.26万元
三、资格要求
（一）根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及相关配套法规的规定，结合本项目的实际需求和技术复杂性，为确保高性能计算服务器购置项目顺利实施，现对供应商投标设置以下特定资格条件：投标人须为在中国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，具备履行合同所必需的专业技术能力；近三年内在类似项目中具有良好的履约记录，无重大违法违规行为。   
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求
第一包：高性能计算服务器

	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量
	单价
	总额

	1
	高性能计算服务器
	★1.接受CPU通过安全可靠测评的产品，也接受CPU未通过安全可靠测评的产品；
★2.CPU:配置≥2颗通用架构处理器，基础主频2.1GHz，单颗CPU核心数48核；
★3.内存：配置≥10条32GB DDR5 ECC服务器内存，内存插槽数量≥32个；
★4.硬盘：配置≥3块16TB-SATA机械硬盘；配置≥2块3840GB-NVME-SSD硬盘；
★5.阵列卡：独立RAID卡，缓存≥4GB；支持RAID0,1,5,6,10配置掉电保护；
6.网络参数：配置≥1块双口10G光口网卡（含多模光模块）
7.电源：配置不低于4块3000W服务器交流电源（N+N冗余结构）；
★8.计算单元：配置≥8块计算单元；单块计算单元采用新一代并行加速硬件架构算力处理器，原生支持FP4、FP8、FP16、BF16、TF32等规格混合精度运算；硬件运算核心数量19968；搭载 84GB 带 ECC 硬件纠错GDDR7 高速缓存显存，显存带宽 1398GB/s；采用PCIe5.0 x16总线；支持PyTorch、TensorFlow等框架；支持AI 推理、科学仿真、多任务并行算力加速；
9.可管理性：服务器BMC具备独立GE管理口，支持前置BMC直连管理接口，支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面；
10.可维护性：服务器BMC具备带外故障诊断功能，不依赖于OS，对CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障、系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位；
11.质保服务：提供整机5年售后服务保障。其中，前3年提供硬件免费质保及免费上门维修服务；第4至第5年，供应商继续提供免费上门维修及技术支持服务，此阶段硬件维修免收人工费及上门服务费，若需更换硬件配件，仅收取配件成本费。
[bookmark: OLE_LINK1]12部署服务：部署服务：在服务器中完成基础运行环境搭建及本地模型部署，模型包括但不限于 DeepSeek-V4、Evo2、ESM-2、ShenNong-TCM-LLM、TCM-Agent、Qwen3.8-Flash-Next、DNABERT-2、ESM2Fold、FIDDLE、Resnet50-CBAM、Mobilenet、SimCLR、GradCAM、Yolov8、SuperSOM等；预留扩展能力，支持后续本地模型的加载及参数调整测试。配置服务端口，实现模型可通过 WebUI 界面及 API 共享端口访问；调试完成并交付后，可立即投入科研使用。供应商须在投标文件中提供详细的部署实施方案。
★其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。
	台
	1
	97.26
	97.26


五、商务要求
★（一）报价要求
1. 报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成项目规定的全部要求所需的一切费用。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由供应商负责。
★（二）服务要求
1. 供应商须提供所投产品5年售后服务保障，质保期自项目整体验收合格之日起正式起算。其中，前3年提供硬件免费质保及免费上门维修服务；第4至第5年，供应商继续提供免费上门维修及技术支持服务，此阶段硬件维修免收人工费及上门服务费，若需更换硬件配件，仅收取配件成本费。供应商须具备独立、完整的自有售后服务体系，拥有稳定的专职技术服务团队、故障处置能力及备件保障能力，本项目所有售后运维、故障排查、现场维修、技术支撑等服务工作均由供应商自有在岗技术人员实施。严禁无自有服务团队、无履约能力团队服务，严禁服务转包、违法分包或委托无资质第三方代为维保。供应商须在投标文件中出具专项履约承诺，保证全程自有团队履约，杜绝外包代维、售后推诿、服务降级等问题。
质保期内，供应商提供7×24小时全天候远程技术响应服务，接到采购人报修通知后须即时对接、快速远程排查处置故障；无法远程修复的故障，供应商须在48小时内委派本公司持证资深售后工程师，携带常备原厂全新备件抵达项目现场完成维修处置。供应商须具备常态化备件储备与保障能力，所有维修更换配件均为全新原厂正品，严禁使用翻新件、拆机件、二手件、兼容替代件及劣质配件，保障设备长期稳定、合规运行。
质保期内，设备出现的所有非人为质量故障、硬件损坏、功能异常等问题，均由供应商免费提供上门检测、维修、零部件更换、整机调试等全套服务，所产生的人工、配件、运输、上门、调试等全部费用均由供应商全额承担，采购人无需额外支付任何费用。5年质保期满后，供应商须提供终身成本价维修服务，优先保障本项目设备备件供应与技术支撑，维修响应时效、上门服务标准、故障处置流程与质保期服务标准保持一致。
2. 供应商须在投标文件中如实完整填报售后服务保障体系信息，可依托所投产品生产制造商官方售后服务体系及全国服务网点为本项目提供服务。供应商须详细列明服务落地机构固定办公地址、24 小时专属服务热线、专属技术支撑人员数量及资质情况，并提供可核验佐证材料（自有团队可提供社保、资质证书；依托厂家体系的，可提供厂家官方服务网点公示信息、厂家技术支撑承诺说明）。本项目要求具备常态化、可落地、可兜底的原厂级售后服务能力，全程由品牌正规售后体系提供技术、备件、现场运维支撑。杜绝无正规厂家服务体系支撑、无固定服务场地、无专职技术兜底人员的白牌设备、杂牌厂商及空壳中间商履约，保障项目售后响应及时、服务持续稳定。
3. 供应商须在投标文件中提供完整、真实的原厂标准易耗品、配套消耗材料明细价格清单及对应投标折扣率；同时提供质保期届满后，设备日常维修、零部件更换、故障处置对应的全套价格清单及长期优惠折扣率。所有报价清单须清晰规范、可追溯、可核验，承诺中标后履约价格不高于投标公示价格，不得随意涨价，保障采购人后期运维成本可控。
4. 提供现场技术培训服务，所有培训课程体系、授课标准、讲师资质均依托所投产品生产制造商官方运维培训体系制定；供应商可委派自身经生产厂家统一认证的在岗工程师，或生产厂家直属持证技术工程师赴采购人现场开展专项运维培训，严禁无厂家官方认证资质人员、临时外聘社会讲师、第三方培训机构人员授课。 培训讲师相关资质证明、完整培训课件、分阶段授课方案须在培训启动前提交采购人审核备案。培训总周期不少于 2 个工作日，单次授课时长不低于 2 小时；培训涵盖服务器基础操作、存储系统管理、设备故障排查、常态化巡检、数据备份恢复、运维安全管理等实操课程，全程侧重机房实景实操演练。培训结束后组织现场实操测评，确保采购人技术人员可独立完成全套设备运维工作；培训完毕同步交付全套原厂运维手册、操作台账、备份策略文档留存归档。供应商无法依托生产厂家技术资源开展培训、讲师无厂家认证资质、培训时长不达标、未交付全套资料或参训人员考核未通过的，均视为培训履约不合格，采购人有权要求供应商免费重新组织培训直至验收合格，期间产生的全部成本由供应商自行承担；若供应商始终无法完成达标培训，采购人可追究整体违约责任。
5. 供应商须全程依托产品生产制造商全国售后服务网络、备件库、技术中台开展质保、维修、培训全流程服务，承诺质保期内所有硬件备件、技术方案、故障研判均获得原厂官方技术兜底支持，无法获取厂家技术支撑造成运维故障的，全部责任由供应商承担。
★（三）交货要求
1. 交货期
货到：签订合同之日起7日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。
2. 付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起7日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）
六、验收标准
[bookmark: heading_0]1.验收依据
（1）本次项目采购招标文件、投标文件、中标通知书及正式采购合同；
（2）设备原厂技术规格书、产品合格证；
（3）《高性能计算服务器技术规范》《信息技术设备安全通用要求》等国家及行业标准；
（4）供需双方确认的技术实施方案、安装部署方案及培训方案。
[bookmark: heading_3]2.项目验收流程及标准
本项目验收分为到货初验、安装调试验收、性能终验三个阶段，各阶段验收合格后方可进入下一环节，所有验收资料统一归档留存。
[bookmark: heading_4]（1）到货初验
设备到货后，供需双方、设备处代表、校内计算机专家共同到场开展到货初验，重点核查设备完整性与外观完好性。
验收内容：
核查服务器主机、CPU、内存、硬盘、显卡、网卡、电源、散热模块等全套硬件设备型号、数量；检查设备外包装是否完好、无破损、无拆装痕迹；核对设备序列号、出厂编号、合格证、保修卡、驱动光盘、配套线材及附件是否齐全。
验收标准：
所有设备与合同采购清单完全一致，无缺件、少件、错件；设备外观无划痕、变形、掉漆、损坏；设备为全新未拆封、未使用原厂正品设备，无翻新、返修设备。
验收结果：
初验合格后签署《到货验收单》；若存在设备破损、配件缺失、型号不符等问题，供方需在约定时限内无条件更换、补齐，重新组织初验，由此产生的所有费用由供方承担。
[bookmark: heading_5]（2）安装调试验收
到货初验合格后，供方安排专业技术人员进场完成设备安装、硬件组装、系统部署、环境调试等工作，完成后组织安装调试验收。
验收内容：
核查设备机房安装布局、机柜布线、供电散热、接地防护是否符合机房规范；完成服务器开机自检、硬件识别测试、操作系统安装、驱动适配；核查设备各项基础硬件参数与采购技术参数一致，无硬件识别异常、报错、兼容故障。
验收标准：
设备安装牢固、布线规整、标识清晰，符合机房安全运维标准；服务器开机正常、无报错、无异响、无硬件告警；所有硬件模块均可正常识别、稳定运行，操作系统、驱动程序、配套软件安装完整、适配正常，网络通信、数据传输稳定。
验收结果：
调试合格后签署《安装调试验收单》；若出现安装不规范、硬件不兼容、系统故障、组网异常等问题，供方需即时整改调试，直至验收合格。
[bookmark: heading_6]（3）性能终验
安装调试完成后，设备试运行7个工作日，运行稳定无异常后，开展项目整体性能终验，为项目最终交付验收节点。
验收内容：
开展设备满载压力测试、算力性能测试、稳定性测试、数据读写测试、长时间连续运行测试；核验设备算力、运算速度、并发处理能力、存储读写速率、网络带宽、散热稳定性等核心性能指标；核查配套技术培训、资料交付、售后对接等全部合同内容完成情况。
验收标准：
设备7×24小时试运行无宕机、无重启、无硬件报错、无性能卡顿；核心算力指标、硬件参数、运行性能完全满足采购需求及合同约定标准；压力测试、满载测试运行稳定，各项性能参数达标；全套项目资料、技术文档、培训记录完整合规，满足甲方使用及运维需求。
验收结果：
终验合格后，供需双方签署《政府采购履约验收意见报告(货物类)》，项目正式交付，进入售后维保阶段；若性能指标不达标、运行不稳定，供方需限期优化调试、更换硬件，直至整体验收合格，逾期未达标按合同违约条款处理。
[bookmark: heading_7]3.完整交付资料要求
项目验收交付时，供方需完整提交以下资料：
（1）设备合格证、保修凭证；
（2）全套设备技术手册、驱动及配套软件安装包；
（3）到货验收单、安装调试记录、试运行报告、性能测试报告、竣工验收报告；
（4）设备序列号清单、硬件配置清单、维保服务承诺书（需明确前3年免费质保及后2年免人工费、仅收配件费的服务条款）、售后联系方式及服务预案。
七、其他要求
交货时要求供应商就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。


