
采购清单
第一包：技术参数
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	需求条款
	是否属于集采目录内产品

	1
	POE交换机
	1
	台
	1.固化端口≥4个千兆SFP光口，≥24个千兆POE电口，POE口支持IEEE 802.3 at\af PoE供电标准，整机最大功率≥400W。
2.产品支持WEB网管，具有SNMP、VLAN等二层网管功能。
3.背板带宽≥128Gbps，包转发率≥42Mpps,MAC地址表大小≥4K。
4.支持智能供电，功率不足优先保障VIP端口。
5.支持长距250米传输。
6.光口上行设计，满足远距离传输需求。
7.支持IEEE 802.3 at/af PoE供电标准。
8.支持二层网管功能：支持web网管（中英文）支持 vlan、、STP/RSTP、SNMPV1/V2 、端口汇聚、端口镜像、带宽控制、巨帧传输、静态MAC绑定、风暴抑制、端口统计、文件管理配置上传下载。
9.支持一键恢复出厂设置、重启。
10.提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M）。
11.EMC：8kv空气放电、6kv接触放电、4kv端口防雷、4kv电源防雷。
	否

	2
	▲全彩LED显示屏体A
	15.67
	平方米
	★1.像素点间距：≤1.86mm
2.模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥289050Dots/㎡；
3.白平衡亮度≥1200cd/m²；并支持0cd/m²-1500CD/m²可调；
4.LED显示屏对比度≥19000：1；LED显示屏亮度均匀性≥99.5%；LED显示色度均匀性±0.0001Cx,Cy之内；
5.LED显示屏像素中心距相对偏差≤0.5%；模组间隙≤0.01mm
6.LED显示屏观看水平/垂直视角≥176°；
7.平均失效间隔工作时间≥200000小时；像素失控率PZ≤0.00001%，且区域像素失控率小于0.00003%， 无连续失控点，出厂时为0；
8.LED显示屏刷新频率≥4000Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；刷新率720Hz-7840HZ可调；
9.白平衡6500K±5%（100K-20000K）可调，色温为6500K时，100%.75%.50%.四档电平白场调节色温误差≤50K；
10.LED显示屏峰值功耗为≤280W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤110W/㎡；
11.整屏画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性，墨色一致性，延时≤500ns，；
12.支持单点检测，逐点校正，可对单点（逐点）亮度、色度进行校正，支持出厂校正及现场校正，屏幕校正后亮度损失<5%，支持屏体拼缝亮线、暗线校正，校正数据可保存和回读，更换单元板后可自动校正数据，支持单点维修更换；
13.显示单元漏光度：≤0.009cd/㎡，信号衰减≤200mV；
14.亮度一致性：≥85％；
15.LED显示屏运行时闪烁值≥-44.3db；
16.像素缺陷：不发光缺陷点≤1，不熄灭缺陷点≤1；
17.显示屏具有防潮、完全防尘、防水、防盐雾、防火、防虫、防辐射、防 燃烧、防摔、防反光、防静电、防高温高湿、防电磁干扰、抗雷击、防腐蚀、抗震动、抗UV等功能，具有电源过压、短路、断路、过流、欠压、断电保护、分布上电措施，防护等级达到IP65；
18.LED显示屏系统具有亮暗线修复、隐亮消除功能，无隐亮，全黑场信 号下灯管发光，正常工作时显示画 面无重影和拖尾现象，无几何失真 和非线性失真，支持软硬件调节亮 暗线功能，图像处理具备消鬼影拖尾功能，支持鬼影消除、低灰偏色 补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无故障点、十字线现象
19.蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测中均无危害（RG0）。
20.PCB 板（主板、模组等 ）、面板料（面罩等）、单元整体、线材、电源、连接件阻燃等级达到 V- 0 级
21.人眼视觉舒适度VICO指数≤1，产品视觉健康性能 A++级；
22.符合盐雾试验合格，达到10级要求； 
23.配套屏体模块安装架及结构；
24.配套视频控制器一套：4核8线程/8G/1050Ti4G/512Gssd/1T机械/DP+HDMI+VGA 27寸100HZ显示器/音箱/键鼠套装
25.另在主屏体上方增加一块2.6112平方米P3全彩条形显示屏一套。
26. 36张接收卡A1 
（1）单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用12个标准 HUB75E接口，稳定性高、安装方便；
（2）单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组；单个接收卡的单个hub口单个数据组最大支持64行数据同时显示； 
（3）支持对每个LED灯珠/灯点的亮度和色度进行校正，有效消除亮度差异和色度差异，使整屏的亮色度达到高度一致； 
（4）支持通过软件调节解决箱体或者灯板之间因拼接导致的亮暗线问题；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节； 
（5）通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行独立调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。
（6）支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果；
（7）支持Queuing/mapping功能，可在LED显示屏上自动显示发送卡的编号、发送卡网口号、接收卡的编号和接收卡网口号信息，可快速定位系统连接方式和位置； 
（8）支持将指定的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面；
（9）支持对接收卡状态温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包、有效信号输入网口、连续工作时间状态参数进行监控，支持设置温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包的告警规则阈值，实现自动告警。检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。支持模组LED逐点错误侦测。
（10）支持两个网口环形组网，互为备份，任意一个链路异常后，可通过另外一条链路进行通信，保证LED显示屏正常显示； 
（11）支持将系统卡的固件程序、配置参数、亮色度校正参数进行备份和回读；
（12）板卡预存双启动程序，当一个程序异常后，可以自动从另外一个程序启动；
（13）系统支持云端导入信息功能，可选择从云端的配置文件导入到本地，在软件中点击载入文件按钮后，可选择云端内的文件，并在弹出的预览信息窗口中可显示灯板和箱体信息，包含：芯片、扫描方式、解码方式、灯板分辨率、方向、数据组数、OE极性、hub模式、箱体分辨率和箱体类型信息。
（14）支持画面以90°的倍数(0/90/180/270°)进行旋转并显示。支持显示屏画面以任意角度旋转。
24. 11张接收卡A2
（1）单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用16个标准 HUB75E接口，稳定性高、安装方便；
（2）单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组；单个接收卡的单个hub口单个数据组最大支持64行数据同时显示； 
（3）支持对每个LED灯珠/灯点的亮度和色度进行校正，有效消除亮度差异和色度差异，使整屏的亮色度达到高度一致； 
（4）支持通过软件调节解决箱体或者灯板之间因拼接导致的亮暗线问题；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节； 
（5）通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行独立调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。
（6）支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果； 
（7）支持Queuing/mapping功能，可在LED显示屏上自动显示发送卡的编号、发送卡网口号、接收卡的编号和接收卡网口号信息，可快速定位系统连接方式和位置；
（8）支持将指定的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面；
（9）支持对接收卡状态温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包、有效信号输入网口、连续工作时间状态参数进行监控，支持设置温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包的告警规则阈值，实现自动告警。检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。支持模组LED逐点错误侦测。
（10）支持两个网口环形组网，互为备份，任意一个链路异常后，可通过另外一条链路进行通信，保证LED显示屏正常显示； 
（11）支持将系统卡的固件程序、配置参数、亮色度校正参数进行备份和回读； 
（12）板卡预存双启动程序，当一个程序异常后，可以自动从另外一个程序启动； 
（13）系统支持云端导入信息功能，可选择从云端的配置文件导入到本地，在软件中点击载入文件按钮后，可选择云端内的文件，并在弹出的预览信息窗口中可显示灯板和箱体信息，包含：芯片、扫描方式、解码方式、灯板分辨率、方向、数据组数、OE极性、hub模式、箱体分辨率和箱体类型信息。
（14）支持画面以90°的倍数(0/90/180/270°)进行旋转并显示。支持显示屏画面以任意角度旋转。
	是

	3
	全彩LED显示屏体B
	10.65
	平方米
	1.像素点间距：≤4mm
2.模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥62500Dots/㎡；
3. 每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成 SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； 
4.白平衡亮度≥5000cd/m²；并支持0cd/m²-5000CD/m²可调；
5.LED显示屏对比度≥19000：1；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 
6.LED显示屏像素中心距相对偏差≤0.1%；模组间隙≤0.01mm
7.LED显示屏观看水平/垂直视角≥168°；
8.LED显示屏刷新频率≥4000Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；刷新率720Hz-7840HZ可调； 
9.白平衡6500K±5%（100K-20000K）可调，色温为6500K时，100%.75%.50%.25%四档电平白场调节色温误差≤±50K； 
10.LED显示屏峰值功耗为≤280W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； 
11.整屏画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性，墨色一致性延时≤500ns；
12.支持单点检测，逐点校正，可对单点（逐点）亮度、色度进行校正，支持出厂校正及现场校正，屏幕校正后亮度0-7000nits，校正后亮度损失<5%，支持单点维修更换；
13.显示单元漏光度：≤0.008cd/㎡，信号衰减≤200mV；
14.灯珠常温寿命测试Tc=25℃ Ifr=lOmA IFg=l OmA Ifb=l0mA 通电1000h,灯珠点亮无异常
15.屏体正面为黑色哑光处理，反光率<1%
●16.散热系数：≤200（W/m·K）；
17.灯珠红墨水试验，回流焊1次，纯红墨水常温浸泡24h，无渗透，灯管气密性良好；
●18.可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常观看；
19.显示屏具有防潮、完全防尘、防水、防盐雾、防火、防虫、防辐射、防燃烧、防摔、防反光、防静电、防高温高湿、防电磁干扰、防腐蚀、抗雷击、抗震动、抗UV等功能，具有电源过压、短路、断路、过流、欠压、断电保护、分布上电措施，防护等级达到IP65；
20.LED 显示屏系统具有亮暗线修复、隐亮消除功能，无隐亮，全黑场信 号下灯管发光，正常工作时显示画 面无重影和拖尾现象，无几何失真 和非线性失真，支持软硬件调节亮 暗线功能，图像处理具备消鬼影拖尾功能，支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无故障点、十字线现象
21.产品蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测中均无危害。
22.PCB 板（主板、模组等 ）、面板料（面罩等）、单元整体、套件、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0级
23.符合盐雾试验合格，达到10级要求；
24.平均失效间隔工作时间≥200000小时；像素失控率PZ≤0.00001%，且区域像素失控率小于0.00003%，无连续失控点，出厂时为0；
●25.具备一键开启或关闭背光灯功能，实现节能环保效果，具备有效监控、断电保护功能；
26.不锈钢屏体外框结构及箱体结构：简易箱体，后维护，根据现场情况定制；室外不锈钢双立柱屏、柱高：2.2米、不锈钢装饰边、后背镀锌板、内部轴流风机散热
27.设备基础：刨坑、下预埋、做养护
28.配套视频控制器一套：4核8线程/8G/1050Ti4G/512Gssd/1T机械/DP+HDMI+VGA 27寸100HZ显示器/音箱/键鼠套装
29. 10张接收卡B
（1）单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用16个标准 HUB75E接口，稳定性高、安装方便；
（2）单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组；单个接收卡的单个hub口单个数据组最大支持64行数据同时显示； 
（3）支持对每个LED灯珠/灯点的亮度和色度进行校正，有效消除亮度差异和色度差异，使整屏的亮色度达到高度一致； 
（4）支持通过软件调节解决箱体或者灯板之间因拼接导致的亮暗线问题；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节； 
（5）通过对"红 Gamma"、"绿 Gamma"、"蓝 Gamma"分别进行独立调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。
（6）支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果； 
（7）支持Queuing/mapping功能，可在LED显示屏上自动显示发送卡的编号、发送卡网口号、接收卡的编号和接收卡网口号信息，可快速定位系统连接方式和位置； 
（8）支持将指定的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面； 
（9）支持对接收卡状态温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包、有效信号输入网口、连续工作时间状态参数进行监控，支持设置温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包的告警规则阈值，实现自动告警。检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。支持模组LED逐点错误侦测。
（10）支持两个网口环形组网，互为备份，任意一个链路异常后，可通过另外一条链路进行通信，保证LED显示屏正常显示；
（11）支持将系统卡的固件程序、配置参数、亮色度校正参数进行备份和回读； 
（12）板卡预存双启动程序，当一个程序异常后，可以自动从另外一个程序启动； 
（13）系统支持云端导入信息功能，可选择从云端的配置文件导入到本地，在软件中点击载入文件按钮后，可选择云端内的文件，并在弹出的预览信息窗口中可显示灯板和箱体信息，包含：芯片、扫描方式、解码方式、灯板分辨率、方向、数据组数、OE极性、hub模式、箱体分辨率和箱体类型信息。
（14）支持画面以90°的倍数(0/90/180/270°)进行旋转并显示。支持显示屏画面以任意角度旋转。
	是

	4
	全彩LED显示屏体C
	20.43
	平方米
	1.像素点间距：≤4mm
2.模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥62500Dots/㎡；
3. 每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成 SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； 
4.白平衡亮度≥4900cd/m²；并支持0cd/m²-5000CD/m²可调；
5.LED显示屏对比度≥20000：1；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 
6.LED显示屏像素中心距相对偏差≤0.1%；模组间隙≤0.01mm
7.LED显示屏观看水平/垂直视角≥168°；
8.LED显示屏刷新频率≥4000Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；刷新率720Hz-7840HZ可调； 
9.白平衡6500K±5%（100K-20000K）可调，色温为6500K时，100%.75%.50%.25%四档电平白场调节色温误差≤±50K； 
10.LED显示屏峰值功耗为≤300W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡； 
11.整屏画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性，墨色一致性：
12.支持单点检测，逐点校正，可对单点（逐点）亮度、色度进行校正，支持出厂校正及现场校正，屏幕校正后亮度0-7000nits，校正后亮度损失<5%，支持单点维修更换；
13.显示单元漏光度：≤0.008cd/㎡，信号衰减≤200mV；
14.支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低≥20％；
15.表面应力≥110MPa；
16.散热系数：≤200（W/m·K）；
17.具备一键开启或关闭背光灯功能，实现节能环保效果，具备有效监控、断电保护功能；
18.可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95KLux能正常观看；
19.显示屏具有防潮、完全防尘、防水、防盐雾、防火、防虫、防辐射、防燃烧、防摔、防反光、防静电、防高温高湿、防电磁干扰、防腐蚀、抗雷击、抗震动、抗UV等功能，具有电源过压、短路、断路、过流、欠压、断电保护、分布上电措施，防护等级达到IP65；15.LED 显示屏系统具有亮暗线修复、隐亮消除功能，无隐亮，全黑场信 号下灯管发光，正常工作时显示画 面无重影和拖尾现象，无几何失真 和非线性失真，支持软硬件调节亮 暗线功能，图像处理具备消鬼影拖尾功能，支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无故障点、十字线现象
20.产品蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测中均无危害。
21.PCB 板（主板、模组等 ）、面板料（面罩等）、单元整体、套件、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0级
22.人眼视觉舒适度VICO指数≤1，产品视觉健康性能A++级；
23.符合盐雾试验合格，达到10级要求；
24.平均失效间隔工作时间≥200000小时；像素失控率PZ≤0.00001%，且区域像素失控率小于0.00003%，无连续失控点，出厂时为0；
25.不锈钢屏体外框结构及箱体结构：简易箱体，后维护，根据现场情况定制；高空贴墙安装（考虑承重）使用不锈钢外框装饰边、考虑防水和散热
26.配套视频控制器一套：4核8线程/8G/1050Ti4G/512Gssd/1T机械/DP+HDMI+VGA 27寸100HZ显示器/音箱/键鼠套装.
27. 20张接收卡C
（1）单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用16个标准 HUB75E接口，稳定性高、安装方便；
（2）单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组；单个接收卡的单个hub口单个数据组最大支持64行数据同时显示； 
（3）支持对每个LED灯珠/灯点的亮度和色度进行校正，有效消除亮度差异和色度差异，使整屏的亮色度达到高度一致； 
（4）支持通过软件调节解决箱体或者灯板之间因拼接导致的亮暗线问题；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节； 
（5）通过对"红 Gamma"、"绿 Gamma"、"蓝 Gamma"分别进行独立调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。
（6）支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果； 
（7）支持Queuing/mapping功能，可在LED显示屏上自动显示发送卡的编号、发送卡网口号、接收卡的编号和接收卡网口号信息，可快速定位系统连接方式和位置； 
（8）支持将指定的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面； 
（9）支持对接收卡状态温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包、有效信号输入网口、连续工作时间状态参数进行监控，支持设置温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包的告警规则阈值，实现自动告警。检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。支持模组LED逐点错误侦测。
（10）支持两个网口环形组网，互为备份，任意一个链路异常后，可通过另外一条链路进行通信，保证LED显示屏正常显示；
（11）支持将系统卡的固件程序、配置参数、亮色度校正参数进行备份和回读； 
（12）板卡预存双启动程序，当一个程序异常后，可以自动从另外一个程序启动； 
（13）系统支持云端导入信息功能，可选择从云端的配置文件导入到本地，在软件中点击载入文件按钮后，可选择云端内的文件，并在弹出的预览信息窗口中可显示灯板和箱体信息，包含：芯片、扫描方式、解码方式、灯板分辨率、方向、数据组数、OE极性、hub模式、箱体分辨率和箱体类型信息。
（14）支持画面以90°的倍数(0/90/180/270°)进行旋转并显示。支持显示屏画面以任意角度旋转。
	是

	5
	开关电源
	218
	个
	1.直浇输出压不低于5V
2.输出电压容差±2%
3.额定输出电流不小于40A
4.直流电压可调范围±10%
5.输入电压范围180-260VAC 47-63HZ
6.过载保护105%-150% 类型:切断输出 复位:自动恢复
	否

	6
	电源时序器
	1
	台
	1.具备≥1个100A空气开关，具有过载和短路双重保护功能；内置≥12个继电器，可瞬间触发，确保开关的快速响应。
2.具备≥14路独立输出通道（≥12路可控+≥2路直通）；≥12路可控输出通道分别为≥6路10A输出和≥6路16A输出；≥2路直通输出通道为10A输出；设备整体最大可带载≥22KW（100A）。
◆3.具有≥2.8英寸液晶显示屏，屏幕亮度可以手动调节，实时显示总电流、总功率、每路输出通道的开关状态、电压、电流、功率、耗电量，电源输入欠压、过压，电源输出每路过压、过流、过载等告警信息；可以显示设备信息、运行时长、运行日志、日期时间、CPU使用率、CPU温度、内存使用率等信息；自带屏幕锁、按键锁，防止误触。
4.支持DMX512、RDM、Art-Net、TCP/IP等通信协议；支持MODBUS（RS485、RS232、UDP）协议，可对接中控主机进行控制；配置≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口，≥1个RJ45网络接口，≥1个RS232接口，≥1个凤凰端子接口（RS485、24V直流输出、24V消防信号直流输入），≥1个USB接口。
5.支持多台设备组网，对所有组网设备统一管理；支持场景管理，包括开关状态场景编辑和保存，支持开关状态一键恢复。
6.支持一键开关，单个设备所有回路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关。
7.支持开关延时，开关开启和关闭延时0.5-999.0秒自定义设置，所有回路统一设置，也可以每路单独设置。
8.支持每路定时控制，可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行。
9.支持参数监测，输入电源电压欠压、过压监测，每路输出通道支持电压、电流、功率、开关状态，每路输出过压、过流、过载异常告警监测，并及时关闭对应通道的开关；支持设备内部温度监测功能，异常时自动告警并及时关闭开关。
10.支持设置输入电压欠压和过压阈值、延时响应时间，支持每路输出单独设置电压、电流告警阈值，支持设置输出总电流告警阈值，超出范围后报警并关闭开关；支持识别出每路没有正常工作的设备，可以选择是否断开输出电源。
11.支持实时监测设备所有的异常告警，显示告警信息，设备本机保存告警日志，并自动上报至云端，可在手机或平板APP端和WEB网页端查看，实现手机或电脑的远程实时监控。
12.支持安全设置，设备可自定义设置开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成安全隐患。
13.支持通过手机或平板APP端连接设备蓝牙，实时显示设备信息、运行时长、每一路的开关状态、电压、电流、功率等信息，轻松实现对设备总开关以及每一路开关的操控。
14.支持联网控制，设备具有RJ45网络接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，由手机/平板APP端和WEB网页端远程控制，设备支持远程OTA升级固件程序；手机/平板APP端、WEB网页端均支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现一键开关、顺序开关、并机管理、定时控制、参数监测、报警管理功能。
	否

	7
	影视灯
	12
	盏
	1.采用≥200W 白光LED COB光源。
2.具备光束角度≤19°。
3.采用≥φ100mm口径出光镜头。
4.具备Ra≥90，R9≥60，R15≥91。
5.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪。
6.支持0-100%电子线性调光。
7.具备图形切割盘，具备≥4片独立手动切割片。
8.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。
9.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、手动控制模式。
10.通道模式：标准模式≥2CH。
11.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
12.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
13.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
	否

	8
	调音台
	1
	台
	◆1.具有≥15.6英寸显示屏，可实时显示菜单栏、通道电平、增益、设备名称、USB连接状态、温度、运行时间信息；具有面板锁功能，支持屏幕锁屏/解锁，需输入密码解锁，防止误操作；并支持修改密码、重置密码。
2.具有≥12路麦克风/线路输入（XLR，支持48V幻象供电并可单独开关）、≥2路线路立体声输入、≥1路USB立体声输入、≥1路USB声卡立体声输入；具有≥2路主输出（XLR）、≥6路AUX辅助输出（XLR）、≥1路立体声监听输出（1/4"TRS），并支持声卡L/R录音输出。
3.具有USB录播功能，支持通过USB接口播放mp3、m4a、aac、wav、flac、amr、ogg格式音频，录制wav格式的音频；具有USB声卡，用户可通过USB数据线连接电脑，同步电脑音频。
◆4.具有≥1路RS-485接口，支持通过485协议对接中控系统，实现对设备的远程控制，包括控制输入通道通道增益、静音设置、静音取消，输出通道通道增益、静音设置、静音取消，USB播放上一曲、下一曲、开始播放、暂停播放、播放模式切换，1-99个场景模式切换功能。
5.具有≥1路RJ45接口，PC软件可通过局域网对单台或多台设备进行集中管理。
6.具有均衡器功能：每路输入均具有≥12段参量均衡器；每路输出可选≥12段参量均衡器或≥31段图示均衡器；参量均衡支持高通、低通、峰值滤波三种类型，图示均衡支持单点带宽调节。
7.具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型可选，支持多种斜率设置，含6/12/18/24/32/40/48 dB/oct，且滤波器全频段可调。
8.具有音频处理功能，包括压缩器、限幅器、噪声门、延时器功能，延时器支持≥2000ms延时调整，用于协调各路输出信号时序。
9.内置≥2路FX效果引擎处理器，支持双通道输出，提供≥17种效果可选。
10.系统端到端音频处理延时≤2.3ms。
11.支持≥6组自动混音功能，包含增益共享混音和门限自动混音两种模式，各输入通道可独立设置是否参与混音。
12.内置反馈抑制器功能，支持陷波、移频以及动态/固定（≥24个点）多种模式，抑制啸叫。
13.内置信号发生器，可产生白噪声、正弦波、粉红噪声三种，可调音量大小，同时支持分配至aux1-6、MAIN通道。
14.具备总线编组处理功能，内置≥4个DCA编组、≥4个静音编组及≥6个SUB编组。
15.内置监听功能，用户可监听输入通道、效果器通道、编组通道、输出通道，可调节监听音量。
16.支持通过U盘导出/导入场景文件，设备可存储≥99个用户场景，便于快速切换场景。
17.支持PC客户端与安卓平板端两种控制方式，实现设备登录、场景切换、输入输出配置及通道设置功能；支持多端同时登录设备，并保持数据同步。
18.具有≥4个自定义实体按键，可自定义设置为“场景调用”或“静音编组”控制，便于灵活操作；具有≥4个快捷功能实体按键（主界面快捷按键、菜单快捷按键、设置快捷按键、场景快捷按键），一键直达对应界面，简化操作流程。
19.含管理软件一套：
（1）设备管理：支持搜索局域网设备、手动添加设备、添加演示设备，显示设备列表、在线/离线状态、设备名称和IP地址，并可设置设备名称、网络参数（IP地址、子网掩码、网关）。
（2）场景管理：支持保存、调用、删除、导入、导出场景，修改和显示场景名称，显示最近调用的场景名称，支持添加≥99个内部场景，同时支持预设场景。
（3）支持显示通道列表、修改通道名称、增益调节、音量调节、静音选择、相位切换、幻象供电开关、信号延时调节、通道监听开关、声像/平衡调节。
（4）支持≥2路FX1和FX2效果器，具有≥17种效果模式选择，效果模式包括REVERB(混响)、GATE_REVERB(门式混响)、DOUBLING(双重混响)、MONO_DELAY(单声道延迟)、STEREO_DELAY(立体声延迟)、PING_PONG_DELAY(乒乓延迟)、ECHO(回声)、SLAP_DELAY(拍打式延迟)、TAPE_DELAY(磁带式延迟)、CHORUS(合唱)、TREMOLO(颤音)、WAHWAH(哇音)、PHASER(调相器)、SHIFTER(移频器)、DISTORTION(失真)、EARLY REFLECTION(前期反射)、MODULATION_DELAY(调制延迟)，可以独立调节干湿比、预延时、回声、音色、衰减、空间、前发射参数。
（5）均衡器：支持均衡器开关控制、参数重置、显示效果图并可在效果图上调节增益、频率和Q值，切换31段图示均衡器与12段参量均衡器，选择高通/低通滤波器，支持开关、类型（贝塞尔、巴特沃斯、林克威治-瑞利）切换、频率和斜率6dB/Oct-48dB/Oct范围内步进为6调节。
（6）噪声门：支持调节噪声门开关控制、参数重置、阈值、深度、启动时间、释放时间、保持时间。
（7）压缩器：支持压缩器开关控制、参数重置、显示效果图，调节压缩阈值、增益、启动时间、释放时间、软拐点、比率。
（8）限幅器：支持限幅器开关控制、参数重置、显示效果图，调节门限电平、软拐点、建立时间、释放时间。
（9）反馈抑制器：支持反馈抑制器开关控制、参数重置、显示效果图，调节步长、陷波器深度、移频强度；支持固定、动态点数0-24之间设置，支持抓取的陷波点可设置其类型（自动、手动）、频率、增益、Q值和开关。
（10）自检信号发生器：支持自检信号发生器的开关，切换白噪声、正弦波、粉红噪声，并调节音量和频率，信号可分配到不同输出通道1-6，及MAIN主通道。
（11）自动混音：支持自动混音开关，支持混音编组1-6组设置，每组可对IN1-12设置通道编组，并对AUX1-6和MAIN设置编组发送。支持混音编组配置（重置混音编组、混音增益、静音开关、优先级0-9 、通道混音开关、切换增益共享模式与门限模式、输出增益、增益补偿、斜率、响应时间)。
（12）静音编组：支持1-4组通道的快捷组合，并对组合通道进行静音控制。
（13）USB录音：支持无损WAV格式的录制，单个文件支持最大录制两小时，支持录音文件删除。
（14）USB播放：显示播放列表，并支持播放、暂停、上一首、下一首、循环播放、单曲循环、随机播放、单曲播放操作。支持多种音频格式播放，包括MP3、M4A、M4R、MP2、AMR、AAC、WMA，以及WAV和FLAC无损音乐格式。
（15）固件升级：支持从本地选择升级文件在线升级设备。
（16）跨平台运行：客户端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
	否
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	球机
	2
	台
	1.支持4种深度智能功能:周界布防、人脸检测、人数统计、自动跟踪
2.周界布防：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防
3.人脸检测：支持人脸检测抓拍，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片
4.人数统计：支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求
5.自动跟踪：支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置
6.采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求
7.支持25倍光学变倍，看得更广、更远
8.支持自适应透雾，摄像机根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
9.支持自适应强光抑制，摄像机能根据道路上是否有运动车辆，自动调节画面亮度
10.支持DC12V/PoE多种供电方式，满足不同场景可靠供电需求
11.防护等级IP66
12.传感器类型1/2.7"
13.最大图像尺寸1920*1080
14.焦距4.8mm~120.0mm
	否
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	硬盘录像机
	1
	台
	1.支持IPC自动添加
2.支持4/8路网络摄像机接入一键扩展至6/10路接入
3.视频解码格式：支持超级265(高级模式、基础模式)、H.265、H.264
4.接入带宽：≥64Mbps
5.转发带宽：≥48Mbps
6.支持前端智能：人脸检测，深度周界(区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域)，智能运动检测
7.支持智能检索：人脸抓拍检索，机动车检索，非机动车检索，人体检索
8.支持普通告警：运动检测，人形检测，声音检测，视频丢失，报警输入
9.支持异常告警：IP冲突，网络异常，硬盘离线，硬盘异常，非法访问，录像存储空间即将满，录像/抓图异常
10.含≥6T硬盘一块
	否
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	视频处理器A1
	1
	套
	1.支持 DVI、HDMI、USB信号输入，支持 4096 x 2160@60Hz 超高清信号采集，520万像素带载，8网口输出、2光口输出；最高8192像素、最宽10240像素； 
2.标配:HDMI 2.0*1、HDMI 1.3*2、HDMI1.3*1、USB*1、DVI*1；选配:SDI-12G(+Loop) 或 DP1.2；音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1； 
3.设备最多支持3图层+OSD任意布局拼接并同时显示，3画面包含1个4K和2个2K画面，且画面大小和位置支持单独调节；支持大屏开窗、叠加、漫游、切换、缩放、画中画等功能。支持增加OSD显示功能，颜色、大小、字体、位置、背景色可调。窗口布局时支持窗口锁定功能，窗口锁定时，使用人员无法变更窗口设置。无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持3种画面缩放格式，含点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等，支持无极缩放。支持通过软件实现对显示屏的控制，包括：输入源切换、窗口位置及大小调节、分辨率自定义等；支持通过软件编辑OSD字幕。
●4.系统支持云端导入信息功能，可选择从云端的配置文件导入到本地，在软件中点击载入文件按钮后，可选择云端内的文件，并在弹出的预览信息窗口中可显示灯板和箱体信息，包含：芯片、扫描方式、解码方式、灯板分辨率、方向、数据组数、OE极性、hub模式、箱体分辨率和箱体类型信息。
5.多台设备之间可以实现同步传输显示，不同设备带载LED不会出现撕裂现象。
6.支持对图像色域进行调节，支持自动调节（色域图调节）和手动调节。支持色域切换功能，可在多个不同的色域之间任意切换，以选择最匹配的色域进行大屏显示。支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节。支持输出画质管理，含亮度、色度、饱和度、对比度调整等。
7.按下旋转按钮进行菜单操作界面，旋转按钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。可在没有电脑的情况下，通过前面板液晶屏、按键和旋钮，实现LED显示屏的显示。
8.支持接收卡和箱体的监控，包括电压、温度、湿度、误码数、主备状态、网口状态、风扇状态、箱门状态、烟雾状态等。
●9.支持对设备的开关屏，加解锁屏，重启等操作。对多画面二合一控制器，支持查询风扇档位，并能够进行风扇档位调节。支持对已连接设备进行探测，包括接收卡，发送卡等。支持对已连接设备的固件进行升级；支持对设备进行固件信息的回读并导出为文件。通过指示灯的闪烁频率，提示设备的运行状态。支持二合一控制器参数文件的上传、读取、删除和顺序调整。系统支持告警规则设定，可自定义阈值，超过阈值后自动报警。
10.系统支持亮暗线调节功能，可根据实际情况选择LED大屏模式：箱体模式、灯板模式；选择打屏颜色并调节屏体亮度，可打开“预览”及“显示编号”便于观察；可拖动调节进度条调节亮暗线，可选择多种调节精度。
●11.支持不同信号源类型的切换：VGA，DVI，HDMI等；支持设置发送设备的输入区域坐标、宽、高等信息，支持8bit/10bit色深设置；支持输入源的EDID设置：包括分辨率、刷新率、输入源位数；支持当前音频输入方式的切换，包括跟随或外部输入。支持手动配置箱体参数，构造异形箱体，从而适配不同场景下对异形箱体的使用需求。支持接收设备的智能描点和点屏。支持查看当前灯板信息，预览走线图，支持灯板信息导出；支持调整接收卡的RGB顺序。支持规则和不规则箱体的切换；支持90°、180°、270°箱体旋转参数设置；支持箱体的数据组的调整和对开模式设置。支持性能参数的调整、导入、导出，支持控制器文件导出及接收卡参数固化和发送。支持不同芯片的寄存器参数调整设置。支持hub模式设置，开屏渐亮等附加功能设置；支持灯板 Flash 物理排布设置；支持箱体信息的读取和设置。支持标准屏幕和复杂屏幕的屏队列设置、导入和导出。支持发送卡、接收卡、屏队列参数的导出和导入。
12.可显示USB存储设备中的文件，包括图片文件、视频文件和音频文件。
●13.支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响。设备支持可视化预监功能，可在不增加外部设备的情况下，实现控制人员在电脑、PAD端的可视化操作；可以在电脑/PAD等控制端，看到输入视频的动态画面，并且可以看到大屏实时显示的动态画面，避免误操作。支持设备硬回显，可将大屏的整体显示画面传输至显示器，进行高清显示，回显帧率可达60hz。
14.自动断电：支持配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或者打开风扇空调降低温度，保障屏体安全。定时调节：支持多功能卡根据设定的时间按时开关大屏。环境调节：能够根据环境温度、亮度，调节LED大屏的亮度和开关。音量调节：支持视频输出音频大小调节及开关设置。
15.系统支持亮暗线调节功能，可根据实际情况选择LED大屏模式：箱体模式、灯板模式；选择打屏颜色并调节屏体亮度，可打开“预览“及“显示编号”便于观察；可拖动调节进度条调节亮暗线，可选择多种调节精度。
16.色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。支持屏幕的脱机矫正，亮暗线调节和Flash矫正。支持对小间距灯珠模组进行2*2～9*9的隔点亮度和隔点亮色度校正。校正参数生成后，可以在10秒钟之内，完成512*512的LED模组数据下发并生效。
	否
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	视频处理器A2
	1
	套
	1.支持≥1路LED千兆网口连接接收卡实现LED带载，最大带载65W像素，极限宽度2048，极限高度2048。
2.支持U盘节目导入及导出，支持导出节目文件存储到U盘当中，实现即插即播，拷贝播放。
3.支持多屏同步播放，基于NTP,GPS,射频信号的帧级同步播放。
4.支持工作组管理，适配组织架构，自定义分组，场景化管控
5.设备支持NTP对时同步、GPS对时同步、射频对时同步，可满足不同显示屏同时播放相同画面的需求。
●6.具备两路传感器接口，可连接亮度、温湿度等传感器，实现对大屏亮度的自适应调节和大屏开关智能控制。
7.支持1路USB 3.0(Type A),支持通过预存升级程序文件进行设备固件升级。支持1路USB2.0(Type B),连接上位机实现节目发布和显示屏控制。支持1路千兆以太网口，支持无线 WIFI,支持联网功能，同时支持连接上位机用于节目发布和显示屏控制，支持设备级联控制。
8.支持解码2路4K、6路1080p、10路720p或 20路360p视频窗口。
9.支持智能节目单播放功能，设置节目播放执行 时间并更改播放器播放的节目内容。支持定时 切换同步/异步信号；支持定时亮度、音量调节支持定时开关屏幕。
10.支持屏幕截图功能，实现对大屏播放内容的回显查看。
11.支持添加外部传感器，实现温度、湿度、烟雾、PM2.5、噪音的监控。
12.支持WiFi AP和WiFi STA双模式切换，可同时 启用WIFI AP及WIFI STA模式，作为WIFI热点的同时无线接入其他无线网络。
13.支持长条屏超4096宽度的图文显示。
14.支持局域网加密功能，实现对局域网内个人设备进行保护，确保数据安全。
15.支持通过云平台软件，对音量、开关大屏显示、 亮度、色温、切换节目。支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控
	否
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	视频处理器B
	1
	套
	1.支持不少于2路LED千兆网口连接接收卡实现LED带载，最大带载130W像素，极限宽度4096，极限高度4096。
2.支持将网口设置为主备网口工作模式，实现主备链路同步带载，确保LED大屏运行稳定性。
3.具备不少于一个HDMI1.3输入接口，最大支持1920x1200@60hz。
4.具备不少于一个HDMI1.3输出接口，支持HDMI Loop，最大支持1920x1200@60hz，实现对信号的实时回显预监，环出信号内容跟随同异步信号切换同步切换。
5.具备不少于一路3.5mm音频输出，实现媒体音频同步播放，音频输出信号跟随同异步信号切换同步切换。
6.具备两路传感器接口，可连接亮度、温湿度等传感器，实现对大屏亮度的自适应调节。
7.支持U盘节目导入及导出，支持导出节目文件存储到U盘当中，实现即插即播，拷贝播放。
8.支持U盘发布，USB串口发布，WIFI发布，4G、5G发布，APP发布，客户端发布等媒体文件发布方式，支持PC 节目发布和显示屏控制、局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制。
9.支持智能节目单播放功能，设置节目播放执行时间并更改播放器播放的节目内容。支持定时切换同步/异步信号；支持定时亮度、音量调节；支持定时开关屏幕。
10.支持设备信息查看：分辨率、亮度、色温、时间、磁盘、版本、时间、时区、运行状态、展示型号、SN号、系统版本、MAC地址、IP地址、软件版本、屏体日志、查看CPU、内存、存储空间等信息
11.支持显示画面角度旋转功能，支持90°，180°，270°旋转
12.支持节目播放规则设置，可设置节目播放次数，支持指定时间、指定日期、指定星期进行节目播放
13.可为设备设定密码，一对一的数据通道加密，将陌生访客拒之门外
14.支持Windows、MacOS、IOS、Android等多种平台进行节目发布
●15.支持微信扫码、手机短信、邮箱验证码多种形式登录，支持双因子验证登录，可根据用户规定自主开启。
16.支持素材和节目单独立审核，精准审核发布内容。
17.支持局域网内容智能审核
18.支持节目回溯，能够追溯历史版本节目内容，如修改时间，修改内容等
19.支持查看节目和素材的审核日志
20.支持节目单编排、发布。编排支持混合窗口、文本、图片、视频、文档、时钟、网页、流媒体、打折窗口、炫彩字组件、倒计时组件、天气组件、日历组件、HDMI-IN等组件。 支持上传图片、视频、文档素材，格式丰富覆盖市场大部分主流格式。图片格式：'png', 'jpeg', 'jpg', 'bmp', 'gif'等视频格式：'mp4', 'mpeg', 'mov', '3gp', 'avi', 'mkv', 'flv', 'rmvb', 'wmv'等文档格式：'pdf', 'doc', 'docx', 'ppt', 'pptx'等
●21.支持1路USB 3.0(Type A),支持通过预存升级程序文件进行设备固件升级。支持1路USB2.0(Type B),连接上位机实现节目发布和显示屏控制。支持1路千兆以太网口，支持无线 WIFI,支持联网功能，同时支持连接上位机用于节目发布和显示屏控制，支持设备级联控制。
22.支持解码2路4K、6路1080p、10路720p或 20路360p视频窗口。
23.支持屏幕截图功能，实现对大屏播放内容的回显查看。
24.支持添加外部传感器，实现温度、湿度、烟雾、PM2.5、噪音的监控。
25.支持WiFi AP和WiFi STA双模式切换，可同时 启用WIFI AP及WIFI STA模式，作为WIFI热点的同时无线接入其他无线网络。
26.支持长条屏超4096宽度的图文显示。
27.支持局域网加密功能，实现对局域网内个人设备进行保护，确保数据安全。
28.支持通过云平台软件，对音量、开关大屏显示、亮度、色温、切换节目。支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控
	否
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	视频处理器C
	1
	套
	1.支持不少于4路LED千兆网口连接接收卡实现LED带载，最大带载230W像素，极限宽度4096，极限高度4096。
2.支持将网口设置为主备网口工作模式，实现主备链路同步带载，确保LED大屏运行稳定性。
3.具备不少于一个HDMI1.3输入接口，最大支持1920x1200@60hz。
4.具备不少于一个HDMI1.3输出接口，支持HDMI Loop，最大支持1920x1200@60hz，实现对信号的实时回显预监，环出信号内容跟随同异步信号切换同步切换。
5.具备不少于一路3.5mm音频输出，实现媒体音频同步播放，音频输出信号跟随同异步信号切换同步切换。
6.具备两路传感器接口，可连接亮度、温湿度等传感器，实现对大屏亮度的自适应调节。
7.支持U盘节目导入及导出，支持导出节目文件存储到U盘当中，实现即插即播，拷贝播放。
8.支持U盘发布，USB串口发布，WIFI发布，4G、5G发布，APP发布，客户端发布等媒体文件发布方式，支持PC 节目发布和显示屏控制、局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制。
9.支持智能节目单播放功能，设置节目播放执行时间并更改播放器播放的节目内容。支持定时切换同步/异步信号；支持定时亮度、音量调节；支持定时开关屏幕。
●10.支持设备信息查看：分辨率、亮度、色温、时间、磁盘、版本、时间、时区、运行状态、展示型号、SN号、系统版本、MAC地址、IP地址、软件版本、屏体日志、查看CPU、内存、存储空间等信息。
11.支持显示画面角度旋转功能，支持90°，180°，270°旋转。
12.支持节目播放规则设置，可设置节目播放次数，支持指定时间、指定日期、指定星期进行节目播放。
13.可为设备设定密码，一对一的数据通道加密，将陌生访客拒之门外。
14.支持Windows、MacOS、IOS、Android等多种平台进行节目发布。
15.支持微信扫码、手机短信、邮箱验证码多种形式登录，支持双因子验证登录，可根据用户规定自主开启。
16.支持素材和节目单独立审核，精准审核发布内容。
17.支持局域网内容智能审核。
18.支持节目回溯，能够追溯历史版本节目内容，如修改时间，修改内容等。
19.支持查看节目和素材的审核日志。
20.支持节目单编排、发布。编排支持混合窗口、文本、图片、视频、文档、时钟、网页、流媒体、打折窗口、炫彩字组件、倒计时组件、天气组件、日历组件、HDMI-IN等组件。 支持上传图片、视频、文档素材，格式丰富覆盖市场大部分主流格式。图片格式：'png', 'jpeg', 'jpg', 'bmp', 'gif'等视频格式：'mp4', 'mpeg', 'mov', '3gp', 'avi', 'mkv', 'flv', 'rmvb', 'wmv'等文档格式：'pdf', 'doc', 'docx', 'ppt', 'pptx'等。
21.支持1路USB 3.0(Type A),支持通过预存升级程序文件进行设备固件升级。支持1路USB2.0(Type B),连接上位机实现节目发布和显示屏控制。支持1路千兆以太网口，支持无线 WIFI,支持联网功能，同时支持连接上位机用于节目发布和显示屏控制，支持设备级联控制。
22.支持解码2路4K、6路1080p、10路720p或 20路360p视频窗口。
23.支持屏幕截图功能，实现对大屏播放内容的回显查看。
24.支持添加外部传感器，实现温度、湿度、烟雾、PM2.5、噪音的监控。
25.支持WiFi AP和WiFi STA双模式切换，可同时 启用WIFI AP及WIFI STA模式，作为WIFI热点的同时无线接入其他无线网络。
26.支持长条屏超4096宽度的图文显示。
27.支持局域网加密功能，实现对局域网内个人设备进行保护，确保数据安全。
28.支持通过云平台软件，对音量、开关大屏显示、亮度、色温、切换节目。支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控
	否
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	双通道专业数字功放
	2
	台
	1.采用网络传输协议，内置≥2路网络传输通道，支持远距离音频传输。
2.支持切换音频输入模式：包括混音输入模式、网络音频输入模式、本地音频输入模式；同时具有数模备份（网络优先模式下，优先播放网络音频，当网络音频断开，自动切换为模拟音频）、模数备份两种模式（模拟优先模式下，优先播放模拟音频，当模拟音频断开，自动切换为网络音频）。
3.内置多种工作模式：包括定阻、定压和桥接，可自由切换以满足不同用户需求；定阻模式支持16欧、8欧、4欧；桥接模式支持16欧、8欧；定压模式支持70V或100V；最低支持2欧负载。
4.集成设备监控状态功能，实时显示各通道工作状态、温度、功率、实时电压、电流、市电电压、市电电流、通道音量、音频输入模式状态。
5.输入灵敏度提供≥2档设置：包括1V/2V。
6.支持多设备级联，可远程监控多台设备使用状态及控制设备。
7.配备智能削峰限幅器，确保功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
8.采用开机软启动设计，防止开机时向电网吸收大电流，避免干扰其他用电设备。
9.具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
10.具有集中控制功能，支持软件远程调节音频大小、通道切换、开关机及多设备控制，还可通过网络对接中控系统，实时显示设备使用状态、温度、功率、电压、电流信息，并支持控制功放开关机与调节音量大小。
11.输出功率：立体声8Ω(RMS)：≥2000W×2；立体声8Ω：≥2000W×2；立体声4Ω：≥3900W×2；立体声2Ω：≥5800W×2；桥接16Ω：≥4000W；桥接8Ω：≥7800W；定压70V：≥2×1500W；定压100V：≥2×2000W。
12.具备设备定位功能。通过PC软件在设备列表中点击定位，主机显示屏会弹出“定位成功”提示。
13.具有≥3.7英寸IPS电容触控显示屏，支持动态显示开机界面、通道数量、通道实时电平值。支持控制设备静音、调节增益、工作模式（包含切换定阻/定压模式、输入通道切换、矩阵/桥接模式、灵敏度1V/2V切换、音频优先级切换功能）以及查看功放状态（包含通道状态，正常状态与故障状态分别通过不同颜色指示灯标识；实时显示当前输出通道温度、电压、电流）。
14.触控显示屏可显示设备信息，包含设备IP地址、子网掩码、默认网关、MAC地址、MCU版本及固件版本信息；具有中英文界面切换功能，用户可选择简体中文或English，系统默认为简体中文。支持设置设备息屏时间，提供≥3种无操作息屏时长选项以供选择。
◆15.集成DSP音频处理功能，具有≥15段参量均衡器、限幅器、高低通滤波器、通道延时功能，通道延时可设置时间等同或宽于0~2000ms；软件可根据现场延时距离自动计算需要的延时时间。
	否
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	大功率两通道数字功放
	1
	台
	1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放自适应功率匹配电路，实现音频输出自适应负载的功率控制功能。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性，
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度41dB、38dB、35dB、32dB可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.常规带载8欧，4欧，2欧。
12.输出功率（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω×2：≥3000W；立体声4Ω×2：≥5100W×2；立体声2Ω×2：≥7140W×2；桥接16Ω：≥5800W×1；桥接8Ω：≥10200W×1；桥接4Ω：≥14280W×1。
	否

	17
	麦克风
	1
	台
	1.指向性：心形指向性
2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa
3.频率响应等同或优于20-18KHz
4.输出阻抗：≥75Ω
5.灵敏度：≥-40dB±2dB
	否
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	无线话筒A（含主机）
	1
	套
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用信创主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。
4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
7.接收机具有≥4个LCD显示屏；发射机具有LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
8.桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。
	否
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	无线话筒B（含主机）
	1
	套
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用信创主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥4个TFT-LCD显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥4个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	否
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	无线话筒C（含主机）
	1
	套
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只领夹腰包；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。
◆3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯、≥1×Type-C充电接口。
4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
8.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
9.发射机供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。
10.含充电底座一套：
◆（1）具有≥2个Type-C多功能充电孔位（兼容手持话筒和腰包机）、≥2×级联接口、≥1×RJ45接口、≥4×AA电池充电接口（带状态指示）；≥1个显示屏。
（2）具有显示屏和电源指示灯，实时显示当前充电状态，包括充电进度、功率分配及设备识别状态。
（3）支持通过智能充电管理软件远程监控充电状态（空闲、充电中、充满、异常）、显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息。
◆（4）支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。
（5）支持通过智能充电管理软件实现区域筛选、状态筛选充电底座，查看充电底座使用情况和设备定位功能。
（6）支持级联扩展功能，无需额外接线即可实现级联（≥4台设备），系统自动识别级联拓扑。
（7）充电底座与话筒/腰包发射机搭配使用，实现即插即用，充满自动切换至维护模式，无需频繁更换电池。
（8）支持网络和串口两种升级方式，支持通过智能充电管理软件进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口支持单个固件升级。
11.含智能充电管理软件一套：
（1）软件可同时管理充电底座、手持麦克风、腰包机，支持多台设备同时管控及操作；支持中英文界面切换。
（2）支持管理员和普通用户两种角色，根据不同角色管理操作权限；支持输入账号和密码登录；支持勾选记住密码功能。
◆（3）具有数据总览界面，可显示设备总数、设备在线、离线、异常数量；具有充电底座设备使用情况显示，可显示空闲、充电中、充满、异常、离线状态；支持通过区域筛选、状态筛选充电底座查看充电底座使用情况和设备定位功能。
（4）支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。
◆（5）支持扫描设备、手动添加设备；支持显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息；支持设备定位；支持设备筛选功能。
（6）支持网络和串口两种升级方式，支持充电底座、手持麦克风、腰包机设备进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口仅支持单个固件升级。
（7）支持跨平台使用，支持Windows操作系统、国产操作系统（麒麟飞腾ARM、麒麟兆芯X86）、苹果MacOS操作系统使用。
（8）支持通过在线服务小程序提交工单，可提交的类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”类别可选。
（9）可通过在线服务小程序实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等版块。
（10）“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录客户、联系电话、申请日期、问题描述、状态、客服工程师、用时和信息反馈。并且具有“再次申请”功能。
	否
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	专业音频处理器
	1
	台
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
13.含音频综合管理平台软件一套：
●（1）集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放的设备硬件版本、软件版本功能；检测到有新版本时提供更新提示，可对硬件进行升级。
●（2）具有手动添加并管理硬件设备（全数字会议系统主机、电子桌牌、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放）的功能，可以通过平台手动输入在线设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；可针对不同硬件类型选择软件版本，并直接下载或打开。
●（3）具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。
（4）具有软件配置信息备份和还原功能，通过平台可以一键备份全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块配置信息上传云端或者保存本地；可通过平台一键还原备份的数据。
（5）具有全数字会议系统软件模块，具有签到、表决、话筒管理、会议管理、模拟排位、摄像跟踪、译员机多语言功能。
（6）具有电子桌牌软件模块，支持铭牌设置及更新、自定义投票表决、模拟排位、签到、表决、IP设置、集中控制（一键关机、息屏、清屏、亮屏功能）、无线表决器人员设置。
（7）具有反馈抑制器软件模块，支持反馈抑制AFC、场景切换及导入导出、在线固件升级、多设备管理、用户管理、信号选择、模拟输入、模拟输出、和陷波器、噪声门、限幅器的音频参数配置功能。
（8）具有智能混音器软件模块，支持多设备管理、≥4场景切换、在线批量升级，分组设置、数据备份、自定义通道名称、自动混音、矩阵；支持分频器、均衡器、闪避器的音频参数配置调节。
（9）具有数字音频处理器软件模块，软件支持多设备管理、≥8场景切换、在线批量升级、用户管理，恢复出厂设置、备份还原、摄像跟踪、深度可调陷波器、高精度移频;支持实时啸叫点检测、自动混音、回声消除、限幅器、均衡器、延时器、GPIO设置、串口设置的音频参数配置功能。
（11）具有智控数字专业功放软件模块，软件支持多设备管理、通道复制、桥接模式、灵敏度设置、音量调节、正反向切换、矩阵、输入输出，及扩展器、压缩器、限幅器、均衡器、分频器的音频参数调节功能。
◆（12）平台具有AI助手，联网后支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转指令执行；内置产品知识库，可通过AI助手查询产品功能、修改IP地址指引、音频处理功能说明、设备应用解答信息；支持上下文理解与多轮对话，内置可扩展的常用操作指令模板，并支持生成系统运行报告；平台可对接大模型，为用户提供实时智能问答，用户在交互界面输入问题后，AI助手生成的结果将显示在专用回答框内。
（13）支持跨系统使用，平台软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
（14）具有数字调音台管理软件模块，支持设备管理、场景管理、通道分类导航、显示通道列表、增益调节、音量调节、静音选择、相位切换、幻象供电、信号延时、通道监听、声像/平衡、通道联调、效果器类型、均衡器、噪声门、压缩器、限幅器、反馈抑制器、通道复制、设备信息、本机地址、面板锁、语言切换、恢复出厂设置、自检信号发生器、监听类型、自动混音、静音编组、USB录音、USB播放、固件升级、自定义按键。
（15）具有FIR音箱处理器软件模块，支持设备列表、场景列表、输入/输出矩阵、延时器、RMS压缩器、噪声门、动态响度滤波器、峰值限幅器、硬限幅器、输入均衡器、输出均衡器、FIR导入、导出、FIR编辑、麦克风测试功能、自动均衡、信号发生器、恢复出厂设置及中英文切换。
（16）具有智能充电管理软件模块,支持管理充电底座、手持麦克风、腰包机等设，支持区域管理、多设备同时管控、充电状态查看、网络和串口固件升级、设备日志记录、云端日志上传、中英文切换。
（17）具有网络PDU管理系统模块，支持电源监控、插座状态、总控开关、插座排程、电能计量、系统设置。
（18）具有音频矩阵管理软件模块,具备远程控制功能，支持设备管理、远程切换场景、场景预案、IO关联。
	否

	22
	专业自动反馈抑制器
	1
	台
	1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。
2.支持声场校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、IPS显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
9.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
◆10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	否

	23
	分配器
	1
	台
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	否

	24
	天线
	1
	套
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)
	否

	25
	操作台
	1
	台
	1.具备≥256个DMX控制通道，≥1路光电隔离信号输出。
2.支持≥16台电脑灯控制或≥64路调光控制。
3.支持RDM远程识别灯具。
4.采用背光LCD显示屏，可中英文切换显示界面。
5.具备≥35个内置图形。
6.具备可独立设置图形参数。
7.具备可储存≥80个重演场景，支持每个多步场景可储存≥100个单步。
8.具备≥16个重演场景，可同时输出和运行。
9.具备≥16根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容。
10.具备关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。
11.具备U盘可备份控台数据，支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。
12.支持远程软件升级。
13.具备预置推杆可控制电脑灯的属性。
14.支持立即黑场。
15.含控制箱一套：
（1）工作电源范围：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。
（2）≥12个25A空气开关，具有过载和短路双重保护功能，每路输出均配备了过载、短路保护机制，能够在设备遇到异常情况时切断电源，保护电路和设备的安全。
（3）内置≥12个接触器带控制，可瞬间触发，确保设备的快速响应和控制精度。
（4）具有≥12路独立输出通道，每路带载额定功率≥4kW，可带载≥48kW。
（5）具有≥2.8英寸电容触摸液晶屏，可触摸操控设备，屏幕亮度可以自动和手动调节，实时显示每路输出通道的开关状态、电压、电流、功率，每路过压、过流、过载、漏电告警信息；可以显示设备信息、运行时长、运行日志、日期时间信息；自带屏幕锁、按键锁，防止误触；具有≥5个触控式按键，通过按键可以自由操控设备，保留真实触感与段落反馈。
（6）多通信协议：支持国际DMX512、RDM、Art-Net、TCP/IP通信协议，方便与其他设备进行通信和控制；设备具有≥DMX512输入接口，≥1个五芯温湿度传感器输入接口，≥1路网络接口。
（7）设备并机管理：支持多台设备组网，对所有组网设备统一管理。
（8）场景管理：支持开关状态场景编辑和保存，支持开关状态一键恢复。
（9）一键开关：单个设备所有回路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关。
（10）开关延时：开关开启和关闭延时等同或宽于0.5-60秒自定义设置，所有回路统一设置，也可以每路单独设置。
（11）定时控制：支持每路定时控制，可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行。
（12）参数监测：每路输出通道支持电压、电流、功率、漏电、开关状态、三相平衡监测，每路输出过压、过流、过载、漏电异常告警监测，并及时关闭对应通道的开关；支持设备内部温度和环境温湿度监测功能，异常时自动告警并及时关闭开关。
（13）电气设置：支持每路输出单独设置电压、电流、功率、漏电告警阈值，超出范围后报警并关闭开关；支持识别出每路没有正常工作的设备，可以选择是否断开输出电源。
（14）报警管理：实时监测设备所有的异常告警，显示告警信息，设备本机保存告警日志，并自动上报至云端，可在手机或平板APP端和WEB网页端查看，实现手机或电脑的远程实时监控；出现异常告警时蜂鸣器鸣叫提示，可设置蜂鸣器报警功能开启或关闭，自定义设置蜂鸣器的报警时长。
（15）安全设置：设备可自定义设置开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成安全隐患。
（16）联网控制：设备具有RJ45网络接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，由手机或平板APP端和WEB网页端远程控制，设备支持远程OTA升级固件程序；手机或平板APP端和WEB网页端支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、顺序开关、并机管理、定时控制、参数监测、报警管理等功能。
	否

	26
	直通箱
	1
	台
	1.桌面式，≥1路HDMI输入，≥1路HDMI输出，≥1个 USB 接口，≥1个 RJ45 网口，≥1个电源插口，工业级：-20~55℃，无风扇自然散热。
2.硬件主控芯片使用信创芯片，内存 ≥8GB，存储 ≥32GB。壳体尺寸为 198mm×155mm×45mm，净重≤1.0kg。
3.设备应具备以下按钮：≥1个停机按钮，≥1个直通按钮，≥1个复位按钮，≥1个开机按钮。
4.实时防护，输出视频连续无卡顿、拖尾、黑屏等现象。
5.支持视频输入不低于4K@30fps，支持视频输出不低于4K@30fps。
6.系统需实时在线防护，基于图像识别和深度机器学习的人工智能（AI）技术，针对输入的视频图像、图片、网页内容进行全自动智能检测，一旦发现不良内容，无须人工干预，及时自动屏蔽画面，避免不良内容扩散。
◆7.识别范围包含涉黄、涉暴、涉政、涉恐、涉政标志、涉政人物五大方面，范围包括色情、性感、血腥、枪支武器、游行集会、燃烧爆炸、毒品毒药、赌博、涉政标识、敏感人名、广告文字、低俗辱骂等，支持模型调优及自定义。
◆8.支持模型自定义配置，支持不良图像检测、不良文字检测、敏感人脸检测功能配置，可自定义功能开关。
●9.系统需全面精准过滤视频、图片、网页中的涉黄图像信息，发现涉黄内容时可阻断该视频画面的输出，当检测到内容恢复正常时，视频画面可恢复正常输出。
●10.系统需全面精准过滤视频图像、图片、网页中的敏感词内容，包括视频字幕、弹幕或者图片中嵌入的文字，当检测到敏感内容时可阻断该视频画面的输出，当检测到内容恢复正常时，视频画面可恢复正常输出。
◆11.支持预设画面管理，当设备处于告警状态时，可自动将告警视频替换为预设画面，当视频检测正常时，可正常播放视频内容。
◆12.支持日志留存功能，可支持日志搜索，报警日志可显示：报警类型、报警子类型、发生事件、对应截图、报警详情等。
◆13.支持用户操作记录留存，支持操作记录搜索，用户操作记录可显示时间、用户、操作类型、操作动作等。
●14.设备无需联网，可在本机进行不良内容的检测识别，有效保护数据隐私及安全，不被网络病毒攻击，保证产品自身安全。
15.此设备需连接三套屏体。每套屏体单独配置一台。
	否

	27
	信号放大器
	1
	台
	1.支持DMX512公母接口输入。
2.支持输入输出光电隔离。
3.支持≥8路独立放大驱动输出。
4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。
5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。
6.具备独立的LED信号指示。
	否

	28
	舞台装修
	1
	项
	1.舞台地板：复合地板
2.机房防静电地板：含陶瓷全钢防静电地板+等电位箱+接地线
3.舞台墙面：木质板材装饰
4.舞台候场区墙面防水：补漆、防水等
	否

	29
	集成施工
	1
	项
	1.结合设备供电及所需信号线缆等情况自行计算所需线材等辅料规格；
2.包含但不限于所需的7盏LED射灯、6盏LED平板灯、4个多媒体地插、1个多媒体墙插、2260m电源线、1790m信号线、1340m管槽、34条音视频线、灯具安装支架、LED屏配电箱等；
3.包括但不限于原有设备拆除、挖沟预埋穿线管、土方回填、过路拉管、敷设穿线管、铺设线缆、熔纤等；
4.所有集成施工内容须满足相应国家标准。
	否
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评分因素及评标标准
	第一部分 价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足本文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分 客观分（40分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
环境标志产品金额/所投包投标总价×分值
	1

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
非强制采购节能产品金额/所投包投标总价×分值
	1

	3
	产品认证评价
	提供与所投视频处理器相关的计算机软件著作权登记证书电子件。每个合格的证书得2分，最多4分。
	4

	4
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供投标人曾实施的LED显示屏类产品业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件电子件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2023年1月1日至今）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
1个业绩2分，最多6分
	6

	5
	产品质保期
	满足本文件要求的基础上所投全彩LED显示屏体A、全彩LED显示屏体B、全彩LED显示屏体C、视频处理器A1、视频处理器A2、视频处理器B、视频处理器C，以上所有产品每增加1年保修得1分，最多3分。
	3

	6
	产品参数证明评价
	（1）提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得1分，最多17分。
注：（1）技术支撑材料是指第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告。
（2）提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“◆”的参数满足本文件要求，每证明1条得0.5分，最多8分。
注：（2）技术支撑材料是指加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。

若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足本文件中“★”技术要求的，视为无效投标，未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。
	25

	第三部分 主观分（30分）
	分值

	1
	整体技术方案架构设计评价
	至少包含整体技术功能优劣、产品选型合理性、系统搭建合理性、技术材料能力等。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。
	8

	2
	产品整体性能评价
	至少包含产品整体功能、设计先进性、性能稳定性和参数满足性等。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。
	6

	3
	安装实施方案评价
	至少包含所投设备安装、施工方案、解决方法等。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。
	4

	4
	售后服务方案评价
	[bookmark: _GoBack]至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、运行维护方案、服务响应时间、备品备件管理等。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。
	4

	5
	质量保证方案
	供应商需通过专业能力和建设经验，根据采购人实际情况进行专业分析和梳理，提供质量保证方案，至少包含质量保证体系、生产质量保证方案、运输质量控制措施、交货质量控制措施、安装调试质量控制措施等。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减1分，最低0分。
	4

	6
	培训方案
	供应商需通过专业能力和建设经验，根据采购人实际情况进行专业分析和梳理，提供培训方案，至少包含培训时间、培训方式、培训频率、培训内容等。
满足本文件要求，无瑕疵得满分；
方案内容每出现1处瑕疵减1分，最低0分。
	4


主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

