项目需求书
一、项目名称
天津工业大学移动工作站等设备购置
二、采购需求
第一包：计算服务器/工作站  1台
第二包：图形工作站  1台
第三包：量子化学计算模拟服务器  1台
第四包：图形工作站  10台
第五包：移动工作站  1台
第六包：脑机接口数据分析工作站  1台
第七包：移动工作站  3台
三、商务要求
第一包：
1.报价要求
（1）本项目预算金额为9.9万元，超出预算金额的投标报价为无效报价，按废标处理。
（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到并完成所有设备产品安装调试的最终优惠价格。
（3）验收及相关费用由投标人负责。
2.服务要求
（1）提供所投产品至少3年的免费上门保修+终身维修， 7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备产品维修的价格清单及折扣率。超出保修期后，投标人需提供不少于1年的免人工费的成本保修，更换的零部件以部件成本费收取。
（4）提供现场技术培训，涵盖产品的操作、维护和保养等。
（5）每个学期开学前要求对所有设备进行巡检，满足招标方所有技术需求。
3.交货要求
（1）交货期：签订合同之日起15天内。
（2）交货地点：天津市西青区宾水西道399号天津工业大学。
（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
（4）交货时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（5）其它要求：本项目不接受进口产品投标、不接受联合体投标。
4.付款方式：合同签订后中标供应商将合同金额的10%作为履约保证金打入学校账户（中标供应商可以以支票、本票、汇票、银行汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金），收到履约保证金10个工作日内支付40%货款，设备交付并验收合格后10个工作日内支付60%货款，验收合格满一年无质量问题无息退还履约保证金。（特殊情况以合同为准）。
5.验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。招标人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
第二包：
1.报价要求
（1）本项目预算金额为7.8万元，超出预算金额的投标报价为无效报价，按废标处理。
（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到并完成所有设备产品安装调试的最终优惠价格。
（3）验收及相关费用由投标人负责。
2.服务要求
（1）提供所投产品至少1年的免费上门保修+终身维修，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备产品维修的价格清单及折扣率。超出保修期后，投标人需提供不少于1年的免人工费的成本保修，更换的零部件以部件成本费收取。
（4）提供现场技术培训，涵盖产品的操作、维护和保养等。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]（5）每个学期开学前要求对所有设备进行巡检，满足招标方所有技术需求。
3.交货要求
（1）交货期：签订合同之日起15天内。
（2）交货地点：天津市西青区宾水西道399号天津工业大学。
（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
（4）交货时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（5）其它要求：本项目不接受进口产品投标、不接受联合体投标。
4.付款方式：合同签订后中标供应商将合同金额的10%作为履约保证金打入学校账户（中标供应商可以以支票、本票、汇票、银行汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金），收到履约保证金10个工作日内支付40%货款，设备交付并验收合格后10个工作日内支付60%货款，验收合格满一年无质量问题无息退还履约保证金。（特殊情况以合同为准）。
5.验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。招标人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
第三包：
1.报价要求
（1）本项目预算金额为9.9万元，超出预算金额的投标报价为无效报价，按废标处理。
（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到并完成所有设备产品安装调试的最终优惠价格。
（3）验收及相关费用由投标人负责。
2.服务要求
（1）提供所投产品至少3年的免费上门保修+终身维修，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备产品维修的价格清单及折扣率。超出保修期后，投标人需提供不少于1年的免人工费的成本保修，更换的零部件以部件成本费收取。
（4）提供现场技术培训，涵盖产品的操作、维护和保养等。
（5）每个学期开学前要求对所有设备进行巡检，满足招标方所有技术需求。
3.交货要求
（1）交货期：签订合同之日起15天内。
（2）交货地点：天津市西青区宾水西道399号天津工业大学。
（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
（4）交货时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（5）其它要求：本项目不接受进口产品投标、不接受联合体投标。
4.付款方式：合同签订后中标供应商将合同金额的10%作为履约保证金打入学校账户（中标供应商可以以支票、本票、汇票、银行汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金），收到履约保证金10个工作日内支付40%货款，设备交付并验收合格后10个工作日内支付60%货款，验收合格满一年无质量问题无息退还履约保证金。（特殊情况以合同为准）。
5.验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。招标人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
第四包：
1.报价要求
（1）本项目预算金额为12万元，超出预算金额的投标报价为无效报价，按废标处理。
（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到并完成所有设备产品安装调试的最终优惠价格。
（3）验收及相关费用由投标人负责。
2.服务要求
（1）提供所投产品至少1年的免费上门保修+终身维修，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备产品维修的价格清单及折扣率。超出保修期后，投标人需提供不少于1年的免人工费的成本保修，更换的零部件以部件成本费收取。
（4）提供现场技术培训，涵盖产品的操作、维护和保养等。
（5）每个学期开学前要求对所有设备进行巡检，满足招标方所有技术需求。
3.交货要求
（1）交货期：签订合同之日起15天内。
（2）交货地点：天津市西青区宾水西道399号天津工业大学。
（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
（4）交货时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（5）其它要求：本项目不接受进口产品投标、不接受联合体投标。
4.付款方式：合同签订后中标供应商将合同金额的10%作为履约保证金打入学校账户（中标供应商可以以支票、本票、汇票、银行汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金），收到履约保证金10个工作日内支付40%货款，设备交付并验收合格后10个工作日内支付60%货款，验收合格满一年无质量问题无息退还履约保证金。（特殊情况以合同为准）。
5.验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。招标人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
第五包：
1.报价要求
（1）本项目预算金额为1.58万元，超出预算金额的投标报价为无效报价，按废标处理。
（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到并完成所有设备产品安装调试的最终优惠价格。
（3）验收及相关费用由投标人负责。
2.服务要求
（1）提供所投产品至少1年的免费上门保修+终身维修，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备产品维修的价格清单及折扣率。超出保修期后，投标人需提供不少于1年的免人工费的成本保修，更换的零部件以部件成本费收取。
（4）提供现场技术培训，涵盖产品的操作、维护和保养等。
（5）每个学期开学前要求对所有设备进行巡检，满足招标方所有技术需求。
3.交货要求
（1）交货期：签订合同之日起15天内。
（2）交货地点：天津市西青区宾水西道399号天津工业大学。
（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
（4）交货时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（5）其它要求：本项目不接受进口产品投标、不接受联合体投标。
4.付款方式：合同签订后中标供应商将合同金额的10%作为履约保证金打入学校账户（中标供应商可以以支票、本票、汇票、银行汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金），收到履约保证金10个工作日内支付40%货款，设备交付并验收合格后10个工作日内支付60%货款，验收合格满一年无质量问题无息退还履约保证金。（特殊情况以合同为准）。
5.验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。招标人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
第六包：
1.报价要求
（1）本项目预算金额为1.5万元，超出预算金额的投标报价为无效报价，按废标处理。
（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到并完成所有设备产品安装调试的最终优惠价格。
（3）验收及相关费用由投标人负责。
2.服务要求
（1）提供所投产品至少2年的免费上门保修+终身维修，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备产品维修的价格清单及折扣率。超出保修期后，投标人需提供不少于1年的免人工费的成本保修，更换的零部件以部件成本费收取。
（4）提供现场技术培训，涵盖产品的操作、维护和保养等。
（5）每个学期开学前要求对所有设备进行巡检，满足招标方所有技术需求。
3.交货要求
（1）交货期：签订合同之日起15天内。
（2）交货地点：天津市西青区宾水西道399号天津工业大学。
（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
（4）交货时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（5）其它要求：本项目不接受进口产品投标、不接受联合体投标。
4.付款方式：合同签订后中标供应商将合同金额的10%作为履约保证金打入学校账户（中标供应商可以以支票、本票、汇票、银行汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金），收到履约保证金10个工作日内支付40%货款，设备交付并验收合格后10个工作日内支付60%货款，验收合格满一年无质量问题无息退还履约保证金。（特殊情况以合同为准）。
5.验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。招标人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
第七包：
1.报价要求
（1）本项目预算金额为5.4万元，超出预算金额的投标报价为无效报价，按废标处理。
（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到并完成所有设备产品安装调试的最终优惠价格。
（3）验收及相关费用由投标人负责。
2.服务要求
（1）提供所投产品至少1年的免费上门保修+终身维修，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备产品维修的价格清单及折扣率。超出保修期后，投标人需提供不少于1年的免人工费的成本保修，更换的零部件以部件成本费收取。
（4）提供现场技术培训，涵盖产品的操作、维护和保养等。
（5）每个学期开学前要求对所有设备进行巡检，满足招标方所有技术需求。
3.交货要求
（1）交货期：签订合同之日起15天内。
（2）交货地点：天津市西青区宾水西道399号天津工业大学。
（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
（4）交货时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（5）其它要求：本项目不接受进口产品投标、不接受联合体投标。
4.付款方式：合同签订后中标供应商将合同金额的10%作为履约保证金打入学校账户（中标供应商可以以支票、本票、汇票、银行汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金），收到履约保证金10个工作日内支付40%货款，设备交付并验收合格后10个工作日内支付60%货款，验收合格满一年无质量问题无息退还履约保证金。（特殊情况以合同为准）。
5.验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。招标人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
四、技术要求
第一包：
1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时招标人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
2.对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
3.本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以招标人要求实施前述馈赠、回扣等行为。
4.采购清单
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	采购人技术要求
	指标使用说明

	1 
	产品规格
	CPU规格
	★CPU 信息
	否
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	≥24核，≥2.0GHz最大主频、≥5.8Ghz最大睿频、末级缓存≥36M、≥32线程、≥65W热设计功耗
	/

	2 
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	是
	≥16GB
	≥32GB
	采购人根据需要选择内存配置容量，一般配置容量越大越好

	3 
	产品规格
	
	★内存类型
	否
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	产品支持DDR5或以上
	采购人根据需要选择内存类型

	4 
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1
	≥1
	/

	5 
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	与CPU相匹配的工作站级别芯片组，支持ECC纠错内存，支持PCI Express 通道数的最大值≥28；
	/

	6 
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量
	CPU：≥24核，≥2.0GHz最大主频，总线程≥32，内存：≥DDR5内存
	/

	7 
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	是
	支持数量≥3其中至少包括一个 PCIex16 和一个PCIex8
	支持的PCIE插槽数量不少于4个
	采购人根据需要，对内置 PCIe 插槽数量提出更高要求。如果产品提供PCIe插槽，数量越多扩展能力越强，但PCIe 插槽过多会影响产品轻薄化小型化

	8 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a）在计算机主板预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）
	≥9个USB 3.2接口
	/

	9 
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	否
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态
	≥2个M.2固态硬盘接口，≥9个USB 3.2 接口（其中前置≥1个USB 3.2 Gen 2Type-C接口,后置≥4个USB 3.2接口）
	采购人根据需要选择内置接口，支持接口的种类、数量越多产品升级可扩展能力越好

	10 
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥16GB
	≥32GB
	采购人根据需要选择单内存插槽最大可支持容量，一般可支持的扩展最大容量越大，产品升级扩展能力越强

	11 
	产品规格
	主板规格
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥32GB
	≥128GB
	采购人根据需要选择内存插槽满配时提供的最高内存总容量，可支持的内存插槽满配时提供的最高内存总容量越大，产品升级扩展能力越强

	12 
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	13 
	产品规格
	
	★固态存储容量
	是
	≥240GB
	≥512GB
	采购人根据需要选择固态存储容量，存储容量越大，可存储数据越多

	14 
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	15 
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	是
	≥1TB
	≥2TB
	采购人根据需要选择机械硬盘总容量，容量越大

	16 
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	是
	≥7200rpm
	≥7200rpm
	采购人根据需要选择机械硬盘转速，机械硬盘转速越高性能越好

	17 
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口
	采购人根据需要选择机械硬盘接口协议，支持接口版本和种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	18 
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	否
	2.5 英寸或 3.5 英寸等
	2.5 英寸或 3.5 英寸等
	/

	19 
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2 等类型接口协议
	SATA、PCIe、NVMe等类型接口协议
	采购人根据需要选择固态存储接口协议，支持接口种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	20 
	产品规格
	
	★固态存储形态
	否
	采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA等标准尺寸和接口定义
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸 SATA或mSATA等标准的插卡形态
	/

	21 
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	否
	≥0
	最多支持≥3个M.2固态硬盘+≥3个SATA机械硬盘
	采购人根据需要选择存储设备扩展盘位，支持接口数量越多扩展能力越好

	22 
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	否
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ;其它参数应符合GB/T 12628 的相关规定
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定
	/

	23 
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	否
	独立显卡或集成显卡
	独立显卡，CUDA核心数≥14080个
	/

	24 
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	否
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	配置独立显卡，显存类型应为GDDR7及以上
	如有特殊需求，采购人根据需要明确显存类型。相同显存类型，代次越高，性能越好

	25 
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	是
	若配置独立显卡，显存位宽≥64 位
	配置独立显卡，显存位宽≥384 位
	相同显示核心下，显存位宽越大越好

	26 
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	是
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	配置独立显卡，显存容量≥72GB
	相同显示核心下，显存容量越大越好

	27 
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	产品支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议
	独立显卡接口协议≥PCIe 4.0
	PCIe 的版本号越高，PCIe Lane 数量越多，显卡与处理器之间的带宽越大，显卡性能越好

	38 
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	否
	≥0
	≥0
	/

	39 
	产品规格
	
	扬声器数量
	否
	≥0
	≥0
	扬声器的数量越多，立体声输出效果越好

	40 
	产品规格
	
	★鼠标数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	41 
	产品规格
	
	★键盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	42 
	产品规格
	
	★摄像头数量
	否
	≥1个
	≥0个
	/

	43 
	产品规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个
	≥0个
	/

	44 
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	否
	61 键/86 键/101 键/104 键等
	104键
	采购人根据需要选择键盘按键数目

	45 
	产品规格
	
	★摄像头像素
	否
	≥50 万
	≥50万
	采购人根据需要选择摄像头像素。像素越高越清晰

	46 
	产品规格
	
	★摄像头分辨率
	否
	≥800×600
	≥800×600
	采购人根据需要选择摄像头分辨率。分辨率越高，图像越清晰

	47 
	产品规格
	
	★扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个
	≥1瓦/个
	/

	48 
	产品规格
	
	★扬声器频率范围
	否
	不低于（100Hz-8kHz）范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围
	采购人根据需要选择扬声器频率范围。频率范围越大效果越好，考察频段内波动越小越好

	49 
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	否
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10%
	符合要求
	采购人根据需要选择扬声器总谐波失真。考察频段内失真越小越好

	50 
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	否
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB
	符合要求
	采购人根据需要选择扬声器最大声压级。扬声器的最大声压级一般要大于70dB，一般是越大越好

	51 
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	否
	有线或无线
	有线或无线
	/

	52 
	产品规格
	
	★键盘键程
	否
	2.3mm ~ 4.0mm
	2.3mm~4.0mm
	如有特殊需求，采购人根据需要选择，键程长短关系到使用手感，键程长会感到弹性十足；键程短的键盘打字会更加快捷、省力

	53 
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	否
	按键压力应在 0.54 N±0.14N
	按键压力应在0.54N±0.14N
	特殊使用的键盘的按键，其压力应由采购人根据需要确定详细参数

	54 
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	否
	≥1.5 米
	≥1.5米
	如有特殊需求，采购人根据需要选择连接线长度

	55 
	产品规格
	
	★键盘颜色
	否
	黑色/白色/银色等商务色系
	黑色
	如有特殊需求，采购人根据需求选择键盘颜色

	56 
	产品规格
	
	★键盘其他要求
	否
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定
	/

	57 
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	否
	有线或无线
	有线或无线
	/

	58 
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米
	≥1.5米
	如有特殊需求，采购人根据需要进行选择鼠标连接线

	59 
	产品规格
	
	★鼠标DPI 分辨率
	否
	800~1600
	800~1600
	如有特殊需求，采购人根据需要选择 DPI分辨率。数值越高，鼠标越灵敏

	60 
	产品规格
	
	鼠标颜色
	否
	黑色/银色/白色等商务色系
	黑色商务色系
	如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标颜色

	61 
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定
	/

	62 
	产品规格
	
	内置光驱
	否
	支持内置光驱
	符合要求
	支持内置光驱，更便于用户使用

	63 
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	否
	≥1
	≥1
	/

	64 
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0
	符合要求
	/

	65 
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0
	符合要求
	采购人根据需要选择单无线网卡天线数量。天线的数量越多，速率越高，指向性越好

	66 
	产品规格
	外部接口规格
	★USB 接口数量
	否
	≥8，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口
	机箱前面板应提供不少于4个USB 3.2接口
	USB 接口的数量越多，可同时外接设备数量越多。一般USB3.0 传输速度高于 2.0

	67 
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	否
	机箱前面板额外预留2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm
	符合要求
	/

	68 
	产品规格
	
	★视频接口数量
	否
	≥1
	≥2
	/

	69 
	产品规格
	
	★音频接口数量
	否
	≥1
	≥3
	/

	70 
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	否
	≥0
	≥0
	采购人根据需要选择存储卡接口类型及数量

	71 
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	/

	72 
	产品规格
	
	★整机结构
	否
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	/

	
	
	
	
	
	
	
	

	73 
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	否
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求
	机箱应符合GB/T4208中的防护要求
	/

	74 
	产品规格
	
	★整机噪音
	否
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
	/

	75 
	产品规格
	
	★整机散热
	否
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度小于45℃ ;c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃
	/

	76 
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上
	能效值越低消耗电能越少（1级低于 2级，2 级低于 3 级）

	77 
	产品规格
	
	机身材质
	否
	塑料/金属等
	塑料/金属等
	采购人根据需要选择机身材质

	78 
	产品规格
	
	★机身颜色
	否
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	黑色等商务色系
	采购人根据需要选择机身颜色

	79 
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	否
	机箱体积应不大于 40L
	机箱体积应≥23L。
	整机尺寸与采购人办公位置的布局有关，采购人依照办公位置的布局选择合适的机箱尺寸

	80 
	性能要求
	CPU性能
	★CPU 物理核数
	否
	核数或线程数≥ 8
	≥24
	核数越多，多任务并行执行能力越强

	81 
	性能要求
	
	★CPU 主频
	否
	≥2.2GHz
	≥2.9GHz
	同类型 CPU 主频越高性能越强

	82 
	性能要求
	
	★CPU 末级缓存容量
	是
	≥8MB
	≥36MB
	缓存容量越大，缓存命中的概率越大。缓存命中率跟容量、指令流水等正向相关。通常情况下缓存容量越大性能越好

	83 
	性能要求
	
	★CPU 支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	≥4400MT/s
	速率越高数据传输率越高

	84 
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	≥4400MT/s
	速率越高数据传输率越高

	85 
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	是
	≥2560×1440
	≥2560×1440
	分辨率越高，显卡性能越高

	86 
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	是
	≥800MHz
	≥1740MHz
	相同显示核心下，工作频率越高，性能越高

	87 
	性能要求
	
	★显存等效频率
	是
	≥1600MT/s
	≥1750Mhz
	相同显示核心下，显存频率越高，性能越高，但是功耗也会越高

	88 
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	是
	支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2560×1440
	支持 4 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2560×1440
	支持的屏幕数量越多，每个屏幕的分辨率越高，表明显卡功能越强

	98 
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
	速率越高，网络传输速度越快,综合成本和接口能力，建议千兆选用电口，千兆以上选用光口

	99 
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	是
	支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议
	符合要求
	采购人根据需要选择支持无线网络通信技术协议。理论协议速率越高越好

	100 
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	是
	≥20MHz
	符合要求
	采购人根据需要进行选择无线网卡频宽。支持的最大频宽越大越好

	101 
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	是
	≥4
	具备≥4个内存插槽
	采购人根据需要提出更高要求

	102 
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	支持存储设备扩展接口≥2 个，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接口类型
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口
	/

	103 
	功能要求
	
	★主板USB 瞬间过流保护
	否
	支持瞬间过流保护功能
	支持有瞬间过流保护功能
	该功能为整机应对USB外设损坏情况下的保护机制

	104 
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	支持防静电保护功能
	/

	105 
	功能要求
	
	★I/O 接口功能
	否
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	≥9个USB 3.2接口（其中前置1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口，后置≥4个USB 3.2接口）；独立显卡视频接口≥4个；有线网口≥1个
	/

	106 
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	否
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口
	/

	107 
	功能要求
	
	独立显卡数量
	否
	≥0
	≥1
	/

	111 
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	支持物理隐私保护开关
	符合要求
	该功能可防止隐私泄露

	112 
	功能要求
	
	传声器降噪
	否
	支持降噪功能
	符合要求
	该功能可以提升通话质量

	113 
	功能要求
	
	键盘背光
	否
	支持键盘背光
	符合要求
	/

	114 
	功能要求
	
	光驱功能
	否
	支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	符合要求
	/

	115 
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	否
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能
	/

	116 
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	否
	固态存储宜通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求： a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除； d) 宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态
	符合要求
	采购人根据需要增减相应要求

	117 
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	118 
	功能要求
	
	无线网卡频段
	否
	支持双频段
	符合要求
	一般无线网卡双频段为 2.4GHz、5GHz

	119 
	功能要求
	
	物理开关
	否
	支持网络设备物理开关
	符合要求
	/

	120 
	功能要求
	
	★数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	121 
	功能要求
	
	蓝牙协议
	是
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本
	符合要求
	支持的蓝牙标准越高越好

	122 
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口
	支持RJ45接口
	如有特殊需求，采购人根据需要选择有线网卡接口类型

	123 
	功能要求
	
	无线网卡标准
	否
	若配备无线网卡应符合 GB 15629.11（所有部分）
	符合要求
	/

	124 
	功能要求
	
	★网络设备拆装
	否
	若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	若配备无线网卡和蓝牙模块，需支持物理拆装
	/

	125 
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	否
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口
	4段式支持麦克风和左右声道，3 段式仅支持左右声道

	126 
	功能要求
	
	★视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口
	采购人根据需要选择视频接口；相同视频接口，支持的版本越高，支持的分辨率越高

	127 
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	否
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	128 
	功能要求
	
	其他接口
	否
	a) 产品支持串行接口，可实现GB/T 6107 的功能； b) 产品支持并行接口，可实现GB/T 18235.1 的功能
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择支持接口如：PS/2 接口等

	129 
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	否
	支持 SD、TF 等存储卡接口
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择存储卡接口类型

	130 
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	电源线适配能力越强越好

	131 
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定
	符合GB18030的相关规定
	/

	132 
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态

	133 
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	支持备份及还原固件的功能
	/

	134 
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	支持在线升级能力可以提升服务效率

	135 
	功能要求
	
	固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	符合要求
	/

	136 
	功能要求
	
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	支持BIOS关闭以太网及USB接口
	/

	137 
	功能要求
	
	★固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	138 
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	139 
	功能要求
	
	★固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	140 
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	141 
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定
	符合要求
	指纹识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	142 
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定
	符合要求
	人脸识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	143 
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相关规定
	符合要求
	指静脉识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	144 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 A I 加速模块
	否
	支持 NPU/GPU 等A I 加速模块
	符合要求
	/

	145 
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	支持视频编解码加速模块
	符合要求
	支持此模块更好，可以降低高清视频播放的功耗,占用更少的 CPU 资源

	146 
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	支持影像处理加速模块
	符合要求
	支持此模块更好，可以提高高清影像数据处理速度

	147 
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	TBW≥85TB（条件：256GB硬盘容量）
	TBW 越大，固态存储的使用寿命越长

	148 
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	是
	通电时间≥5 万小时
	通电时间≥5万小时
	寿命越长越好

	150 
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次
	≥1000万次
	键盘按键寿命越大越耐用

	151 
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次
	≥500万次
	鼠标按键寿命越大越耐用

	152 
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	可承受弯折次数越高越耐用

	153 
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	否
	≥4 万小时
	≥4万小时
	寿命越长越耐用

	154 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	/

	155 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	156 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	通过抗共振或振动适应性相关测试
	/

	157 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	通过抗冲击或冲击适应性相关测试
	/

	158 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	159 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	160 
	可靠性要求
	
	★MTBF 测试
	是
	MTBF(m1)≥3 万小时
	MTBF(m1)≥3 万小时
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求。MTBF 时间越长，产品的可靠性越好

	161 
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	是
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	162 
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	/

	163 
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	兼容3个及以上厂商中间件产品
	/

	164 
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	165 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	166 
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	否
	供应商提供经自检测试工具
	供应商提供自检测试工具
	方便用户进行设备检测

	167 
	服务要求
	
	★服务响应
	否
	a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	如有特殊需求，采购人根据需求提出跟高要求

	168 
	服务要求
	
	★服务周期
	是
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	如有特殊需求，采购人根据需要提出跟高要求

	169 
	服务要求
	
	★预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	根据用户需求安装
	预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求，如有特殊需求采购人可补充相关要求

	170 
	服务要求
	
	★培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	171 
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	172 
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	是
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	/

	173 
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	174 
	服务要求
	
	★合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	供应商提供产品合格证
	/

	175 
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	176 
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	177 
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	178 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	/

	179 
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	是
	保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	180 
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	181 
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	供应商确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	182 
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	符合要求
	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果

	183 
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	否
	CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定
	符合要求
	通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格

	184 
	安全要求
	
	USB 端口管控
	否
	支持 USB 端口管控
	支持 USB 端口管控
	支持 USB 端口管控可以提高整机安全性，降低通过 USB 端口数据泄密

	185 
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	支持安全物理锁
	支持安全物理锁
	/

	186 
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	否
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	187 
	安全要求
	
	★固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	/

	188 
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定
	符合 GB/T 26572 中规定
	/
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	28 
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	是
	≥80%
	≥80%
	屏占比越高越好

	29 
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	是
	≥1920x1080
	≥1920x1080
	采购人根据需要选择显示屏的分辨率，一般越高图像越清晰（注：显示器分辨率过高会导致显示字体偏小，建议日常办公显示屏分辨率不大于 2048x1080）

	30 
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	是
	≥85像素/英寸
	本次采购对此项无需求
	PPI 值越高，显示屏显示的图像越精细

	31 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	是
	水平≥170°
	水平≥178°
	通常情况下可视角度越大越好

	32 
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	否
	≥23英寸
	≥23英寸
	如有特殊需求，采购人根据需要自行设定尺寸要求

	33 
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	否
	16:9/3:2/21:9/16:10等
	16:09
	采购人根据需要选择显示屏屏幕比例

	34 
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	否
	黑色/白色/银色等商务色系
	黑色商务色系
	如有特殊需求，采购人根据需要选择显示器颜色

	35 
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影响越少

	36 
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	数值越低，人眼越不容易察觉画面有闪烁

	37 
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	是
	显示屏镜面反射率≤10%
	显示屏镜面反射率≤10%
	数值越低，环境光越不容易干扰显示画面

	89 
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	是
	≥75Hz
	≥75Hz
	通常情况下，刷新率越高，所显示的图像（画面）稳定性就越好

	90 
	性能要求
	
	★显示屏位深
	是
	≥8位
	≥8位
	每个像素使用的信息位数越多，可用的颜色就越多，颜色表现就更逼真

	91 
	性能要求
	
	★显示屏色域
	是
	≥99%sRGB
	≥99%sRGB
	色域越广能显示的色彩范围更广，人眼看到的画面也会越丰富越真实

	92 
	性能要求
	
	★显示屏色准
	是
	△E≤4
	△E≤4
	△E 越低，颜色失真越小

	93 
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	是
	≤8ms
	≤8ms
	响应时间越短越好

	94 
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	是
	≥250尼特
	≥250尼特
	显示屏最高亮度越高越好

	95 
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	≥70%
	一致性越高，显示同样画面时均匀性越好

	96 
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	是
	≥500：1
	≥1000：1
	对比度越大越好，对比度越大一般来说色彩更鲜明

	97 
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合SJ/T11292的相关规定
	其它参数应符合SJ/T11292的相关规定
	/

	108 
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器接口
	否
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	显示器显示接口至少有1个与显卡外接显示接口匹配
	/

	109 
	功能要求
	
	★显示器支架
	否
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等
	显示器应提供显示器支架
	/

	110 
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	否
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节
	/

	149 
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	否
	符合GB/T9813.2的要求
	符合GB/T9813.2的要求
	采购人根据需要提出更高要求。显示屏失效点越少越好


第二包：
1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时招标人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
2.对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
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4.采购清单

	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	采购人技术要求
	指标使用说明

	★CPU 信息
	否
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	酷睿Ultra 9-285K，24核，≥3.7GHz最大主频、≥5.7Ghz最大睿频、末级缓存≥36M、≥24线程、≥125W热设计功耗
	/

	★内存配置容量
	是
	≥16GB
	≥128GB
	采购人根据需要选择内存配置容量，一般配置容量越大越好

	★内存类型
	否
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	产品支持DDR5或以上
	采购人根据需要选择内存类型

	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1
	≥1
	/

	★主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	W880芯片组，支持ECC纠错内存，支持PCI Express 通道数的最大值≥24；
	/

	★主板支持的 CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量
	CPU：≥24核，≥3.7GHz最大主频，总线程≥24，内存：≥DDR5内存
	/

	主板内置PCIe 插槽数量
	是
	支持数量≥3其中至少包括一个 PCIex16 和一个PCIex8
	支持的PCIE插槽数量不少于4个
	采购人根据需要，对内置 PCIe 插槽数量提出更高要求。如果产品提供PCIe插槽，数量越多扩展能力越强，但PCIe 插槽过多会影响产品轻薄化小型化

	特殊孔位及接口
	否
	a）在计算机主板预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）
	≥6个USB 3.2接口,≥2个USB 2.0接口
	/

	★主板其他内置接口
	否
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态
	≥1个SATA硬盘位+M.2 PCIe(1✖5.0，2✖4.0)固态位，≥8个原生非转接USB 接口（其中前置≥4个USB 3.2,后置≥2个USB 3.2接口,后置≥2个USB 2.0接口）
	采购人根据需要选择内置接口，支持接口的种类、数量越多产品升级可扩展能力越好

	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥16GB
	≥32GB
	采购人根据需要选择单内存插槽最大可支持容量，一般可支持的扩展最大容量越大，产品升级扩展能力越强

	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥32GB
	≥128GB
	采购人根据需要选择内存插槽满配时提供的最高内存总容量，可支持的内存插槽满配时提供的最高内存总容量越大，产品升级扩展能力越强

	★固态盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	★固态存储容量
	是
	≥240GB
	≥4TB
	采购人根据需要选择固态存储容量，存储容量越大，可存储数据越多

	★机械硬盘数量
	否
	≥1个
	符合要求
	/

	★机械硬盘总容量
	是
	≥1TB
	符合要求
	采购人根据需要选择机械硬盘总容量，容量越大

	★机械硬盘转速
	是
	≥7200rpm
	符合要求
	采购人根据需要选择机械硬盘转速，机械硬盘转速越高性能越好

	机械硬盘接口协议
	否
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口
	符合要求
	采购人根据需要选择机械硬盘接口协议，支持接口版本和种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	机械硬盘形态
	否
	2.5 英寸或 3.5 英寸等
	符合要求
	/

	固态存储接口协议
	否
	UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2 等类型接口协议
	SATA、PCIe等类型接口协议
	采购人根据需要选择固态存储接口协议，支持接口种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	★固态存储形态
	否
	采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA等标准尺寸和接口定义
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸 SATA或mSATA等标准的插卡形态
	/

	存储设备扩展盘位
	否
	≥0
	符合要求
	采购人根据需要选择存储设备扩展盘位，支持接口数量越多扩展能力越好

	★存储设备其他参数要求
	否
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ;其它参数应符合GB/T 12628 的相关规定
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定
	/

	★显卡类型
	否
	独立显卡或集成显卡
	独立显卡，CUDA核心数≥10496个
	/

	★独立显卡显存类型
	否
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	配置独立显卡，显存类型应为GDDR7及以上
	如有特殊需求，采购人根据需要明确显存类型。相同显存类型，代次越高，性能越好

	★独立显卡显存位宽
	是
	若配置独立显卡，显存位宽≥64 位
	配置独立显卡，显存位宽≥256 位
	相同显示核心下，显存位宽越大越好

	★独立显卡显存容量
	是
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	配置独立显卡，显存容量≥32GB
	相同显示核心下，显存容量越大越好

	独立显卡接口协议
	是
	产品支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议
	独立显卡接口协议≥PCIe 4.0
	PCIe 的版本号越高，PCIe Lane 数量越多，显卡与处理器之间的带宽越大，显卡性能越好

	传声器数量
	否
	≥0
	≥0
	/

	扬声器数量
	否
	≥0
	≥0
	扬声器的数量越多，立体声输出效果越好

	★鼠标数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	★键盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	★摄像头数量
	否
	≥1个
	≥0个
	/

	光驱数量
	否
	≥0 个
	≥0个
	/

	★键盘按键数目
	否
	61 键/86 键/101 键/104 键等
	104键
	采购人根据需要选择键盘按键数目

	★摄像头像素
	否
	≥50 万
	符合要求
	采购人根据需要选择摄像头像素。像素越高越清晰

	★摄像头分辨率
	否
	≥800×600
	符合要求
	采购人根据需要选择摄像头分辨率。分辨率越高，图像越清晰

	★扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个
	符合要求
	/

	★扬声器频率范围
	否
	不低于（100Hz-8kHz）范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围
	采购人根据需要选择扬声器频率范围。频率范围越大效果越好，考察频段内波动越小越好

	扬声器总谐波失真
	否
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10%
	符合要求
	采购人根据需要选择扬声器总谐波失真。考察频段内失真越小越好

	扬声器最大声压级
	否
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB
	符合要求
	采购人根据需要选择扬声器最大声压级。扬声器的最大声压级一般要大于70dB，一般是越大越好

	★键盘连接方式
	否
	有线或无线
	有线或无线
	/

	★键盘键程
	否
	2.3mm ~ 4.0mm
	2.3mm~4.0mm
	如有特殊需求，采购人根据需要选择，键程长短关系到使用手感，键程长会感到弹性十足；键程短的键盘打字会更加快捷、省力

	★键盘按键压力
	否
	按键压力应在 0.54 N±0.14N
	按键压力应在0.54N±0.14N
	特殊使用的键盘的按键，其压力应由采购人根据需要确定详细参数

	★有线键盘连接线
	否
	≥1.5 米
	≥1.5米
	如有特殊需求，采购人根据需要选择连接线长度

	★键盘颜色
	否
	黑色/白色/银色等商务色系
	黑色
	如有特殊需求，采购人根据需求选择键盘颜色

	★键盘其他要求
	否
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定
	/

	★鼠标连接方式
	否
	有线或无线
	有线或无线
	/

	★有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米
	≥1.5米
	如有特殊需求，采购人根据需要进行选择鼠标连接线

	★鼠标DPI 分辨率
	否
	800~1600
	800~1600
	如有特殊需求，采购人根据需要选择 DPI分辨率。数值越高，鼠标越灵敏

	鼠标颜色
	否
	黑色/银色/白色等商务色系
	黑色商务色系
	如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标颜色

	★鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定
	/

	内置光驱
	否
	支持内置光驱
	符合要求
	支持内置光驱，更便于用户使用

	★有线网卡数量
	否
	≥1
	≥1
	/

	无线网卡及天线数量
	否
	≥0
	符合要求
	/

	单无线网卡天线数量
	否
	≥0
	符合要求
	采购人根据需要选择单无线网卡天线数量。天线的数量越多，速率越高，指向性越好

	★USB 接口数量
	否
	≥8，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口
	机箱前面板应提供不少于4个USB 3.2接口
	USB 接口的数量越多，可同时外接设备数量越多。一般USB3.0 传输速度高于 2.0

	USB 母座接口要求
	否
	机箱前面板额外预留2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm
	符合要求
	/

	★视频接口数量
	否
	≥1
	≥2
	/

	★音频接口数量
	否
	≥1
	≥3
	/

	存储卡接口数量
	否
	≥0
	≥0
	采购人根据需要选择存储卡接口类型及数量

	★整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	/

	★整机结构
	否
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	/

	
	
	
	
	

	★机箱防护要求
	否
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求
	机箱应符合GB/T4208中的防护要求
	/

	★整机噪音
	否
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
	/

	★整机散热
	否
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度小于45℃ ;c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃
	/

	★整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上
	能效值越低消耗电能越少（1级低于 2级，2 级低于 3 级）

	机身材质
	否
	塑料/金属等
	塑料/金属等
	采购人根据需要选择机身材质

	★机身颜色
	否
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	黑色等商务色系
	采购人根据需要选择机身颜色

	★机箱尺寸容量
	否
	机箱体积应不大于 40L
	机箱体积应≥23L。
	整机尺寸与采购人办公位置的布局有关，采购人依照办公位置的布局选择合适的机箱尺寸

	★CPU 物理核数
	否
	核数或线程数≥ 8
	≥24
	核数越多，多任务并行执行能力越强

	★CPU 主频
	否
	≥2.2GHz
	≥3.7GHz
	同类型 CPU 主频越高性能越强

	★CPU 末级缓存容量
	是
	≥8MB
	≥36MB
	缓存容量越大，缓存命中的概率越大。缓存命中率跟容量、指令流水等正向相关。通常情况下缓存容量越大性能越好

	★CPU 支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	≥6400MT/s
	速率越高数据传输率越高

	★内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	≥4400MT/s
	速率越高数据传输率越高

	★显示分辨率
	是
	≥2560×1440
	≥2560×1440
	分辨率越高，显卡性能越高

	★显卡显示芯片核心频率
	是
	≥800MHz
	基础频率≥1635MHz，加速频率≥2407Mhz
	相同显示核心下，工作频率越高，性能越高

	★显存等效频率
	是
	≥1600MT/s
	≥1750Mhz
	相同显示核心下，显存频率越高，性能越高，但是功耗也会越高

	★显卡可支持多屏同时显示数量
	是
	支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2560×1440
	支持 4 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2560×1440
	支持的屏幕数量越多，每个屏幕的分辨率越高，表明显卡功能越强

	★有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
	速率越高，网络传输速度越快,综合成本和接口能力，建议千兆选用电口，千兆以上选用光口

	支持无线网络通信技术协议
	是
	支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议
	符合要求
	采购人根据需要选择支持无线网络通信技术协议。理论协议速率越高越好

	无线网卡频宽
	是
	≥20MHz
	符合要求
	采购人根据需要进行选择无线网卡频宽。支持的最大频宽越大越好

	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	是
	≥4
	具备≥4个内存插槽
	采购人根据需要提出更高要求

	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	支持存储设备扩展接口≥2 个，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接口类型
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口
	/

	★主板USB 瞬间过流保护
	否
	支持瞬间过流保护功能
	支持有瞬间过流保护功能
	该功能为整机应对USB外设损坏情况下的保护机制

	★主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	支持防静电保护功能
	/

	★I/O 接口功能
	否
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	≥9个原生USB接口（其中前置4个USB 3.2，Type-C接口，后置≥2个USB 3.2接口）；有线网口≥1个
	/

	★显卡外接显示接口
	否
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口
	/

	独立显卡数量
	否
	≥0
	≥1
	/

	摄像头物理隐私保护开关
	否
	支持物理隐私保护开关
	符合要求
	该功能可防止隐私泄露

	传声器降噪
	否
	支持降噪功能
	符合要求
	该功能可以提升通话质量

	键盘背光
	否
	支持键盘背光
	符合要求
	/

	光驱功能
	否
	支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	符合要求
	/

	★存储功能
	否
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能
	/

	内置控制器固态存储加密
	否
	固态存储宜通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求： a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除； d) 宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态
	符合要求
	采购人根据需要增减相应要求

	★网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	无线网卡频段
	否
	支持双频段
	符合要求
	一般无线网卡双频段为 2.4GHz、5GHz

	物理开关
	否
	支持网络设备物理开关
	符合要求
	/

	★数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	蓝牙协议
	是
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本
	符合要求
	支持的蓝牙标准越高越好

	★有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口
	支持RJ45接口
	如有特殊需求，采购人根据需要选择有线网卡接口类型

	无线网卡标准
	否
	若配备无线网卡应符合 GB 15629.11（所有部分）
	符合要求
	/

	★网络设备拆装
	否
	若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	若配备无线网卡和蓝牙模块，需支持物理拆装
	/

	★音频接口类型
	否
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口
	4段式支持麦克风和左右声道，3 段式仅支持左右声道

	★视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口
	采购人根据需要选择视频接口；相同视频接口，支持的版本越高，支持的分辨率越高

	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	否
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	其他接口
	否
	a) 产品支持串行接口，可实现GB/T 6107 的功能； b) 产品支持并行接口，可实现GB/T 18235.1 的功能
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择支持接口如：PS/2 接口等

	存储卡接口类型
	否
	支持 SD、TF 等存储卡接口
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择存储卡接口类型

	★电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	电源线适配能力越强越好

	★中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定
	符合GB18030的相关规定
	/

	★操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态

	★固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	支持备份及还原固件的功能
	/

	★操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	支持在线升级能力可以提升服务效率

	固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	符合要求
	/

	★BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	支持BIOS关闭以太网及USB接口
	/

	★固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	★固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	★固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	★固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	指纹识别
	否
	指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定
	符合要求
	指纹识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	人脸识别
	否
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定
	符合要求
	人脸识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	静脉识别
	否
	指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相关规定
	符合要求
	指静脉识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	NPU/GPU等 A I 加速模块
	否
	支持 NPU/GPU 等A I 加速模块
	符合要求
	/

	视频编解码加速模块
	否
	支持视频编解码加速模块
	符合要求
	支持此模块更好，可以降低高清视频播放的功耗,占用更少的 CPU 资源

	影像处理加速模块
	否
	支持影像处理加速模块
	符合要求
	支持此模块更好，可以提高高清影像数据处理速度

	★固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	TBW≥85TB（条件：256GB硬盘容量）
	TBW 越大，固态存储的使用寿命越长

	★机械硬盘寿命
	是
	通电时间≥5 万小时
	通电时间≥5万小时
	寿命越长越好

	★键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次
	≥1000万次
	键盘按键寿命越大越耐用

	★鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次
	≥500万次
	鼠标按键寿命越大越耐用

	★键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
	可承受弯折次数越高越耐用

	★风扇寿命
	否
	≥4 万小时
	≥4万小时
	寿命越长越耐用

	★电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	/

	★环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	★环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	通过抗共振或振动适应性相关测试
	/

	★环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	通过抗冲击或冲击适应性相关测试
	/

	★环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	★MTBF 测试
	是
	MTBF(m1)≥3 万小时
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求。MTBF 时间越长，产品的可靠性越好

	★常用软件兼容
	是
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	★数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	/

	★中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	兼容3个及以上厂商中间件产品
	/

	★平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	★标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	★配置检查工具
	否
	供应商提供经自检测试工具
	供应商提供自检测试工具
	方便用户进行设备检测

	★服务响应
	否
	a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	如有特殊需求，采购人根据需求提出跟高要求

	★服务周期
	是
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	如有特殊需求，采购人根据需要提出跟高要求

	★预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	根据用户需求安装
	预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求，如有特殊需求采购人可补充相关要求

	★培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	★典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	★厂家升级软件与扩容服务
	是
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	/

	★整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	★合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	供应商提供产品合格证
	/

	★开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	★驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	★兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	/

	★产品部件保障
	是
	保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	★抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	★供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	供应商确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	★关键部件安全要求3
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	符合要求
	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果

	★密码算法实现
	否
	CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定
	符合要求
	通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格

	USB 端口管控
	否
	支持 USB 端口管控
	支持 USB 端口管控
	支持 USB 端口管控可以提高整机安全性，降低通过 USB 端口数据泄密

	安全物理锁
	否
	支持安全物理锁
	支持安全物理锁
	/

	★信息安全基本要求
	否
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	★固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	/

	★限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定
	符合 GB/T 26572 中规定
	/



	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	采购人技术要求
	指标使用说明

	28 
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	是
	≥80%
	≥80%
	屏占比越高越好

	29 
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	是
	≥2560×1440
	≥2560x1440
	采购人根据需要选择显示屏的分辨率，一般越高图像越清晰（注：显示器分辨率过高会导致显示字体偏小，建议日常办公显示屏分辨率不大于 2048x1080）

	30 
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	是
	≥120 像素/英寸
	此指标不适用于本次采购
	PPI 值越高，显示屏显示的图像越精细

	31 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	是
	水平≥170 °
	水平≥170 °
	通常情况下可视角度越大越好

	32 
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	否
	≥23 英寸
	≥27 英寸
	如有特殊需求，采购人根据需要自行设定尺寸要求

	33 
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	否
	16:9/3:2/21:9/16:10 等
	16:9
	采购人根据需要选择显示屏屏幕比例

	34 
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	否
	黑色/白色/银色等商务色系
	黑色
	如有特殊需求，采购人根据需要选择显示器颜色

	35 
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	莱茵硬件低蓝光+EyeSafe 2.0认证
	蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影响越少

	36 
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	数值越低，人眼越不容易察觉画面有闪烁

	37 
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	是
	显示屏镜面反射率≤10%
	显示屏镜面反射率≤10%
	数值越低，环境光越不容易干扰显示画面

	89 
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	是
	≥60Hz
	≥300Hz
	通常情况下，刷新率越高，所显示的图像（画面）稳定性就越好

	90 
	性能要求
	
	★显示屏位深
	是
	≥8 位
	True8位
	每个像素使用的信息位数越多，可用的颜色就越多，颜色表现就更逼真

	91 
	性能要求
	
	★显示屏色域
	是
	≥99% sRGB
	99%Srgb,95%DCI-P3
	色域越广能显示的色彩范围更广，人眼看到的画面也会越丰富越真实

	92 
	性能要求
	
	★显示屏色准
	是
	△E ≤ 3
	△E ≤ 3
	△E 越低，颜色失真越小

	93 
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	是
	≤6ms
	1ms (Level 4)4ms (Level 1)，0.5ms (MPRT)3ms (Level 2)，2ms (Level 3)
	响应时间越短越好

	94 
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	是
	≥300 尼特
	≥300尼特
	显示屏最高亮度越高越好

	95 
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	≥70%
	一致性越高，显示同样画面时均匀性越好

	96 
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	是
	≥500：1
	≥1000：1
	对比度越大越好，对比度越大一般来说色彩更鲜明

	97 
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定
	/

	108 
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器接口
	否
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	显示器应至少有1个显示接口与显卡外接显示接口匹配
	/

	109 
	功能要求
	
	★显示器支架
	否
	显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等
	显示器应提供显示器支架，支持俯仰、升降以及旋转调节
	/

	110 
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	否
	a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节
	a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节
	/

	149 
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	否
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	采购人根据需要提出更高要求。显示屏失效点越少越好


第三包：
1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时招标人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
2.对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
3.本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以招标人要求实施前述馈赠、回扣等行为。
4.采购清单
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	采购人技术要求
	指标使用说明

	1 
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	否
	供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	Intel Platinum 8380, 40 核,2.3GHz * 2颗 ；最大睿频频率不低于3.4GHz，三级缓存不低于60MB；处理器须支持DDR4-3200 ECC内存，内存通道数不少于8通道。
须支持PCIe 4.0标准，单颗处理器PCIe通道数不少于50条；须具备不少于3条UPI互连链路，每条链路速率不低于11GT符合要求s；处理器插槽类型须为FCLGA 4189，并支持双路配置；
处理器须支持AVX-512指令集以及Intel虚拟化技术（VT-x和VT-d）等高级特性    
	/

	2 
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量
	须提供双路LGA-4189（Socket P+）插槽，支持第三代英特尔至强可扩展处理器，具备不少于3条UPI互连链路且每条链路速率不低于11 GT符合要求s；
主板芯片组须为英特尔C621A；
	/

	3 
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	是
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个
	配备不少于32个DDR4内存插槽，支持DDR4-3200MHz ECC RDIMM内存，最大内存容量不低于4TB
	实配的内存插槽数越多，内存扩展能力越强

	4 
	产品规格
	
	★主板存储接口
	是
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种
	须提供不少于8个SATA3（6Gbps）端口，支持RAID 0符合要求1符合要求5符合要求10；
	配置的接口种类越多可支持存储设备类型越多

	5 
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	否
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容
	整机须提供不少于 5 个 PCIe 4.0 x16 插槽和 1 个 PCIe 4.0 x8 插槽，整机支持 PCIe 4.0 NVMe 扩展；
	采购人根据需要选择PCIe插槽接口。PCIe插槽协议版本越高越好

	6 
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	是
	a)高度大于44.45mm双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个；b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展
	整机须提供不少于 5 个 PCIe 4.0 x16 插槽和 1 个 PCIe 4.0 x8 插槽，整机支持 PCIe 4.0 NVMe 扩展；
	实配的PCIe插槽数越多，扩展能力越强，但PCIe插槽过多会影响产品轻薄化小型化

	7 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A
	符合要求
	/

	8 
	产品规格
	
	板载网络接口
	否
	若支持板载网络接口应不少于1个1GE网口
	须提供双千兆以太网口
	采购人根据需要选择板载网络接口数量及传输速率。一般网络接口速率越高、端口数量越多说明服务器整机的网络能力越强

	9 
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	否
	支持OCP2.0及以上插槽的数量不少于1个
	符合要求
	采购人根据需要选择OCP插槽数量。支持OCP网卡越多扩展能力越强

	10 
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	否
	≥4
	≥16
	/

	11 
	产品规格
	
	★内存规格
	否
	≥DDR4
	≥DDR4
	采购人根据需要选择产品支持内存规格。支持内存代次越高越好

	12 
	产品规格
	
	★内存通道
	是
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确
	符合要求
	服务器常见为3通道和4通道，通道数越多，产品配置多内存时越能发挥内存最高性能

	13 
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	否
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	支持SATA SSD及SATA HDD
	/

	14 
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	是
	服务器产品至少要配备一款存储设备a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于600GBb)若配备固态盘，实配固态盘单盘可用容量不小于480GB，NVMeSSD容量不小于960GB
	SATA 2.5 英寸 SSD 固态硬盘，容量 ≥ 512GB，SATA III 6Gbps 接口。数量：1 块。
SATA 2.5 英寸 SSD 固态硬盘，容量 ≥ 1.92TB，SATA III 6Gbps 接口。数量：1 块。
	硬盘容量越大数据存储能力越强

	15 
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	否
	a)若配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；b)若配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等
	符合要求
	采购人根据需要明确硬盘接口类型

	16 
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	否
	a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于2块，可实现互为备份；b)若配备固态盘，实配盘数应不小于1块
	单块硬盘容量不低于8TB，接口类型为SATA III，接口速率为6Gb符合要求s，缓存不低于256MB，
盘体尺寸为3.5英寸，转速不低于7200转符合要求分，平均无故障时间（MTBF）不低于200万小时，工作功耗不高于13.18W，闲置功耗不高于7.97W，工作温度为5-60℃
数量2个。
	建议采购人选择2块及以上HDD盘，便于采购人扩容及组建RAID

	17 
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	否
	a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘；b)机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块
	提供8个3.5英寸硬盘位
	可支持的硬盘数量越多，产品存储扩展能力越强

	18 
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	否
	a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃55℃,其它参数应符合GB/T12628的相关规定；b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定
~

	符合要求
	/

	19 
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS
	是
	≥8
	符合要求
	RAID卡支持的SAS接口数越多，存储扩展能力越高，存储空间组合划分越灵活

	20 
	产品规格
	SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	否
	≥0
	符合要求
	采购人根据需要选择SAS直通卡数量和通道数量。SAS接口数越多，硬盘扩展能力越强

	21 
	产品规格
	HBA卡规格(若支持HBA直通卡)
	HBA卡端口数量
	否
	≥0
	符合要求
	采购人根据需要选择FCHBA卡的端口数量

	22 
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	否
	配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于1GE
	须提供双千兆以太网口
	采购人根据需要选择配备的网口速率和数量。传输速率越高、端口数量越多服务器整机的网络通信能力越强

	23 
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	否
	存储型服务器1GE网口数量不少于2个，10GE以上网口数量不少于2个
	符合要求
	采购人根据需要选择配备网口速率和数量。传输速率越高、端口数量越多服务器整机的网络通信能力越强

	24 
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	否
	若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥0
	符合要求
	采购人根据需要选择独立网卡网口数量

	25 
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	否
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	符合要求
	若有需要，采购人根据需要选择独立网卡接口。一般千兆以下网络选用RJ45电接口，超过千兆网络选用SFP、QSFP光接口

	26 
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	否
	支持RJ45/QSFP/SFP等
	符合要求
	采购人根据需要选择板载网卡接口类型。一般千兆以下网络选用RJ45电接口，超过千兆网络选用SFP光接口

	27 
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	否
	显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等
	VGA接口≥1个
	采购人根据需要选择显示接口

	28 
	产品规格
	
	★USB接口
	否
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等
	USB2.0接口≥2个
	采购人根据需要选择USB接口数量。USB接口的数量越多外接设备能力越强，协议版本越高传输速率越高（USB3.0传输速度高于USB2.0）

	29 
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	否
	前面板预留1个专用USB母座接口孔位
	符合要求
	采购人根据需要选择配备特殊接口及孔位产品

	30 
	产品规格
	
	其他接口
	否
	a)串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能；b)服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位
	符合要求
	若有特殊需求，采购人可根据需要选择支持接口如：PS/2接口、BMC管理端口等

	31 
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	否
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置
	1+1 冗余模块化热插拔电源
	采购人根据需要选择电池冗余模式。配有电源冗余的服务器，可靠性较高

	32 
	产品规格
	
	★电源模块数量
	否
	≥1
	≥2
	采购人根据需要选择电源模块数量。一般配备冗余电源模块。

	33 
	产品规格
	
	★电源功率
	否
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求
	单模块输出功率不低于 1300W；
	一般情况下，电源功率越大能够支持的服务器负载也越大，但电源能效和负载相同情况下电源功率越大损耗越大

	34 
	产品规格
	
	电源指示灯
	否
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态
	符合要求
	电源指示灯可以表现指示状态，可方便用户使用

	35 
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	否
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确
	符合要求
	/

	36 
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	否
	供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要
	符合要求
	/

	37 
	产品规格
	
	服务器导轨
	否
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	符合要求
	/

	38 
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位(U)比
	否
	供应商给出CPU个数与机柜高度
	2个CPU,2U
	/

	39 
	产品规格
	
	★环境适应性
	否
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃);大气压86～106kPa
	符合要求
	/

	40 
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	否
	边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃,短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃,液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃
	符合要求
	/

	41 
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	否
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定
	符合要求
	/

	42 
	产品规格
	
	★噪声
	否
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB
	符合要求
	/

	43 
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	否
	若配备AI计算单元应符合如下要求：a)具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种；b)单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS）
	符合要求
	若有特殊需求采购人根据实要需求选择AI计算单元。配备AI计算单元的产品，可大幅提升在特定场景下，典型功能的计算性能，如人脸识别、图片识别、数据挖掘等

	44 
	产品规格
	
	一键式迁移
	否
	若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具
	符合要求
	支持一键式可提高系统迁移易用性

	45 
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	否
	供应商给出长度、高度和深度
	符合要求
	采购人可根据需要选择机柜尺寸

	46 
	产品规格
	
	机柜管理板
	否
	配备机柜管理板
	符合要求
	高密度服务器、液冷服务器等一般配备机柜管理板

	47 
	产品规格
	
	机柜电源规格
	否
	a)机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换；b)机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换
	符合要求
	供电能力越强，越能满足计算节点的供电要求，配备冗余电源可确保极端情况下服务器稳定运行

	48 
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	否
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口
	符合要求
	若有特殊需要，采购人根据需要选择其他接口。实配的接口类型越多，可兼容外部设备种类越多

	49 
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	否
	支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散
	符合要求
	具备防烧板设计，可以提升服务器电气安全，避免发生火灾

	50 
	功能要求
	
	扩展功能
	否
	实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能
	符合要求
	可扩展能力越强越有利于采购人后期升级产品

	51 
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	否
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能
	符合要求
	/

	52 
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	否
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能
	符合要求
	/

	53 
	功能要求
	
	★密码算法实现
	否
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定
	符合要求
	通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格

	54 
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	否
	支持内存校验或内存增强型纠错功能
	ECC Registered DIMM（RDIMM），支持ECC内存纠错功能
	支持该功能可提升数据准确性和完整性，但也会损耗一定性能

	55 
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	否
	支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断
	符合要求
	支持该功能有助于提升产品运维能力

	56 
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	否
	支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离
	符合要求
	支持该功能可降低业务异常中断风险

	57 
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID卡RAID级别支持
	是
	RAID模式支持RAID0/1/10/5，存储型支持RAID0/1/5/6/10/50/60
	符合要求
	RAID卡支持的RAID级别越多，表明存储分配功能越丰富；RAID0/1等级是基本的RAID功能，RAID5/6对RAID卡主控芯片的计算性能有很高要求。一般低端RAID卡仅支持RAID0/1及其复合RAID；高端RAID卡支持RAID5/6及其复合RAID

	58 
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	否
	RAID卡支持电池或电容备份单元
	符合要求
	支持BBU单元可提升系统可靠性

	59 
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	否
	若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等）
	符合要求
	配备光驱便于直接读取光盘

	60 
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	否
	整机电源模块应具备热插拔功能
	支持热插拔
	支持此功能可提高运维管理效率

	61 
	功能要求
	
	★电源过流保护
	否
	支持过流及短路保护的功能
	符合要求
	支持此功能可提升产品安全性

	62 
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	否
	支持风冷或液冷等散热方式
	风冷散热
	/

	63 
	功能要求
	
	其他功能
	否
	a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；b)支持熔断保护与恢复功能
	符合要求
	/

	64 
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	否
	1)支持DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能
	支持 IPMI2.0、Redfish 远程管理，具备 KVM over IP、远程虚拟介质、硬件状态监控、远程开关机功能；
	若有特殊需求，采购人根据需要增减所需功能

	
	
	
	
	
	
	
	

	65 
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	否
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s
	符合要求
	若有特殊需求，采购人根据需要增减所需功能

	66 
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	否
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持RAID识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能
	符合要求
	若有特殊需求，采购人根据需要增减所需功能

	67 
	功能要求
	
	★远程控制
	否
	支持远程关机和重新启动功能
	支持远程关机和重启
	支持该功能便于产品运维

	68 
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	否
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级
	符合要求
	/

	69 
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	符合要求
	支持该功能有助于提升产品数据安全性

	70 
	功能要求
	
	★操作系统功能
	否
	a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求
	符合要求
	如有特殊需求采购人可补充相关要求

	71 
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	否
	符合GB18030的有关规定
	符合要求
	涉及中文信息处理内容应符合GB18030要求

	72 
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	否
	机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统
	符合要求
	支持该功能管理更加方便用户管理设备

	73 
	功能要求
	
	机柜通信方式
	否
	若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能
	符合要求
	支持该功能便于统一管理机柜内整机产品

	74 
	功能要求
	
	多集群作业管理
	否
	支持多集群作业管理功能
	符合要求
	支持该功能能有效提升集群管理效率和利用率

	75 
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	符合要求
	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果

	76 
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	否
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	77 
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	否
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	78 
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	否
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	79 
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	否
	支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	80 
	安全要求
	
	内存故障隔离
	否
	支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	81 
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	否
	支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	82 
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	否
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	83 
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	否
	支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	84 
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	否
	支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	85 
	安全要求
	
	内存地址隔离
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	86 
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	否
	在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	87 
	安全要求
	
	安全启动
	否
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	88 
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	否
	支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	89 
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	否
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	90 
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	否
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	91 
	安全要求
	
	双因素鉴别
	否
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	92 
	安全要求
	
	★二次鉴别
	否
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	93 
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	否
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	94 
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	否
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	95 
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	否
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息
	符合要求
	支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性

	96 
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	否
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯
	符合要求
	/

	97 
	安全要求
	
	漏洞管理
	否
	供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看
	符合要求
	/

	98 
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	否
	作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定
	符合要求
	/

	99 
	安全要求
	
	增强要求
	否
	a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建；b)支持可信平台控制模块(TPCM)；c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复；d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能；e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能；f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定；g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可
	符合要求
	支持的增强功能越多产品安全性越高，但也会造成性能损耗；若支持可信计算可参考GB/T29827的相关规定

	100 
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	否
	安全要求应符合GB4943.1的规定
	符合要求
	/

	101 
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	否
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求
	符合要求
	/

	102 
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	否
	≥1.8GHz
	≥2.2GHz
	同类型CPU主频越高性能越强

	103 
	性能要求
	
	★单CPU核数
	否
	≥4
	≥40
	核数越多，多任务并行执行能力越强

	104 
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	是
	≥8MB
	≥60MB
	缓存容量(cache)容量越大，缓存命中的概率越大。cache命中率跟容量正向相关

	105 
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	是
	≥16GB
	≥32GB
	一般配置容量越大性能越好

	106 
	性能要求
	
	★内存速率
	是
	≥2666MT/s
	≥2666
	内存速率越高性能越好

	107 
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	是
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm
	符合要求
	机械硬盘转速越高读写性能越好

	108 
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	否
	若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于1GB
	符合要求
	缓存容量越大，性能越好

	109 
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	是
	若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s
	符合要求
	速率越高网卡性能越强

	110 
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	否
	≥10GE
	符合要求
	/

	111 
	性能要求
	
	板载网卡速率
	否
	≥1GE
	符合要求
	/

	112 
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	否
	符合GB/T9813.3的有关规定
	符合要求
	/

	113 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	★内存兼容性
	是
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格
	符合要求
	/

	114 
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	是
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格
	符合要求
	/

	115 
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	否
	FCHBA应适配两种或以上厂商产品
	符合要求
	/

	116 
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	否
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品
	符合要求
	/

	117 
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	是
	网卡应适配两种或以上厂商产品
	符合要求
	/

	118 
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	否
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡
	符合要求
	/

	119 
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	是
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动
	符合要求
	/

	120 
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的数据库产品
	符合要求兼容3个及以上厂商数据库产品
	/

	121 
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的中间件产品
	符合要求
	/

	122 
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的大数据平台
	符合要求兼容3个及以上厂商大数据平台
	/

	123 
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	是
	兼容2款及以上虚拟化软件
	符合要求
	/

	124 
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	是
	SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h
	符合要求
	MTBF值越大可靠性越强

	125 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	是
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h
	符合要求
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于10000小时

	126 
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	是
	风扇寿命应不低于40000h
	符合要求
	寿命越长越好

	127 
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	否
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)
	符合要求
	支持热插拔可提高运维管理效率

	128 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	符合要求
	/

	129 
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	是
	a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
	提供电话、邮件、远程等多种服务形式；同城4H、异地12H技术响应，
	采购人可根据实际需要提出更高要求

	130 
	服务要求
	
	★培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	交付后1个月内至少进行1次集中培训，使用户能正常操作。培训内容至少包含系统登陆方式符合要求网络配置符合要求任务提交脚本符合要求硬件设备维护常见故障排查与解决方法等。
	培训材料越详细，越丰富越好

	131 
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	是
	a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；d)产品发布日期需在随机文件中明确
	免费保修时间不低于3年
	采购人可根据实际需要提出更高要求

	132 
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	否
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权
	符合要求提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件，且软件具有合法授权或版权。
	/

	133 
	服务要求
	
	辅助工具
	否
	支持如下功能a)本地的数据备份和还原功能；b)网络的数据备份和还原功能；c)服务器操作系统的自动安装功能；d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁
	符合要求
	/

	134 
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	否
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引
	符合要求
	/

	135 
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	否
	随服务器打包提供开机箱工具
	符合要求
	/

	136 
	服务要求
	
	代码迁移工具
	否
	供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导
	符合要求
	/

	137 
	服务要求
	
	性能分析工具
	否
	供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议
	符合要求
	/

	138 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用
	符合要求
	/

	139 
	服务要求
	
	★管理软件
	否
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能
	符合要求
	/

	140 
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	是
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力
	符合要求
	采购人可根据实际需要提出更高要求

	141 
	服务要求
	
	服务保障升级
	否
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务
	符合要求
	采购人可根据实际需求选择相关服务

	142 
	服务要求
	
	★提供上门服务
	是
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)
	符合要求具备24小时内上门服务的能力
	/

	143 
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	否
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	符合要求
	相比未使能优化前的业务性能提升比例越大越好，架构升级服务，当现有架构满足不了用户业务规模，提供保证业务连续性和平稳扩容架构升级服务，针对大的行业用户后期大扩容需求。

	144 
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售
	符合要求
	同类器件/软件件可替代供应商越多越好

	145 
	供保要求
	
	★供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	符合要求
	/


第四包：
1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时招标人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
2.对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
3.本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以招标人要求实施前述馈赠、回扣等行为。
4.采购清单
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	采购人技术要求
	指标使用说明

	1 
	产品规格
	CPU规格
	★CPU 信息
	否
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	海光3350，CPU核心数量 8，最高加速频 3.3 GHz，基准时钟频率 3.0 GHz，L3 Cache 16 MB，最高内存频率 3200 MHz
	/

	2 
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	是
	≥16GB
	DDR4 32G 3200mhz
	采购人根据需要选择内存配置容量，一般配置容量越大越好

	3 
	产品规格
	
	★内存类型
	否
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	采购人根据需要选择内存类型

	4 
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1
	≥2
	/

	5 
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	/

	6 
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量
	≥4
	/

	7 
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	是
	支持数量≥3其中至少包括一个 PCIex16 和一个PCIex8
	支持数量≥3其中至少包括一个 PCIex16 和一个PCIex8
	采购人根据需要，对内置 PCIe 插槽数量提出更高要求。如果产品提供PCIe插槽，数量越多扩展能力越强，但PCIe 插槽过多会影响产品轻薄化小型化

	8 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a）在计算机主板预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）
	a）在计算机主板预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）
	/

	9 
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	否
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态
	≥SATA*4、M.2*3、USB 接口数量及占用状态
	采购人根据需要选择内置接口，支持接口的种类、数量越多产品升级可扩展能力越好

	10 
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥16GB
	≥32GB
	采购人根据需要选择单内存插槽最大可支持容量，一般可支持的扩展最大容量越大，产品升级扩展能力越强

	11 
	产品规格
	主板规格
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥32GB
	≥128GB
	采购人根据需要选择内存插槽满配时提供的最高内存总容量，可支持的内存插槽满配时提供的最高内存总容量越大，产品升级扩展能力越强

	12 
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	13 
	产品规格
	
	★固态存储容量
	是
	≥240GB
	≥512GB
	采购人根据需要选择固态存储容量，存储容量越大，可存储数据越多

	14 
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	15 
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	是
	≥1TB
	≥2TB
	采购人根据需要选择机械硬盘总容量，容量越大

	16 
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	是
	≥7200rpm
	≥7200rpm
	采购人根据需要选择机械硬盘转速，机械硬盘转速越高性能越好

	17 
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口
	采购人根据需要选择机械硬盘接口协议，支持接口版本和种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	18 
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	否
	2.5 英寸或 3.5 英寸等
	2.5 英寸或 3.5 英寸等
	/

	19 
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2 等类型接口协议
	UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2 等类型接口协议
	采购人根据需要选择固态存储接口协议，支持接口种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	20 
	产品规格
	
	★固态存储形态
	否
	采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA等标准尺寸和接口定义
	采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 等标准尺寸和接口定义
	/

	21 
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	否
	≥0
	≥0
	采购人根据需要选择存储设备扩展盘位，支持接口数量越多扩展能力越好

	22 
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	否
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ;其它参数应符合GB/T 12628 的相关规定
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ;其它参数应符合GB/T 12628 的相关规定
	/

	23 
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	否
	独立显卡或集成显卡
	独立显卡
	/

	24 
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	否
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	配置独立显卡，显存类型应为GDDR6
	如有特殊需求，采购人根据需要明确显存类型。相同显存类型，代次越高，性能越好

	25 
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	是
	若配置独立显卡，显存位宽≥64 位
	显存位宽≥128位
	相同显示核心下，显存位宽越大越好

	26 
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	是
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	显存容量≥8GB
	相同显示核心下，显存容量越大越好

	27 
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	产品支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议
	产品支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议
	PCIe 的版本号越高，PCIe Lane 数量越多，显卡与处理器之间的带宽越大，显卡性能越好

	38 
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	否
	≥0
	≥0
	/

	39 
	产品规格
	
	扬声器数量
	否
	≥0
	≥0
	扬声器的数量越多，立体声输出效果越好

	40 
	产品规格
	
	★鼠标数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	41 
	产品规格
	
	★键盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	42 
	产品规格
	
	★摄像头数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	43 
	产品规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个
	≥0 个
	/

	44 
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	否
	61 键/86 键/101 键/104 键等
	61 键/86 键/101 键/104 键等
	采购人根据需要选择键盘按键数目

	45 
	产品规格
	
	★摄像头像素
	否
	≥50 万
	≥50 万
	采购人根据需要选择摄像头像素。像素越高越清晰

	46 
	产品规格
	
	★摄像头分辨率
	否
	≥800×600
	≥800×600
	采购人根据需要选择摄像头分辨率。分辨率越高，图像越清晰

	47 
	产品规格
	
	★扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个
	≥1 瓦/个
	/

	48 
	产品规格
	
	★扬声器频率范围
	否
	不低于（100Hz-8kHz）范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围
	采购人根据需要选择扬声器频率范围。频率范围越大效果越好，考察频段内波动越小越好

	49 
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	否
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10%
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10%
	采购人根据需要选择扬声器总谐波失真。考察频段内失真越小越好

	50 
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	否
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB
	采购人根据需要选择扬声器最大声压级。扬声器的最大声压级一般要大于70dB，一般是越大越好

	51 
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	否
	有线或无线
	有线或无线
	/

	52 
	产品规格
	
	★键盘键程
	否
	2.3mm ~ 4.0mm
	2.3mm ~ 4.0mm
	如有特殊需求，采购人根据需要选择，键程长短关系到使用手感，键程长会感到弹性十足；键程短的键盘打字会更加快捷、省力

	53 
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	否
	按键压力应在 0.54 N±0.14N
	按键压力应在 0.54 N±0.14N
	特殊使用的键盘的按键，其压力应由采购人根据需要确定详细参数

	54 
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	否
	≥1.5 米
	≥1.5 米
	如有特殊需求，采购人根据需要选择连接线长度

	55 
	产品规格
	
	★键盘颜色
	否
	黑色/白色/银色等商务色系
	黑色/白色/银色等商务色系
	如有特殊需求，采购人根据需求选择键盘颜色

	56 
	产品规格
	
	★键盘其他要求
	否
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定
	/

	57 
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	否
	有线或无线
	有线或无线
	/

	58 
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米
	≥1.5 米
	如有特殊需求，采购人根据需要进行选择鼠标连接线

	59 
	产品规格
	
	★鼠标DPI 分辨率
	否
	800~1600
	800~1600
	如有特殊需求，采购人根据需要选择 DPI分辨率。数值越高，鼠标越灵敏

	60 
	产品规格
	
	鼠标颜色
	否
	黑色/银色/白色等商务色系
	黑色/银色/白色等商务色系
	如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标颜色

	61 
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定
	其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定
	/

	62 
	产品规格
	
	内置光驱
	否
	支持内置光驱
	支持内置光驱
	支持内置光驱，更便于用户使用

	63 
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	否
	≥1
	≥1
	/

	64 
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0
	≥0
	/

	65 
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0
	≥0
	采购人根据需要选择单无线网卡天线数量。天线的数量越多，速率越高，指向性越好

	66 
	产品规格
	外部接口规格
	★USB 接口数量
	否
	≥8，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口
	≥9，机箱前板至少包括4个USB3.0接口 +1 x USB 3.0 Type C
	USB 接口的数量越多，可同时外接设备数量越多。一般USB3.0 传输速度高于 2.0

	67 
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	否
	机箱前面板额外预留2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm
	机箱前面板额外预留2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm
	/

	68 
	产品规格
	
	★视频接口数量
	否
	≥1
	≥1
	/

	69 
	产品规格
	
	★音频接口数量
	否
	≥1
	≥1
	/

	70 
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	否
	≥0
	≥0
	采购人根据需要选择存储卡接口类型及数量

	71 
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	/

	72 
	产品规格
	
	★整机结构
	否
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	/

	
	
	
	
	
	
	
	

	73 
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	否
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求
	/

	74 
	产品规格
	
	★整机噪音
	否
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
	/

	75 
	产品规格
	
	★整机散热
	否
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度小于45℃ ;c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度小于45℃ ;c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃
	/

	76 
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上
	能效值越低消耗电能越少（1级低于 2级，2 级低于 3 级）

	77 
	产品规格
	
	机身材质
	否
	塑料/金属等
	塑料/金属等
	采购人根据需要选择机身材质

	78 
	产品规格
	
	★机身颜色
	否
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	采购人根据需要选择机身颜色

	79 
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	否
	机箱体积应不大于 40L
	机箱体积应不大于17L
	整机尺寸与采购人办公位置的布局有关，采购人依照办公位置的布局选择合适的机箱尺寸

	80 
	性能要求
	CPU性能
	★CPU 物理核数
	否
	核数或线程数≥ 8
	核数或线程数≥ 8
	核数越多，多任务并行执行能力越强

	81 
	性能要求
	
	★CPU 主频
	否
	≥2.2GHz
	≥3.0GHz
	同类型 CPU 主频越高性能越强

	82 
	性能要求
	
	★CPU 末级缓存容量
	是
	≥8MB
	≥16MB
	缓存容量越大，缓存命中的概率越大。缓存命中率跟容量、指令流水等正向相关。通常情况下缓存容量越大性能越好

	83 
	性能要求
	
	★CPU 支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	≥3200MT/s
	速率越高数据传输率越高

	84 
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	≥3200MT/s
	速率越高数据传输率越高

	85 
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	是
	≥2560×1440
	≥2560×1440
	分辨率越高，显卡性能越高

	86 
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	是
	≥800MHz
	≥1020MHz
	相同显示核心下，工作频率越高，性能越高

	87 
	性能要求
	
	★显存等效频率
	是
	≥1600MT/s
	≥1700Mhz/s
	相同显示核心下，显存频率越高，性能越高，但是功耗也会越高

	88 
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	是
	支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2560×1440
	支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于4K
	支持的屏幕数量越多，每个屏幕的分辨率越高，表明显卡功能越强

	98 
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	速率越高，网络传输速度越快,综合成本和接口能力，建议千兆选用电口，千兆以上选用光口

	99 
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	是
	支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议
	无
	采购人根据需要选择支持无线网络通信技术协议。理论协议速率越高越好

	100 
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	是
	≥20MHz
	无
	采购人根据需要进行选择无线网卡频宽。支持的最大频宽越大越好

	101 
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	是
	≥4
	≥4
	采购人根据需要提出更高要求

	102 
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	支持存储设备扩展接口≥2 个，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接口类型
	支持存储设备扩展接口≥2 个，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接口类型
	/

	103 
	功能要求
	
	★主板USB 瞬间过流保护
	否
	支持瞬间过流保护功能
	支持瞬间过流保护功能
	该功能为整机应对USB外设损坏情况下的保护机制

	104 
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	支持防静电保护功能
	/

	105 
	功能要求
	
	★I/O 接口功能
	否
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	/

	106 
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	否
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	显卡至少支持HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	/

	107 
	功能要求
	
	独立显卡数量
	否
	≥0
	≥1
	/

	111 
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	支持物理隐私保护开关
	无摄像头
	该功能可防止隐私泄露

	112 
	功能要求
	
	传声器降噪
	否
	支持降噪功能
	无麦克风
	该功能可以提升通话质量

	113 
	功能要求
	
	键盘背光
	否
	支持键盘背光
	无背光
	/

	114 
	功能要求
	
	光驱功能
	否
	支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	无光驱
	/

	115 
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	否
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	通过PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	/

	116 
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	否
	固态存储宜通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求： a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除； d) 宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态
	无加密功能
	采购人根据需要增减相应要求

	117 
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	118 
	功能要求
	
	无线网卡频段
	否
	支持双频段
	无无线网卡
	一般无线网卡双频段为 2.4GHz、5GHz

	119 
	功能要求
	
	物理开关
	否
	支持网络设备物理开关
	无物理开关
	/

	120 
	功能要求
	
	★数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	121 
	功能要求
	
	蓝牙协议
	是
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本
	无蓝牙模块
	支持的蓝牙标准越高越好

	122 
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口
	支持1个 RJ45 接口
	如有特殊需求，采购人根据需要选择有线网卡接口类型

	123 
	功能要求
	
	无线网卡标准
	否
	若配备无线网卡应符合 GB 15629.11（所有部分）
	无无线网卡
	/

	124 
	功能要求
	
	★网络设备拆装
	否
	若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	/

	125 
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	否
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
	4段式支持麦克风和左右声道，3 段式仅支持左右声道

	126 
	功能要求
	
	★视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	至少支持HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	采购人根据需要选择视频接口；相同视频接口，支持的版本越高，支持的分辨率越高

	127 
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	否
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	128 
	功能要求
	
	其他接口
	否
	a) 产品支持串行接口，可实现GB/T 6107 的功能； b) 产品支持并行接口，可实现GB/T 18235.1 的功能
	a) 产品支持串行接口，可实现GB/T 6107 的功能； b) 产品支持并行接口，可实现GB/T 18235.1 的功能
	如有特殊需求，采购人根据需要选择支持接口如：PS/2 接口等

	129 
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	否
	支持 SD、TF 等存储卡接口
	无存储卡接口
	如有特殊需求，采购人根据需要选择存储卡接口类型

	130 
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	电源线适配能力越强越好

	131 
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定
	符合 GB 18030 的相关规定
	/

	132 
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态

	133 
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	支持备份及还原固件的功能
	/

	134 
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	支持在线升级能力可以提升服务效率

	135 
	功能要求
	
	固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	/

	136 
	功能要求
	
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	/

	137 
	功能要求
	
	★固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	138 
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	139 
	功能要求
	
	★固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	140 
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	141 
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定
	无
	指纹识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	142 
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定
	无
	人脸识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	143 
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相关规定
	无
	指静脉识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	144 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 A I 加速模块
	否
	支持 NPU/GPU 等A I 加速模块
	无
	/

	145 
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	支持视频编解码加速模块
	无
	支持此模块更好，可以降低高清视频播放的功耗,占用更少的 CPU 资源

	146 
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	支持影像处理加速模块
	无
	支持此模块更好，可以提高高清影像数据处理速度

	147 
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	TBW 越大，固态存储的使用寿命越长

	148 
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	是
	通电时间≥5 万小时
	通电时间≥5 万小时
	寿命越长越好

	150 
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次
	≥1000 万次
	键盘按键寿命越大越耐用

	151 
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次
	≥500 万次
	鼠标按键寿命越大越耐用

	152 
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	可承受弯折次数越高越耐用

	153 
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	否
	≥4 万小时
	≥4 万小时
	寿命越长越耐用

	154 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	/

	155 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	156 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	157 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	158 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	159 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	/

	160 
	可靠性要求
	
	★MTBF 测试
	是
	MTBF(m1)≥3 万小时
	MTBF(m1)≥3 万小时
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求。MTBF 时间越长，产品的可靠性越好

	161 
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	是
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	162 
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	163 
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	/

	164 
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	165 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	166 
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	否
	供应商提供经自检测试工具
	供应商提供经自检测试工具
	方便用户进行设备检测

	167 
	服务要求
	
	★服务响应
	否
	a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	如有特殊需求，采购人根据需求提出跟高要求

	168 
	服务要求
	
	★服务周期
	是
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	如有特殊需求，采购人根据需要提出跟高要求

	169 
	服务要求
	
	★预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求，如有特殊需求采购人可补充相关要求

	170 
	服务要求
	
	★培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	171 
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	172 
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	是
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务
	/

	173 
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	174 
	服务要求
	
	★合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	供应商提供产品合格证
	/

	175 
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	176 
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	177 
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	178 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	/

	179 
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	是
	保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	180 
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	181 
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	182 
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果

	183 
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	否
	CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定
	CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定
	通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格

	184 
	安全要求
	
	USB 端口管控
	否
	支持 USB 端口管控
	支持 USB 端口管控
	支持 USB 端口管控可以提高整机安全性，降低通过 USB 端口数据泄密

	185 
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	支持安全物理锁
	支持安全物理锁
	/

	186 
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	否
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	187 
	安全要求
	
	★固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	/

	188 
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定
	符合 GB/T 26572 中规定
	/



	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	采购人技术要求
	指标使用说明

	28 
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	是
	≥80%
	≥80%
	屏占比越高越好

	29 
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	是
	≥2560×1440
	≥2560×1440
	采购人根据需要选择显示屏的分辨率，一般越高图像越清晰（注：显示器分辨率过高会导致显示字体偏小，建议日常办公显示屏分辨率不大于 2048x1080）

	30 
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	是
	≥120 像素/英寸
	≥120 像素/英寸
	PPI 值越高，显示屏显示的图像越精细

	31 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	是
	水平≥170 °
	水平≥178 °
	通常情况下可视角度越大越好

	32 
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	否
	≥23 英寸
	≥27英寸
	如有特殊需求，采购人根据需要自行设定尺寸要求

	33 
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	否
	16:9/3:2/21:9/16:10 等
	16:09
	采购人根据需要选择显示屏屏幕比例

	34 
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	否
	黑色/白色/银色等商务色系
	黑色/白色/银色等商务色系
	如有特殊需求，采购人根据需要选择显示器颜色

	35 
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影响越少

	36 
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	数值越低，人眼越不容易察觉画面有闪烁

	37 
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	是
	显示屏镜面反射率≤10%
	显示屏镜面反射率≤10%
	数值越低，环境光越不容易干扰显示画面

	89 
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	是
	≥60Hz
	≥1000Hz
	通常情况下，刷新率越高，所显示的图像（画面）稳定性就越好

	90 
	性能要求
	
	★显示屏位深
	是
	≥8 位
	≥8 位
	每个像素使用的信息位数越多，可用的颜色就越多，颜色表现就更逼真

	91 
	性能要求
	
	★显示屏色域
	是
	≥99% sRGB
	≥109% sRGB
	色域越广能显示的色彩范围更广，人眼看到的画面也会越丰富越真实

	92 
	性能要求
	
	★显示屏色准
	是
	△E ≤ 3
	△E ≤ 2
	△E 越低，颜色失真越小

	93 
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	是
	≤6ms
	≤6ms
	响应时间越短越好

	94 
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	是
	≥300 尼特
	≥250 尼特
	显示屏最高亮度越高越好

	95 
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	≥70%
	一致性越高，显示同样画面时均匀性越好

	96 
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	是
	≥500：1
	≥500：1
	对比度越大越好，对比度越大一般来说色彩更鲜明

	97 
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定
	/

	108 
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器接口
	否
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	/

	109 
	功能要求
	
	★显示器支架
	否
	显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等
	显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等
	/

	110 
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	否
	a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节
	a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节
	/

	149 
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	否
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	采购人根据需要提出更高要求。显示屏失效点越少越好


第五包：
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4.采购清单
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	采购人技术要求
	指标使用说明

	1 
	产品规格
	CPU规格
	★CPU 信息
	否
	供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	CPU型号: I7-14700HX、物理核心数：20、主频：5.5GHz、末级缓存容量：33MB Intel Smart Cache、线程数：32、热设计功率：157W、内存的最高速率：DDR5 5600MT符合要求s DDR4 3200MT符合要求s、通道数：2、位宽：64
	/

	2 
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	是
	≥16GB
	≥32GB
	采购人根据需要选择内存配置容量，一般配置容量越大越好

	3 
	产品规格
	
	★内存类型
	否
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	DDR5 5600MT符合要求s
	采购人根据需要选择内存类型

	4 
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1
	≥1
	/

	5 
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	/

	6 
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量
	I7-14700HX、DDR5
	/

	7 
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	是
	支持数量≥3其中至少包括一个 PCIex16 和一个PCIex8
	符合要求
	采购人根据需要，对内置 PCIe 插槽数量提出更高要求。如果产品提供PCIe插槽，数量越多扩展能力越强，但PCIe 插槽过多会影响产品轻薄化小型化

	8 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a）在计算机主板预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）
	符合要求
	/

	9 
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	否
	供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态
	支持M.2≥2 USB≥2
	采购人根据需要选择内置接口，支持接口的种类、数量越多产品升级可扩展能力越好

	10 
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥16GB
	≥32GB
	采购人根据需要选择单内存插槽最大可支持容量，一般可支持的扩展最大容量越大，产品升级扩展能力越强

	11 
	产品规格
	主板规格
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥32GB
	≥64GB
	采购人根据需要选择内存插槽满配时提供的最高内存总容量，可支持的内存插槽满配时提供的最高内存总容量越大，产品升级扩展能力越强

	12 
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	否
	≥1个
	1个
	/

	13 
	产品规格
	
	★固态存储容量
	是
	≥240GB
	1 TB
	采购人根据需要选择固态存储容量，存储容量越大，可存储数据越多

	14 
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	否
	≥1个
	0个
	/

	15 
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	是
	≥1TB
	符合要求
	采购人根据需要选择机械硬盘总容量，容量越大

	16 
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	是
	≥7200rpm
	符合要求
	采购人根据需要选择机械硬盘转速，机械硬盘转速越高性能越好

	17 
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口
	符合要求
	采购人根据需要选择机械硬盘接口协议，支持接口版本和种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	18 
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	否
	2.5 英寸或 3.5 英寸等
	符合要求
	/

	19 
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2 等类型接口协议
	M.2
	采购人根据需要选择固态存储接口协议，支持接口种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	20 
	产品规格
	
	★固态存储形态
	否
	采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA等标准尺寸和接口定义
	神舟CNP6SN9移动工作站
	/

	21 
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	否
	≥0
	≥1
	采购人根据需要选择存储设备扩展盘位，支持接口数量越多扩展能力越好

	22 
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	否
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ;其它参数应符合GB/T 12628 的相关规定
	符合要求
	/

	23 
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	否
	独立显卡或集成显卡
	独立显卡
	/

	24 
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	否
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	GDDR7
	如有特殊需求，采购人根据需要明确显存类型。相同显存类型，代次越高，性能越好

	25 
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	是
	若配置独立显卡，显存位宽≥64 位
	≥192位
	相同显示核心下，显存位宽越大越好

	26 
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	是
	若配置独立显卡，显存容量≥1GB
	≥12G
	相同显示核心下，显存容量越大越好

	27 
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	产品支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议
	PCIe 5.0 x16
	PCIe 的版本号越高，PCIe Lane 数量越多，显卡与处理器之间的带宽越大，显卡性能越好

	38 
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	否
	≥0
	≥1
	/

	39 
	产品规格
	
	扬声器数量
	否
	≥0
	≥2
	扬声器的数量越多，立体声输出效果越好

	40 
	产品规格
	
	★鼠标数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	41 
	产品规格
	
	★键盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	42 
	产品规格
	
	★摄像头数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	43 
	产品规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个
	≥1个
	/

	44 
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	否
	61 键/86 键/101 键/104 键等
	>100
	采购人根据需要选择键盘按键数目

	45 
	产品规格
	
	★摄像头像素
	否
	≥50 万
	≥50 万
	采购人根据需要选择摄像头像素。像素越高越清晰

	46 
	产品规格
	
	★摄像头分辨率
	否
	≥800×600
	≥800×600
	采购人根据需要选择摄像头分辨率。分辨率越高，图像越清晰

	47 
	产品规格
	
	★扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个
	≥1 瓦符合要求个
	/

	48 
	产品规格
	
	★扬声器频率范围
	否
	不低于（100Hz-8kHz）范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围
	采购人根据需要选择扬声器频率范围。频率范围越大效果越好，考察频段内波动越小越好

	49 
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	否
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10%
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10%
	采购人根据需要选择扬声器总谐波失真。考察频段内失真越小越好

	50 
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	否
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB
	采购人根据需要选择扬声器最大声压级。扬声器的最大声压级一般要大于70dB，一般是越大越好

	51 
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	否
	有线或无线
	无线
	/

	52 
	产品规格
	
	★键盘键程
	否
	2.3mm ~ 4.0mm
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择，键程长短关系到使用手感，键程长会感到弹性十足；键程短的键盘打字会更加快捷、省力

	53 
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	否
	按键压力应在 0.54 N±0.14N
	符合要求
	特殊使用的键盘的按键，其压力应由采购人根据需要确定详细参数

	54 
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	否
	≥1.5 米
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择连接线长度

	55 
	产品规格
	
	★键盘颜色
	否
	黑色/白色/银色等商务色系
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需求选择键盘颜色

	56 
	产品规格
	
	★键盘其他要求
	否
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081 的相关规定
	符合要求
	/

	57 
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	否
	有线或无线
	无线
	/

	58 
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要进行选择鼠标连接线

	59 
	产品规格
	
	★鼠标DPI 分辨率
	否
	800~1600
	800~1600
	如有特殊需求，采购人根据需要选择 DPI分辨率。数值越高，鼠标越灵敏

	60 
	产品规格
	
	鼠标颜色
	否
	黑色/银色/白色等商务色系
	黑色
	如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标颜色

	61 
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定
	其它参数应符合GB符合要求T 26245 的相关规定
	/

	62 
	产品规格
	
	内置光驱
	否
	支持内置光驱
	支持内置光驱
	支持内置光驱，更便于用户使用

	63 
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	否
	≥1
	≥1
	/

	64 
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0
	≥1
	/

	65 
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0
	≥1
	采购人根据需要选择单无线网卡天线数量。天线的数量越多，速率越高，指向性越好

	66 
	产品规格
	外部接口规格
	★USB 接口数量
	否
	≥8，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口
	≥2
	USB 接口的数量越多，可同时外接设备数量越多。一般USB3.0 传输速度高于 2.0

	67 
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	否
	机箱前面板额外预留2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm
	符合要求
	/

	68 
	产品规格
	
	★视频接口数量
	否
	≥1
	符合要求
	/

	69 
	产品规格
	
	★音频接口数量
	否
	≥1
	符合要求
	/

	70 
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	否
	≥0
	≥0
	采购人根据需要选择存储卡接口类型及数量

	71 
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	/

	72 
	产品规格
	
	★整机结构
	否
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定
	a) 机箱应符合 GB符合要求T 4208、GB符合要求T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I符合要求O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB符合要求T 9813.1 的相关规定
	/

	
	
	
	
	
	
	
	

	73 
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	否
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求
	机箱应符合 GB符合要求T 4208 中 IP20 防护要求
	/

	74 
	产品规格
	
	★整机噪音
	否
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel
	/

	75 
	产品规格
	
	★整机散热
	否
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度小于45℃ ;c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度小于45℃ ;c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高于 45℃
	/

	76 
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上
	能效值越低消耗电能越少（1级低于 2级，2 级低于 3 级）

	77 
	产品规格
	
	机身材质
	否
	塑料/金属等
	塑料符合要求金属等
	采购人根据需要选择机身材质

	78 
	产品规格
	
	★机身颜色
	否
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	塑料符合要求金属等
	采购人根据需要选择机身颜色

	79 
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	否
	机箱体积应不大于 40L
	便携式
	整机尺寸与采购人办公位置的布局有关，采购人依照办公位置的布局选择合适的机箱尺寸

	80 
	性能要求
	CPU性能
	★CPU 物理核数
	否
	核数或线程数≥ 8
	≥20
	核数越多，多任务并行执行能力越强

	81 
	性能要求
	
	★CPU 主频
	否
	≥2.2GHz
	≥5.4GHz
	同类型 CPU 主频越高性能越强

	82 
	性能要求
	
	★CPU 末级缓存容量
	是
	≥8MB
	≥28
	缓存容量越大，缓存命中的概率越大。缓存命中率跟容量、指令流水等正向相关。通常情况下缓存容量越大性能越好

	83 
	性能要求
	
	★CPU 支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	≥ 5600 MT符合要求s
	速率越高数据传输率越高

	84 
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	≥ 5600 MT符合要求s
	速率越高数据传输率越高

	85 
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	是
	≥2560×1440
	≥2560x1440
	分辨率越高，显卡性能越高

	86 
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	是
	≥800MHz
	≥800MHz
	相同显示核心下，工作频率越高，性能越高

	87 
	性能要求
	
	★显存等效频率
	是
	≥1600MT/s
	≥1600MT符合要求s
	相同显示核心下，显存频率越高，性能越高，但是功耗也会越高

	88 
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	是
	支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2560×1440
	支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2560×1440
	支持的屏幕数量越多，每个屏幕的分辨率越高，表明显卡功能越强

	98 
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	速率越高，网络传输速度越快,综合成本和接口能力，建议千兆选用电口，千兆以上选用光口

	99 
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	是
	支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议
	支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议
	采购人根据需要选择支持无线网络通信技术协议。理论协议速率越高越好

	100 
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	是
	≥20MHz
	≥20MHz
	采购人根据需要进行选择无线网卡频宽。支持的最大频宽越大越好

	101 
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	是
	≥4
	≥2
	采购人根据需要提出更高要求

	102 
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	支持存储设备扩展接口≥2 个，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接口类型
	支持存储设备扩展接口≥2 个，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接口类型
	/

	103 
	功能要求
	
	★主板USB 瞬间过流保护
	否
	支持瞬间过流保护功能
	支持瞬间过流保护功能
	该功能为整机应对USB外设损坏情况下的保护机制

	104 
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	支持防静电保护功能
	/

	105 
	功能要求
	
	★I/O 接口功能
	否
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI符合要求VGA符合要求Type-C符合要求DVI符合要求DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I符合要求O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力
	/

	106 
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	否
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配
	/

	107 
	功能要求
	
	独立显卡数量
	否
	≥0
	≥1
	/

	111 
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	支持物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关
	该功能可防止隐私泄露

	112 
	功能要求
	
	传声器降噪
	否
	支持降噪功能
	支持降噪功能
	该功能可以提升通话质量

	113 
	功能要求
	
	键盘背光
	否
	支持键盘背光
	支持键盘背光
	/

	114 
	功能要求
	
	光驱功能
	否
	支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	支持只读、刻录等类型；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB符合要求s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB符合要求s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	/

	115 
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	否
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	通过 SATA 固态存储符合要求PCIe 固态存储符合要求UFS 固态存储符合要求SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能
	/

	116 
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	否
	固态存储宜通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求： a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除； d) 宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态
	\
	采购人根据需要增减相应要求

	117 
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	a)支持网络连接、网络开启符合要求关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	118 
	功能要求
	
	无线网卡频段
	否
	支持双频段
	支持双频段
	一般无线网卡双频段为 2.4GHz、5GHz

	119 
	功能要求
	
	物理开关
	否
	支持网络设备物理开关
	符合要求
	/

	120 
	功能要求
	
	★数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	符合要求
	/

	121 
	功能要求
	
	蓝牙协议
	是
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本
	支持的蓝牙标准越高越好

	122 
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择有线网卡接口类型

	123 
	功能要求
	
	无线网卡标准
	否
	若配备无线网卡应符合 GB 15629.11（所有部分）
	若配备无线网卡应符合 GB 15629.11（所有部分）
	/

	124 
	功能要求
	
	★网络设备拆装
	否
	若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	符合要求
	/

	125 
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	否
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口
	支持 3.5mm 孔径4 段式接口
	4段式支持麦克风和左右声道，3 段式仅支持左右声道

	126 
	功能要求
	
	★视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	采购人根据需要选择视频接口；相同视频接口，支持的版本越高，支持的分辨率越高

	127 
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	否
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	128 
	功能要求
	
	其他接口
	否
	a) 产品支持串行接口，可实现GB/T 6107 的功能； b) 产品支持并行接口，可实现GB/T 18235.1 的功能
	a) 产品支持串行接口，可实现GB符合要求T 6107 的功能； b) 产品支持并行接口，可实现GB符合要求T 18235.1 的功能
	如有特殊需求，采购人根据需要选择支持接口如：PS/2 接口等

	129 
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	否
	支持 SD、TF 等存储卡接口
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择存储卡接口类型

	130 
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求
	电源适配器电线组件应符合GB符合要求T15934 的要求
	电源线适配能力越强越好

	131 
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定
	符合 GB 18030 的相关规定
	/

	132 
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	符合要求
	当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态

	133 
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	符合要求
	/

	134 
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	符合要求
	支持在线升级能力可以提升服务效率

	135 
	功能要求
	
	固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	符合要求
	/

	136 
	功能要求
	
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	/

	137 
	功能要求
	
	★固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	138 
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	139 
	功能要求
	
	★固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	140 
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	\
	/

	141 
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定
	符合要求
	指纹识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	142 
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定
	符合要求
	人脸识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	143 
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相关规定
	符合要求
	指静脉识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	144 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 A I 加速模块
	否
	支持 NPU/GPU 等A I 加速模块
	符合要求
	/

	145 
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	支持视频编解码加速模块
	符合要求
	支持此模块更好，可以降低高清视频播放的功耗,占用更少的 CPU 资源

	146 
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	支持影像处理加速模块
	符合要求
	支持此模块更好，可以提高高清影像数据处理速度

	147 
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	TBW ≥ 700TB
	TBW 越大，固态存储的使用寿命越长

	148 
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	是
	通电时间≥5 万小时
	符合要求
	寿命越长越好

	150 
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次
	≥1000 万次
	键盘按键寿命越大越耐用

	151 
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次
	≥500 万次
	鼠标按键寿命越大越耐用

	152 
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	可承受弯折次数越高越耐用

	153 
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	否
	≥4 万小时
	≥4 万小时
	寿命越长越耐用

	154 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	符合 GB符合要求T 9254.2 的规定
	/

	155 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB符合要求T 9813.1 中规定
	/

	156 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB符合要求T 9813.1 中规定
	/

	157 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB符合要求T 9813.1 中规定
	/

	158 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB符合要求T 9813.1 中规定
	/

	159 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定
	符合 GB符合要求T 9813.1 中规定
	/

	160 
	可靠性要求
	
	★MTBF 测试
	是
	MTBF(m1)≥3 万小时
	MTBF(m1)≥3 万小时
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求。MTBF 时间越长，产品的可靠性越好

	161 
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	是
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	162 
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	163 
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	/

	164 
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	165 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	符合 GB符合要求T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	166 
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	否
	供应商提供经自检测试工具
	供应商提供经自检测试工具
	方便用户进行设备检测

	167 
	服务要求
	
	★服务响应
	否
	a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	如有特殊需求，采购人根据需求提出跟高要求

	168 
	服务要求
	
	★服务周期
	是
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	如有特殊需求，采购人根据需要提出跟高要求

	169 
	服务要求
	
	★预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求，如有特殊需求采购人可补充相关要求

	170 
	服务要求
	
	★培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	171 
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	172 
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	是
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务
	供应商提供上门升级部件符合要求软件的增值服务
	/

	173 
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	174 
	服务要求
	
	★合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	供应商提供产品合格证
	/

	175 
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	供应商提供开箱组装符合要求使用指导
	/

	176 
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	177 
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	178 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用
	/

	179 
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	是
	保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	180 
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	181 
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	182 
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	否
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果

	183 
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	否
	CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定
	CPU芯片应符合GM符合要求T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB符合要求T 37092 或GM符合要求T 0028 的相关规定
	通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格

	184 
	安全要求
	
	USB 端口管控
	否
	支持 USB 端口管控
	支持 USB 端口管控
	支持 USB 端口管控可以提高整机安全性，降低通过 USB 端口数据泄密

	185 
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	支持安全物理锁
	支持安全物理锁
	/

	186 
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	否
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	a) 应符合 GB符合要求T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	187 
	安全要求
	
	★固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	/

	188 
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定
	符合 GB符合要求T 26572 中规定
	/



	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	采购人技术要求
	指标使用说明

	28 
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	是
	≥80%
	≥80%
	屏占比越高越好

	29 
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	是
	≥2560×1440
	≥2560×1440
	采购人根据需要选择显示屏的分辨率，一般越高图像越清晰（注：显示器分辨率过高会导致显示字体偏小，建议日常办公显示屏分辨率不大于 2048x1080）

	30 
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	是
	≥120 像素/英寸
	≥120 像素/英寸
	PPI 值越高，显示屏显示的图像越精细

	31 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	是
	水平≥170 °
	水平≥170 °
	通常情况下可视角度越大越好

	32 
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	否
	≥23 英寸
	≥23 英寸
	如有特殊需求，采购人根据需要自行设定尺寸要求

	33 
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	否
	16:9/3:2/21:9/16:10 等
	16:10
	采购人根据需要选择显示屏屏幕比例

	34 
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	否
	黑色/白色/银色等商务色系
	黑色
	如有特殊需求，采购人根据需要选择显示器颜色

	35 
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影响越少

	36 
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	数值越低，人眼越不容易察觉画面有闪烁

	37 
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	是
	显示屏镜面反射率≤10%
	显示屏镜面反射率≤10%
	数值越低，环境光越不容易干扰显示画面

	89 
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	是
	≥60Hz
	≥60Hz
	通常情况下，刷新率越高，所显示的图像（画面）稳定性就越好

	90 
	性能要求
	
	★显示屏位深
	是
	≥8 位
	≥8 位
	每个像素使用的信息位数越多，可用的颜色就越多，颜色表现就更逼真

	91 
	性能要求
	
	★显示屏色域
	是
	≥99% sRGB
	≥99% sRGB
	色域越广能显示的色彩范围更广，人眼看到的画面也会越丰富越真实

	92 
	性能要求
	
	★显示屏色准
	是
	△E ≤ 3
	△E ≤ 3
	△E 越低，颜色失真越小

	93 
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	是
	≤6ms
	≤6ms
	响应时间越短越好

	94 
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	是
	≥300 尼特
	≥300 尼特
	显示屏最高亮度越高越好

	95 
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	≥70%
	一致性越高，显示同样画面时均匀性越好

	96 
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	是
	≥500：1
	≥500：1
	对比度越大越好，对比度越大一般来说色彩更鲜明

	97 
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定
	其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定
	/

	108 
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器接口
	否
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	显示器应与显卡外接显示接口匹配
	/

	109 
	功能要求
	
	★显示器支架
	否
	显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等
	显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等
	/

	110 
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	否
	a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节
	a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节
	/

	149 
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	否
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	采购人根据需要提出更高要求。显示屏失效点越少越好


第六包：
1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时招标人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
2.对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
3.本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以招标人要求实施前述馈赠、回扣等行为。
4.采购清单
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	采购人技术要求
	指标使用说明

	1 
	产品规格
	CPU规格
	★CPU 信息
	否
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	Intel Core i9-14900HX：24核（8P+16E）/32线程；P核基频2.2GHz、E核1.6GHz，最高睿频5.8GHz；三级缓存36MB；处理器基础功耗55W；支持DDR5最高5600MT/s、双通道；内存位宽由供应商提供。
	/

	2 
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	是
	≥8GB
	内存容量≥16GB。
	采购人根据需要选择内存配置容量

	3 
	产品规格
	
	★内存类型
	否
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	支持DDR4/DDR5。
	采购人根据需要选择内存类型

	4 
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1
	≥1条。
	/

	5 
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	集成计算、音频及资源扩展模块。
	/

	6 
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU 和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量
	配置1颗i9-14900HX。
	/

	7 
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	否
	≥0
	符合要求
	采购人根据需要选择主板内置PCIe插槽数量，对内置 PCIe插槽数量提出更高要求。如果产品提供 PCIe 插槽，数量越多扩展能力越强，但 PCIe插槽过多会影响产品轻薄化小型化

	8 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	主板支持安装多功能导入装置板卡，或预留相应孔位及接口
	符合要求。
	/

	9 
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥8GB
	单插槽支持容量≥8GB；实际最大容量由供应商提供（链接未列明）。
	采购人根据需要选择单内存插槽最大可支持容量，一般可支持的扩展最大容量越大，产品升级扩展能力越强

	10 
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥16GB
	内存总容量≥16GB；。
	采购人根据需要选择内存插槽满配时提供的最高内存总容量，可支持的内存插槽满配时提供的最高内存总容量越大，产品升级扩展能力越强

	11 
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	否
	≥1个
	固态硬盘≥1个。
	/

	12 
	产品规格
	
	★固态存储容量
	是
	≥240GB
	固态存储容量≥240TB。
	采购人可根据需要选择固态存储容量，存储容量越大，可存储数据越多

	13 
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	否
	≥1个
	固态硬盘≥1个。
	/

	14 
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	否
	≥0
	符合要求。
	采购人可根据需求选择机械硬盘数量，机械硬盘数量越多，可挂载硬盘的接口数量越多

	15 
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	否(若配备机械硬盘可作为评分项)
	≥500GB
	符合要求。
	采购人根据需要选择机械硬盘总容量，容量越大，可存储数据越多

	16 
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	是
	≥5400rpm
	符合要求。
	采购人根据需要选择机械硬盘转速，机械硬盘转速越高性能越好

	17 
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口
	符合要求。
	采购人根据需要选择机械硬盘接口协议，支持接口版本和种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	18 
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	否
	2.5 英寸或 3.5 英寸等
	符合要求。
	/

	19 
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	符合要求。
	采购人可根据需求选择固态存储接口协议，支持接口种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	20 
	产品规格
	
	固态存储形态
	否
	可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义
	符合要求。
	/

	21 
	产品规格
	
	★存储设备扩展盘位
	否
	≥0
	符合要求。
	采购人根据需要选择存储设备扩展盘位，支持接口数量越多扩展能力越好

	22 
	产品规格
	
	★存储设备其他参与要求
	否
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定;b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6孔~；工作状态环境温度应满足5℃55℃ ; 其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定
	符合要求
	/

	23 
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	否
	独立显卡或集成显卡
	支持NVIDIA GeForce RTX 4060及以上独立显卡。
	/

	24 
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	否
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	支持GDDR6显存。
	如有特殊需求，采购人根据需要明确显存类型。相同显存类型，代次越高，性能越好

	25 
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	是
	若配置独立显卡，显存位宽≥32 位
	显存位宽≥32位。
	相同显示核心下，显存位宽越大越好

	26 
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	是
	若配置独立显卡，显存容量≥512MB
	独立显卡显存容量≥8GB。
	相同显示核心下，显存容量越大越好

	27 
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议
	支持PCIe 4.0。
	PCIe 的版本号越高，PCIe Lane数量越多，显卡与处理器之间的带宽越大，显卡性能越好

	28 
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	是
	≥80%
	符合要求。
	屏占比越高,有效屏幕面积越大

	29 
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	是
	≥1920x1080
	≥1920x1080。
	显示屏的分辨率越高图像越清晰。（注：显示器分辨率过高会导致显示字体偏小，建议日常办公显示屏分辨率不大于 2048x1080）

	30 
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	是
	≥150 像素/英寸
	符合要求。
	PPI值越高，显示屏显示的图像越精细

	31 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	是
	水平≥170 °
	符合要求。
	通常情况下可视角度越大越好

	32 
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	否
	供应商给出显示屏尺寸信息
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要自行设定尺寸要求

	33 
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	否
	16:9/3:2/21:9/16:10 等
	显示比例16:10。
	采购人根据需要选择显示屏屏幕比例

	34 
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	符合要求。
	蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影响越少，可参照 SJ/T11841.2.2-2022

	35 
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	符合要求。
	数值越低，人眼越不容易察觉画面有闪烁

	36 
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	是
	显示器镜面反射率≤10%
	符合要求。
	数值越低，环境光越不容易干扰显示画面

	37 
	产品规格
	外设规格
	★传声器数量
	否
	≥1个
	≥1个。
	/

	38 
	产品规格
	
	★扬声器数量
	否
	≥1个
	≥1个。
	扬声器的数量越多，立体声输出效果越好

	39 
	产品规格
	
	★鼠标数量
	否
	≥1个
	符合要求
	/

	40 
	产品规格
	
	★键盘数量
	否
	≥1个
	内置键盘1套。
	/

	41 
	产品规格
	
	★触控板数量
	否
	≥1个
	内置触控板1个。
	/

	42 
	产品规格
	
	★摄像头数量
	否
	≥1个
	HD摄像头1个。
	/

	43 
	产品规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个
	符合要求。
	/

	44 
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	否
	62 键/84 键/105 键等
	符合要求。
	采购人根据需要选择键盘按键数目

	45 
	产品规格
	
	★摄像头像素
	是
	≥100 万
	符合要求。
	采购人根据需要选择摄像头像素。像素越高越好，图像越清晰

	46 
	产品规格
	
	★摄像头分辨率
	是
	≥1280x720
	≥1280×720。
	采购人根据需要选择摄像头分辨率。分辨率越高，图像越清晰

	47 
	产品规格
	
	★内置扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个
	符合要求。
	/

	48 
	产品规格
	
	★内置扬声器频率范围
	是
	100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上
	符合要求。
	频率范围越大效果越好，考察频段内波动越小越好

	49 
	产品规格
	
	★内置扬声器总谐波失真
	是
	总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%
	符合要求。
	考察频段内失真越小越好

	50 
	产品规格
	
	★内置扬声器最大声压级
	是
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB
	符合要求。
	扬声器的最大声压级一般要大于70dB，一般是越大越好

	51 
	产品规格
	
	★键盘键程
	否
	0.9mm ~ 2.3 mm
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要选择键盘键程

	52 
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	否
	按键压力宜在 0.3～0.8N 之间
	符合要求。
	特殊使用的键盘的按键，其压力应由采购人根据需要确定详细参数

	53 
	产品规格
	
	★键盘颜色
	否
	黑色/银色/白色等商务色系
	符合要求。
	如有特殊需求,采购人根据需要选择键盘颜色

	54 
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	否
	有线或无线
	符合要求。
	/

	55 
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要进行选择连接线长度

	56 
	产品规格
	
	★鼠标 DPI分辨率
	否
	800~1600
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标DPI 分辨率。数值越高鼠标越灵敏

	57 
	产品规格
	
	鼠标颜色
	否
	黑色/银色/白色等商务色系
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标颜色

	58 
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
	符合要求。
	/

	59 
	产品规格
	
	★触控板尺寸
	否
	≥70mm×50mm
	符合要求。
	一定范围内越大越好，触控板的尺寸越大，操作体验越好

	60 
	产品规格
	
	★触控板材质
	否
	采用麦拉片或玻璃等材质
	符合要求。
	/

	61 
	产品规格
	
	光驱规格
	否
	配备光驱设备，可为外置光驱
	符合要求。
	/

	62 
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	否
	≥1（可通过扩展坞支持）
	≥1个。
	/

	63 
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0
	符合要求。
	/

	64 
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0
	符合要求。
	采购人根据需要选择单无线网卡天线数量。天线的数量越多，速率越高，指向性越好

	65 
	产品规格
	外部接口规格
	★USB 接口数量
	否
	USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含 1 个 USB3.0 及以上标准接口（可通过拓展坞实现）
	符合要求。
	USB 接口的数量越多，可同时外接设备数量越多。一般USB3.0 传输速度高于 2.0

	66 
	产品规格
	
	★视频接口数量
	否
	≥1
	符合要求。
	/

	67 
	产品规格
	
	★输入充电接口数量
	否
	≥1
	充电接口≥1个。
	/

	68 
	产品规格
	
	★音频接口数量
	否
	≥1
	音频接口≥1个。
	/

	69 
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	否
	≥0
	符合要求。
	采购人根据需要选择存储卡接口数量

	70 
	产品规格
	电池规格
	★电池额定能量
	否
	≥50Wh
	符合要求。
	/

	71 
	产品规格
	
	★电池充放电次数
	是
	≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）
	符合要求。
	在相同条件下，电池充放电次数越多，表明电池的使用寿命越长

	72 
	产品规格
	
	快速充电功能
	是
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD
	符合要求。
	/

	73 
	产品规格
	
	★电池安全要求
	否
	符合 GB 31241 的规定
	符合要求。
	/

	74 
	产品规格
	
	电池电芯材质
	否
	供应商给出电池电芯材料信息
	符合要求。
	/

	75 
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	符合要求。
	/

	76 
	产品规格
	
	★整机结构
	否
	a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定
	符合要求。
	/

	
	
	
	
	
	
	
	

	77 
	产品规格
	
	★整机噪音
	否
	25 摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA满载小于等于45dBA
	符合要求。
	/

	78 
	产品规格
	
	★整机散热
	否
	产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃ , 各表面温度应符合以下要求：a) 键帽温度不高于38℃ ; b) 键盘间隙温度不高于40℃ ; c) 掌托温度不高于38℃ ; d) 触控板温度不高于38℃ ; e) 底壳温度不高于45℃
	符合要求。
	/

	79 
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上
	符合要求。
	能效值越低消耗电能越少（1级低于 2 级，2 级低于 3 级）

	80 
	产品规格
	
	★整机重量
	否
	≤2.2kg
	符合要求。
	/

	81 
	产品规格
	
	★整机厚度
	否
	≤22mm（不含脚垫）
	符合要求。
	/

	82 
	产品规格
	
	机身材质
	否
	塑料/金属等
	符合要求。
	采购人根据要求选择机身材质

	83 
	产品规格
	
	★机身颜色
	否
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	符合要求。
	采购人根据需要选择机身颜色

	84 
	性能要求
	CPU性能
	★CPU 物理核数
	否
	≥4
	符合要求。
	核数越多，多任务并行执行能力越强

	85 
	性能要求
	
	★CPU 主频
	否
	≥1.8GHz
	符合要求。
	同类型 CPU 主频越高性能越强

	86 
	性能要求
	
	★CPU 末级缓存容量
	是
	≥2MB
	符合要求。
	缓存容量越大，缓存命中的概率越大。缓存命中率跟容量、指令流水等正向相关。通常情况下缓存容量越大性能越好

	87 
	性能要求
	
	★CPU 支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	符合要求。
	速率越高数据传输率越高

	88 
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	符合要求。
	速率越高数据传输率越高

	89 
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	是
	≥1920x1080
	2560×1600。
	分辨率越高，性能越高

	90 
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz
	≥300MHz。
	相同显示核心下，工作频率越高，性能越高

	91 
	性能要求
	
	★显存等效频率
	是
	≥1000MT/s
	符合要求。
	相同显示核心下，显存频率越高，性能越高，但是功耗也会越高

	92 
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	是
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	符合要求。
	支持的屏幕数量越多，每个屏幕的分辨率越高，表明显卡的功能越强

	93 
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	是
	≥60Hz
	符合要求。
	通常情况下，刷新率越高，所显示的图像（画面）稳定性就越好

	94 
	性能要求
	
	★显示屏位深
	是
	≥8 位
	符合要求。
	每个像素使用的信息位数越多，可用的颜色就越多，颜色表现就更逼真

	95 
	性能要求
	
	★显示屏色域
	是
	≥99% sRGB
	符合要求。
	色域越广能显示的色彩范围更广，人眼看到的画面也会越丰富越真实

	96 
	性能要求
	
	★显示屏色准
	是
	△E ≤ 4
	符合要求。
	△E 越低，颜色失真越小

	97 
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	是
	≤30ms
	符合要求。
	响应时间越短越好

	98 
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	是
	≥250 尼特
	符合要求。
	显示屏最高亮度越高越好

	99 
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	符合要求。
	一致性越高，显示同样画面时均匀性越好

	100 
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	是
	≥500：1
	符合要求。
	对比度越大越好，对比度越大一般来说色彩更鲜明

	101 
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
	符合要求。
	/

	102 
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	否
	最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	符合要求。
	速率越高，网络传输速度越快，综合成本和接口能力，建议千兆选用电口，千兆以上选用光口

	103 
	性能要求
	
	★支持无线网络通信技术协议
	是
	支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议
	符合要求。
	采购人根据需要选择支持无线网络通信技术协议。理论协议速率越高越好

	104 
	性能要求
	
	★无线网卡频宽
	是
	≥20MHz
	符合要求。
	采购人根据需要选择无线网卡频宽。支持的最大频宽越大越好

	105 
	性能要求
	电源适配器性能
	★电源适配器电源效率
	是
	在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%
	符合要求。
	效率越高越好，效率越高电源损失越低

	106 
	性能要求
	待机性能
	★满载待机性能（LTP）
	是
	≥1.5 小时
	符合要求。
	便携式计算机的续航时间越长越好

	107 
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	否
	供应商给出内存扩展接口数量
	符合要求。
	支持内存扩展可以扩充更多内存设备

	108 
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口
	符合要求。
	/

	109 
	功能要求
	
	★主板 USB瞬间过流保护
	否
	支持瞬间过流保护功能
	符合要求。
	该功能为整机对 USB 外设损坏情况下的保护机制

	110 
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	符合要求。
	/

	111 
	功能要求
	
	★I/O 接口功能
	否
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	符合要求。
	/

	112 
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	符合要求。
	/

	113 
	功能要求
	
	★显示功能
	否
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式
	符合要求。
	显示数据和模式越多越好

	114 
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	支持物理隐私保护开关
	符合要求。
	该功能可防止隐私泄露

	115 
	功能要求
	
	传声器降噪
	否
	支持降噪功能
	符合要求。
	该功能可以提升通话质量

	116 
	功能要求
	
	音频处理功能
	否
	支持音频效果处理功能
	符合要求。
	能够帮助我们控制音乐或配乐，使其在不同场景中产生不同的声音效果

	117 
	功能要求
	
	键盘背光
	否
	支持键盘背光
	符合要求。
	/

	118 
	功能要求
	
	触控板多点触控
	否
	支持 2 点及以上触控功能
	符合要求。
	支持触控板多点触控，便于用户使用多种触控手势操作

	119 
	功能要求
	
	★光驱功能
	否
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	符合要求符合要求。
	/

	120 
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	否
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互
	符合要求。
	/

	121 
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	符合要求。
	/

	122 
	功能要求
	
	★无线网卡频段
	否
	支持双频段
	符合要求。
	一般无线网卡双频段为2.4GHz、5GHz

	123 
	功能要求
	
	物理开关
	否
	支持网络设备物理开关
	符合要求。
	/

	124 
	功能要求
	
	★数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	符合要求。
	/

	125 
	功能要求
	
	★蓝牙协议
	是
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本
	符合要求。
	支持的蓝牙标准越高越好

	126 
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口
	符合要求。
	若有特殊需求，采购人根据需要选择有线网卡接口类型

	127 
	功能要求
	
	★无线网卡标准
	否
	符合 GB 15629.11 所有部分
	符合要求。
	/

	128 
	功能要求
	
	网络设备拆装
	否
	网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	符合要求。
	/

	129 
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	否
	不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	符合要求。
	4 段式支持麦克风和左右声道，3 段式仅支持左右声道

	130 
	功能要求
	
	★视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	符合要求。
	采购人根据需要选择视频接口类型，相同视频接口，支持的版本越高，支持的分辨率越高

	131 
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	否
	若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	符合要求。
	/

	132 
	功能要求
	
	★输入充电接口类型
	否
	DC in 或 Type-C 接口
	符合要求。
	/

	133 
	功能要求
	
	其他接口
	否
	PS/2 接口等
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要选择支持的接口

	134 
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	否
	支持 SD、TF 等存储卡接口
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要选择存储卡接口类型

	135 
	功能要求
	电源功能
	电池快充
	否
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD
	符合要求。
	相同电池容量下，支持快充可以减少充电时间，好于不支持

	136 
	功能要求
	
	★电源线适配能力
	否
	符合 GB 15934-2008对于可拆线插头 GB15934 不做要求
	符合要求。
	/

	137 
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定
	符合要求。
	/

	138 
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	符合要求。
	当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态

	139 
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	符合要求。
	/

	140 
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	符合要求。
	支持在线升级能力可以提升服务效率

	141 
	功能要求
	
	固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	符合要求。
	/

	142 
	功能要求
	
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	符合要求。
	/

	143 
	功能要求
	
	★固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	符合要求。
	/

	144 
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	符合要求。
	/

	145 
	功能要求
	
	★固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	符合要求。
	/

	146 
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	符合要求。
	/

	147 
	功能要求
	生物识别功能生物识别功能
	指纹识别
	否
	指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定
	符合要求。
	指纹识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	148 
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定
	符合要求。
	人脸识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	149 
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定
	符合要求。
	指静脉识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	150 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 A I 加速模块
	否
	支持 NPU/GPU 等A I 加速模块
	符合要求。
	/

	151 
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	支持视频编解码加速模块
	符合要求。
	支持此模块可以降低高清视频播放的功耗，占用更少的CPU 资源

	152 
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	支持影像处理加速模块
	符合要求。
	支持此模块可以提高高清影像数据处理速度

	153 
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	符合要求。
	TBW 越大，固态存储的使用寿命越长

	154 
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	是
	通电时间≥5 万小时
	符合要求。
	寿命越长越好

	155 
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	否
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	符合要求。
	采购人可根据实际需要提出更高要求。显示屏失效点越少越好

	156 
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次
	符合要求。
	键盘按键寿命值越大越耐用

	157 
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次
	符合要求。
	鼠标按键寿命值越大越耐用

	158 
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	符合要求。
	可承受弯折次数越高越耐用

	159 
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	是
	≥4 万小时
	符合要求。
	寿命越长越耐用

	160 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	符合要求。
	/

	161 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合要求。
	/

	162 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合要求。
	/

	163 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合要求。
	/

	164 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合要求。
	/

	165 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的自由跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合要求。
	/

	166 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合要求。
	/

	167 
	可靠性要求
	
	★MTBF 测试
	是
	MTBF(m1)≥3 万小时
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求。MTBF 时间越长，产品的可靠性越好

	168 
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	符合要求。
	/

	169 
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	符合要求。
	/

	170 
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	符合要求。
	/

	171 
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	符合要求。
	/

	172 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	符合要求。
	/

	173 
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	否
	提供自检测试工具
	符合要求。
	方便用户进行设备检测

	174 
	服务要求
	
	★服务响应
	否
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	175 
	服务要求
	
	★服务周期
	是
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	176 
	服务要求
	
	★预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	符合要求。
	预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求，如有特殊需求采购人可补充相关要求

	177 
	服务要求
	
	★培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	符合要求。
	/

	178 
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	符合要求。
	/

	179 
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	否
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	180 
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	181 
	服务要求
	
	★合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	符合要求。
	/

	182 
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	符合要求。
	/

	183 
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	符合要求。
	/

	184 
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	符合要求。
	/

	185 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行
	符合要求。
	/

	186 
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	是
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	符合要求。
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	187 
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	符合要求。
	/

	188 
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	否
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	符合要求。
	/

	189 
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	否
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	符合要求。
	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果

	190 
	安全要求
	整机安全性要求
	USB 端口管控
	否
	支持 USB 端口管控
	符合要求。
	采购人根据需要选择产品是否配备USB端口管控，支持USB端口管控可以提高整机安全性，降低通过 USB 端口数据泄密

	191 
	安全要求
	
	★密码算法实现
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	符合要求。
	通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格

	192 
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	支持安全物理锁
	符合要求。
	采购人根据需要选择产品是否配备安全物理锁，支持此功能能够增加安全性

	193 
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	否
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	符合要求。
	/

	194 
	安全要求
	
	★固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	符合要求。
	固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	195 
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定
	符合要求。
	/


第七包：
1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时招标人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
2.对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
3.本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以招标人要求实施前述馈赠、回扣等行为。
4.采购清单
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求
	采购人技术要求
	指标使用说明

	1 
	产品规格
	CPU规格
	★CPU 信息
	否
	供应商给出CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽
	CPU型号：酷睿Ultra7-258V或Ultra7-255H， 核心≥8个（性能核≥4个，能效核≥4个），线程数≥8线程，主频≥2.2Ghz，最大睿频≥4.8Ghz，缓存≥12MB，基础功耗≥17W，内置NPU峰值tops≥47
	/

	2 
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	是
	≥8GB
	≥32GB
	采购人根据需要选择内存配置容量

	3 
	产品规格
	
	★内存类型
	否
	支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型
	支持 LPDDR5X 及以上内存类型
	采购人根据需要选择内存类型

	4 
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1
	≥0（板载内存符合要求）
	/

	5 
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现
	与处理器相匹配的芯片组
	/

	6 
	产品规格
	
	★主板支持的 CPU 和内存情况
	否
	供应商给出主板支持的CPU 和内存型号和数量
	主板支持的CPU≥1颗核心≥8个（性能核≥4个，能效核≥4个），线程数≥8线程，主频≥2.2Ghz，最大睿频≥4.8Ghz的处理器，支持LPDDR5X及以上类型内存
	/

	7 
	产品规格
	
	主板内置PCIe 插槽数量
	否
	≥0
	≥0
	采购人根据需要选择主板内置PCIe插槽数量，对内置 PCIe插槽数量提出更高要求。如果产品提供 PCIe 插槽，数量越多扩展能力越强，但 PCIe插槽过多会影响产品轻薄化小型化

	8 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	主板支持安装多功能导入装置板卡，或预留相应孔位及接口
	符合要求
	/

	9 
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	≥8GB
	≥8GB（板载内存符合要求）
	采购人根据需要选择单内存插槽最大可支持容量，一般可支持的扩展最大容量越大，产品升级扩展能力越强

	10 
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥16GB
	≥32GB
	采购人根据需要选择内存插槽满配时提供的最高内存总容量，可支持的内存插槽满配时提供的最高内存总容量越大，产品升级扩展能力越强

	11 
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	12 
	产品规格
	
	★固态存储容量
	是
	≥240GB
	≥1TB
	采购人可根据需要选择固态存储容量，存储容量越大，可存储数据越多

	13 
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	14 
	产品规格
	
	机械硬盘数量
	否
	≥0
	符合要求
	采购人可根据需求选择机械硬盘数量，机械硬盘数量越多，可挂载硬盘的接口数量越多

	15 
	产品规格
	
	机械硬盘总容量
	否(若配备机械硬盘可作为评分项)
	≥500GB
	符合要求
	采购人根据需要选择机械硬盘总容量，容量越大，可存储数据越多

	16 
	产品规格
	
	机械硬盘转速
	是
	≥5400rpm
	符合要求
	采购人根据需要选择机械硬盘转速，机械硬盘转速越高性能越好

	17 
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口
	符合要求
	采购人根据需要选择机械硬盘接口协议，支持接口版本和种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	18 
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	否
	2.5 英寸或 3.5 英寸等
	符合要求
	/

	19 
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议
	采购人可根据需求选择固态存储接口协议，支持接口种类越多，可匹配的硬盘类型越多

	20 
	产品规格
	
	固态存储形态
	否
	可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义
	可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义
	/

	21 
	产品规格
	
	★存储设备扩展盘位
	否
	≥0
	≥0
	采购人根据需要选择存储设备扩展盘位，支持接口数量越多扩展能力越好

	22 
	产品规格
	
	★存储设备其他参与要求
	否
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定;b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6孔~；工作状态环境温度应满足5℃55℃ ; 其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定;
	/

	23 
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	否
	独立显卡或集成显卡
	独立显卡或集成显卡
	/

	24 
	产品规格
	
	独立显卡显存类型
	否
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4
	若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4（配置集成显卡此项符合要求）
	如有特殊需求，采购人根据需要明确显存类型。相同显存类型，代次越高，性能越好

	25 
	产品规格
	
	独立显卡显存位宽
	是
	若配置独立显卡，显存位宽≥32 位
	若配置独立显卡，显存位宽≥32 位（配置集成显卡此项符合要求）
	相同显示核心下，显存位宽越大越好

	26 
	产品规格
	
	独立显卡显存容量
	是
	若配置独立显卡，显存容量≥512MB
	若配置独立显卡，显存容量≥512MB（配置集成显卡此项符合要求）
	相同显示核心下，显存容量越大越好

	27 
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议
	支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议（配置集成显卡此项符合要求）
	PCIe 的版本号越高，PCIe Lane数量越多，显卡与处理器之间的带宽越大，显卡性能越好

	28 
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	是
	≥80%
	≥89%
	屏占比越高,有效屏幕面积越大

	29 
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	是
	≥1920x1080
	≥2880x1800
	显示屏的分辨率越高图像越清晰。（注：显示器分辨率过高会导致显示字体偏小，建议日常办公显示屏分辨率不大于 2048x1080）

	30 
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	是
	≥150 像素/英寸
	符合要求
	PPI值越高，显示屏显示的图像越精细

	31 
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	是
	水平≥170 °
	水平≥170 °
	通常情况下可视角度越大越好

	32 
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	否
	供应商给出显示屏尺寸信息
	≥14英寸
	如有特殊需求，采购人根据需要自行设定尺寸要求

	33 
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	否
	16:9/3:2/21:9/16:10 等
	16:9/16:10 等
	采购人根据需要选择显示屏屏幕比例

	34 
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	支持防蓝光模式
	蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影响越少，可参照 SJ/T11841.2.2-2022

	35 
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	显示屏应支持低频闪
	数值越低，人眼越不容易察觉画面有闪烁

	36 
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	是
	显示器镜面反射率≤10%
	显示器应支持低镜面反射率
	数值越低，环境光越不容易干扰显示画面

	37 
	产品规格
	外设规格
	★传声器数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	38 
	产品规格
	
	★扬声器数量
	否
	≥1个
	≥2个
	扬声器的数量越多，立体声输出效果越好

	39 
	产品规格
	
	★鼠标数量
	否
	≥1个
	≥0个
	/

	40 
	产品规格
	
	★键盘数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	41 
	产品规格
	
	★触控板数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	42 
	产品规格
	
	★摄像头数量
	否
	≥1个
	≥1个
	/

	43 
	产品规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个
	≥0 个
	/

	44 
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	否
	62 键/84 键/105 键等
	≥60键
	采购人根据需要选择键盘按键数目

	45 
	产品规格
	
	★摄像头像素
	是
	≥100 万
	≥200 万
	采购人根据需要选择摄像头像素。像素越高越好，图像越清晰

	46 
	产品规格
	
	★摄像头分辨率
	是
	≥1280x720
	≥1920x1080
	采购人根据需要选择摄像头分辨率。分辨率越高，图像越清晰

	47 
	产品规格
	
	★内置扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个
	≥1 瓦/个
	/

	48 
	产品规格
	
	★内置扬声器频率范围
	是
	100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz：35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上
	符合要求
	频率范围越大效果越好，考察频段内波动越小越好

	49 
	产品规格
	
	★内置扬声器总谐波失真
	是
	总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%
	符合要求
	考察频段内失真越小越好

	50 
	产品规格
	
	★内置扬声器最大声压级
	是
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB
	符合要求
	扬声器的最大声压级一般要大于70dB，一般是越大越好

	51 
	产品规格
	
	★键盘键程
	否
	0.9mm ~ 2.3 mm
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择键盘键程

	52 
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	否
	按键压力宜在 0.3～0.8N 之间
	符合要求
	特殊使用的键盘的按键，其压力应由采购人根据需要确定详细参数

	53 
	产品规格
	
	★键盘颜色
	否
	黑色/银色/白色等商务色系
	黑色商务色系
	如有特殊需求,采购人根据需要选择键盘颜色

	54 
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	否
	有线或无线
	符合要求
	/

	55 
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要进行选择连接线长度

	56 
	产品规格
	
	★鼠标 DPI分辨率
	否
	800~1600
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标DPI 分辨率。数值越高鼠标越灵敏

	57 
	产品规格
	
	鼠标颜色
	否
	黑色/银色/白色等商务色系
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择鼠标颜色

	58 
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
	符合要求
	/

	59 
	产品规格
	
	★触控板尺寸
	否
	≥70mm×50mm
	≥70mm×50mm
	一定范围内越大越好，触控板的尺寸越大，操作体验越好

	60 
	产品规格
	
	★触控板材质
	否
	采用麦拉片或玻璃等材质
	采用麦拉片或玻璃等材质
	/

	61 
	产品规格
	
	光驱规格
	否
	配备光驱设备，可为外置光驱
	符合要求
	/

	62 
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	否
	≥1（可通过扩展坞支持）
	≥0
	/

	63 
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0
	≥0
	/

	64 
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0
	≥0
	采购人根据需要选择单无线网卡天线数量。天线的数量越多，速率越高，指向性越好

	65 
	产品规格
	外部接口规格
	★USB 接口数量
	否
	USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含 1 个 USB3.0 及以上标准接口（可通过拓展坞实现）
	USB 接口数量应不少于 4 个，至少包含 2 个 雷电4接口
	USB 接口的数量越多，可同时外接设备数量越多。一般USB3.0 传输速度高于 2.0

	66 
	产品规格
	
	★视频接口数量
	否
	≥1
	≥1
	/

	67 
	产品规格
	
	★输入充电接口数量
	否
	≥1
	≥1
	/

	68 
	产品规格
	
	★音频接口数量
	否
	≥1
	≥1
	/

	69 
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	否
	≥0
	≥0
	采购人根据需要选择存储卡接口数量

	70 
	产品规格
	电池规格
	★电池额定能量
	否
	≥50Wh
	≥57Wh
	/

	71 
	产品规格
	
	★电池充放电次数
	是
	≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）
	≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）
	在相同条件下，电池充放电次数越多，表明电池的使用寿命越长

	72 
	产品规格
	
	快速充电功能
	是
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD
	/

	73 
	产品规格
	
	★电池安全要求
	否
	符合 GB 31241 的规定
	符合 GB 31241 的规定
	/

	74 
	产品规格
	
	电池电芯材质
	否
	供应商给出电池电芯材料信息
	供应商给出电池电芯材料信息
	/

	75 
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	/

	76 
	产品规格
	
	★整机结构
	否
	a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定
	a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定
	/

	
	
	
	
	
	
	
	

	77 
	产品规格
	
	★整机噪音
	否
	25 摄氏度环温条件：空闲小于等于 38dBA满载小于等于45dBA
	噪音空闲≤ 11dB（A），工作状态≤34dB(A)
	/

	78 
	产品规格
	
	★整机散热
	否
	产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃ , 各表面温度应符合以下要求：a) 键帽温度不高于38℃ ; b) 键盘间隙温度不高于40℃ ; c) 掌托温度不高于38℃ ; d) 触控板温度不高于38℃ ; e) 底壳温度不高于45℃
	产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃ , 各表面温度应符合以下要求：a) 键帽温度不高于38℃ ; b) 键盘间隙温度不高于40℃ ; c) 掌托温度不高于38℃ ; d) 触控板温度不高于38℃ ; e) 底壳温度不高于45℃
	/

	79 
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上
	产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上
	能效值越低消耗电能越少（1级低于 2 级，2 级低于 3 级）

	80 
	产品规格
	
	★整机重量
	否
	≤2.2kg
	≤1kg
	/

	81 
	产品规格
	
	★整机厚度
	否
	≤22mm（不含脚垫）
	≤14.8mm（不含脚垫）
	/

	82 
	产品规格
	
	机身材质
	否
	塑料/金属等
	金属+碳纤维
	采购人根据要求选择机身材质

	83 
	产品规格
	
	★机身颜色
	否
	一般选用灰色/黑色等商务色系
	黑色商务色系
	采购人根据需要选择机身颜色

	84 
	性能要求
	CPU性能
	★CPU 物理核数
	否
	≥4
	≥8
	核数越多，多任务并行执行能力越强

	85 
	性能要求
	
	★CPU 主频
	否
	≥1.8GHz
	≥2.2GHz
	同类型 CPU 主频越高性能越强

	86 
	性能要求
	
	★CPU 末级缓存容量
	是
	≥2MB
	≥12MB
	缓存容量越大，缓存命中的概率越大。缓存命中率跟容量、指令流水等正向相关。通常情况下缓存容量越大性能越好

	87 
	性能要求
	
	★CPU 支持的内存最高速率
	是
	≥2666MT/s
	≥8533MT/s
	速率越高数据传输率越高

	88 
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	是
	≥2666MT/s
	≥8533MT/s
	速率越高数据传输率越高

	89 
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	是
	≥1920x1080
	≥1920x1080
	分辨率越高，性能越高

	90 
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz
	≥400MHz
	相同显示核心下，工作频率越高，性能越高

	91 
	性能要求
	
	★显存等效频率
	是
	≥1000MT/s
	≥1000MT/s
	相同显示核心下，显存频率越高，性能越高，但是功耗也会越高

	92 
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	是
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	支持的屏幕数量越多，每个屏幕的分辨率越高，表明显卡的功能越强

	93 
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	是
	≥60Hz
	≥120Hz
	通常情况下，刷新率越高，所显示的图像（画面）稳定性就越好

	94 
	性能要求
	
	★显示屏位深
	是
	≥8 位
	≥8 位
	每个像素使用的信息位数越多，可用的颜色就越多，颜色表现就更逼真

	95 
	性能要求
	
	★显示屏色域
	是
	≥99% sRGB
	≥100% DCI-P3
	色域越广能显示的色彩范围更广，人眼看到的画面也会越丰富越真实

	96 
	性能要求
	
	★显示屏色准
	是
	△E ≤ 4
	符合要求
	△E 越低，颜色失真越小

	97 
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	是
	≤30ms
	≤25ms
	响应时间越短越好

	98 
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	是
	≥250 尼特
	≥400 尼特
	显示屏最高亮度越高越好

	99 
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	是
	≥70%
	符合要求
	一致性越高，显示同样画面时均匀性越好

	100 
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	是
	≥500：1
	符合要求
	对比度越大越好，对比度越大一般来说色彩更鲜明

	101 
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定
	/

	102 
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	否
	最高速率不低于 1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应
	符合要求
	速率越高，网络传输速度越快，综合成本和接口能力，建议千兆选用电口，千兆以上选用光口

	103 
	性能要求
	
	★支持无线网络通信技术协议
	是
	支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议
	支持 WiFi7 及以上协议
	采购人根据需要选择支持无线网络通信技术协议。理论协议速率越高越好

	104 
	性能要求
	
	★无线网卡频宽
	是
	≥20MHz
	≥20MHz
	采购人根据需要选择无线网卡频宽。支持的最大频宽越大越好

	105 
	性能要求
	电源适配器性能
	★电源适配器电源效率
	是
	在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%
	在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%
	效率越高越好，效率越高电源损失越低

	106 
	性能要求
	待机性能
	★满载待机性能（LTP）
	是
	≥1.5 小时
	≥1.5 小时
	便携式计算机的续航时间越长越好

	107 
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	否
	供应商给出内存扩展接口数量
	供应商给出内存扩展接口数量（板载内存符合要求）
	支持内存扩展可以扩充更多内存设备

	108 
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口
	/

	109 
	功能要求
	
	★主板 USB瞬间过流保护
	否
	支持瞬间过流保护功能
	支持瞬间过流保护功能
	该功能为整机对 USB 外设损坏情况下的保护机制

	110 
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能
	支持防静电保护功能
	/

	111 
	功能要求
	
	★I/O 接口功能
	否
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	/

	112 
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	/

	113 
	功能要求
	
	★显示功能
	否
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式
	支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式
	显示数据和模式越多越好

	114 
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	支持物理隐私保护开关
	支持物理隐私保护开关
	该功能可防止隐私泄露

	115 
	功能要求
	
	传声器降噪
	否
	支持降噪功能
	符合要求
	该功能可以提升通话质量

	116 
	功能要求
	
	音频处理功能
	否
	支持音频效果处理功能
	符合要求
	能够帮助我们控制音乐或配乐，使其在不同场景中产生不同的声音效果

	117 
	功能要求
	
	键盘背光
	否
	支持键盘背光
	支持键盘背光
	/

	118 
	功能要求
	
	触控板多点触控
	否
	支持 2 点及以上触控功能
	支持 2 点及以上触控功能
	支持触控板多点触控，便于用户使用多种触控手势操作

	119 
	功能要求
	
	★光驱功能
	否
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6×1358KB/s；应兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等
	符合要求
	/

	120 
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	否
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互
	/

	121 
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能
	/

	122 
	功能要求
	
	★无线网卡频段
	否
	支持双频段
	支持双频段
	一般无线网卡双频段为2.4GHz、5GHz

	123 
	功能要求
	
	物理开关
	否
	支持网络设备物理开关
	符合要求
	/

	124 
	功能要求
	
	★数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	/

	125 
	功能要求
	
	★蓝牙协议
	是
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本
	支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.3版本
	支持的蓝牙标准越高越好

	126 
	功能要求
	
	有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口
	符合要求
	若有特殊需求，采购人根据需要选择有线网卡接口类型

	127 
	功能要求
	
	★无线网卡标准
	否
	符合 GB 15629.11 所有部分
	符合 GB 15629.11 所有部分
	/

	128 
	功能要求
	
	网络设备拆装
	否
	网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等
	符合要求
	/

	129 
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	否
	不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	4 段式支持麦克风和左右声道，3 段式仅支持左右声道

	130 
	功能要求
	
	★视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口
	采购人根据需要选择视频接口类型，相同视频接口，支持的版本越高，支持的分辨率越高

	131 
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	否
	若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	若提供HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	/

	132 
	功能要求
	
	★输入充电接口类型
	否
	DC in 或 Type-C 接口
	Type-C 接口
	/

	133 
	功能要求
	
	其他接口
	否
	PS/2 接口等
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择支持的接口

	134 
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	否
	支持 SD、TF 等存储卡接口
	符合要求
	如有特殊需求，采购人根据需要选择存储卡接口类型

	135 
	功能要求
	电源功能
	电池快充
	否
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD
	支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD
	相同电池容量下，支持快充可以减少充电时间，好于不支持

	136 
	功能要求
	
	★电源线适配能力
	否
	符合 GB 15934-2008对于可拆线插头 GB15934 不做要求
	符合 GB 15934-2008对于可拆线插头 GB15934 不做要求
	/

	137 
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定
	符合 GB 18030 的相关规定
	/

	138 
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态

	139 
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能
	支持备份及还原固件的功能
	/

	140 
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级
	支持在线升级能力可以提升服务效率

	141 
	功能要求
	
	固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级
	/

	142 
	功能要求
	
	★BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能
	/

	143 
	功能要求
	
	★固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
	/

	144 
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
	/

	145 
	功能要求
	
	★固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能
	/

	146 
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能
	支持网络引导启动和关闭功能
	/

	147 
	功能要求
	生物识别功能生物识别功能
	指纹识别
	否
	指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定
	电源键指纹识别，指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关规定
	指纹识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	148 
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定
	人脸识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	149 
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定
	符合要求
	指静脉识别具有安全、便捷等特征，依照采购人的实际场景选择

	150 
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等 A I 加速模块
	否
	支持 NPU/GPU 等A I 加速模块
	符合要求
	/

	151 
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	支持视频编解码加速模块
	符合要求
	支持此模块可以降低高清视频播放的功耗，占用更少的CPU 资源

	152 
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	支持影像处理加速模块
	符合要求
	支持此模块可以提高高清影像数据处理速度

	153 
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）
	TBW 越大，固态存储的使用寿命越长

	154 
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	是
	通电时间≥5 万小时
	符合要求
	寿命越长越好

	155 
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	否
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	符合 GB/T 9813.2 的要求
	采购人可根据实际需要提出更高要求。显示屏失效点越少越好

	156 
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次
	≥1000 万次
	键盘按键寿命值越大越耐用

	157 
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次
	≥500 万次
	鼠标按键寿命值越大越耐用

	158 
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于 3000 次，功能、外观完好
	可承受弯折次数越高越耐用

	159 
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	是
	≥4 万小时
	≥4 万小时
	寿命越长越耐用

	160 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	符合 GB/T 9254.2 的规定
	/

	161 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	162 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	163 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	164 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	165 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的自由跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	166 
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	符合 GB/T 9813.2 中规定
	/

	167 
	可靠性要求
	
	★MTBF 测试
	是
	MTBF(m1)≥3 万小时
	MTBF(m1)≥100 万小时
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求。MTBF 时间越长，产品的可靠性越好

	168 
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	/

	169 
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
	/

	170 
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品
	/

	171 
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
	/

	172 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	/

	173 
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	否
	提供自检测试工具
	提供自检测试工具
	方便用户进行设备检测

	174 
	服务要求
	
	★服务响应
	否
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	175 
	服务要求
	
	★服务周期
	是
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	176 
	服务要求
	
	★预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统
	预装windows正版操作系统
	预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求，如有特殊需求采购人可补充相关要求

	177 
	服务要求
	
	★培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	/

	178 
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	/

	179 
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	否
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务
	提供应商供上门升级部件/软件的增值服务
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	180 
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	181 
	服务要求
	
	★合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证
	供应商提供产品合格证
	/

	182 
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导
	供应商提供开箱组装/使用指导
	/

	183 
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	/

	184 
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	/

	185 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行
	供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行
	/

	186 
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	是
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品
	如有特殊需求，采购人根据需要提出更高要求

	187 
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
	/

	188 
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	否
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
	/

	189 
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	否
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求
	符合要求
	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果

	190 
	安全要求
	整机安全性要求
	USB 端口管控
	否
	支持 USB 端口管控
	支持 USB 端口管控
	采购人根据需要选择产品是否配备USB端口管控，支持USB端口管控可以提高整机安全性，降低通过 USB 端口数据泄密

	191 
	安全要求
	
	★密码算法实现
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定
	符合要求
	通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格

	192 
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	支持安全物理锁
	支持安全物理锁
	采购人根据需要选择产品是否配备安全物理锁，支持此功能能够增加安全性

	193 
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	否
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	/

	194 
	安全要求
	
	★固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	195 
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定
	符合 GB/T 26572 中规定
	/




