项目需求书（货物-通用类）
一、项目背景

为进一步夯实总队应急通信保障工作基础，健全完善现代化应急通信保障体系，全面提升极端环境、复杂场景下的应急通信支撑和应急处置实战能力，切实补齐应急通信保障工作短板。
二、项目预算

第一包：87.55万元，其中全向天线卫星电话23台20.7万元、北斗有源终端11台14.85万元、轻型卫星便携站1套43万元、便携式指挥箱1套9万元。
第二包：79.0671万元，其中视频切换矩阵1台0.2万元、消防通信马甲（冬）40件4万元、消防通信马甲（夏）40件4万元、户外移动电源5台5.011万元、无人机航拍制图站3台9.0849万元、5G单兵2套5.64万元、5G布控球5套16.56万元、便携单兵7套4.62万元、发电机2台0.6万元、携行小推车1辆0.2万元、数字短波电台2台5.55万元、图像综合管理终端2套18.1412万元、公网集群对讲机70台5.46万元。
第三包：80.0902万元，其中图像自组网6套39万元、图像自组网单兵6套31.0902万元、图像自组网无人机挂载中继2套10万元；
第四包：85万元，其中语音自组网7套70万元、语音自组网无人机挂载中继3套15万元。
三、资格要求

（一）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织。（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查）
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。（由供应商在政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）
（四）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）
（五）本项目第一包、第三包专门面向中小企业采购，第二包、第四包不专门面向中小企业采购。
（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
四、技术要求
第一包

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	全向天线卫星电话
	1.支持网络：5G全网通+天通卫星，双卡双待。
●2.屏幕：屏幕尺寸≥5英寸；摄像头：前置≥1200万像素，后置≥4800万像素，支持闪光灯。
●3.电池：容量≥8000mAh，卫星通话时间≥8h。
●4.核心性能：CPU：≥8核，主频≥2.0GHZ，内存：RAM≥4GB；ROM≥128GB。
5.支持WIFI，蓝牙，气压计、陀螺仪、指南针、光传感器等。
6.带独立按键强光手电筒；支持SOS物理按键一键求援/一键报警。
★7.定位：支持北斗定位，带辅助搜星软件。
8.工作温度范围：满足或优于-20℃～55℃。
●9.防护等级≥IP68，跌落防护不低于1.2m。
●10.卫星天线：配备1个可拆卸、可外接的全向天线。
11.具备信号强度显示和智能降噪功能。
	台
	23
	否
	否

	2
	北斗有源终端
	●1.CPU频率：核数≥8核，主频≥2.0GHz。
●2.存储容量：≥6G（RAM）+128GB（ROM）。
●3.显示屏尺寸：≥4英寸，支持多点触控。
4.前置摄像头≥800万像素，后置摄像头≥4800万像素。
●5.电池：电池容量≥6000mAh，工作时间 ≥10 小时（连续工作状态）。
6.支持标准Type-C接口。
7.传感器包括但不限于距离、光线、地磁、陀螺仪等。
8.工作温度范围：满足或优于-20℃~+55℃。
●9.防护等级：≥IP67。
●10.短报文最大发送长度：支持1000个汉字。
★11.支持北斗定位功能。
●12.定位精度：水平≤3.0m，高程≤5m。
13.RNSS接受频点：BDS B1I/BIC；
14.RDSS接收通道频点为S1、S2C；RDSS发射通道频点为LF0\LF1\LF2。
●15.所投产品符合《应急管理 北斗卫星导航系统应用数据传输接口和通信协议规范》（GB/T 45936-2025），满足应急各种场景使用。
	台
	11
	否
	否

	3
	▲
轻型卫星便携站
	1.整站指标：
1.1.天线形式：抛物面天线；
●1.2.寻星时间：≤3min；
1.3.重量：≤16kg；
1.4.携行尺寸：≤700mm×500mm×400mm；
1.5.供电管理：可拆卸锂电池，容量≥300Wh；
1.6.电池续航：≥2h；
1.7.系统功耗：≤120W；
●1.8.整机防护等级：≥IP66；
★1.9.入网标准：可以接收国家消防救援局卫星主站网管信号，接入国家消防救援局卫星网卫星主站；
2.射频发射性能：
●2.1.工作频段：13.75～14.50 GHz；
2.2.发射增益≥32dBi；
2.3.RF输出范围：支持Ku波段上行频率14.0-14.5GHz；
2.4.额定输出功率：≥16W；
2.5.本振参考：10 MHz；
3.射频接收性能：
●3.1.工作频段：10.70～12.75 GHz；
3.2.接收增益：≥35dBi；
3.3.RF输入范围：12.25-12.75 GHz；
3.4.本振频率：11.3 GHz；
3.5.P1dB输出功率：5dBm；
3.6.本振稳定度：±5kHz（PLL型）；
4.机械性能：
4.1.方位范围：90°~360°手动连续可调；
4.2.俯仰范围: +15°~+75°手动连续可调；
4.3.极化方位: ±90°手动连续可调；
5.接口：
5.1.接口类型：至少具备供电、有线、扩展调测接口，具有WiFi无线功能；
5.2.无线：频率2.4GHz、支持IEEE802.b/g/n、发射功率≥500mW、无线速率≥100Mbps；
6.环境条件：
6.1.使用温度：满足或优于-30℃～+65℃；
6.2.储存温度：满足或优于-40℃～+75℃；
6.3.工作海拔：支持≥5000m；
6.4.相对湿度：0%～100%；
★7.支持北斗定位；
8.运输箱：运输箱可将整套天线连同专用背包一起收纳，满足物流运输、产品堆叠、长期封存，有效保护设备安全。
	套
	1
	否
	否

	4
	便携式指挥箱
	●1.整体结构：便携式一体化设计，集成指挥视频终端、高清显示屏、5G/WIFI/有线网络、高清摄像机、云台控制器、麦克风，大容量电池组等模块，整机重量（含电池）≤25kg，采用手提安全箱结构，整机满足三防要求，防护等级≥IP66；
2.主要功能：支持视频指挥、视频会商、视频回传、卫星定位、本地录像等功能，可作为临时指挥中心，实现实时视频调度、视频指挥和视频会商应用；
★3.兼容性要求：可接入总队图像综合管理平台，能实现与后方指挥中心进行双向1080P及以上的音视频会议，可实现现场多路视频的接入、浏览、上传、分发等，并可将视频信息投送至现场大屏幕；
4.编码协议：支持H.265、H.264、H.264HP，G.711、G722、G.722.1、G.729；
5.视频特性：、1080p、720p、AUTO可选；帧率：1-60帧可调；
6.视频输入：内置1080P前置高清摄像机；1路HDMI编码输入；1路网络球机高清输入；
●7.视频输出：内置1080P液晶显示屏≥13英寸，1路HDMI视频输出；
8.音频接口：内置咪头和喇叭，1路手咪输入和输出接口；
9.网络接口：1×10/100M网口，1×4G全网通，1×5G全网通，1×WIFI。具有网络切换按钮，支持有线、5G、4G、WIFI网络一键切换；
10.状态显示：OLED状态显示屏，可显示工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、存储状态等信息；
★11.定位模式支持北斗定位；
12.云台控制器：内置云台控制器，可控制云台摄像机推拉摇移；
13.供电电源：内置大容量锂电池，续航时间≥4h；
14.工作环境温度：满足或优于-20℃～55℃。
15.配件要求：一体化安全箱、电源线、电源适配器、无线键鼠、高清云台摄像机、手咪等。
	套
	1
	否
	否


第二包

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	视频切换矩阵
	●1.通道数量：视频：≥8路输入、8路输出。
2.在切换时无黑场、无蓝屏、无闪屏等中间过渡状态。
●3.支持HDMI信号输入和输出接口。
4.控制方式：至少包含IR红外、IP网络、按键或触摸屏其中一种。
5.前面板具备信号指示灯，实时反应信号源与输入，输出情况。
●6.分辨率：≥1080P@60Hz。
	台
	1
	否
	否

	2
	消防通信马甲（冬）
	1.款式：背心式马甲。
2.颜色：藏蓝色。
3.面料
●3.1.外层：采用防水、防风、阻燃面料。
3.2.中层：填充高品质保暖材料，保暖材料应具备良好的蓬松度和回弹性，不易压缩变形。
3.3.内层：选用柔软、透气、防静电面料，面料对皮肤无刺激，穿着舒适，同时有效防止静电产生。
4.样式
●4.1.正面：至少设置4个口袋，左、右胸上部口袋，单个口袋净尺寸（长（垂直）×宽×厚度）≥150mm×60mm×45mm，可放置单兵、充电宝、电池等装备。左、右胸下部口袋，单个口袋净尺寸（长（水平）×宽×厚度）≥150mm×75mm×45mm，设置多条横向悬挂织带，织带间距合理，可用于悬挂电台、单兵等装备。
●4.2.背面：至少设置1个口袋，净尺寸（长（水平）×宽×高）≥250mm×180mm×50mm，可背负较大尺寸工具或通信设备。
4.3.反光条：在马甲前后部位缝制反光条，保证在各种光线条件下都能有效反射光线。
●4.4.标识：正面设置粘贴标识“天津消防”或”天津总队”、“应急通信”等；背面设置粘贴标识“中国消防”。
	件
	40
	否
	否

	3
	消防通信马甲（夏）
	1.款式：背心式马甲。
2.颜色：藏蓝色。

●3.面料：选用高耐磨、高透气、速干且具备阻燃性能的功能性面料；在背部等易出汗区域拼接高轻度网眼布，确保空气流通，加速散热。

4.样式

●4.1.正面：至少设置4个口袋，左、右胸上部口袋，单个口袋净尺寸（长（垂直）×宽×厚度）≥150mm×60mm×45mm，可放置单兵、充电宝、电池等装备。左、右胸下部口袋，单个口袋净尺寸（长（水平）×宽×厚度）≥150mm×75mm×45mm，设置多条横向悬挂织带，织带间距合理，可用于悬挂电台、单兵等装备。

●4.2.背面：至少设置1个口袋，净尺寸（长（水平）×宽×高）≥250mm×180mm×50mm，可背负较大尺寸工具或通信设备。

4.3.反光条：在马甲前后部位缝制反光条，保证在各种光线条件下都能有效反射光线。

●4.4.标识：正面设置粘贴标识“天津消防”或”天津总队”、“应急通信”等；背面设置粘贴标识“中国消防”。
	件
	40
	否
	否

	4
	户外移动电源
	●1.容量：≥3000Wh。
●2.最大持续输出功率：≥3600W。
3.重量：整机（仅电源，不含太阳能板）重量≤35kg，提供便于单人操作的设计。
●4.电芯类型：磷酸铁锂电芯。
5.充电方式：支持市电充电、车充充电、太阳能充电。
6.配备可折叠太阳能板和转接模块，单块太阳能板充电输出功率≥200W，数量2套。
7.插座类型：具备不少于1个USB-A接口、具备不少于2个USB-C、具备不少于2个220V交流10A、具备不少于1个12V10A。
	台
	5
	否
	否

	5
	▲
无人机航拍制图站
	1.处理器：≥24核；
●2.制图系统内存≥32G，制图GPU显存≥24G，制图存储容量：固态硬盘≥2TB；
3.制图显示屏幕尺寸≥18英寸，分辨率≥2560×1440，刷新率≥240Hz；
4.电池容量≥84Wh。
5.便携式，可折叠，单兵携带。
	台
	3
	否
	否

	6
	5G单兵
	1.设备应为专业的视频编码设备，非Android手机类产品，与DV一体化设计，支持热靴安装，可与 DV 摄像机配合使用；
2.尺寸≤150mm×90mm×50mm；重量≤800g，带OLED状态显示屏，可显示系统工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、存储状态等；
●3.支持视频回传、双向对讲、定位信息上传、系统状态查看等；
★4.兼容性要求：可接入总队图像综合管理平台，图像可被管理平台调取，并支持双向语音对讲；
●5.视频接口支持不少于1路HDMI高清输入接口；
●6.音频接口支持1路3.5mm耳麦一体接口，支持蓝牙，可与蓝牙耳机配合实现无线对讲；
7.编码要求支持H.264、H.264 HP、H.265，支持1080P、720P、D1（4CIF）等分辨率，支持双码流；
8.视频帧率范围为 5fps～60fps，视频码率 128Kbps～6Mbps 可调整；
9.音频协议支持 G.711a、GSM 等音频协议；
10.内置 5G 全网通模块，4G全网通模块，支持双卡双待；内置WiFi模块，传输距离不小于10 m；
11.5G/4G模块支持APN和VPDN专网；
★12.支持北斗定位，可提供地理位置定位功能； 
13.连续工作时间不小于6h；
14.支持本地录像存储卡存储，支持microSD卡，存储容量不小于64G；
15.录像功能可以选择不同的清晰度，并根据设置来存储录像数据；
16.OSD功能要求：可提供中文、数字、字母等信息用于OSD叠加；
17.支持在带宽≤768Kbps下传输H264Highprofile编码1920×1080P@30帧高清视频图像，单向采集编码传输解码图像延时≤300ms，单向传输视音频延时≤150ms，确保唇音同步及实时指挥调度使用；
18.在H.264High profile 编码协议视频丢包容许率≥30%，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步；
19.在H.265编码协议视频丢包容许率≥60%，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步；
20.配件要求：充电宝1个，充电宝容量≥20000mAh，带有3C标识。
	套
	2
	否
	否

	7
	5G布控球
	1.整体结构：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、支持卫星定位、激光灯等模块；
★2.兼容性要求：可接入总队图像综合管理平台，图像可被管理平台调取，并支持双向语音对讲；
3.支持GB/T28181-2022国标协议；
4.编码协议：支持H.264、H.265，支持G711、G722.1；
5.视频码流：支持1080P、720P、D1、VGA、CIF，帧率1-60帧可调，码率384kbps-6Mbps可调；
●6.摄像机机芯：高清机芯有效像素≥200万，CMOS≥1/2.8″；光学变倍≥30倍，数字变倍≥12倍；
7.最低照度：彩色≤0.001lx（F1.6，AGC on，1/30s），黑白≤0.0001lx（F1.6，AGC on，1/3s）；
8.支持镜头除雾功能；
9.摄像机功能：自动聚焦、自动白平衡、数字宽动态等功能；
10.夜视功能：激光或红外夜视距离≥150m；
11.摄像机云台：水平旋转范围360°，垂直旋转范围-30°~90°；
12.网络模块：支持4G/5G网络模块（移动/联通/电信）；
●13.网络接口：1×4G全网通，1×5G全网通，1×WIFI，1×10/100M网口（航空插头转出）；
●14.其他接口：2×SIM卡插槽，2×TF卡插槽；内置蓝牙，支持蓝牙对讲，支持蓝牙锁定一个布控球；
★15.卫星定位：内置北斗定位模块，可显示经纬度信息；
●16.录像存储：支持双TF卡存储，单卡容量≥512G，支持本地抓拍和录像存储至TF卡中。支持TF卡热插拔；
17.状态显示：内置屏幕显示当前运行状态，显示4G/5G及信号强度、WIFI、有线、蓝牙、定位状态、对讲状态、TF卡、电池电量、视频编码格式、平台连接状态；OSD可调取显示，设备名称、时间、定位、蓝牙、网络、电量字符叠加；
18.供电电源：内置锂电池，工作续航时间≥8h；
19.安装部署：磁力吸盘，支架支持壁装、吊装、杆装；
●20.防护等级：≥IP67；
21.尺寸：≤170mm（直径）×290mm（高度）；
22.工作温度：满足或优于-35℃~+60℃；
23.重量：≤5.5kg；
24.配件包含：安全箱×1，接口线×1，三脚架×1，固定圆盘×1，蓝牙耳机×1，有线手咪×1，车载充电器×1，天线×1，TF512G卡×2。
	套
	5
	否
	否

	8
	便携单兵
	●1.便携单兵图传终端一套：包含图传设备、手持稳定器、蓝牙耳机、充电宝、收纳包等；
●2.图传设备CPU核心数≥8核，内存≥12G，存储容量≥256G；
3.图传设备厚度≤9mm，宽度≤80mm，重量≤250g；
4.图传设备支持5G网络；
5.图传设备防护等级：≥IP67；
6.手持稳定器具备轻巧便携、即开即用等特点，在安装设备后无需调平，可直接使用，稳定器底部支持安装三脚架；
7.蓝牙耳机单次持续工作时间≥3h，搭配充电仓续航≥20h，具备降噪、快充等功能；
8.图传设备电池容量≥5000mAh；
9.充电宝容量≥20000mAh，带有3C标识。
	套
	7
	否
	否

	9
	发电机
	1.便携型：外形尺寸（长×宽×高）≤600mm×350mm×500mm，重量≤25kg，整机应便于单人短距离移动，具备提手及滚轮设计；
2.启动方式：支持一键电启动，同时支持手拉或遥控等启动方式；
3.噪音水平：≤68 dB(A) @7米（半负载或额定负载）；
●4.油箱容积：≥5L；
●5.防护等级：≥IP23；
6.额定电压：230V；
7.额定功率：≥3KW；
8.频率：50Hz；
9.燃油类型：92#及以上无铅汽油。
	台
	2
	否
	否

	10
	携行小推车
	1.载重：≥500kg；
●2.车把结构：可折叠；
3.车轮材质：橡胶轮；车轮直径尺寸：≥6英寸；
4.车体：结构坚固，四周有可拆卸钢板围栏，围栏高度不低于28cm，底板为高强度冷轧钢材；
5.整车折叠后厚度≤500mm，便于存放；
6.载货平台最低离地高度≥150mm；车把离地高度：≥900mm，容差≥±50mm；
7.整车自重：≤45kg；
8.整车长度：≥1200mm；
9.整车宽度：≥600mm。
	辆
	1
	否
	否

	11
	数字短波电台
	1.信道容量：≥400个。
●2.频段：接收：250 kHz~30 MHz，发射：1.6MHz~30 MHz。

3.频率稳定度：≤1ppm

4.电池供电时间：≥50h。

5.接收灵敏度：0.12µV-1.25µV。

6.发射功率：低功率≥5W PEP ，高功率≥25W PEP ；

7.通信模式：定频模式、自动控制通信模式、自适应模式、自主选频模式；
●8.防护等级：≥IP67；
9.工作温度：满足或优于-20℃~ +60℃；

10.便携式，可背负；

11.配件：配备短波鞭状天线1套，充电器1套，备用电池1块，背架或背包）1套，配套耳机/麦克风（或头戴式耳机）1套。
	台
	2
	否
	否

	12
	图像综合管理终端
	★1.终端能接入天津市消防救援总队图像综合管理平台。 
●2.终端为分体式视频终端，摄像机与视频终端可分离部署，终端系统应为嵌入式操作系统； 
3.通信标准：H.323、SIP；双流多流：H.239支持双路1080P30高清视频双流； 
4.视频标准：H.264、H.264 High Profile；音频标准： G.711/G722/G.722.1/ G.729/G.719； 
5.视频分辨率支持1080P、1080i、720P、SXGA、XGA、SVGA、VGA、4CIF（D1）、 CIF、AUTO 可选； 
6.视频码率支持 64Kbps～6Mbps 可选，图像帧率支持 5～60帧可选；音频码率支持 8Kbps、24Kbps、48Kbps可选； 
●7.视频输入接口：≥2路，至少1×SDI，1×HDMI； 
●8.视频输出接口：≥3路，至少1×DVI，1×HDMI，1×VGA；支持双显输出； 
●9.音频输入接口：≥2路；至少1组RCA 左右声道接口； 
●10.音频输出接口：≥1路；至少1组 RCA 左右声道接口； 
11.其他接口：1×摄像机控制接口（如RS232/RS422/VISCA等，需支持主流云台控制协议） ，4×USB，1×DC12V 输出，1×100M/1000M 快速自适应以太网口； 
12.支持视音频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议；支持每个会议都有多画面，多画面显示个数≥16； 
●13.支持分屏输出，每个输出屏可以同时显示≥16个视频图像，支持数据和视频混合排列，配合视频轮询功能，可对分会场实时轮询监控； 
14.支持远程摄像机控制，可进行左右转动、变倍、调焦、光圈等进行全方位的控制和预置位设置； 
15.支持在线对视频、音频、网络的检测和维护，支持本地升级、远程升级； 
16.支持多种数据业务的应用，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享， 电子白板和文字讨论等； 
17.终端支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议； 
18.终端支持主席功能操作，包括调整会场屏幕分辨率和带宽、广播音视频、广播双流、邀请请出与会者、切换模板、交换窗口、设置会议标题和公告等功能；
19.终端支持本地录制数字会议录像和回放，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放；
20.终端调度监控，各厂商的监控摄像机可通过 ONVIF 和 GB/T28181协议接入平台，在会议中可调取接入平台的监控摄像机的图像并进行广播，可与监控前端双向对讲。 
21.支持在带宽≤768Kbps下传输 H.264 High Profile 编码1920×1080P@30 帧高清视频图像，客户端收到的音视频唇音同步，单向采集编码传输解码图像延时≤300ms，单向传输视音频延时≤100ms； 
22.支持 H.264 High Profile 编码协议在丢包率≥30%的网络环境下，客户端接收图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步； 
23.设备含主机、高清云台摄像机、麦克风;
24.高清云台摄像机:采用1/2.5英寸及以上CMOS图像传感器，支持4K@60fps、1080p60/50/30/25等多种分辨率输出,支持H.265/H.264视频编码协议,支持自动/手动白平衡,光学变焦≥12倍，≥1路HDMI接口，≥1路3G-SDI接口。
	套
	2
	否
	否

	13
	公网集群对讲机
	1.尺寸（长宽高）：≤150mm×60mm×30mm；
2.屏幕：≥2.4英寸，分辨率：≥320×240；
3.处理器：≥4核，频率：≥1.4GHz；
4.内存：RAM≥1G，ROM≥8G；
★5.定位：支持北斗定位；
6.卡槽：SIM卡≥1，TF×1；
7.待机时间：≥48h；
●8.对讲时间：≥10h；
9.频道：TD-LTE Band34/38/39/40/41；FDD-LTE Band1/3/5/7/8/20；GSM Band3/8；WCDMA Band1/5/8；
10.耳机接口：支持3.5mm耳机接口，附带有线耳机*1,可选配蓝牙对讲耳机；
11.电池容量：≥3800mAh；
12.按键：具备音量调节旋钮；具备一键对讲PTT物理按键；
13.支持OTA升级；
●14.防护等级：≥IP54；
16.重量：≤280g（含电池）；
17.支持WIFI、蓝牙4.0、Type-C充电接口；
18.支持一键呼叫调度台功能；
19.双摄像头：前后双摄像头，均不低于500万像素。
●20.可与总队现有公网集群电台实现互联互通。
21.需要支持的功能：对讲功能、定位功能、实时视频功能。
★22.服务费：提供2年期公网对讲服务，每卡每月流量不低于8G。
	台
	70
	否
	否


第三包

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	▲
图像自组网
	1.操作便捷，支持一键式开机和快速部署，具备良好的携带性和架设便利性；
●2.单跳无线传输速率≥80Mbps，在多跳级联场景下，经6跳级联后末端可用带宽≥8Mbps；

3.支持至少一个工作频段（建议覆盖500MHz-600MHz或1300MHz-1500MHz范围内的部分频段），中心频点可按需调整，支持10MHz和20MHz两种频宽配置（至少支持其一），具备频段内自动跳频或动态选频功能，能够根据干扰情况选择干净频点；

●4.发射功率≥10W，支持功率动态可调（可调范围覆盖10W至20W或更宽），支持MIMO（多入多出）技术；

5.可接入与基站工作频段相匹配的单兵终端，终端与基站之间数据传输吞吐量≥80Mbps；

6.接口要求：至少具备光口、网口等有线网络接口（其中光口数量≥2个，网口数量≥1个），支持WiFi无线接入功能，支持4G/5G公网接入功能；支持HDMI视频输入接口，数量≥1个；上述接口要求为设备原生具备，非通过转接、扩展或二次改造方式实现；

7.备用电池：配备与主用电池同等规格和防护等级的备用电池1块，支持快捷更换及独立充电。

8.支持有线（光口、网口）与无线混合组网：基站间可通过有线互联，且终端可在基站间平滑切换，业务不中断；

9.基站具备显示屏幕，可以查看设备状态、链路状态、与相邻基站或终端的直线距离等，支持通过屏幕按钮快速配置；

●10.防护等级：≥IP67（含电池），配备专用防水套件（如o型密封圈）以确保更换后防护等级不降低；

11.重量：≤6kg；

12.工作温度范围：满足或优于-30℃~+65℃；

●13.工作时长：≥8小时，待机时长：≥24小时；

★14.支持北斗定位，免费提供标准的北斗定位数据输出功能；

15. 提供开放式架构的管理工具，至少支持Web或移动端APP等访问方式，具备网络拓扑呈现、设备状态监测、链路状态监测、参数配置等基本管理功能。管理工具应支持标准网络管理协议（如SNMP等），并应提供完善的API接口文档。承诺满足与总队现有或将来采用的异构网络环境的互连互通需求；
	套
	6
	否
	否

	2
	图像自组网单兵
	1.操作便捷、支持一键式开机、快速部署；
2.配件要求：全向天线*2，备用电池*1，防水携行包*1；
●3.传输距离≥4km，且无线传输速率≥4Mbps；
4.工作频段应与配套的基站保持一致性，确保能够与基站实现同频组网和频点自动同步。中心频点可调，支持10MHz或20MHz至少一种主流频宽配置可调；
●5.发射功率：≤2W，并支持功率可调，支持双发双收；
●6.接口要求：提供HDMI视频接口和3.5mm音频接口，提供网口，支持WiFi接入；内置全网通模块，可接入4G/5G公网，免费开放音视频数据接口，支持GB/T28181国标协议；
7.支持视频分辨率不低于1080P；
●8.防护等级：≥IP67；
9.重量：整机重量≤1.2kg；
10.工作温度：满足或优于-30℃~+65℃；
11.电池：工作时长：≥6小时，待机时长：≥12小时；
★12.支持北斗定位，免费提供标准的北斗定位数据输出功能；
13. 提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。
	套
	6
	否
	否

	3
	图像自组网无人机挂载中继
	●1.此挂载中继应可在总队目前具有的M300、M400机型上使用；
2.实战应用：操作便捷、支持一键式开机、开机即用；
●3.传输性能：单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8Mbps；
●4.搭配全向天线，在通视场景下与图像自组网基站之间传输距离≥30公里，且两端带宽≥4Mbps；
5.组网方式：支持点对点、点对多点、多点对多点，自动多跳中继；
6.无图像自组网基站的情况下，模块与模块、模块与自组网单兵图传间也可独立组成MESH网；
7.工作频段：工作频段应与本项目中图像自组网基站保持一致；
8.中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步；
9.发射功率：≥2W，支持功率可调，支持双发双收；
10.接口要求：防水航空网口≥1个，MESH天线口≥2个，支持WiFi；
11.防护等级：≥IP67；
12.工作温度：满足或优于-30℃~+65℃；
★13.支持北斗定位；
14.整机重量：≤350g；
15.支持移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能；
	套
	2
	否
	否


第四包

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	▲
语音自组网
	●1.级联要求：级联4跳之后延时≤0.5s；
2.支持一键式开机和快速部署；
3.兼容性：符合标准PDT协议，支持标准PDT对讲机接入；
●4.频率范围：350-400MHz；
5.组网要求：支持有线、无线联网以及有、无线混合组网；
6.具备有PTT按键、麦克、喇叭，内置公网4G/5G模块；
●7.发射功率：10W至45W之间，至少低、中、高三档可调或更多档位可调；
●8.防护等级：≥IP67(含电口、光口、供电等相关接口)；
★9.定位：支持北斗定位；
10.支持低电量告警提示，电池支持快捷更换，支持电池单独充电，电池自带智能电量显示；
11.接口：应配备能够用于防尘防水的以太网口、光纤接口（如RJ45防水网口或航空插头式网络接口）；
12.重量：整机重量≤5kg（含内置电池，不含外接天线等附件）；
13.显示屏：基站可配备≥2.0英寸显示屏用于本地人机交互；
14.工作时间：≥20h。
	套
	7
	否
	否

	2
	语音自组网无人机挂载中继
	1.此挂载中继应可在总队目前具有的M300、M400机型上使用；
2.工作频率：350-400MHz ；
3.工作模式：符合标准PDT协议；
●4.发射功率：≤5W，1W可调；
5.整机重量：不含电池≤500g；
6.组网限制：最大支持32个节点组网；
★7.支持北斗定位；
8.供电方式：适配M300/M400机型的供电接口；
9.按键：独立开关机键；
10.工作温度范围：宽于等于-20℃~60℃；
	套
	3
	否
	否


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
加注“●”号条款为重点技术参数，在评标中分值占比较高。

五、商务要求
1.投标人需提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证件），具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.投标人需提供近3年内（自投标截止之日起）所投核心产品的项目业绩，提供合同和验收报告复印件（加盖投标人公章），遮盖、涂改、不清晰的业绩材料将不被认可，原件备查。

3.投标人需承诺所投货物无假冒伪劣产品、无知识产权纠纷，若存在相关问题，由投标人承担全部责任及损失。供应商须如实提供所投产品制造商的相关服务机构信息，包括但不限于：制造商总部及区域服务中心的详细地址、联系电话、电子邮箱、负责人姓名，以及服务机构配备的专业技术人员数量、资质情况等，确保采购单位可随时联系到制造商服务机构获取技术支持、售后保障等相关服务；若服务机构信息发生变更，供应商须提前7个工作日书面告知采购单位。

4.投标人需具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、需提供信用中国无失信记录证明。

5.供应商须为本次投标所投全部产品提供至少3年免费原厂质保服务及终身维修服务，质保期自双方正式签订采购合同之日起开始计算。

6.产品质保期内，供应商需提供免费上门配件更换服务，所有更换的零部件必须为全新原厂正品，规格、型号需与原产品完全匹配，严禁使用翻新件、副厂件、劣质不合格零部件，确保产品性能、参数与原厂标准一致。

7.产品质保期届满后，供应商需持续提供终身维修服务。维修服务仅收取公开透明的零部件成本费及合理服务费，确保无任何隐形收费、捆绑收费，保障采购单位后续运维成本可控。

8.供应商需建立全天候技术服务响应机制，提供7×24小时不间断技术咨询与故障响应服务，接到采购单位故障报修、技术咨询需求后，48小时内安排专业维修工程师抵达项目现场开展排查、维修、调试工作。

9.供应商需为采购单位提供免费现场技术培训服务，针对产品操作使用、日常维护、基础故障排查、设备管理等内容开展专项培训，确保采购单位相关操作人员能够熟练掌握产品使用及运维技能，保障设备正常、稳定运行。

10.交货时限：自双方签订采购合同之日起30日内，供应商须将所有采购产品送达采购单位指定地点，特殊情况（如不可抗力、产品定制化调整）需延期交货的，供应商须提前书面申请，经采购单位书面同意后，按合同约定执行。

11.交货责任：供应商负责产品的包装、运输、装卸等全部环节，确保产品在运输过程中无损坏、无丢失；运输、装卸过程中产生的一切费用及风险，均由供应商承担。

12.交货资料：供应商交货时，须同步提供产品合格证、出厂检测报告、3C认证证书、产品说明书、质保凭证、零部件清单、操作手册、技术参数文件等全套相关资料，资料不全的，采购单位有权拒收，由此产生的延期交货责任由供应商承担。

13.合同签订后，投标人不得擅自转包、分包本项目，否则采购单位有权解除合同并追究违约责任。所有货物必须是全新、未使用过的合格产品，符合国家相关行业标准及本需求书技术参数要求，具有产品合格证书、检测报告等相关证明材料。

14.验收权责：若所供产品出现2次验收未通过（含整改后仍不合格）的情况，采购方有权单方终止采购合同，并按照合同约定追究供应商的违约责任，供应商须承担由此给采购单位造成的一切损失。

15.付款方式：自双方签订采购合同之日起30日内，采购单位向供应商支付合同总额的50%作为预付款，供应商须在收到预付款后，及时启动产品备货、运输、安装调试等相关工作；经采购单位验收合格之日起30日内，采购单位向供应商支付合同总额的50%作为尾款。

六、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
七、其他要求
无
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