项目需求书（货物-通用类）
一、项目背景
[bookmark: _GoBack]天津市滨海新区教育综合保障服务中心拟开展塘沽一中高中部（本部）开办设施设备第二批次的采购工作。滨海新区塘沽第一中学是滨海新区基础教育标杆公办校，为匹配新建校区高标准办学定位，满足师生教育教学需求，保障教学与活动有序开展，提升办学智能化水平。现主要采购内容为特殊教室、学科教室等。
二、项目预算
第一包：983000元；
第二包：959000元；
第三包：712000元；
第四包：415000元。
三、资格要求
（一）1.投标人须提供法定代表人授权书。
2.投标人须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件。
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体投标。
四、技术要求
第一包：图书阅览室及心理教室家具
	滨海新区塘沽第一中学（本部）图书馆家具项目

	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	前台桌
	1、规格：2400×1200×760mm(±5mm)
2、台面：采用木纹ENF级环保≥25mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，PVC封边条机械封边。
3、台身采用≥18mm厚三聚氰胺饰面板，木纹色与白色搭配，PVC封边条全自动机械封边机封边。组合式产品，柜体有对开门、抽屉、电脑架、键盘托板等设计；配锁。中间键盘托板，右侧上部钢制抽屉（木质抽屉面）下柜门。
4、五金件：采用三节滑轨，经久耐用。铝合金拉手。
	1
	套
	否
	是

	2
	工作椅
	1、规格：600×680×(950-1040)mm（±10mm）
2、椅背：PP背框；椅座：全网坐垫；扶手：PP固定扶手；底盘：原位锁定底盘；气杆：行程100mm沉口70mm三级气杆；椅脚：330mmPP五星脚；椅轮：60/25 PU万向插轮。
	2
	把
	否
	是

	6
	阅览桌
	1、规格：1400×900×750mm（±5mm）
2、材质：桌面：采用木纹ENF级环保≥25mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，PVC封边条全自动机械封边。桌腿、侧板、书架隔板采用≥18mm厚三聚氰胺饰面板，PVC封边条机械封边。
3、板材甲醛释放量达到E0级≤0.05mg/m³的要求。
4、五金配件采用品牌不锈钢三合一偏心连接件。
	64
	张
	否
	是

	7
	阅览椅
	1、规格：520×480×815mm（±10mm）
2、基材：PP一体成型。稳固承重不低于300斤，不含甲醛。
	256
	把
	否
	是

	8
	期刊架
	1、规格：800×300×1200mm（±10mm）
2、材质：采用国家标准ENF级板，厚度25/18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。
	8
	件
	否
	是

	9
	休闲区
沙发1
	1、规格：1020×770×780mm（±20mm）
2、海绵：40密度高弹海绵
   木架：四面抛光、烘干、除虫处理实木木架。                   
   写字板：写字板Ф36*1.5油漆板,配转盘可旋转。
   工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形。
	4
	个
	否
	是

	10
	休闲区
沙发2
	1、规格：2400×1700×860mm（±20mm）
2、面料：优质西皮。
   海绵：40密度高弹力海绵。
   木架：四面抛光、烘干、除虫处理实木框架。
	8
	件
	否
	是

	11
	休闲区
茶几
	1、规格：一大一小为一套；大的：790×450mm（±10mm）,小的：590×500mm（±10mm）                                                                                       
2、材质：桌面采用岩板亮面；架体：高级枪黑色喷涂钢架结构。
	4
	套
	否
	是

	12
	全钢双面书架
	1、规格：长900mm×宽450mm×高2000mm（±5mm）图书架颜色为灰白色，可双面 6 层放图书。
2、材质：钢板为优质冷轧钢板，立柱≥1.5mm、中心槽30mm，凸型槽10mm每根立柱规格为33mm×50mm，立柱一次冲压成型，其正面有凹型加强筋加菱形花筋，立柱两个侧面各有两条加强圆筋。
3、搁板≥1.2 ㎜797×213×25mm，6道折弯加强；两道加强筋6mm宽，两道加强筋间距42mm，两侧面各压制一组加强菱形加强筋，筋宽8mm宽，两端定位间距为148mm,每块搁板正面分布压有圆弧形加强筋6条两侧对称分布,侧面带有一条菱形加强筋。
4、侧板≥1.0㎜、尺寸为450×50×2000mm中心槽21mm，凸型槽11.5mm 压型加强，两侧圆弧过渡与立柱焊接。
5、挂板≥1.0mm,436×116mm压型加强；配有两个椭圆孔95×25mm两椭圆孔间距100mm，定位槽间距70mm,两端挂扣间距30mm每块挂板成型高度116mm，挂板配有挡棒调节孔，四方向可调，工艺为四挂钩三折弯一次冲压成型加强载重。
6、底盘≥1.2mm 整体焊接书架，中隔棒(挡书条819×15×15镀锌合金板材质)≥0.8mm。采用一次冲压成型工艺生产。每根挡棒规格为15mm×15mm，有效增加承受力。在双面搁板中间有挡棒，保证力度、防止两边资料窜位，挡棒整体一次成型设计表面喷塑处理。
7、加工要求: 搁板为双面可调试，立柱侧面4条压型槽，正面凹槽内菱形压型外凸、搁板正面6条压型加强、侧面压菱形加强，挂板正面 3条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2mm以内；书架尺寸长按组距计算；立柱截面成型尺寸为50×33mm，长度偏差应控制在±2mm以内；立柱孔中间圆形φ7mm,圆形两端长条孔宽度为4mm,立柱孔尺寸为30×7mm,孔间距31mm；4道折弯加强立柱调节孔两侧不少于56个；组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。
	78
	节
	否
	是

	13
	木制双面书架
	1、规格：900×400×2000mm（±10mm），双面6层结构。
2、材质：
（1）基材：采用≥18mmENF级环保双面贴面三聚氰胺饰面刨花板。
（2）胶粘剂：环保胶。      
（3）封边：板露边处采用同色PVC加热熔胶封边；板面颜色均匀，纹理自然，拼接严密。                  
（4）五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳、无松动、倾斜、摇晃等现象。
	124
	节
	否
	是



	滨海新区塘沽第一中学（本部）心理咨询室项目

	序号
	功能室
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	心理活动大厅
	心理自助系统
	1、前端设备
工作主机不低于主频1.0Ghz，内存8G+存储128G；系统不低于安卓14。不小于42英寸，红外防爆触摸屏，高透明度，高透光率。可承受超过60000000次以上的单点触摸。冷轧钢制柜体，表面汽车烤漆，防磁、防静电，内置风扇功放。具备RJ45网络接口。
2、心理自助系统软件功能
软件分为前端操作和后端管理，前端操安装在前端设备中，后端管理安装在服务器内，需按校方要求达到使用标准。
功能需求：
1、中心介绍：内容展示：涵盖中心概况、中心全景、心理咨询室等核心信息。宣传：支持图文、视频等多种形式展示。内容更新：管理员可实时编辑更新中心概况、中心全景、心理咨询室等内容。
2、中心活动：多形式展示：支持图文、视频等多种形式。活动回顾：对往期精彩活动进行存档，记录并展示活动标题、正文、图片等信息。活动发布：管理员可上传活动详情，如标题、时间、地点、主讲人、内容简介等。内容编辑：支持随时修改活动信息（如时间调整）、删除过期活动或补充活动回顾内容。在线报名：用户可填写基本信息提交报名，支持设置报名截止时间与人数上限。
3、心理音乐：多维度分类：将音乐划分为安静、古典、欢乐、抒情、放松五大类别，匹配不同情绪状态与个人倾向。智能播放引擎：提供完善的播放控制功能，包括播放/暂停、上一首、下一首、循环播放、顺序播放、重复播放等，操作便捷。音乐内容管理：管理员可上传音乐信息，包括标题、类别等，并支持自定义编辑。
4、心理视频：形式精炼多样：涵盖动画等多种表现形式，以微短视频为主。资源管理：管理员可上传各类心理健康视频资源，包括但不限于科普、讲座。智能播放引擎： 支持支持全屏播放模式，包含播放、暂停、进度拖动、音量调节等功能。
5、心理知识：内容分类：划分四大科普类型，包括心理科普类、情绪调节类、健康教育类、个性分析类，实现内容的系统归类与精准匹配。后台管理：支持管理员通过后台上传和管理知识文章，可自定义编辑标题、内容等信息；可随时修改、删除或置顶内容，实现知识资源的动态更新与高效维护。
6、放松训练：放松方式：提供多种高质量放松训练视频，包括想象感受训练法、阿尔法状态法、基本渐进式肌肉放松法，内容覆盖不同放松场景与用户需求，便于根据个人状态选择合适的训练方式。训练引导：通过温和、缓慢的语音引导，配合标准动作演示，进行视频同步跟练。
7、咨询预约：咨询师信息透明：完整展示咨询师的专业背景、资质证书、从业经验及擅长领域，帮助用户全面了解咨询师情况。咨询分类清晰：根据咨询师擅长领域进行分类呈现，便于用户依据自身需求快速定位合适的服务类型。预约流程便捷：支持扫码快速进入预约页面，用户填写基本信息后即可完成咨询预约。预约管理灵活：管理员可自定义设置每周可预约的咨询时间段，并自动顺延至下周。
8、心理测评：量表选择：提供15种专业心理量表，用户可根据需求选择不同类型的心理测评量表。即时反馈：完成测评后，系统自动生成个性化测评报告，包括得分分析、维度解读、辅导建议等。
9、趣味测试：以“寓教于乐”为核心理念，通过轻松、趣味性强的心理类测试内容。内容形式多样：提供包括职业测试、图片测试、性格测试等多种类型的趣味测评，内容总量不少于80个。
10、行为训练：通过多种不同类型的训练项目，全面覆盖注意力、记忆力、思维等多个维度。训练选择：提供15种以上训练项目，用户可根据自身需求进行选择。包含舒尔特方格、方位知觉、划消测验、记忆广度、数字再认等。
	1
	套
	否
	否

	5
	
	茶几座椅
	1、组合形式: 4靠椅+1茶几。
2、茶几：规格直径800，高750mm,面板采用人造石桌面饰面，纹理工理，耐高温，脚架，白色金属脚盘，五金：采用品牌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。                                                                                                                 3、椅子：尺寸：580*500*800mm                                           
（1）椅身选用PP材质 ，经久耐磨，耐腐性强，韧性好，防水易清洁                                                                                     （2）柔软舒适靠背，内置高密度海绵，久坐不累，亚麻布艺精致走线，既耐用又美观。                                                             （3）多层实木脚架，材质坚硬，木质细腻，耐磨损，不易变形，贴心脚垫设计，让椅子不伤地板还防滑。
（4）油漆工艺：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。环保油漆，三底两面工艺。
	4
	套
	否
	是

	6
	
	书柜
	1、尺寸：780×400×1800mm(±5mm)
2、柜体基材采用不低于18㎜厚ENF级三聚氰胺板制作，其截面用1.5㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，其材色和纹理应与饰面材料相协调，过度自然。
3、书柜为上下结构，上柜门内嵌不低于4mm钢化玻璃，内置两层隔板，下柜内置一层隔板，承重力强。
4、五金配件：优质五金配件。
	8
	个
	否
	是

	8
	办公接待室
	心理测试管理工作平台
	1、系统架构：系统采用B/S架构，能够兼容在不同的操作系统上运行（支持window、Linux、麒麟、统信国产操作系统）。客户端无需安装，以IE 等浏览器为操作界面，并兼容SOGOU、360、 Firefox浏览器等。
2、运行环境：可运行于局域网和互联网。安全性高，稳定性强，既满足在本地电脑、局域网和互联网上同时进行团体测评，也可进行个体测评筛查。需按校方要求布设并达到使用标准。
3、具备如下功能：
（1）用户信息管理：用于资料收集，包含用户名、注册日期、ID、用户组、年龄范围、所属等信息，并支持追加详细信息内容。充分满足心理工作和学术科研多样化条件筛选需要，为个性化心理工作和学术科研提供丰富的人口学指标字段数据样本。管理员可以对注册用户进行审核、统一管理，支持批量审核、批量删除功能；系统支持下载Excel导入模版，一次性批量导入全部用户资料，即时生成登录帐号、密码、机构等信息，导入后即可登录系统。集中管理、分级授权及统一认证，管理员可以对部门架构进行管理，支持新增、删除组织架构。配备导入部门架构的Excel模板，管理员可一键下载，按照操作提示快速上传。
（2）量表信息管理：系统内包含心理健康、情绪、学习、智力、人格、社交、生活、职业兴趣测评等不少于100种专业心理量表供用户选择，可以满足不同人员的需求。满足千人同时在线测评，支持个人心理测评和团体心理测评，并能智能检测用户是否符合测试条件。至少配备世界十大经典量表如：症状自评量表(SCL-90)、贝克焦虑量表(BAI)、明尼苏达多相个性测验(MMPI)以及明尼苏达多相个性测验简易版(MMPI)、焦虑自评量表(SAS)、等；选配量表中配备行业内具有针对性的特色量表，如卡特尔16种人格因素问卷(16PF)、UCLA孤独量表、交往焦虑量表(IAS)、威廉斯创造力倾向测验（WCS）、贝克绝望量表(BHS)、自杀态度问卷（SAQ）、艾森克人格问卷成人式(EPQA)等。管理员可以根据量表名或者量表分类查看量表，并根据需要开启、关闭、批量开启、批量关闭相应的量表。软件还需配置特殊量表，系统可以随机生成划消数字实验量表，可自主设置需要划消的数字以及数字的个数。
灵活的量表管理功能：管理员用户可以添加、修改、删除量表分类名称，并自主的分配量表；支持对量表的简介、指导语进行修改，也可设置前台量表的展示顺序。UI直观简洁，页面可展示量表名称、简介、指导语、所属分类信息。支持量表更新。
（3）测试方案管理：管理员可以根据需要配置不同的心理测试方案，例如日常心理测试、新生心理普查等。可设置方案名称、开始时间、结束时间、测试人员范围等，测评方案支持开放和关闭状态功能切换，满足心理老师针对不同用户心理测试，制定不同心理测试方案的需要。开启新的测试方案，可以通过系统内邮件通知相关人员，方便对测试方案进程的跟进。
（4）测试数据管理：用户可以对测试结果进行批量已读、未读标记，并支持数据按照预警等级、年龄、用户名等信息排序，也可以根据用户名、年龄范围、性别、ID、量表名、预警等级和所属信息进行查看、导出、删除测试结果，批量导出和整体导出支持Excel和Word两种不同格式；系统自动统计分析，生成图文并茂的心理测评报告。系统可支持对数据的智能处理，可筛查出测试结果预警数值较高者，方便管理员关注跟进。管理员可以选择按照个人测试、团体测试、方案测试，查看、下载测试数据结果，支持查看团体数据预警人数所占比例、最大值、最小值等信息，并可以查看数据导出记录；系统自动对测试结果进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警（不认真作答、说谎、诈病等）、正常、无需预警的不同颜色的标注。可以对查看过的测试数据进行标记。配备上传测试数据的Excel模板，用户可一键下载，并按照页面操作提示快速导入测试数据。如有应进行方案测试的人员未测试情况发生，系统具备方案未测试人员监测功能。
（5）危机评估干预
系统将心理危机进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警、正常、无需预警的六种，并用红、橙、蓝、灰、绿、黑六种颜色显示，方便根据预警级别开展有针对性的心理辅导，帮助做好危机干预工作。用户可以设置对一二三级预警用户以邮箱方式发送通知，并支持对多个预警用户同时发送。系统支持预警测试结果的详细信息显示。可以根据用户名、年龄范围、ID、量表名、预警等级、读取状态、所属信息查看测试结果，可单独或者批量导出报告。可以按照不同纬度的指标检索测试数据，并自动生成统计图表。系统提供危机心理状况统计表模板，管理员可以按照预警级别和人员所属快速上报文件。系统内可以用邮箱形式对测试结果进行相关管理人员的对接发送，以方便测试者相关人员及时查看到测试用户的测试记录。
（6）心理咨询管理，可自定义设置支持预设症状种类，以适应用户实际使用需要。具备咨询师管理，页面展示咨询师的姓名、年龄、邮箱、预约状态等详细信息。咨询预约管理，可以根据咨询师信息，选择适合自己的咨询师进行线上预约。管理人员可以在后台撤销预约。
（7）心理档案管理：系统自动为用户生成心理档案信息，管理员可以查看档案详情，可批量导出用户档案。
（8）咨询回访管理：系统自动为预约咨询后的用户，生成咨询回访信息，管理员可自主设置回访日期、回访类型，系统根据回访时间，可进行智能提醒。
（9）网站信息管理：管理员有对展示界面的图片、文章、活动、下载资料等上传、修改、删除管理的功能。可对心理健康知识、政策的宣传教育。资源共享功能可便捷提供专业的知识资料。
（10）系统安全设置：采用MD5加密技术，超级管理员权限管理，数据库独立保存，角色权限限制访问等多种安全手段保证测评安全性。提供数据备份管理、用户权限管理、站内邮箱服务、回收站、用户操作记录等功能。
	1
	套
	否
	否
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	办公桌椅
	1、桌子：尺寸：1200×600×760mm(±5mm)， 材质：采用ENF级环保型三聚氰胺板，浸胶纸高温压贴表面，具有环保、耐磨、耐高温之功能；封边：边沿≥1.5mm厚PVC高温机封边处理，其材色和纹理应与饰面材料相协调，过度自然。五金配件：优质五金配件。
2、椅子：坐面采用高密度海绵，泡沫密度35kg/m³。优质网布，PP胶背，≥1.5mm厚喷塑铁架，铝合金连接件，整体跟据人体工程学原理设计，坐感舒适，外形美观。
	2
	套
	否
	是
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	文件柜
	1、尺寸：780×400×1800mm(±5mm)
2、柜体基材采用不低于18㎜厚ENF级三聚氰胺板制作，其截面用1.5㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，其材色和纹理应与饰面材料相协调，过度自然。
3、书柜为上下结构，上柜门内嵌不低于4mm钢化玻璃，内置两层隔板，下柜内置一层隔板，承重力强。
4、五金配件：优质五金配件。
	4
	套
	否
	是
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	静音挂钟
	1、形状: 圆形尺寸:  14英寸。
2、机芯类型: 扫秒机芯。
3、动力类型: 电池。
	1
	幅
	否
	否
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	三人沙发
	1、尺寸：1900×780×750mm（±10mm）。
2、优质西皮饰面。            
3、≥12mm多层实木板材+实木30×80木方内框架结构。       
4、坐用高回弹42密度海绵，背用高回弹35密度海绵。       
5、锰钢蛇簧加平衡线处理，另加强力松紧橡筋。          
6、实木单脚。
	1
	套
	否
	是
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	个体咨询室
	咨询茶几1
	1、人造石台面+金属脚盘。
2、直径800mm×750mm。
	1
	个
	否
	是

	
	
	咨询沙发1
	1、尺寸：920×890×750mm（±10mm）。
2、优质西皮饰面。            
3、≥12mm多层实木板材+实木3×8木方内框架结构。      
4、坐用高回弹42密度海绵，背用高回弹35密度海绵。       
5、锰钢蛇簧加平衡线处理，另加强力松紧橡筋。          
6、黑色金属脚架。
	2
	个
	否
	是

	
	
	咨询茶几1
	1、尺寸：1200×600×430mm（±10mm）。
2、优质201不锈钢架+10mm钢化玻璃饰面，脚加防刮脚垫，坚固耐用。
	1
	个
	否
	是
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	咨询沙发1
	1、尺寸：2220×890×750mm（±10mm）；920×890×750mm（±10mm）
2、优质西皮饰面。            
3、≥12mm多层实木板材+实木3×8木方内框架结构。      
4、坐用高回弹42密度海绵，背用高回弹35密度海绵。       
5、锰钢蛇簧加平衡线处理，另加强力松紧橡筋。          
6、黑色金属脚架。
	1
	套
	否
	是
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	静音挂钟
	1、形状: 圆形尺寸:  14英寸。
2、机芯类型: 扫秒机芯。
3、动力类型: 电池。
	2
	个
	否
	否
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	录音笔
	1、存储：32GB，支持 TF 卡扩展（最大 128GB）。
2、录音：双麦降噪，格式 MP3/WAV。
3、电池：260mAh 聚合物锂电，连续录音约 20 小时。
4、功能：一键录音、声控录音、定时录音、A-B 复读。
5、接口：USB2.0，Type‑C 充电
	2
	个
	否
	否
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	沙盘游戏室
	箱庭设备
	1、沙具架：沙具陈列架两个，材质为松木原木。尺寸：宽1200mm×高1600mm×深350mm（±10mm），6层11阶设计，木本色，清漆涂层。
2、沙箱：标准个体沙箱一个，材质为松木原木。
个体沙箱按照国际标准
1）尺寸：570×720×70mm（±5mm）； 
2）颜色为外侧原木本色，内侧为天蓝色。
3、沙箱腿：整体为整条方木原木制作结构，材质为松木原木制作。高度700－1000mm。
4、沙具：≥1200个，沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材料制造。包含人物类、交通工具类、动物类、植物类、食品类、家居类、家禽类、宗教类等18大类别。
人物类：神话人物、动漫人物、科幻人物、职业人物、偶像人物、恐怖人物等系列；
交通工具：豪车、飞机、消防、公安、工程、公交、军事系列；
动物类：海洋动物、爬行动物、两栖动物、动漫动物、恐龙等系列；
植物类：花、草、树、果实、蔬菜等系列；
建筑类：桥、道路、网吧、公安局、医院、厕所、草房、洋房、别墅等系列；
食品类：包子、馒头、花卷、面包等系列；
家居类：手机、各种家具、家用电器、生活用品等系列；
家禽类：鸡、鸭等系列；
宗教类：妈祖、大肚佛等系列；
5、海沙：≥15公斤，天然黄色细沙、细腻、高温消毒,手握可以带来极柔软感。
6、箱庭活动记录本、《箱庭疗法》；操作手册各一本；箱庭活动记录本、分别为个体箱庭制作过程记录表（6份）、团体箱庭制作（2份 共8张）过程记录表。
7、需提供箱庭管理软件及安装服务，保证正常使用，功能应包括如下：
（1）用户管理：用户账号管理，不同的角色具有软件使用的不同权限。支持按照用户名、注册时间筛选数据，查询用户信息。账号信息修改，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改。管理员可以对用户进行添加，也可对来访者进行转介。
（2）个体箱庭：个体箱庭管理模块内包含查看详细信息和添加箱庭记录的功能。模块内可以按照用户名对箱庭记录进行检索，也可对记录进行删除操作。
（3）团体箱庭：团体箱庭管理模块内包含了查看详细信息和添加箱庭记录的功能。模块内也包含了团体箱庭讨论功能，包含查看详细信息和添加箱庭讨论记录的功能。模块内可以按照用户名、时间范围对箱庭记录进行检索。
（4）沙具管理：可以按照自定义类别，添加沙具图片、名称、数量等信息，可以用过沙具名来进行搜索。
（5）技术文库：支持按照标题、发布时间筛选数据，查询信息。可以添加、修改技术文库，添加、修改封面图片、标题、类别、内容等数据；也可对文库角色进行类别管理。
	4
	套
	否
	否
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	沙盘凳
	1、直径不小于300mm。
2、高度700-800mm。
3、材质：实木，环保水性漆，软包坐垫。
4、结构：榫卯 / 加固承重，稳固静音。
5、承重：≥150kg。
	4
	个
	否
	是
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	音乐放松室
	音乐放松训练系统
	1、硬件设备
（1）音乐放松椅：尺寸约为椅长(展开）1960mm×宽990mm×高1150mm（±10mm），蓝白皮料，训练椅靠背为蓝白弧形设计。电动多重姿势倾躺，可以满足躺、仰、坐姿势。角度由105度—170度左右自由调整，腿部90度-170度。内置超静音电机，通过控制器控制放松椅升降角度，配置震动按摩功能。
（2）可移动式操作台：具备显示屏搁置台，操作台边缘厚度不少于38mm。台面下方设计有生理采集器或打印机搁置处。配静音脚轮；配鼠标拖。操作端主机一套。
（3）外接不低于15英寸液晶全屏触摸式显示器，和电脑同步显示。触摸屏支架固定于操作台上，支架由铝合金压铸及不锈钢柱构成，立柱高度为200mm，支架臂长为585mm,单个支臂为铝合金一次成型。支架采取压弹式控制系统，隐藏式束线系统装置。支架可以实现360度无障碍旋转，触摸屏可以实现85-负45度仰俯角调节。
（4）无线腕表式心率采集器：尺寸约55mm×55mm，显示屏约长24mm×宽度12mm，可以直接显示心率、血氧的实时数值及波形。红外指套探头，尺寸约为47.5mm×37.5mm,可用于血氧饱和度和脉率的测量，可将脉搏变化信号实时传送并显示。可以实现数据无线传输，随时取读使用者生理数据。
（5）配高保真头戴式耳机一副。
2、软件功能需求
（1）学习中心具备自助式放松训练功能，包含意念式呼吸法、腹式呼吸法、基本渐进式肌肉放松法等三种模式，提供专业真人教学视频。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证）
（2）音乐中心包含专业音乐、α波音乐、纯音乐，支持自定义添加、删除音乐。
（3）放松中心包含放松方案、放松环境、辅助催眠、系统管理、放松情况、使用帮助6大模块。可以实时监测使用者心率、压力指数、HRV、PNN50等数值，更加深入地分析用户的身心状态。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证）放松方案：分别针对焦虑、恐怖、情绪低落、抑郁情绪状态研发出每种各8套音乐放松方案，令使用者达到自主神经系统平衡协调状态，缓解或消除焦虑、紧张、抑郁等情绪。可根据这些采集到的实时生理数据进行系统分析，并自动为使用者提供最有针对性的放松方案。如果当前音乐对其没有产生放松作用，系统会根据生理采集器数据，自动选择播放适合于放松的音乐。能生成并导出放松报告（可在记录中心查询），并给予放松建议。
（3）放松环境内含山林幽静、田野夜色、下雨天、小桥流水、海边场景模式。系统支持自定义添加放松环境。
（4）辅助催眠：内置实时语音及载入语音两种方式，可自主选择需要的方式进行辅助。实时语音包含：呼吸式放松法、想象式放松法、肌肉式放松引导语音，并可以查看语音文字。载入语音包含：意念式呼吸法，按摩式呼吸法，松弛反应，可以自定义添加催眠语音以及文字。
（5）放松情况：可根据放松日期、用户所属查看放松情况，内容包括最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容。
（6）系统管理：可以对新用户以及新设备进行系统的管理。
（7）使用帮助： 详尽介绍音乐疗法的内容、软件安装环境要求、设备连接、系统操作说明等内容。
4、记录中心
（1）可以查询使用记录，可根据放松日期、用户名、用户所属进行查询用户训练记录，记录包含最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容。
（2）管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。
（3）管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改。
	2
	套
	否
	否
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	团体辅导室
	团体辅导活动箱
	1、活动箱：每套不少于2个团体活动器材箱。内置拉杆，箱底部有2个内置轮。尺寸为：长≥500mm ×宽≥320mm×高≥155mm。
2、活动箱应包括：
（1）专业活动包：包括不少于45项团体活动。内容包括：连环炮、相识接龙、组员心声、寻找我的那一半、戴高帽、找领袖、我说你画、做一个受欢迎的人、相亲相爱一家人、变形虫、传球夺秒、畅想拼图（卡片奇缘）、啄木鸟、解密大行动、同舟共济、互诉衷肠、五彩心情、比比谁高、个性名片、化妆舞会、建高塔、生活是个大馅饼、生命线、时间分割、风雨中相遇、个性发现表、价值拍卖、了解自己的才能、人际关系中的我、铁达尼号、信任考验、人生透视、手指的力量、水晶球传递、信任证言、信任之旅、把心留住、人生图绘、礼物大派送、我爱我家、描述他人、命运纸牌、倾听练习、真情告白  撒网捕鱼等。
（2）与活动内容相匹配的专用器材（不少于800件）：彩带、荧光棒、带塑封练习板、名号卡、大头针、风雨雷电等象征物卡片、命运纸牌、彩色多形状卡片、彩色小球、扑克牌、吸管（颜色多样）、回形针、剪刀、固体胶、胶带（颜色多样）、双面胶、橡皮筋、心形卡片、面具、眼罩、阳光币、写字板、充气话筒、彩笔、口哨等。
（3）多功能活动包：小型充气筒1个、腰挎式扩音机1套、秒表2块、PC翻页笔1个、U盘一个，拍卖响锤1个、水晶球2个、海绵垫1个、跳袋6个等。
（4）团体活动手册：详细活动指南一本、团体活动教材一本、活动参考资料六份。
3、团体辅导管理软件
（1）用户管理：管理员可以对注册用户的用户名、性别、用户身份等信息进行编辑、统一管理，不同的角色具有软件使用的不同权限。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。管理员可以自如添加、删除成员用户个人信息，并且可对账号的密码及其他信息进行修改。支持与数据录入模块进行关联，简化心理咨询师数据录入工作。
（2）多媒体记录：系统支持上传.jpg、 .bmp等文件格式图片，并可记录上传时间、录入人员、图片名称等信息。系统支持上传wmv ,avi等文件格式影像，并可记录上传时间、录入人员、影片名称等信息。 
（3）数据录入：数据录入模块里面包含不少于团体辅导添加、多媒体文件添加、团体活动反馈添加、团体过程单元添加、团体成员自评添加、成员评估添加、团体辅导过程添加、团体领导者评估添加八类团辅管理。可添加团体姓名、领导者、团体辅导时间、参加人数、活动地址、团体说明等。支持图片、视频两种格式文件上传保存，并支持快速与所属的辅导团体进行关联。支持团体过程单元添加，包括进程概况、成员参与情况、重要事件、督导意见等方面。团体成员自评添加，包含团体成员参与团体辅导中的情感、行为、感悟等自评问题。成员团体评估添加，成员通过讨论等形式对本次团体辅导进行评估。团体辅导过程添加：可详细记录团体辅导过程、团体氛围等，支持全方位、多角度对团体辅导活动进行衡量。
（4）团辅方案：可以对心理团体活动进行活动指导，根据需要的活动名称、目标、时间、场地、人数进行对应团体活动指导内容查询，活动内容详情包含活动名称、目标、时间、场地、人数、道具、实施流程、注意事项等内容，也可以对方案内容进行自定义添加、修改、删除等操作，并能将方案内容导出为 Word 文档。
（5）数据安全：存储加密：用户信息、过程记录、评估数据等全量加密存储；操作日志：记录所有用户的关键操作（如 “查看成员评估数据”“修改团体信息”），可追溯责任。
	4
	套
	否
	否

	36
	
	心理剧工具箱
	1、工具箱不少于3个，箱子尺寸：长大≥400mm ×宽≥300mm×高≥200mm，3号箱内置拉杆及滚轮，尺寸为长≥650mm×宽≥350mm×高≥300mm。
2、可实现功能：利用心理剧工具箱，可以自如运用设景技术、角色互换技术、镜像技术、替身技术、束绳技术、空椅子技术，并实施到心理辅导工作中去。该工具包具备螺旋心理剧所需要的各种标志物、道具、器材。
3、需配备：魔法棒，魔鬼服，法官服，天使服，角色牌，丝带，不透光的黑布，不透光的银色布，地毯，垫子，多种音乐CD，彩笔，大白纸，各种情景卡片，抱枕，小鼓，志趣相投卡片，各种表情面具，纸球，锤子，大块纱巾、社会测量卡，空椅子、身体卡、性别认同卡、水晶卡、彩布、禅心卡、风景卡，动物卡、出气棒，枕头等不低于300多个物件。心理剧活动手册：一本详细活动指南、一本心理剧活动教材。
4、心理剧管理软件
软件可以在本地电脑运行，支持windows、统信、麒麟等操作系统。涵盖用户管理、多媒体管理、活动管理、帮助中心四大模块。
（1）用户管理：管理员可以对注册用户的姓名、性别、用户权限等信息进行编辑、统一管理。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改。
（2）多媒体管理系统支持上传.jpg .bmp等文件格式图片，并可记录添加时间、录入人员、所属心理剧、图片名称等信息。支持上传wmv ,avi等文件格式影像，并可记录添加时间、录入人员、所属心理剧、视频名称等信息。支持手动录入和导入文档两种形式上传，管理员可以根据实际需要自行选择文档上传方式。
（3）活动管理：包含信息编辑、单元编辑、过程编辑、添加总结评价等内容。信息编辑可添加心理剧名称、心理剧编导、心理剧开始/结束时间、参与人员、活动地址、心理剧说明等活动信息的基本内容。单元编辑包括进程概况、成员参与情况、重要事件及处理、督导意见等方面。过程编辑包括辅导过程概述、单元目标及活动主题、成员认知、情绪、行为的改变等。添加总结评价引导参与者进行反思、总结活动的优缺点。
（4）帮助中心：介绍心理剧辅导以及软件使用的相关内容。
	2
	套
	否
	否

	37
	
	团体辅导桌椅
	1、尺寸：直径1600mm,六边形组合桌 。                                                                                     
2、材质：ENF级刨花板+钢架。
3、工艺：桌面厚不低于25mmENF级双面贴面三聚氰胺饰面刨花板。胶粘剂：环保胶。封边：板露边处采用1.5mm同色PVC加热熔胶封边；板面颜色均匀，纹理自然，拼接严密。五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳、无松动、倾斜、摇晃等现象。
4、钢架尺寸：不低于1.5厚钢板折弯成型，横梁不小于25×50×1.2mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。                         
5、椅子：尺寸：400×460×765mm±10mm，椅架采用直径10mm，厚度不低于1.2mm的实心圆钢，表面电镀。防滑脚垫。焊口均匀，无毛刺。椅座靠背为优质PP材质，高弹性。
	11
	套
	否
	是




第二包：专用教室设备

	滨海新区塘沽第一中学（本部）国学教室项目

	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	书法仿古教室讲台
	1、尺寸：2400×1000×800mm 
2、材质：采用榆木。
3、台面：装芯结构，木梢连接，外框为榆木，厚度≧35mm，内芯板为榆木多层板，厚度≧15mm，防止桌面变形、开裂。
4、桌身：桌身榫铆结构，主梁采用≧45*35mm，横杆尺寸：≧25*38mm，造型美观，经久耐用；古案几设计，设课桌抽屉。油漆处理：底层打磨刷底漆，不低于6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。 
5、处理：经过打蜡处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。
	张
	1
	否
	是

	2
	教师椅
	1、尺寸：630*460*480-1130mm
2、材质：采用榆木。
3、座面：木梢连接。外框为榆木，内芯板为榆木多层板，厚度≧12mm。
4、椅身：榫铆结构，主梁采用≧35*35mm凳脚，横杆尺寸：≧25*25mm，造型美观，经久耐用；油漆处理：底层打磨刷底漆，不少于6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。  
5、处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。
	把
	1
	否
	是

	3
	书法学生桌
	1、尺寸：1200×500×780mm
2、材质：采用榆木。
3、台面：装芯结构，木梢连接，外框为榆木，厚度≧25mm，内芯板为榆木多层板，厚度≧15mm，防止桌面变形、开裂。                                   
3、桌身：桌身榫铆结构，主梁采用≧45*35mm，横杆尺寸：≧25*38mm，造型美观，经久耐用；古案几设计，不设课桌抽屉。油漆处理：底层打磨刷底漆，6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。  
4、处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。
	张
	25
	否
	是

	4
	学生书法仿古凳
	1、尺寸：400×300×450mm（±5mm）
2、材质：采用榆木
2、规格及工艺：凳面装芯结构，木梢连接，外框为榆木，内芯板为榆木多层板，厚度18mm±2mm，主梁采用38×29mm±2mm方形凳脚，横杆尺寸：29×23mm±2mm方形实木，结构严谨，做工细腻；天然植物精炼木蜡油打磨、浸润、擦拭、上光；油漆处理：底层打磨刷底漆，不低于6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。
	把
	52
	否
	是

	5
	洗涤台
	1、1200×600×800mm
2、材质：采用榆木。
3、台面：装芯结构，木梢连接，外框为榆木，厚度≧25mm，内芯板为榆木多层板，厚度≧15mm，防止桌面变形、开裂。
4、台身：台身实木框架结构，主梁采用≧35*35mm，横杆尺寸：≧25*25mm，造型美观，经久耐用；古案几设计，设抽屉。
5、油漆处理：底层打磨刷底漆，不低于6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。
	件
	1
	否
	是

	6
	水槽
	1、直径400mm，高度150mm。
2、圆形陶瓷材质，带陶瓷艺术纹理。
	件
	1
	否
	否

	7
	水嘴
	1、仿古铜色单联水嘴,尺寸：308×120mm。
2、材质：低铅精铜；表面工艺：三度抛光、真空PVD电镀；安装孔径：32-35mm。
	件
	1
	否
	否

	8
	仿古展示柜
	1、尺寸：1200×320×2000mm （±5mm）
2、材质：榆木
3、规格及工艺：主梁采用50×28mm±2mm方形脚柱，中间框架采用28×28mm±2mm方形条木，设有抽屉，背板为榆木多层板，防止变形、开裂，结构严谨，做工细腻；油漆处理：底层打磨刷底漆，不低于6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。
	件
	5
	否
	是

	9
	书法工具
	笔洗1个、笔架1个、砚台1个、墨1块、镇尺1付、笔帘1件、毛笔8支、梅花调色盘1个、画毡1块
	套
	50
	否
	否




	滨海新区塘沽第一中学（本部）音乐教室设备项目

	类别
	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	通用教室
	1
	音乐椅1
	1、椅高800mm×坐高430mm×椅宽585mm(±5mm),椅侧面宽540mm(±5mm)。
2、座垫:专用软包座垫。
3、椅架: 20(±2mm)×30(±2mm)×1.5mm扁方钢管磨砂喷涂;链接部位采用5mm，钢板:内置抽拉试卡扣链接装置:椅子侧面预留梯形安装孔位，可实现无扶手链接、加扶手链接、加写字板链接功能。
4、写字板：347×225mm(±3mm)，选用优质PA+15%玻纤，坚硬不易折断，写字板支架铝合金结构承重20KG以上。
5、地脚:工程PP+15%GF增强专用地脚，椅架叠摞时起到防护作用，不会划伤椅架。
	把
	100
	否
	是

	
	
	乐谱架
	1、材质：铁+橡胶+ABS
2、高度：760-1450mm(±3mm)
3、颜色：黑色
4、谱面尺寸：490×345mm(±3mm)
	个
	60
	否
	否

	
	2
	乐器储藏柜
	1、尺寸：900×400×2000mm(±5mm)
2、材质：采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，PVC封边条机械封边。
2、结构：铝木结构，柜体：采用≥18mm厚，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作,立腿为喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。
	个
	20
	否
	是

	歌唱室
	1
	合唱台
	1、实木合唱台三层，规格：1200×1200×600mm(±5mm)，层宽400mm(±5mm)，层高200mm(±5mm)
2、材质采用优质橡胶木齿接板不低于18mm厚，硬度高不开裂，内部使用同等厚度板做龙骨支撑，具有良好的静音和支撑能力，每层平面整体可承重500公斤以上，三层整体承重不得小于1500公斤。
3、台阶整体式不可拆装，稳定性强，台阶边为圆边防磕碰，表面采用环保无味清漆喷涂原木色。
	组
	8
	否
	是

	
	2
	指挥台
	1、材质：橡木，台面加红地毯。
2、谱台板尺寸:670×440mm（±2mm）
二层台板尺寸:300×440mm（±2mm）
谱台板高度尺寸:800-1200mm（±2mm）
护栏高度尺寸:高：930mm 宽：760mm（±2mm）
站台尺寸:1000×1250×260mm（±2mm）
	个
	3
	否
	是

	
	1
	古琴桌
	1、规格：1200×500×760mm(±5mm)
2、木料：南榆木 环保、安全。采用实木仿古加工制作成，结构稳固，经久耐用。                                                
3、桌身：桌身两边镂空雕刻艺术造型，榫铆结构，造型美观，经久耐用；古案几设计，不设课桌抽屉。油漆处理：底层打磨刷底漆，6遍找平点涂处理，表面经过优质环保漆仿古喷涂，亚光永不退色。 保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。 环保、安全。
	张
	1
	否
	是

	
	2
	古琴凳
	1、规格： 直径30，高44.3cm(±3mm)。
2、木料：南榆木 环保、安全。
3、采用实木仿古加工制作成，结构稳固，经久耐用。
	张
	1
	否
	是

	音乐编创
	1
	操作桌
	1、规格:1500mm×600mm×700mm（±10mm）
2、工艺:静电喷塑工艺。
2、材质:全部采用优质冷轧钢板:装饰部分材质为优质高密度板。
3、材料厚度:根据零部件作用不同而有所区别。
	张
	4
	否
	是

	
	2
	座椅
	1、材质：座板厚度25mm高密度板，加厚海绵，PU皮耐磨防水皮质柔软舒适。
2、支架：加粗钢管，多层喷漆防锈，焊接完整，漆面圆滑，较强铁片，连接后，呈现三角形，更加稳固，支撑地面防滑胶套。
3、椅高：约800mm，离地：约450mm，坐垫：约400×400mm，背靠：约400mm。
	把
	4
	否
	是




	滨海新区塘沽第一中学（本部）美术教室设备项目

	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	教师工作台（包含教师中控系统）
	一、美术教师工作台
1.规格：1600×700×780mm(±5mm)。
2.材料：木制件采用环保型材制作，厚度≥25mm，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。
3.金属件采用优质五金型材，主结构为不低于40mm方管，管厚不低于1.2MM，经酸洗除油等处理，静电粉末喷涂，符合国家环保标准。
4.双层结构，可以放置颜料、绘画材料等其他学习用具；
5.桌子后背、左右3面有整块落地挡板，挡板与主体拼色结构。
6.配方凳一个。
二、中控系统
1.教师绘画一体机，嵌于书桌内部，可电动控制收入桌子内部屏幕与桌面齐平，方便教师创作展示；使用时，可通过控制系统控制屏幕角度0-60°自由转动调整。
2.绘画一体机内置主机：CPU不低于8核，16线程，主频2.5G；内存≥16G ddr4；固态硬盘≥500G SSD。
3.操作系统：支持windows及国产操作系统。
4.显示尺寸：不低于21.5英寸（16:9）。
5.分辨率:不低于1920×1080；亮度:250 cd / m2。
6.对比度:600:1；背光源:LED背光。
7.可视角度:H:160°, V: 160°。
8.显示技术:NextVision。
9.响应时间:25ms(Tr+Tf)。
10.接口:USB。
11.电磁感应技术：无线无源。
12.压感：8192级压感。
13.定位精度：±0.5mm(屏幕中心), 最大偏差±2mm（边缘和角落）。
14.感应高度：height 5mm above glass；反应速度：220 pps。
15.配压感笔1支。
	套
	2
	否
	否

	2
	工作台
	1、规格：1600×800×750mm(±5mm)
2、结构：框架结构，传统工艺，结构牢固。
3、材质：桌面采用优质橡胶木制作，厚度≥25mm。
4、配件：金属件采用优质五金型材，主结构为不低于50mm方管，管厚不低于1.2MM，经酸洗除油等处理，静电粉末喷涂，符合国家环保标准。
5、性能：精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。
	张
	52
	否
	是

	3
	美术凳
	1、规格：360×260×450mm(±5mm)
2、坐面：实木多层板；凳身：东北硬杂木；环保无味漆。
	把
	120
	否
	是

	4
	美术教学用品存储柜
	1、规格：900×400×2000mm(±5mm)
2、材质：采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，PVC封边条机械封边。
3、结构：铝木结构，柜体：采用≥18mm厚，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作,立腿为喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。
	个
	16
	否
	是

	5
	作品展示架
	1、规格：850×400×1850mm(±5mm)
2、柜体材质为不低于18mm厚橡胶木，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。
	个
	4
	否
	是

	6
	学生画板
	1、规格：≥600mm×450mm
2、材质：双面椴木，四周实木边框。
3、边框宽≥4mm直角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框如用气钉，需对气顶眼进行表面处理。
4、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。
	块
	120
	否
	否

	7
	展示画框
	1、规格：380×530mm（±5mm）
2、材质：原木色实木4K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保，背部开槽旋转拨片设计。
	个
	20
	否
	否

	8
	展示画框
	1、规格：530×760mm（±5mm）
2、材质：原木色2K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保，背部开槽旋转拨片设计。
	个
	20
	否
	否

	9
	静物台
	1、规格：600mm×900mm×600-800mm（±5mm），台面逐级升降，可根据需求自由调节高度200mm，可折叠台面。
2、材质：表面光滑无颗粒，采用榉木多层板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆。
3、配备带锁万向轮，可放置使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。
	个
	4
	否
	否

	10
	美术桌
	1、面板：
尺寸：W650×D450mm（±5mm）×25mm（±1mm）。
材质：采用ABS耐撞击塑料一级新料整体注塑成型，表面采用磨砂细纹。
功能：
①面板设有笔槽，反面嵌入二根矩形钢管
②面板通过螺钉与翻转器连接，可调节5个档位，只需握住课桌向上轻轻一提，即可调高面板高度。
2、书箱： 
尺寸：W508×D373×H107mm （±5mm）。
材质：采用PP耐冲击塑料一级新料注塑成型。
3、课桌钢架：
材质：采用直缝电焊钢管满焊焊接，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。
尺寸：立管尺寸为34×16mm（±0.5mm），壁厚1.8mm（±0.1mm）椭圆管；书箱托架壁厚不低于4mm。
4、装饰盖、笔筒：
材质：采用PP+GF新料整体注塑成型。
功能：书箱左右两个装饰盖盖住翻转器和立管，使整体更美观安全。书箱两侧放置可拆卸笔筒，笔筒可存放画笔，油墨。
5、脚垫：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。脚垫一体包覆钢架，防滑防刮伤地板。
	个
	2
	否
	是




	滨海新区塘沽第一中学（本部）通用技术教室设备项目

	类别
	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	通用技术教室1
	1
	教师演示讲台
	1、规格：2400×700×850mm(±5mm)
2、台面：采用40mm橡胶木实木加工。
3、桌身：采用18mm厚三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。
4、结构：铝木结构，可放置常用工具；电源线路径绝缘保护，保证用电的安全。粘力强，密封性好；整体外形美观、牢固、经久耐用。
	张
	1
	否
	是

	
	2
	学生操作台1
	1、规格：2400×1200×760mm(±5mm)
2、台面：采用40mm橡胶木实木加工。
3、桌面铺设3mm厚水晶防护垫，具有耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，可有效减少噪音污染。
4、桌身：采用18mm厚ENF级三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。
5、结构：下部有抽斗，可放置常用工具；电源线路经绝缘保护，保证学生在任何情况不会接触到电源，保证用电的绝对安全。(8人一组)
	张
	6
	否
	是

	
	
	学生操作台2
	1、规格：1200×1200×760mm(±5mm)。 
2、台面：采用40mm橡胶木实木加工。
3、桌面铺设3mm厚水晶防护垫，具有耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，可有效减少噪音污染。
4、桌身：采用18mm厚ENF级三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。
5、结构：下部有抽斗，可放置常用工具；电源线路经绝缘保护，保证学生在任何情况不会接触到电源，保证用电的绝对安全。(4人一组)
	张
	2
	否
	是

	
	3
	学生凳
	1、规格：360×260×450mm(±5mm)
2、坐面：实木多层板；凳身：东北硬杂木；喷白瓷漆。
	张
	56
	否
	是

	
	4
	公共工具柜
	1、规格：1500×400×2000mm(±5mm)
2、材质：结构采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，PVC封边条全自动机械封边机封边制作。
3、根据各种工具的不同规格、形状进行合理的组合结构设计，分门别类陈列配置的工具；既能对陈列工具进行完美的展示，又使取用、归整方便。
	组
	3
	否
	是

	
	5
	电源控制系统
	1、 装置在教师演示桌中间抽屉里。
2、 电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座。
3、 教师自用220V交流输出：配有插座备用220V交流电，负载电流为8A。
4、 可按需向各组学生输出220V交流电源，带漏电保护功能，缺保实验安全。
	套
	1
	否
	否

	
	6
	学生实验电源
	五孔电源插座，220v，10A。
	套
	28
	否
	否

	
	7
	综合布线
	全部采用优质铜芯线穿PVC管铺设，含强弱电布线，达到学校使用要求。
	间
	1
	否
	否

	
	8
	器材柜
	1、规格：900×400×2000mm(±5mm)
2、材质：采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，PVC封边条机械封边。
2、结构：铝木结构，柜体：采用≥18mm厚，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作,立腿为喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。
	组
	20
	否
	是

	通用技术教室2
	1
	教师演示讲台
	1、规格：2400×700×850mm(±5mm)
2、台面：采用40mm机制实木精密加工。
3、桌身：采用≥18mm厚ENF级三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。
4、结构：铝木结构，可放置常用工具；电源线路径绝缘保护，保证用电的安全。粘力强，密封性好；整体外形美观、牢固、经久耐用。
	张
	1
	否
	是

	
	2
	学生凳
	1、规格：360×260×450mm(±5mm)
2、坐面：实木多层板；凳身：东北产硬杂木；喷白瓷漆。
	张
	56
	否
	是

	
	3
	学生桌
	1、规格：1400×1200×760mm(±5mm)。 具有独立的分类工具柜。
2、台面：采用40mm机制实木板精致加工制作。
3、桌面铺设3mm厚水晶防护垫，具有耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，可有效减少噪音污染。
4、桌身：采用≥18mm厚ENF级三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。    
5、结构：钢木结构；电源线路经绝缘保护，保证学生在任何情况不会接触到电源，保证用电的绝对安全。
	张
	16
	否
	是

	
	4
	作品展台
	1、规格：1200×600×760mm(±5mm)
2、材质：采用≥18mm厚ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板。
3、 胶粘剂：环保胶。      
3、封边：板露边处采用同色PVC加热熔胶封边；板面颜色均匀，纹理自然，拼接严密。                  
4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳、无松动、倾斜、摇晃等现象。
	个
	6
	否
	是

	
	5
	电源控制系统
	1、装置在教师演示桌中间抽屉里。
2、电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座。
3、教师自用220V交流输出：配有插座备用220V交流电，负载电流为8A。
4、可按需向各组学生输出220V交流电源，带漏电保护功能，缺保实验安全。
	套
	1
	否
	否

	
	6
	学生实验电源
	五孔电源插座，220V，10A。
	套
	28
	否
	否

	
	7
	综合布线
	全部采用优质铜芯线穿PVC管铺设，含强弱电布线，达到学校使用要求。
	套
	1
	否
	否



	滨海新区塘沽第一中学（本部）地理教室设备项目

	类别
	序号
	标的名称
	技术要求
	数量
	计量单位
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	数字化地理专用教室
	1
	教师演示台
	1、规格：2400×700×850mm(±5mm)
2、台面：一体化台面，≥12.7mm优质实芯理化板台面，边沿双层加厚至25.4mm。
3、台身：采用聚18mm厚ENF级三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×28mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。
4、底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。
	2
	张
	否
	是

	
	2
	六边形桌
	1、规格：边到边1200×高780mm（六边形）(±5mm)
2、台面：≥25mm防火板台面。
3、台身：钢架结构，采用Φ45mm立柱，底部笔型橡胶可调脚垫，防滑，抗磨消音，保护地板砖；立柱整体流线形设计；横杆25×50mm，连接件采用灵活的螺丝紧固钢制连接；整体钢架同台面有防震胶垫防护。立柱和横杆均为钢管材质，管壁厚不低于1.2mm。外型美观，防湿，牢固。
	18
	张
	否
	是

	
	3
	学生凳
	1、规格：360×260×450mm(±5mm)
2、坐面：实木多层板；凳身：东北硬杂木；喷白瓷漆。
	110
	个
	否
	是

	
	4
	展柜
	1、功能：用于放置地形地貌模型。
2、上柜规格：800×495×400mm(±5mm)
1/4球面流线型的铝合金框架表面经氧化处理配5mm钢化玻璃制作，安全，稳固。
下柜规格：800×500×550mm,采用≥16mmENF级双贴面三聚氰胺板，优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好。
	20
	个
	否
	是

	准备室
	6
	储藏柜
	1、尺寸：900×400×2000mm(±5mm)
2、材质：采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，PVC封边条机械封边。
3、结构：铝木结构，柜体：采用≥18mm厚，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作,立腿为喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。
	20
	件
	否
	是



第三包：报告厅家具
	滨海新区塘沽第一中学（本部）办公家具项目

	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	主席台条桌
	1、尺寸：1600×600×750mm（±5mm）。                               
2、基材：选用E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7%-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。桌面厚度不低于60mm,侧板厚度不低于40mm。
3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。
4、粘合剂：采用优质品牌无苯环保胶水，符合GB 18583-2008检测标准的要求。
5、漆料：采用高级绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581-2020验证标准；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。
6、桌架采用金属框架焊接，表面静电喷涂，配黑色带刹车活动轮。
	件
	12
	否
	是

	2
	主席台椅
	1、尺寸：650×780×1130mm（±5mm）。                                
2、采用环保超纤皮，皮面光泽度好，透气强。
3、背、座结构：座板由多层实木板经高频热压一次弯曲成型，厚度不低于15mm。
4、椅腿使用橡胶木材质，材质坚硬，刚性强，含水率≤9%，符合GB/T3324国际标准，燕尾卯榫而成，关键受力部位再使用木销加五金锁扣结构。表面采用绿色环保型聚脂漆。
	把
	24
	否
	是

	3
	演讲台
	1、尺寸：700×550×1150mm（±5mm）。                          
2、基材：选用不低于18mm厚E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7%-9%甲醛释放量≤0.05mg/m³。
3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。
4、粘合剂：采用优质品牌无苯环保胶水，符合GB 18583-2008检测标准的要求。
5、漆料：采用高级绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581-2020验证标准；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。
6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。
	件
	8
	否
	是

	4
	观众席条桌1
	1、尺寸：1200×500×750mm（±5mm）。                       
2、基材：选用E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7%-9%甲醛释放量≤0.05mg/m³。桌面厚度不低于60mm，侧板厚度不低于40mm。
3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。
4、粘合剂：采用优质品牌无苯环保胶水，符合GB 18583-2008检测标准的要求。
5、漆料：采用高级绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581-2020验证标准；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。
6、桌架采用金属框架焊接，表面静电喷涂，配黑色带刹车活动轮。
	件
	11
	否
	是

	5
	观众席条桌2
	1、尺寸：1800×500×750mm（±5mm）。                            
2、基材：选用E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7%-9%甲醛释放量≤0.05mg/m³。桌面厚度不低于60mm,侧板厚度不低于40mm。
3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。
4、粘合剂：采用优质品牌无苯环保胶水，符合GB 18583-2008检测标准的要求。
5、漆料：采用高级绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581-2020验证标准；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。
6、桌架采用金属框架焊接，表面静电喷涂，配黑色带刹车活动轮。
	件
	8
	否
	是

	6
	排椅
	1、规 格:座椅中心距520mm±2mmm，座高440mm±10mm，座深410mm±10mm，写字板高度根据场地需求可调整到750~980mm。
2、铝合金脚架：采用铝合金一体压铸成型，净重≥2.7kg。表面作防氧化处理后经高温喷涂处理，扶手宽55±2mm、脚板长360mm±2mm，站脚固定安装孔距不小于320mm。部分区域采用活动式一体成型铝合金活动站脚架，脚板长500mm±2mm，最宽处70mm±2mm、壁厚≥4.0mm，站脚架安装组合成椅子或连排后可根据场地使用情况任意移动摆放，无需固定。
3、座板：基材为优质高密度实木多层板，采用多层旋切木皮和环保胶粘剂经高频热压一次成型，双面压0.6mm厚环保防火板，座板厚≥15mm，椅座板规格为450mm×430mm×15mm（长宽±5mm），座板与铝合金一体压铸成型的座角码采用穿透式连接。
4、椅座角码：角码采用铝合金一体压铸成型，角码总长210mm±2mm，总宽119mm±2mm,与站脚连接部分为圆形设计，圆饼直径88mm±2mm，与座板连接部分宽85mm±1mm，厚17mm±1mm，内镶六角冷拉圆铁。
5、背框架：用不低于2mm优质钢板为主骨架，配上1.2mm钢板折弯件横向连接，焊接成框架，表面经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。背板尺寸505mm×375mm（椅高900mm）/475mm（椅高1000mm）（长宽±5mm），厚度≥9mm，采用优质木单板经高频热压机一次成型，双面压0.6mm厚环保防火板；
6、写字板：采用固定式结构，宽度≥300mm，厚度≥25mm，基材采用环保E1级中密度纤维板，桌面贴0.6mm优质防火板面，四周PVC封边条。写字板支架采用≥1.8mm厚优质钢板冲压成型。
7、书网: 主管采用优质φ5mm、副管采用φ3mm的实心冷拉钢丝，表面经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，书篓内腔不小于100mm。
8、回复机构：采用阻尼回复机构，与椅座角码连接部分配备塑料装饰板套，保证座板在打开及合上时无噪声。
9、固定方式：课桌通过坚固螺丝将立柱脚与地面连接，稳固结实，不易松动。
	位
	902
	否
	是



第四包：窗帘
	滨海新区塘沽第一中学（本部）窗帘项目

	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品
	备注

	1
	遮光布帘
	1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口。
2、窗帘纺织物的悬挂饱和度达180% (韩式褶):衬带使用防氧化材质。
3、窗帘纺织物顶边打二折安全针缝合，做反包100mm水洗尼龙粗硬补头。
4、窗帘纺织物底边用双层纺织物反包缝合，规格100mm，两侧包边30mm双层织物缝制。
5、布料成份：100%聚酯纤维，遮光面料（遮光率≥80）。克重≧320克/ ㎡±5%。
6、甲醛含量：≦20 mg/kg，符合GB/T2912.1-2009检测标准。
7、耐水牢度：≧4 级、耐皂洗色牢度：≧4 级、耐干摩擦色牢度：≧4 级、耐湿摩擦色牢度：≧4 级。
	批
	1
	否
	否
	具体数量见清单

	2
	纱帘
	1、成份：100%聚酯纤维 。
2、克重：≥100g/m²；测试按照GB/T4669执行。
3、胀破强度：≥220kPa；测试按照GB/T7742.1实验面积50m²执行。  
4、甲醛含量≤20mg/kg；测试按照GB/T2912.1检测标准。
5、异味：无异味；测试按照GB18401-2010中6.7条执行。
6、防污性能：易去污符合FZ/T01118-2012标准要求：耐沾污性符合GB/T30159.1-2013标准要求。
	批
	2
	否
	否
	具体数量见清单

	3
	窗帘轨道
	1、铝合金轨道，单个吊轮承重≥1.5kg，壁厚≥1.2mm。
2.硬度(铅笔划痕试验)≥3H检测标准GB/T5237.3- 2017。
3.平均膜厚≥16um检测标准GB/T5237.3- 2017。
4.涂层耐磨性≥2000g检测标准GB/T5237.3- 2017。
5、滑轮：滑轮采用静音耐磨塑料，注塑模块产品。
6、安装支架：加厚金属支架，表面烤漆工艺，永不掉色。
7、窗帘挂钩：使用S型镀铜挂钩，加厚钢性材质，经电镀防锈处理，永不生锈。
	批
	3
	否
	否
	具体数量见清单

	4
	电动轨道及电机参数
	1、材质：铝合金型材；
2、壁厚：轨道壁厚≥1.5mm（32×26）；吊轮材质：为尼龙材质，要求滚轮静音效果好、顺畅自如，不变形，耐用性高，单个滑轮承重不小于3KG。
3、滑轮采用原生树脂，滑行性能好，拉启帘流畅，滑轮安全负荷3.0KG/个，滑轮破坏性负荷25KG/个。
4、托架使用没有螺纹的单处式托架，卡扣式安装。
5、表面工艺：静电喷涂处理
6、开合帘电机额定电压：100-240V；额定频率：50Hz；输入功率：13W；额定扭矩：1.5N. m ；
打开／关闭速度：14cm/ sec； 转速：21r/ min ；连续工作时间：4min；绝缘等级： A ；
额定负载：50Kg。
7、每个电机增加控制系统，可分组控制开合。
	批
	4
	否
	否
	具体数量见清单

	5
	遮光卷帘
	1、面料：成分：100%聚酯纤维+PVC，厚度：0.32mm±0.04，克重：350g/㎡±30，经线抗拉能力：310/210 daN/5cm，纬线抗拉能力：40/20 daN/5cm，耐光色牢度：＞7级。
2、甲醛含量：无，可分解芳香胺染料：无。
3、卷管：铝管外径38mm，管材壁厚2.0mm，卷筒内有6道加强筋，增强抗弯曲能力, 管材外表面带插槽，帘布经高温烫接插条后，直接插入卷筒表面的凹槽中。
4、底梁：采用铝合金材质，孔径20mm，壁厚2mm，封口为铝合金材质，符合国家GB\T5237-93标准，帘布底端插到下轨内，采用压条均匀压入的方法，保证底部不起皱。
5、制头：手动卷帘专用制头。适用于38、50的槽管；减速比1：1.75，省力30%；采用金属弹簧芯轴、进口琴钢丝弹簧；适合朝东重载型卷帘；最大承重超过13KG，寿命超过20000次循环试。
	批
	1
	否
	否
	具体数量见清单


窗帘清单 
	序号
	品名
	规格（宽*高）
	数量（套）
	数量（㎡）

	1
	遮光布帘
	0.80*2.65
	7
	14.84

	2
	
	0.90*2.65
	1
	2.39

	3
	
	1.10*2.65
	6
	17.49

	4
	
	1.15*2.65
	23
	70.09

	5
	
	1.20*2.65
	18
	57.24

	6
	
	1.25*2.65
	4
	13.25

	7
	
	1.30*2.65
	3
	10.34

	8
	
	1.35*2.65
	20
	71.55

	9
	
	1.45*2.65
	7
	26.90 

	10
	
	1.90*2.65
	65
	327.28

	11
	
	1.95*2.65
	68
	351.39

	12
	
	2.0*2.65
	3
	15.9

	13
	
	2.05*2.65
	27
	146.68

	14
	
	2.10*2.65
	10
	55.65

	15
	
	2.15*2.65
	87
	495.68

	16
	
	2.20*2.65
	18
	104.94

	17
	
	2.25*2.65
	14
	83.48

	18
	
	2.30*2.65
	33
	201.14

	19
	
	2.35*2.65
	8
	49.82

	20
	
	2.40*2.65
	8
	50.88

	21
	
	2.45*2.65
	3
	19.48

	22
	
	2.50*2.65
	2
	13.25

	23
	
	2.55*2.65
	10
	67.58

	24
	
	2.75*2.65
	5
	36.44

	25
	
	3.20*3.20
	1
	10.24

	26
	
	4.0*2.65
	4
	42.40 

	27
	
	4.30*2.65
	4
	45.58

	28
	
	4.35*2.65
	2
	23.06

	29
	
	6.35*2.65
	8
	134.62

	30
	
	10.10*2.65
	3
	80.30 

	31
	
	4.30*2.80
	6
	72.24

	32
	
	8.30*2.80
	6
	139.44

	33
	
	2.70*3.10
	1
	8.37

	34
	
	3.90*3.10
	1
	12.09

	35
	
	1.20*3.20
	2
	7.68

	36
	
	1.90*3.20
	10
	60.80 

	37
	
	1.95*3.20
	8
	49.92

	38
	
	2.0*3.20
	7
	44.80 

	39
	
	2.05*3.20
	5
	32.80 

	40
	
	2.10*3.20
	2
	13.44

	41
	
	2.15*3.20
	13
	89.44

	42
	
	2.25*3.20
	3
	21.60 

	43
	
	2.30*3.20
	1
	7.36

	44
	
	2.50*3.20
	16
	128

	45
	
	4.30*3.20
	6
	82.56

	46
	
	8.30*3.20
	6
	159.36

	47
	
	8.50*3.20
	1
	27.2

	48
	
	8.60*3.20
	2
	55.04

	49
	纱帘
	6.70*4.0
	4
	107.2

	50
	
	8.50*4.0
	2
	68

	51
	
	3.20*3.20
	1
	10.24

	52
	电动遮光布帘
	8.20*3.60
	14
	413.28

	53
	
	10.0*3.80
	2
	76

	54
	
	11.0*3.80
	1
	41.8

	55
	
	8.20*5.0
	8
	328

	56
	
	10.0*5.0
	2
	100

	57
	
	11.0*5.0
	1
	55

	58
	遮光卷帘
	1.60*3.85
	2
	12.32

	59
	
	1.80*3.85
	4
	27.72

	60
	
	1.95*3.85
	19
	142.64

	61
	
	2.20*3.85
	13
	110.11





注：
应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品
量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
五、商务要求
1. 提供所投产品三年的免费上门保修。
2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。免费安装调试：提供必要辅材，完成调试安装及施工、综合布线，设备达到使用标准。
3.付款方式：所有货物安装调试完毕，使用无质量问题，自验收验收合格后15日内支付合同总额60%的货款；验收合格之日起1年后15日内支付合同总额30%的货款，验收合格之日起2年后15日内支付合同总额10%的货款。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
（采购人可根据项目情况填写）



