项目需求书（货物-通用服务器）

	序号
	采购标的
	技术参数
	单位
	数量

	1
	人工智能计算集群（运算服务器）
	★1.接受CPU通过安全可靠测评的产品，也接受CPU未通过安全可靠测评的产品，本次配置2颗；
★2.单CPU核数≥32；
★3. CPU主频≥2.1GHz；
4.外观：标准机架式设备，带安装导轨，高度≤4U
5.内存：配置≥768GB DDR5 5600MHz内存，单条内存≥64GB，配置≥32个内存插槽；
6.硬盘：≥2块960GB SATA SSD、≥3块16TB SATA HDD；
7.硬盘控制器：配置1块独立的RAID卡，缓存不低于2GB，支持RAID 0,1,5等级别；
8.硬盘扩展性：支持扩展≥24个2.5寸标准硬盘槽位，可扩展16块NVMe SSD硬盘；
★9.GPU：配置≥6颗双宽GPU,每颗显存≥80GB，每块双精度浮点计算不低于9.7TFLOPS、单精度浮点计算能力不低于19.5TFLOPS，最大可扩展至8块；
10.网卡：配置≥4个千兆RJ45网口、≥2个万兆光口（含多模模块）；
11.I/O扩展性：扩展至8块GPU后，仍可扩展≥5个PCIe 5.0 x16插槽；
12.管理功能：集成独立的1000Mbps网络接口用于远程管理；
13.电源及其他：不少于4个铂金级交流电源；
14.提供全方位性能监控，包括CPU利用率、CPU温度、磁盘介质错误、电压、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等；
15.支持AI模型的多机分布式训练，可提交Tensorflow、Caffe、pytorch、 PaddlePaddle、MXNet框架的分布式训练作业，并支持 MPI、PS/Worker、Master/Worker、Deepspeed、 Megatron等分布式类型。
16.提供数据缓存加速机制，数据集可高速并行缓存到计算节点本地，并提供缓存数据的生命周期管理，支持缓存进度查看，可进行缓存数据的增量更新、手动清理等。
17.支持基于UI界面的MIG特性配置、GPU显存隔离、按复用率设置GPU复用、整卡使用等不同方式使用GPU，可实现每张卡独立配置MIG方案、支持最小1GB的GPU显存切分、可配置GPU上的并发任务个数，并可展示和监控GPU的使用状态。
18.支持以集群视图、节点视图、加速卡视图查看集群整体运行情况，提供不同层级的监控信息查看，提供GPU、CPU、内存、IB/RoCE网络、存储等关键设施的性能曲线、图表展示；支持DCGM健康检查，支持查看当前节点的GPU物理信息、健康检查选项与开启状态、健康检查结果信息。
19.提供Jupyter、Webshell在线交互开发功能，支持通过页面化方式基于tensorboard、Visdom、Netscope框架发起可视化服务，支持开发实例的镜像持久化保存；支持调度挂载多张GPU共享卡的开发环境，用户可自定义单个开发环境的GPU卡数及每张卡上的显存大小；提供开放端口能力，可支持用户自定义在线服务部署。
★20.其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。
	套
	1

	2
	AI驱动计算服务智能平台
	★1.接受CPU通过安全可靠测评的产品，也接受CPU未通过安全可靠测评的产品，本次配置2颗；
★2.单CPU核数≥32；
★3. CPU主频≥2.1GHz；
4.外观：标准机架式设备，带安装导轨，高度≤4U
5.内存：配置≥512GB DDR5 5600MHz内存，单条内存≥64GB，配置≥32个内存插槽；
6.硬盘：≥2块960GB SATA SSD、≥3块8TB SATA HDD；
7.硬盘控制器：配置1块独立的RAID卡，缓存不低于2GB，支持RAID 0,1,5等级别；
8.硬盘扩展性：支持扩展≥24个2.5寸标准硬盘槽位，可扩展16块NVMe SSD硬盘；
★9.GPU：配置≥6块双宽GPU,每颗显存≥96GB、每块单精度浮点计算能力不低于120TFLOPS，最大可扩展至8块；
10.网卡：配置≥4个千兆RJ45网口、≥2个万兆光口（含多模模块）；
11.I/O扩展性：扩展至8块GPU后，仍可扩展≥5个PCIe 5.0 x16插槽；
12.管理功能：集成独立的1000Mbps网络接口用于远程管理；
13.电源及其他：不少于4个铂金级交流电源；
14.提供全方位性能监控，包括CPU利用率、CPU温度、磁盘介质错误、电压、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等；
15.支持AI模型的多机分布式训练，可提交Tensorflow、Caffe、pytorch、 PaddlePaddle、MXNet框架的分布式训练作业，并支持 MPI、PS/Worker、Master/Worker、Deepspeed、 Megatron等分布式类型。
16.提供数据缓存加速机制，数据集可高速并行缓存到计算节点本地，并提供缓存数据的生命周期管理，支持缓存进度查看，可进行缓存数据的增量更新、手动清理等。
17.支持基于UI界面的MIG特性配置、GPU显存隔离、按复用率设置GPU复用、整卡使用等不同方式使用GPU，可实现每张卡独立配置MIG方案、支持最小1GB的GPU显存切分、可配置GPU上的并发任务个数，并可展示和监控GPU的使用状态。
18.支持以集群视图、节点视图、加速卡视图查看集群整体运行情况，提供不同层级的监控信息查看，提供GPU、CPU、内存、IB/RoCE网络、存储等关键设施的性能曲线、图表展示；支持DCGM健康检查，支持查看当前节点的GPU物理信息、健康检查选项与开启状态、健康检查结果信息。
19.提供Jupyter、Webshell在线交互开发功能，支持通过页面化方式基于tensorboard、Visdom、Netscope框架发起可视化服务，支持开发实例的镜像持久化保存；支持调度挂载多张GPU共享卡的开发环境，用户可自定义单个开发环境的GPU卡数及每张卡上的显存大小；提供开放端口能力，可支持用户自定义在线服务部署。
★20.其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。
	套
	1

	3
	人工智能计算集群（运算服务器）
	★1.接受CPU通过安全可靠测评的产品，也接受CPU未通过安全可靠测评的产品，本次配置2颗；
★2.单CPU核数≥32；
★3. CPU主频≥2.1GHz；
[bookmark: _GoBack]4.外观：标准机架式设备，带安装导轨，高度≤5U
5.内存：配置≥768GB DDR5 5600MHz内存，单条内存≥64GB，配置≥32个内存插槽；
6.硬盘：≥2块960GB SATA SSD、≥3块16TB SATA HDD；
7.硬盘控制器：配置1块独立的RAID卡，缓存不低于2GB，支持RAID 0,1,5等级别；
8.硬盘扩展性：支持扩展≥24个2.5寸标准硬盘槽位，可扩展16块NVMe SSD硬盘；
★9.GPU：配置≥6颗双宽GPU,每颗显存≥32GB、每块单精度浮点计算能力不低于100TFLOPS，最大可扩展至8块；；
10.网卡：配置≥4个千兆RJ45网口、≥2个万兆光口（含多模模块）；
11.I/O扩展性：扩展至8块GPU后，仍可扩展≥5个PCIe 5.0 x16插槽；
12.管理功能：集成独立的1000Mbps网络接口用于远程管理；
13.电源及其他：不少于4个铂金级交流电源；
14.提供全方位性能监控，包括CPU利用率、CPU温度、磁盘介质错误、电压、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等；
15.支持AI模型的多机分布式训练，可提交Tensorflow、Caffe、pytorch、 PaddlePaddle、MXNet框架的分布式训练作业，并支持 MPI、PS/Worker、Master/Worker、Deepspeed、 Megatron等分布式类型。
16.提供数据缓存加速机制，数据集可高速并行缓存到计算节点本地，并提供缓存数据的生命周期管理，支持缓存进度查看，可进行缓存数据的增量更新、手动清理等。
17.支持基于UI界面的MIG特性配置、GPU显存隔离、按复用率设置GPU复用、整卡使用等不同方式使用GPU，可实现每张卡独立配置MIG方案、支持最小1GB的GPU显存切分、可配置GPU上的并发任务个数，并可展示和监控GPU的使用状态。
18.支持以集群视图、节点视图、加速卡视图查看集群整体运行情况，提供不同层级的监控信息查看，提供GPU、CPU、内存、IB/RoCE网络、存储等关键设施的性能曲线、图表展示；支持DCGM健康检查，支持查看当前节点的GPU物理信息、健康检查选项与开启状态、健康检查结果信息。
19.提供Jupyter、Webshell在线交互开发功能，支持通过页面化方式基于tensorboard、Visdom、Netscope框架发起可视化服务，支持开发实例的镜像持久化保存；支持调度挂载多张GPU共享卡的开发环境，用户可自定义单个开发环境的GPU卡数及每张卡上的显存大小；提供开放端口能力，可支持用户自定义在线服务部署。
★20.其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。
	套
	1



