项目需求书
一、项目背景
根据国家对教育现代化达标考核中智慧校园的相关要求，天津外国语大学附属高新区华苑外国语学校高度重视教育信息化建设，将现代教育技术手段应用纳入教育教学和学校发展的整体工作中，构建先进、高效、实用的数字化教育基础设施，根据学校发展需求，经测算需增加投入使用部分新普通教室及功能教室， 故采购一批智慧校园设备。
二、项目预算
第一包：522105元.
三、采购清单
（1）名称：智慧黑板及配套多功能讲桌
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	▲智慧触摸一体机（教育版）
	1.整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，表面无尖锐边缘或凸起，边角采用弧形设计，保障使用安全。
2.液晶显示屏尺寸≥86英寸液晶屏，分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9。
3.采用红外触控技术，在Windows系统、Android系统均支持≥40点触控。(需提供国家权威机构所出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告)
4.支持图像模式调节，支持透明度、色温调节，支持智能画质调节模式，可根据屏幕内容自动调节画质参数。(需提供国家权威机构所出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告)
5.支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整，至少具备牛皮纸、素描纸、宣纸等纸质纹理。(需提供国家权威机构所出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告)
6.整机内置扬声器功率≥60W，顶置设计，支持标准、听力、视频播放等音效模式，可以调节左右声道平衡。(需提供国家权威机构所出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告)
7.整机屏幕表面具备钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。
8.整机需支持蓝牙Bluetooth5.4或以上标准。(需提供国家权威机构所出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告)
9.支持无线网络及有线网络连接使用，支持连接单根网线实现双系统网络连接，支持无线上网，采用内置无线网卡设计，需支持AP无线热点发射，需支持双Wi-Fi6。(需提供国家权威机构所出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告)
10.整机内置摄像头，摄像头像素≥1300万，需支持人数统计、抽选、环境色温判断、巡课等功能，具备工作指示灯。
11.整机需内置不低于4阵列麦克风，需支持空间感知，可通过采集环境声音，自动调节音量效果。(需提供国家权威机构所出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告)
12.具有前置按键，数量≥5个，支持开机、关机、护眼、录屏、音量调节等功能。
13.整机需提供自定义功能按键，可通过前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于批注、截屏、计时、降半屏等功能。
14.具备方便使用的HDMI、Type-C、Touch、USB等主流接口。
15.内置嵌入式Android13或以上系统，2G或以上内存，8G或以上存储。(需提供国家权威机构所出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告)
16.采用模块化插拔式电脑方案便于维护，处理器≥I5，内存≥8GDDR4，硬盘≥256G固态硬盘。
17.支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联等方式与手机连接，实现文件传输功能。(需提供国家权威机构所出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告)
18.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。
19.具备系统管家功能，支持广告弹窗拦截、磁盘保护功能，可自行开启或关闭。
20.整机需具备全通道可调用的侧边栏，包括但不限于实时显示工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节等功能。
21.需内置教学软件，具有授课模式、备课模式（非PPT插件），操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计。
22.为满足教学空间的独立安全使用，自带互动教学软件支持云端存储功能。
23.教学评测系统支持协同备课、校本资源共享、听评课管理，实现协同教研。
24.自带包括视频、试题、虚拟实验、交互式课件等资源以及提供素质类课程资源。
25.为满足语言类学科教学，支持听写功能，支持诗词朗读、英语语法纠错等。
26.整机具备互动传屏功能，支持将外部终端进行投屏、对比，支持画面、声音传输及电脑反向触控等功能。
27.为便于教师移动教学，提供移动端教学应用软件，支持拍照、投屏、直播等移动教学。
28.可提供设备统一管理平台，可批量管理校园多媒体设备，支持远程查看设备运行状态，支持巡课、消息通知、文件推送、软件安装、音视频直播等功能，支持数据导出，满足日常管理需求。
	台
	22 

	
	
	
	
	

	2
	智慧黑板配套平面变轨黑板
	1.规格：外径4200mm×1300mm，确保与电子产品尺寸有效对接，并可根据教室实际情况进行适当调整。
2.结构：由四块折弯无边框板、铝型材外框、变轨滑动系统构成，四块书写板通过变轨导向部件可组合成一个平面，增大视角，提高黑板外观整体视觉效果；上下滑轨采用开放式双滑轮双导轨，中间的活动黑板在处于关闭状态时，自动归位到固定黑板同一平面，整个推拉动作一次完成。
3.整板看面无竖框，黑板相邻之处采用折弯无边框设计，折弯收口处均做防护处理，保证使用安全；整板合并后无边框障碍，可连续书写，增强教师书写的流畅性及学生的感观舒适性。
4.书写面板：采用优质金属烤漆钢板，厚度0.3mm，涂层为丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，不变形，整板无拼接；颜色：黑色，表面附有一层透明保护膜；漆膜硬度8H；光泽度＜12%，无明显眩光，不反光；板面使用普通粉笔书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭。
5.衬板：采用防潮、环保、高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度10mm，软硬适中，面层平整，不变形，整张无接缝。
6.背板：采用优质蓝色彩涂钢板，厚度0.3mm，双面双涂，表面光滑均匀，防锈功能好，经久耐用。
7.工艺：采用书写板专用环保型双组份聚氨酯胶水粘合，经由自动生产线一次性定型，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击，防水、防锈，经久耐用，保持书写板面平整，不会脱壳；面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性。
8.边框：材质采用高档亚光银白色铝合金型材，表面经氧化、磨砂涂层处理，表面无划伤，抗腐蚀，模具一次成型；滑动书写板上、下采用12mm窄边框设计，无竖边框；固定板上、下采用12mm窄边框，挨着竖框左、右两边采用7mm超窄边框设计，整板合并后成一大平面板，可连续书写；外横框规格≤65mm×95mm，立框规格≤30×170mm，可根据触控设备厚度适配，横（立）框均采用双层加强结构，确保牢固安全；轨道上下边框一体化设计，采用隐藏式侧滑型轨；质量符合国家相关要求。
9.拉手：采用哑黑色金属拉手，规格134×20×12mm，一体铸造成型，线条流畅握感舒适，结实耐用。
10.包角：材质采用高强度、防老化、抗疲劳ABS工程塑料插角，模具注塑一次成型，圆角无毛刺。
11.缓冲垫：黑板外框内部两侧安装橡胶缓冲垫，保护边框，防止挤手。
12.滑轮：每块板不少于4个滑轮模组，每个滑轮模组不少于12个滑轮组成；主滑轮采用两组滑轮小车和变轨导向部件组合，引导活动黑板滑动至与固定黑板平行的轨道内，运行无噪音；下滑轨滑槽和滑轮朝下安装结构设计，完全杜绝粉尘和其它杂物堵塞滑道的可能性，确保运行顺畅。
13.粉笔槽：规格73×18mm，长度与书写板长度匹配；与下框采用卡扣暗钩式连接，一体化设计效果，连接牢固可靠。
14.安全性：各相对运动部件之间预留安全距离，保证使用者安全，不会挤手；黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
	套
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	3
	智慧触摸屏
	1、屏幕尺寸：65 英寸
2、背光类型：DLED
3、显示区域：1428.48mm(H)×803.52mm(V)
4、分辨率：3840×2160（4K 超清）
5、亮度：250cd/㎡
6、动态对比度：1200:1
7、响应时间：8ms
8、可视角度：≥178°
9、刷新率：60H
10、CPU/GPU：A55×8 / Ma1iG52 MC2_600MHz
11、机身内存（ROM）：128G
12、交互功能：支持电容触摸，触控灵敏，可实现白板书写，智能书写，任意批注
13、投屏功能：内置投屏软件，可自建 AP 热点，支持专业级商用无线投屏
14、视频兼容：支持 AVI、MKV、H.264/MPEG-4 AVC、MPEG1 等多种视频格式
15、会议支持：支持音视频会议场景
	台
	2 

	4
	无线实物展台
	1.采用≥1300万像素，无线式连接设计，应为分离式底座设计，主机可折叠翻转，移动式拍摄更加便捷高效。
2.多个画面可进行对比展示，并应支持笔记批注等功能。
3.主机应配备≥2英寸彩页屏幕，可实时反馈所拍摄画面内容，简化设备调节的繁琐流程。
4.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
	台
	22 

	5
	网络跳线
	1.六类非屏蔽RJ45至RJ45跳线，支持T568A/B接线方式，接触阻抗≤20mΩ，绝缘阻抗≥500MΩ；
2.十字隔离骨架隔离线对，外层采用环保阻燃PVC护套；
3.插拔寿命≥750次，抗拉力≥50N，插头护套集成防缠设计，支持±15°弯曲半径；
4.性能符合ANSI/TIA-568-C.2及​ISO/IEC11801-2ndClassEA​信道性能标准，带宽≥500MHz；
5.长度：≥6米；
	条
	22 

	6
	微型断路器
	1.符合​GB/T14048.2-2020​及​IEC60947-2​标准，分断能力≥6kA，瞬时脱扣特性为​C型
2.2P，额定电流​10A，额定电压​AC230/400V，机械寿命≥20,000次，电气寿命≥10,000次
3.板前接线，支持螺钉固定或35mmDIN导轨安装
4.具备过载、短路保护等功能
	只
	22

	7
	对接模块
	1.六类网络直通对接模块
2.符合ANSI/TIA-568-C.2及​ISO/IEC11801-2ndClassEA​信道性能标准，带宽≥250MHz，支持10Gbps传输速率（55米内）
3.无氧铜镀金针脚（厚度≥50微英寸），接触电阻≤20mΩ，插拔寿命≥750次
	只
	22

	8
	设备安装费用
	包含设备运输、搬运、安装人工费、墙体加固及辅材费用等，由于现场墙体采用非承重墙体，安装智慧黑板需要进行墙体安装加固处理，根据实际情况进行安装部件定制；以及包含膨胀螺栓、金属挂架、绝缘胶带等辅材；讲桌安装根据现场情况定制连接件以及设备与网络线路链接所需熔接、水晶头等辅材
	人/日
	32

	9
	安装辅材
	膨胀螺栓  M10×100 高强度 76 只
膨胀螺栓  M8×80 高强度 76 只
金属挂架组件 定制重型L型挂架，适配非承重墙 19 套
RJ45水晶头 六类非屏蔽，镀金触点 38 只
绝缘胶带 阻燃电工胶布 10 卷
尼龙扎带 150mm黑色，带锁扣 2 包
PVC线槽 20mm×10mm阻燃型，白色，含弯头/端盖 76 米
压接工具损耗分摊 网络钳、熔接耗材等 1 项
自攻螺钉 ST3.5×16（用于固定线槽盖板） 2 包
其他杂件 垫片、螺母、标签贴等 1 项
	项
	1

	10
	设备集成和调试费用
	为确保智慧教学系统稳定、高效运行，设备集成和调试工作包括：                                                                                    1.系统硬件集成
完成智慧触摸一体机、智慧黑板、智慧触摸屏、无线实物展台等设备的物理连接，包括电源线、音视频线、网络跳线的规范布线与接口对接；确保各设备供电回路接入微型断路器，具备过载与短路保护功能；实现设备间信号通路畅通，系统结构完整。
2.网络系统集成与调试
通过六类网络跳线和对接模块，将所有设备接入校园局域网，完成IP地址配置（支持DHCP与静态IP）；调试双Wi-Fi6模块，确保无线网络高速稳定；启用内置AP热点功能，支持外部终端无线接入；测试单根网线实现双系统（Windows/Android）同时联网功能。
3.触控系统校准
针对每台智慧触摸一体机及智慧黑板，在Windows和Android双系统下分别进行40点红外触控校准，确保触控响应精准、书写流畅、无漂移或断触现象。
4.音视频系统调试
4.1 音频调试：测试内置60W扬声器在标准、听力、视频播放等模式下的音效表现，调节左右声道平衡，确保教室全域声音清晰均匀；校准4阵列麦克风的拾音范围、环境噪声感知与自动音量调节功能。
4.2 视频调试：调整液晶屏幕亮度、对比度、色温及智能画质模式，启用并测试“纸质护眼模式”（含牛皮纸、素描纸、宣纸等纹理）；确保1300万像素摄像头成像清晰，人数统计、抽选、巡课、环境色温判断等功能正常运行。
5.无线投屏与互动功能调试
验证无线投屏功能支持手机、平板、笔记本等终端通过扫码、Wi-Fi直联等方式实现画面与声音同步传输；调试反向触控功能，确保可在大屏上反向操作发送端设备；测试文件传输、移动端教学应用（拍照上传、直播）等功能稳定可用。
6.教学软件系统配置与激活
预装并激活配套教学软件，配置授课模式、备课模式、云端存储、协同备课、校本资源库、听评课管理等功能模块；启用系统管家的广告弹窗拦截、磁盘保护等系统优化功能；配置全通道侧边栏，支持批注、截屏、计时、降半屏等快捷功能一键调用。
7.设备联动与交互功能调试
实现无线实物展台与智慧黑板/一体机的联动，支持展台画面一键投送、实时批注、画面缩放、移动及多图对比展示，提升教学互动性与演示效果。
8.统一管理平台接入
将所有设备注册至校园设备统一管理平台，支持远程查看设备运行状态、远程开关机、巡课、消息通知、文件推送、软件安装与音视频直播等功能，并支持数据导出，满足日常运维管理需求。
9.教师操作培训
对使用教师开展现场操作培训，内容涵盖：设备开关机、信号源切换、触控书写、教学软件使用、无线投屏操作、移动端应用（拍照上传、移动授课）、常见故障识别与应急处理等；培训后提供图文版或视频版操作手册。                                                                            10.系统安全与稳定性测试
检查设备操作系统（Windows/Android）已完成安全加固，关闭非必要端口与服务；验证防火墙与病毒防护机制正常运行；测试系统在连续运行24小时后的稳定性，无死机、蓝屏、自动重启等异常现象；确保所有软件为正版授权，无恶意插件或捆绑软件。
11.系统备份与恢复机制配置
为每台设备建立系统镜像备份，包含操作系统、驱动程序、教学软件及初始配置；配置一键还原功能，确保在系统故障时可快速恢复至可用状态；明确备份周期与存储位置，支持本地或网络存储。
12.环境适应性与安全检测
检测设备运行温度、散热情况，确保通风良好，无过热风险；检查所有外露线缆已使用PVC线槽或套管保护，无裸露带电部分；确认黑板边框、接缝处无尖锐边缘，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》；测试接地保护有效性，确保用电安全。                                                     13.竣工文档与交付验收
调试完成后，提交完整的技术文档，包括：设备清单、网络拓扑图、IP地址分配表、系统配置说明、软件授权证明、操作手册、培训记录及《设备集成与调试报告》；组织校方代表进行现场验收，逐项核对功能实现情况，形成验收签字文件。
	人/日
	8

	
	
	
	
	




（2）电子班牌
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	班牌软件
	一.信息展示
1.首页信息：显示学校校徽、时间、天气情况及当前网络状态。
2.班级信息：显示班徽、班主任等班级基本信息，最多支持20个自定义项目的展示。
3.校园信息：显示校园风采、师资、简介等学校基本信息。
4.课表：支持今日和本周课表的显示，今日当前时段课程会高亮显示。
5.通知公告：支持显示校园各类通知，支持近7天、本月通知公告内容的展示。
6.值日表：显示今日和本周值日项目及学生姓名。
7.视频相册：支持显示班级和校级的视频、相册，最多分别支持3个视频、图片内容的展示。校级视频/相册显示在全校班牌，班级视频相册仅显示在本班班牌。
8.作业：显示任课老师发布的课后作业。
9.学生作品：显示学生的优秀作品，支持师生对作品进行点赞和评论。
10. 倒计时：显示校级/班级重要事件的倒计时，最多分别支持3个校级/班级倒计时事件的展示。
11巡视功能：在班牌上可以看到教室内监控视频，实时查看。
二、查询终端
1.学生空间
（1）学生通过刷卡/人脸权限认证后登录到个人中心，查询个人信息、个人课表、请假记录、留言消息等个人数据。
（2）消息：弹框显示学生的留言数量，提醒学生留言信息，留言信息包含语音、文字、图片。
三、智能交互
1.考勤
（1）课程考勤关联课表，可自定义设置上/下午第一节课考勤时间，可自定义设置其他课程（非上/下午第一节）考勤时间，可设置是否启用课程考勤、是否允许学生参与考勤、是否允许任课老师参与。
（2）支持自定义事件考勤的单次和循环考勤，满足教学生活中的常态化考勤管理。（提供功能截图，并加盖原厂公章。）
（3）支持离线考勤以及断点续传，即考勤均支持48h离线打卡，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤，待网络恢复后，考勤缓存数据自动上传到系统。
（4）学生在同一时间存在多个考勤任务，只需进行一次身份验证即可完成所有考勤签到。
（5）学生完成出校、入校等事件考勤后，考勤结果可自动推送至家长手机。
2.家校沟通：学生通过权限认证后，可通过班牌与家长进行语音留言、文字留言。
3.请假：学生通过权限认证后，可通过班牌进行请假，待班主任审批后，生成电子请假条。
4.上/下课提醒：支持设置上课/下课提醒，可选择纯文本、纯语音、文本+语音任意一种模式，开启课堂提醒功能，自定义选择提示范围。（提供功能截图，并加盖原厂公章。）
5.设置：管理员通过权限认证后，可对班牌设置账号切换、网络设置、声音、串口等管理。
	套/台
	19 

	
	
	
	
	

	2
	电子班牌
	1.外观：整机最大厚度≤30mm；裸机外形尺寸510.7×338×26.5mm，可视面积：476.6mm×268.1mm。
2.屏幕：采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥450cd/㎡。整机正面覆盖防眩光钢化玻璃，适用于在阳光、白炽灯、日光灯等强光照环境。   
3.主板：CPU：RK3288四核1.8GHz Cortex-A17；系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于8GB；操作系统版本不低于Android 5.1；采用内置天线设计，支持4G无线wifi，无任何天线外露；整机支持外接门禁及串口接口,支持本地USB升级。
4.外设：内置500万高清摄像头；内置IC/ID双频读卡器，支持14443协议；高音质内置2W×2麦克风，高灵敏度，拾音半径不小于0.5m。
5.工作环境：工作温度：0℃～50℃；储藏温度：-20℃～60℃；储藏湿度：5%～90%RH ；工作湿度：10%～90%RH；最长使用时间18小时/天。
6.集控管理：支持远程关机、重启和定时开关机。
7.安全性：铝边框+钢化玻璃+钣金，保证师生安全使用。边框采用圆角防磕设计，防止学生意外撞伤。整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm；整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出，既提升美观度，又保障教学环境的安全性。
8.整机采用IP65防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境；厚度≤28mm，安装后整机与墙面间隙≤2mm；内置天线设计，无任何天线外露。（提供硬件检测报告）
9.品质：通过中国国家CCC产品质量认证，节能检测报告证书。
	台
	19 

	3
	班牌管理平台
	一、整体设计
1.平台架构：云管理平台采用B/S架构设计，支持在Windows、Linux、IOS等多种不同的操作系统上，通过网页浏览器登陆的方式进行后台操作，方便管理者在不同的系统环境下进行管理。
2.基础支撑平台
（1）统一数据标准：建设一套符合教育部门自身实际的信息化管理标准体系。
（2）开放平台：提供基础数据和核心应用的标准API接口，供第三方平台调用，开放平台入口要和管理平台在统一平台内。（提供功能截图，并加盖原厂公章。）
二、首页
支持用户根据自身操作习惯，配置常用功能放置首页，方便其办公。
三、基础数据管理
1.组织架构
（1）支持自定义组织架构，最多支持10个层级的组织架构建设。
（2）支持自定义角色，支持自定义角色权限分配，支持角色成员增减。
（3）支持批量导入教师信息。
（4）支持一个用户担任多个不同职能的角色、任职于多个部门，支持跨部门的人员调整。
2.学籍管理：支持批量导入、增删学生信息，支持学生的调班。
3.基础信息
（1）学校介绍：学校名称、校徽、校训等学校基础信息的编辑。
（2）课表：支持每周相同课表的课表结构，支持批量导入班级以及全校课表；可对课表设置是否显示教师/节次时间，满足绝大多数学校课表展示的需求。
（3）场地：支持添加场地信息，包括所在建筑、场地名称、类别等，方便排课时调用。
（4）考勤规则：包含课程考勤、事件考勤的设置。
（5）人脸库：支持自定义分组批量录入人脸信息，可对新增设备进行人脸同步，满足学校统一人脸库，避免多端设备的重复人脸采集。
四、应用
1.通知公告：提供统一模板，支持自定义编辑各类通知模板，支持定时、定向给教师、家长、指定人员、班牌设备发布通知。
2.智慧班牌
（1）班级信息：支持管理员在云平台查看并编辑班级信息。
（2）学生工作：包含学生作品以及值日安排管理，值日生支持项目及项目图标自定义。
3.视频相册：包含校级、班级相册视频的管理，可设置是否显示。
4.倒计时：校级、班级倒计时活动的管理。
5.班牌管理
（1）班牌首页自定义布局：提供班级信息、通知公告、课表等丰富的信息内容组件，提供多个颜色背景，管理员可自主配置班牌的显示模板，满足班级个性化显示需求。
（2）班牌设置：可对班牌的定时开关机、远程重启、关机等进行设置。
6.权限管理：支持管理员自定义分配班牌应用的功能权限。
7.安全：云平台需提供网络系统安全等级三级认证证书。
	套
	1

	
	
	
	
	

	4
	移动微信端（家长/老师）
	一、常规功能
1.首页
（1）统一账号登录，不同角色账号自动配置不同的功能；支持扫码登录云平台/班牌。
（2）待办：即时显示请假、调课等日常应用，方便用户快速处理相关事项。
（3）基础信息：即时显示课表、通知公告、作业、学生作品、班级相册、考勤等基础信息。
（4）考勤：管理员可查看本校学生和教职工考勤情况，班主任可查看本班以及个人考勤信息，家长可查看自己小孩的考勤信息。
2.IM即时通讯：学生可通过班牌与老师/家长通讯，家长可通过APP与学生/老师通讯，老师可通过APP与学生/家长通讯，通讯形式包括文字消息、语音消息等。
3.消息通知：请假审批结果、调课审批结果、学校通知、考勤提醒、上课提醒、周报月报等等关键信息即时显示，消息通知包括纯文本消息、可跳转信息，点击可跳转信息可前往详情页面。
4.通讯录：自动显示平台录入的教职工、学生/家长个人信息及联系方式，通讯录对家长不可见，学生/家长信息只有班主任、任课老师、校长、学校管理员可见。
5.工作台
（1）我的应用：可在我的应用模块管理自己的常用应用。
（2）全部应用：展示该用户能使用的所有应用。
6.帮助中心：提供学校云平台及APP视频/文字的操作指引以及常见问题解答，帮助用户轻松掌握操作技巧。
7.我的
(1)身份切换：支持一个用户多个角色功能的切换，用户可同时为学校管理员/老师和学生家长。
（2）我的信息：用户可编辑个人信息，家长可编辑学生信息。
（3）人脸采集：可自主采集个人人脸信息。（提供功能截图，并加盖原厂公章。）
二、教师端
1.班牌管理：管理员可查看自己管辖班牌的在线状态，支持对在线班牌进行远程重启/关机操作。
2.我的班级：支持任教班级的切换，支持编辑班徽以及班歌、班训等自定义文本项目。
3.值日安排：班级一周的值日安排，支持添加和删减人员。
4.发布作业：支持老师对已上课程进行作业发布。
5.发布通知：班主任可定时定向发布公告至关联班级/家长；超级管理员可定时定向发布全校公告。
三、家长端
1.学生作品：支持家长上传学生作品和对学生作品进行点赞和评论。
2.在线请假：支持家长帮助学生在线请假，可查看请假记录。
	套
	1

	5
	网络跳线
	1.六类非屏蔽RJ45至RJ45跳线，支持T568A/B接线方式，接触阻抗≤20mΩ，绝缘阻抗≥500MΩ；
2.十字隔离骨架隔离线对，外层采用环保阻燃PVC护套；
3.插拔寿命≥750次，抗拉力≥50N，插头护套集成防缠设计，支持±15°弯曲半径；
4.性能符合ANSI/TIA-568-C.2及​ISO/IEC11801-2ndClassEA​信道性能标准，带宽≥500MHz；
5.长度：≥1米；
	条
	19

	6
	设备安装费用
	包含设备运输、搬运、安装人工费（设备固定及线缆铺设）；同时包含膨胀螺栓、金属挂架、绝缘胶带等辅材；以及设备与网络线路链接所需熔接、水晶头等辅材
	人/日
	22 

	7
	内含安装辅材包
	膨胀螺栓 M6×50（适用于轻体墙安装） 60 只
金属挂架组件 定制L型挂架，承重≥20kg 15 套
RJ45水晶头 六类非屏蔽，镀金触点 30 只
绝缘胶带 阻燃电工胶布 5 卷
尼龙扎带 100mm黑色，带锁扣 2 包
PVC线槽 20mm×10mm阻燃型，白色，含弯头/端盖 60 米
压接工具损耗分摊 网络钳、熔接耗材等 1 项
自攻螺钉 ST3.5×16（用于固定线槽盖板） 1 包
标签贴 防水线缆标签，白色 1 卷
	项
	1

	8
	设备集成和调试费用
	为确保电子班牌系统软硬件协同运行、功能完整、数据互通、稳定可靠，设备集成和调试工作包括：                                                                                               1.硬件安装与连接
完成所有电子班牌的固定安装，金属挂架与膨胀螺栓（M6×50）安装牢固；连接电源适配器与六类网络跳线，确保每台设备供电正常、网络物理链路通畅；线缆使用PVC线槽保护并规范捆扎，标识清晰。
2.网络接入与通信调试
为每台班牌配置IP地址（支持静态或DHCP），测试与校园网的连通性；验证网络带宽≥100Mbps，延迟低、无丢包，满足数据同步和视频传输需求；如启用Wi-Fi或4G，完成无线参数设置并测试连接稳定性。
3.设备注册与平台对接
将15台电子班牌逐一添加至“班牌管理平台”，完成设备绑定与在线状态确认；测试远程功能，包括远程重启、远程关机、定时开关机等，确保集控功能正常。
4.核心功能逐项调试
4.1 触控校准：对每台班牌进行触控屏校准，确保书写流畅、响应精准；
4.2 信息展示：验证首页时间、天气、班级信息、课表（高亮当前节）、通知公告、值日表、学生作品、倒计时等内容正确显示；
4.3 视频相册：测试校级与班级视频/图片轮播播放功能；
4.4 巡视功能：调试班牌调取教室监控画面，确保实时预览正常；
4.5 上/下课提醒：按课表自动触发提醒，支持文本、语音或混合播报模式。
5.数据同步与接口联调
调试管理平台、班牌终端与微信移动端之间的数据通道，确保学生人脸库、课表、考勤记录、作业信息等基础数据实时同步；支持断网时本地缓存，网络恢复后自动上传。
6.账户开通与权限分配
在管理平台中为学校管理员、班主任、任课教师创建账号；根据角色分配操作权限，如管理员可管理全校数据，班主任可发布本班作业与通知，教师可查看个人课表与考勤。
7.基础信息录入与配置
协助学校完成以下系统初始化配置：学校名称、校徽、组织架构、班级列表、教师信息、学生学籍；批量导入全校课表；设置考勤规则、值日项目及提醒方式。
8.教师使用培训
对管理人员和教师开展现场培训，内容包括：平台登录与信息发布、班牌日常操作、作业布置、请假审批、移动端使用等；培训后提供图文版《操作手册》，并告知技术支持联系方式。                                                  9.系统稳定性与应急机制测试
9.1 对每台电子班牌进行连续24小时通电运行测试，观察是否存在死机、重启、触控失灵、网络掉线等异常现象；
9.2 模拟断网环境，测试班牌是否支持离线运行（如本地课表显示、离线考勤打卡），并在网络恢复后自动同步数据；
9.3 验证系统具备一键还原或远程恢复机制，确保在系统崩溃或配置错误时可快速恢复至正常状态；
9.4 检查设备散热情况，确保长时间运行无过热风险，风扇（如有）工作正常。                                   10.验收交付与文档提交
调试完成后提交《系统调试报告》，包含设备清单、IP地址表、功能测试记录；组织校方进行现场功能核验，双方签署《验收确认单》，完成系统正式交付。
	人/日
	10 

	
	
	
	
	



注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。


五、商务要求
1. 提供所投产品3年的免费上门保修。
2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
3.付款方式：签订合同之日起30日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的60%，在所有设备正常使用12个月后，经检验各项设备无其他故障时支付合同总额的10%。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
七、其他要求
    无
