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第一部分投标邀请函
受天津经济技术开发区工业和信息化局委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津经济技术开发区工业和信息化局采购新型智慧城市基础设施建设项目（智慧专项债项目）运维质保服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：天津经济技术开发区工业和信息化局采购新型智慧城市基础设施建设项目（智慧专项债项目）运维质保服务项目
（二）项目编号：TJBH-2026-D-0060
二、项目内容
第一包：项目系统及软硬件运维服务，合同履行期限1年。
三、项目预算
第一包：8788900元
四、供应商资格要求（实质性要求）
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。
（二）本项目不接受联合体投标。
（三）本项目专门面向小微企业采购，提供《中小企业声明函》。
五、项目需要落实的政府采购政策
（一）本项目专门面向小微企业采购。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
（七）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：
 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：
1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；
2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；
3. 投标人报价<最高限价×45%；
4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年4月10日至2026年4月17日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
七、网上应答时间

2026年4月10日9:00至2026年5月20日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2026年5月20日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年5月20日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年5月20日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：肖琳  高娜
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110
3. 采购文件咨询：022-25866109
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津经济技术开发区工业和信息化局
（二）采购人地址：天津经济技术开发区融义路1352号宝信大厦 
（三）采购人联系人：贡正 
（四）采购人联系电话：022-25203723
十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：天津经济技术开发区工业和信息化局数据工作科 
2.联系人：贡正
3.联系方式：022-25203723
4.联系地址：天津经济技术开发区融义路1352号宝信大厦
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津经济技术开发区财政局政府采购科提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2026年4月10日

第二部分招标项目要求
一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保费、维修费、备品备件费、管理费及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。
4. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求

1. 投标人提供详细的服务方案。

2. 中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。
（三）时间、地点要求
1. 时间要求：自合同签订生效之日起1年（特殊情况以合同为准）。
2. 服务地点：天津经济技术开发区（特殊情况以合同为准）。
（三）付款方式
合同签订，服务期每满三个月且验收合格后，供应商提供合法发票、验收书及验收书附表，采购人支付供应商三个月的维护费用。（特殊情况以合同为准）
（四）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求
（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

（二）本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。
（三）投标人须提供本项目相关技术人员简历(含各成员的姓名、职务、职称、毕业学校、专业、专长、业绩等) 原则上不允许更换，如需更换人员，必须经采购人同意。
（四）具体需求详见本部分项目需求书。

三、评分因素及评标标准
	第一部分 价格（20分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。

（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	20

	第二部分 客观分（35分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施的与本项目内容相关的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

A. 合同原件扫描件。包括合同金额、服务双方名称及盖章、服务期限（合同服务起始日期为2023年1月1日或以后，且已经履行至少6个月的时间）、服务内容。
B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。
每个业绩2分，最多4分
	4

	2
	投标人相关证书评价
	投标人具备有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证（认证范围包括信息系统集成服务和信息系统运维服务）、ITSS信息技术服务标准符合性证书（业务领域需包含：运行维护）（三级（含）以上）。提供证书扫描件，每个有效的证书得2分，最多10分。
	10

	3
	项目负责人评价
	投入的项目负责人为投标单位正式员工，提供项目负责人姓名、项目负责人开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）提供项目负责人本科或以上学历的毕业证书扫描件的：2分，其他：0分；
（2）提供项目负责人信息系统项目管理师（高级）证书扫描件的：3分，其他：0分；
（3）提供项目负责人与本项目相关高级职称证书扫描件的：3分，其他：0分。
	8

	4
	投入人员评价
	投入的人员为投标单位正式员工，提供人员姓名、人员开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）弱电工程师：具备信息化相关专业本科或以上学历，提供证书扫描件，每提供一人得1分，最多2分；
（2）网络安全工程师：具备信息化相关专业本科或以上学历，提供证书扫描件，每提供一人得1分，最多2分；
（3）网络工程师：具备信息化相关专业本科或以上学历，提供证书扫描件，每提供一人得1分，最多2分。
注：以上人员须同时提供工作经验承诺书（格式自拟））且不得重复得分。
	6

	5
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”的：7分，其他0分。
	7

	第三部分 主观分（45分）
	分值

	1
	项目整体运维服务方案评价
	根据投标人提供的项目整体运维方案进行综合评审。要求项目设备选型符合现场各系统需求无遗漏，各系统服务内容方案完整无遗漏，应急响应工作方案、服务制度和保障措施内容完整无缺漏，数据安全和保密工作的管理制度（体系）健全、完整。
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：9分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：8分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：7分；
方案满足招标文件要求，但内容存在3处瑕疵：6分；
其他：0分；
	9

	2
	数据安全保障方案评价
	投标人根据项目需求提供运维团队人员配置及组织架构的表述，内容包括根据投标人提供的项目数据安全保障方案进行综合评价。要求方案内容全面，描述清晰、有针对性、合理可行。
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：9分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：8分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：7分；
方案满足招标文件要求，但内容存在3处瑕疵：6分；
其他：0分；
	9

	3
	定期预防性检查方案评价
	根据投标人提供的定期预防性检查方案进行综合评价。要求方案内容全面，描述清晰、有针对性、合理可行，内容包括但不限于检查内容、方式方法、时间、频次等方面。
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：9分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：8分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：7分；
方案满足招标文件要求，但内容存在3处瑕疵：6分；
其他：0分；
	9

	4
	应急响应服务方案评价
	根据投标人提供的针对本项目制定应急响应服务方案进行综合评价。要求方案细致、全面，且针对各种情况提出的措施合理可行。
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：9分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：8分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：7分；
方案满足招标文件要求，但内容存在3处瑕疵：6分；
其他：0分；
	9

	5
	技术支持与售后服务方案评价
	根据投标人提供的针对本项目制定技术支持与售后服务方案进行综合评价。要求方案内容全面，描述清晰，免费保修时间、服务响应时间合理可行。
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：9分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：8分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：7分；
方案满足招标文件要求，但内容存在3处瑕疵：6分；
其他：0分；
	9

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。
项目需求书
一、项目背景
根据工作需要对免费运维质保已到期的9个智慧专项债项目进行维保服务。具体包括政务智慧大厅改造（信息化）、南港应急平台（一期二期）、智慧社区平台、混合云（二期）平台、AI视频云服务平台、公寓应急系统（人员管控）、综合应急管理平台、地理信息时空平台的运维质保服务。
本项目所属行业：软件和信息技术服务业
二、技术要求
1.1运维服务清单
1.1.1政务智慧大厅改造（信息化）
	序号
	服务内容
	服务描述
	单位
	数量

	一、应用软件

	1
	大厅综合管理服务系统
	实现与天津市行政审批系统及其他业务系统的数据互通。
	套
	1

	2
	多媒体信息发布系统
	本系统针对核心筒区域各类显示屏、圆型导台显示屏、弧形导台显示屏、三楼墙体大屏等终端设备，进行统一的信息发布管理。
	套
	1

	3
	泰e办小程序
	在泰e办小程序办理的高频事项。
	套
	1

	4
	智能预约叫号系统
	提供对实体政务服务场所的排队智能预约叫号系统进行统一业务流转、管理等功能。
	套
	1

	5
	自助终端系统
	使用终端进行远程交互办件，交件，确认要件完整性，正确性以及与人工客服进行沟通，存放至文件柜中。用户使用远程视频功能，查看校验要件完整性，正确性，给予指导存放，错误改正。
	套
	1

	二、硬件设备

	（一）大厅办公配套设备

	1
	办公区域
	黑白打印机
	台
	41

	2
	
	多功能嵌入式取号机
	套
	4

	3
	
	黑白/彩色打印机
	台
	1

	4
	
	电脑（含自助办理电脑）
	台
	83

	5
	
	激光打印机
	台
	1

	6
	
	高拍仪
	台
	23

	7
	
	叫号器
	台
	61

	8
	
	扫描枪
	台
	22

	9
	
	评价器
	台
	61

	10
	
	扫描仪
	台
	1

	11
	
	门牌显示屏
	台
	4

	（二）多媒体信息发布配套硬件设备

	1
	信息发布系统
	信息发布服务器软件
	套
	1

	2
	
	信息发布终端
	套
	89

	3
	液晶显示屏
	84寸液晶屏
	台
	6

	4
	
	55寸液晶屏
	台
	4

	5
	
	43寸液晶屏
	台
	24

	6
	
	32寸液晶屏
	台
	3

	7
	大数据屏幕LED新增
	4.352*1.792
	套
	1

	8
	LED控制软件
	LED大屏控制软件
	套
	1

	9
	大屏安装调试
	大屏安装调试
	项
	1

	（三）智慧大厅配套硬件

	1
	视频存储
	网络摄像机(半球)
	台
	12

	2
	
	网络摄像机含支架
	台
	83

	3
	
	视频监控模块
	套
	1

	4
	授权
	显示屏叫号评价信息授权
	路
	49

	5
	
	
	路
	10

	6
	硬件
	扬声器
	台
	2

	（四）自助终端配套硬件设备

	1
	自助终端配套
	快递柜
	台
	2

	2
	
	监控相机
	台
	4

	3
	相机授权
	自助终端监控摄像机授权
	套
	4


1.1.2南港应急平台（一期）
	序号
	服务内容
	服务描述
	单位
	数量

	(一)高空瞭望监测预警系统

	1
	热成像云台摄像机
	大华
DH-TPC-PT8421B
	台
	3

	3
	硬盘录像机
	大华
DH-NVR608-8-4KS2 ST2000VX003
	台
	3

	4
	网络交换机
	大华
DH-IS3200-9GT2GF
	台
	3

	5
	通用设备箱
	国产
定制
	套
	3

	6
	视频综合软件
	大华
定制开发
	项
	1

	（二）危化品运输车辆管控系统-定位终端管理

	1
	GPS定位终端
	千寻
PY-BC01
	个
	50

	2
	高精位定位终端
	千寻
P1
	台
	50

	3
	云综监管平台
	千寻
V1.24.0
	套
	1

	4
	接收机
	千寻
MR02
	台
	1

	5
	天线
	千寻
HX-CGX611A
	卷
	1

	（三）道路卡口视频及配套设备

	1
	300万一体化抓拍单元
	大华
DH-CP302-AU3G-C1
	台
	36

	2
	900万一体化抓拍单元
	大华
DH-CP902-AU3F-C1
	台
	13

	3
	镜头
	大华
0PT-110C25M-5MP
	个
	36

	4
	高清镜头
	大华
0PT-110C25M
	个
	13

	5
	支架
	大华
8018
	个
	269

	6
	补光灯
	大华
DH-ITALF-300AG
	个
	110

	7
	雷达测速仪
	大华
DH-ITARD-024SA-ST
	个
	110

	8
	电源适配器
	大华
S0Y-1200330
	个
	49

	9
	交通终端管理设备
	大华
DH-ITSE0804-GN5B-D
	套
	10

	10
	抱杆机柜
	大华
DH-ITABXH-02M2
	个
	34

	11
	落地机柜
	大华
DH-ITABXH-03M3
	个
	10

	12
	接入交换机
	大华
DH-IS3200-5GT4GF
	个
	34

	13
	光模块发射端
	大华
GSFP-1310T-20-SMF
	个
	44

	14
	落地机柜内交换机
	大华
DH-IS5500-24GF8GT4XF
	台
	10

	15
	光模块接收端
	大华
GSFP-1310R-20-SMF
	个
	44

	16
	交通视频融合平台
	大华
DH-DSS-T9100A-F-B/2500
	套
	1

	17
	Oracle数据库服务器
	大华
DH-CCS5200XB-0RC-5Y
	台
	1

	18
	数据存储节点
	大华
DH-EVS5024S-R
	套
	4

	19
	企业级硬盘
	大华
ST6000NM021A
	块
	96

	20
	存储交换机
	大华
DH-S5500-48GT4XF-E
	台
	1

	21
	汇聚交换机
	大华
DH-S6500-48XF2QF
	台
	1

	22
	光模块
	大华
TSFP-850-MMF
	个
	2

	23
	光模块
	大华
TSFP-850-MMF
	个
	2

	（四）基础硬件及系统软件

	1
	基础硬件及系统软件
	华为
Hicampus
	套
	1

	2
	软件
	华为
标准配置
	CPU
	26

	（五）智慧园区集成和数据使能

	1
	业务开发平台
	华为
业务开发平台
	套
	1

	2
	数据平台
	华为
数据平台服务
	套
	1

	3
	集成平台
	华为
集成平台
	套
	1

	4
	视频转码服务
	华为
智慧园区Core service
	套
	1

	（六）物联网服务平台

	

	1
	物联网接入平台
	华为
I0T物联网平台软件
	套
	1

	2
	物联网管理平台
	华为
I0T物联网平台支持服务
	套
	1

	3
	园区服务
	华为
I0T物联网平台维保服务
	项
	1

	（七）网络安全

	1
	出口防火墙
	华为
USG6585E
	台
	1

	2
	堡垒机
	华为
UMA1520E
	台
	1

	3
	数据库审计
	华为
DAS1500
	台
	1

	4
	安全沙箱
	华为
FireHunter6200
	台
	1

	5
	漏洞扫描
	华为
VSCAN1506
	台
	1

	6
	安全管理区防火墙
	华为
USG6525E
	台
	1

	（八）智慧应急一张图
	
	

	1
	数据资源
规划
	梳理南港工业区应急管理信息资源，并按照相关规范要求进行编目，为应急管理业务系统和政务服务提供数据资源清单，为数据接入、数据汇聚、数据存储、数据交换、数据应用提供技术约束，确保数据治理工作规范、统一、有据。
	项
	1

	2
	数据治理
	一、 数据资源池构建是根据本地区实际情况，按照数据使用目的和分级分类管理的要求，自行规划建设数据资源池。在数据治理实际业务中可将经过预处理后的内部、外部等原始数据，通过标准化处理后 形成标准化数据资源，经过深度关联整合后的灾害事故、管理对象、应急环境等主 题数据，经过二次抽取整合的安全生产、 火灾事故等专题数据以及治理过程管控数据统一存储至数据资源池。 
	项
	1

	
	
	二、 数据接入功能是实现相关业务数据以标准化、模块化的方式全域接入并存储至资源池。功能主要有数据探查、数据读取、数据对账、断点续传、任务管理、数据分发等。数据接入可利用数据抽取、消息服务、填报采集等技术手段，提供全面采集、动态可配的数据接入机制，为数据资源的汇聚集中、标准化处理和数据资源池构建提供支撑。
	
	

	
	
	三、 数据处理功能是通过对多源异构数据进行标准化处理和融合处理提升数据价值 密度。功能主要有数据抽取、数据转换、 数据清洗、数据去重、数据补全、数据关联、数据融合、数据比对、数据标识等， 可通过清洗、关联、比对、标识等数据处理过程实现数据的标准化处理以满足数据 应用需要的数据资源。                                 
	
	

	
	
	四、 数据管控功能是对数据资源全生命周 期进行过程控制和质量监督。功能主要有 数据标准管理、元数据管理、资源目录管理、数据字典管理、数据质量管理、数据 运维管理和数据血缘管理和数据在线监控管理等。                             五、数据服务功能是利用服务总线，提供 查询检索、数据资源目录、数据授权、数据索引、数据接口、标签管理、数据可视 化等服务。
	
	

	3
	数据接入
	数据治理系统建设应依据应急管理部下发的相关标准规范要求，结合本地区实际，制定本地区数据接入规范，确定接入范围，开展数据接入工作。各地方数据接入内容 应包括内部系统数据、其它部门共享数据、社会及互联网数据、感知数据，并根据数 据类型不同采取不同的数据交换频率。从各业务系统生产库主动抽取或被动接收数据时，应建立前置库进行数据中转，避免对业务系统的正常使用产生影响。
	项
	1

	4
	企业分布展示
	基于一张图进行企业分布展示，展示企业地理位置以及企业详细信息，可以查看到所有的企业，按企业的类型不同，使用不同的颜色进行表示。通过点击企业，可以了解该企业的经营类型、规模、监测设备和预案等
	项
	1

	5
	园区重点风险理警展示
	结合南港工业区评估的园区级重点风险成果，在三维倾斜地图上，展示园区级风险的重点可信防护措施的落实情况，督促企业落实关键防护措施的工作，如果企业没有落实关键防护措施时，系统在地图上进行预警提醒及展示。
	项
	1

	6
	重大事故风险预警展示
	结合南港工业区重大危险源风险预警或企 业风险预警实时监测变化情况对动态预警 信息结合一张图进行展示，压力、液位、 温度、可燃、有毒等动态报警信息，展示 动态实时风险预警值和预警等级
	项
	1

	7
	感知数据监测点位展示
	展示接入的可燃及有毒有害气体、危险化 学品储罐及重点监管危险化学工艺的温 度、压力、液位、联锁投切信号等感知数 据的实时数据变化趋势及报警信息。实现 查看具体企业实时感知监测点位信息，显 示罐区和有毒有害气体监测平面图，可以 拖动鼠标对监测装置进行全方位查看。
	项
	1

	8
	视频数据监控点位展示和联动
	视频监控可视化呈现摄像头点位、分布， 实现视频监控的全业务功能，包含对接入 视频的列表同步、实时预览，录像/回放、 抓图、状态显示等。调整地图位置，地图 在远景（缩小）情况下，显示各区整体的 摄像头数据统计，当地图在近景（放大地 图）可以查看具体的视频监控点位位置信 息，并能打开摄像头画面。车辆违规报警 及其它情况告警，可进行附件视频联动， 查看相关视频监控情况。
	项
	1

	9
	重大危险源展示
	实现重大危险源区域数量统计图和位置分 布图展示功能，可按照重大危险源级别、 企业所属行业、企业类型等多维度查询区 域内重大危险源数量重大危险源分布、重大危险源的组成情况等。
	项
	1

	10
	三维可视化展示
	通过三维模型展示企业重大危险源的设施 设备，并显示全部资源点的分布情况、位 置、信息，可直接选取单个或多个监控点 播放实时图像和监测数据，可以查看实时 趋势和历史趋势。企业一旦发生异常预警， 该点位可以在图上自动闪烁提醒，并提供 该点位相关基础信息，方便管理人员直观 快速了解掌握企业现场实际情况
	项
	1

	11
	危化品车辆可视化展示
	(1) 实时展示危化品车辆的轨迹，当危化 品车辆出现违章违规、偏离规定行驶路线、 越过电子围栏等情况，系统自动预警并进 行提醒。 (2) 可以根据时间、违章类型、违章路段 等维度实现园区内危化品车辆违章行为的 统计分析，同时可以根据时间等维度对黑 名单车辆、黑名单驾驶员进行统计分析。 辅助园区安全监管部门对危化品车辆安全 运输风险防控。
	项
	1

	12
	管廊可视
化展示
	对接南港工业区管廊综合管理平台数据， 能够结合一张图展示综合管廊信息以及管廊监测传感器数据。
	项
	1

	13
	能源可视化展示
	对接南港工业区能源管理平台数据，能够 结合一张图展示能源监测数据，同时对能 源监测数据进行分析。
	项
	1

	14
	封闭园区可视化展示
	结合南港工业区封闭化管理情况，将园区 整体运行情况进行呈现，同时对危化品车 辆以及违规报警情况进行专题分析。
	项
	1

	（九）智慧监管

	1.两重点一重大监测预警系统

	1.1两重点一重大预警管理

	1.1.1
	感知监测数据分析
	接入两重点一重大的生产/储存设施关联的监测传感器设备采集的实时监测数据， 判断分析传感器设备的正常/报警状态，判断分析设备的实时运行状态，在系统中可批量查看设备的监测状态。
	项
	1

	1.1.2
	感知报警管理
	基于感知监测数据的报警信息，建立报警闭环处置，建立报警历史台账
	项
	1

	1.1.3
	建立安全生产预警模型
	基于安全生产风险精准预警的风险全要素数据、企业运行状态数据、安全隐患智能识别数据的实时监测状态，实现对企业安全生产风险的分析。
	项
	1

	1.1.4
	报警分析
	对各类报警进行统计分析，分析报警点分布、报警类型分布、报警设备、报警时间分布，生成报警统计分析图。
	项
	1

	1.1.5
	实时报警处理
	企业传感器监测到重大危险源温度、压力、 液位、有毒可燃气体浓度等超出安全阈值， 发生实时报警后，系统会产生实时报警信 息，报警信息会自动推送到企业安全相关 负责人移动端上。企业安全负责人对报警 事件进行处置。
	项
	1

	1.1.6
	报警联动
	系统出现超出报警阈值时，系统支持基于GIS地图进行重大危险源定位、监控点实时数据查询、视频快速查阅，GIS地图局部放大、定位，企业具体位置被红色闪点标注， 以便快速处置。同时系统支持弹出生产经营对应预警处理案例，实现智能自动化处理提供数据支持
	项
	1

	1.2风险分析

	1.2.1
	企业风险预警分析
	企业风险预警分析将结合企业固有风险因 素和动态风险因素，实现对企业的风险动态风险分析预警。 企业固有风险考察因素包括：化学品/工艺 固有危险性、设备装置布局、自控与安全 设施、安全管理制度、设计与评估；动态 风险考察因素包括：感知报警、特殊作业、 隐患排查、周边环境、运营态度、变更管理。通过相应的评分规则和加权组合方式，对企业风险进行动态分析和预警。
	项
	1

	1.2.2
	风险变化趋势分析
	利用大数据及人工智能算法，结合风险预 警的历史数据变化情况，通过不同时间、 不同类型预警的同比、环比分析，分析风 险变化趋势。
	项
	1

	1.2.3
	重点监管行业风险预警分析
	从重点监管行业的纬度，对企业的风险分析值进行综合评估，侧重对危险化品和相 关工艺的固有风险因素和动态风险因素进行评估。
	项
	1

	1.2.4
	化工园区风险预警分析
	在企业风险分析预警模型中增加对重大危 险源的库区、罐区和重点监管装置因素， 增加重点监管化学品的分布情况，综合分 析化工园区的风险
	项
	1

	1.3在线巡查管理

	1.3.1
	数据接入情况巡查
	系统对在线监测数据进行自动巡查，对企业在线监测数据的连接状态、数据源连接 状态、数据质量等进行巡查
	项
	1

	1.3.2
	巡查记录管理
	对自动巡查的记录进行管理，包括巡查结果展示。
	项
	1

	1.3.3
	监测预警分析报告
	根据企业监测预警情况，自动生成日报和 月报，将园区内企业的监测预警情况进行 日和月的总结分析。并将变化度较大的企 业单独筛选出来进行重点监管。
	项
	1

	1.4监督反馈管理

	1.4.1
	预警信息通报
	根据各级预警推送触发机制，以行政手段向各级应急管理部门通报预警情况。应急管理部门根据预警信息进行重点监管。
	项
	1

	1.4.2
	预警历史记录查询统计
	历史查询显示所有预警通知，可以根据反馈状态、解决状态、时间进行筛选和排序。
	项
	1

	1.4.3
	监管任务生成规则配置
	能够对系统中监管任务生成规则进行灵活对配置。
	项
	1

	1.4.4
	监管任务信息维护
	对监管任务的基本信息进行管理维护，更 新维护优先级。
	项
	1

	1.4.5
	监管任务通知推送
	监管任务推送给企业的上级监管部门，进 入监管检查流程。
	项
	1

	1.4.6
	监管任务状态变更
	及时获取监管任务的执行状态，对状态进 行变更及提醒。
	项
	1

	1.4.7
	监管任务结果反馈
	及时获取监管任务的结果，更新监管任务 的结果反馈。
	项
	1

	1.4.8
	监管任务查询统计分析
	对监管任务的检查对象、检查内容和结果反馈及时性进行查询统计分析。
	项
	1

	1.5感知数据接入

	1.5.1
	数据接口开发
	对企业数据进行整合筛选，对相关接口进 行定制开发，根据每家企业危险源数据协 议接口情况开发相应的数据接入网关
	项
	1

	1.6三分钟清单

	1.6 .1
	危化品企业存储情况管理
	实现对涉危企业的危化品的存储情况的管理功能。支持对危化品的分类管理功能。
	项
	1

	1.6 .2
	危化品企业使用情况管理
	实现对涉危企业的危化品的使用情况的管 理功能。支持对危化品的分类管理功能。
	项
	1

	1.6 .3
	企业使用、存储危化品信息监管
	监管单位对本区涉危企业使用、生产和存储危化品信息进行监管，并且能够对于违规企业进行警告。
	项
	1

	1.6 .4
	危化品统计查询
	企业每天对企业内危险化学品生产、存储、 使用和运输企业的危化品信息进行填报，监管部门可即时对辖区内企业的危化品情 况进行查询，及时了解南港工业区企业的 安全生产情况，为领导决策提供可靠依据。
	项
	1

	1.7
	高空瞭望监测预警系统
	
	项
	1

	1.7.1
	平台软件集成开发
	高空瞭望子系统与本项目中其他各个业务 系统进行接口对接，将视频数据与报警数 据进行横向对接，与道路视频、重大危险 源企业视频等形成“园区立体化、高低联 动监控机制”，与移动端应用，智慧应急 一张图、重大危险源监测预警等业务系统，结合园区三维GIS地图，建立园区可视化 预警联动。
	项
	1

	三、危化品运输车辆管控系统

	1
	危化品运输车辆管理模块
	危化品运输车辆管理主要对危化品运输车 辆进行管理，包括车辆基本信息、司机信息、押运员信息、五证信息管理、危化品的申报和审核、车辆分类统计、从业人员信息管理。
	项
	1

	2
	危化品车辆监控模块
	通过给入园的危化品运输车辆发放GPS定 位设备，实时掌握危化品车辆移动轨迹， 要求结合GIS地图实时展示危化品运输车辆位置。包括报警设置、报警管理、车辆 违规统计、报警类型管理。
	项
	1

	3
	车辆电子围栏
	在园区重要道路设置电子围栏，根据危化品车辆行驶路线在道路上设置电子围栏报 警条件，对不按路线行驶的车辆进行识别 并报警。当有可疑目标在指定区域滞留、 静止、缺员或超员时进行报警等
	项
	1

	4
	车辆异常报警
	危化品运输车辆出现超速、违规停车、偏离路线行驶等异常情况时，系统会自动报警并通过短信提醒车主。
	项
	1

	5
	路线报警
	通过系统可对危化品运输车辆设置预定行驶路线，当该车辆在行驶中偏离了预定路 线及时报警。
	项
	1

	6
	违规管理
	对车辆违规情况进行核实以及闭环处置，同时按违规类型进行查询、统计分析，分类展示车辆违规情况。满足违规信息自动 推送。
	项
	1

	7
	轨迹智能识别
	结合危化品车辆定位管理以及园区卡口视频号牌识别功能对车辆进行多渠道轨迹智能识别，能够结合GIS地图展示车辆实时位置。
	项
	1

	8
	车辆轨迹回溯
	通过轨迹智能识别功能识别入园车辆移动 轨迹数据，同时能够对车辆入园历史轨迹 进行回溯，查看车辆历史轨迹，能够根据入园的时间对车辆进行轨迹回溯，可对轨 迹回溯速度进行控制。
	项
	1

	9
	封闭园区系统数据对接
	对接现有园区封闭管理系统数据，包括门禁道闸、车辆出入数据、视频监控数据、 车辆通行权限数据。
	项
	1

	10
	危化品运输企业数据接入
	根据南港工业区实际情况对接危化品道路运输企业数据。
	项
	1

	四、移动化应用

	1
	企业信息查看
	微信小程序上，可以查看辖区内企业的基 本信息、特种作业人员、重大危险源、许可证照等信息。
	项
	1

	2
	信息提醒
	基于监测系统报警信号，监测监控设备异 常等信息推送至监管人员微信小程序，监 管人员可以方便、及时的查看此类信息
	项
	1

	3
	监测数据查询
	根据企业前端设备釆集的数据信息，微信小程序可以实时显示监测数据。
	项
	1

	4
	监测预警统计分析
	对企业上报的超限报警信息进行汇总，包 括报警时间、报警设备名称、报警点位、 报警类型等，对报警期间内的实时数据进 行跟踪，显示数据记录趋势图。
	项
	1

	5
	监测预警服务管理
	建立监测预警服务管理，为应急管理部门 各级领导、责任人提供监测预警信息、决 策支撑信息的推送以及同时便于领导针对 决策支撑信息发布进行在线审批，以及查 看责任人应对动态。
	项
	1

	6
	危化品企业使用情况管理
	通过微信小程序，实现对涉危企业的危化 品的使用情况的管理功能。支持对危化品 的分类管理功能
	项
	1

	7
	企业使用、存储危化品 信息监管
	通过微信小程序，监管单位对本区涉危企业使用、存储危化品信息进行监管。
	项
	1

	8
	危化品企业存储情况管理
	通过微信小程序，实现对涉危企业的危化品的存储情况的管理功能。支持对危化品的分类管理功能
	项
	1

	9
	待办事项
	根据系统推送的待办消息，监管人员可以在微信小程序上对相关内容进行处理，并将处理结果传回后台.
	项
	1

	10
	预案查询
	系统依据辨识的信息快速匹配已有的应急预案，并快速调出应急指挥组织架构，配置支撑专家、匹配的保障物资、救援队伍，现场处置方案。
	项
	1

	11
	信息查询
	通过微信小程序实现对法律法规、MSDS、事故案例、安全专家、事故信息等相关信 息查询。
	项
	1

	12
	到期提醒
	对企业填报内容不完整或者不具有时效性 时（如：人员和企业资质证照的过期），系统会自动在首页对企业和监管部门发出 监管提醒。一方面提醒企业及时填报资料、 更新证照；一方面提醒监管部门及时对该企业进行督促监管
	项
	1

	五、封闭园区管理系统升级优化

	1
	预约访问申请
	预约申请可通过多渠道进行预约，包括微信小程序、PC端，本模块主要为PC端预约 申请，包括园区用户权限以及企业用户权 限，由企业用户填写的预约申请自动跳过 企业审核环节，由园区用户填写预约申请 还需要由对应的企业进行审核。
	项
	1

	2
	预约访问申请审核
	预约审核包括企业审核以及园区审核，提交预约申请后，首先由对应访问的企业进 行审核，企业审核通过后由园区进行审核，园区审核通过后自动给门禁道闸授权，黑名单管理预警提醒。
	项
	1

	3
	电子二维码通行证生成
	审核通过后对每一辆车载手机端生成唯一的二维码，并将二维码反馈给申请人员， 该二维码作为通行有效凭证，随时备查。
	项
	1

	4
	临时通行证办理
	针对临时访客人员设置临时通行证管理，通行证为虚拟证，一般临时访客权限为1-3 天。
	项
	1

	5
	无预约通行证办理
	对无预约通行的人需要进行信息登记，登记后允许通行，针对此类通行证将记录次数，对经常无预约通行的车辆限制入园。
	项
	1

	6
	受访单位管理
	对园区受访单位进行管理，可对受访单位 进行增加、修改、删除，该部分数据对多 端通用。
	项
	1

	7
	来访人员管理
	对园区来访人员进行管理，可关联来访人 员进出园区记录以及访问单位。可对来访 人员信息进行查看，包括来访人员姓名、 身份证号、联系方式以及预约申请时提交 的附件信息等。
	项
	1

	8
	预约访问概况
	管理人员可通过预约访问概况对工业区预 约访问的整体情况进行查看。需对预约来访情况进行多维度统计分析。
	项
	1

	9
	管理用户移动端应用
	为企业端管理人员、联络员和管理人员提 供移动端应用，可在手机端完成个人预约、 预约查询、预约审核和审核查看和审批等 功能。
	项
	1

	10
	货物信息登记
	为加强入区危化品车辆这种移动危险源的管控，危化品车辆在进行预约申请时，还 需对车辆运送的货物种类、数量进行登记。包含填写车辆的相关资质信息（如车牌号 码、行驶证号码、危险品车辆运输资质证 明）、司机属性信息（如姓名、身份证号 码、联系电话）等信息。
	项
	1

	11
	信息审核
	对危化品车辆登记的货物信息进行审核， 比对填写的前一次危化品车辆的货物信 息，若两次货物信息不一致，则需要进行 罐体清洗，预约需提交罐体清洗报告。
	项
	1

	12
	车辆信息推送
	将车辆信息出入数据推送至其他信息平台。
	项
	1

	六、GIS平台

	1
	GIS应用服务器平台
	含空间数据库引擎SDX+；提供地图服务、 空间数据访问与管理服务、智能缓存技术； 提供地址匹配服务；支持Web客户端服务 聚合功能；支持增加三维扩展模块。
	项
	1

	2
	三维服务扩展模块
	提供三维场景的发布、浏览功能，提供在 三维场景内的查询功能，支持安全设置； 提供三维GPU空间分析；包含以下三维发 布和浏览功能：地形数据、影像数据、KML 数据、模型数据、矢量数据、二维地图； 包含以下GPU空间分析功能：通视分析、 可视域分析、天际线分析、阴影率统计分 析、剖面线分析、阴影率分析。
	项
	1

	3
	二三维一体化桌面 GIS软件
	支持空间数据引擎SDX+管理文件数据；支 持数据导入导出、类型转换、数据浏览和 编辑等丰富的数据管理工具；提供了数据 配准、投影转换等丰富的数据处理工具； 提供了丰富的地图制图和专题图生产工 具；提供工具箱对工具进行统一管理；支持空间数据引擎SDX+管理空间数据库；支 持三维场景，立体效果展示，支持倾斜摄 影和BIM模型；支持布局排版打印；支持 根据需求定制符号；支持生产地图瓦片； 支持定制符号；提供数据的版本管理，历 史回溯能力;支持Python脚本扩展工具包； 提供可视化建模将复杂的操作过程模型化 并批量执行；支持加载扩展插件；支持地 图大屏的制作和发布。
	项
	1


1.1.3南港应急平台（二期）
	序号
	服务内容
	服务描述
	单位
	数量

	（一）硬件部分

	一、 南港安全生产应用平台

	1.1 热成像高空瞭望监测预警系统

	1
	热成像重型云台摄像机
	大华
	DH-TPC-PT8441B
	个
	4

	2
	存储硬盘录像机
	大华
	DH-NVR608-8-4KS2
	台
	4

	3
	监控硬盘(3T)
	希捷
	ST3000VX009
	块
	4

	4
	交换机
	大华
	DH-IS5500-8GT2GF 
	台
	7

	5
	光模块（20KM）
	锐捷
	GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI
	个
	2

	6
	光模块（40KM）
	锐捷
	GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI
	个
	1

	7
	光模块（60KM）
	锐捷
	MINI-GBIC-ZX80-SM1550
	个
	9

	8
	光模块（20KM）
	锐捷
	GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI
	个
	2

	9
	光模块（40KM）
	锐捷
	GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI
	个
	1

	10
	光模块（60KM）
	锐捷
	MINI-GBIC-ZX80-SM1550
	个
	9

	1.2 企业数据接入系统-企业视频数据接入

	1.2.1 企业视频数据接入

	1
	硬盘录像机（16路）
	大华
	DH-NVR5216-4KS2
	台
	9

	2
	硬盘录像机（32路）
	大华
	DH-NVR5232-4KS2
	台
	6

	3
	硬盘录像机（64路）
	大华
	DH-NVR5864-4KS2
	台
	5

	4
	接入层交换机（万兆光口）
	华为
	S5735-L24T4X-A1
	台
	1

	5
	接入层交换机（千兆光口）
	华为
	S5735S-L24T4S-A1
	台
	18

	6
	千兆光模块
	华为
	LE2MGSC40ED0
LE2MGSC40DE0
	对
	18

	7
	万兆光模块
	华为
	SFP-10G-ER-SM1330-BIDI
SFP-10G-ER-SM1270-BIDI
	对
	2

	10
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-9632N-M8R
	台
	1

	11
	硬盘录像机
	大华
	DH-NVR5216-4KS2
	台
	1

	12
	接入层交换机（千兆光口）
	华为
	S5735S-L24T4S-A1
	台
	2

	13
	千兆单模单纤光模块
	华为
	LE2MGSC40ED0
LE2MGSC40DE0
	对
	2

	1.3 有毒可燃气体周界监测系统
	
	

	1
	多气体厂界监测站
	预磐科技
	FGS90
	台
	8

	2
	多气体厂界监测站
	预磐科技
	FGS100
	台
	25

	1.5 南港工业区综合能源监测系统
	
	

	1
	DTU
	汉枫
	PG41-H
	台
	90

	2
	电表
	中电
	PMC-350
	台
	90

	3
	远传水表
	海威茨
	DN50
	台
	2

	4
	远传水表
	海威茨
	DN100
	台
	10

	5
	远传水表
	海威茨
	DN150
	台
	7

	6
	远传水表
	海威茨
	DN200
	台
	1

	二、园区重点车辆智能管控系统

	2.1 园区电子警察及综合视频监控-电子警察及配套设备

	1
	生态电警一体化抓拍单元900万
	大华
	DH-CP902-RU5G-L
	个
	15

	2
	生态电警一体化抓拍单元300万
	大华
	DH-CP302-RU2G-LZ-C1
	个
	6

	3
	镜头
	大华
	OPT-110C16M
	个
	21

	4
	暖光LED频闪灯
	大华
	DH-ITALE-060AA-PW3525
	个
	65

	5
	红绿灯信号检测器 
	大华
	DH-ITASD-020RA
	个
	5

	6
	红绿灯信号检测器 
	大华
	DH-ITASD-020RA
	个
	1

	7
	万向节支架
	大华
	8018
	个
	85

	2.2 车辆综合管理平台

	1
	交通视频融合平台-交通车辆模块
	大华
	DH-DSS-T9100-VD-CL
	套
	1

	2
	交通视频融合平台-事件检测模块
	大华
	DH-DSS-T9100-B-PRO/2500
	套
	1

	3
	交通车辆大数据管控平台
	大华
	DH-DSS-T9500-PRO
	套
	1

	4
	交通车辆大数据管控平台重点车辆管控模块
	大华
	DH-DSS-T9500-VD-CLWF
	套
	1

	5
	车体分析智能服务软件
	大华
	DH-IVS-T8100-100W-PRO
	套
	1

	6
	全比对CPU服务软件
	大华
	DH-IVS-FC8000-S-PRO
	套
	1

	7
	云计算一体机
	大华
	DH-CCS7100XA-HS-25Y
	台
	1

	8
	国标网关
	大华
	DH-AGS-B8101S3C-B
	台
	1

	9
	国标网关
	大华
	DH-AGS-B9101S3C-B
	台
	3

	10
	平台数据对接基础模块
	大华
	DH-DSS-C-Data-Platform
	套
	1

	11
	数据对接网关硬件
	大华
	DH-DSS-C8902S3C-1U-HW
	台
	1

	12
	安全管控一体化智能辅助平台（流媒体转发）
	大华
	DH-ICC-N8000-PRO
	套
	2

	13
	视频通道路数授权
	大华
	DH-ICC-Common-VD-COCHN
	套
	1

	14
	国内全解析智能服务器硬件
	大华
	DH-IVS-GS8000-GU2-HW
	台
	1

	15
	国内交通事件检测智能服务器
	大华
	DH-IVS-TB8000-E-GU1
	台
	3

	三、敏捷应急应用平台
	
	

	3.1 应急通信系统——应急通信车辆改装
	
	

	1
	载车
	中天定制
	撼路者
	台
	1

	2
	车体加强
	中天定制
	中天定制
	套
	1

	3
	内饰
	中天定制
	中天定制
	套
	1

	4
	外饰
	中天定制
	中天定制
	套
	1

	5
	综合布线
	中天定制
	中天定制
	套
	1

	6
	车内机柜
	中天定制
	中天定制
	个
	2

	7
	机柜台面
	中天定制
	中天定制
	套
	1

	8
	车内照明
	中天定制
	中天定制
	套
	1

	9
	场地照明
	中天定制
	中天定制
	套
	2

	10
	开关电源
	中天定制
	中天定制
	台
	1

	11
	水牛取力
	瑞盈水牛
	ACD-5.0DR
	套
	1

	12
	UPS
	山特
	3KVA
	台
	1

	13
	配电盘
	中天定制
	中天定制
	套
	1

	14
	外接线缆盘
	中天定制
	中天定制
	套
	1

	15
	接地
	中天定制
	中天定制
	套
	1

	16
	防浪涌装置
	上海雷尔盾
	LERDN LDY-D230/J
	个
	1

	17
	功放
	中天定制
	中天定制
	套
	1

	18
	无线麦克
	中天定制
	中天定制
	台
	1

	19
	倒车后视一体机
	中天定制
	中天定制
	套
	1

	20
	扩音喇叭
	中天定制
	中天定制
	个
	4

	3.2 应急通信系统-应急通讯子系统
	
	

	1
	调度台软件
	中兴高达
	MDS
	套
	1

	2
	LTE背负站
	中兴高达
	P300
	套
	1

	3
	现场融合通信箱
	中兴高达
	S930
	套
	1

	4
	背负式自组网
	中兴高达
	sMesh100
	套
	1

	5
	外挂式自组网
	中兴高达
	sMesh750
	套
	5

	6
	多模融合通断（LTE+公网）
	中兴高达
	GH880F
	套
	10

	7
	布控球
	上海钎昌
	QC260-D
	套
	2

	8
	管理服务器
	戴尔
	DELL R740
	套
	1

	9
	巡检终端
	华为
	Nova 10 Pro
	套
	10

	12
	万兆光模块
	锐捷
	XG-SFP-LR10-SM1330-BIDI-I
	个
	4

	13
	万兆光模块
	锐捷
	XG-SFP-LR10-SM1270-BIDI-I
	个
	4

	3.3 融合通信系统
	
	

	1
	核心调度主机
	叙简科技
	iCOOPER-3026/AC
	套
	1

	2
	集群对讲网关
	叙简科技
	iCOOPER-WAG/2
	套
	1

	3
	广播音频网关
	叙简科技
	iCOOPER-AAG/2
	套
	1

	4
	SBC专用服务器
	叙简科技
	iCOOPER-MACS/SP1
	套
	1

	5
	SBC系统软件单元
	叙简科技
	iCOOPER-MACS/SP1
	台
	1

	6
	语音融合调度模块
	叙简科技
	sc_dcl_v1.0
	套
	1

	7
	视频融合调度
	叙简科技
	iCOOPER-MRSS/256-VS2
	套
	1

	8
	录音录像服务
	叙简科技
	iCOOPER-RECS/RS
	套
	1

	9
	智能单兵软件
	叙简科技
	sc_app_v1.0
	项
	1

	3.4 应急演练管理系统-数字化战评
	
	

	1
	编辑器
	神州安信
	数字化战训软件
	项
	1

	2
	三维课件生成及自主播放、交互授课功能
	神州安信
	数字化战训软件
	项
	1

	3
	三维辅助操作功能
	神州安信
	数字化战训软件
	项
	1

	4
	三维课件传输功能
	神州安信
	数字化战训软件
	项
	1

	5
	三维灾情现场模拟快速搭建
	神州安信
	数字化战评软件
	项
	1

	6
	典型三维仿真训练场景库
	神州安信
	数字化战训软件
	项
	1

	7
	消防单/多人推演、演练
	神州安信
	数字化战训软件
	项
	1

	8
	导调角色端
	神州安信
	数字化战训软件
	项
	1

	9
	指挥角色端
	神州安信
	数字化战训软件
	项
	1

	10
	执行角色端
	神州安信
	数字化战训软件
	项
	1

	11
	训练记录保存管理及可视化动态复盘
	神州安信
	数字化战训软件
	项
	1

	12
	真实执勤力量资源创建及维护功能
	神州安信
	数字化战训软件
	项
	1

	3.5 南港消防大队数据展示系统-硬件设备
	
	

	1
	4K液晶监视器
	大华
	DH-LM98-S400
	台
	1

	2
	工作站
	联想
	天逸510pro
	台
	1

	3.6 水下智能搜救系统
	
	

	1
	水下救援机器人
	深之蓝
	江豚Ⅳ-C
	套
	3

	2
	水面甲板单元
	深之蓝
	DR3三屏幕水面甲板单元
	套
	3

	3
	缆及缆轴
	深之蓝
	WHE200-12
	套
	3

	4
	Lock latch布放吊索
	深之蓝
	LLA02-A
	套
	3

	5
	超短基线水声定位
	深之蓝
	X010+X150
	套
	3

	6
	声呐系统
	深之蓝
	S720ik
	套
	3

	7
	机械手
	深之蓝
	WH1203
	套
	3

	8
	交流发电机
	嘉陵
	JHD11000ETS
	套
	3

	四、自然灾害综合风险监测预警平台
	
	

	4.1 防汛防潮系统-地道积水监测监控（华电地道-市电）
	
	

	1
	电子水尺
	科皓
	KH.SC
	套
	2

	2
	遥测终端机
	科皓
	WTU-300
	台
	2

	3
	网络高清球机
	大华
	DH-SD-6A9430UA-HNI-H
	台
	2

	4
	网络硬盘录像机
	大华
	DH-NVR4104HS-4KS2/H
	台
	2

	5
	硬盘
	大华
	ST1000VM002
	块
	2

	6
	继电器
	和泉
	RJ1S·CL·D12
	个
	2

	7
	4G路由器
	科皓
	KH.ROUT-4G
	台
	2

	8
	交流防雷器
	天盾
	M40B
	个
	2

	9
	开关电源
	明纬
	LRS-100-15
	个
	2

	10
	空气开关
	正泰
	NBE7
	个
	2


	11
	五孔插座
	正泰
	AC30-10530
	个
	2

	12
	防雷接地
	科皓
	现场服务
	项
	2

	13
	电子提示屏
	中亚胜
	P4
	块
	2

	14
	声光报警器
	豫濮
	YB-5P
	个
	2

	15
	音柱
	菱声
	MY-LS814
	个
	2

	16
	雨量计
	科皓
	KH.JD05
	套
	2

	4.2 防汛防潮系统-地道积水监测监控（创业路地道-太阳能）
	
	

	1
	电子水尺
	科皓
	KH.SC
	套
	2

	2
	遥测终端机
	科皓
	WTU-300
	台
	2

	3
	网络高清球机
	大华
	DH-SD-6C3432XB-HNR-Q
	台
	2

	4
	继电器
	和泉
	RJ1S·CL·D12
	个
	2

	5
	4G路由器
	科皓
	KH.ROUT-4G
	台
	2

	6
	128G内存卡
	大华
	DH-TF-S100/128GB
	个
	2

	7
	信号避雷器
	科皓
	定制
	个
	2

	8
	太阳能板100W
	阳光家园
	HNT-100W
	块
	8

	9
	太阳能充电控制器
	阳光家园
	SCP2012
	个
	2

	10
	锂电池
	阳光家园
	HNT-WJ-LF100
	台
	4

	12
	防雷接地
	科皓
	现场服务
	项
	2

	13
	雨量计
	科皓
	KH.JD05
	套
	2

	14
	锂电池控制器
	阳光家园
	ADF-C20
	台
	2

	15
	电池箱
	深之蓝
	定制
	个
	2

	4.3 防汛防潮系统-道路积水监测监控（创新路-海滨高速下方-太阳能）
	
	

	1
	电子水尺
	科皓
	KH.SC
	套
	2

	2
	遥测终端机
	科皓
	WTU-300
	台
	2

	3
	网络高清球机
	大华
	DH-SD-6C3432XB-HNR-Q
	台
	2

	4
	继电器
	和泉
	RJ1S·CL·D12
	个
	2

	5
	4G路由器
	科皓
	KH.ROUT-4G
	台
	2

	6
	128G内存卡
	大华
	DH-TF-S100/128GB
	个
	2

	7
	信号避雷器
	科皓
	定制
	个
	2

	8
	太阳能板100W
	阳光家园
	HNT-100W
	块
	8

	9
	太阳能充电控制器
	阳光家园
	SCP2012
	个
	2

	10
	锂电池
	阳光家园
	HNT-WJ-LF100
	台
	4

	12
	雨量计
	科皓
	KH.JD05
	套
	2

	13
	锂电池控制器
	阳光家园
	ADF-C20
	台
	2

	14
	电池箱
	深之蓝
	定制
	个
	2

	4.4 防汛防潮系统-河道水位（海防路中路卡口、南港六街河道-市电）
	
	

	1
	气泡式水位计
	科皓
	KH.WQX-1
	套
	2

	2
	遥测终端机
	科皓
	WTU-300
	台
	2

	3
	网络高清球机
	大华
	DH-SD-6A9430UA-HNI-H
	台
	2

	4
	网络硬盘录像机
	大华
	DH-NVR4104HS-4KS2/H
	台
	2

	5
	硬盘
	大华
	ST1000VM002
	块
	2

	6
	继电器
	和泉
	RJ1S·CL·D12
	个
	2

	7
	4G路由器
	科皓
	KH.ROUT-4G
	台
	2

	8
	128G内存卡
	大华
	DH-TF-S100/128GB
	个
	2

	9
	交流防雷器
	天盾
	M40B
	个
	2

	10
	开关电源
	明纬
	LRS-100-15
	个
	2

	11
	空气开关
	正泰
	NBE7
	个
	2

	12
	五孔插座
	正泰
	AC30-10530
	个
	2

	14
	雨量计
	科皓
	KH.JD05
	套
	2

	4.5 防汛防潮系统-14号排海口视频监控（南北两侧-市电）
	
	

	1
	网络高清球机
	大华
	DH-SD-6A9430UA-HNI-H
	台
	2

	2
	网络硬盘录像机
	大华
	DH-NVR4104HS-4KS2/H
	台
	2

	3
	硬盘
	大华
	ST1000VM002
	块
	2

	4
	4G路由器
	科皓
	KH.ROUT-4G
	个
	2

	5
	继电器
	和泉
	RJ1S·CL·D12
	个
	2

	6
	交流防雷器
	天盾
	M40B
	个
	2

	7
	开关电源
	明纬
	LRS-100-15
	个
	2

	8
	空气开关
	正泰
	NBE7
	个
	2

	9
	五孔插座
	正泰
	AC30-10530
	个
	2

	4.6 防汛防潮系统-道路积水监测监控（纺一路与轻六街交口-太阳能）
	
	

	1
	气泡式水位计
	科皓
	KH.WQX-1
	套
	1

	2
	电子水尺
	科皓
	KH.SC
	套
	1

	3
	遥测终端机
	科皓
	WTU-300
	台
	1

	4
	网络高清球机
	大华
	DH-SD-6C3432XB-HNR-Q
	台
	1

	5
	继电器
	和泉
	RJ1S·CL·D12
	个
	1

	6
	4G路由器
	科皓
	KH.ROUT-4G
	台
	1

	7
	128G内存卡
	大华
	DH-TF-S100/128GB
	个
	1

	8
	信号避雷器
	科皓
	定制
	个
	1

	9
	太阳能板100W
	阳光家园
	HNT-100W
	块
	4

	10
	太阳能充电控制器
	阳光家园
	SCP2012
	个
	1

	11
	锂电池
	阳光家园
	HNT-WJ-LF100
	台
	2

	13
	雨量计
	科皓
	KH.JD05
	套
	1

	14
	锂电池控制器
	阳光家园
	ADF-C20
	台
	1

	15
	电池箱
	深之蓝
	定制
	个
	1

	4.7 防汛防潮系统-河道水位监测监控（轻十路与中央大道交口-太阳能）
	
	

	1
	气泡式水位计
	科皓
	KH.WQX-1
	套
	1

	2
	电子水尺
	科皓
	KH.SC
	套
	1

	3
	遥测终端机
	科皓
	WTU-300
	台
	1

	4
	网络高清球机
	大华
	DH-SD-6C3432XB-HNR-Q
	台
	1

	5
	继电器
	和泉
	RJ1S·CL·D12
	个
	1

	6
	4G路由器
	科皓
	KH.ROUT-4G
	台
	1

	7
	128G内存卡
	大华
	DH-TF-S100/128GB
	个
	1

	8
	信号避雷器
	科皓
	定制
	个
	1

	9
	太阳能板100W
	阳光家园
	HNT-100W
	块
	4

	10
	太阳能充电控制器
	阳光家园
	SCP2012
	个
	1

	11
	锂电池
	阳光家园
	HNT-WJ-LF100
	台
	1

	13
	雨量计
	科皓
	KH.JD05
	套
	1

	14
	锂电池控制器
	阳光家园
	ADF-C20
	台
	1

	15
	电池箱
	深之蓝
	定制
	个
	1

	4.8 防汛防潮系统-防波堤监控（红旗路与南港十四街往东方向两处-太阳能）
	
	

	1
	电子水尺
	科皓
	KH.SC
	套
	2

	2
	遥测终端机
	科皓
	WTU-300
	台
	2

	3
	网络高清球机
	大华
	DH-SD-6C3432XB-HNR-Q
	台
	2


	4
	继电器
	和泉
	RJ1S·CL·D12
	个
	2

	5
	4G路由器
	科皓
	KH.ROUT-4G
	台
	2

	6
	128G内存卡
	大华
	DH-TF-S100/128GB
	个
	2

	7
	信号避雷器
	科皓
	定制
	个
	2

	8
	太阳能板100W
	阳光家园
	HNT-100W
	块
	8

	9
	太阳能充电控制器
	阳光家园
	SCP2012
	个
	2

	10
	锂电池
	阳光家园
	HNT-WJ-LF100
	台
	4

	12
	雨量计
	科皓
	KH.JD05
	套
	2

	13
	锂电池控制器
	阳光家园
	ADF-C20
	台
	2

	14
	电池箱
	深之蓝
	定制
	个
	2

	五、智慧应急大脑平台
	
	

	5.1 工具平台购置-GIS平台升级-应急管理时空数据规整与建库
	
	

	1
	图形处理工作站
	戴尔
	T5820
	台
	1

	六\视频智能分析平台
	
	

	6.1 视频分析算力资源
	
	

	1
	引擎服务器
	华为
	Atlas 800 (Model 3010)
	台
	4

	2
	事件服务器
	华为
	Atlas 800 (Model 3010)
	台
	2

	6.2 AI算法
	
	

	1
	接打电话行为识别算法
	大华
	大华视图智能引擎软件V2.4
	种
	1

	2
	安全帽/工服佩戴标识算法
	大华
	大华视图智能引擎软件V2.4
	种
	1

	3
	离岗、睡岗布控算法
	大华
	大华视图智能引擎软件V2.4
	种
	1

	4
	烟雾、火焰识别算法
	大华
	大华视图智能引擎软件V2.4
	种
	1

	6.3 AI中台
	
	

	1
	模型仓库
	大华
	大华视图智能引擎软件V2.4
	项
	1

	2
	服务运维管理
	大华
	大华视图智能引擎软件V2.4
	项
	1

	6.4 视频管理平台
	
	

	1
	视频处理
	大华
	大华视图智能引擎软件V2.4
	项
	1

	2
	算子服务
	大华
	大华视图智能引擎软件V2.4
	项
	1

	3
	数据服务
	大华
	大华视图智能引擎软件V2.4
	项
	1

	七、封闭园区管理平台升级
	
	

	7.1 封闭园区管理硬件升级-门禁卡口UPS电池更换
	
	

	1
	蓄电池
	科士达
	6-FM-150 /12V150AH
	只
	328

	2
	蓄电池
	科士达
	6-FM-65 /12V65AH
	个
	64

	3
	40K电池连线
	科士达
	国标定制
	台
	6

	4
	80K电池连线
	科士达
	国标定制
	台
	2

	5
	20K电池连线
	科士达
	国标定制
	台
	2

	6
	滤波电容
	科士达
	国标
	个
	40

	7
	滤波电容
	科士达
	国标
	个
	40

	7.2 封闭园区管理硬件升级-门禁卡口户外设备更换
	
	

	1
	车道雾灯
	百胜智能
	WD-1S
	个
	56

	2
	车道信息屏带防护罩
	百邦智能
	BS-12
	个
	74

	3
	户外大屏升级（更换模组）
	浙江大华
	DH-PHGOA10-SH
	套
	2

	4
	广场高杆摄像机升级
	浙江大华
	DH-SD-6C3432-HNY-XB-A
	个
	30

	5
	人脸抓拍摄像机
	浙江大华
	DH-IPC-HFW5443F1-ZYL-PV
	个
	12

	6
	自动栏杆机（3m）
	三友信
	NFH-DL-NS
	个
	11

	7
	自动栏杆机（3.5m）
	三友信
	NFH-DL-NS
	个
	4

	8
	滨海北增加户外大屏（新建1套）
	浙江大华
	DH-PHGOA10-SH
	套
	1

	9
	人脸识别服务器
	浙江大华
	DH-IVSS708-S1
	台
	1

	10
	8TB硬盘
	希捷
	ST8000NM017B
	块
	1

	7.3 封闭园区管理硬件升级-封闭门禁视频存储模块子系统
	
	

	1
	云储存-元数据服务器
	浙江大华
	DH-CSS9100IA-LV
	台
	2

	2
	数据存储节点
	浙江大华
	DH-CSS7336S-VR
	台
	14

	3
	8TB硬盘
	希捷
	ST8000NM017B
	块
	505

	4
	存储接入交换机
	锐捷
	RG-S2910V2-48GT4SFP-L
	台
	2

	5
	安防路由交换机（汇聚并发1500路）
	锐捷
	S7808C
	台
	1

	6
	万兆光模块
	锐捷
	XG-SFP-LR10-SM1330-BIDI
	个
	1

	7
	万兆光模块
	锐捷
	XG-SFP-LR10-SM1270-BIDI
	个
	0

	8
	千兆光模块
	锐捷
	GE-LX-SM1310
	个
	44

	7.4 封闭园区管理硬件升级-数据存储系统-NAS存储子系统
	
	

	1
	NAS存储系统（包含NAS存储网关、存储控制单元、硬盘）
	宏杉
	网关NS2300+存储MS2500G2-24A
	套
	1

	2
	互联交换机
	锐捷
	RG-S6120-48XS8CQ
	台
	2

	7.5封闭园区管理硬件升级-数据存储系统-SAN存储子系统
	
	

	1
	SAN存储控制器单元
	宏杉
	MS3000G2
	套
	1

	2
	光纤交换机
	浪潮
	FS8500
	台
	2

	7.6封闭园区管理硬件升级-数据存储系统-服务器小集群
	
	

	1
	计算存储节点（20个）
	宏杉
	MCloud3012
	台
	1

	2
	万兆交换机
	锐捷
	RG-S6120-20XS4VS2QXS-L
	台
	2

	3
	千兆交换机
	锐捷
	RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L
	台
	2

	4
	24光口万兆板卡（2块）
	锐捷
	适配锐捷RG-S8607E
	块
	2

	5
	超融合P2V服务器
	宏杉
	无中断迁移原有业务
	项
	1

	7.7人员通行管理系统-人员通行设备
	
	

	1
	智能摆闸（单机芯）（14个）
	浙江大华
	DH-ASGB510K-L
	台
	14

	2
	人脸识别（8个）
	浙江大华
	DH-ASI9213K
	台
	8

	3
	智能操作终端（1个）
	浙江大华
	DH-ICC-Common-Attendance
	套
	1

	4
	定制化API对接（1个）
	浙江大华
	定制
	台
	1

	5
	400万红外定焦枪型网络摄像机
	浙江大华
	DH-IPC-HFW3433DM-I1
	个
	14

	6
	支架
	浙江大华
	DH-PFB120WS
	个
	14

	7
	接入交换机
	锐捷
	RG-S2900-8GT2SFP-P-L
	个
	14

	8
	千兆光模块
	锐捷
	GE-LX-SM1310
	个
	14

	9
	门禁扩展模块
	大华
	DH-ASF9K-SQ
	个
	8

	7.8周界围网视频监控
	
	

	1
	高清红外夜视摄像头（8个）
	浙江大华
	DH-SD-6C3425-HNY-XA-A
	个
	8

	2
	光纤收发器（8对）
	锐捷
	RG-FC11-20A+RG-FC11-20B
	对
	8

	3
	球机壁装支架（8个）
	浙江大华
	DH-PFB303W
	个
	8

	八、基础设施平台升级
	
	

	8.1 超融合数据扩容
	
	

	1
	计算存储融合节点
	华为
	HiCampus Cube
	台
	3

	2
	计算节点
	华为
	HiCampus Cube
	台
	3

	3
	数据中心交换节点
	华为
	6857-48S6CQ-EI
	台
	2

	8.2 危化品企业视频存储子系统
	
	

	1
	元数据服务器
	浙江大华
	DH-CSS9064IA-LI
	个
	2

	2
	云存储节点
	浙江大华
	DH-CSS7336S-IR
	个
	3

	3
	8TB硬盘
	希捷
	ST8000NM017B
	块
	108

	4
	存储接入交换机
	锐捷
	RG-S2910-48GT4XS-L
	台
	1

	5
	安防路由交换机（汇聚并发500路）
	锐捷
	S7805C
	台
	1

	6
	万兆光模块
	锐捷
	XG-SFP-LR10-SM1330-BIDI
	台
	1

	7
	万兆光模块
	锐捷
	XG-SFP-LR10-SM1270-BIDI
	台
	0

	8
	千兆模块
	锐捷
	GE-LX-SM1310
	个
	24

	8.3 交通电子卡口存储子系统
	
	


	1
	视频存储节点
	浙江大华
	DH-EVS5136S
	个
	1

	2
	8TB硬盘
	希捷
	ST8000NM017B
	块
	36

	3
	存储交换机
	锐捷
	RG-S2910-48GT4XS-L
	台
	1

	8.4 数据异地备份系统
	
	

	1
	分布式存储
	华为
	DPA3210
	台
	1 

	8.5 日志审计
	
	

	1
	日志审计
	锐捷
	RG-BDS
	台
	1 


	（二）软件部分
	
	

	一、南港安全生产应用平台
	
	

	1 安全基础管理系统
	
	

	1.1 建设项目“三同时”管理
	
	

	1
	建设项目安全条件审查
	建设项目安全条件审查包括如下材料线上提报、审核、查阅并具备线上审核反馈功能，实现审批全流程、痕迹化管理：
（1）建设项目安全条件审查申请书及文件；
（2）建设项目安全条件论证报告；
（3）建设项目安全评价报告；
（4）建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件（复制件）；
（5）工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书（复制件）。
	项
	1

	2
	建设项目安全设施设计审查
	建设项目安全设施设计审查包括如下材料线上提报、审核、查阅并具备线上审核反馈功能，实现审批全流程、痕迹化管理：
（1）建设项目安全设施设计审查申请书及文件；
（2）设计单位的设计资质证明文件（复制件）；
（3）建设项目安全设施设计专篇。
	项
	1

	3
	建设项目试生产（使用）
	建设项目试生产（使用）包括如下材料线上提报、审核、查阅并具备线上审核反馈功能，实现审批全流程、痕迹化管理：
（1）试生产（使用）方案备案表；
（2）试生产（使用）方案；
（3）设计、施工、监理单位对试生产（使用）方案以及是否具备试生产（使用）条件的意见；
（4）专家对试生产（使用）方案的审查意见；
（5）安全设施设计重大变更情况的报告；
（6）施工过程中安全设施设计落实情况的报告；
（7）组织设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况，以及整改措施的落实情况报告；
（8）建设项目施工、监理单位资质证书（复制件）；
（9）建设项目质量监督手续（复制件）；
（10）主要负责人、安全生产管理人员、注册安全工程师资格证书（复制件），以及特种作业人员名单；
（11）从业人员安全教育、培训合格的证明材料；
（12）劳动防护用品配备情况说明；
（13）安全生产责任制文件，安全生产规章制度清单、岗位操作安全规程清单；
（14）设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件（复制件）。
	项
	1

	4
	建设项目安全设施竣工验收
	建设项目安全设施竣工验收包括如下材料线上提报、审核、查阅并具备线上审核反馈功能，实现审批全流程、痕迹化管理：
（1）建设项目安全设施竣工验收申请书及文件；
（2）建设项目安全设施施工、监理情况报告；
（3）建设项目安全验收评价报告；
（4）试生产（使用）期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况报告；
（5）为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料（复制件）；
（6）危险化学品事故应急预案备案登记表（复制件）；
（7）构成危险化学品重大危险源的，还应当提交危险化学品重大危险源备案证明文件（复制件）。
	项
	1

	1.2 安全生产许可证管理
	
	

	1
	申请材料提报
	实现以下申请材料的线上提报功能：
（1）申请安全生产许可证的文件及申请书；
（2）安全生产责任制文件，安全生产规章制度、岗位操作安全规程清单；
（3）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员的文件复制件；
（4）主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全资格证或者特种作业操作证复制件；
（5）与安全生产有关的费用提取和使用情况报告，新建企业提交有关安全生产费用提取和使用规定的文件；
（6）为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；
（7）危险化学品事故应急救援预案的备案证明文件；
（8）危险化学品登记证复制件；
（9）工商营业执照副本或者工商核准文件复制件；
（10）具备资质的中介机构出具的安全评价报告；
（11）新建企业的竣工验收意见书复制件；
（12）应急救援组织或者应急救援人员，以及应急救援器材、设备设施清单。
	项
	1

	2
	申请材料审核
	实现以下申请材料的线上审核功能，并能在线上进行反馈：
（1）申请安全生产许可证的文件及申请书；
（2）安全生产责任制文件，安全生产规章制度、岗位操作安全规程清单；
（3）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员的文件复制件；
（4）主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全资格证或者特种作业操作证复制件；
（5）与安全生产有关的费用提取和使用情况报告，新建企业提交有关安全生产费用提取和使用规定的文件；
（6）为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；
（7）危险化学品事故应急救援预案的备案证明文件；
（8）危险化学品登记证复制件；
（9）工商营业执照副本或者工商核准文件复制件；
（10）具备资质的中介机构出具的安全评价报告；
（11）新建企业的竣工验收意见书复制件；
（12）应急救援组织或者应急救援人员，以及应急救援器材、设备设施清单。
	项
	1

	3
	申请材料查阅
	实现以下申请材料的线上查阅功能：
（1）申请安全生产许可证的文件及申请书；
（2）安全生产责任制文件，安全生产规章制度、岗位操作安全规程清单；
（3）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员的文件复制件；
（4）主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全资格证或者特种作业操作证复制件；
（5）与安全生产有关的费用提取和使用情况报告，新建企业提交有关安全生产费用提取和使用规定的文件；
（6）为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；
（7）危险化学品事故应急救援预案的备案证明文件；
（8）危险化学品登记证复制件；
（9）工商营业执照副本或者工商核准文件复制件；
（10）具备资质的中介机构出具的安全评价报告；
（11）新建企业的竣工验收意见书复制件；
（12）应急救援组织或者应急救援人员，以及应急救援器材、设备设施清单。
	项
	1

	4
	许可证颁发
	实现安全生产许可证颁发管理，实施机关应当分别在安全生产许可证正、副本上载明编号、企业名称、主要负责人、注册地址、经济类型、许可范围、有效期、发证机关、发证日期等内容。
	项
	1

	5
	许可证延期
	实现安全生产许可证延期申请管理，安全生产许可证有效期为3年，企业安全生产许可证有效期届满后继续生产危险化学品的，应当在安全生产许可证有效期届满前3个月提出延期申请，并提交延期申请书。
	项
	1

	6
	许可证变更
	实现安全生产许可证变更管理，对于已取得安全生产许可证的企业，当出现企业信息变更时需要提出变更申请。
	项
	1

	7
	许可证注销
	实现安全生产许注销管理，对于已取得安全生产许可证的企业，企业不再从事危化品经营时需要提出注销申请。
	项
	1

	1.3 综合统计分析
	
	

	1
	建设项目按照类别统计分析
	支持建设项目按照项目类别进行统计分析和可视化展示，可选择可视化展示图表类型，包括折线图、柱状图和饼状图等。
	项
	1

	2
	建设项目按照“三同时”阶段统计分析
	支持建设项目按照“三同时”阶段进行统计分析和可视化展示，可选择可视化展示图表类型，包括折线图、柱状图和饼状图等。
	项
	1

	3
	建设项目按照许可证类型统计分析
	支持建设项目按照许可证类型进行统计分析和可视化展示，可选择可视化展示图表类型，包括折线图、柱状图和饼状图等。
	项
	1

	2 装置开停车和大检修管理系统
	
	

	2.1 开停车备案管理
	
	

	1
	基础信息管理
	实现南港工业区内企业开停车设备设施基础信息综合管理，包括装置设施名称、所属企业、位置、启用日期、责任人等基础信息的维护管理。
	项
	1

	2
	开停车方案管理
	实现南港工业区内企业装置设施（含重大危险源）开停车方案在线编制，提供通用方案模板，可根据时间需求进行修改，支持一键提交备案功能。
	项
	1

	3
	备案信息查询
	实现南港工业区内企业装置设施（含重大危险源）开停车备案信息综合查询功能，支持关键词模糊查询。
	项
	1

	2.2 大检修备案管理
	
	

	1
	基础信息管理
	实现南港工业区内企业大检修设备设施基础信息综合管理，包括装置设施名称、所属企业、位置、启用日期、责任人等基础信息的维护管理。
	项
	1

	2
	大检修方案管理
	实现南港工业区内企业装置设施（含重大危险源）大检修方案在线编制，提供通用方案模板，可根据时间需求进行修改，支持一键提交备案功能。
	项
	1

	3
	备案信息查询
	实现南港工业区内企业装置设施（含重大危险源）大检修备案信息综合查询功能，支持关键词模糊查询。
	项
	1

	2.3 综合统计分析
	
	

	1
	开停车统计分析
	实现南港工业区内企业装置设施（含重大危险源）开停车综合统计分析，支持按照企业、设备设施类型、时间等不同维度的统计分析。
	项
	1

	2
	大检修统计分析
	实现南港工业区内企业装置设施（含重大危险源）大检修综合统计分析，支持按照企业、设备设施类型、时间等不同维度的统计分析。
	项
	1

	3
	统计分析可视化展示
	实现开停车统计分析和大检修统计分析的可视化展示，可选择可视化展示图表类型，包括折线图、柱状图和饼状图等。
	项
	1

	4
	高级检索查询
	综合统计分析支持高级检索功能，可以根据企业、设备设施、时间、责任人等条件进行高级检索，支持模糊查询功能。
	项
	1

	3 双重预防机制管理系统
	
	

	3.1 企业双重预防机制信息平台对接
	
	

	1
	企业基础数据对接
	针对园区企业已有信息化系统的情况，开发企业基础数据接口，分别与园区的企业进行基础数据对接，具体数据包括企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本数据，实现园区内各个企业的基础数据的统一查询展示。
	项
	1

	2
	企业安全风险分级管控清单数据对接
	针对园区企业已有信息化系统的情况，开发企业安全风险分级管控清单接口，分别与园区的企业进行安全风险分级管控清单对接,具体数据为企业进行安全风险辨识过程中整理出的安全风险分级管控清单数据，实现园区内各个企业的风险清单数据的统一查询展示。
	项
	1

	3
	企业隐患排查记录数据对接
	针对园区企业已有信息化系统的情况，开发企业隐患排查记录数据接口，分别与园区的企业进行隐患排查记录数据对接,具体数据为企业安全隐患排查记录数据，实现园区内各个企业隐患排查记录数据的统一查询展示。
	项
	1

	4
	企业隐患治理清单数据对接
	针对园区企业已有信息化系统的情况，开发企业隐患治理清单数据接口，分别与园区的企业进行隐患治理清单数据对接,对接企业隐患排查治理过程中产生的隐患治理清单数据，实现企业隐患治理清单数据的统一查询展示。
	项
	1

	3.2 隐患整改情况督办提醒
	
	

	1
	重大隐患线上督办
	实现重大隐患线上一键督办，支持线上下发督办通知书、通过短信向有关人员发送提醒警示信息等功能，实现隐患闭环处置管理。
	项
	1

	2
	整改临期提醒
	实现隐患整改临期提醒，支持通过短信向有关人员发送提醒警示信息等功能，实现隐患闭环处置管理。
	项
	1

	3
	一般隐患超期警示
	实现一般隐患超期警示，支持通过短信向有关人员发送提醒警示信息等功能，实现隐患闭环处置管理。
	项
	1

	3.3 综合统计分析
	
	

	1
	隐患类型统计分析
	实现南港工业区内不同行业、不同关键装置隐患多维度统计分析和可视化展示。
	项
	1

	2
	隐患分布情况统计分析
	实现南港工业区内企业隐患分布情况的多维度统计分析和可视化展示。
	项
	1

	3
	隐患整改情况统计分析
	实现南港工业区内企业隐患整改情况的多维度统计分析和可视化展示。
	项
	1

	4
	高级检索查询
	综合统计分析支持高级检索功能，可以根据隐患名称、类型、所属企业、时间、责任人等条件进行高级检索，支持模糊查询功能。
	项
	1

	4 重大危险源安全管理系统
	
	

	4.1 重大危险源安全包保责任落实监督
	
	

	1
	重大危险源基本信息维护
	实现重大危险源基本信息维护功能，支持维护重大危险源主要负责人、技术负责人和操作负责人信息等功能。
	项
	1

	2
	重大危险源安全包保公示牌
	实现重大危险源安全包保公示牌自定义生成功能，支持样式和内容在线编辑，内容包括危险化学品名称、重大危险源级别、最大数量、主要负责人信息、技术负责人信息、操作负责人信息、监督举报电话、主要负责人职责和技术负责人职责等。
	项
	1

	3
	安全风险隐患排查记录
	实现重大危险源安全风险隐患排查记录功能，支持历史记录查询功能，支持历史记录批量导出功能。
	项
	1

	4
	重大危险源视频AI预警提醒
	汇聚视频监控画面信息，实现硝酸铵仓库、中控室、重大危险源现场等重点部位的监控视频智能分析，支持实现火灾、烟雾、人员违章（中控室脱岗、睡岗）等进行全方位的识别和预警。
	项
	1

	4.2 综合统计分析
	
	

	1
	重大危险源分布统计分析
	实现南港工业区内企业重大危险源分布综合统计分析，支持以地理分布图的形式展示重大危险源的分布情况，同时支持以统计图表的形式展示重大危险源的分布情况。
	项
	1

	2
	企业重大危险源统计分析
	实现南港工业区内各企业重大危险源综合统计分析，支持按照重大危险源类型、危害等级等不同维度的统计分析。
	项
	1

	3
	重大危险源类型统计分析
	实现南港工业区内企业重大危险源类型统计分析，支持按照企业、危害等级等不同维度的统计分析。
	项
	1

	4
	高级检索查询
	综合统计分析支持高级检索功能，可以根据企业、重大危险源、位置、责任人等条件进行高级检索，支持模糊查询功能。
	项
	1

	5 投产企业承包商管理系统
	
	

	5.1 综合管理
	
	

	1
	企业申报
	实现投产企业承包商信息企业申报功能，申报内容包括单位名称、单位地址、营业执照编号、服务类别、法人代表、企业类型、注册资金、雇员人数、联系人、联系电话、经营范围、近三年业绩等。
	项
	1

	2
	资格备案
	实现承包商企业申报资格备案功能，根据承包商申报的企业资格内容，按照管理流程进行资质备案审核；符合要求的给予通过，不符合要求的提出驳回意见。
	项
	1

	3
	人员管理
	对投产企业承包商人员信息进行建档管理，包括姓名、性别、身份证号、照片、人脸数据、所属企业、岗位等基本信息的管理。
	项
	1

	4
	证件管理
	对投产企业承包商人员证件进行建档管理，实现人员信息与证件信息进行关联，对信息不匹配的情况进行预警。
	项
	1

	5
	承包商档案库
	对通过了资格申报的承包商建立档案进行统一管理，按照承包商的类型建立投产企业承包商档案库，根据承包商每年的表现情况给予定级，优先推荐级别高的企业参加园区的项目建设。
	项
	1

	6
	黑名单管理
	建立投产企业承包商黑名单管理机制，根据南港工业园区对投产企业承包商的评价管理办法，对承包商定期进行评价定级，对定级不达标的承包商将纳入黑名单。
	项
	1

	5.2 综合统计分析
	
	

	1
	承包商分布统计分析
	实现南港工业区内投产企业承包商分布综合统计分析，支持以地理分布图的形式展示承包商的分布情况，同时支持以统计图表的形式展示承包商的分布情况。
	项
	1

	2
	承包商类型统计分析
	实现南港工业区内投产企业承包商类型统计分析，支持按照投产企业、业务类型、信用等级等不同维度的统计分析。
	项
	1

	3
	黑名单承包商统计分析
	实现南港工业区内黑名单承包商类型统计分析，支持按照投产企业、业务类型、信用等级等不同维度的统计分析。
	项
	1

	4
	高级检索查询
	综合统计分析支持高级检索功能，可以根据承包商名称、信用等级、注册资金、服务类别、企业类型、注册资金、雇员人数等条件进行高级检索，支持模糊查询功能。
	项
	1

	6 特殊作业管理系统
	
	

	6.1 企业特殊作业报备
	
	

	1
	吊装作业报备
	实现南港工业区企业开展吊装作业的在线信息报备，包括作业时间、企业、人员、安全措施等，报备完成后，并具备在GIS地图上进行可视化展示能力。
	项
	1

	2
	动火作业报备
	实现南港工业区企业开展动火作业的在线信息报备，包括作业时间、企业、人员、安全措施等，报备完成后，并具备在GIS地图上进行可视化展示能力。
	项
	1

	3
	动土作业报备
	实现南港工业区企业开展动土作业的在线信息报备，包括作业时间、企业、人员、安全措施等，报备完成后，并具备在GIS地图上进行可视化展示能力。
	项
	1

	4
	断路作业报备
	实现南港工业区企业开展断路作业的在线信息报备，包括作业时间、企业、人员、安全措施等，报备完成后，并具备在GIS地图上进行可视化展示能力。
	项
	1

	5
	高处作业报备
	实现南港工业区企业开展高处作业的在线信息报备，包括作业时间、企业、人员、安全措施等，报备完成后，并具备在GIS地图上进行可视化展示能力。
	项
	1

	6
	设备检维修作业报备
	实现南港工业区企业开展设备检维修作业的在线信息报备，包括作业时间、企业、人员、安全措施等，报备完成后，并具备在GIS地图上进行可视化展示能力。
	项
	1

	7
	盲板抽堵作业报备
	实现南港工业区企业开展盲板抽堵作业的在线信息报备，包括作业时间、企业、人员、安全措施等，报备完成后，并具备在GIS地图上进行可视化展示能力。
	项
	1

	8
	受限空间作业报备
	实现南港工业区企业开展受限空间作业的在线信息报备，包括作业时间、企业、人员、安全措施等，报备完成后，并具备在GIS地图上进行可视化展示能力。
	项
	1

	9
	报备信息查询
	实现南港工业区企业特殊作业报备信息的在线查询，支持通过企业名称、作业类型、作业时间等条件的高级检索功能，支持查询信息批量导出。
	项
	1

	6.2 特殊作业统计分析
	
	

	1
	按照企业类型统计分析
	实现南港工业区企业特殊作业按照企业类型统计分析，支持统计数据的图表展示和批量导出。
	项
	1

	2
	按照时间维度统计分析
	实现南港工业区企业特殊作业按照时间统计分析，支持统计数据的图表展示和批量导出。
	项
	1

	3
	按照作业类型统计分析
	实现南港工业区企业特殊作业按照作业类型统计分析，支持统计数据的图表展示和批量导出。
	项
	1

	6.3 特殊作业在线抽查检查
	
	

	1
	在线视频抽查检查
	实现南港工业区企业特殊作业在线视频抽查检查，可实时在线调阅指定企业特殊作业现场情况视频，支持同一页面查看多个现场视频。
	项
	1

	2
	在线传感数据抽查检查
	实现南港工业区企业特殊作业在线传感数据抽查检查，可实时在线调阅指定企业特殊作业现场实时传感数据情况。
	项
	1

	6.4 特殊作业系统数据对接
	
	

	1
	企业特殊作业视频数据对接
	开发数据接口，实现与企业特殊作业系统视频数据的对接，可结合特殊作业报备模块以及GIS地图，实时查看相关作业场所视频监控。
	项
	1

	2
	企业特殊作业传感数据对接
	开发数据接口，实现与企业特殊作业系统传感器数据的对接，可结合特殊作业报备模块以及GIS地图，实时查看相关作业场所气体监测数据。
	项
	1

	7 应急管理科普宣教系统
	
	

	7.1 南港工业区宣教培训可视化
	
	

	1
	企业学习方式综合展示
	综合展示南港工业园区各企业线上、线下和实操等各类课程的培训人数，按照时间和人数维度生成准确的柱状图，能够明确展示各类课程的培训人数、培训频率等。
	项
	1

	2
	人员流动性分析
	企业培训工作应包含园区企业与员工，依据人员基础数据，形成人员资产库，展示园区新进人员与离职人员数量，形成人员数量折线图，并进行实时展示。
	项
	1

	3
	课程评价展示
	培训人员能够对培训方式、培训课程给予准确的评价、评星，同时对安全培训管理系统的评价、评星，各项课程的评价、评星，形成系统满意度调差，实现对园区安全教育培训的闭环管理，展示各课程的评价数据。
	项
	1

	4
	各岗位培训情况
	精细化分各岗位的工作职能，分级分岗分角色，多维度展示教育培训工作情况，各角色人员培训情况分类展示，掌握各级人员培训完成情况。展示各类角色的详细情况与汇总情况，详细情况为该角色人员列表，包含人员名称、性别、学历、年龄、工作年限等；汇总情况包含人员学历比例、年龄比例、工作年限、男女比例等。能够精细搜索到与搜索条件相对应的人员及培训情况。
	项
	1

	5
	园区培训工作统计
	园区范围内人员培训情况汇总，包含总体学习完成率、各企业学习完成率、总体考试通过率、各企业考试通过率、人员持证率、各企业人员持证率、总体年度计划完成率、各企业年度计划完成率。根据完成率、持证率等情况形成企业排名，并滚动显示。
	项
	1

	6
	企业培训详情
	从企业维度出发，展示各企业培训工作开展情况，包含各类型课程人数、学习完成率、考试通过率、持证率、年度计划完成率等。能够精细搜索到与搜索条件相对应的人员及培训情况，包含人员名称、学历、年龄、工作年限、工种信息等。
	项
	1

	7
	课程热搜
	依据用户对系统课程搜索频率，形成实时热门课程词条。展开词条能够展示对应课程的课件，更加直观的体验该课程的培训效果。
	项
	1

	8
	行业看板
	可以自由选择全区、危化企业、工贸企业这三个维度的可视化的展示，具体包含相关数据的整理以及相关专题内容的展示。
	项
	1

	7.2 园区宣教培训管理系统
	
	

	1
	人员基础信息管理
	园区企业可以对企业人员的基本信息进行填报和管理，园区管理部门可以对所有企业培训人员基本信息进行查看。
	项
	1

	2
	企业培训计划管理
	园区企业进行年度、月度培训计划，统计园区整体培训计划上报工作，按照计划显示已完成与未完成的比例，掌握园区整体培训进度。
	项
	1

	3
	人员培训证件管理
	园区企业人员培训获取的资质证件进行上报和管理。
	项
	1

	4
	人员证件提醒管理
	结合人员基础信息以及证件基本信息，对于即将过期或者已过期的证件进行多级预警提醒。
	项
	1

	5
	统计分析
	按照企业、人员、时间、课程类型等多维度进行统计分析
	项
	1

	7.3 中海油培训系统数据对接
	
	

	1
	人员基础数据
	对接中海油培训系统人员基础数据，包含人员基础组织架构、人员基本信息（姓名、年龄、工作年限、专业化程度等内容）、培训考核等情况。
	项
	1

	2
	课程基础数据
	对接中海油培训系统的课程基础数据，包含课程名称、培训方式、培训要求等。可直接查看培训内容。
	项
	1

	3
	人员学时数据统计
	对接中海油培训系统各个企业的人员学时、学时完成情况数据。
	项
	1

	4
	培训计划数据
	对接中海油培训系统的各企业年度、月度培训计划，统计园区整体培训计划，按照计划显示已完成与未完成的比例，掌握整体培训进度。
	项
	1

	8 企业数据接入系统
	
	

	8.1 企业感知数据接入
	
	

	1
	数据接口开发
	1、接入园区内3家新投产企业（液空、长芦、东大）的重大危险源的温度、压力、液位、有毒可燃气体浓度监测数据，相关数据分别在DCS、PLC、SIS、SCADA系统这四套系统，这些系统均为不同厂家，需要逐一协调厂家与系统进行接口对接。
2、为企业设计定制化的数据库表结构，对企业数据进行整合筛选，对相关接口进行定制开发；并根据每家企业危险源情况进行实时场景模型定制化开发。企业报警系统接入接口开发。
	项
	1

	9 有毒可燃气体周界监测系统
	
	

	9.1 软件
	
	

	（1）监测预警可视化展示
	
	

	1）
	监测站可视化
	将园区内有毒可燃气体周界监测站信息在地图上落图展示，因设备故障已关闭的监测站以灰色图标标识，便于管理人员掌握监测站分布情况，单击某监测站点位图标，可查看监测站的详细信息。
	项
	1

	2）
	预警站可视化
	将园区内预警站信息在地图上落图展示，因设备故障已关闭的预警站以灰色图标标识，预警生效中的站点以不同颜色图标标识，便于管理人员掌握预警站分布情况，单击某预警站点位图标，可查看预警站的详细信息。
	项
	1

	3）
	风险点可视化
	将园区内有毒可燃气体泄漏风险点信息在地图上落图展示，便于管理人员掌握风险点分布情况，单击某风险点图标，可查看风险点详细信息，包括风险点名称、位置、所属企业、企业责任人、责任人联系方式等信息。
	项
	1

	4）
	视频监控可视化
	将园区内有毒可燃气体泄漏风险点、监测站和预警站周边视频监控信息在地图上落图展示，便于管理人员掌握有毒可燃气体视频监控分布情况，单击某视频监控图标，弹窗播放实时视频画面。
	项
	1

	5）
	有毒可燃气体泄漏报警事件可视化
	当系统产生报警时，将报警信息在地图上落图，并通过图标闪烁提醒值班人员，根据报警的级别，使用不同颜色的图标标识。单击报警图标，可查看报警详情及对报警处置。
	项
	1

	6）
	监测站管理
	该模块实现有毒可燃气体浓度监测站信息的新增、修改、删除和查询管理功能，包括监测站名称、位置、经纬度、气体因子、责任人、责任人联系方式、设备状态等信息，同时，设备发生故障时，可以手动关闭监测站，系统自动屏蔽监测数据。
	项
	1

	7）
	风险点管理
	该模块实现南港园区内有毒可燃气体泄漏风险点新增、修改、删除和查询管理功能，主要为气体传输管道和存储装置的门阀、转接头等易发生泄漏位置，包括风险点名称、位置、经纬度、所属企业、企业责任人、责任人联系方式等信息。
	项
	1

	8）
	视频监控管理
	该模块实现南港园区内有毒可燃气体泄漏风险点、监测站和预警站周边视频监控信息的新增、修改、删除和查询管理功能，同时也可设置关联的有毒可燃气体浓度监测站，在监测站发生浓度报警时，为视频联动提供支撑。
	项
	1

	9）
	报警阈值设置
	该模块实现南港园区内各有毒可燃气体浓度监测站的气体因子浓度报警级别和阈值管理，分类分级设置监测站不同气体因子浓度报警级别和阈值，为动态报警提供数据支撑。
	项
	1

	10）
	报警提醒推送规则管理
	该模块实现南港园区内各有毒可燃气体浓度监测站发生报警时，报警提醒推送规则信息的新增、修改、删除和查询管理，可设置向企业、园区应急局推送提醒的人员列表和推送方式，包括移动端(APP或小程序)、短信等。
	项
	1

	11）
	报警因子管理
	该模块实现南港园区内的有毒可燃气体因子信息的新增、修改、删除和查询管理功能，包括光气、氯气、氯化氢、氨气等。
	项
	1

	12）
	预警发布规则管理
	该模块实现南港园区内的预警站发布规则信息的新增、修改、删除和查询管理功能，包括声音播报、图文播报的内容及启动的设置，可分气体因子和级别设置预警站发布规则。
	项
	1

	13）
	实时监测
	实现汇总各监测站实时监测数据，每条数据记录监测数值、监测数据与报警阈值的差值、监测的时间、监测站信息，系统存储数据，作为预警趋势分析的参数和关联报警的预警因子，能够对监测站的历史数据查询。
	项
	1

	14）
	动态报警
	接入各监测站实时监测数据，根据设置的报警阈值，当接入的监测数据超过预设的报警阈值时，自动生成报警记录，系统将按照设置的报警级别自动报警，报警信息按照预设的推送规则，通过移动端、短信和系统提醒等方式告知对应的企业和应急管理局人员，以便各类人员在接到报警信息后能够第一时间进行信息核实和处置，提升报警响应速度。
	项
	1


	15）
	报警视频联动
	当监控监测站数据异常，系统将根据与该监测站关联的视频监控设备，能够通过自动或人工操作控制视频监控设备预置点，对监控设备调整视角至观察监测点周边情况，并发出提醒信息告知值守人员。相关数据展示在GIS地图对应图层中体现。
	项
	1

	16）
	报警现场监测
	监控中心人员对报警不确定的情况下，可联系巡查人员，对报警现场进行监测，通过监测结果再次判断报警真伪；或报警核实确认后，需巡查人员在特定的监测位置进行数据现场监测，通过移动端将监测数据上传至平台，为辅助决策提供现场数据。
	项
	1

	17）
	报警核实
	当系统发生报警后，值班人员可以通过关联的视频远程核实或联系相关人员现场核实，若是误报，则关闭报警；若是真警，则将报警转为事件。
将监测预警数据与气象数据、相邻监测点位监测数据、监测点子站设备状态数据、园区内能够接入的视频监控数据等进行关联，关联方式包括以发生监测异常数据点位所在地理位置为中心，周边预定义范围内的相邻有毒有害气体监测点位、园区内视频摄像头等，通过数据的关联有助于监控中心人员对预警真实性的进行分析。相关数据展示在GIS地图对应图层中体现。
	项
	1

	19）
	事件处置
	管理人员一方面根据报警的有毒可燃气体因子和级别，结合气体的特性和处置工艺，向相关企业和应急管理人员下达处置指令，企业和应急管理人员通过移动端接收指令后，按照指令进行处置；另一方面，按照预设的预警发布规则，选择预警站，一键发布预警信息。
	项
	1

	20）
	风险预警发布
	该模块实现南港园区内发生有毒可燃气体浓度报警时，通过预警站面向社会公众一键发布图文预警信息。园区管理人员选定发布的预警站站点后，系统根据报警信息中的级别和气体因子，按照预设的预警发布规则，自动生成图文播报的发布内容，管理人员也可手动调整内容信息，预警站收到系统下发的指令后，按照指令进行发布风险预警信息，提醒过往的行人、车辆。同时，也可以查看历史预警发布记录及发布详情。
	项
	1

	21）
	事件处置跟踪
	指挥中心一方面通过视频监控，实时监控跟踪现场人员的处置过程，及时掌握现场的情况；另一方面，指挥中心通过查看现场工作人员通过移动端上报的处置进度、结果信息，及时跟踪现场处置进展。
	项
	1

	22）
	事件归档
	指挥中心在现场反馈处置完成，且监测站实时浓度数据已降至正常水平后，结束事件，系统自动将事件的报警信息、报警提醒推送记录、预警发布记录、事件处置的指令和现场反馈等事件处置过程信息归档生成事件档案。
	项
	1

	23）
	气体泄漏趋势分析
	发生报警后，根据报警的气体因子和气体泄漏源，结合相关知识库、风力风向情况，绘制有毒可燃气体危害区域，按照有毒可燃气体浓度与报警阈值间的关系标示出疏散范围和预警范围。
	项
	1

	（2）综合统计分析
	
	

	1）
	报警季节统计
	根据有毒可燃气体泄漏报警数据，按照报警时间所属季节，分季节统计报警数量，并以图、表形式展现，为安全监管决策提供数据支持。
	项
	1

	2）
	报警时间统计
	根据有毒可燃气体泄漏报警数据，按照报警时间所属月份、所属季度、年份维度，分类统计报警数量，并以图、表形式展现，为安全监管决策提供数据支持。
	项
	1

	3）
	报警统计
	根据有毒可燃气体泄漏报警数据，按照报警的气体因子，分月份统计报警次数，并以图、表形式展现，为安全监管决策提供数据支持。
	项
	1

	4）
	近期报警统计
	根据有毒可燃气体泄漏报警数据，按照报警时间，分日期统计最近10天的报警数量，并以图、表形式呈现近期报警趋势，为安全监管决策提供数据支持。
	项
	1

	5）
	报警级别统计
	根据有毒可燃气体泄漏报警数据，按照报警的气体因子、报警级别、所属月份，分类统计报警数量，并以图、表形式展现，为安全监管决策提供数据支持。
	项
	1

	6）
	误报统计
	根据有毒可燃气体泄漏报警数据，按照报警的气体因子、所属季节，统计误报数量，并以图、表形式展现，为安全监管决策提供数据支持。
	项
	1

	7）
	报警准确率统计
	根据有毒可燃气体泄漏报警数据，按照准确、误报维度，统计本季度、年度的报警信息，并以图、表形式展现，为安全监管决策提供数据支持。
	项
	1

	8）
	报警设备统计
	根据有毒可燃气体泄漏报警数据，按照报警设备、报警次数，分类统计报警数量，并以图、表形式展现，为安全监管决策提供数据支持。
	项
	1

	9）
	设备状态统计
	根据有毒可燃气体泄漏报警设备情况，按照正常、故障，分类统计设备状态情况，并以图、表形式展现，为安全监管决策提供数据支持。
	项
	1

	10）
	移动监测统计
	基于移动监测数据，根据监测时间、气体因子，分类统计移动监测情况，并以图、表形式展现，为安全监管决策提供数据支持。
	项
	1

	11）
	知识库
	知识库管理为有毒可燃气体泄漏中处置和决策提供基础技术支撑。如园区内发生有毒可燃气体泄漏需要处置时，首先应该先通过有毒可燃气体选择应急处理处置技术和进行相应的应急指挥决策。决策人员还可以在知识库管理系统中查询有毒可燃气体的特征、处理处置有毒可燃气体的有效技术方法以及人员防护和逃生方法，继而形成合理的处理处置方案，并结合实时气象信息等综合分析后发出正确的人员疏散指令。同时也可以参考历史上发生过的同类事故，吸取经验，并改进处理处置进程。
	项
	1

	二、园区重点车辆智能管控平台
	
	

	1 重点车辆智能管理系统
	
	

	1.1 调度一张表
	
	

	1
	重点车辆实时位置数据接入
	将入园作业的零散型重点车辆的实时定位数据通过jt808协议进行接入，并进行统一管理，实时展示位置信息和车辆基本信息。重点车辆
	项
	1

	2
	重点车辆详情
	点击车辆可查看车辆详情，包括车辆基本信息、预约信息、运单信息、历史轨迹等。车辆基本信息包括车牌号、车辆类型、驾驶员信息、押运员信息，预约信息包括访问企业、访问人、入园时间，运单信息包括货物类型、货物名称、货物数量等，形成一车一档，全方位掌握车辆信息。
	项
	1

	3
	在园重点车辆统计
	通过对接封闭系统数据，可实时统计入园车辆总数、在园车辆总数、访问企业车辆排名统计，点击入园总数、在原车辆总数以及访问企业车辆排名统计数字可查看具体的车辆通行记录，从而可实时掌握整个园区的车流量情况，为整个园区的车辆调度提供支撑。
	项
	1

	4
	重点车辆报警信息
	针对车辆驶离车辆专用车道、超速等产生的报警信息，可在地图上实时落点，点击落点可查看车辆违规报警信息，包括报警类型、报警时间、报警地点、报警描述等，从而可实时掌握整个园区的车辆违章情况。
	项
	1

	5
	入园车辆流量分析
	实现南港工业园区入园注册车辆流量实时分析，在地图上可以展示入园注册车辆的实时数量。
	项
	1

	6
	入园临时车辆分析
	实现南港工业园区入园临时车辆流量实时分析，在地图上可以展示入园临时车辆的实时数量。
	项
	1

	1.2 重点车辆通行管理
	
	

	1
	重点车辆通行记录
	通过对接卡口车辆通行数据，可查看车辆通行信息，包括卡口名称、通行时间、通行照片、放行方式等。
	项
	1

	2
	重点车辆报警管理
	1、报警设置
设置禁行区、禁停区、限速区等电子围栏信息，当车辆进入禁行区、禁停区、限速区时，可产生报警信息。
2、报警记录
根据设置的报警条件，生产对应的报警记录信息。该模块可查看车辆的具体报警信息，园区管理园可对车辆报警信息进行核实，对真实报警的车辆根据园区车辆积分制度进行相应扣分处理。
	项
	1

	3
	智能预警
	实现智能预警信息发布，当车辆发生报警时可通过短信或者微信服务消息将报警信息推送给司机，同时将报警信息推送到调度一张图，运维人员可实时掌握报警信息。
	项
	1

	1.3 重点车辆行驶路径规划
	
	

	1
	危化品车辆行车路线规划
	针对危化品车辆，可对其行车路线进行设置来保证园区安全。
	项
	1

	2
	工程车辆、渣土车辆行车路线规划
	针对工程车辆、渣土车辆，可对其行车路线进行设置来保证园区安全。
	项
	1

	3
	重点车辆位置信息管理
	1、车辆实时定位信息
可查看所有在园车辆的实时位置信息，包括车牌号牌、速度、方向、经纬度、数据上报时间等。
2、车辆历史定位信息
可查看所有车辆的历史位置信息，包括车牌号牌、速度、方向、经纬度、数据上报时间等。
	项
	1

	1.4 园区端（PC端）
	
	

	1
	企业管理
	通过同步已有企业基础信息，企业可对自身企业的信息进行查看。园区管理员可对企业信息进行查看。企业信息包括企业名称、地址、社会信用代码、主要联系人、联系电话、经纬度信息等。
	项
	1

	2
	车辆注册信息审核
	实现南港工业园区企业车队新进车辆注册信息审核功能，车辆注册申请由司机发起，审核内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	3
	车队注册信息审核
	实现南港工业园区企业车队注册信息审核功能，车队注册申请由所属企业发起，审核内容包括车队名称、许可证字、许可证号码、许可证照片、联系人姓名、联系人电话、地址、经济性质、负责人名称、电子邮箱、社会信用统一代码、经营范围、初次发证日期、有效期起始日期、有效期截止日期等。
	项
	1

	4
	人员信息注册审核
	实现南港工业园区企业车队司机个人信息注册审核功能，人员信息注册由司机本人发起，审核内容包括姓名、性别、身份证号码、手机号码、身份证正反面照片、人脸照片、从业人员类型（驾驶员、押运员）、地址、驾驶证照片、驾驶证有效期、押运资格证照片等。
	项
	1

	5
	危化品车辆总量控制
	实现南港工业园区危化品车辆总量实时管控功能，支持设置园区车辆承载总数以及各个企业允许车辆入园数量指标，当达到园区承载总量或者企业车辆指标达到上限时，危化品车辆无法进入园区。
	项
	1

	6
	车辆积分管理
	借鉴国家和天津市有关危化品车辆管理的规定，并结合南港工业区情况，对在区内从事危化品运输的车辆实行积分制管理，每辆车一个周期内（一年）初始分值均为12分，对违反有关规定的车辆实行扣分。
	项
	1

	7
	人员积分管理
	借鉴国家和天津市有关危化品车辆管理的规定，并结合南港工业区情况，对在区内从事危化品运输的驾驶员实行积分制管理，每个驾驶员一个周期内（一年）初始分值均为12分，对违反有关规定的驾驶员实行扣分。
	项
	1

	8
	通行策略配置管理
	根据南港工业园区管理的实际需要，支持按照车牌、车辆排放标准和被访问企业等条件设置车辆通行策略配置管理。
	项
	1

	9
	一园一码管理
	实现南港工业园区一园一码管理功能，通过扫描二维码实现填写司机和车队注册信息，信息提交后进入审核流程。
	项
	1

	10
	其它车辆预约总量控制
	实现南港工业园区其他车辆总量实时管控功能，支持设置园区车辆承载总数和当日企业车辆预约次数总量指标，当达到承载量时无法新进车辆。
	项
	1

	1.5 园区端（微信小程序端）
	
	

	1
	企业管理
	通过同步已有企业基础信息，企业可对自身企业的信息进行查看。园区管理员可对企业信息进行查看。企业信息包括企业名称、地址、社会信用代码、主要联系人、联系电话、经纬度信息等。
	项
	1

	2
	车辆注册信息审核
	实现南港工业园区企业车队新进车辆注册信息审核功能，车辆注册申请由司机发起，审核内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	3
	车队注册信息审核
	实现南港工业园区企业车队注册信息审核功能，车队注册申请由所属企业发起，审核内容包括车队名称、许可证字、许可证号码、许可证照片、联系人姓名、联系人电话、地址、经济性质、负责人名称、电子邮箱、社会信用统一代码、经营范围、初次发证日期、有效期起始日期、有效期截止日期等。
	项
	1

	4
	人员信息注册审核
	实现南港工业园区企业车队司机个人信息注册审核功能，人员信息注册由司机本人发起，审核内容包括姓名、性别、身份证号码、手机号码、身份证正反面照片、人脸照片、从业人员类型（驾驶员、押运员）、地址、驾驶证照片、驾驶证有效期、押运资格证照片等。
	项
	1

	5
	危化品车辆总量控制
	实现南港工业园区危化品车辆总量实时管控功能，支持设置园区车辆承载总数，当达到承载量时无法新进车辆。园区给每家企业设定在园车辆最大数。当前预约访问某企业的在园区车辆数大于设定的最大值，后续的车辆就不能再进入园区（结合封闭门禁卡口识别），等该企业的在园车辆数小于设定的最大值后，才可将车辆放行。
	项
	1

	6
	车辆积分管理
	借鉴国家和天津市有关危化品车辆管理的规定，并结合南港工业区情况，对在区内从事危化品运输的车辆实行积分制管理，每辆车一个周期内（一年）初始分值均为12分，对违反有关规定的车辆实行扣分。
	项
	1

	7
	人员积分管理
	借鉴国家和天津市有关危化品车辆管理的规定，并结合南港工业区情况，对在区内从事危化品运输的驾驶员实行积分制管理，每个驾驶员一个周期内（一年）初始分值均为12分，对违反有关规定的驾驶员实行扣分。
	项
	1

	8
	通行策略配置管理
	根据南港工业园区管理的实际需要，支持按照车牌、车辆排放标准和被访问企业等条件设置车辆通行策略配置管理。
	项
	1

	9
	一园一码管理
	实现南港工业园区一园一码管理功能，通过扫描二维码实现填写司机和车队注册信息，信息提交后进入审核流程。
	项
	1

	10
	其它车辆预约总量控制
	实现南港工业园区其他车辆总量实时管控功能，支持设置园区车辆承载总数，当达到承载量时无法新进车辆。园区给每家企业分配每日最大预约数，超过预约数后当日不能再预约。
	项
	1

	1.6 园区端（ISO APP端）
	
	

	1
	企业管理
	通过同步已有企业基础信息，企业可对自身企业的信息进行查看。园区管理员可对企业信息进行查看。企业信息包括企业名称、地址、社会信用代码、主要联系人、联系电话、经纬度信息等。
	项
	1

	2
	车辆注册信息审核
	实现南港工业园区企业车队新进车辆注册信息审核功能，车辆注册申请由司机发起，审核内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	3
	车队注册信息审核
	实现南港工业园区企业车队注册信息审核功能，车队注册申请由所属企业发起，审核内容包括车队名称、许可证字、许可证号码、许可证照片、联系人姓名、联系人电话、地址、经济性质、负责人名称、电子邮箱、社会信用统一代码、经营范围、初次发证日期、有效期起始日期、有效期截止日期等。
	项
	1

	4
	人员信息注册审核
	实现南港工业园区企业车队司机个人信息注册审核功能，人员信息注册由司机本人发起，审核内容包括姓名、性别、身份证号码、手机号码、身份证正反面照片、人脸照片、从业人员类型（驾驶员、押运员）、地址、驾驶证照片、驾驶证有效期、押运资格证照片等。
	项
	1

	5
	危化品车辆总量控制
	实现南港工业园区危化品车辆总量实时管控功能，支持设置园区车辆承载总数，当达到承载量时无法新进车辆。园区给每家企业设定在园车辆最大数。当前预约访问某企业的在园区车辆数大于设定的最大值，后续的车辆就不能再进入园区（结合封闭门禁卡口识别），等该企业的在园车辆数小于设定的最大值后，才可将车辆放行。
	项
	1

	6
	车辆积分管理
	借鉴国家和天津市有关危化品车辆管理的规定，并结合南港工业区情况，对在区内从事危化品运输的车辆实行积分制管理，每辆车一个周期内（一年）初始分值均为12分，对违反有关规定的车辆实行扣分。
	项
	1

	7
	人员积分管理
	借鉴国家和天津市有关危化品车辆管理的规定，并结合南港工业区情况，对在区内从事危化品运输的驾驶员实行积分制管理，每个驾驶员一个周期内（一年）初始分值均为12分，对违反有关规定的驾驶员实行扣分。
	项
	1

	8
	通行策略配置管理
	根据南港工业园区管理的实际需要，支持按照车牌、车辆排放标准和被访问企业等条件设置车辆通行策略配置管理。
	项
	1

	9
	一园一码管理
	实现南港工业园区一园一码管理功能，通过扫描二维码实现填写司机和车队注册信息，信息提交后进入审核流程。
	项
	1

	10
	其它车辆预约总量控制
	实现南港工业园区其他车辆总量实时管控功能，支持设置园区车辆承载总数，当达到承载量时无法新进车辆。园区给每家企业分配每日最大预约数，超过预约数后当日不能再预约。
	项
	1

	1.7 园区端（安卓APP端）
	
	

	1
	企业管理
	通过同步已有企业基础信息，企业可对自身企业的信息进行查看。园区管理员可对企业信息进行查看。企业信息包括企业名称、地址、社会信用代码、主要联系人、联系电话、经纬度信息等。
	项
	1

	2
	车辆注册信息审核
	实现南港工业园区企业车队新进车辆注册信息审核功能，车辆注册申请由司机发起，审核内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	3
	车队注册信息审核
	实现南港工业园区企业车队注册信息审核功能，车队注册申请由所属企业发起，审核内容包括车队名称、许可证字、许可证号码、许可证照片、联系人姓名、联系人电话、地址、经济性质、负责人名称、电子邮箱、社会信用统一代码、经营范围、初次发证日期、有效期起始日期、有效期截止日期等。
	项
	1

	4
	人员信息注册审核
	实现南港工业园区企业车队司机个人信息注册审核功能，人员信息注册由司机本人发起，审核内容包括姓名、性别、身份证号码、手机号码、身份证正反面照片、人脸照片、从业人员类型（驾驶员、押运员）、地址、驾驶证照片、驾驶证有效期、押运资格证照片等。
	项
	1

	5
	危化品车辆总量控制
	实现南港工业园区危化品车辆总量实时管控功能，支持设置园区车辆承载总数，当达到承载量时无法新进车辆。园区给每家企业设定在园车辆最大数。当前预约访问某企业的在园区车辆数大于设定的最大值，后续的车辆就不能再进入园区（结合封闭门禁卡口识别），等该企业的在园车辆数小于设定的最大值后，才可将车辆放行。
	项
	1

	6
	车辆积分管理
	借鉴国家和天津市有关危化品车辆管理的规定，并结合南港工业区情况，对在区内从事危化品运输的车辆实行积分制管理，每辆车一个周期内（一年）初始分值均为12分，对违反有关规定的车辆实行扣分。
	项
	1

	7
	人员积分管理
	借鉴国家和天津市有关危化品车辆管理的规定，并结合南港工业区情况，对在区内从事危化品运输的驾驶员实行积分制管理，每个驾驶员一个周期内（一年）初始分值均为12分，对违反有关规定的驾驶员实行扣分。
	项
	1

	8
	通行策略配置管理
	根据南港工业园区管理的实际需要，支持按照车牌、车辆排放标准和被访问企业等条件设置车辆通行策略配置管理。
	项
	1

	9
	一园一码管理
	实现南港工业园区一园一码管理功能，通过扫描二维码实现填写司机和车队注册信息，信息提交后进入审核流程。
	项
	1

	10
	其它车辆预约总量控制
	实现南港工业园区其他车辆总量实时管控功能，支持设置园区车辆承载总数，当达到承载量时无法新进车辆。园区给每家企业分配每日最大预约数，超过预约数后当日不能再预约。
	项
	1

	1.8 企业端（PC端）
	
	

	1
	企业车队管理
	实现南港工业园区企业车队综合管理，包括车辆信息、司机信息、车辆运输情况等信息。
	项
	1

	2
	企业下单管理
	实现南港工业园区企业向车队下单和订单综合管理，包括车队接单情况、实时订单情情况和历史订单情况等。
	项
	1

	3
	一企一码管理
	实现南港工业园区企业一企一码管理，通过扫描二维码长期人员和长期车辆进行信息录入，信息提交后进入审核流程。
	项
	1

	1.9 企业端（小程序端）
	
	

	1
	企业车队管理
	实现南港工业园区企业车队综合管理，包括车辆信息、司机信息、车辆运输情况等信息。
	项
	1

	2
	企业下单管理
	实现南港工业园区企业向车队下单和订单综合管理，包括车队接单情况、实时订单情情况和历史订单情况等，填写下单信息包含货物信息、车队信息、车辆信息和人员信息等内容。
	项
	1

	3
	一企一码管理
	实现南港工业园区企业一企一码管理，通过扫描二维码长期人员和长期车辆进行信息录入，信息提交后进入审核流程。
	项
	1

	1.10 企业端（ISO APP端）
	
	

	1
	企业车队管理
	实现南港工业园区企业车队综合管理，包括车辆信息、司机信息、车辆运输情况等信息。
	项
	1

	2
	企业下单管理
	实现南港工业园区企业向车队下单和订单综合管理，包括车队接单情况、实时订单情情况和历史订单情况等，填写下单信息包含货物信息、车队信息、车辆信息和人员信息等内容。
	项
	1

	3
	一企一码管理
	实现南港工业园区企业一企一码管理，通过扫描二维码长期人员和长期车辆进行信息录入，信息提交后进入审核流程。
	项
	1

	1.11 企业端（安卓APP端）
	
	

	1
	企业车队管理
	实现南港工业园区企业车队综合管理，包括车辆信息、司机信息、车辆运输情况等信息。
	项
	1

	2
	企业下单管理
	实现南港工业园区企业向车队下单和订单综合管理，包括车队接单情况、实时订单情情况和历史订单情况等，填写下单信息包含货物信息、车队信息、车辆信息和人员信息等内容。
	项
	1

	3
	一企一码管理
	实现南港工业园区企业一企一码管理，通过扫描二维码长期人员和长期车辆进行信息录入，信息提交后进入审核流程。
	项
	1

	1.12 运管端（PC端）
	
	

	1
	车辆注册信息审核
	实现运管端对车辆注册信息审核，审核内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	2
	人员信息注册审核
	实现运管端对人员信息注册审核，审核内容包括姓名、性别、身份证号码、手机号码、身份证正反面照片、人脸照片、从业人员类型（驾驶员、押运员）、地址、驾驶证照片、驾驶证有效期、押运资格证照片等。
	项
	1

	1.13 运管端（小程序端）
	
	

	1
	车辆注册信息审核
	实现运管端对车辆注册信息审核，审核内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	2
	人员信息注册审核
	实现运管端对人员信息注册审核，审核内容包括姓名、性别、身份证号码、手机号码、身份证正反面照片、人脸照片、从业人员类型（驾驶员、押运员）、地址、驾驶证照片、驾驶证有效期、押运资格证照片等。
	项
	1

	1.14 运管端（ISO APP端）
	
	

	1
	车辆注册信息审核
	实现运管端对车辆注册信息审核，审核内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	2
	人员信息注册审核
	实现运管端对人员信息注册审核，审核内容包括姓名、性别、身份证号码、手机号码、身份证正反面照片、人脸照片、从业人员类型（驾驶员、押运员）、地址、驾驶证照片、驾驶证有效期、押运资格证照片等。
	项
	1

	1.15 运管端（安卓APP端）
	
	

	1
	车辆注册信息审核
	实现运管端对车辆注册信息审核，审核内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	2
	人员信息注册审核
	实现运管端对人员信息注册审核，审核内容包括姓名、性别、身份证号码、手机号码、身份证正反面照片、人脸照片、从业人员类型（驾驶员、押运员）、地址、驾驶证照片、驾驶证有效期、押运资格证照片等。
	项
	1

	1.16 车队端（PC端）
	
	

	1
	车队信息注册
	实现企业车队信息注册，通过网页端填写注册信息，包括车队名称、许可证字、许可证号码、许可证照片、联系人姓名、联系人电话、地址、经济性质、负责人名称、电子邮箱、社会信用统一代码、经营范围、初次发证日期、有效期起始日期、有效期截止日期等，填写完成后提交审核。
	项
	1

	2
	派单管理
	实现车队派单管理，车队接到企业订单，按照订单要求，将订单派给车队的车辆。
	项
	1

	3
	车辆注册信息审核
	实现车队车辆注册信息的审核，审核内容包括驾驶员姓名、驾驶员联系电话、上传附件（排放标准证明）和累计积分等。
	项
	1

	1.17 车队端（小程序端）
	
	

	1
	车队信息注册
	实现企业车队信息注册，通过小程序端填写注册信息，包括车队名称、许可证字、许可证号码、许可证照片、联系人姓名、联系人电话、地址、经济性质、负责人名称、电子邮箱、社会信用统一代码、经营范围、初次发证日期、有效期起始日期、有效期截止日期等，填写完成后提交审核。
	项
	1

	2
	派单管理
	实现车队派单管理，车队接到企业订单，按照订单要求，将订单派给车队的车辆。
	项
	1

	3
	车辆注册信息审核
	实现车队车辆注册信息的审核，审核内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	1.18 车队端（ISO APP端）
	
	

	1
	车队信息注册
	实现企业车队信息注册，通过小程序端填写注册信息，包括车队名称、许可证字、许可证号码、许可证照片、联系人姓名、联系人电话、地址、经济性质、负责人名称、电子邮箱、社会信用统一代码、经营范围、初次发证日期、有效期起始日期、有效期截止日期等，填写完成后提交审核。
	项
	1

	2
	派单管理
	实现车队派单管理，车队接到企业订单，按照订单要求，将订单派给车队的车辆。
	项
	1

	3
	车辆注册信息审核
	实现车队车辆注册信息的审核，审核内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	1.19 车队端（安卓APP端）
	
	

	1
	车队信息注册
	实现企业车队信息注册，通过小程序端填写注册信息，包括车队名称、许可证字、许可证号码、许可证照片、联系人姓名、联系人电话、地址、经济性质、负责人名称、电子邮箱、社会信用统一代码、经营范围、初次发证日期、有效期起始日期、有效期截止日期等，填写完成后提交审核。
	项
	1

	2
	派单管理
	实现车队派单管理，车队接到企业订单，按照订单要求，将订单派给车队的车辆。
	项
	1

	3
	车辆注册信息审核
	实现车队车辆注册信息的审核，审核内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	1.20 访客端（小程序端）
	
	

	1
	车辆信息注册
	通过小程序实现车辆信息注册，注册填写内容包括车牌号码、所属车队、道路运输证字、道路运输证号、道路运输证照片、发证日期、有效期截至日期、行驶证照片、车辆前后照片、品牌型号、车架好、经营范围、车辆排放标准、GPS数据是否接入等。
	项
	1

	2
	人员信息注册
	通过小程序实现司机人员信息注册，注册填写内容包括姓名、性别、身份证号码、手机号码、身份证正反面照片、人脸照片、从业人员类型（驾驶员、押运员）、地址、驾驶证照片、驾驶证有效期、押运资格证照片等。
	项
	1

	3
	扣分申述管理
	实现司机扣分申述管理，司机收到违规处罚扣分以后，对有异议的情况，可以在小程序上发起申述，填写申述理由，支持上传申述支撑附件。
	项
	1

	4
	积分查询
	实现司机积分查询，支持一个管理周期内的扣分历史记录详情查询。
	项
	1

	1.21 信息发布
	
	

	1
	通知公告发布
	实现通知公告发布，支持按照组织架构选择通知公告发布范围，支持上传附件。
	项
	1

	2
	通知公告审核
	通知公告发布之前需要进行内部审核，支持自定义发布审核流程，只有通过了审核，通知公告才可以发出去。
	项
	1

	1.22 异常分析
	
	

	1
	套牌车
	基于卡口数据对比，实现套牌车的告警信息实时展示。
	项
	1

	2
	频繁过车
	基于卡口数据对比，实现频繁过车的告警信息实时展示。
	项
	1

	3
	同行车
	基于卡口数据对比，实现同行车的告警信息实时展示。
	项
	1

	4
	黑名单车辆
	基于卡口数据对比，实现黑名单车辆的告警信息实时展示。
	项
	1

	5
	异常通行车辆
	基于卡口数据对比，实现异常通行车辆的告警信息实时展示。
	项
	1

	1.23 趋势分析
	
	

	1
	车辆通行趋势
	实现南港工业园区车辆通行趋势的实时展示，在GIS地图上实时展示车辆通行的趋势方向图。
	项
	1

	2
	预约量趋势
	实现南港工业园区企业预约量趋势的实时展示，在GIS地图上实时展示预约量趋势。
	项
	1

	3
	受访单位排名
	实现南港工业园区受访单位实时排名，在GIS地图上展示实时受访单位的排名。
	项
	1

	1.24 数据统计分析
	
	

	1
	车辆违规报警
	实现南港工业园区车辆违规报警数据综合统计分析，结合历史数据，以列表排名的形式进行实时展示。
	项
	1

	2
	违规车辆趋势
	实现南港工业园区违规车辆趋势的分析，结合历史数据，以列表排名的形式进行实时展示。
	项
	1

	3
	违规企业
	实现南港工业园区违规企业的分析，结合历史数据，以列表排名的形式进行实时展示。
	项
	1

	4
	路段车辆违规分析
	实现南港工业园区路段车辆违规的分析，结合历史数据，以列表排名的形式进行实时展示。
	项
	1

	5
	车辆违规类型分析
	实现南港工业园区车辆违规类型的分析，结合历史数据，以列表排名的形式进行实时展示。
	项
	1

	6
	物料统计
	实现南港工业园区物料统计的分析，结合历史数据，以列表排名的形式进行实时展示。
	项
	1

	7
	车辆预约入园
	实现南港工业园区车辆预约入园的分析，结合历史数据，以列表排名的形式进行实时展示。
	项
	1

	8
	园区车辆情况
	实现南港工业园区车辆情况的分析，结合历史数据，以列表排名的形式进行实时展示。
	项
	1

	9
	各卡口车辆出入情况
	实现南港工业园区各卡口车辆出入情况的分析，结合历史数据，以列表排名的形式进行实时展示。
	项
	1

	1.25 表单管理
	
	

	1
	业务流程设计
	系统后台支持业务流程自定义设置。
	项
	1

	2
	表单任务
	系统后台支持表单任务自定义设置。
	项
	1

	3
	流程表单设计
	系统后台支持流程表单设计自定义设置。
	项
	1

	4
	普通表单设计
	系统后台支持普通表单设计自定义设置。
	项
	1

	1.26 报表管理
	
	

	1
	数据源管理
	系统后台支持报表的数据源自定义管理。
	项
	1

	2
	数据集管理
	系统后台支持报表的数据集自定义管理。
	项
	1

	3
	报表设计
	系统后台支持报表的报表设计自定义管理。
	项
	1

	三、敏捷应急应用平台
	
	

	1 融合通信系统
	
	

	1.1
	第三方业务开发接口
	向第三方业务系统提供融合通信基础功能调用开发接口
	项
	1

	1.2
	第三方通信系统对接开发
	同第三方通信系统对接实现互联互通的开发，具体对接系统包含（1）语音对讲系统、（2）园区应急广播系统、（3）400M集群、（4）园区mesh 自组网系统
	项
	1

	2 南港消防大队数据展示系统
	
	

	2.1 应用软件
	
	

	1
	企业重点监控视频预警报警
	基于企业重点监控视频数据，应用烟火检测算法进行火灾监测，在大屏实时展示预警报警信息。
	项
	1

	2
	重点道路监控视频预警报警
	基于重点道路监控视频数据，应用烟火检测算法进行火灾监测，在大屏实时展示预警报警信息。
	项
	1

	3
	热成像超温监测报警
	基于高空瞭望监控视频数据，应用热成像超温检测算法进行火灾监测，在大屏实时展示预警报警信息。
	项
	1

	4
	热成像火点检测监测报警
	基于高空瞭望监控视频数据，应用热成像火点检测算法进行火灾监测，在大屏实时展示预警报警信息。
	项
	1

	5
	热成像烟雾检测监测报警
	基于高空瞭望监控视频数据，应用热成像烟雾检测算法进行火灾监测，在大屏实时展示预警报警信息。
	项
	1

	6
	企业消防中控室离岗/缺岗报警
	基于企业消防中控视频监控数据，应用离岗监测算法进行离岗监控，在大屏实时展示预警报警信息。
	项
	1

	7
	预警报警统计
	支持列表、图形方式展示预警报警量，导出预警报警报表。
	项
	1

	8
	资源管理
	对南港工业区的消防资源进行统一管理。
	项
	1

	9
	设备运维管理
	对消防设施进行统一管理。
	项
	1

	四、自然灾害综合风险监测预警平台
	
	

	1.1自然灾害综合风险监测预警一张图
	
	

	1
	雷电监测数据实时展示
	通过接入雷电监测及风险预警系统的数据，实现雷电监测数据的实时展示。
	项
	1

	2
	雷电监测及风险预警图层开发
	通过雷电监测及风险预警图层开发，实现雷电监测及风险预警专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	3
	防汛防潮数据实时展示
	通过接入防汛防潮系统的数据，实现防汛防潮监测数据的实时展示。
	项
	1

	4
	防汛防潮风险预警图层开发
	通过防汛防潮风险预警图层开发，实现防汛防潮风险预警专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	5
	气象监测预警数据实时展示
	通过接入气象监测预警系统的数据，实现气象监测预警数据的实时展示。
	项
	1

	6
	涝灾风险预警图层开发
	通过涝灾风险预警图层开发，实现涝灾风险预警专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	7
	风灾风险预警图层开发
	通过风灾风险预警图层开发，实现风灾风险预警专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	8
	雾灾风险预警图层开发
	通过雾灾风险预警图层开发，实现雾灾风险预警专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	9
	雹灾风险预警图层开发
	通过雹灾风险预警图层开发，实现雹灾风险预警专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	10
	雪灾风险预警图层开发
	通过雪灾风险预警图层开发，实现雪灾风险预警专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	11
	地震监测预警数据实时展示
	通过接入地震监测预警系统的数据，实现地震监测预警数据的实时展示。
	项
	1

	12
	地震监测预警图层开发
	通过地震监测预警图层开发，实现地震监测预警数据的可视化立体展示。
	项
	1

	13
	自然灾害风险预警提醒
	通过构建自然灾害综合风险监测预警模型，基于雷电监测、防汛防潮和海洋等实时数据实现自然灾害综合风险预警，可将预警消息通过页面弹框、手机短信和微信小程序端等方式实时发送给相关人员。
	项
	1

	2 雷电监测及风险预警系统
	
	

	2.1
	雷电监测及风险预警系统对接与开发
	基于气象监测预警数据，结合南港工业区地理分布情况，形成雷灾风险监测预警信息。
	项
	1

	3 防汛防潮系统
	
	

	3.1 应用软件
	
	

	3.1.1 防汛防潮一张图
	
	

	1
	河道图层开发
	基于GIS地图，绘制辖区内河道图，点击河道，显示河道名称、长度。
	项
	1

	2
	内涝点图层开发
	对接易涝点数据，易涝点数据内容包括：易涝点名称、类型、位置、经纬度、面积（平方米）、监测站数、窨井、负责人、联系电话。
	项
	1

	3
	堤防图层开发
	绘制辖区内堤防图，点击堤防，显示堤防名称、长度。
	项
	1

	4
	重点防汛区域图层开发
	绘制辖区内重点防汛区域图，点击重点防汛区域图，显示重点防汛区域名称、重点防汛区域防汛要点。
	项
	1

	5
	视频图层开发（河道视频、道路积水视频、地道积水视频）
	基于GIS地图，将河道视频、道路积水视频、地道积水视频落图，点击视频，实现视频监控功能。
	项
	1

	6
	雨水管网图层开发
	对接雨水管网数据，内容包括管点编号、经纬度、管点类别、地面高程、附属物、井盖材质、特征点。
	项
	1

	7
	雨量站图层开发
	对接雨量站数据，基于GIS地图，与气象数据对接，将辖区内雨量站落图，点击雨量站，实现当前雨量查询及历史雨量信息查询。
	项
	1

	8
	潮位站图层开发
	对接潮位站数据，基于GIS地图，实现潮位站落图，点击潮位站，实现当前潮位查询及历史潮位信息查询。
	项
	1

	9
	预警图层开发
	基于GIS地图，实现预警信息落实，当河道水位、内涝点水位、潮位站潮位发生预警时，地图开始闪烁，消警后闪烁自动消除。
	项
	1

	10
	事件图层开发
	基于GIS地图，实现当前正在发生的事件信息落实，点击事件，可以查看事件动态、事件预警预案、附近应急资源等。
	项
	1

	3.1.2 监测预警
	
	

	1
	泵站实时水情
	展示泵站实时水情信息。泵站实时水情信息展示信息包括泵站名称、测站名称、实时水位、上报时间、预警阈值，同时可查看历史数据和历史预警。
	项
	1

	2
	泵站历史水情
	泵站实时历史水情信息。泵站历史水情信息展示信息包括泵站名称、测站名称、水位、上报时间、预警阈值。点击详情后可查看历史水位曲线。
	项
	1

	3
	内涝点实时水情
	展示内涝点实时水情信息。内涝点实时水情信息展示信息包括内涝点名称、测站名称、实时水位、上报时间、预警阈值，同时可查看历史数据和历史预警。
	项
	1

	4
	内涝点历史水情
	内涝点实时历史水情信息。内涝点历史水情信息展示信息包括内涝点名称、测站名称、水位、上报时间、预警阈值。点击详情后可查看历史水位曲线。
	项
	1

	5
	泵站水情预警
	通过综合管理子系统设置测点预测预警阈值。当内涝监测点水雨情实时数据超过预先设置好的阀值时，系统自动的在地图上进行预警图标提示，并以列表的形式记录测点预警信息，预警级别以红、橙、黄三个级别表示。预警详情可以展示监测单位、风险源、监测站、设备名称、监测项目、预警类型、预警描述、预警时间、消警时间、消警时长，提供关于预警信息的详情查看、各种预警处理等操作。
	项
	1

	6
	泵站水情历史预警
	展示泵站水情历史预警信息。泵站水情历史预警信息展示信息包括内涝点监测单位、风险源、监测站、设备名称、监测项目、预警类型、预警描述、预警时间、消警时间、消警时长、预警阈值。点击详情后可查看历史水位曲线。
	项
	1

	7
	内涝点水情预警
	通过综合管理子系统设置内涝点预测预警阈值。当内涝监测点水雨情实时数据超过预先设置好的阀值时，系统自动的在地图上进行预警图标提示，并以列表的形式记录测点预警信息，预警级别以红、橙、黄三个级别表示。预警详情可以展示监测单位、风险源、监测站、设备名称、监测项目、预警类型、预警描述、预警时间、消警时间、消警时长，提供关于预警信息的详情查看、各种预警处理等操作。
	项
	1

	8
	内涝点水情历史预警
	展示内涝点水情历史预警信息。内涝点水情历史预警信息展示信息包括内涝点监测单位、风险源、监测站、设备名称、监测项目、预警类型、预警描述、预警时间、消警时间、消警时长、预警阈值。点击详情后可查看历史水位曲线。
	项
	1

	9
	潮位监测
	展示潮位站实时水情信息。潮位站实时水情信息展示信息包括潮位站名称、测站名称、实时水位、上报时间、预警阈值，同时可查看历史数据和历史预警。
	项
	1

	10
	历史潮位数据查询
	展示历史潮位水情信息。历史潮位水情信息展示信息包括潮位名称、潮位、上报时间、预警阈值。点击详情后可查看历史水位曲线。
	项
	1

	11
	视频监控
	接入泵站、内涝点视频监控系统数据，实现远程值守与监控。
	项
	1

	3.1.3 综合管理
	
	

	1
	泵站信息管理
	实现泵站信息管理。排泵站基础信息主要包括：排灌泵站代码、排灌泵站名称、堤段代码、所属灌区、资料截止日期、管理单位代码、管理单位名称、工程位置、运用原则、类型、堤段、河流、桩号、岸别、性质、水准基面、假定水准基面位置、出口河系、建成日期、开始运行日期、实际单机容量、设计装机总容量、实际装机总容量、机组台数、泵型、设计扬程、驼峰底高、起排水位、控制水位、排水设计前池水位、排水设计后池水位、泵池底板高程、设计排水流量、实际单机排水流量、实际排水流量、实际排水面积、穿堤管道形式、穿堤管道长度、穿堤管道宽度、穿堤管道内径、灌溉（引水）设计前池水位、灌溉（引水）设计后池水位、设计灌溉引水流量、实际灌溉引水流量、设计灌溉面积、实际灌溉面积、行政区名、行政区码。
	项
	1

	2
	内涝点信息管理
	易涝点管理功能包含了易涝点数据增加、修改、删除和查询功能。
	项
	1

	3
	河道信息管理
	河道管理功能包含了河道数据增加、修改、删除和查询功能。
	项
	1

	4
	排水管网管理
	雨水管网管理功能包含了排水管网数据增加、修改、删除和查询功能。
	项
	1

	5
	堤防信息管理
	堤防管理功能包含了堤防数据增加、修改、删除和查询功能。
	项
	1

	6
	通讯录管理
	通讯录管理功能包含了三防办及相关三防成员的通讯录的添加、编辑功能。系统管理人员可以通过该功能查看各个部门及相关三防成员手机号、QQ号等信息。
	项
	1

	7
	监测站管理
	监测站管理是对监测站基本信息进行管理，主要包括监测站名称、地址、经纬度、负责人及联系电话。
	项
	1

	8
	监测对象管理
	监测对象管理是对监测设备监测的对象进行管理，不同行业领域涉及到的对象多样化。例如安全生产领域有储罐、重大危险源，储罐信息包括储罐名称、关联的企业名称、关联危险源名称、型式、容积、材质、高度（米）、半径（米）、内存化学品、内存化学品cas编号、建设时间、经度、纬度、风险值；重大危险源信息包括：危险源编号、危险源名称、危险源地址、联系人、联系电话、管控措施、应急措施、投用时间、危险源等级、规模、重大危险源与周边重点防护目标最近距离情况(m)、厂区边界外500m范围内人数估算值、近三年内危险化学品事故情况、R值、主要装置设施名称和数量、经度、纬度、区域位置图、平面图、工艺流程图、危险源类型、风险值、边界经纬度集合json。
	项
	1

	9
	预警发布设备管理
	预警发布设备管理时对预警发布设备（广播喇叭、LED屏等）信息的管理，为后续预警信息的发布提供支撑。主要包括发布设备名称、设备类型、设备编码、RTU编码、关联监测站/关联企业、详细地址、经度、纬度。
依托基础应用开发平台表单能力构建预警发布设备的表单，其扩展信息可灵活调整快速适配。
	项
	1

	10
	视频配置管理
	适配配置管理时对视频接入相关配置信息的管理，为实时视频监控提供实时查看需要的配置信息。主要包括关联监测站/企业、视频名称、视频ID、视频通道号、对接方式、传输方式。
	项
	1

	11
	预警阈值管理
	预警阈值首先可以对各种不同监测要素设定，例如对TVOC这种气体设定了阈值，则适用于监测TVOC气体的所有监测点；另外也可以对某个具体的监测点特殊化设置，例如对于监测要素为水位的监测点，可能存在监测的每条河流的水位都是不同的，这时候仅仅对水位进行阈值设定显然是不适用的，所以在这时候我们需要针对具体的某个水位监测点进行设置。
持续时间以秒为计量单位，当属性值为空或者小于等于0时，当实时监测值在设定的阈值区间的情况下则立即预警，无等待时间；若属性值大于0时，监测实时值在阈值  区间持续超过设定的这个时间，则判定为预警。
	项
	1

	12
	预警规则管理
	预警规则管理包括预警处理提醒规则定义、 预警分级推送规则定义、系统自动处理规则定义、预警合并规则定义、预警督办规则定义。
预警处理提醒规则定义实现预警未及时处理提醒，提醒支持手机短信、系统内消息、微信小程序等。
	项
	1

	3.1.4 移动端功能
	
	

	1
	泵站实时水情
	移动端展示泵站实时水情信息。泵站实时水情信息展示信息包括泵站名称、测站名称、实时水位、上报时间、预警阈值，同时可查看历史数据和历史预警。
	项
	1

	2
	泵站历史水情
	移动端泵站实时历史水情信息。泵站历史水情信息展示信息包括泵站名称、测站名称、水位、上报时间、预警阈值。点击详情后可查看历史水位曲线。
	项
	1

	3
	内涝点实时水情
	移动端展示内涝点实时水情信息。内涝点实时水情信息展示信息包括内涝点名称、测站名称、实时水位、上报时间、预警阈值，同时可查看历史数据和历史预警。
	项
	1

	4
	内涝点历史水情
	移动端内涝点实时历史水情信息。内涝点历史水情信息展示信息包括内涝点名称、测站名称、水位、上报时间、预警阈值。点击详情后可查看历史水位曲线。
	项
	1

	5
	泵站水情预警
	移动端通过综合管理子系统设置测点预测预警阈值。当内涝监测点水雨情实时数据超过预先设置好的阀值时，系统自动的在地图上进行预警图标提示，并以列表的形式记录测点预警信息，预警级别以红、橙、黄三个级别表示。预警详情可以展示监测单位、风险源、监测站、设备名称、监测项目、预警类型、预警描述、预警时间、消警时间、消警时长，提供关于预警信息的详情查看、各种预警处理等操作。
	项
	1

	6
	泵站水情历史预警
	移动端展示泵站水情历史预警信息。泵站水情历史预警信息展示信息包括内涝点监测单位、风险源、监测站、设备名称、监测项目、预警类型、预警描述、预警时间、消警时间、消警时长、预警阈值。点击详情后可查看历史水位曲线。
	项
	1

	7
	内涝点水情预警
	移通过综合管理子系统设置内涝点预测预警阈值。当内涝监测点水雨情实时数据超过预先设置好的阀值时，系统自动的在地图上进行预警图标提示，并以列表的形式记录测点预警信息，预警级别以红、橙、黄三个级别表示。预警详情可以展示监测单位、风险源、监测站、设备名称、监测项目、预警类型、预警描述、预警时间、消警时间、消警时长，提供关于预警信息的详情查看、各种预警处理等操作。
	项
	1

	8
	内涝点水情历史预警
	移动端展示内涝点水情历史预警信息。内涝点水情历史预警信息展示信息包括内涝点监测单位、风险源、监测站、设备名称、监测项目、预警类型、预警描述、预警时间、消警时间、消警时长、预警阈值。点击详情后可查看历史水位曲线。
	项
	1

	9
	潮位监测
	移动端展示潮位站实时水情信息。潮位站实时水情信息展示信息包括潮位站名称、测站名称、实时水位、上报时间、预警阈值，同时可查看历史数据和历史预警。
	项
	1

	10
	历史潮位数据查询
	移动端展示历史潮位水情信息。历史潮位水情信息展示信息包括潮位名称、潮位、上报时间、预警阈值。点击详情后可查看历史水位曲线。
	项
	1

	11
	视频监控
	接入泵站、内涝点视频监控系统数据，实现移动端远程值守与监控。
	项
	1

	3.1.5 系统管理
	
	

	1
	部门管理
	部门管理功能包含了向部门组织机构的添加、维护功能。系统管理人员可以通过该功能查看某个部门的所有子部门以及该部门的人员信息。
	项
	1

	2
	用户管理
	用户管理面向各级管理员，提供用户数据的添加、维护功能，同时还提供用户账号的查询、启停、修改密码等功能。
	项
	1

	3
	日志管理
	日志管理功能主要实现对日志信息的查询。日志信息包含了操作人、操作时间、操作IP、操作内容等信息。
	项
	1

	4 风暴潮预警监测系统
	
	

	4.1 风暴潮预警监测系统对接与开发
	
	

	1
	实时潮汐实况展示
	实现南港工业区潮汐实况展示，获取沿岸潮位监测站点的实时潮位数据，在指挥大屏上进行实时展示。
	项
	1

	2
	风暴潮预警智能推送
	基于风暴潮监测预警数据，结合南港工业区地理分布情况，建立风暴潮预警智能推送机制，可将预警消息通过页面弹框、手机短信和微信小程序端等方式实时发送给相关人员。
	项
	1

	3
	风暴潮数据对接与开发
	对接相关部门风暴潮数据并进行预警以及可视化展示
	项
	1

	5 气象监测预警系统
	
	

	5.1 气象监测预警系统对接与开发
	
	

	1
	气象监测数据对接
	开发数据接口，对接气象局气象系统的涝灾风险、风灾风险、雾灾风险、雹灾风险和雪灾风险等数据。
	项
	1

	2
	涝灾风险监测预警
	基于气象监测预警数据，结合南港工业区地理分布情况，形成涝灾风险监测预警信息。
	项
	1

	3
	风灾风险监测预警
	基于气象监测预警数据，结合南港工业区地理分布情况，形成风灾风险监测预警信息。
	项
	1

	4
	雾灾风险监测预警
	基于气象监测预警数据，结合南港工业区地理分布情况，形成雾灾风险监测预警信息。
	项
	1

	5
	雹灾风险监测预警
	基于气象监测预警数据，结合南港工业区地理分布情况，形成雹灾风险监测预警信息。
	项
	1

	6
	雪灾风险监测预警
	基于气象监测预警数据，结合南港工业区地理分布情况，形成雪灾风险监测预警信息。
	项
	1

	7
	灾害性天气预警智能推送
	基于气象灾害监测预警数据，结合南港工业区地理分布情况，建立灾害性天气预警智能推送机制，可将预警消息通过页面弹框、手机短信和微信小程序端等方式实时发送给相关人员。
	项
	1

	6 地震监测预警系统
	
	

	6.1 地震监测预警系统对接与开发
	
	

	1
	地震监测数据对接
	开发数据接口，对接地震局地震监测预警数据。
	项
	1

	2
	地震监测预警机制管理
	基于地震监测预警数据，结合南港工业区地理分布情况，建立地震灾害预警智能发布机制。
	项
	1

	3
	地震监测预警信息推送管理
	实现地震监测预警信息的发布管理，可将预警消息通过页面弹框、手机短信和微信小程序端等方式实时发送给相关人员。
	项
	1

	五、智慧应急大脑平台
	
	

	1 南港应急可视化展示
	
	

	1.1 南港应急云图可视化（gis）
	
	

	1.1.1 园区动态风险预警云图
	
	

	（1）企业风险预警云图
	
	

	1）
	企业风险预警模型开发
	开发企业风险预警模型，依据企业基础数据和动态监测数据，利用企业风险预警模型计算出企业的风险预警级别，再综合形成区域的整体风险预警云图，通过时间轴直观展示本区域内风险的变化情况。
	项
	1

	2）
	企业风险预警图层开发
	根据南港工业园区企业分布情况，通过企业风险预警图层开发，实现企业风险预警专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	3）
	企业风险预警数据接口开发
	开发企业风险预警数据接口，实现对企业基础数据和动态数据的对接。
	项
	1

	（2）重点监管危险化学品风险预警云图
	
	

	1）
	重点监管危险化学品风险预模型开发
	开发重点监管危险化学品风险预模型，依据危险化学品企业基础数据和动态监测数据，结合已有的企业风险预警模型计算出企业的风险预警级别，通过对不同重点监管危化品进行筛选分别展示区域内重点监管危化品的风险预警云图，通过时间轴直观展示风险的变化情况。
	项
	1

	2）
	重点监管危险化学品风险预图层开发
	根据南港工业园区涉及危险化学品企业分布情况，通过重点监管危险化学品风险预图层开发，实现重点监管危险化学品风险预警专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	3）
	重点监管危险化学品风险预警数据接口开发
	开发重点监管危险化学品风险预警数据接口，实现对重点监管危险化学品企业基础数据和动态数据的对接。
	项
	1

	（3）重点监管危化工艺风险预警云图
	
	

	1）
	重点监管危化工艺风险预警模型开发
	开发重点监管危化工艺风险预警模型，依据企业基础数据和动态监测数据，利用企业风险预警模型计算出企业的风险预警级别，通过对不同重点监管危险化工工艺进行筛选分别展示区域内重点监管危险化工工艺的风险预警云图，通过时间轴直观展示风险的变化情况。
	项
	1

	2）
	重点监管危化工艺风险预警图层开发
	根据南港工业园区涉及危险化学品企业分布情况，通过重点监管危化工艺风险预警图层开发，实现重点监管危化工艺风险预警专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	3）
	重点监管危化工艺风险预警数据接口开发
	开发重点监管危化工艺风险预警数据接口，实现对重点监管危化工艺企业基础数据和动态数据的对接。
	项
	1

	（4）风险监管区域风险预警云图
	
	

	1）
	重点监管区域风险预警模型开发
	开发重点监管区域风险预警模型，依据企业基础数据和动态监测数据，利用区域风险预警模型计算出区域的风险预警级别，通过云图直观展示重点监管区域的风险变化情况。
	项
	1

	2）
	重点监管区域风险预警图层开发
	根据南港工业园区重点监管区域企业分布情况，通过重点监管区域风险预警图层开发，实现重点监管区域风险专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	3）
	重点监管区域风险预警数据接口开发
	开发重点监管区域风险预警数据接口，实现对重点监管区域企业基础数据和动态数据的对接。
	项
	1

	（5）危化车辆聚集预警云图
	
	

	1）
	危化车辆聚集预警模型开发
	开发危化车辆聚集预警模型，依据危化车辆基础数据和危化车辆动态监测数据，利用危化车聚集风险预警模型计算出危化车聚集区风险预警级别，通过云图直观展示人口密集区的风险变化情况。
	项
	1

	2）
	危化车辆聚集预警图层开发
	根据南港工业园区危化车辆分布情况，通过危化车辆聚集预警图层开发，实现危化车辆聚集预警专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	3）
	危化车辆聚集预警数据接口开发
	开发危化车辆聚集预警数据接口，实现对危化车辆行驶轨迹数据的对接。
	项
	1

	4）
	总体流量态势
	基于危化品车辆的gps/北斗数据，在地图上对当前危化品车辆的轨迹数据进行汇聚和分析，在地图上直观展示危化品车辆来源、去向的态势图。
1、车辆出行分析：对任意天数内驶入驶出车辆数量、多发起点、多发终点进行分析研判
2、车辆态势:在地图上直观呈现危化品车辆来源、去向的态势图
	项
	1

	5）
	路段流量分析
	基于园区内危化品专用道路的视频卡口过车数据，在地图上对路网各时间段运行流量情况进行展示。
1、路段实时指标分析：基于实时轨迹数据和卡口数据，对路段实时流量进行分析
2、流量监测：在地图上根据所选时间段，按小时颗粒度通过图形形式显示流量大小，图形以不同的颜色表示流量大小程度
3、流量信息展示：显示路段在不同小时流量相关信息，包括道路方向、路段名、时间段和流量
	项
	1

	6）
	实时交通运行指数
	1、基于视频卡口过车数据、GPS数据，展示不同主要交通要道的运行指数，
分析路段断面、上游汇入、下游各方向的交通流量、分析路段实时的行驶速度、分析路段基于当前速度的行程时间
2、拥堵信息展示：基于地图，以路况形式展示拥堵信息，包括拥堵位置、平均时速、行程时间等。
3、拥堵位置排名：提供拥堵路段的排名列表，并可以快捷的查看到拥堵路段的拥堵信息
	项
	1

	7）
	疑似异常经营分析
	1、危化品车辆出入状态分析：针对企业厂区计算每天进出危化品车辆数、车辆进出时间、进出地点、停留地点，从而分析车辆进出城的规律、频率以及停留时间
2、预警提示：对于已停产企业，监测到出现的危化品车辆进出、停留的情况进行分析，对存在的疑似异常复工情况在地图上进行风险预警提示
3、预警详情：展示监测预警详情信息，包括预警时间、预警类型、预警对象、预警定位坐标、预警内容、危化品车辆驻留情况记录等
	项
	1

	1.1.2 园区安全风险态势动态研判
	
	

	（1）环境敏感点风险态势研判
	
	

	1）
	环境敏感点风险模型开发
	开发环境敏感点风险模型，基于GIS信息，确定自然保护区、饮用水水源保护区、沿河、各级各类自然、文化保护地、对某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，以及区域影响范围内的重大危险源，结合其动态报警信息和固有危险等级，进行动态研判。
	项
	1

	2）
	环境敏感点风险图层开发
	根据南港工业园区环境敏感点分布情况，通过环境敏感点风险图层开发，实现环境敏感点风险态势研判专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	3）
	环境敏感点风险数据接口开发
	开发环境敏感点风险数据接口，实现对重大危险源实时监测传感数据的对接。
	项
	1

	（2）重点监管行业风险态势动态研判
	
	

	1）
	重点监管行业风险模型开发
	开发重点监管行业风险模型，基于GIS信息，根据石油化工行业、有机化学原料制造等高危行业，以及行业影响范围内的重大危险源，结合其已有动态报警信息和固有危险等级，进行动态研判。
	项
	1

	2）
	重点监管行业风险图层开发
	根据南港工业园区重点监管行业风险实际情况，通过重点监管行业风险图层开发，实现重点监管行业风险态势动态研判专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	3）
	重点监管行业风险数据接口开发
	开发重点监管行业风险数据接口，实现对重点监管行业的重大危险源实时监测传感数据的对接。
	项
	1

	（3）化工园区风险态势动态研判
	
	

	1）
	化工园区风险模型开发
	开发化工园区风险模型，基于GIS信息，根据化工园区以及区域影响范围内的重大危险源，结合已有的动态报警信息和固有危险等级，进行动态研判。
	项
	1

	2）
	化工园区风险图层开发
	根据南港工业园区实际情况，通过化工园区风险图层开发，实现化工园区风险态势动态研判专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	3）
	化工园区风险数据接口开发
	开发化工园区风险数据接口，实现对化工园区以及区域影响范围内的重大危险源实时监测传感数据的对接。
	项
	1

	（4）恶劣气候风险态势动态研判
	
	

	1）
	恶劣气候风险模型开发
	开发恶劣气候风险模型，基于GIS信息，根据大雪、冰冻、低温、大风（扬沙）、高温炎热、强降雨和连续降雨等气候，以及气候影响范围内的重大危险源，结合其动态报警信息和固有危险等级，进行动态研判。
	项
	1

	2）
	恶劣气候风险图层开发
	根据南港工业园区实际情况，通过恶劣气候风险图层开发，实现恶劣气候风险态势动态研判专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	3）
	恶劣气候风险数据接口开发
	开发恶劣气候风险数据接口，实现对大雪、冰冻、低温、大风（扬沙）、高温炎热、强降雨和连续降雨等气候数据的对接。
	项
	1

	1.1.3 园区安全生产风险综合分析
	
	

	（1）高风险预警因素分析
	
	

	1）
	高风险预警因素分析模型开发
	开发高风险预警因素分析模型，对于影响高风险预警的平均扰动率、重复报警次数、点位平均报警次数、平均消警时长、最大报警持续时间五个因素做具体分析。统计当日各企业上述五个因素监测上报的数量，展示影响高风险预警的具体因素，为监管部门提供数据支撑。
	项
	1

	2）
	高风险预警因素分析展示图层开发
	根据南港工业园区实际情况，通过高风险预警因素分析展示图层开发，实现高风险预警因素分析专项数据的可视化立体展示。
	项
	1

	（2）风险预警未处置率
	
	

	1）
	风险预警未处置率展示图层开发
	开发风险预警未处置率展示图层，结合动态预警和企业处置反馈，实现各企业出现风险预警却未能及时反馈整改情况的展示，用未反馈企业数量/全部整改反馈企业数量得出风险预警未处置率，展示不同企业的未处置率。
	项
	1

	2）
	企业风险预警数据接口开发
	开发企业风险预警数据接口，实现企业重大危险源风险实时传感数据的对接。
	项
	1

	（3）重点监管危险化学品的综合分析
	
	

	1）
	重点监管危险化学品的综合分析展示图层开发
	开发重点监管危险化学品的综合分析展示图层，涉及重点监管危化品的不同企业类型企业数量的统计展示，对于高风险预警的企业，针对涉及重点监管危化品种类进行数量进行统计，统计区域内近十年重点监管的危化品事故并可钻取查看。
	项
	1

	2）
	重点监管危险化学品数据接口开发
	开发重点监管危险化学品数据接口，实现企业重点监管危险化学品数据的对接。
	项
	1

	（4）重点监管危化工艺的综合分析
	
	

	1）
	重点监管危化工艺的综合分析展示图层开发
	开发重点监管危化工艺的综合分析展示图层，通过对化工工艺的分类（电解工艺，合成氨工艺，氯化工艺，硝化工艺等）对企业进行分类统计分析。
	项
	1

	2）
	重点监管危化工艺数据接口开发
	开发重点监管危化工艺数据接口，实现企业重点监管危化工艺数据的对接。
	项
	1

	1.1.4 应急指挥决策分析
	
	

	（1）综合研判
	
	

	1）
	灾情预测分析
	以事故灾难事件事发地为中心，根据突发事件类型和级别等相关信息，以及风险分析范围（固定半径、行政区划、自由标绘等方式）进行灾情预测分析，叠加危险源、防护目标、风险隐患点等信息，形成灾情风险圈，辅助决策者进行应急指挥。
	项
	1

	2）
	救灾物资调度
	用户在辖区内电子地图上，选择在险情点和周边半径范围(1-4公里)，系统在电子地图上根据选定的半径范围进行自动圈选，智能展示该范围内的物资仓库的分布情况，通过导入或输入需要调配的救灾物资，系统将根据各个仓库的库存提供1-3个调配方案，应急工作人员，根据所需选定或调整方案，最终确定，系统下达对应的物资调度任务，并通过语音、短信进行对应的提醒，要求对应的负责人，尽快进行救治物资的调配工作。
	项
	1

	3）
	救援队伍调配
	系统利用GIS平台，根据灾险情事件，系统基于电子地图实现抢险队伍调配功能。用户在辖区内电子地图上，选择在险情点和周边半径范围(1-4公里)，系统在电子地图上根据选定的半径范围进行自动框选，智能展示该范围内的抢险队伍的分布情况，通过选择所需的抢险队伍，点击调配分析，实现抢险的调配分析，系统能够实现基于最短路径、最短时间的队伍抢险路径分析，点击确定，系统下达对应的抢险任务，并通过语音、短信进行对应的提醒。
	项
	1

	4）
	救援路线规划
	系统利用GIS平台，根据灾险情事件，系统基于电子地图实现避险道路规划功能。用户在辖区内电子地图上，选择在险情点和周边半径范围(1-4公里)，系统在电子地图上根据选定的半径范围进行自动圈选，智能展示该范围内的避灾场所的分布情况，点击路径分析，实现人员转移路径分析，系统能够实现基于最短路径、最短时间的队伍调度分析，并在地图上进行动画播放。
	项
	1

	（2）专项辅助决策
	
	

	1）预测分析
	
	

	A
	室外池火灾模型
	根据南港工业区实际情况，构建室外池火灾模型，对已经发生的事故灾难情况，开展预测分析工作。
	项
	1

	B
	蒸汽云爆炸模型
	根据南港工业区实际情况，构建蒸汽云爆炸模型，对已经发生的事故灾难情况，开展预测分析工作。
	项
	1

	C
	气体泄漏扩散模型
	根据南港工业区实际情况，构建气体泄漏扩散模型，对已经发生的事故灾难情况，开展预测分析工作。
	项
	1

	D
	喷射火事故后果模型
	根据南港工业区实际情况，构建喷射火事故后果模型，对已经发生的事故灾难情况，开展预测分析工作。
	项
	1

	E
	沸腾液体扩展为蒸气云爆炸事故后果模型
	根据南港工业区实际情况，构建沸腾液体扩展为蒸气云爆炸事故后果模型，对已经发生的事故灾难情况，开展预测分析工作。
	项
	1

	F
	凝聚相含能材料爆炸事故后果模型
	根据南港工业区实际情况，构建凝聚相含能材料爆炸事故后果模型，对已经发生的事故灾难情况，开展预测分析工作。
	项
	1

	G
	压力容器物理爆炸事故后果模型
	根据南港工业区实际情况，构建压力容器物理爆炸事故后果模型，对已经发生的事故灾难情况，开展预测分析工作。
	项
	1

	H
	重气云扩散模型
	根据南港工业区实际情况，构建重气云扩散模型，对已经发生的事故灾难情况，开展预测分析工作。
	项
	1

	I
	固体火灾模型
	根据南港工业区实际情况，构建固体火灾模型，对已经发生的事故灾难情况，开展预测分析工作。
	项
	1

	2）知识辅助分析
	
	

	A
	法律法规库辅助分析
	基于法律法规库，利用专业化的法律法规知识，采用知识图片技术展示应急相关知识内容，辅助领导决策分析。
	项
	1

	B
	标准规范库辅助分析
	基于标准规范库，采用知识图片技术展示应急相关知识内容，辅助领导决策分析。
	项
	1

	C
	经典案例库辅助分析
	基于经典案例库，采用知识图片技术展示应急相关知识内容，辅助领导决策分析。
	项
	1

	D
	重要文件库辅助分析
	基于重要文件库，采用知识图片技术展示应急相关知识内容，辅助领导决策分析。
	项
	1

	3）辅助决策方案
	
	

	A
	指挥方案
	指挥方案实现突发事件发生后，在最短时间内生成，为突发事件处置的应急指挥体系建立提供决策辅助。
	项
	1

	B
	救援方案
	救援方案实现在事件的处置过程中，依据业务应用系统研判结果及现场相关信息，生成救援方案，为应急救援提供辅助。并根据事态的发展，救援处置方案将会进行不断的调整和优化。
	项
	1

	C
	保障方案
	保障方案实现突发事件发生后，在最短时间内生成，为突发事件处置保障提供参考。并根据事态的发展，资源保障方案将会进行不断的调整和优化。
	项
	1

	D
	方案管理
	应急方案是一个综合各种数据形式的决策资源库，方案管理功能是实施对这些资源的有效管理及维护。方案管理主要是对历史方案的检索、统计与输出。
	项
	1

	1.1.5 开发区应急指挥中心可视化接入
	
	

	1
	安全生产展示页面定制
	根据开发区大屏尺寸与业务需求，对安全生产展示页面定制开发。
	项
	1

	2
	两重点一重大展示页面定制
	根据开发区大屏尺寸与业务需求，对两重点一重大展示页面定制开发。
	项
	1

	3
	应急指挥展示页面定制
	根据开发区大屏尺寸与业务需求，对应急指挥展示页面定制开发。
	项
	1

	4
	封闭管理展示页面定制
	根据开发区大屏尺寸与业务需求，对封闭管理展示页面定制开发。
	项
	1

	5
	危化品车辆展示页面定制
	根据开发区大屏尺寸与业务需求，对危化品车辆展示页面定制开发。
	项
	1

	6
	环境管理展示页面定制
	根据开发区大屏尺寸与业务需求，对环境管理展示页面定制开发。
	项
	1

	7
	能源监测展示页面定制
	根据开发区大屏尺寸与业务需求，对能源监测展示页面定制开发。
	项
	1

	8
	防汛防潮展示页面定制
	根据开发区大屏尺寸与业务需求，对防汛防潮展示页面定制开发。
	项
	1

	1.2 南港应急数据展示（ico）
	
	

	1
	园区运行态势分析画像
	结合园区自身发展情况、产业引进类型及整体规划布局制定适宜的安全风险态势管控体系，明确风险态势管控流程，对可能会产生的风险进行全周期、系统性的管理，做到防患于未然。
	项
	1

	2
	园区安全风险画像
	面向应急管理局安全监管科、企业安全员等用户，围绕园区安全风险，以感知数据为支撑，构建风险监测指标体系，实现对园区安全风险检测、评估、预警和趋势分析，强化园区安全风险的分类分级管控，构建园区安全风险画像，为重点监管、科学施策提供支撑。
	项
	1

	3
	企业安全生产风险画像
	围绕企业安全生产重大风险，以感知数据为支撑，构建风险监测指标体系，实现对高危行业企业的安全生产风险的检测、评估、预警和趋势分析，强化安全生产风险的分类分级管控，构建企业安全生产风险画像，为重点监管、科学施策提供支撑。
	项
	1

	4
	重点车辆风险分析画像
	车辆风险分析画像管理模块集车辆管理、司机管理、通行证管理、运输记录管理、危运单位管理、园区出入管理、实时监控、行为分析、个体数据分析、驻留地分析、结果预警、事故应急预案等功能于一体，可随时查看所有模块生成的历史信息，如车辆基本信息、运输记录、园区出入记录、监控视频信息、预警信息等。
	项
	1

	5
	行业从业人员画像
	利用标签技术和数据关联规则计算来为行业从业人员进行画像服务。标签通常是人为规定的高度精炼的特征标识，是为从业人员管理与服务筛选出精准的目标用户，定量的信息不利于对进行筛选，需要将定量信息转化为定性信息，通过信息类别来筛选人群。
	项
	1

	6
	自然灾害风险分析画像
	面向应急管理局安全监管科、企业安全员等用户，围绕自然灾害风险，以感知数据为支撑，构建风险监测指标体系，实现对自然灾害风险检测、评估、预警和趋势分析，强化自然灾害风险的分类分级管控，构建自然灾害风险画像，为重点监管、科学施策提供支撑。
	项
	1

	7
	环境安全风险分析画像
	面向应急管理局安全监管科、企业安全员等用户，围绕环境安全风险，以感知数据为支撑，构建风险监测指标体系，实现对环境安全风险检测、评估、预警和趋势分析，强化环境安全风险的分类分级管控，构建环境安全风险画像，为重点监管、科学施策提供支撑。
	项
	1

	8
	数据呈现
	实上述画像的现常态监测可视、预警可视、应急指挥监控分析、分析研判等功能。
	项
	1

	2 工具平台购置
	
	

	2.1 GIS平台升级
	
	

	2.1.1 指挥应急管理时空智能分析
	
	

	1
	海量数据加载渲染
	支持使用多任务并行优化调度、GPU加速、Primitive矢量图元机制以及3DTiles HLOD细节度分级瓦片优化算法实现对海量栅格数据、矢量数据、影像数据以及三维模型数据的大范围加载渲染
	项
	1

	2
	三维展示
	包括矢量数据、栅格数据、地形数据、在线服务、三维模型等数据的三维展示，感知结果、监测结果通过类型、形状和颜色等，在模型库中寻找最匹配的进行渲染
	项
	1

	3
	图层管理
	在一期基础上扩展建设图层，包括：
（1）南港工业区已投产企业图层
（2）北部组团已投产企业
（3）危险化学品企业
（4）工贸企业
（5）直接监管企业
（6）其他行业监管企业
（7）涉及重大危险源企业备案信息
（8）涉及重点监管危险化学品企业
（9）剧毒危化品企业
（10）易制爆危化品企业
（11）应急取水点
（12）脆弱性目标分布图
（13）敏感目标分布图
（14）灾难时应急疏散图
（15）使用危险化学品总量
（16）排水泵站分布
（17）排沥河道
（18）南港防波堤
（19）防潮堤
（20）年度发生事故企业分布
（21）12350投诉企业分布
（22）企业预案分布情况
（23）企业演练分布情况
（24）企业一品一案分布情况
（25）企业一艺一案分布情况
（26）园区已建成地上管线分布情况
（27）园区消防栓分布情况
（28）获批危化品生产许可证企业分布
（29）获批危化品经营许可证企业分布
（30）获批危化品使用许可证企业分布
（31）企业用工人数分布
（32）企业特种作业持证人员分布
（33）风险类型为低风险企业分布
（34）一般风险企业分布
（35）较大风险企业分布
（36）高风险企业分布
（37）年度接收处罚企业分布
（38）园区气象监测站分布
（39）园区验潮站分布
	项
	1

	4
	应急路网时空模型构建
	以精细化道路为基础，针对应急路线的时空特征，构建应急路网时空模型，主要工作为：
1.围绕应急管理所关注的应急通道、疏散路线、避难场所等特征，处理所对接到的精细化路网、疏散路线、避难场所等空间数据，标记道路方向（限行）、车道情况、路口转向情况，融入到路网模型中，并进行拓扑关系构建。
2.对处理好的路网模型进行进一步细节处理优化，以满足对各类动态数据接入的框架支撑。
	项
	1

	5
	五分钟盲区分析
	以各个消防队站为中心，基于路网时空模型和实时路况，分别计算分析各个消防队站5分钟能够到达的区域，在地图上直观展示覆盖区域和未覆盖区域，未覆盖区域为5分钟内未能到达的救援覆盖盲区
	项
	1

	6
	救援时效分析
	对全区的救援时效性进行日常模拟分析和实战分析，在地图上模拟设定一个应急事件点，或者在战时选择一个应急事件点，基于路网时空模型和实时路况进行推算出最快到达应急事件点的消防队站列表，展示消防队站出动救援车辆到达应急事件点的路线、距离和到达时间
	项
	1

	7
	疏散撤离分析
	基于路网时空模型，对厂区内部应急通道疏散和大范围人群向外疏散撤离提供路径展示和撤离到达范围的预测。
1、厂区内部疏散：在地图上模拟设定起点和集结点，并可以加入障碍点，分析出躲避障碍点进行疏散的最佳路线并计算路线距离。
2、人群疏散撤离：在地图上模拟设定起点和时间（5分钟、10分钟、15分钟），基于路网时空模型模拟分析出能够到达的步行、车辆行驶范围，以及步行、车辆行驶范围内能够到达的避难场所
	项
	1

	8
	空间关系分析
	在地图上设定二个距离坐标点，计算分析得到位于两点中间的中间点，为应急通讯车辆的应急网络架设、物资设施发放等提供停放参考
	项
	1

	2.2 数据分析平台
	
	

	1
	数据汇聚模块
	数据汇聚平台依托一期数据中心和基础网络设施，通过图形化的配置界面实现分布的、异构的、跨网络的信息资源的交换汇聚，实现统一平台资源的共享。按照平台标准处理后的多方数据集中至中心平台，再以统一标准对外提供数据服务，使数据按一定业务规则成为可复用的信息资源服务。同时以服务总线及消息组件支持接入（接出）多通道的消息，使各类消息可以在总线上流转，实现各应用的信息共享，帮助中心平台数据进行综合、全面的分析与监管，及时感知运行状态并做出智能化响应。
	项
	1

	2
	数据加工处理模块
	容纳数据格式，提供丰富数据处理与交换任务设计，提供可视化数据交换监控，统一、安全、高效的全局数据共享交换平台。系统内置数据交换组件、数据处理组件，如表交换、文件传输、SFTP上传下载、Http组件、清洗与转换组件，满足各种不同场景的数据传输交换需求。
	项
	1

	3
	数据分析模块
	针对已有线索，提供联合搜索、事件查询、全息档案、关联分析、轨迹分析等多维分析功能，支持对文本、图片的检索分析，信息搜索秒级响应，可快速实现对线索的分析研判，展示线索的全貌，包括人员档案信息、人员行为轨迹、社会关系、资金流向、舆情传播态势等。
	项
	1

	4
	元数据管理系统
	元数据管理系统支持对数据平台内的数据模型、数据库、表、字段、字段与字段之间的数据关系进行管理。元数据模型管理实现对元数据模型的创建和维护，可以在元数据模型管理页面中根据元数据模型类型、元数据模型名称等条件筛选需要查看的元数据模型。元数据采集支持对数据源的管理、数据模型管理等过程的元数据采集、关系解析与管理能力。元数据统计多维度展示元数据数量、元数据类型数量、数据源、系统、库、表、字段数量、数据源类型数量占比以及采集情况趋势等信息。
	项
	1

	5
	数据模型设计系统
	数据模型管理平台支持业务线管理、主题管理、业务项管理、数据绑定等功能。
	项
	1

	
	
	模型设计系统（Schema Design，SD）是一种用于定义和分析数据的要求并与具体业务相结合的设计平台。模型设计平台支持制作“业务模型”、“数据模型”等功能，主要是将业务模型和数据库表、数据模型进行绑定，方便数据各种对接工作。模型的变更会涉及到对接的各种数据产品，比如：数据抽取转换、数据质量、数据挖掘等。此外模型设计平台支持创建的主题、信息项的版本控制、产品线与产品的映射等功能。
	项
	1

	6
	知识图谱模块
	知识图谱是显示知识发展进程与结构关系的一系列各种不同的图形，用可视化技术描述知识资源及其载体，挖掘、分析、构建、绘制和显示知识及它们之间的相互联系。应用到我们的数据分析平台中就是建立各类知识模型，让每个字段都存在着关联关系，赋予它更多的意义。
	项
	1

	7
	数据安全管理模块
	数据安全管理对数据集中、存储过程实行严苛管控，通过加密、脱敏处理等手段，提供数据安全防护能力，确保基础数据不泄露、数据出处可溯源等，最终实现全生命周期的数据监控与管理。
	项
	1

	8
	数据权限管理
	将分散的用户和权限资源进行统一并进行集中的管理，帮助实现用户身份的统一认证和单点登录，实现对用户的集中认证和授权管理，简化用户访问内部各系统的过程，使得用户只需要通过一次身份认证过程就可以访问具有相应权限的所有资源。
	项
	1

	3 数据专题库
	
	

	3.1 应急主题库建库服务
	
	

	1
	管理对象主题库
	获取应急管理对象信息，建立应急管理对象信息主题库，包括应急管理对象主表和管理对象值班表。对应急管理对象信息数据进行统一管理，提供应急管理对象信息数据分析。包含内容：管理对象主表、管理对象值班信息表、企业基本信息表、企业平面图信息、交接班信息
	项
	1

	2
	重大危险源主题库
	获取重大危险源信息，建立重大危险源信息主题库，对重大危险源信息数据进行统一管理，提供重大危险源信息数据分析。包含内容：危险源名录表、风险指标评定信息表、重大危险源信息表、风险清单表、危化品信息表、周边消防设施信息。
	项
	1

	3
	隐患主题库
	获取隐患信息，建立隐患信息主题库，对隐患信息数据进行统一管理，提供隐患信息数据分析。包含内容：隐患来源信息、隐患企业基本信息、风险清单信息、重点监管工艺流程、库存危化品信息、储罐信息。
	项
	1

	4
	重点防护目标主题库
	获取重点防护目标信息，建立重点防护目标主题库，对重点防护目标信息数据进行统一管理，提供重点防护目标数据分析。内容包括：重点防护信息、企业应急物资、企业应急预案、避难场所信息、医疗机构信息。
	项
	1

	5
	事件事故主题库
	获取事件事故信息，建立事件事故主题库，对事件事故信息数据进行统一管理，提供事件事故数据分析。包含内容：综合事故信息、综合事件信息、事故类型信息、预警事件信息、事故处理信息、预警推送记录。支持查询总事件事故数、各公司内发生的事故数、各类型下的事故数等。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	6
	应急联络网主题库
	获取应急联络网信息，建立应急联络网主题库，对应急联络网信息数据进行统一管理，提供应急联络网数据分析。包含内容：应急联络网主要信息、避难场所信息、医疗机构信息、应急队伍信息、消防公安信息。支持查询各区域负责人、各企业负责人、各作业组班长数量、以及园区内的企业数量等。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	7
	应急物资主题库
	对应急物资信息数据进行统一管理，提供应急物资数据分析。包含内容：应急物资名录表、应急物资领取表、应急场所信息。支持查询各类型应急物资的数量信息，做到及时补给。以及个企业下各类物资的储存情况等。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	8
	救援队伍主题库
	对救援队伍信息数据进行统一管理，提供救援队伍数据分析。包含内容：救援综合信息、医疗机构信息、应急队伍信息、消防站信息、消防栓信息。支持查询救援队伍总数，各队伍包含的救援人数，各救援类型的救援队伍数据等信息。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	9
	避难场所主题库
	对避难场所信息数据进行统一管理，提供避难场所数据分析。包含内容：避难场所综合信息、应急物资配备信息、医疗机构信息。支持查询避难场所的总数量、各区域下避难场所的数量以及每个避难场所包含的企业数量等。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	10
	应急预案主题库
	获取应急预案信息，建立应急预案主题库，对应急预案信息数据进行统一管理，提供应急预案数据分析。包含内容：应急预案信息、应急专家、预案流程信息、预案文件信息。应急预案类别、任务类型、指挥调度/检查人、执行人、接到通知至到场时间等维护进行分析及查询。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	11
	应急专家主题库
	对应急专家信息数据进行统一管理，提供应急专家信息数据分析。包含内容：姓名、性别、工作单位、职务、学历、是否在岗、现从事专业、联系电话。提供专家数量、性别、工作单位、职称/职务、学历、在岗/退休、现从事专业等维护进行分析及查询。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	12
	知识库
	对应急知识数据进行统一管理，提供知识数据分析。包含内容：知识库主体、知识体系列表、知识档案管理员信息。支持知识库类型、知识库日期、提交部门、提交人员等维护进行分析及查询。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	13
	案例库
	对案例信息数据进行统一管理，提供案例数据分析。包含内容：案例库主体、案例体系列表、案例档案管理员信息表。支持案例库类型、案例日期、提交部门、提交人员等维护进行分析及查询。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	3.2 应急专题库建库服务
	
	

	1
	安全生产监管专题库
	为园区安全生产提供全面的决策数据，为企业安全生产监管画像 、园区安全画像、IOC智慧应急大脑提供数据支撑。包含内容：企业基本信息、本企业责任清单、企业上级公司责任清单、行业监管安全生产责任清单。支持企业性质企业规模、企业现状、安全生产许可证有效期内企业、生产能力或建设规模、安全生产标准化等级、主要安全风险、行业监管责任单位（部门）、行业监管责任人类别、行业监管职务、行业监管姓名、行业监管联系手机等维护进行分析及查询。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	2
	自然灾害防控专题库
	为园区灾害防控提供全面的决策数据，为自然灾害风险分析画像 、环境安全风险分析画像、IOC智慧应急大脑提供数据支撑。包含内容：自然灾害综合信息、灾害影响记录、灾害防控措施、灾害侦测设备、灾害侦测记录、侦测点位信息。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	3
	危化品监管专题库
	为企业安全生产提供全面的决策数据，为重点车辆风险分析画像 、企业安全生产风险画像、IOC智慧应急大脑提供数据支撑。包含内容：危化品信息、危化品工艺流程信息、危化品企业信息、危化品巡查记录、危化品车辆信息、危化品车辆出入园区记录。支持危化品类型、危化品品名、理化特性、危害信息、安全措施、应急处置原则等维护进行分析及查询。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	4
	行政许可专题库
	为IOC智慧应急大脑相关的行政执法内容提供数据支撑。包含内容：行政执法记录、执法机构信息、过往事故信息、警示教育信息、事故处理记录。支持执法类型、执法日期、执法部门、执法人员、涉及企业、涉及金额等维护进行分析及查询。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	5
	行政许可专题库
	为IOC智慧应急大脑相关的行政许可内容提供数据支撑。包含内容：行政许可信息、行政部门信息、企业基本信息、企业联络信息。支持行政许可范围、行政许可日期、行政许可部门、行政许可人员、涉及企业、行政许可内容等维护进行分析及查询。提供第三方数据对接方式，支持导入导出。
	项
	1

	六、视频智能分析平台
	
	

	1 视频分析管理平台
	
	

	1
	集成功能模块
	对园区内的视频分析算例结果实现监控，实现现场到视频分析管理模块的数据转换和传输，实现基于一张图的安全生产监测监控、预警信息分级推送与管控。
	项
	1

	2
	系统预警中心
	AI视频分析预警通过对人的不安全行为进行实时监测、判断分析，提供快速感知、实时监测、综合分析、超前预警、辅助决策和应急联动的一体化安全生产监测预警服务。
	项
	1

	3
	综合审计管理
	支持基于视频分析形成的园区内各类安全生产隐患人员、车辆、数量、位置等信息的查询，对视频的操作行为进行细粒度审计，实现视频AI分析过程、人员、设备状态和轨迹可追溯。
	项
	1

	4
	报表中心
	以可视化的方式展示实时视频AI分析平台预警情况、预警级别统计情况、预警列表、月度预警统计、预警类型统计和年度预警统计情况等。提供预警趋势分析、设备报警频次、报警时长情况、区域预警月报表和危险源预警月报表功能。
	项
	1

	5
	系统管理
	提供监测设备管理、阈值设置、视频监控接入设置、报警频次分析设置等管理功能，主要为一张图、动态监测、预警管理、统计分析提供基础数据及信息设置功能。
	项
	1

	七、封闭园区管理平台升级
	
	

	1 人员通行管理系统
	
	

	1.1 人员通行子系统
	
	

	1
	园区人脸数据管理
	实现南港工业园区人员管理的人脸识别数据的综合管理，对所有出入园区的人脸数据进行管理。
	项
	1

	2
	人员黑名单
	实现南港工业园区人员黑名单管理，针对进入园区违反了园区相关的管理规定的人员可列入黑名单，对列入黑名单的人员禁止进入园区，自动关联无法进行预约入园。
	项
	1

	3
	人员布控黑名单
	实现南港工业园区人员布控黑名单管理，针对重点关注的黑名单人员可以列入人员布控黑名单人员；人员布控黑名单人员只要被布控监控摄像头识别到了就会实时启动声光报警。
	项
	1

	4
	长期人员管理
	实现南港工业园区长期人员综合管理，针对长期出入园区的人员进行分类管理，增加人脸数据采集。
	项
	1

	5
	人员通行管理
	实现南港工业园区人员通行综合管理，针对人员通行记录和人员进出入历史记录进行存档，支持多维度的查询和统计分析。
	项
	1

	6
	通行闸机对接
	开发数据接口，对接闸机数据，支撑人员出入管理业务应用。
	项
	1

	7
	通行权限下发
	实现南港工业园区人员通行权限设备下发综合管理，支持一键下发通行权限。
	项
	1

	八、南港工业区 综合能源监测系统
	
	

	8.1 软件
	
	

	1
	能源数据总览
	展示整体能源监测概况（包括碳排放数据），便于总览全局。用可视化地图的形式展示能源监测对象 及用能单位的地理分布、便于点击查看监测数据。
	项
	1

	2
	能源数据实 时数据监控
	实时监控并展示37家企业的供能数据及各项参数，并为每项数据提供可视化趋势曲线图，可自由查看 不同时间范围内的数据趋势。
	项
	1

	3
	数据汇总
	可根据使用需求检索平台所有监测数据并支持导出。
	项
	1

	4
	能源报告
	提供阶段性PDF分析报表分析并支持一键下载。
	项
	1

	九、自然灾害综合风险监测预警平台
	
	

	1 雷电监测及风险预警系统
	
	

	雷电数据获取
	
	

	1
	南港工业区雷电灾害风险区划
	基于南港工业区①雷电日数②地闪密度③地闪频次④地闪强度等数据，实现雷灾因子危险性的图层展示，分辨率1km×1km；
基于南港工业区①化工企业敏感性②化工企业布局③化工产品理化性质④防火能力等数据，实现雷灾因子环境评估的图表展示，分辨率1km×1km；
根据①风险暴露度②易损敏感系数③易损性区划，实现雷灾因子承灾体暴露度的图层展示，分辨率1km×1km。
	项
	1

	2
	南港工业区雷电灾害风险量化评估
	基于南港工业区雷灾风险区划，计算雷灾因子强度等级，分辨率1km×1km；
基于南港工业区雷灾风险区划，计算承灾体参数等级，分辨率1km×1km；
基于南港工业区雷灾风险区划，计算南港损失参数等级，分辨率1km×1km；
基于南港工业区损失评估等级，计算并人工评估风险量化等级，分辨率1km×1km
	项
	1

	3
	南港工业区雷电灾害风险预警模型
	基于南港工业区雷灾风险等级，对模式进行①网格区域设定②城市冠层设定③边界条件设定，实现对南港静态数据的模式预处理，分辨率1km×1km×1h；
基于模式预处理结果，对模式进行①微物理方案②陆面方案③边界层方案设定，实现对南港区域的雷灾数据模拟同化，分辨率1km×1km×1h；
基于南港区域雷灾数值模拟结果，人工绘制①雷灾时间演变②雷灾空间分布③雷灾运动轨迹的三维图像，分辨率1km×1km×1h。
	项
	1

	4
	南港工业区雷电灾害风险预警指标体系
	基于南港工业区①致灾因子危险性②孕灾环境敏感性③承灾体暴露度，计算雷灾风险预警指标各个因子的权重分布，分辨率1km×1km；
根据雷灾风险的权重分布，人工提取动态致灾阈值范围，分辨率1km×1km；
根据雷灾动态致灾阈值，人工提取雷灾风险综合评价指数，分辨率1km×1km。
	项
	1

	5
	南港工业区雷电灾害数据监测系统
	以图片的形式展示南港工业区的①大气电场强度（分辨率1分钟）②闪电强度（分辨率1分钟）③组合反射率因子强度（分辨率6分钟）④卫星云图（分辨率30分钟）；
以图片、表格等形式显示南港工业区雷灾风险阈值，分辨率1km×1km×10分钟。数据传输频率144次/日。
	项
	1

	6
	南港工业区雷电灾害预警定制化服务
	以文本的形式人工制作并人工订正①雷电监测产品②雷电预警产品，分辨率1km×1km×6小时；
基于模式输出结果，以文本或图层的形式人工制作并人工订正①雷灾发生概率产品②雷灾移动趋势产品③雷灾风险预警产品，分辨率1km×1km×6分钟。
根据需求提供定制化精细服务， 
	项
	1

	7
	南港工业区雷电灾害风险预警智能发布
	以微信、网站、短信、邮件、传真等方式，实现①雷电监测产品②雷电预警产品的发布，分辨率1km×1km×6小时；
以微信、网站、短信、邮件、传真等方式，实现①雷灾发生概率产品②雷灾移动趋势产品③雷灾风险预警产品的发布，分辨率1km×1km×6分钟。
根据需求提供定制化发布
	项
	1

	风暴潮预警监测系统
	
	

	1
	风暴潮、海冰数据获取
	购买风暴潮、海冰数据。预计接入2～8个潮位监测站点的实时潮位数据。海冰数据包括常规海冰观测数据、海冰预报预警数据。
	项
	1

	气象数据获取
	
	

	1
	常规气象观测数据
	气象观测数据：降水、降雪、风向风速、温度、湿度、气压、能见度观测数据。
整点数据每小时更新，正点以来数据5分钟更新一次。
	项
	1

	2
	短时临近预报数据
	雷达反演外推数据：暴雨、雷暴大风、大雾、冰雹、暴雪等分钟级预报数据。
数据更新：每6分钟更新一次，预报时长为2小时，时间分辨率为逐分钟。
	项
	1

	3
	智能网格预报
	智能网格数据：暴雨、雷暴大风、大雾、冰雹、暴雪等逐小时预报数据。
6小时刷新一次数据。每次更新数据预报时长为24小时，时间分辨率为逐小时。
	项
	1

	4
	气象预警数据
	采取实况实时报警与和预警信息发布相结合的形式。
预警信息产品包括：暴雨、雷暴大风、大雾、冰雹、暴雪等预警信息产品。
	项
	1


1.1.4智慧社区
	序号
	服务内容
	服务描述
	单位
	数量

	1
	人脸抓拍机
	海康DS-2CDA4BH-ZX
	台
	140

	2
	车辆抓拍机
	海康DS-2CD7A4BS-ZX
	台
	140

	3
	核心交换机
	7503X
	台
	1

	4
	接入交换机
	S5130S-2TP-EI
	台
	5

	5
	OLT
	3210-1P-0LT、
3210-8-0LT
	台
	5

	6
	ONU
	FTTH
	台
	138

	7
	防火墙
	SecPath1000-A1-10
	台
	1

	8
	交换机
	S4010
	台
	135

	9
	分光器
	OC-1X16
	台
	48


1.1.5混合云（二期）平台
	序号
	服务内容
	服务描述
	单位
	数量

	硬件设备维保服务（网络设备）

	1
	核心交换机板卡/CE-L24LQ-EC1
	华为、24端口40G以太网光接口板；40GBase-iSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO)*4
	台
	2

	2
	计算存储接入交换机/CE6881-48S6CQ
	华为、整机续保
	台
	2

	3
	存储灾备区域接入交换机/CE6881-48S6CQ
	华为、整机续保
	台
	2

	4
	交换机/S5731-S48T4X
	华为、整机续保
	台
	4

	5
	千兆接入交换机/S5731-S48T4X
	华为、整机续保
	台
	2

	6
	安全设备接入交换机/S5735-S24T4X
	华为、整机续保
	台
	1

	硬件设备维保服务（服务器、存储）

	7
	云管扩容/2288
	华为、整机续保
	台
	1

	8
	服务器扩容/2288
	华为、整机续保
	台
	22

	9
	原存储扩容/OceanStor 5500 V5
	华为、整机续保
	台
	1

	10
	备份代理服务器/2288
	华为、整机续保
	台
	2

	11
	备份存储/OceanStor 5500 V5
	华为、整机续保
	台
	1

	软件系统维保服务

	12
	云平台网管/eSight
	华为、eSight 虚拟化管理许可-1 CPU*110
	套
	1

	13
	智能运维软件/iMaster NCE-FabricInsight
	华为、分析器硬件(单机, 2*32核/ 8*32GB/ 6*1800GB),FabricInsight TaiShan系统物理软件包
	套
	1

	14
	混合云License/HCS
	华为FusionSphere 云数据中心软件授权-每CPU
	套
	44

	15
	云平台容灾备份授权/HCS
	华为FusionSphere 云数据中心软件云主机高可用100个云主机授权,华为FusionSphere云数据中心软件云备份服务100T
	套
	1

	硬件设备维保服务（安全设备）

	16
	安全控制器/SecoManager
	华为、整机续保
	台
	1

	17
	VPN/USG6565E
	华为、整机续保
	台
	1

	18
	核心防火墙/USG6625E
	华为、整机续保
	台
	2

	19
	堡垒机/UMA1520E
	华为、整机续保
	台
	1

	20
	杀毒软件/江民杀毒软件
	江民、整机续保
	台
	1

	21
	IPS入侵防御/IPS6555E
	华为、整机续保
	台
	2

	22
	安全云计算分析平台/CIS
	华为、整机续保
	台
	1

	23
	网闸/SIS-3000-Z8100
	网御、整机续保
	台
	1

	24
	防病毒网关/Power V6000-A7310-HW06
	网御、整机续保
	台
	1

	25
	全局负载均衡/T-Force 3000-30
	太一、整机续保
	台
	2


1.1.6AI视频云服务平台
	序号
	服务内容
	服务描述
	单位
	数量

	硬件设备维保服务（网络设备）

	1
	计算存储接入交换机CE6881-48S6CQ
	华为、整机续保
	台
	4

	2
	管理交换机扩容S5731-S48T4X
	华为、整机续保
	台
	2

	3
	核心交换机板卡CE-L48XS-FD
	华为、整机续保
	台
	2

	硬件设备维保服务（服务器、存储）

	4
	智能解析服务器2288X V5
	华为、整机续保
	台
	20

	5
	AI分析服务器2288X V5
	华为、整机续保
	台
	1

	6
	视频接入转发存储一体机IVS 3800X
	华为、整机续保
	台
	1

	7
	双活存储OceanStor 5510 V5
	华为、整机续保
	台
	1

	软件系统维保服务

	8
	关键岗位在岗监控
	关键岗位在岗监控
	套
	30

	9
	消防通道占用
	消防通道占用
	套
	20

	10
	烟火检测
	烟火检测
	套
	10

	11
	智能边缘平台
	IEF
	套
	24

	12
	混合云License 
	华为FusionSphere 云数据中心软件授权-每CPU
	套
	30


1.1.7公寓应急系统
	序号
	服务内容
	服务描述
	单位
	数量

	基础流量费用

	1
	4G流量
	29台4G路由器流量服务
	项
	1

	硬件设备维保服务

	2
	人脸和身份证信息采集设备
	大华
DH-ASHZ200A-W
	项
	1

	3
	人脸识别门禁设备
	大华
DH-ASI7223YO-A-V3
	项
	1

	4
	壁挂支架
	大华
DH-ASF072YV3
	项
	1

	5
	遮阳罩
	大华
DH-ASF8S-ZY
	项
	1

	6
	出入口闸机
	大华
DH-ASGB211Y
	项
	1

	7
	网络摄像机
	大华
DH-IPC-HFW5243DM-AS-I1
	项
	1

	8
	网络摄像机闪存卡
	大华
DH-TF-P100/128GB
	项
	1

	9
	摄像机支架
	大华DH-PFB122W
	项
	1

	10
	电源
	国产
	项
	1

	11
	硬盘录像机
	大华
DH-NVR2108HS-I2/N
	项
	1

	12
	液晶电视
	小米 L65M7-EA
	项
	1

	13
	4g无线路由器
	华为B535-836
	项
	1

	14
	光转电设备
	OBCC
GQ-IESM204
	项
	1

	15
	核心交换机
	华为
S5720S-28X-LI-AC
	项
	1

	16
	汇聚交换机
	华为
S5735S-L24P4S-A1
	项
	1

	17
	接入交换机
	华为
S5735S-L24T4S-A1
	项
	1

	18
	光模块
	华为
SFP-GE-LX-SM1310 
	项
	1

	19
	网络机柜
	创佳1.2M
	项
	1

	软件系统维保服务

	20
	信息采集管理
	信息采集管理
	项
	1

	21
	识别门禁管理
	识别门禁管理
	项
	1

	22
	用户权限管理
	用户权限管理
	项
	1

	23
	访客管理
	访客管理
	项
	1

	24
	硬件设备管理
	硬件设备管理
	项
	1

	25
	数据统计与展示
	数据统计与展示
	项
	1

	26
	数据管理服务
	数据管理服务
	项
	1

	27
	人员管理服务
	人员管理服务
	项
	1

	28
	组织与权限管理
	组织与权限管理
	项
	1

	29
	视频监控接入
	视频监控接入
	项
	1

	30
	视频监控展示
	视频监控展示
	项
	1

	31
	视频监控管理
	视频监控管理
	项
	1

	32
	H5界面
	H5界面
	项
	1

	33
	安卓APP
	安卓APP
	项
	1

	34
	IOS APP
	IOS APP
	项
	1

	35
	宿舍安全管理
	宿舍安全管理
	项
	1

	施工部分维保

	36
	施工部分维保
	项目下所有公寓的设备设施水泥基础、预埋、管线等排查、修补及养护
	项
	1


1.1.8综合应急管理平台建设
	序号
	服务内容
	服务描述
	单位
	数量

	软件系统运维服务预算

	1
	综合展示平台及风险可视化
	平台基础运维
	项
	1

	2
	风险防控与履职监督系统
	平台基础运维
	项
	1

	3
	应急物资管理平台
	平台基础运维
	项
	1

	小辰云通讯

	4
	产品能力费
	小辰云调度产品功能费、运营服务费
	项
	1

	5
	电信通讯资费
	云中继功能费、云电话/云电话会议通讯费
	项
	1

	6
	视频通信资费
	视频会议通话资费
	项
	1

	安全生产教育培训系统

	7
	云服务
	提供底层硬件架构、服务器、数据库、缓存服务、防火墙、CDN、对象存储等服务
	项
	1

	8
	点播服务
	提供视频存放、点播、直播以及数据统计
	项
	1

	9
	推送服务
	提供短信验证服务
	项
	1

	10
	IP定位服务
	提供IP地理定位
	项
	1

	11
	OCR识别服务
	提供人脸识别、OCR识别等相关技术
	项
	1

	12
	课程使用费
	
	项
	1

	应急视频会议系统

	13
	公有云会议室
	会捷通.云视讯虚拟会议室，支持200方高清会议，200方软/硬件终端注册
	项
	1

	14
	UCM协同通讯平台
	硬件UCM 2000-S及配套UCM软件一年续保服务，含原厂5×8小时热线支持，软件升级和更新，快速返修服务，问题申报
	项
	1

	15
	电视墙的维保
	硬件及配套软件一年续保服务，含原厂5×8小时热线支持，软件升级和更新，快速返修服务，问题申报
	项
	1

	历史数据存储服务

	16
	应用服务
	不低于4核16GB300G
	项
	1

	17
	存储服务
	不低于4核16GB 5T
	项
	1

	18
	网络专线接入
	满足使用
	项
	1


1.1.9地理信息时空平台提升
	序号
	服务内容
	服务描述
	单位
	数量

	1
	功能模块运维
	功能描述：定期对包含一张图展示、基础地图操作、空间查询、图上量测、图上标绘等功能模块进行故障排查及问题修复。可采用用远程检测、日志分析、现场调试等多种技术方式，支持快速定位故障根源（包括但不限于软件Bug、接口异常、兼容性问题等）；针对排查出的故障，投标单位需采用成熟可靠的修复技术，确保修复后功能模块运行正常，无衍生问题
	项
	1

	2
	GIS数据处理及更新
	线下GIS数据处理以及线上GIS数据的动态更新服务。投标单位需具备规范的线下GIS数据处理技术，可处理矢量数据、栅格数据等多种类型地理信息数据，处理流程包括数据采集、清洗、校验、格式转换、入库等，数据处理需符合《地理信息系统规范》（GB/T18316）相关要求，确保数据准确性、完整性、一致性，支持与线上数据的无缝对接；
具备成熟的GIS数据服务更新技术，围绕已有的GIS服务器产品进行数据服务更新，更新过程不影响移动端正常使用
	项
	1


1.2整体需求：
已到期的9个智慧专项债项目进行维保服务。具体包括政务智慧大厅、南港应急平台（一期二期）、智慧社区平台、混合云（二期）平台、AI视频云服务平台、公寓应急系统（人员管控）、综合应急管理平台、地理信息时空平台的运维质保服务。
1.3分项服务需求：
1.3.1.政务智慧大厅改造（信息化）：
1.3.1.1软件系统维保服务
（1）系统功能异常（故障）处置：处理系统异常，对应用系统宕机、数据丢失等故障快速响应，最短时间恢复业务，降低损失。提供故障处理、原因分析服务，建立故障台账。
（2）备份管理：提供数据、应用、系统的备份及恢复服务。
（3）应急保障：开展应急演练，编制应急保障方案，制定《系统应急预案》。
（4）重保管理：在重要时段、大型节假日组建重保团队，制定并实施重保方案。
（5）巡检服务：每月进行系统巡检并提交巡检表，签字确认结果。巡检旨在及时发现问题，保障平台平稳运行。
（6）日常运维工作：（1）对系统运行情况例行检查，提交报告，检查系统是否稳定、接口是否正常。（2）处理系统运行中的问题。（3）每月汇总情况并提交报告。
（7）售后应急响应：应用系统故障时，平台运维服务方全工作日至少1人响应，4小时到现场，8小时提出解决方案。提供7*24小时电话、E - MAIL咨询和远程技术支持，收到故障信息后组织排除故障，远程协助天津经济技术开发区客户操作。 
1.3.1.2硬件设备维保服务
（1）电话支持：提供24×7电话技术支持，为项目涉及设备提供技术服务。
（2）定期维护服务：每月进行设备巡检，包括安全隐患排查、设备检修等；提交每月巡检及整改报告，应天津经济技术开发区客户需求协助实施。
（3） 现场紧急服务：天津经济技术开发区报告网络故障且无法指导排除时，4小时内派工程师现场排查；需更换备件时，8小时内派工程师现场更换并恢复系统；负责更换新配件后重装操作系统工作。
（4） 备件更换维修服务：天津经济技术开发区设备出现插件或设备故障，4小时内派工程师现场更换备件或替代设备并恢复系统；联系厂家维修故障插件或设备，修复后按天津经济技术开发区安排派工程师现场调换调试，正常运行后归还备件或替代设备。
（5）配置调整：根据用户需求提供设备配置调整。 
1.3.2.南港应急平台（一期二期）：
1.3.2.1.保障服务要求：本项目运维服务需提供确保本项目下各项系统及设备正常运行所需的供电、链路、数据卡流量、铁塔平台租赁等费用服务：包括不限于满足南港智慧应急平台项目高点监控所需的铁塔租赁服务、外部设备运行所需的供电保障、无线设备所需的数据流量服务、系统数据传输所需的光纤链路服务以及保障清单内设备设施日常运行提供的服务等。
1.3.2.2等保测评服务
针对本项目投标人每年至少进行并通过一次三级等保测评服务，并根据等保测评报告内容进行优化整改，满足项目各系统安全稳定运行。
1.3.2.3其他服务要求：
（1）综合协调
全面统筹项目平台运营所需的各类资源调配，建立与用户单位的常态化沟通机制，定期对接平台功能优化需求及后续维护计划；
与厂商等售后技术团队搭建24小时响应通道，明确故障报修、系统升级、数据安全保障等技术支撑流程，制作处置标准化工作指引；
组织多方联席会议，协调解决技术对接难题，为平台稳定运营提供全周期资源保障与技术协同支持。
（2）工作统筹
负责制定平台月度的工作计划，结合业务目标拆解任务节点，明确工作优先级与协同流程；
组织召开工作会议，围绕工作进度、难点问题及资源需求进行沟通，同步重点任务要求并部署当日计划；
建立全流程进度跟踪机制，通过工作日志审核、阶段性成果汇报等方式把控各环节执行质量；
对工作报告、数据报表等工作输出成果；
针对工作推进中的跨部门协作需求或突发问题，实时协调公司管理层、技术部门、商务部门等资源，牵头组织召开专题研讨会，制定解决方案并跟踪落地效果，通过闭环管理机制保障整体工作高效有序推进。
（3）工作汇报
当月末牵头梳理当月平台整体运营情况，从各个业务维度，提炼关键信息并整合为结构化报告与可视化月报材料，次月初与园区领导汇报，出具月度建议；
针对安全隐患排查、应急演练总结等安全相关业务材料，按事件性质与监管要求实时或定期报送，确保信息传递及时准确。所有汇报材料分类建立电子与纸质档案，标注报送时间、接收人及版本更新记录，便于追溯查阅与历史数据参考，为平台决策提供完整的资料支撑。
（4）基础环境运行监控
检查服务器CPU使用率、内存占用、磁盘I/O、网络连接状态等性能指标，查看服务器日志，确认是否存在异常报错或故障记录，形成台账记录。
检查存储容量使用情况，防止因存储空间不足影响数据存储；检测磁盘阵列状态，确保数据存储的冗余和可靠性；查看存储设备的读写性能，及时发现磁盘故障隐患，形成台账记录。
结合平台运行情况复核数采仪数据采集状态，若出现数据异常，提出解决建议，并协助解决问题。
（5）远程业务支撑
远程数据报警分析：每月末利用智控平台的报警数据开展分析，对风险趋势、风险指标等维度拆解报警成因，协助企业找到异常原因，针对性提出整改建议。
线上风险分析：运用安全标准与专业工具开展线上抽查，通过视频监控、数据监测等手段辨识违规操作、设备异常等问题，结合风险矩阵评估风险等级，针对性提出整改建议。
隐患汇总分析：每月末对累计隐患数据进行分类汇总，按企业类型、隐患类别、发生频次、整改情况等多维度维度建立动态台账，挖掘企业管理共性短板，针对性提出整改建议。
安全专业咨询：与园区共同搭建“平台监测—咨询响应—整改闭环”安全咨询联动机制，依托平台实时数据监测结果，针对企业报警问题、隐患整改需求及数据管理难点，提供全流程专业支持。
协助建立机制：协助园区建立安全风险智能化管控平台制度及协助建立涉及平台相关制度（如封闭化管理制度、特殊作业抽查制度等）；
（6）软件运行维护
检查企业支撑平台各功能模块运行状态，包含支撑平台服务器运行容量排查，物联网平台、IDAAS（安全中心）、数据可视化、数据集市、设备资产、平台管理、规则引擎模块正常运行；处理支撑平台运行过程中产生的BUG问题。
园区封闭化小程序兼容性升级，解决园区及企业当前在用手机、平板设备系统版本在使用过程中出现的兼容性问题，确保适配微信小程序；处理小程序使用过程中的BUG问题。
处理业务系统日常运行产生的BUG问题，甲方反馈内容需包含BUG出现的具体场景、操作步骤、系统提示信息、截图等详细资料，以便运维团队快速定位问题。
由于应急管理部和天津市应急管理局对于重大危险源数据、封闭化管理数据、特殊作业管理系统、双重预防机制数字化等系统逐步更新和晚上建设规范的，在运维期间，负责完善园区侧对接规范及接口。
根据使用方要求，结合应急管理部近年来对智控平台要求有所体现，要在现有功能模块基础上，对用户方融合使用的需求进行少量开发工作：比如人员定位系统维护要对双重预防机制数字化包保责任人履职行动轨迹进行跟踪，特殊作业审批环节要增加定位点审批确认；园区平台对特殊作业一级、特级动火进行全过程视频监控，视频资源要接入园区平台。以上内容要对企业提出接入要求，由企业完成开发工作，运维单位负责定期评估场景应用效果。
（7）数据管理服务
检查数据库的关键性能指标，包括数据库CPU使用率、内存占用、磁盘I/O读写速度、查询响应时间等，形成台账记录，若出现异常，提出解决建议，并协助解决问题。
检查备份管理软件或数据库自带的备份功能，监控备份任务的执行状态，检查备份任务是否按预定计划按时启动和完成，形成台账记录，若出现异常，解决问题。
结合平台运行情况复核业务系统对接数据情况，包含与企业特殊作业、双重预防机制数字化系统、视频智能分析，处理数据推送定时任务异常、数据推送异常的问题。
（8）应急服务
协同安全工程师搭建应急信息管理，根据园区实际情况定期更新维护应急预案、救援队伍联系方式、物资储备清单等基础数据，确保信息准确可查；
每年牵头组织一次平台应急演练，制定演练方案（如网络安全攻防、消防疏散等场景），协调技术团队模拟故障场景，记录演练过程与问题点，形成评估报告并推动预案优化；
遇突发安全事件（如系统故障、安全漏洞）时，第一时间响应并启动应急处置流程，协助安全工程师联络技术团队开展故障排查，跟踪处置进度，汇总事件详情、影响范围及解决措施，形成闭环记录；
定期收集行业应急管理先进经验，结合平台实际提出流程优化建议，提升整体应急响应效率。
（9）业务培训
对园区新入职人员以及新投产企业人员，制定培训计划，涵盖平台业务流程、操作规范、管理制度、政策文件等内容，通过理论授课、实操演练、导师带教等方式帮助新人快速了解和应用平台；建立培训效果反馈机制，跟踪员工技能提升情况，优化培训内容与方式，持续强化团队业务能力。
1.3.3.智慧社区：
1.3.3.1运维服务要求
（1）日常设备巡检
制定巡检计划，按规定对项目下人脸抓拍机、车辆抓拍机设备运行情况进行日常巡检，记录及故障排查。
安排远程技术支持人员7*24小时待命，随时受理产品技术咨询、故障保修等服务。
（2）设备维护维修
对项目下人脸抓拍机、车辆抓拍机设备进行日常巡检和维护，对故障设备进行诊断和修复。
设备故障及时维修，无法维修的及时更换备件。
（3）月度服务报告
每月提供服务报告，回顾最近一个月的技术支持及现场维护情况，对当前系统运行维护状况进行总结分析，帮助了解当前系统状况以及系统在一定时间范围内的可用性及故障情况，了解服务计划的实施进度，了解系统运作中存在的隐患及改进方法，提高管理水平。
（4）等保测评服务
针对本项目投标人每年至少进行并通过一次三级等保测评服务，并根据等保测评报告内容进行优化整改，满足项目各系统安全稳定运行。
1.3.4.混合云运营管理平台续建提升：
（1）服务范围：为混合云（二期）平台提供原厂软硬件维保服务，包括：网络设备11台、存储和服务器27台、软件系统维保47套、安全设备13台。
（2）设备的巡检维护：根据硬件设备、系统的实际情况，制定专门的维保巡检计划，对硬件设备、软件平台进行预防性检查维护，针对检查结果提供优化建议，并提供需求单位要求的其他一般技术支持。 
（3）设备故障应急处理：维保范围内的设备部件故障排除、修复或更换；设备连接线路之间的免费维修更换；提供其他部件故障的技术支持服务。
（4）第三方软件技术协助：维护服务期限内，需求单位如需对第三方软件进行修复调整或故障处理，投标人应给予现场协助。
（5）故障处理：在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，须立即组织技术人员 2小时内做出回应并安排相关技术人员到达现场，进行故障检查处理。设备因维保范围内硬件出现故障，须在甲方规定时间内进行部件免费更换。设备其他部件故障，须及时提供故障解决和应急方案，并配合用户进行故障应急处理。 
（6）设备更新服务：服务期内提供设备采购清单内、授权许可、特征库、病毒库等升级服务，如清单中安全设备无法续保或病毒库无法延续和更新时，投标人须免费提供主流安全厂家平替解决方案，性能不低于现网设备性能并实现服务期内软件更新服务，以保障现网业务功能安全运行。
（7）等保测评服务
针对本项目投标人每年至少进行并通过一次三级等保测评服务，并根据等保测评报告内容进行优化整改，满足项目各系统安全稳定运行。
1.3.5.AI视频云服务平台：
（1）服务范围：为AI视频云服务平台提供原厂软硬件维保服务，包括：网络设备8台、存储和服务器23台、软件系统维保114套。
（2）设备的巡检维护：根据硬件设备、系统的实际情况，制定专门的维保巡检计划，对硬件设备、软件平台进行预防性检查维护，针对检查结果提供优化建议，并提供需求单位要求的其他一般技术支持。 
（3）设备故障应急处理：维保范围内的设备部件故障排除、修复或更换；设备连接线路之间的免费维修更换；提供其他部件故障的技术支持服务。
（4）第三方软件技术协助：维护服务期限内，需求单位如需对第三方软件进行修复调整或故障处理，投标人应给予现场协助。
（5）故障处理：在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，须立即组织技术人员 2小时内做出回应并安排相关技术人员到达现场，进行故障检查处理。设备因维保范围内硬件出现故障，须在甲方规定时间内进行部件免费更换。设备其他部件故障，须及时提供故障解决和应急方案，并配合用户进行故障应急处理。 
（6）设备更新服务：服务期内提供设备采购清单内、授权许可、特征库、病毒库等升级服务，如清单中安全设备无法续保或病毒库无法延续和更新时，投标人须免费提供主流安全厂家平替解决方案，性能不低于现网设备性能并实现服务期内软件更新服务，以保障现网业务功能安全运行。
（7）等保测评服务
针对本项目投标人每年至少进行并通过一次三级等保测评服务，并根据等保测评报告内容进行优化整改，满足项目各系统安全稳定运行。
1.3.6.公寓应急系统：
1.3.6.1硬件设备维保服务
（1）每月2次硬件设备巡检（公寓涉及范围：武清、西青、开发区东区、开发区西区、汉沽、北塘、南港等地），每季度1次大巡检（含：设备检修、网络状态、传输链路的故障排查、定位、修复、设备清洁、设备防水、设备加固等）及时发现运行中存在的隐患，通过系统调整等手段，减少设备发生故障的概率，保证系统稳定、高效运行，如：人脸识别门禁设备故障，经现场排查主板损坏，需返厂维修，如返厂无法维修，我们将更换同型号同参数设备；
（2）完成现场设备巡检后需填写巡检记录表。在巡检完成后每季度内提交巡检报告同时建立系统维修档案，并根据系统运行情况向其提供设备和软件的升级、改造、更换的建议和方案；
（3）设备故障修复服务（含远程技术服务、现场技术服务）
1.3.6.2软件系统维保服务
（1）技术支持服务。指派专职技术工程师提供7*8小时受理软件平台故障处理、技术咨询、维保服务等。
（2）定期巡检服务。通过远程登录检查操作系统平台各项指标状态，包含但不限于：CPU 平均占用率、内存使用情况、文件系统使用情况、磁盘空间使用情况、进程占用资源情况、日志内容、容量、网络连接状态；通过实际操作业务应用系统，检查程序工作稳定状态。
（3）系统性能优化服务。针对软件平台系统运行情况和具体要求对系统进行性能优化，使系统始终在最佳状态下运行，并对可能出现的问题提供科学预测，并采取必要的预防和补救措施，主动对软件平台系统进行调整，防患于未然。具体性能调优服务包括但不限于以下内容：调节CPU 性能、调节内存使用、调整磁盘I/O 性能、调整文件系统；
（4）重要时间节点服务保障。提供重要时间节点服务保障，重要时间节点（如：国家法定节假日、重大安保活动期间、系统停机维保）提供现场支持服务，提供技术支持及派员驻场协助，（每班次不少于4小时）
（5）维保服务报告。日常维保服务过程中第三个月定期提供维保服务报告，每次巡检提交巡检报告，如遇重大故障则须单独对软件平台故障出具故障原因分析报告。
根据项目实际需求，提供维保服务方案及巡检模板，并在巡检报告上载明各维保服务明细，并详细记录相关软件平台各项参数及状态。
巡检报告上各项维护内容完成后，由专职工程师签名、甲方相关负责人签字确认后作为维护记录存档。
维护报告一式两份，双方签字确认后一份并存档，在合同执行完毕后整理成册，作为结算文件提交。
（6）软件平台系统支持保障服务。操作系统、数据库、中间件等系统软件的安装、配置和软件平台补丁升级加固等。
按服务内容进行巡检同时针对本项目投标人每年至少进行并通过一次三级等保测评服务，并根据等保测评报告内容进行优化整改，满足项目各系统安全稳定运行。
1.3.6.3. 施工部分维保
项目下所有公寓的设备设施水泥基础、预埋、管线等排查、修补及养护
1.3.6.4.等保测评服务
针对本项目投标人每年至少进行并通过一次三级等保测评服务，并根据等保测评报告内容进行优化整改，满足项目各系统安全稳定运行。
1.3.7.综合应急管理平台：
1.3.7.1.日常设备巡检
制定巡检计划，按规定对项目下相关系统设备运行情况进行日常巡检，记录及故障排查。
1.3.7.2.基础运行监控
检查项目下各设备的性能指标，确认是否存在异常报错或故障记录，记录及故障排查。
检查存储容量使用情况，防止因存储空间不足影响数据存储；检测磁盘阵列状态，确保数据存储的冗余和可靠性；查看存储设备的读写性能，及时发现磁盘故障隐患，记录及故障排查。
1.3.7.3.设备维护维修
对项目下硬件设备进行日常巡检和维护，对故障设备进行诊断和修复。
对项目下硬件设备进行标示、记录和归档等工作。
设备故障及时维修，无法维修的及时更换备件。
1.3.7.4.月度服务报告
每月提供服务报告，回顾最近一个月的技术支持及现场维护情况，对当前系统运行维护状况进行总结分析，帮助了解当前系统状况以及系统在一定时间范围内的可用性及故障情况，了解服务计划的实施进度，了解系统运作中存在的隐患及改进方法，提高管理水平。
1.3.7.5.等保测评服务
针对本项目投标人每年至少进行并通过一次三级等保测评服务，并根据等保测评报告内容进行优化整改，满足项目各系统安全稳定运行。
1.3.8.地理信息时空平台：
1.3.8.1．服务范围
功能模块运维服务：负责一张图展示、基础地图操作、空间查询、图上量测、图上标绘等功能模块的故障排查及问题修复，包括日常运行监测、故障响应、问题修复、后期验证等全流程服务。
GIS数据服务：负责线下GIS数据的汇总、处理、校验、入库等服务，以及线上GIS数据服务的更新服务，确保数据及时、准确、可用，更新频率及范围按照使用单位合理要求执行，不设置超出项目需求的不合理更新要求。
1.3.8.2.服务方式
故障响应服务：采用“远程优先、现场补充”的服务方式，投标单位根据故障类型（一般故障、紧急故障）自主选择合理的响应方式，远程可解决的故障无需强制现场服务；紧急故障（影响移动端正常使用、数据安全的故障）响应时间通过协商确定。
日常运维服务：投标单位结合自身服务模式，提供定期巡检、日常监测等服务，巡检周期、监测方式根据项目实际情况及投标单位服务方案合理确定，保障移动端稳定运行。
数据服务：线下GIS数据处理及线上数据更新根据使用单位需求由投标单位在使用单位指定现场或自身场地完成（需保障数据安全）；投标单位在使用单位提供的必要数据支持及配合下，开展数据处理及更新服务。
1.4服务标准
	序号
	服务内容
	服务描述
	服务标准

	1
	政务智慧大厅
	本项目运行维护系统功能异常（故障）处置、备份管理、应急保障、系统调优服务、巡检服务、日常运维工作、售后应急响应、重保管理、软件系统优化升级、大厅办公配套设备、多媒体信息发布子系统配套设备、智慧大厅管理系统配套设备、自助终端服务系统配套设备
	设备故障率 ＜ 5% ；
（注释：设备故障率=平均故障时间/全年时间）*100%

	2
	南港应急平台（一期二期）
	本项目运行维护服务的范围包括但不限于：7处高空瞭望监测系统设备及配套设施、10处路口电子警察设备及配套设施、33处气体监测设备及配套设施、8处防汛防潮点位设备及配套设施、8处周界围网视频监控该设备及配套设施、融合通信系统设备及配套设施，企业视频数据接入设备及配套设施以及项目内相关设备、材料及平台系统的运行维护。

	

	3
	智慧社区平台
	为140台人脸抓拍机，138台车辆抓拍机提供维保服务
	

	4
	混合云（二期）平台
	为混合云（二期）平台提供软硬件维保服务，包括：网络设备11台、存储和服务器27台、软件系统维保47套、安全设备13台。
	

	5
	AI视频云服务平台
	为AI视频云服务平台提供软硬件维保服务，包括：网络设备8台、存储和服务器23台、软件系统维保114套。
	

	6
	公寓应急系统（人员管控）
	经开区公寓应急系统是公寓管理中心实现对辖区内32个公寓进行人员进出管理的主要信息化工具，各公寓主要出入口安装人员进出闸机、网络摄像机，再通过人脸识别的方式进行权限管理，系统平台具备信息采集、门禁管理、权限控制、访客管理、数据统计与展示、视频监控接入、手机端应用等功能。

	

	7
	综合应急管理平台
	对经开区综合应急管理平台下的设备和系统进行运行维护保障工作
	

	8
	地理信息时空平台
	包含一张图展示、基础地图操作、空间查询、图上量测、图上标绘等功能模块的故障排查及问题修复；线下GIS数据处理以及线上GIS数据的动态更新服务
	


1.5人员要求
	岗位
	人员数量

	项目负责人
	1人

	弱电工程师
	2人

	网络安全工程师
	2人

	网络工程师
	2人


第三部分投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于中小微企业投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
4.6关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.7关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 合格的服务
5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。
14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。上传的电子投标文件应与网上应答填报内容一致，当出现上传的电子投标文件报价与网上应答报价不一致时，以网上应答为准。
21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。
E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评审委员会
27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。
27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；
（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。
（10）其他法定投标无效的情形。
28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。
（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
G 政府采购“明白纸”
40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 
吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝 18622858578
马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218
刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起
融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。
2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。
3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885
朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397
王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249
林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万
信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；
2、实控人25-65周岁，征信良好；
3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371

陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
	1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 
2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 
4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好

	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 
2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 
4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；

	022-58879322
  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
	1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 
2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 
3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 
4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单

	58751595 
 赵望宇 
58750209
肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 
2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 
3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。

	13920727755
李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
	1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。
3、财务报表未出现连续两年经营亏损。

	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好

	022/23526678/222112 
武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；
3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）

	13820640544
胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；
2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；
4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。

	23271307
刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；
2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；
3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800
唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	


以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。
第四部分合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据项目（项目编号：）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：

· 本合同为中小企业预留合同
· 本合同非中小企业预留合同
鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：（详见附件）

合同总价款：人民币元

大写：人民币元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：，

行号（数字代码）：，

帐号：。
八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。

	供方（公章）：
	需方（公章）：

	地址：
	地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：


时间：20年月日
合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分投标文件格式
投标文件封面格式
投标文件
（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：
投标代表人姓名：
投标日期：年月日
投标文件总目录
（投标人自行编制）
评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）
附件1
投标书
致：天津市滨海新区政府采购中心
根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，投标人代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：
第包，￥元（人民币），大写。
……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。
5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
投标人名称：
日期：年月日
附件2
供应商资格声明函
天津市滨海新区政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形
上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。
投标人名称：

日期：

附件3
开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：
单位：元

	包号
	服务名称
	数量
	投标总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：

日期：年月日

附件4
开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

	项号
	服务名称
	总价
	数量
	备注

	1
	
	
	1项
	

	其中

	分项名称
	价格
	数量
	备注

	调试费
	
	
	

	线路连接费
	
	
	

	维护维修费
	
	
	

	保修费
	
	
	

	测试费
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。
投标人名称：

日期：年月日

附件5
商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（二）服务要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（三）时间、地点要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（四）付款方式

	　
	　
	　
	　
	　

	（五）投标保证金和履约保证金

	　
	　
	　
	　
	　


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件6
技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定
	
	
	

	2. 项目需求书要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

附件7
主要相关项目业绩一览表
项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件8
投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

	投标代表人身份证正面


	投标代表人身份证背面


附件9-1
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
附件 9-2
若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：年月日
注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。
附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件
附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料
