









	
	

	
	

	
	

	
	








	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
















	
	
	
	

	

	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（五）技术商务要求

5.1技术要求

	序号
	采购标的
	技术参数
	单位
	数量

	1
	大数据分析系统
	1.本项目针对学校教学过程中产生的数据，根据国家开放大学分部办学评估方案，对照评估指标，对学校各类办学数据进行大数据分析，从总体运行、招生、教学、教务等维度，结合数据地图方法和数据可视化技术，全方位、多层次、多角度大屏展示，更好地为教学评估工作服务。具体如下：

(1)对《国家开放大学分部办学评估方案(含指标)》、国家开放大学近三年开展综合教学检查的通知文件、国家开放大学教学质量因子等进行梳理分析，对照评估指标进行数据填报和确定展示内容。

(2)对接国家开放大学一网一平台，包括招生、教学、教务等核心数据，实时获取数据，从总体运行、招生、教务、教学和质量监控、考试等维度，开发教学评估大数据可视化展示大屏。

(3)其他教学数据技术支持。

2.技术(质量)标准

（1）可靠性

支持7*24小时不间断地工作，确保软件可以实时提供维护支持工作，不影响业务运转和服务。

3.性能要求

(1)至少支持6000人同时在线访问平台；

(2)支持不少于6000的数据并发查询；

(3)普通页面闲时响应速度≤2秒，高峰时响应速度≤5秒；

(4)常规数据查询页面，数据返回时间4秒，监控页面的刷新时间≤6秒；

4.安全性要求

保证用户资料保密，不得直接或间接透露或提供给任何第三方或将其使用在其它项目中。

5.对接要求

(1)与国家开放大学业务系统数据的对接

本项目须从国家开放大学的学习网、招生系统、教务系统、考务系统等业务系统中实时获取涉及某某开放大学的办学数据。

(2)与国家开放大学业务系统所在网络的对接

国家开放大学有关业务系统部署在国家开放大学公有云上，供应商应有对接国家开放大学业务系统经验，针对本项目提供的云上部署须能对接国家开放大学以获取到有关业务系统的数据。

●(3)需提供国家开放大学或其信息化部门针对本项目出具的对接证明函；如暂无法提供对接证明函，应提供满足对接要求的承诺函并加盖供应商公章。

(4)对接过程中若产生费用，完全由供应商承担，费用已包含在本项目中。

6.功能标准

根据评估标准，并按我校需求制作大数据可视化展示大屏。

(1)基础服务范围
基础服务:主要包括数据中心、认证网关和API网关。

数据中心:支持从国家开放大学的一网一平台、招生系统、教务系统、考务系统等业务系统中实时获取涉及某某开放大学的办学数据，并进行分类、处理和存储，供后续应用。

(2)基础服务内容
需要在对《国家开放大学分部办学评估方案(含指标)》、国家开放大学近三年开展综合教学检查的通知文件、国家开放大学教学质量因子等梳理分析的基础上，确定进行展示的数据字段及数据来源，展示的维度主要分为学生信息统计、招生、教师信息统计、教学质量监控、学习行为、考务情况、学科建设等几个方面，提供可能会涉及的数据供参考(项目实施过程中会有变动):大数据指标库至少包含以下内容:

1)学生信息统计:本学期专续本学生数量、本学期在籍学生数量、本学期专业异动人数、本学期毕业人数、本学期毕业率；

2)师资建设:班主任教师/责任教师/辅导教师人数/班主任教师配比/责任教师配比/辅导教师配比；

3)招生情况:本学期招生人数；

4)教学质量监管:教师在线天数、教师行为总次数、教师人均行为总数、学生帖回复率、教师评阅作业次数、教师测验评阅数；

5)学习行为:学生人均上线天数、学生行为总数、学生人均行为总数、学生发帖数、学生作业提交数、学生测验提交数；

6)考务情况:报考总人次、已完成考试场次、网考/纸考实考率、及格率、缺考率、违纪率；

7)学科建设:学科门类、总专业数量、本科专业数量、专科专业数量；支持多种数据源数据展示，通过集成第三方数据展示模块可提供多种图表样式，以满足复杂的数据展示需求。

(3)系统对接

与国家开放大学业务系统数据(一网一平台、招生系统、教务系统、考务系统)的数据对接。
	套
	1

	2
	Led显示屏系统
	一、Led显示屏参数
1.全尺寸显示面积不小于9.31平方米
2.像素结构：SMD表贴三合一

●3.投标产品LED屏像素点间距≤1.86mm

4.模组尺寸：320mm*160mm

5.白平衡亮度：≥450cd/㎡

6.对比度≥3000:1

7.像素密度：288888点/㎡

8.刷新率≥3840 Hz

9.同时兼容前，后维护，显示屏模组可前、后拆卸维护

10.通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度≤0.0005cd/㎡

11.不同接收卡之间画面同步性在1ms以内。

12.整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。

13.产品具备一定的抗霉菌能力，符合GB/T 2423.16-2022《环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉》的测试要求。LED 显示屏单元板具备 0 级防霉特性（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告为证）

14.根据GB21520-2023 标准，能效达到一级。

15.低功耗设计：符合CQC3158-2024 LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求，能源效率≥2.4，睡眠功耗≤100W/m2。

16.根据GB 4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行接地电阻测试实验，输入地线-接地远端，测试限值≤100mΩ。

17.显示屏无首行偏暗，亮度偏差小于0.1%。

18.显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1

19.为保证更好的抗震效果，模拟10级烈度地震，在振动频率5Hz～55Hz～5Hz,振幅为0.2mm的条件下，5min扫描一次，每一轴向循环扫描50次，试验结束后对LED显示单元的功能特性和像素失控率检测符合要求。

20.符合IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/(m2sr)，视网膜热危害值不高于16W/(m2sr)。

21.设备制造商具备较高的制造能力水平以及稳定的供应链保障交付能力，符合GB/T 39116-2020《智能制造能力成熟度模型》国家标准，达到智能制造能力成熟度等级五级。

22.为响应国家低碳的要求，设备制造商在产品设计、研发、生产过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。通过ISO 14064温室气体排放并提供第三方机构出具证书。

23.为促进企业绿色发展、产品低碳环保，积极响应国家政策，设备制造商具备有效的ISO 14067产品碳足迹认证证书。

二、Led显示屏处理器1台

1.输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入；

2.视频输出支持6个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达390万像素，最宽支持10240,最高8192。

3.最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；

4.集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。

三、Led显示屏接收卡14个
1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 32 组RGB 并行数据；

2.采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；

3.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度进行校正，使整屏的亮度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质

4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。

5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。

6.支持Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。

7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面

8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，

9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 

10.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性

11.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患

12.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全

13.在软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题

四、Led显示屏电源33个

1.标准超薄产品，高度≤30mm

2.-20~+70℃工作温度

3.短路/过载保护功能

4.100%满载老化

5.效率高、高可靠性

其他辅材

1.壁挂结构，不锈钢包边

2.包含但不限于≥20kw配电柜、LED大屏的强电弱电：网线、电源线、连接线、高清线等
	套
	1

	3
	▲云桌面服务器
	1.（1）★CPU信息：采用国产海光、龙芯、兆芯或飞腾等处理器，≥8个物理核心16线程，主频≥2.0GHz；

3.（3）★主板内存槽数量：支持≥4个DDR4内存插槽，最高可扩展至256G内存，本次配置≥16GB DDR4内存；

4.（13）硬盘类型；（14）★硬磁盘实配容量：支持≥8个2.5/3.5英寸SAS/SATA硬盘，本次配置如下：企业级SATA硬盘≥1块4TB；

1.（35）★外观和结构：标配2U机架式服务器；

5.（75）★关键部件安全要求3：CPU通过安全可靠测评 / 接受CPU通过安全可靠测评的产品，也接受CPU未通过安全可靠测评的产品；

6.（112）★电源能耗：通过3C国家强制性产品认证和节能认证；

7. （122）★平台软件兼容：管理服务器预装国产服务器操作系统，桌面云平台须在国产操作系统中稳定运行，系统符合安全可靠测评，提供桌面云平台与国产操作系统的兼容性证明材料；

8.（131）★服务周期：服务要求：原厂3年质保；

9.其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。
	台
	1

	4
	云终端
	★1.CPU：国产X86架构处理器，≥八核2.7GHz；

★2.内存：≥16GB；

★3.硬盘：≥512GB（SSD）；

★4.图形：≥2G独显，HDMI、DP、VGA接口各一个；

5.网络接口：集成千兆网卡，RJ45接口； 

6.USB接口：提供USB接口≥12个，其中USB3.0≥4、USB2.0≥8

7.其他接口：耳机接口≥1，麦克风接口≥1个；

8.电源：≥200W节能电源;

9.为保障售后服务，云终端必须与桌面云软件同品牌；

10.通过3C国家强制性产品认证和能效一级认证；
	台
	31

	5
	桌面云软件
	1.系统应具备良好的兼容性，要求同时提供IDV、VOI、VDI、无盘融合云桌面功能，支持不同架构云桌面的统一管理功能。

2.支持在管理平台查看服务器时间，修改服务器时间，支持服务器系统重启与关机，定时重启操作系统设置，数据配置支持设置：用户日志保留时长、监控日志保留时长、审计日志保留时长、数据备份保留时长、数据自动备份时间； 

3.云桌面管理平台支持多个云服务器的CPU、内存、硬盘空间及网络性能监控切换。平台概况可查看服务器总数量、终端总数、模板总数统计，支持在线终端活跃度按小时、天、月监控。

4.单一服务器可以支持1000台客户机的同时启动。客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地CPU、内存、显卡资源，在不使用GPU卡的情况下必须多机流畅运行CATIA、UG、PRO-E等三维设计软件。

5.支持用户操作记录审计和服务日志审计功能，提供用户信息、服务器IP、用户IP、操作记录等信息，并支持以不同颜色对日志类型进行分类。

6.支持系统模板克隆功能，减少主镜像存储空间，克隆系统支持复制、删除、合并功能；支持对克隆系统的快照更新，快照（还原点）数量不少于20个，系统每次更新可选择创建新快照或合并上级快照功能； 支持快照相互切换，支持云终端系统同步切换指定快照系统；

7.支持管理服务器相互系统模板同步功能。支持云终端模板的导入与导出功能，支持系统镜像文件分享功能，支持设定时间与密码； 

8.云桌面管理平台支持分组管理，提供批量云终端清空分区、消息命令，启禁同步、启禁终端、还原一次、修改IP等功能，并显示每个分组终端数量、终端启动数量，终端更新数量；支持按分组开机、关机、重启云终端；

9.终端分区支持4个分区，每个分区设置还原与不还原功能，支持分区数据保留及还原功能。 

10.云桌面管理平台提供本地启动和网络启动模式。云终端网络启动支持内存缓存技术降低网络与服务器回写压力，内存缓存大小支持自动或禁止。

●11.支持有盘及PXE网络启动模式，云终端内存自定义大小的缓存技术。云桌面管理平台支持操作系统授权导入功能；

●12.支持远程批量动态调节云终端声音大小，远程终端桌面文字聊天对话功能，远程终端桌面截图及文件互传功能；

13.系统模板更新后，终端开机进入更新的系统并同步终端硬盘系统，支持终端进入BOOT引导系统并同步快照，支持系统灰度更新并重启生效技术；支持BOOT引导同步时管理平台远程监控终端界面，远程配置网络、服务器、重新同步等功能；

14.模板系统更新支持平台上指定任意终端启动更新，终端桌面本地更新上传，终端桌面网络镜像映射，3种更新方式；

15.模板系统更新后，终端开机自动同步到终端硬盘，并支持PXE同步、BOOT同步、灰度同步；终端BOOT同步时可通过管理平台远程控制终端，可远程查看更新进度、正在同步的桌面名称、更新量、网卡、速度，并支持快捷停止更新、启动更新、调出同步日志等操作；

16. 已部署的系统单机保护，通过客户端帐号密码切换还原与不还原模式，方便临时安装应用软件及修改系统等操作； 

17.支持云终端桌面显示：机器名、IP地址、MAC地址、分组名、同时支持添加多个自定义字段名称与值，并提供公告文字显示； 

18.支持云终端资产监测功能，对终端CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、CPU温度、硬盘温度、显卡温度进行实时监测，支持在温度过高时提供告警提示。

19.提供硬件资产变更告警功能，可设置硬件变更时锁屏。

20.系统模板支持云终端采用传统与UEFI模式双启动，管理平台不需要单独配置。

●21.系统支持“虚拟机伪装”功能，避免应用软件在虚拟机环境中不能稳定运行的问题。

●22.支持嵌套虚拟化功能，可在虚拟机中嵌套运行Vmware Workstation平台，支持在虚拟机中启用Windows子系统Linux（WSL），也支持在虚拟机中运行安卓应用的开发编译环境，满足教学科研、系统开发等适用需求。

23.支持通过手机等移动设备管理桌面云系统功能（非浏览器方式）：进行主机资源信息进行查看（CPU、内存、存储等占用情况）、虚拟机详情展示和编辑；支持对虚拟机CPU/内存进行编辑，可对虚拟机进行启动，关闭，强制关闭；可查看用户列表、终端列表、在线用户信息等。

●24.平台可同时纳管物理机和虚拟机，支持查看物理机名称、CPU型号、操作系统、IP、识别码等信息。可为指定的桌面用户同时分配物理机和虚拟机，该用户在同一终端上即可使用虚拟机桌面，也可使用物理机桌面，支持在终端侧对物理机的远程唤醒功能。

●25.为提高平台的使用流畅性，系统须支持硬件编码功能，通过独立的PCIe硬件编码卡设备承载平台的编码和转码的算力需求，降低服务器处理器的资源开销。

●26.平台支持音频处理能力优化功能，解决使用会议电话等应用时存在的杂音、回声等问题，满足高质量的语音交互需求。

27.系统应广泛兼容国产操作系统、处理器、编码卡、数据库。

28.支持基础镜像加子镜像模式，可灵活创建多个子镜像分支，每个子镜像分支支持独立快照管理，支持快照数量不少于50个；每个快照有日期时间、占用大小、备注信息，支持快照删除、应用、合并到默认、修改备注；支持快照任意前进与后退操作，切换过程中快照数据完整保留不丢失。支持镜像下载，镜像扩容，镜像检测（检测到问题自动修复，并显示检测进度）。

29.支持实时查看终端状态信息：终端名称、状态、MAC地址、IP地址、操作系统、当前桌面、实时流量、汇总流量、网卡速率（低于 1000Mbps 时自动红色字体醒目提示）、时长、同步状态、更新量速度、备注等；支持查看终端硬件信息，包括显示器、鼠标、键盘、摄像头、主板、内存、CPU 等设备信息；支持终端存储信息已占用可视化统计，支持对终端批量执行远程开机、关机、重启操作。

30.支持两种远程协助方式：窗口程序远程协助与浏览器 Web 远程协助；同时云桌面管理平台支持远程截屏、文件传输、远程对话、查看模式、SSH远程、Ping测试、Telnet连接等操作；支持在终端Boot同步过程中远程协助，可实时查看同步进度、更新量、网卡速率（低于 1000Mbps 时自动红色字体提示）及速度，支持通过快捷键打开帮助、日志、任务管理器等常用功能，提升远程运维便捷性。

31.支持多种模板更新模式，包括PXE更新、本地更新上传、网络镜像映射；终端系统“还原”及“不还原”模式下均可实现本地更新上传，并支持生成新的快照或写入上一次快照

32.支持 PXE 同步、BOOT 同步、灰度同步等多种同步方式，同步过程实时显示进度条、更新量及更新速度。快照更新后终端在PXE同步时，终端启动更新后的操作系统及应用，并同步最新的快照到终端硬盘。快照更新后终端在BOOT 同步时，管理平台可以远程控制终端桌面，操作与查看日志、结束同步、网络配置、修改服务器IP等
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	机柜
	≥22U网络机柜
	个
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	桌面操作系统
	1.（1）操作系统支持多CPU架构（★同源兼容多CPU 平台架构）：投标产品须同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU，支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威、海思麒麟主流国产CPU。

2.（20）系统内核（★内核要求）：投标产品须应基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台，内核版本（Linux kernel）不低于5.4。

3.（39）中文支持要求（★输入法）：投标产品须符合 GB18030-2022 的要求，支持中英文输入法，支持拼音、五笔输入，支持搜狗输入法、讯飞输入法等产品

4.（45）系统管理要求（★系统资源管理）系统运维工具：投标产品须提供自研的图形化系统运维工具集，包含电脑故障诊断与一键修复、系统垃圾清理、磁盘坏道检测、Windows数据迁移、服务支持等功能，能够实现用户自助运维以及快速反馈问题。

5.（64）系统管理要求（★隐私文件保护）：投标产品须提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱；支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹；支持手动上锁文件保险箱；支持通过密钥找回口令；支持单用户创建多个保护箱、导入导出保护箱、重命名、修改密码功能

6.（65）系统管理要求（★网络管理）：投标产品须支持IPV6协议规范，具备核心协议实现能力，满足一致性、互通性等商业规模化部署要求，须通过IPv6 Ready Logo认证。

7.（156）厂商服务能力（★服务团队）服务能力：投标产品原厂商须符合服务交付能力符合《软件服务商交付能力评估标准》（T/SIA009-2020）一级能力。

8.（160）安全要求（★基本要求）：投标产品应当符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。安全认证，投标产品须符合GB 42250-2022《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》，GB/T 20272-2019《信息安全技术 操作系统安全技术要求》第四级：结构化保护级 要求。通过“网络安全专用产品安全检测证书” 安全操作系统（第四级）。须提供产品符合性认证证书和第三方检测报告证明，并加盖投标产品原厂商公章。

9.（161）密码算法支持（★密码算法实现）：密码算法支持，投标产品须支持国密算法运算密码模块（桌面版）获得“商用密码产品认证证书”。

10.（162）密码算法支持（★随机数生成）：符合GM/T 0028 《密码模块安全技术要求》第二级要求。

11.（165）安全管理工具（★安全管理工具）：安全框架，操作系统提供自研内核安全访问统一控制的安全框架，保障系统安全性。

12.（166）身份鉴别（★生物特征识别管理）：身份鉴别，投标产品须支持图形化生物特征管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜、声纹、人脸识别等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动

13.（173）漏洞管理（★漏洞编号）：漏洞检测能力：投标产品须提供漏洞检测能力，支持完整性校验。针对DBus安全问题，具备不可被绕过的自研DBus管控技术。须提供知识产权证明，并加盖操作系统原厂商公章。

14.其他要求：其余参数应满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]34号）中桌面操作系统的全部标注“*”规定
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	接入交换机
	●1.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps
2.转发性能：≥108Mpps
3.接口类型：≥24千兆电口，4万兆光口（非复用）
4.堆叠：最大堆叠台数≥9台，支持跨设备链路聚合
5.路由协议：支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng、OSPF V1/V2/V3 
	台
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	显示器/键鼠
	1. ≥23.8英寸液晶显示器，IPS面板;
2. 接口：VGA接口+HDMI，接口竖插，支持背挂云终端
3.分辨率：≥1920*1080
4.对比度：≥3000：1
5.亮度：≥250cd/m2
6.配套有线键鼠套装
	台
	31

	10
	人脸认证终端
	1.操作系统：Android 10 及以上；

2.CPU 4 核 2.0GHz 及以上；

3.RAM≥3G，ROM≥32G；

4.屏幕≥8 寸，至少 800*1280 分辨率，支持触控操作；

5.摄像头≥800 万像素，具有自动对焦功能。
	台
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	11
	摄像头
	1.满足总部远程监考需求,并于国家开放大学远程巡查监控系统互联互通；                                                                          2.要求安装位置合理，能够无死角监控到全体考生；                                                                                                                  3.200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机；
4.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
5.宽动态: 120 dB;调节角度: 水平：0°-355°，垂直：0°-75°；
6.焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°；
7.补光灯类型: 红外灯;补光距离: 最远可达30m。
8.最大图像尺寸参考: 1920 × 1080；
9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；
10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）；                                 
11.音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out）。
	个
	1


5.2商务要求

①提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。

②保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

③提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

④提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

⑤提供设备安装调试，设计、制作、调试、培训、技术服务、运输、 保险及配套其它服务；满足国家规范技术要求。。

★5.3交货要求

①交货期：

货到时间：签订合同之日起30个工作日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

②交货地点：采购人指定地点。

③提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

④特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★5.4付款方式

签订合同后5日内预付合同总额的40%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后7日内支付合同总额的60%（特殊情况以合同为准）。

★5.5投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

5.6验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
