项目需求书
一、项目名称
天津市第五中心医院生态城医院采购AI影像辅助诊断系统项目
二、项目背景和主要内容
[bookmark: OLE_LINK2]随着生态城医院患者数量的日益增加，影像诊断的工作量大幅增长，对于一些复杂病例和疑难病症，仅凭医生的经验和肉眼判断，诊断的准确性和及时性难以得到充分保障，目前临床科室对头颈CTA和肺动脉CTA等检查项目有较大的临床检查需求，为进一步提升生态城医院影像诊断的准确性和效率，提高患者满意度，需采购肺动脉辅助诊断与头颈CTA辅助诊断2个模块及配套硬件设备。
三、项目预算
项目预算人民币79万
四、投标供应商资质要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。提供以下材料：
1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件，证件在有效期内。
2.财务状况报告等相关材料：
投标人须提供第三方会计师事务所出具的近3年审计报告（即2022年度至2024年度）。审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（无所有者权益表的提供书面说明）、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。
3.投标人须提供近一年内（投标截止时间前）任意6个月纳税证明材料和近一年内（投标截止时间前）任意6个月缴纳社会保障金证明材料(依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的供应商按实际的缴纳情况递交相关证明)。
4. 提交响应文件截止日前 3 年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至提交响应文件截止日成立不足 3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
5.供应商若法定代表人(负责人)参加投标，须提供法定代表人(负责人)身份证明书(需由法定代表人(负责人)签字或盖章)，由法定代表人(负责人)携带本人身份证原件参加；若法人授权委托人参加投标，须提供法定代表人(负责人)授权委托书(需由法定代表人(负责人)签字或盖章)及法人授权委托人在投标前4个月内（不含投标当月）连续3个月由投标供应商缴纳社保证明材料，由被授权人携带本人身份证原件参加；
6.本项目不接受联合体。
五、商务需求
★1.服务时间：自合同签订之日起一年；
★2.签订合同之日起90日内完成系统上线，并满足采购人使用需求（特殊情况以合同为准）。
★3.付款方式：签订合同后，中标人向采购人提供合同额40%预付款保函及合法有效票据，采购人收票后于30日内支付合同总额的40%，验收合格后，凭票于30日内支付合同总额50%，质保期满且系统正常运行，中标人依约履行合同的，采购人凭票于 30 日内支付合同尾款10%。
注：上述付款方式均由投标人开具相应数额的发票后，采购人予以支付，若投标人迟延开具发票或开具的发票不符合采购人要求，采购人有权延迟付款且不视为违约。
▲4.本项目为代理商投标的投标人须提供由所投产品制造商开具的针对本项目的授权书。
★5.投标人的报价应包括：完成此项目所需的一切费用，包括但不限于硬件费用、软件开发费用、与第三方系统对接费用（含界面集成、数据集成等）、人工费用及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
6、 技术需求
★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

	序号
	内容
	说明

	1
	业务需求
	投标人需要提供整体方案，承担新系统的调试上线部署工作。投标人必须对本项目采购的系统提供全流程服务，提供系统建设和实施方案。投标时需提供的系统建设和实施方案应包括系统整体解决方案。 

	2
	技术需求
	投标人必须提供有行业经验的技术服务资源满足本次项目对产品技术支持服务的要求，完成在本项目的安装调试。投标方应在充分理解招标方需求的基础上，制定并细化系统设计方案，并根据方案提供项目实施所需的软件（包括招标文件中未列出而系统实施又必须的软件）以构成完整的、可靠运行的系统。投标人需提供至少3家三级医院成功案例，案例包含产品功能、销售合同和三级医院的验收报告。如果投标人在中标签署合同后，在供货或系统安装调试时出现软件系统的任何遗漏，均必须由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。

	3
	系统需求
	1、系统具有一定的兼容性，能够满足市场上主流软、硬件系统间的相互协调工作；
2、支持国外、国内主流厂商的硬件及操作系统平台；
3.支持Unix、Linux 、Windows、银河麒麟等国外国内操作系统；
4、支持主流的网络协议（TCP/IP、IPX/SPX、NETBIOS及混合协议等）；







	一、头颈CTA智能辅助诊断系统

	序号
	项目内容
	参数
	数量

	1
	产品性能要求
	△1具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需包含“头颈CT血管造影图像辅助评估”字样，需提供证书复印件并加盖公章。
	








1套

	
	
	△2.具备头颈CTA图像质量评估：提示序列图像质量评分并给出1～5分值，自动推荐图像质量最优序列。（要求提交demo功能演示，演示时长不少于2分钟，不多于5分钟）
	

	2
	影像浏览及阅片
	1.具备左键长按拖拽可便捷播放影像序列方便快速查看影像概况。
	

	
	
	2.具备血管分析多序列联动，可便捷查看CPR、Lumen血管横断面原图、Xsection图层。
	

	
	
	3.具备MIP多序列联动显示，可便捷切换去骨MIP、带骨MIP同一图层。
	

	
	
	4.具备原图快速切换图层，可从VR影像任意位置实时定位至原图具体图层。
	

	
	
	5.具备显示/隐藏meta信息，可显示/隐藏图窗Dicom影像meta信息，支持快捷键。
	

	
	
	6.具备显示/隐藏血管分割，可在原图显示/隐藏血管分割详情。
	

	
	
	7.具备显示/隐藏中心线，可在CPR、头颈VR影像序列显示/隐藏血管中心线。
	

	
	
	8.具备显示/隐藏血管分段信息，可在CRP、头颈VR影像序列显示/隐藏血管分段标识。
	

	
	
	9.具备显示/隐藏前后循环，可在头颈VR影像序列显示/隐藏颈动脉循环系统、椎基底动脉系统标识。
	

	
	
	10.具备显示/隐藏血管命名，可在头颈VR影像序列显示/隐藏颈内动脉、椎动脉血管命名。
	

	
	
	11.具备3D多平面重组，支持图像进行轴位、冠状位、失状位、任意角度斜位图像重组。
	

	
	
	12.具备影像窗宽窗位调整，支持自定义调整影像窗宽窗位，支持快捷键调整预设窗宽窗位，支持快捷键恢复默认窗宽窗位默认快捷键。
	

	
	
	13.具备多图窗联动调整窗宽窗位的能力，支持用户选择操作模式：在联动或者非联动的模式下进行操作。
	

	
	
	14.具备全屏模式的序列导航，支持6种及以上的序列导航模式。
	

	
	
	15具备图窗全屏，Dicom View整体布局灵活缩放调整，可进入图窗全屏模式、退出图窗全屏模式。
	

	
	
	16.具备狭窄诊断快捷布局，支持浏览CPR&Lumen&Xsection&管腔曲线布局。
	

	
	
	17.具备图窗标尺，各图窗提供自适应标尺。
	

	
	
	18.具备使用说明，方便快速查阅产品操作快捷键说明。
	

	
	
	19.具备语言皮肤，可便捷切换中文/英文语言皮肤，方便国际用户使用。
	

	
	
	20.具备5种及以上测量工具，至少包括长度、角度、圆形、矩形、多边形测量，支持多边形测量自动显示每一边长长度，以及整个区域的面积、平均CT值、CT标准差、最大CT值和最小CT值。
	

	
	
	21.具备3D测量和标记功能，支持在头颈VR、头颅VR、前循环VR、后循环VR、带骨VR上进行测量，支持在任一3D图像上进行标记，支持图像加入推送和打印序列。
	

	
	
	22.具备箭头标记工具，方便在影像上完成注释。
	

	
	
	23.具备长度测试、区域测量、箭头编辑操作结果修改。
	

	
	
	24.具备测量、箭头标记操作结果删除。
	

	
	
	25.具备快捷方位组件，支持3D VR的快速切换。
	

	3
	影像后处理
	1.具备实时VR重建功能，支持360度无间隔的实时VR渲染重建。
	

	
	
	△2.具备带骨VR自定义裁剪。（要求提交demo功能演示，演示时长不少于2分钟，不多于5分钟）
	

	
	
	3.具备3D血管VR的自定义裁剪，包括正向裁剪和反向裁减。
	

	
	
	4.具备头颈动静脉血管VR实时渲染显示。
	

	
	
	5.具备自定义添加动脉瘤。
	

	
	
	6.具备去骨VR体渲染重建，自动生成头颈VR/VRMIP/INVERSE VRMIP序列、颅内VR/VRMIP/INVERSE VRMIP序列，其中颅内VR/VRMIP/INVERSE VRMIP支持预设脑动脉颅外段起点。
	

	
	
	△7.具备带脑类MR VRMIP体循环重建，自动生成类MR VRMIP正视、俯视、仰视序列，支持前后循环拆分，支持预设脑动脉颅外段起点。（要求提交demo功能演示，演示时长不少于2分钟，不多于5分钟）
	

	
	
	8.具备带骨VR体渲染重建，自动生成颅内带骨VR序列。
	

	
	
	9.具备头颈联扫CTA图像、单独颅内/颈部CTA的图像的VR、CPR及拉直探针重建。
	

	
	
	10.具备前循环VR体渲染重建，自动生成头颈前循环VR/VRMIP序列、颅内前循环VR/VRMIP序列。
	

	
	
	△11.具备颅内前循环VR/VRMIP支持自定义预设脑动脉颅外段起点。（要求提交demo功能演示，演示时长不少于2分钟，不多于5分钟）
	

	
	
	12.具备后循环VR体渲染重建，自动生成头颈后循环VR/VRMIP序列、颅内后循环VR/VRMIP序列。
	

	
	
	△13.具备颅内后循环VR/VRMIP支持自定义预设脑动脉颅外段起点。（要求提交demo功能演示，演示时长不少于2分钟，不多于5分钟）
	

	
	
	△14.具备大脑动脉环（Willis环）体渲染重建，自动生成大脑动脉环VR/VRMIP体渲染序列。（要求提交demo功能演示，演示时长不少于2分钟，不多于5分钟）
	

	
	
	15.具备带骨/去骨MIP最大密度投影重建，自动生成冠位、矢位、轴位去骨最大密度投影序列，支持预设MIP影像层厚、间距。
	

	
	
	16.具备颈部血管自动曲面重建，自动生成颈动脉、椎动脉CPR曲面重建序列；支持预设颈动脉、椎动脉终点，支持预设图像序列旋转角度间隔，支持闭塞血管自动追踪补全。
	

	
	
	17.具备颅内血管自动曲面重建，自动生成大脑前动脉、大脑后动脉、大脑中动脉CPR曲面重建序列，支持预设图像序列旋转角度间隔，支持闭塞血管自动追踪补全。
	

	
	
	18.具备颈部血管自动拉直重建，自动生成颈动脉、椎动脉Lumen拉直序列；支持预设颈动脉、椎动脉终点，支持预设图像序列旋转角度间隔，支持闭塞血管自动追踪补全。
	

	
	
	19.具备颈部血管自动探针重建，自动生成颈动脉、椎动脉探针序列，支持预设颈动脉、椎动脉终点；支持预设探针显示间隔。
	

	
	
	20.具备颅内血管自动探针重建，自动生成大脑前动脉、大脑后动脉、大脑中动脉曲面重建CPR序列；支持预设探针显示间隔。
	

	
	
	21.具备去骨体渲染序列视角配置，支持按需预设去骨体渲染图像默认视角及序列旋转范围。
	

	
	
	22.具备颈外动脉、锁骨下动脉、小动脉自动重建配置，支持预设去骨体渲染图像重建是否包含颈外动脉、锁骨下动脉、小动脉。
	

	
	
	23.具备体渲染图像分辨率配置，支持预设体渲染生成影像序列分辨率。
	

	
	
	24.具备组合图重建，支持照相生成CPR&Xsection、Lumen&Xsection、CPR&Lumen&Xsection三种模式组合图。
	

	
	
	25.具备注释图重建，支持照相生成带有参数测量结果的影像序列，其中照相范围支持缩放调整。
	

	
	
	26.具备血管自动命名功能，自动命名头颈部17支血管命名，包括主动脉弓、头臂干、左锁骨下动脉、有锁骨下动脉、左颈总动脉、右颈总动脉、左颈内动脉、右颈内动脉、左椎动脉、右椎动脉、基底动脉、左大脑前动脉、右大脑前动脉、、左大脑中动脉、右大脑中动脉、左大脑后动脉、右大脑后动脉。
	

	
	
	27.具备血管自动分段功能，颈内动脉支持7分段、椎动脉支持4分段、大脑前动脉3分段、大脑中动脉3分段、大脑后动脉3分段。
	

	
	
	28.具备2D VR显示，支持用户在详情页面确认打印图像，直接进行增删改
	

	
	
	29.具备配置探针显示间隔以及默认放大比例功能
	

	4
	影像后处理结果编辑
	1.具备自定义血管分析，支持生成头颈部任意部分血管CPR、Lumen序列。
	

	
	
	2.具备编辑血管分析起点，支持调整头颈部任意血管CPR、Lumen序列起点。
	

	
	
	3.具备编辑血管分析终点，支持调整头颈部任意血管CPR、Lumen序列终点。
	

	
	
	4.具备闭塞血管分管分析补全，支持补全头颈部任意血管CPR、Lumen闭塞段血管。
	

	
	
	5.具备修剪单支血管，支持选择VR体渲染单支血管自动完成修剪。
	

	
	
	6.具备框选修剪血管，支持框选VR体渲染范围血管自动完成修剪。
	

	
	
	△7.具备血管追踪生长，自动填充增加血管分割来调整重建影像。（要求提交demo功能演示，演示时长不少于2分钟，不多于5分钟）
	

	
	
	8.具备删除分割，支持减选、橡皮删除血管分割来调整重建影像。
	

	5
	病灶检出与分析
	1.具备斑块检出功能，自动检出头颈部血管所有斑块，定性斑块类型为钙化、非钙化、混合，并定位斑块分段位置。
	

	
	
	2.具备狭窄量化功能，自动检出头颈部血管所有狭窄，量化狭窄程度，判断狭窄分级程度（轻度狭窄、中度狭窄、重度狭窄、闭塞），并定位狭窄分段位置。
	

	
	
	3.具备支架检出功能，自动检出头颈部血管所有支架，定位支架分段位置。
	

	
	
	4.具备动脉瘤量化信息，自动检出头颈部血管动脉瘤，量化瘤径、最大径、长径、短径、体积，并定位动脉瘤分段位置。
	

	
	
	5.具备病灶标记显示功能，支持在VR体渲染、CPR、Lumen、原图显示具体病灶标记，方便快速定位病灶位置，支持带病灶标记的图像进行推送打印。
	

	
	
	6.具备病灶标记联动功能，后处理影像标记支持联动显示，选中任意病灶各影像该病灶高亮显示。
	

	
	
	7.具备原图病灶提醒功能，原图图窗切片栏高亮显示病灶具体定位，原图范围显示病灶具体位置。
	

	
	
	8.具备显示/隐藏动脉瘤轮廓功能，VR体渲染支持显示动脉瘤标记、原图支持显示动脉瘤分割轮廓。
	

	
	
	9.具备狭窄程度提示：轻度、中度、重度、完全闭塞。
	

	
	
	10.具备病灶列表显示影像诊断结果、血管分支病灶汇总结果、血管分段具体病灶诊断详情，包括斑块、狭窄、动脉瘤、支架定量定位信息。
	

	
	
	11.具备调整修改病灶狭窄程度、斑块类型、动脉瘤量化参数结果。
	

	
	
	12.具备删除病灶结果，可Delete快捷键操作。
	

	
	
	13.具备添加狭窄，支持在拉直&原图右键添加狭窄，自动判断斑块属性、量化狭窄程度、定位狭窄分段位置。
	

	
	
	△14.具备添加动脉瘤，支持在原图右键添加动脉瘤，自动完成动脉瘤分割，量化动脉瘤最大径、长短径、体积、瘤径，定位动脉瘤分段位置。（要求提交demo功能演示，演示时长不少于2分钟，不多于5分钟）
	

	
	
	15.具备添加支架，支持在拉直&原图右键添加支架病灶，自动完成支架分段位置定位。
	

	
	
	△16.具备起源异常诊断选项，支持在病灶列表选择影像起源异常情况，汇总至诊断结果。（要求提交demo功能演示，演示时长不少于2分钟，不多于5分钟）
	

	
	
	△17.具备Willi环异常评估选项（9种异常智能评估），并可同时诊断多种变异，提供Willis环变异图文教学导航，支持修改Willis环异常评估结果。（要求提交demo功能演示，演示时长不少于2分钟，不多于5分钟）
	

	
	
	18.具备病灶筛选功能，支持筛选显示中度狭窄、重度狭窄、闭塞、动脉瘤、支架。
	

	
	
	19.具备重绘中心线功能，支持VR图像上实时从头绘制一条全新的中心线，且CPR图像、拉直图和探针图同步联动。
	

	6
	一键报告与推送打印
	1.具备结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告；报告报告支持配置狭窄程度分级标准、配置脑结构固定描述、配置狭窄程度范围描述；支持复制结果，支持勾选推送状态生成文本报告胶片。
	

	
	
	2.具备结构化表格报告，根据诊断结果一键生成表格报告，支持展开分段及隐藏分段结构化描述；支持勾选推送状态生成表格报告胶片。
	

	
	
	3.具备快捷推送，可配置推送影像规则，一键推送影像序列至目标DICOM 节点。
	

	
	
	4.具备自定义推送，可自定义选择待推送影像，一键推送影像序列至目标DICOM节点，影像支持勾选组合图、注释图、文本报告、表格报告推送状态加入推送影像序列。
	

	
	
	5.具备配置推送影像，可按规则选择目标影像，自动加入待推送影像序列。
	

	
	
	6.具备快捷打印，可配置打印胶片模板，一键完成胶片打印。
	

	
	
	7.具备自定义打印，可自定义选择待打印影像，一键完成胶片打印，支持勾选组合图、注释图打印状态加入打印胶片序列。
	

	
	
	8.具备配置打印模板，可按规则选择目标影像，自动加入待打印影像序列；支持预设胶片预设布局、支持预设胶片元信息。
	

	
	
	9.具备打印排版调整，可放大&缩小影像、个性化调整胶片布局、调整影像窗宽窗位，删除影像，调整影像排版顺序。
	

	
	
	10.具备智能排版，可一键根据预设规则完成影像排版，同类影像顺序排列，血管分析按血管名称排序。
	

	
	
	11.具备在打印预览页面直接调整排版方式，包括至少15种常用排版方式，并且支持用户自定义排版方式
	

	
	
	12.具备在打印预览页面选择胶片大小和打印机
	

	
	
	13.具备在打印预览页面以单图或者整张胶片形式进行推送，支持对多个服务器进行批量推送
	

	二、肺动脉CTA智能辅助分析系统

	1
	产品性能要求
	1.具备基于肺动脉CTA数据快速计算功能，可实现智能VR+MIP+MPR多图三维重建，并可实现与病灶列表双向联动
	1套

	
	
	2.具备支持肺动脉CTA数据的动静脉分割重建和栓子的分割重建
	

	
	
	3.具备VR和VMIP图像，同时支持动静脉的显隐，且支持调节VR的透明度
	

	
	
	4.具备栓子智能检出、定位及阳性预警功能，包括提示是否存在主干级、叶级、段级栓子
	

	
	
	5.具备自动计算智能栓子体积功能
	

	
	
	6.具备右心室扩张风险智能评估功能，可自动重建长轴四腔心层面，自动测量左右心室横径，自动计算直径比（RV/LV）
	

	
	
	7.具备肺动脉扩张风险智能评估功能，包括自动测量主肺动脉管径以及升主动脉管径
	

	
	
	8.具备自动生成归档图像及预览功能，自动排版胶片及预览
	

	
	
	9.具备图像质量评估功能
	

	
	
	10.具备胸膜肺实质评估功能，包括胸腔积液、肺不张、肺组织密度不均
	

	
	
	11.支持肺动脉CTA自动生成文本报告和表格报告
	

	三、系统安全与配置安装

	1
	性能要求
	1.系统支持独立服务器接入医院内网，隔绝外网，通过防火墙限制服务器暴露端口和可访问网段，防止数据泄露
	1项

	
	
	2.系统无需医院提供数据进行标注及模型训练，无需医院将病例信息上传或转移到公司
	

	
	
	3.系统厂家工程师对系统进行安装并确保正常使用
	




	四、硬件配置

	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	技术参数

	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU信息
	配置≥2颗，主频2.2GHz，单颗核心数≥24核，48线程，末级缓存36MB，TDP功耗为165W，支持内存最高2933MT/s，通道数：单处理器共8个内存通道

	2
	产品规格
	主板规格
	*主板支持的CPU和内存情况
	可支持≥2 个CPU；支持≥32个DDR4 内存插槽。

	3
	产品规格
	
	*主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应≥32个

	4
	产品规格
	
	*主板存储接口
	支持M.2 SSD，SAS/SATA接口

	5
	产品规格
	
	*PCIe插槽接口
	符合PCIe 4.0的高速串行计算机扩展总线标准

	6
	产品规格
	
	*主板PCIe插槽数量及规格
	双路或以上服务器PCIe 插槽或接口应不少于10个

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	不涉及

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	不少于1GE网口

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持OCP3.0，可热插拔

	10
	产品规格
	内存规格
	*内存数量
	≥128GB

	11
	产品规格
	
	*内存规格
	≥DDR4

	12
	产品规格
	
	*内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DFC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机交件中明确

	13
	产品规格
	*存储规格
	硬盘类型
	480G固体硬盘，HHD16T

	14
	产品规格
	
	*硬磁盘实配容量
	机械硬盘≥3*8TB，支持RAID5
系统盘≥480GB
缓存盘≥960GB

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	SATA

	16
	产品规格
	
	*硬盘实配数量
	2块HDD，一块SSD

	17
	产品规格
	
	*硬盘插槽数量及规格
	配置前置硬盘槽位不少于12个，类型为SATA 硬盘

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	a)工作状态环境温度应满足 5℃
~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定
b）固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定

	19
	产品规格
	RAID 卡规格（若支持RAID 卡）
	RAID 卡支持的 SAS接口数
	不涉及

	20
	产品规格
	SAS 直通卡规格(若支持SAS 直通卡规格）
	SAS直通卡SAS接口数量
	不涉及

	21
	产品规格
	HBA 卡规格（若支持HBA直通卡）
	HBA卡端口数量
	不涉及

	22
	产品规格
	*网络规格
	*网口速率和数量
	双千兆电口

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	不涉及

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	≥2个电口，≥2个光口

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/SFP

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	不涉及

	27
	产品规格
	*外部接口规格
	*显示接口
	显示接口类型为VGA接口

	28
	产品规格
	
	*USB接口
	配备USB3.0接口

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	不涉及

	30
	产品规格
	
	其他接口
	不涉及

	31
	产品规格
	*电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余配置

	32
	产品规格
	
	*电源模块数量
	≥2

	33
	产品规格
	
	*电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求，单电源模块满足不少于800W功率

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯

	35
	产品规格
	*整机规格
	*外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用;
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均伤、不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	*尺寸（高×宽×深）
	（高）×（宽）×（深）应不超过 87.8mm×446mm×794mm

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	常规标准机柜导轨

	38
	产品规格
	
	CPU 个数与机柜高度单位(U)
	2个CPU ,4U服务器

	39
	产品规格
	
	*环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度5~ 45℃

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及

	41
	产品规格
	
	*机械环境适应性
	机械环境适应性应符合 GB/T 9813.3 的有关规定

	42
	产品规格
	
	*噪声
	符合GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	支持FP16/INT8

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	不涉及

	45
	产品规格
	机柜规格
	*机柜尺寸
	不涉及

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	不涉及

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	不涉及

	48
	功能要求
	*主板功能
	*主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口

	49
	功能要求
	
	主板防烧设计
	不涉及

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	不涉及

	51
	功能要求
	*网络功能
	*网络功能
	支持网络连接，网络访问，数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	*CPU功能
	*计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/0模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/0部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	*密码算法实现
	不涉及

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	不涉及

	55
	功能要求
	
	SATA SSD NAND 健康
状态上报
	不涉及

	56
	功能要求
	
	SATA SSD单 die 故障隔离
	不涉及

	57
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID卡RAID级别支持
	RAID模式支持RAID5

	58
	功能要求
	
	RAID 卡BBU 单元
	不涉及

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	不涉及

	60
	功能要求
	电源功能
	*电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	*电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	*整机功能
	*散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）

	64
	功能要求
	*管理系统功能
	*BMC固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
6)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒 体、高可靠的硬件监控和管理功能；
7)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
8)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
9)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
10)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
11)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
12)支持设置口令策略功能；
13)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
14)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
15)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
16)应支持固件版本查询、固件升级
17)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a)网络控制、安装提供图形访问界面网络;b)设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分;c)WebGuI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s

	66
	功能要求
	
	*BIOS固件基础功能
	a)支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能;b)支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能;c)支持设置界面中英文显示切换功能;d)支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能;e)支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口;f)支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能;g)支持安全启动功能;h)支持设置口令、修改口令、验证口令功能;i)支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能;j)支持RAID识别和启动功能;k)支持串口重定向功能;1)支持固件更新功能;m)支持BI0S固件设置的恢复出厂功能;n)支持网络引导启用和关闭功能

	67
	功能要求
	
	远程控制
	IPMI管理口在局域网内支持远程关机和重新启动功能


	68
	功能要求
	

*操作系统及驱动功能
	*操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	支持操作系统备份及还原功能

	70
	功能要求
	
	*操作系统功能
	a) 可以访问控制、安全审计、网络 等功能；
b) 操作系统其他功能应满足操作 系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	
71
	功能要求
	*中文信息处理功能
	*中文信息处理
	符合 GB18030 的有关规定

	
72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	提供管理口支持查询情况

	
73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	管理口设置IP，随时访问

	
74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	不涉及

	

75
	

安全要求
	
*关键部件安全要求
	
*关键部件安全要求
	
CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	
76
	安全要求
	













*固件安全要求
	*故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	
77
	
安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修
复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	
78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障 预测出硬盘的故障

	
79
	安全要求
	
	PCIe 链路故障智能诊断
	支持 PCIe 链路故障通过日志诊断，判断出现故障的PCIe 链路

	
80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生 故障时，可重启，让服务器正常运行，业务系统不中断

	
81
	
安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的 故障位置

	
82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复，防止系统异常掉电导致的丢失

	
83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	硬件支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	
84
	
安全要求
	
	CPU 核重启隔离
	不涉及

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离

	
86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	在硬件支持的情况下，支持故障内 存储阵列卡替换

	
87
	安全要求
	
	安全启动
	支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来 保护平台的完整性

	88
	安全要求
	

*系统安全要求
	syslog 双向鉴别
	支持系统日志，对服务器 根证书和客户端根证书进行鉴别

	89
	安全要求
	
	*弱口令字典检查
	软件支持不出现弱口令

	90
	安全要求
	
	*白名单访问控制
	支持基于IP 访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端账号和密码的鉴别方式登录管理系统

	
92
	
安全要求
	
	*二次鉴别
	支持系统对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应才能执行操作

	
93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	不涉及

	94
	安全要求
	
	*密码证书安全加密存储
	不涉及

	95
	安全要求
	
	*敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如 SSH 或 HTTP 等）

	
96
	
安全要求
	



*信息安全要求
	
*研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	供应商承诺，发现漏洞及时打补丁，保证产品稳定运行

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	作为网络关键设备的服务器应符合的相关规定

	
99
	
安全要求
	
	
增强要求
	
不涉及

	100
	安全要求
	*物理安全
	*物理安全
	安全要求应符合相关规定

	101
	安全要求
	*限用物质的限量要求
	*限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合的要求

	102
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 主频
	≥1.8GHz

	103
	性能要求
	
	*单CPU核数
	≥4

	
104
	
性能要求
	
	*单CPU末级缓存容量
	
≥8MB

	105
	性能要求
	*内存性能
	单内存模块容量
	≥16GB

	106
	性能要求
	
	*内存速率
	≥2666MT/s

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	无raid卡

	109
	性能要求
	FC HBA卡性能
	FC HBA卡速率
	无FC HBA 卡

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	无独立网卡

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	≥1GE

	112
	性能要求
	*电源能耗
	*电源能耗
	符合 GB/T 9813.3 的有关规定

	113
	兼容要求
	

*部件兼容性要求
	*内存兼容性
	适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	*固态存储兼容性
	适配 3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FC HBA卡兼容性
	FC HBA应适配两种或以上厂商产品

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	*网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	*功能卡兼容性
	内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	
119
	
兼容要求
	*外设兼容性
	
*外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	

*软件兼容性
	*数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATA SSD可靠性
	SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h

	125
	可靠性要求
	
*整机可靠性要求
	*整机可靠性
	维保1年

	126
	可靠性要求
	
	*风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h

	127
	可靠性要求
	
	*部件可靠性
	机架服务器支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置 风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	



129
	



服务要求
	




*服务响应
	



*服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务；
b) 提供同城，异地技术响应服务，3个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	*培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容

	


131
	
服务要求
	*服务周期
	*服务周期
	a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于1年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件）；
c) 产品停止服务时间应提前 告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	
132
	
服务要求
	


*服务工具要求
	
*工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的。且随附软件应具有合法授权或版权

	

133
	

服务要求
	
	

辅助工具
	支持如下功能
a) 本地的数据备份和还原功能；
b) 数据备份和还原功能；
c) 服务器操作系统的安装功 能；
d) 服务器所配硬件需要的驱动程 序和系统补丁

	134
	服务要求
	
	*驱动安装升级指引
	供应商提供所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	
136
	
服务要求
	
	代码迁移工具
	软件容器化，其他机器只要标准软件包安装就好

	
137
	
服务要求
	
	
性能分析工具
	供应商提供的服务器支持提供硬件参数。性能安装前会做研判

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及

	139
	服务要求
	
	*管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	140
	服务要求
	

*增值服务
	*厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供有偿原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	*提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力 (可收费)

	
143
	
服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务

	
144
	
供保要求
	
*供应链质量
	
*抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通 知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	*供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



说明：
带“★”的参数需求为实质性要求，若有任何一条未响应或不满足则导致投标无效。
带“△”号条款为重要技术参数，若有部分“△”条款未响应或不满足，将对响应性评审产生影响，但不作为无效投标条款。
7、 售后服务要求
质保期：一年（自采购人验收合格之日起计算）
1、质保期内，非采购人人为因素而出现的问题，由投标人免费负责修理、更换。投标人提供 7 × 8 小时技术响应，应保证在收到采购人维修服务的通知后 4 小时内给予反馈，提出解决方案，并于 2 小时内解决问题。如果采购人要求到场的，投标人需 2 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，并于 8 小时内解决问题。投标人未能按约定时间提供技术响应的，或不能排除故障恢复运行的，采购人有权委托第三方机构解决，由此产生的一切费用均由投标人承担。
2、由于投标人的系统质量问题，造成事故，投标人除负责修复、调换本合同货物外，还应承担直接受损的其他财产的修复责任，赔偿相关直接损失;包括但不限于造成采购人数据丢失、损坏的，还应承担恢复数据、信息等费用损失
3、培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习（不包含线上培训）。投标人应保证在采购人指定交货地点对最终用户操作人员提供不少于5天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。
8、 验收标准及方法
1.验收主体：天津市第五中心医院生态城医院。
2.验收时间：合同履行达到验收条件时。
3.验收方式：采取验收专家组验收，验收专家组由采购人负责组织本单位人员、行业专家、受托采购代理机构人员等组成，成员人数为 5 人，其中采购人工作人员不得超过半数，且不得担任验收小组组长。综合采用查阅书证材料、听取报告、实物核查、与利益相关方调研座谈等方式，对采购文件和合同中规定的货物或劳务应满足的各项技术指标进行验收。验收专家组形成验收报告，提出明确验收意见，并经小组全体成员签字后提交采购人。验收阶段产生的相关费用由投标人负责。
4.验收程序：合同履行达到验收条件时，投标人向采购人发出项目验收建议，采购人通过组建验收专家组的方式进行验收。
5.验收内容：本项目全部技术和商务要求。
6.验收标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。




