项目需求书（货物-通用类）

通用类货物项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。
一、项目背景

为切实做好新城镇消防救援站执勤前相关准备工作，全面保障消防站的执勤训练需要，进一步提升灭火救援装备保障能力，购置灭火救援装备。
二、项目预算

第一包：220000元；

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：
A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

第一包：智能空呼充气系统
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	1
	智能空呼充气系统
	用于向正压式消防空气呼吸器充气。工作噪音≤80dB，工作噪音符合ISO3746标准认定。一、固定式空气充填泵

结构：四缸，全不锈钢中间和末级冷却器，油泵润滑。

电动机：380VAC（三相），50HZ。

空压机：4级压缩、机油润滑。

冷却系统：风冷。

电机功率：≥10KW。

供气量：≥600L/min。

空气净化等级：二级空气过滤，一级可供呼吸用。

充气压力：≥320Bar。

重量：≤400Kg。

10、可同时充装1～4个9L气瓶，充气时间：充一个气瓶（9L/30MPa）≤4min，充四个气瓶≤15min。

11、主控面板：具有可调出口压力的压力表和开关可快速简单的调节出口压力至用户所需要的压力和自动启/停机。具有磁力起动器。具有启动和停止压力开关、紧急停机开关。具有电压过低、电机过热保护。具有油位过低保护并有指示灯。箱体内具有运行温度显示和保护功能。具有自动/手动排污系统和收集罐。具有电子计时器。具有外油位镜和放油孔。四只油水分离器。全自动排污功能。具有稳压阀。三级呼吸空气净化系统。可简单方便的调换过滤滤芯。三个级间安全阀，一个末级安全阀。具有进气过滤器。防震压力表耐40MPa。

12、具备4条带有充气接头的充瓶软管（接头符合国内现行正压式消防空气呼吸器标准且可以和防爆充气箱相连）、中文操作手册。

13、提供空气过滤器、机油、活性炭过滤器、专用合成润滑油等备件各1套。

二、防爆充气箱

1、防爆箱体采用双层结构。外箱采用双层5mm以上钢板制成，内箱中两个碳纤维瓶放置位置单独隔开，中间采用6mm以上钢板分割，前侧采用3mm以上钢板。门采用5mm以上钢板制成，防爆充气箱和人员间的钢板厚度为10mm以上。

2、外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内、外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对人员的伤害。

3、开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。4、独立充瓶软管和充瓶阀，可根据情况选择充瓶数量。5、关门自锁装置，防止充瓶时气瓶爆破门被打开。6、放空阀含放空消音器。

7、气瓶托架采用旋转结构，并配有气动弹簧，方便开关。可充装6.8L和9L规格的气瓶。8、阶梯式充填系统提高充填泵和储气瓶效率，缩短充填时间。

9、减压阀防止碳纤维瓶超压。

10、同时可以充4瓶。每个气瓶有对应的压力表显示。

11、工作压力：≥32Mpa。

三、提供常用的O型圈等易损件。

四、泵内自带及备用润滑油为食品级。
	1
	套


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：货到安装调试完成验收合格之日起60个工作日日内支付合同总额的100%。

六、验收标准
符合现行国家标准要求。
七、其他要求;已招标文件为准

