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第一部分投标邀请函
受天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）采购天津市耀华中学滨城学校等四所学校2026新学年开办电子设备项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）采购天津市耀华中学滨城学校等四所学校2026新学年开办电子设备项目
（二）项目编号：TJBH-2026-A-0024 
二、项目内容
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK70]第一包：电子设备一批（采购需求详见项目需求书）。合同履行期限：2026年7月10日前完成全部货物生产，并在接到采购人通知后5日内供应安装调试到位。
本项目不接受进口产品投标。
三、项目预算
第一包：2785087元
注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的预算，否则投标无效。
四、供应商资格要求（实质性要求）	
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。
（二）本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc412903615]五、项目需要落实的政府采购政策
（一）全部货物均由中小企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受此扶持政策。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]（五）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（七）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
（八）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
（九）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。
（十）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：
1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；
2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；
3. 投标人报价<最高限价×45%；
4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
六、获取招标文件时间、方式
（一）获取招标文件时间：2026年5月20日至2026年5月27日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：
1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
七、网上应答时间
2026年5月20日9:00至2026年6月23日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008
八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2026年6月23日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。
（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式
（一）开标解密时间：2026年6月23日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。
（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
（三）网上开标公示时间：2026年6月23日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：肖琳
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00
（六）咨询服务电话：
1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110
3. 采购文件咨询：022-25866109
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309
（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式
（一）采购人名称：天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）
（二）采购人地址：天津经济技术开发区融义路宝信大厦
（三）采购人联系人：韩枫然
（四）采购人联系电话：022-25203792
十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）
2.联系人：韩枫然
3.联系方式：022-25203792
4.联系地址：天津经济技术开发区融义路宝信大厦
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津经济技术开发区财政局政府采购科提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。
2026年5月20日
[bookmark: _GoBack]

第二部分招标项目要求
一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。
4. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
2. 投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。
3. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5. 提供现场技术培训。
（三）交货要求
1. 交货期：
2026年7月10日前完成全部货物生产，并在接到采购人通知后5日内供应安装调试到位（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（四）付款方式
合同签订，货物全部安装调试完成并验收合格后30日内采购人支付合同额的60%，验收合格满一年后采购人支付合同额的40%。供应商须提供合法有效的发票（特殊情况以合同为准）。
（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求
（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
（三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。
（四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。
（五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
（六）具体需求详见本部分项目需求书，图片仅供参考，若文字表述与图片不一致时，以文字表述为准。
三、评审因素及评标标准

	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分客观分（39分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	3
	制造商认证评价
	1. 所投智慧黑板的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、温室气体核查ISO14064核准认证、有害物质过程管理体系认证、信息安全管理体系认证，投标文件中提供有效期内的上述证书原件扫描件。具备1份证书得0.5分，最多3分；
2. 所投智慧黑板的制造商具备售后服务完善度认证证书（符合标准 GB/T 27922-2011）且达到十星级，投标文件中提供有效期内的上述证书原件扫描件的得0.5分，未提供或其他不得分；
3. 所投智慧黑板的制造商具备软件能力成熟度等级证书，投标文件中提供有效期内的上述证书原件扫描件，获得5级得1.5分，4级得1分，3级及以下得0.5分，未提供或其他不得分；
	5

	4
	投标人认证评价
	投标人具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供有效期内的上述证书原件扫描件。具备1份证书得1分，最多3分；
	3

	5
	产品认证评价
	投标文件中提供与所投核心产品相关的知识产权证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分
	3

	6
	技术材料
	投标文件中提供加盖所投产品制造商公章所投核心产品技术材料扫描件得2分
	2

	7
	保修时间评价
	满足招标文件要求的基础上（本项目质保期3年）所投核心产品每增加1年保修得0.5分，最多1分
	1

	8
	技术要求响应性评价
	完全满足无偏离的得15分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分
	15

	9
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供与本项目核心产品相关且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。
B. 合同对应的发票查验证明资料。
C. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。
1个业绩2分，最多6分
	6

	第三部分主观分（31分）
	分值

	1
	产品整体性能评价
	应包含核心产品整体设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述以及获得的第三方认证机构的认证扫描件
整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用，具有第三方机构相关认证：10分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：8分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：6分；
其他：0分
	10

	2
	关键部件质量评价
	应包含核心产品关键部件的品质先进、稳定、安全、耐用性描述
关键部件的品质先进、稳定、安全耐用：10分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：8分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：6分；
其他：0分
	10

	3
	售后服务方案评价
	应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等
方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足采购需求：10分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：8分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：6分
其他：0分
	10

	4
	绿色供应链管理评价
	绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分
	1

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。


项目需求书
一、项目背景
为满足天津市耀华中学滨城学校等四所新建学校的教学需求进行采购。
本项目所属行业：工业
二、技术要求
	序号
	货物名称
	规格参数
	数量
	单位
	分项预算（元/单位）

	1
	▲智慧黑板
	1.智慧黑板采用一体化设计，由两侧书写板及中间液晶显示屏组合成一个整体。整体尺寸长≥4200mm，宽≥1100mm;两侧书写板及中间液晶显示屏均支持普通粉笔直接书写。
2.整机屏幕采用≥86英寸超高清LED液晶屏，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。
3.整机需支持色彩调节，具备标准模式、sRGB模式，色准值≤1.5。
4.整机支持在Windows系统和安卓的双系统中进行≥40点触控。
5.整机屏幕表面使用防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H。
6.接口具备≥1路HDMI、≥1路RS232、≥1路音频、≥1路触控USB，前置输入接口≥2路USB、≥1路Type-C，通过Type-C接口可实现音视频传输，外接电脑可实现投屏，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器等。
7.整机内置扬声器，采用≥2.2声道，额定总功率≥60W。
8.整机内置麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，为保证拾音效果，麦克风采用≥4阵列设计，拾音距离≥10m。
9.整机支持有线和无线网络联网，内置2.4GHz&5GHz WIFI，支持AP热点；
10.整机需支持蓝牙Bluetooth 5.2及以上标准。
11.整机前置按键至少包括开关机、中控菜单、音量调节、录屏、恢复出厂设置功能等功能的操作。
12.整机需支持录课模式，支持课件、音频、人声同时录制。
13.整机内置摄像头，像素≥1500万，对角线视角≥135度，可用于远程巡课，支持AI识别，可通过摄像头进行人数统计、随机抽选等功能。
14.整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，并可进行触控，方便操作；点击屏幕即可恢复全屏显示。
15.支持板书记录功能，支持副屏黑板与主屏同步显示，支持加页，清除单页板书内容。
16.支持左右两侧副屏可分别触控。
17.整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，支持息屏、亮屏、降半屏等功能。
18.整机内置嵌入式系统，版本≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
19.采用模块化插拔式电脑方案，处理器≥IntelCoreI5，内存≥16G，硬盘≥512G固态硬盘。
20.整机摄像头需支持输出多种视频格式；出厂软件需具备全通道可调用的侧边栏，可显示基本信息。
21.支持提供校本平台，支持校本资源库建设，支持集体备课、听课评课，支持学校通知、考勤管理等应用。
22.提供学科配套资源，整机支持播放国家中小学智慧教育平台的各类资源
23.提供设备管理系统，需支持使用数据分析，需支持设备管控、软件安装、弹窗拦截、磁盘清理、发起直播、巡课等管理功能，巡课支持呈现实时摄像头画面、设备屏幕画面、麦克风的声音，支持巡视端向教室端远程发消息等。
24.整机具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤
	70
	台
	23000

	2
	▲视频展示台
	1.壁挂式安装。
2.展台采用 USB电源直接供电。
3.箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。
展台采用≥800万像素自动对焦摄像头，≥A4拍摄幅面，1080P动态视频预览≥15帧/秒。
4.输出格式：至少包括MJPG。
5.具备LED补光灯。
6.至少兼容双系统操作，Windows系统及Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。
7.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。
8.展台与智慧黑板同品牌。
	70
	台
	1500

	3
	交换机
	1、交换容量≥300Gbps，包转发率≥90Mpps 2、配置百兆千兆自适应以太网电口≥48个，千兆光口≥4个（含光模块）3、配置网管功能，通过图形化界面可对网络设备进行统一管理4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF5、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv36、支持CPU保护功能支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2
	2
	台
	3500

	4
	集控软件
	1.管理系统主界面包含功能模块：行为管控；网络安全；环境部署；系统保护；资产管理和数据统计；常用功能设定到指定位置等；2.学生端电脑支持Window系统（包括WIN7）Linux系统同时安装瞬间还原，确保学生端电脑系统的干净，避免病毒攻击。并支持上课点名。3.可由管理员分配权限让学生手动创建属于自己独立的虚拟系统，虚拟系统可以设置个人密码，上课实战资料保存重启不会被还原。4.提供学生上交作业和接收作业的功能，作业可收交到指定地方。5.提供劳逸结合的上课管理模式，系统可以设置长短策略，确保在上课期间控制学生上机行为，下课学生能自由上网。6.老师可远程抽查各机房上机情况，查看学生上机的过程，可远程指导解决解决。7.管理员可以在已安装的Window系统和Linux系统上创建教学频道系统（一次创建大于300个以上，并可设置是否保护），可为学生提供上课练习，部署上机考试应用。8.系统可以给老师提供独立备课系统环境。9.系统管理界面可操作数据差异更新，更新速度快，系统桌面上搭建发送端一次可以连接大于300个以上学生端进行D/W数据差异更新。10.可分权限管理，支持设置30个以上管理账号，不同账号可自定义分配不同系统管理权限及该权限应用到的系统，并提供网络控制码设置和验证机制，实现管理端和客户端的点对点控制11.管理端可远程对客户端进行软、硬件资产管理，客户端软、硬件资产变动实时在管理端报警提示，同时记录在服务器，以备查询的功能；具备支持局域网ARP主动防御功能，有效防止网络内ARP攻击的发生。12.具备智能记录客户端的程序使用和网络访问操作，以日志形式自动保存在服务端，管理员可通过自定义条件认证。13.软件须为正版软件，从官方渠道可查询授权和使用信息。14、每个客户端及管理端均须具备正版点位授权，满足机房所有电脑的安装使用，且在原授权计算机更换后可重新部署。
	2
	套
	17500

	5
	网络机柜
	冷轧钢板表面酸洗磷化静电喷涂工艺，含PDU，尺寸≥1200mm*600mm*600mm，立柱材质≥2.0mm。
	2
	个
	800

	6
	网络配线架
	RJ45网络配线架24口，6类
	2
	个
	320

	7
	标准机房网络综合布线
	各种线缆（不低于国标，六类网线、电源线）、接插件等，包括安装调试费用
	2
	项
	16200

	8
	耳机
	1、包耳式头戴耳麦设计，自适应式金属头梁，佩戴无需手动调节，耳罩可拆卸更换。耳麦整体无音量调节旋钮或按钮，确保考试过程不会出现人为控制耳机导致考试失败。2、耳机内置双声道，高保真数字声卡。主流操作系统免驱，即插即用，可对驱动加载完整性监控。不低于USB2.0接口，采用抗拉耐用线材，线长≥2米。3、超心型指向性麦克风。麦克风正对声源（0°）与背对（180°）声源时，拾取信号强度相差10dB以上；灵敏度：优于-45dB（±5dB）；频响：100Hz-10kHz；信噪比：≥50dB；连接杆长度：≥15cm。4、采用直径≥40mm钕铁硼强磁喇叭；阻抗：32Ω（±15%）；声压级（SPL）：95±4dB；灵敏度：95±4dB；频响：20Hz-20kHz；额定功率100mW。5、耳机应具备工作指示灯，指示灯光源清晰，位置可调，受软件控制，至少可实现熄灭、常亮、闪烁三种状态。耳机指示灯可显示设备状态，耳机状态异常时，可通过指示灯判断。6、耳机具有内置存储空间，总容量≥8G。 7、对考试程序、试题、答案等进行安全存储。存储空间具备公开非加密分区，非加密存储空间可通过专用软件进行调整。存储空间可具备光盘分区，光盘分区大小和存储内容可通过专用软件进行调整。8、耳机录制的声音文件中会附加声纹水印，可用于溯源、防抵赖、防伪造。9、耳机外壳具有镭雕唯一编号；编号标识牢固、耐久、醒目，不在可拆卸零部件上；芯片内置耳机编号与镭雕编号对应；10、耳机应提供可编程接口(SDK)，可对耳机唯一编号进行管理。
	105
	个
	550

	9
	全频扬声器箱
	两路全频扬声器；
低频单元：≥1×12”；
高频单元：≥1×1”；
频率响应：≥55Hz ~ 18kHz（-3dB）；
覆盖角度（-6dB）：80°~ 90°（水平）× 80°~ 90°（垂直）；                                               功率：音乐功率≥500W
最大声压级：≥129dB；
内置吊装点；
木质箱体结构；
底部带有支架安装孔；
	6
	台
	5174

	10
	功率放大器
	两通道功率放大器。
2.8寸真彩屏功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示。；
具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保护设备长期使用。               
功率：≥600W/8Ω；1000W/4Ω；
阻尼系数：﹥200:1
信噪比：﹥100dB
总谐波失真：＜0.5%，1KHz
互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W
	3
	台
	6450

	11
	调音台
	8路模拟调音台。
≥8个麦克风输入；
内置≥1个效果器；
可播放蓝牙设备；
内置多格式MP3播放器；
无需外置设备下可独立完成≥6路不同音源的输出；
内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源。
	3
	台
	4852

	12
	无线话筒双手持(一拖二)
	1.使用UHF520-690MHz频段，避免干扰频率；2.真分集U段话筒，操作灵活简便3.平衡和非平衡两种选择输出接口，适应不同设备连接需求；4.全自动红外线对频，发射机与接收机自动同步收发；5.采用先进PLL锁相环及微电脑CPU控制系统，提供不少于200个通道；6.采用最新型高频滤波器，最大限度滤除带外干扰信号；7.采用二次变频的高频电路设计，灵敏度高；8.多重静噪控制电路，无外部干扰；9.专业语音压缩扩展电路，信噪比高；10.动态大，频响宽，噪音小；11.数码显示设计，内置不少于60组频率模组，用户调频程序简单；12.演出工程,学校广播，公共广播,操场,等远距离操作环境使用；13.工作距离：室内≥80米.室外≥260米；14.背面≥2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；15.接收机背面设置≥4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；16.调制方式：宽频FM；17.可调范围与设备实际频段对应；18.通道数目：≥2×100；19.通道间隔：250KHz；20.频率稳定度：±10ppm以内；21.动态范围：≥100dB；22.最大频偏：±45KHz；23.频率响应：80Hz-18Khz；24.综合信噪比：>105dB25.综合失真：≤0.5%
	5
	套
	3331

	13
	8路PDU时序电源
	≥8路五孔新国标通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置；设备尺寸≤标准19英寸1U机架式；
智能电源输入：支持85～265V，50Hz；单路输出：支持220V，50Hz,≥10A；
	3
	台
	1750

	14
	重型装配机柜
	600x800mm，42U重型机柜,带万向移动轮
	3
	台
	2560

	15
	电源线缆
	3x2.5平方
	150
	米
	5.88

	16
	音频线缆
	2x0.37平方
	150
	米
	3

	17
	音频安装线缆
	四芯，穿管使用
	150
	米
	3

	18
	音箱线
	2×1.5平方音频安装线缆
	150
	米
	3

	19
	配套接插件
	卡农头、水晶头、6.35头、莲花头、3.5mm头、NL4瑞士头、紧固件、小量耗材等
	3
	批
	650

	20
	施工附件
	隐蔽工程管材、吊筋，五金件及工具，组装实施辅材及工具
	3
	批
	1100

	21
	音乐教室安装调试培训运输
	
	2
	项
	4767

	22
	舞蹈教室安装调试费
	
	1
	项
	5816

	23
	■智能电视
	4K高清电视，不小于85寸，具备HDMI接口，开机后可直接进入HDMI模式
	1
	台
	7000

	24
	线阵列音柱扬声器
	1. 恒定带宽，不少于8只50mm（2寸）驱动；
1. 含万向可调安装支架；
1. 频率响应不小于(-10dB)120Hz–20kHz；
1. 覆盖角度不小于：垂直20°;水平150°；
1. 功率不小于：(8ohm)额定150W，峰值600W；
最大声压级不小于：语言模式:平均值115dB，峰值121dB;音乐模式：平均值111dB，峰值117dB。
	8
	只
	2688

	25
	功放
	1. 带真彩屏，功能：机内温度显示、左右声道数值显示、工作状态显示、输入灵敏度显示、保护提醒关机显示；
1. 具有保护电路，保护功能：过热、过载、过压；
1. 具备拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式；
1. 立体声输出功率8Ω：≥400W×2；
1. 立体声输出功率4Ω：≥700W×2；
1. 桥接功率 8Ω：≥1100W；
1. 输入灵敏度：不小于0.775V/1.4V；
1. 频率响应：不小于20-20000Hz(±0.3dB) ；
1. 转换速率：≥10V/µs；
1. 阻尼系数：不小于200:1；
1. 串音：不小于70dB@1KHz；
1. 信噪比：≥100dB
1. 总谐波失真：≤0.5%，1KHz；
互调失真：≤0.35%8Ω,1KHz1W
	4
	台
	2440

	26
	音频矩阵处理器
	1. 支持24bitA/D及D/A转换，音频采样率不低于48KHz；
1. 提供不少于8路平衡式话筒／线路输入，不少于8路平衡式输出，不少于8路GPIO逻辑输出接口，带4对通用接地引脚；
1. 内置USB声卡，支持播放USB音频文件，支持录播和远程会议；
1. 输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、反馈抑制器等；
1. 输出：参量均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节；
1. 内置话筒自适应反馈消除（AFC）、数字矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制；
1. 支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能；
1. 输入输出通道支持LINK联调和分组联动调试功能；
1. 支持APP控制；
1. 支持RS232.RS485.UDP控制；
1. 支持扩展外接控制面板功能；
1. RS-232双向串行控制接口，用于控制外部其它设备；
自带操作软件。
	2
	台
	5425

	27
	反馈抑制器
	1. 双通道反馈抑制处理器；
1. 提供不小于 10 dB 的系统增益增加；
1. 每个通道不少于 32 个滤波器；
1. 不少于两个完全独立的音频通道；
1. 滤波器不低于 1/30 倍频程；
具有抑制和滤波器重置按钮的面板控制。
	2
	台
	2415

	28
	调音台
	1. 2编组4母线调音台；
1. ≥8路线路输入+1组立体声输入；
1. 内置多格式MP3播放器，具备蓝牙功能；
1. MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合；
1. ≥6路母线（BUS）；
1. 在无需外置设备下可独立完成不同音源的输出；
1. 2路AUX外接与返回，9段主控均衡；
1. 长行程推子控制；
内置48V幻象电源供电，内置110V-240V变电压工作电源。
	2
	台
	4232

	29
	时序电源
	1. 配备不少于14路220V/13A受控万能接口电源+250V/50A电源滤波器+紧急触发接口+副机级联接口+智能控制及定时编程模块等；
1. 智能定时编程管理电源开关,由微电脑控制智能芯片,加稳压控制电路,实现独立顺序开关或同时开同时关；
1. 带屏幕，具备控制和显示功能；
1. 可直接设置输出参数，单机可实现定时开定时关，每路输出可设不少于12组时间定时开关模式，一共可设定不少于168组定时程序；
1. 可手动设置各路电源的开关输出状态，全部电源输出接通后，还可以用通道开关按键，选择任一一路输出即时关即时开；
1. 可设定每路电源开关机延时时间；
1. 可设置开机启动模式，可顺序开启或直接开启某一路；
1. 可进行系统时钟设置，便于与其它控制设备时钟保持一致，保障定时任务的准确执行；
1. 系统具备网络控制功能及自我检测功能，可进行IP地址相关配置，可进行欠压、过压、温度设定检测功能，当超过设定值自动断开电源功能；
1. 可设置机器地址，多台联机，只需设置一台为主机，其余都设置为副机，用控制信号线将主机与副机连接起来，就可实现多路顺序开关，多路定时开关，当需关机时，只需关主机电源开关就能控制副机关机；设定主副机，最大可级连不少于10台副机，总控不少于140路输出；
1. 具有一键恢复出厂设置功能，当系统需要重新设置或不用之前设定程序时可快速恢复出厂设置；
1. 具有程序断电记忆功能，当设定正常后，在使用过程中断电，再次开电可记忆之前设定状态；
1. 具有紧急功能，当遇到紧急情况时可强制控制开关机；
1. 自带漏电保护开关；
1. 系统具备RS232、IP网络等接口，可实现中控及第三方设备控制功能，达到多系统集成控制功能；
配备电源滤波器。
	2
	台
	1750

	30
	98寸智慧屏（含无线投屏器）
	1. ≥98英寸液晶屏，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。
1. 整机需支持色彩调节，具备标准模式、sRGB模式，具备高色准设计，△E≤1.2；
1. 采用红外触控技术，在Windows系统、Android系统均支持≥30点触控；
1. 整机屏幕表面使用防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H；
1. 接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路音频、≥1路触控USB，前置输入接口≥2路USB、≥1路Type-C，通过Type-C接口可实现音视频传输，外接电脑可实现投屏，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器等；
1. 内置扬声器，采用≥2.2声道，额定总功率≥60W；
1. 整机支持标准、听力、观影等音效模式调节；
1. 内置麦克风，麦克风采用≥4阵列设计，拾音距离≥12m；
1. 无需外接无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持2.4GHz/5GHz双频段，工作距离≥12m；
1. 支持部署单根网线，实现双系统有线网络连接；
1. 整机支持蓝牙；
1. 支持录屏功能，支持课件、音频、人声同时录制；
1. 内置摄像头，可拍摄≥1600万像素的照片，可用于二维码识别、人数统计等功能，具备工作指示灯；
1. 可通过前置物理按键快捷进行系统还原，无需额外工具辅助；
1. 支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作系统，可一键退出该模式；
1. 内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示；
1. 在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势，支持将多种手势识别自定义设置为相关模式；
1. 内置嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB；
1. 采用内置模块化电脑，内存≥8G，硬盘≥256G固态硬盘；
1. 配套预装功能软件；
1. 提供移动端工具，支持无线屏幕投屏。
带配套可移动立式支架。
	7
	台
	27500

	31
	机柜
	1.6M网络机柜
	2
	个
	1725

	32
	音频线
	2芯带屏蔽
	200
	米
	3.17

	33
	音箱线
	音箱线
	200
	米
	3.17

	34
	网线
	六类网线
	100
	米
	3.17

	35
	电源
	zR325
	100
	米
	5.88

	36
	线管
	25线管
	400
	米
	5.29

	37
	华东会议室安装费用
	
	1
	项
	14666

	38
	岳阳道会议室安装费用
	
	1
	项
	11916

	39
	华东会议室调试费用
	
	1
	项
	7333

	40
	岳阳会议室道调试费用
	
	1
	项
	5958

	41
	工业级除湿机
	・除湿量：≥240L / 天
・适用面积：≥200-250㎡
・功率：≥4500W
・连续排水
・智能控制
	2
	台
	7800

	42
	影视灯
	1.采用≥805*0.4W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备Ra≥96。
3.具备光斑角度≥105°。
4.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
5.支持3000K-6500K色温线性调节。
6.支持0°-65°翻转角度电动线性可调。
7.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。
8.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
9.支持RDM协议，手动控制模式；具备≥3种通道模式，由精简模式≥3CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。
10.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
	14
	台
	4000

	43
	面光影视灯
	功能特点：
1.光学：高精度玻璃光学透镜（不次于4层镀膜），玻璃螺纹镜。
2.光学角度：支持12-36度
3.变焦系统：支持电动放大
4.光源: COB 200W LED
5.调光：支持0-100%线性调光。
6.控制协议：DMX512，RDM/通过DMX数据线升级。
7.显示界面：LCD液晶显示+四按键 可支持中英文切换
8.智能散热：采用铜管散热器风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。
产品参数：
1.输入电压：AC 110-240V 50/60Hz，200W
2.光源：COB 200W LED 2700K-7000K
3.平均寿命：50000H
4.色温：2700K-7000K可调  显值Ra≥95
5.光学角度：支持12-36度
6.显示界面：LCD液晶显示+不少于四按键 /可支持中英文切换
7.信号输入/输出：支持3P-XLR输入/输出，DMX512信号。
8.通道模式：支持3/6通道
9.灯具材料：压铸铝
10.工作环境：支持-20℃~45℃
11.防护等级：不低于IP20
12.灯具尺寸（L×W×H）：412.5×273×236mm
410×260×230mm（±20mm）
	10
	台
	4200

	44
	控台
	1.电源输入：支持DC12V 3A
2.额定功率：≥12W
	1
	台
	11000

	45
	直通箱
	1. 供电：支持三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
1. 额定功率：≥18路×4KW；
1. 设有不小于100A总开关,具有过载与短路双重保护高分断空气开关；
三相独立电压，支持电流，监测，三相指示灯指示。
	1
	台
	3808.80

	46
	信号放大器
	1. 电源：支持AC200-240V, 50-60Hz；
1. 数字信号类型：支持DMX512/1990；
1. 不少于1路输入、1路直通输出；
1. 不少于8路光隔离信号分配输出；
各输入输出接口之间的电气隔离电压：≥1000V。
	1
	台
	1410

	47
	主扩音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：55Hz-20kHz
3.额定功率：300W
4.峰值功率：1200W
	2
	只
	4000

	48
	壁挂支架
	类型：音箱支架
	2
	只
	180

	49
	主扩音箱功放
	1.输出功率：立体声@8Ω：不次于500W×2；立体声@4Ω：不次于850W×2；桥接@8Ω：不次于1700W
2.输入阻抗：10KΩ
	1
	台
	3315

	50
	辅助音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：支持60Hz~20KHz
	4
	只
	2400

	51
	壁挂支架
	音箱支架
	4
	只
	180

	52
	辅助音箱功放
	1.输出功率：立体声@8Ω：不次于350W×2；立体声@4Ω：不次于600W×2
2.输入灵敏度：不次于2.2dBu(1V)
	2
	台
	2800

	53
	调音台
	1. 不少于24路输入8编组输出；
1. 支持左右信道/主信道输出；
1. 不少于8 个编组和可声像定位接入到左右信道与主信道；
1. 带有电平控制及声像定位的不少于10个辅助通道专用立体声发送通道；
1. 分别配备有话筒与立体声输入的 不少于2 个多功能立体声信道；
1. 不少于2 个额外的双立体声输入，不少于 4 个叠加或独立式立体声返回通道；
1. 不少于全功能的 12×4 矩阵；
1. 可通过通道直接输出进行录音；
1. 中央通道能被用作中央/超低、左右叠加或调音师喇叭监听通道；
1. 具有电平微调与共享输入的矩阵外接输入；
1. 不少于4 段 EQ、2 段扫变；
1. 不小于100Hz 高通滤波器；
1. 具备独立的幻象供电与相位转换开关；
1. 广角发光二极管通道及主输出电平表，专用立体声监听电平表；
1. 每通道有推子前/后辅助输出选择开关，所有推子均带有静音；
1. 录音机可接入到左右信道和监听信道；
1. 不少于 3 个耳筒及耳塞插座及本地监听输出；
使用外置线性调整电源，内置备用电源混合器。
	1
	台
	33873

	54
	音频处理器
	主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。
	1
	台
	17000

	55
	无线话筒
	1.频率范围：支持470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz
2.频率响应：支持20Hz~20kHz （±3dB）
	1
	套
	3331

	56
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.支持自动选讯接收方式。
2.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	1
	套
	1000

	57
	话筒天线
	有源指向性天线,增益不小于12dB
	1
	套
	3861.70

	58
	电源管理器
	1.额定输出电压：220V~50HZ
2.额定输出电流：30A
	2
	台
	2000

	59
	会议系统主机
	1.具备时钟同步和传输技术；支持48K采样率无损压缩音频传输。
2.内置高性能 DSP 处理器，具有EQ、音量、延时器等调节功能。
	1
	台
	7400

	60
	数字会议系统
	1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持同声传译功能。
	1
	套
	2200

	61
	会议话筒处理器
	1.支持话筒同时开麦
2.频率响应：支持80Hz~16kHz
3.信噪比：>75dB(A)
4.动态范围：>75dB(A)
	1
	台
	3000

	62
	全数字会议安卓客户端软件
	可安装于安卓手机或安卓平板；软件支持会议创建、会中开始签到、投票、支持开关麦、音频调节、话筒升降、关闭无线单元等功能；适用于各种会议场所。
	1
	套
	30

	63
	主会议话筒
	1.频率响应：支持80Hz~16kHz
2.麦克风输入阻抗：1KΩ
	1
	台
	3800

	64
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
	1
	套
	300

	65
	副会议话筒
	1.频率响应：支持80Hz~16kHz
2.麦克风输入阻抗：1KΩ
	5
	台
	3800

	66
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。
	5
	套
	300

	67
	发射器
	1.以太网口：≥1个10/100/1000M电口
2.Console口：≥1个RJ45口
	1
	台
	2680

	68
	充电箱
	1.输入电压：支持100-240V AC 50/60Hz
2.充电接口（USB）：支持≥10个/200W
	1
	台
	2200

	69
	24口千兆交换机
	1.固化10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000M SFP千兆光接口≥4个。
2.交换容量≥336Gbps
3.包转发率≥51Mpps
4.要求设备采用静音无风扇节能设计。
5.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。
	1
	台
	2600

	70
	机柜
	42U网络机柜，含PDU。
	2
	个
	3200

	71
	POE供电模块
	千兆标准PoE供电器模块 
输出电压48V
功率30W
	2
	个
	170

	72
	便携录播一体机
	一、录播主机：
（一）整体设计
1.主机架构：嵌入式架构、Linux操作系统。2.硬件结构：翻盖式，配置高清液晶触控屏，支持触控、按键导播。3.功能设计：高度集成，具备视频录制、导播、存储、直播、点播等多功能。4.节能环保：主机供电≤36V，满载功耗≤55W 。5.低噪声设计：主机为无风扇散热设计，产生噪声≤45dB(A)，不影响正常录制效果。6.平台对接：支持对接视频资源管理应用平台，视频文件可自动/手动上传归档。
（二）主机性能
1.视频输入输出：具备多路视频输入接口，3G-SDI、HDMI、VG等；具备多路视频输出接口，3G-SDI、HDMI等。 2.视频采集：多种方式实现摄像机画面采集，可通过高清有线视频画面采集和无线视频传输接入。3.视频编解码：支持标准H.264视频编码技术，录制视频分辨率应不低于1080P@30fps。4.音频输入输出：要求主机具备多路音频输入， MIC in、Line in等；具备多路音频输出，Line out，耳机监听接口等。5.音频编解码：采用AAC音频编解码协议，具备音频处理功能。6.网络接入：≥1路RJ45接口，要求支持IPv4、IPv6双网络协议。7.存储容量：内置≥1T存储，支持本地长时间高清录制存储。8.外设接口：具备多路USB接口，支持外接无线网卡、鼠标、键盘等外设设备。
二、录播管理系统：
（一）整体要求
1.配套录播管理软件内嵌于高清录播主机中。2.软件架构：软件采用B/S架构，使用主流浏览器远程访问管理。
（二）录制模块
1.录制存储：断网可本地录制，可保存在内置硬盘中。支持1080P高清录制，视频格式MP4。2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式合成单画面录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。3.高低码流录制：支持高低双码流同步录制，支持自定义录制分辨率、码流。4.分段录制：可自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段等方式。5.同步录制：支持本机与U盘同步录制保存的功能。6.云台控制：支持云台控制，上下左右移动、放大缩小变焦等鼠标快速定位。7.音频处理：支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置等。8.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持全自动、手动实时切换录制模式。
9.支持画面自动跟踪与自动切换录制。
（三）导播模块
1.导播方式：本地导播，实时流畅。2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、台标、摄像机控制等基本导播功能。3.导播预览：可实现接入画面的导播预览，包括摄像机拍摄画面与电脑信号画面等，支持自由切换主画面。4.画面布局：提供多种画面录制布局。5.摄像机预置位：支持云台预制位快速调用，导播中可便捷调取预设位置画面。6.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能、调节云台摄像机焦距。7.字幕台标：支持台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。8.音量控制：可通过导播界面控制音量。
（四）直播模块
1.多流直播：支持RTMP和RTSP标准协议，支持多路RTMP并行推流。2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps。3.双码流直播：支持设置高低双码流直播，适应不同网络环境。
（五）互动模块
1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，兼容互动教学系统、主流会议。2.双流互动：支持双流互动功能，可同时传输教学场景与课件信号，支持双屏显示输出。3.互动通讯录：支持获取系统通讯录数据，支持互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。4.权限控制：支持主讲端发言权限控制，支持发言权限控制。5.互动画质：双向互动可实现1080P@30FPS画质，具备网络自适应。
（六）管理模块
1.录像管理：支持快速检索、回放和下载。2.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。3.版本切换：支持多语言版本切换。无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。
	1
	台
	74000

	73
	无线云台摄像机
	一、硬件规格
1.视频输出接口：SDI≥1、HDMI≥1
2.传感器类型：CMOS，不小于1/2.5英寸
3.传感器像素：有效像素不低于207万
4.焦距：≥20倍变焦
5.水平转动速度范围：支持1.0°~94.2°/s，垂直转动速度范围：支持1.0°~74.8°/s，水平视场角：支持72.0°~6.7°，垂直视场角：支持43.2°~3.7°
6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：支持2D&3D数字降噪 9.预置位数量：≥255 10.通讯接口：RS232/RS422≥1
11.网络接口：RJ45≥1 12.音频输入接口：Line in≥1 13.USB接口：USB Type-A≥1 14.支持的协议类型：VISCA 15.编码技术：视频H.265、H.264 16.电源支持：支持POC和DC12V电源适配器两种供电方式。 17.可实现人像自动跟踪，包括运动、变焦等实时跟踪。
二、软件功能
1.摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。2.支持曝光模式自动、手动设置功能。3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。6. 支持摄像机图像质量调节功能。7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
	3
	台
	6555

	74
	摄像机支架
	1.材质：铝合金；
2.管径：14~26mm
3.升高：≥150cm
4.最低高度：32cm
5.收合高度：≤45cm
6.载重：≥5kg
	3
	台
	300

	75
	无线麦克风
	1. 标配不少于两个无线麦克风，且可同时工作；
1. 支持领夹佩戴、手持、挂脖佩戴、头戴佩戴等多种使用方式；
1. 内置液晶显示屏幕，实时显示麦克风工作状态（显示电量信息、信号强度、连接状态、声音信号、异常状态文字提示等；
1. 麦克风<30g；
1. 支持≥100m超远无线传输；
1. 支持充电仓快速充电，1小时充满麦克风；
1. 麦克风续航时间不低于6小时；
发射端支持3.5mm音频输入，可扩展外接麦克风。
	1
	套
	7000

	76
	移动拉杆箱
	1.外尺寸：≥L665*W490*H342mm
2.内尺寸：≥L600*W420*H（260+43）mm
3.颜色：黑
	1
	套
	1000

	77
	摄像机移动电源
	1. 电压：14.8V
2. 输入参数：支持DC16.8V/5A(Max)
3. 输出参数：支持端口114.8V/10A(Max)端口2/314.8V/10A(Max)、USB1 5V/2.1A、USB2 5V/2.1A。
4. 电池类型：锂离子电池
5. 电芯容量：≥7800mAh/98Wh
6. 重量：小于等于1200g
7. 供电线：D-tapB口稳压12V输出
8. 固定夹：V扣板带蟹钳夹子。
	3
	个
	200

	78
	静电地板
	1、材质：陶瓷面
2、尺寸≥600*600*40mm，中间部分采用钢板板基；
3、满钢板无打孔，支架采用上不小于3mm，下不小于2mm加厚支架；
4、横梁壁厚不小于1mm；
5、加厚支架横梁。
	6
	平米
	350

	79
	线材辅料
	设备安装调试、质保及培训、显示屏数据线，网线，电线，音频线，多媒体插座、线管、水晶头、动力线缆与信号线缆等
	1
	项
	40039

	80
	技术服务费
	设备安装调试、质保及培训
	1
	项
	22976

	81
	无线AP
	整机最少支持8条空间流，整机最高接入速率≥7.775Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3bt/at/af供电和本地DC电源适配器供
	1
	个
	3600

	82
	演讲台
	1．面材：采用一级优质天然木皮，甲醛释放量＜0.05mg/L，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮完整、厚度平整，具有防虫、防腐、防潮处理，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色一致，耐磨、耐烫性能好，无结疤、无渣点，颜色均匀，木皮贴面封闭漆。实木封边。
2．基材：采用绿色环保型ENF级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，甲醛释放量≤0.025mg/m³。
3.油漆:采用水性漆,表面光亮平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，耐磨性强，能长久保持漆面效果，挥发性有机化合物(VOC)≤80g/L，游离甲醛≤100mg/kg。不少于三道底漆三道面漆。
4．五金：采用优质五金配件。
5．其它：台面配有长方形金属翻转线盒，内设配有多媒体插座孔。
6.颜色可选。
7.760*500*1100mm（±20mm）
	1
	个
	1500

	83
	直播资源平台
	1.外尺寸：≥L665*W490*H342mm
2.内尺寸：≥L600*W420*H（260+43）mm
3.颜色：黑
	1
	套
	29000

	84
	触控一体机
	1.整机一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，全金属外壳设计，表面无尖锐边缘或凸起。
2.采用≥86英寸液晶屏，屏幕分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9。
3.屏幕为防眩光钢化玻璃保护，硬度不低于9H，抗强光干扰，在≥100K LUX照度的光照下书写正常。
4.红外触控技术。
5.整机需具备方便用户使用的接口，包括不局限于前置Type-C接口或HDMI接口、USB接口，侧置RS232、音频、Touch USB等。
6.整机内置不低于2.2声道扬声器，功率总和≥70w。
7.整机内置麦克风，支持空间感知音效调节，根据现场环境自动生成音量、音效等。
8.整机内置摄像头，像素≥1600万，支持远程巡课、人脸识别、随机抽选。
9.具备色彩调节功能，支持屏幕色温、对比度、图像亮度、色彩空间进行设置，支持显示模式智能调节，可根据屏幕内容自动调节画质参数。
10.为了观看文字类教学资源有更好的视觉体验，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容纹理的实时调整，包括于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等多种纸类模式。
11.整机具备降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作，可一键退出该模式。
12.整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果。
13.整机可通过前置物理按键开机、关机、熄屏操作。
14.整机具备超声波信号连接功能，支持智能设备配对一键投屏。
15.整机支持有线和无线网络联网，内置2.4GHz&5GHz WIFI，支持双WIFI6，支持AP热点。
16.整机需支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准。
17.采用抽拉内置模块化电脑，内置电脑CPU≥I5配置，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G固态硬盘或以上。
18.内置嵌入式系统，版本≥Android 15，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
19.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表。
20.配备教学软件，采用备授课一体化，具有备课模式及授课模式。
21.支持教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案。
22.软件模块中包含网络学习、研修平台、作业本、快速组卷和布置记录功能。
23.支持听写功能，支持诗词朗读、英语语法纠错等，达到语言类学科教学需求。
24.支持提供校本平台，支持校本资源库建设，支持集体备课、听课评课等教研类应用，支持学校通知、考勤管理等行政类应用。
25.白板软件支持个人账号登录，支持课件云同步和云存储,支持课堂互动反馈，支持不少于50000个交互式（非PPT）教学课件。
26.白板软件具备微课录制、剪辑功能，录制过程中可插入题目，学生作答后有正确或错误的提示，支持微课分享，学生观看后生成课堂报告。
	2
	台
	19000


注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。





第三部分投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。
（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7 关于中小微企业投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
4.8 中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
5. 合格的货物和相关服务
5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
5.2投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。
5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1 招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。
14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：
（1）货物主要技术性能的详细描述；
（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。
18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评审委员会
27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。
27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；
（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。
（10）其他法定投标无效的情形。
28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评审委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。
（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
G 政府采购“明白纸”
40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？
一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。
（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？
《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。
一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。
（3）怎样确保政策落实到位？
一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。
二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。
（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？
《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。
（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？
中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？
关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 
吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝18622858578
马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218
刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起
融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。
2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。
3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885
朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397
王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249
林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万
信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；
2、实控人25-65周岁，征信良好；
3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371
陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
		1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 
2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 
4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好



	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 
2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 
4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；



	022-58879322
  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
		1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 
2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 
3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 
4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单



	58751595 
赵望宇
58750209
肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 
2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 
3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。



	13920727755
李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
		1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。
3、财务报表未出现连续两年经营亏损。



	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		
合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好

	



	022/23526678/222112 
武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；
3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）

	

	



	13820640544
胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；
2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；
4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。



	23271307
刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；
2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；
3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800
唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	



以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。


第四部分合同条款
需方：
供方：
供、需双方根据年月日项目（项目编号：）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：
· 本合同为中小企业预留合同
· 本合同非中小企业预留合同
一、货物名称：
货物型号：
制造商：
货物原产地：
货物数量：
货物单价：
货物总价款：
大写：
二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：
1. 货物具体技术指标见附件1。
2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。
3.供方对所提供的货物提供年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。
三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
四、交货时间、地点、方式：
合同签订后，于年月日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：），并于年月日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。
五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。
六、验收工作由需方负责对货物进行验收。
七、货款支付方式：
1. 本合同以人民币进行结算
2. 付款方式：
合同签订后个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起个月后个工作日内支付其余   %的货款。
供方开户银行（汉字全称）：，行号（数字代码）：，
帐号：。
合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。
3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。
八、违约责任：
需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。
需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。
供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。
供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。
供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。
九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市市场和质量监督管理委员会或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。
十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。
十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。
十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。
十三、本合同一式份，供方持份，需方持份，均具同等效力，签字盖章后生效。
供方（公章）：需方（公章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
时间：年月日

第五部分投标文件格式
投标文件封面格式




投标文件

（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：
投标单位电话：
投标单位详细地址：
投标代表人姓名：
法定代表人：
投标日期：年月日


投标文件目录格式
（投标人自行编制）



评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）



附件1
投标书
致：天津市滨海新区政府采购中心
根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：
第一包，￥元（人民币），大写。
……
2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。
5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
11.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
13.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：
邮政编码：
电话：
传真：
投标人名称：
日期：年月日



附件2
供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：


附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件


附件4
投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心
我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对投标代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
投标代表人无转委托权，特此委托。



年月日
	投标代表人身份证正面





	投标代表人身份证背面




附件5
开标一览表

项目名称：
项目编号：
单位：元
	包号
	包名称
	品牌
	投标总价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称：
日期：年月日



附件6
开标分项一览表

项目名称：
项目编号：
包号：
单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	商品属性
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。
2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。
3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：
日期：年月日


附件7-1
商务要求点对点应答表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）服务要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（三）交货要求

	
	
	
	
	

	（四）付款方式

	
	
	
	
	

	（五）投标保证金和履约保证金

	
	
	
	
	

	（六）验收方法及标准

	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：
日期：年月日

附件7-2
技术要求点对点应答表
项目名称：
项目编号：
包号：

	招标文件第二部分技术要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	项目需求书（项目需求书要求须逐条应答）

	序号
	采购项名称
	条款
序号
	招标要求
	投标应答
	偏离
说明
	技术支撑材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：
日期：年月日

附件8
业绩

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额
	用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：
日期：年月日



附件9
制造商售后服务承诺

	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	


	4
	其他内容
	




制造商（加盖制造商公章）：
日期：年月日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。



附件10
投标人售后服务承诺

	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	


	4
	其他内容
	




投标人名称：
日期：年月日



附件11
政府采购政策情况表

项目名称：
项目编号：
包号：
填报要求：
1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。
2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
单位：元
	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	%

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第至页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	%

	
	节能产品证明材料见投标文件第至页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	%

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。
该声明函见投标文件第至页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
证明材料见投标文件第至页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
该声明函见投标文件第至页。



投标人名称：

日期：年月日





附件12
投标产品配置清单

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	设备名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	







投标人名称：
日期：年月日


附件13
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。



[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



投标人名称：

日期：20  年月日
注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。




附件14
投标人认为需要提供的其他资料


附件15
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：

日期：
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
———————————————————————————————————————
关于符合本国产品成本比例的声明函

以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为    %[footnoteRef:1]。 [1: 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。] 


投标人名称：
日期：
10
