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第一部分投标邀请函
受天津港保税区建设服务中心委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津港保税区建设服务中心采购天津医科大学总医院空港医院二期麻醉科设备采购项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：天津港保税区建设服务中心采购天津医科大学总医院空港医院二期麻醉科设备采购项目
（二）项目编号：TJBH-2026-A-0030
二、项目内容
第一包：麻醉科设备1批（采购需求详见附件）。合同履行期限：自签订合同之日后接到采购人通知起60个工作日内到货并安装调试完毕交付使用（特殊情况以合同为准）。
本项目不接受进口产品投标。
三、项目预算
第一包：9780700元。
四、供应商资格要求（实质性要求）
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]（一）若投标人是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证电子件；若投标人不是所投产品的制造商（第一类医疗器械除外），提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证电子件。
（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书电子件或自然人的身份证明电子件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。
（三）本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc412903615]五、项目需要落实的政府采购政策
（一）全部货物均由中小企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受此扶持政策。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]（五）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（七）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
（八）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
（九）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。
（十）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：
1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×65%；
2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×65%；
3. 投标人报价<最高限价×65%；
4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
六、获取招标文件时间、方式
（一）获取招标文件时间：2026年7月27日至2026年8月3日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：
1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
七、网上应答时间
2026年7月27日9:00至2026年9月11日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008
八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2026年9月11日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。
（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式
（一）开标解密时间：2026年9月11日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。
（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
（三）网上开标公示时间：2026年9月11日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：肖琳
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00
（六）咨询服务电话：
1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110
3. 采购文件咨询：022-25866109
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309
（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式
（一）采购人名称：天津港保税区建设服务中心
（二）采购人地址：天津港保税区临港区域临港商务大厦B座5层
（三）采购人联系人：陈帅
（四）采购人联系电话：022-66619746
十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：天津港保税区建设服务中心合约部
2.联系人：陈帅
3.联系方式：022-66619746
4.联系地址：天津港保税区临港区域临港商务大厦B座5层
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津港保税区财政局国库科提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。
[bookmark: _GoBack]2026年7月27日


第二部分招标项目要求
一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及配套设备货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、税费等其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。
4. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品不低于5年质保期，质保期内免费更换正常损坏零配件。质保期自验收合格之日起计算。质保期内每年提供不少于两次定期保养，并提供保养报告。在质保期内，要求中标人7×24小时技术响应，故障30分钟响应，48小时内到达维修现场上门服务。
2. 投标人提供产品详细的配置清单
3．投标人须提供详细的服务方案、针对本项目的配送方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品的供应服务方案。
4．投标人须提供产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
5．中标人须对采购人相关人员进行必要的技术和操作培训，通过集中培训、现场培训，以满足正常运行、维护和技术支持的需要，培训时长为直至使用人员熟练使用。
6．所投产品应是全新的，各项技术指标完全符合国家相关标准。
7．由于产品的质量和安全问题造成的损失和人员伤亡事故由中标人负责赔偿，相关的损失及责任均由中标人自行承担。
8．在任何时候，中标人均不能免除因产品本身的缺陷所应付的责任。
9．本项目不允许分包。禁止转包。否则，中标人承担相应的法律责任。
（三）交货要求
1. 交货期：
自签订合同之日后接到采购人通知起60个工作日内到货并安装调试完毕交付使用（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：天津医科大学总医院空港医院二期（特殊情况以合同为准）
3. 交货范围：除主体产品外，中标人还须提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、技术资料（操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等），以及设备正常使用所必需的备品备件、配套辅助设备。中标人负责设备的运输、安装、调试，并提供相应的技术服务与质量保证。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（四）付款方式
1．第一次支付：设备安装书面验收调试合格后，中标人向采购人申请付款，采购人支付至合同金额的【90】%（不计利息）。
2．第二次支付：采购人完成结算后支付至结算额的【95】%（不计利息）。
3．第三次支付：剩余结算额的5%作为尾款，待全部合同设备质量保证期满且没有问题，中标人向采购人申请付款，采购人审核完成后支付（不计利息）。
（特殊情况以合同为准）。
（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求
（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
（三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。
（四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。
（五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
（六）具体需求详见本部分项目需求书，图片仅供参考，若文字表述与图片不一致时，以文字表述为准。
三、评审因素及评标标准
	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分客观分（45分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分
其他：0分
	1

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分
其他：0分
	1

	3
	制造商认证评价
	所投产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证，投标文件中提供证书电子件。具备1份证书得0.5分，最多2分。
	2

	4
	产品认证评价
	提供与所投产品相关的知识产权证书电子件。每个合格的证书得1分，最多3分。
	3

	5
	保修时间评价
	满足招标文件要求的基础上（本项目质保期5年）所投核心产品每增加1年保修得0.5分，最多1分
	1

	6
	实用性评价
	根据所投产品业绩，投标文件中提供所投产品同品牌同型号使用用户盖章的证明材料电子件，一种产品的一份材料得0.5分，最多3分
	3

	7
	产品参数证明评价
	提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足采购清单技术参数中加注“★”的需求条款，技术支撑材料响应得分=（加注“★”的需求条款提供技术支撑材料且经评标委员会认定满足的条款累计数量/加注“★”的需求条款总数）×14。
注：技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，或加盖医疗器械注册证中代理人公章的技术证明材料。
若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足本文件中“★”技术要求的，视为无效投标，未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。
	14

	8
	非“★”技术要求响应性评价
	完全满足无偏离的得20分；
非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答的不足20条的，每出现1条以上情形减1分
非“★”技术要求劣于本文件要求或未做应答≥20条的，本项得0分
	20

	第三部分主观分（25分）
	分值

	1
	产品整体性能评价
	至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等方面内容。
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分；
其他：0分
	6

	2
	使用和维护技术培训方案评价
	提供技术培训方案，至少包含培训内容、培训范围、培训对象、培训方式、培训时间、培训团队组成及相关能力等。
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分；
其他：0分
	6

	3
	售后服务方案评价
	至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分；
其他：0分
	6

	4
	应急预案评价
	提供应急预案，至少包含故障管理方案、应急处理方案、应急管理流程、故障应急服务响应时间、定期预防性检查方案等内容。
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分；
其他：0分
	6

	5
	绿色供应链管理评价
	绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分
	1

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。


项目需求书
一、项目背景
天津空港经济区天津医科大学总医院空港医院二期工程，总建筑面积约 104716平方米，规划设置床位831张。
本项目所属行业：工业 
二、采购清单
第1包：
★1. 投标产品实质性要求
[bookmark: OLE_LINK56]所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证电子件。
2. 技术参数
	序号
	明细项
	技术参数
	单位
	数量

	1
	便携式彩色多普勒超声系统
	详见下列参数
	台
	1

	2
	呼吸机
	
	台
	4

	3
	麻醉工作站
(麻醉机+监护仪含BIS及肌松模块)
	
	台
	11

	4
	输血输液加温仪
	
	台
	12

	5
	脑氧监护仪
	
	台
	1

	6
	注射泵
	
	台
	6

	7
	心电图机
	
	台
	1

	8
	病人监护仪(带BIS)
	
	台
	6

	9
	复苏室麻醉监护仪
	
	台
	8

	10
	体外除颤监护仪
	
	台
	1

	11
	气管镜
	
	台
	1

	12
	可视喉镜
	
	台
	4




一、麻醉工作站(麻醉机+监护仪含BIS及肌松模块)  参数配置
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]（一）产品用途
用于手术病人麻醉及麻醉中病人生命体征的监护，以保证病人安全
（二）技术要求
1、用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，可完成紧闭、半紧闭、全开放麻醉，且在小儿麻醉时无需更换风箱的设备，操作简便。
2、★采用气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示，屏幕尺寸≥15英寸，彩色电容触摸屏，显示屏可不小于180度旋转，俯仰角度可调节，支持手势操作，可同屏显示波形和呼吸环图。
3、同屏幕≥5通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形等）。
4、麻醉机内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件。
5、标配氧气、空气两气源，具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%，快速充氧范围25-75 L/min。
6、★全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量，总流量控制模式下总流量范围：0.2-20 L/min。O2 浓度范围： 21%-100%)，全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式
7、具备备用流量计，具备辅助吸氧流量计，具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具，具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计，具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作
8、具备高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21-100%。
9、支持升级高频喷射通气功能，提供高频叠加常频喷射通气模式，或提供高频喷射单机，并且支持高频叠加常频通气连接同一通气附件。
10、★标配双麻醉罐位，配置两个高品质挥发罐，具备压力、流速和温度补偿，支持升级七氟醚、地氟醚挥发罐。
11、回路部件可以耐受≥134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)。
12、具备吸入端与呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
13、具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。
14、标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换。
15、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式，支持升级高端通气模式。
16、具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动。
17、呼吸机参数设置范围：
17.1潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV-VG模式），10ml-1500ml（VCV模式）；
17.2潮气量监测范围：0到3000ml；
17.3呼吸机吸气阀峰值流速：≥180 L/min；
17.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O（PEEP+）；
17.5吸呼比：4:1到1:8；
17.6呼吸频率：2-100次/分钟。
18、具备肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能。
19、具备吸气保持和呼气保持功能，自动计算静态顺应性，吸气阻力内源性呼气末正压等参数。
20、★二氧化碳吸收器≤1500ml，更快速响应新鲜气体流量改变，适用于低微流量麻醉应用；
21、主机机身具备设备状态显示屏幕（独立于主机屏幕以及外接屏幕），可显示气源压力等关键信息，保证设备正常运行。
22、麻醉机内置插件槽，可直接热插拔插件,插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用, 麻醉机支持配备插件：AG麻醉气体模块、 BIS、NMT，可单独升级EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。
23、★麻醉机主机的一体化回路中具备电子式及机械式气道压力表（非外接设备实现），便于屏幕失效情况下观察患者气道压力，减少手术风险。
24、麻醉机支持工作温度：10-40°C，相对湿度20~95%。
25、麻醉监护仪采用模块化设计，屏幕为≥15英寸彩色电容触摸屏，可同时显示≥10道波形，主机插槽数≥6个，支持拓展AG麻醉气体模块、BIS、 EtCO2、NMT、EtCO2、rSO2监测模块，支持热插拔。
26、可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。
27、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，可提供每分钟室上性收缩次数。
28、★心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
29、监护仪支持内置NFC功能。
30、★配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备。
31、麻醉监护仪支持监测参数：心电，呼吸，心率，脉率，无创血压，血氧饱和度，双通道体温和双通道有创血压，且双通道体温和有创血压可同时监测。基本功能模块支持升级从主体监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5寸，内置锂电池供电≥6小时。
32、具备早期恶化预警报警识别功能，基于连续监测的高精度数据，通过综合分析不限于心率、血压、血氧、呼吸率、体温和血流动力学参数等生命体征的趋势，识别病人早期恶化的风险，并提供声光图形化提示功能。
33、具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，同时激活≥6个组合报警功能可选，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。
34、标配：麻醉深度或脑电麻醉深度指数，实现患者麻醉深度的监测 
35、支持模块升级功能：脑组织氧监测，振幅整合脑电等高级参数。
36、麻醉工作系统可提供标准HL7协议，与院方信息实现实时通讯。
37、麻醉工作站产品使用年限≥10年。
（三）参数配置
麻醉工作站（含麻醉机+插件式高端监护仪主机）；
监测模块：转运模块，BIS模块，NMT模块，AG麻醉气体模块；
配套附件
二、注射泵 参数配置
（一）产品用途
用于手术室静脉麻醉病人的精准用药
（二）技术要求
1、整机使用期限≥10年，注射泵需通过三类注册证
2、注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%
3、双通道为主机一体化设计，无需额外配件，每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。
4、★速率范围：0.01-2300ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h，快进速度范围：0.01-2300ml/h
5、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
6、支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
7、注射器安装时具备防止药液误推功能。
8、★支持≥8种注射模式：包括但不限于速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式
9、★支持镇痛药、化疗药、胰岛素等药物，满足特殊药物输注政策规定要求（需证明材料）
10、支持升级TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型
11、≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
12、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥20种以上颜色
13、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
14、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
15、信息储存：可存储≥5000条的历史记录
16、电池工作时间≥6小时@5ml/h
17、防异物及进液等级不低于IP44
18、整机重量≤3kg
（三）参数配置
双通道注射泵主机；
注射泵紧固夹；
配套附件
三、输血输液加温仪 参数配置
1、设备类型
(1)升温毯对进液的防护程度≥IPX7
(2)设备的额定电压：220V 50Hz
2、工作及储运条件
(1)工作条件:
①环境温度：5℃～40℃
(2)储运条件:
①环境温度：-20℃～50℃
3、系统功能
(1)中央管理平台可实现对设备远程控制
(2)支持在软件平台查看每个患者的实时核心体温，温度异常可远程报警，显示每个手术间温毯主机各部件加温温度和人体温度。
(3)支持远程查看患者在术中、恢复室和病房信息，综合管理手术室运营状态
(4)支持数据分析：主动保温率和低体温发生率等质控指标自动测算并支持对接到质控系统；支持设备使用频率分析、使用时长分析、功率分析等设备功率
(5)自动功能：设备支持闭环管理，可根据体温传感器监测的人体温度，通过自动调节各部件输出功率，来控制人体温度，有效防止低体温发生的同时，大大减少人工操作。
4、数据显示模块
(1)支持触屏操控，彩色屏幕，屏幕大小≥9寸
(2)可显示设备工作状态和故障信息。
(3)具备体温指数、低体温指数显示功能。
(4)温度显示精度：支持人体不同部位核心温度显示，包含鼓膜温度、鼻咽温度、液温、肛肠温度、温度显示精度≤0.1℃。
(5)接触表面温度的控制精度：加热毯组件、输血输液加温组件、一次性使用升温毯温度不超过设定值的±1℃。
(6)升温部件设置范围:电热毯温度设置范围从33℃到40℃，步进0.1℃；加温管的温度设置范围从33℃到43℃，步进0.1℃。
5、升温管理模块功能
(1)★模块化、集成化设计，可以自由选择搭载输血输液加温、医用升温毯。
(2)设备支持预热：可设定时间，设备自动启动，进行预热。
6、报警设置：多种报警选择和消警功能
(1)具有声音报警、灯光报警、文字描述三种报警方式功能；
(2)具有高低温报警功能；
(3)具有报警静音功能；
(4)具有报警暂停功能；
7、无线传输功能：设备具有无线数据传输功能。
8、语音控制功能：设备可通过语音进行操控。
9、安全要求：产品符合以下标准：
(1)GB9706.1-2020《医用电气设备医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》;
(2)YY9706.235-2021《医用电气设备第2-35部分：医用毯、垫或床垫 式加热设备的基本安全和基本性能专用要求》;
(3)体温传感器/无线温度电极应符合YY9706.256-2023《医用电气设备 第2-56部分：用于体温测量的临床体温计的基本安全和基本性能专 用要求》;
10、电磁兼容要求
产品符合YY9706.102-2021、YY9706.235-2021第202部分 和YY9706.256-2023第202部分的要求。
11、参数配置
主机、输血输液加温组件（2个）、加热毯组件
四、病人监护仪(带BIS)  参数配置
（一）产品用途
用于麻醉中病人生命体征的监护，以保护病人安全，辅助临床决策
（二）技术要求
1、★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个，主机屏幕≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节。
2、★配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备。
3、监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C。
4、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。
5、基本功能模块支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
[bookmark: _Hlk188371720]6、基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥6小时。
7、可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽。
8、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，可提供每分钟室上性收缩次数。
9、心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
10、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
11、NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg，NIBP支持快速测量，测量时间≤15秒。
12、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPX7。
13、有创压适用于成人、小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg。
14、具备麻醉平衡指引显示功能，在同一个界面显示麻醉状态、大脑功能状态和相关参数的动态趋势，麻醉状态包含数字化和图形化显示病人意识、疼痛、肌松三方面麻醉状态。大脑功能状态可以图形化显示病人脑状态，并显示大脑状态相关的参数。可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。
15、可通过模块升级（本次不采购）：包括但不限于血流动力学PICCO、脑组织氧监测、麻醉气体AG、肌松NMT、呼末二氧化碳监测高级参数。
16、可升级（本次不采购）FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO）、每搏量变异（SVV）、实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。
17、具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
18、具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。
19、★具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警。
20、支持≥800条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
21、具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
22、标配麻醉深度或脑电麻醉深度指数，实现患者麻醉深度的监测，并提供500个麻醉深度或脑电麻醉深度指数传感器耗材。
（三）参数配置
高端插件式监护仪；
监测模块：转运模块、BIS模块；
配套附件
五、脑氧监护仪 参数配置
1、具备监测局部组织血氧饱和度（TOI），可反映局部组织的氧供应与消耗动态平衡；
2、具备监测局部组织血氧饱和度相对变化量百分比（ΔTOI），ΔTOI=(（当前TOI-参考点TOI）/参考点TOI)*100%，其中参考点TOI取测量结果的前1分钟平均值；
3、★可同时提供使用说明书和国家知识产权局颁发的发明专利证书，证明仪器具备监测局部组织血红蛋白浓度指数（THI），该指标可从血容量角度反映局部组织的灌注情况，THI=k·BV·HCT，其中k为光学系数、BV为血容量、HCT为红细胞压积；
4、★具备监测局部组织血红蛋白浓度指数相对变化量百分比（ΔTHI），ΔTHI=((当前THI-参考点THI)/参考点THI)*100%，其中参考点THI取测量结果的前1分钟平均值；
5、具备AUC功能：TOI（低于阈值）和阈值之差与时间的积分；
6、具备TUT功能：TOI低于阈值的累积时间；
7、★具备AUT功能：TOI低于阈值的累积时间与总监测时长的百分比；
8、TOI测量范围及精度：30%～80%，误差≤±4%；
9、★THI测量范围及精度：0～3.0，误差≤±0.3；
10、★具备显示主机显示通道数2个，1个测试主机，可同时监测2个部位的TOI和THI；
11、★仪器具有对TOI报警门限、各通道参数坐标轴、阈值（V-T）等参数值的设置功能；
12、测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行定义，事件按照应用场景分为5个类别，每个类别有不少于50种可选项；
13、★仪器屏幕具有窗口冻结功能，满足停留屏幕显示内容且测量不中断的需求；
14、具有历史回顾功能，且选择性导出所需的测量数据；
15、仪器具有短暂静音功能，可设置持续时间为1min或者2min；
16、数据更新周期可选择:1秒或者2秒；
17、备用电源：内置可充电锂离子电池DC11.1V*6800mAh；
18、监测探头部位可设置监测部位为脑部、脸部、手臂、肩部、腹部、腿、脚底等部位；
19、仪器具有单通道停止功能；
20、仪器具有中途增加或减少测量通道功能；
21、具备截图功能；
22、★具备录视频功能；
23、用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线，具有“波形静态回顾”、“波形动态回顾”以及“数据表格回顾”三种回顾数据的模式；
24、★仪器波形区（H/R）切换显示功能，满足同屏历史波形与实时波形自由切换；
25、探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿；
26、操作方式：电容触摸屏+快捷键；
27、仪器语言具有中文或者英文输入或显示功能；
28、★仪器同时包含数据接口至少USB×2；RS232串口×1；RJ-45网口×2；HDMI×1；VGA×1；
29、功耗：最大功率≤100VA
30、★仪器菜单区明确包括了截取屏幕，录制屏幕、Mark（事件标记）、VOT、（H/R）波形切换、冻结、帮助等菜单键。
31、仪器具备VOT参数，即具备描述血管阻断试验中组织血氧饱和度曲线变化特征的参数。
32、★VOT配套的界面软件功能可提供局部组织血氧饱和度与时间对应的斜率，以及相应AUC面积计算的工具。
33、VOT软件自动获取当前P1、P2、P3、P4、P5五个点对应的TOI数值。
34、在VOT设置界面，会自动记录基线点。
35、在VOT设置界面，计算结果至少包含3个参数。
36、★可通过下降斜率1、下降斜率2、上升斜率和AUC来评价局部组织的微循环功能。
37、★探头发光峰值波长范围需满足：760±20nm、810±20nm、840±20nm。
38、仪器显示屏≥15寸。
39、内存≥8GByte，存储器≥100GByte。
40、软件环境要求：系统软件：win10Iotx64；支持软件：.NET Framework4.6；安全软件：Windows Defender。
41、仪器操作应符合数据安全要求，可设置开机登录密码。
42、产品已通过CE认证或ISO13485质量体系认证。
43、参数配置
显示主机；测试主机(带电缆)；探头连接电缆（2根）；组织血氧探头（A型、B型）及其他附件
六、便携式彩色多普勒超声系统 参数配置
1、货物名称:便携式彩色多普勒超声诊断仪
2、数量:1台
3、主要技术及系统概述：
(1)★≥21英寸彩色触摸屏
(2)主机内置≥3个可激活探头接口；
(3)主机内置≥4个USB3.0接口
(4)空间复合成像
(5)噪声抑制成像
(6)彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
(7)频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒
(8)解剖M型模式
(9)扩展成像（要求凸阵、线阵可用）
(10)实时双幅对比成像
(11)一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）
(12)支持全屏放大，≥2档可调，可支持在显示器只超声图像全屏无边界放大
(13)局部放大（支持前端、后端放大）
(14)支持手动、自动、半自动触摸屏上包络测量
(15)回波增强技术
(16)★智能血流追踪技术（根据血管走行及位置，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能）
(17)支持自动锁屏功能，开机状态下锁屏时间≤11秒，便于术中屏幕清洁；
(18)自动唤醒功能
(19)常规测量软件包（腹部、血管、小器官，神经、泌尿、急诊测量软件包）
(20)具备低机械指数造影模式；支持左心室心腔显影LVO，造影定量分析功能
(21)支持手动触摸屏上注释
(22)支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）
(23)穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头
(24)可支持DICOM3.0
(25)内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导
(26)自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面，同时自动包络心内膜面，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV。
(27)支持胃窦测量软件，可智能自动识别胃窦特征，同时自动包络胃窦切面，提供面积及趋势测量图
(28)★支持自动速度时间积分（自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图）
(29)★支持下腔静脉自动定量分析（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图）
4、测量/分析和报告
(1)常规测量
距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量
(2)多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
(3)全科测量包，自动生成报告
急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管
5、电影回放和原始数据处理
(1)支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s)
(2)图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。。
(3)支持同步存储(支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
(4)支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。
6、检查存储和管理
(1)检查存储
250GB SSD硬盘
多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
(2)检查管理
内置超声工作站专用于病人信息管理
(3)具有远程图像通讯功能，超声机器内可支持一键进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注及病人信息隐藏，支持包含但不限于扫码、账号登录两种方式
7、系统技术参数及要求
(1)二维灰阶模式
数字化声束形成器
数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理
扫描线：每帧线密度≥512超声线
发射声束聚焦：发射≥8段
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件
★最大显示深度:≥38cm
最大帧率:≥999帧/秒
TGC:≥7段
二维灰阶：≥256
动态范围:≥230（可视可调）
增益调节:B/M/D分别独立可调，≥100
伪彩图谱:≥8种
(2)频谱多普勒模式
包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
显示方式：B,PW，B/PW,B/C/PW,B/CW,B/C/CW等等
显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
最大速度:≥8.89m/s（连续多普勒速度:≥37.35m/s）
最小速度:≤0.5mm/s（非噪声信号）
取样容积:0.5-20mm
偏转角度:≥±25度(线阵探头)
零位移动：≥8级
支持频谱自动测量
8、探头规格
(1)探头频率：
电子凸阵：超声频率范围	1.1-5.5MHz
电子线阵：超声频率范围	3-11MHz
电子相控阵：超声频率范围2-5MHz
电子高频线阵：超声频率范围	6-14MHz
(2)★线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能；
9、系统输入和输出
主机具备HDMI高清视频接口:1个，USB:4个，USB3.0，网口:1个
10、外设和附件
(1)支持自动电源卷线器
(2)支持机器防盗锁控制
(3)可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机
(4)踏开关
11、参数配置
主机系统、电子凸阵探头、电子线阵探头、电子相控阵探头、电子高频线阵探头（各一支）；台车
七、体外除颤监护仪 参数配置
（一）产品用途：用于心律不齐病人除颤使用，心脏除颤使用
（二）技术要求
1、主机彩色显示屏≥7寸，显示≥3通道监护参数波形，提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。
2、整机重量：≤5kg（含电池）。
3、★具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群（至少包含29天-1岁人群）。
4、除颤采用双相波技术，最大能量≥280J，具备自动阻抗补偿功能。
5、★体外电极板支持病人接触阻抗提示。
6、可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。
7、配置带放电按键的体内除颤电极板。
8、除颤后心电基线恢复时间≤2.5s，从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
9、★除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
10、配备1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次，360J除颤≥200次。
[bookmark: _Hlk213070548]11、★提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。
12、抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统。急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。
13、★关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（最大能量360J自检）。
14、支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络,自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。
15、支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训。可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。
16、无需开机或拆机即可查看电池电量。电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护
17、支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
18、★具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别不低于IP55。  
19、工作环境，温度范围：-20°C-50°C，可适应北方户外低温环境。
（三）参数配置
除颤监护仪主机；一体式电极板；配套附件
八、心电图机 参数配置
（一）产品用途：用于病人心脏功能的检查与诊断
（二）技术要求
1、ECG输入通道：12导联同步采集
2、内置可充电锂电池， 连续工作时间≥500 份自动报告，或≥1 小时连续记录，或≥8 小时无记录测量
3、频率响应：≥0.01Hz-500Hz，
4、采样率：≥64000Hz/每通道
5、起搏器采样率：≥85 kHz
6、输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）
7、定标电压：1mV±1%，耐极化电压：≥±900mV（±5%）
8、共模抑制比： ≥140dB（AC滤波开启）
9、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，倾斜角设计，无物理键盘设计，支持屏幕背景网格显示
10、内置存储器支持存储≥1500 份心电图报告，支持外接U盘扩展存储空间
11、具有信号质量检测功能，对于信号干扰、接触不良或导联脱落的导联做出提示
12、具有起搏检测功能，起搏标记在显示屏上单独区域显示，方便医生查看
13、具有预约下载功能，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量
14、标配无线WIFI模块，支持2.4G/5G双频
15、在患者初次完成导联线连接并在系统检测成功后，设备可自动启动采集程序完成患者心电图波形采集
16、具备异常心搏标记功能：实时检测室早类/室上早搏类异常心率失常片段，异常心搏以红色标识出来，且在“冻结”热键右上角提示数量
17、具备药物试验模式：可设置药物名称以及相应的时间采集序列
18、支持HL7/DICOM/FTP标准协议，满足医院联网需求
19、内置热敏式点阵打印机，能打印于A4和US letter大小的热敏纸
（三）参数配置
心电图机主机；配套附件；台车
九、复苏室麻醉监护仪 参数配置
（一）产品用途：用于复苏室中病人生命体征的监测与预警，辅助临床决策
（二）技术要求
1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个，主机屏幕≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节。
2、配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备。
3、监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C。
4、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。
5、基本功能模块支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测。
6、基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥6小时，无风扇设计。
7、可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽。
8、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。
9、★心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
10、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。
11、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7。
12、有创压适用于成人、小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg。
13、具备麻醉平衡指引显示功能，在同一个界面显示麻醉状态、大脑功能状态和相关参数的动态趋势，麻醉状态包含数字化和图形化显示病人意识、疼痛、肌松三方面麻醉状态。大脑功能状态可以图形化显示病人脑状态，并显示大脑状态相关的参数。可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。
14、可通过模块升级（本次不采购）：包括但不限于血流动力学PICCO、脑组织氧监测、脑电双频指数BIS、麻醉气体AG、肌松NMT、呼末二氧化碳监测高级参数。
15、可具备FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品（本次不采购），可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO）、每搏量变异（SVV）、实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。
16、支持后期拓展模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
17、具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别。
18、具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。
19、★具备参数组合报警功能（非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警。
20、可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。
21、支持≥800条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
22、具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
23、监护仪可与呼吸机、输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。
24、麻醉监护仪提供标准HL7协议，支持与院方信息系统实现实时通讯，数据传输，数据抓取等功能。
（三）参数配置
监护仪主机；BIS模块；转运模块；配套附件
十、呼吸机 参数配置
（一）产品用途：用于复苏室中病人呼吸支持
（二）技术要求
1、气动电控呼吸机，支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作，适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。
2、★采用≥15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，支持广视角查看，≥5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示。可提供≥4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。
3、≥90分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
4、配备双槽位插件箱，支持拓展与监护仪通用的血氧及呼末二氧化碳模块，患者脱机更安全。
5、★配备备用气源，机器可实时了解气源压力大小，支持转运。
6、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染,呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。
7、具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数。
8、★整机重量≤45kg。
9、标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）。压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV。持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式，
10、支持升级高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）。气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式DuoLevel。容量支持通气VS。智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。
11、支持无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。
12、★支持氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。经湿化器加湿加温后氧疗效果更佳。
13、设置参数
13.1、潮气量：20ml—4000ml
13.2、呼吸频率：1-100/min
13.3、吸气流速：6-180L/min
13.4、最大峰值流速：180L/min
13.5 、PEEP：0~50 cmH2O
13.6、呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%
13.7、叹息功能：有。
14、具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能。
15、具备脱机辅助工具，用户可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息看板，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程。具有NIF、RSBi及P0. 1等脱机参数监测和测量。
16、★支持肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可一键启动并能提供历史数据回顾。标配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。
17、具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能。
18、肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。
19、气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。
20、实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。
21、实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。
22、湿化器有电容触摸屏，便于观察和操作，湿化器标配蓝牙
[bookmark: _Hlk144804942]23、信息互连：同时支持有线和无线方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求，呼吸机可与同品牌监护仪以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。
（三）参数配置
呼吸机主机；备用气源；配套附件；台车
十一、可视喉镜 参数配置
1.主机技术要求
(1)★采用智能主控芯片，同一主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。
(2)主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。
(3)★屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。
(4)可外接显示器，具备USB接口。
(5)★主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。
(6)★主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法（提供界面截图或照片等证明文件）。
(7)具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。
(8)内置锂电池，可重复充电使用，方便外出携带，具备电量管理功能。
(9)主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转。
(10)显示器前后转动≥120º，左右≥270º。
(11)具备USB,HDMI传输功能，方便教学与科研。
2.窥视叶片手柄技术规格要求
(1)采用数字电子成像技术，空间分辨率≥10.08lp/mm，细节清晰呈现。
(2)★采用可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。
(3)手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。
(4)手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。
(5)光源照度≥1000lx。
(6)★手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。
(7)最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。
(8)具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。
(9)可以选配无线传输功能模块，用于无线连接图像处理工作站。
3、参数配置
显示主机；叶片手柄；窥视叶片（4套）
十二、气管镜 参数配置
1、系统主要用途
适用麻醉科医生为患者精准，有效，安全为地做好从常规气道到困难气道的管理，提供远程可视化的气道开放解决方案和实时精准可视化气道内监测方案。
远程可视化气道管理系统技术规格要求：
2、图像处理工作站技术规格要求
(1)★采用智能主控芯片，可通过有线或无线模式无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，监视软管手柄，一次性电子支气管内窥镜导管。
(2)采用≥13英寸的高清触摸显示屏幕。
(3)内置多媒体系统，可拍照、录像；可在工作站上直接阅读；可通过HDMI接口实现投屏，输出信号，方便科研与教学。
(4)★内置病历管理板块，可制作图文报告、自定义病例模板、查看、编辑、预览病例报告，并可通过有线或无线方式连接打印机打印。
(5)★可通过接入WIFI和4G网络联网实现远程实时沟通、添加好友、分享图像文件功能。
(6)★支持与手机端APP互联，可远程传输内窥镜镜下及场景影像、分享图像文件至手机端APP。
(7)具有前置摄像头可拍摄场景影像，卡扣设计支持在使用中与工作站分离以方便移动、改变拍摄角度及高度，满足不同场景拍摄需要。
(8)可实现内窥镜设备及操作场景的同屏显示。
(9)图像处理工作站及无线连接模块均内置锂电池，可做电量管理。
(10)自带支撑支架可调节观察角度，提手设计方便临床使用及携带。
(11)支持外接鼠标、键盘，方便临床使用。
(12)可通过图像处理工作站一键联系厂家，提供产品使用中所需支持。
(13)★图像处理工作站可兼容一次性电子支气管内窥镜导管和电子支气管内窥镜导管，支持临床特殊感染源等紧急情况下的气道管理备用。
3、显示主机技术规格要求
(1)★显示主机可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，监视软管手柄，一次性电子支气管内窥镜导管，方便术间设备管理。
(2)屏幕：采用≥3.5寸医用全触摸显示屏，通过压力感应，方遍医生戴手套操作。
(3)显示主机与手柄连接方式：可带电一键插拔，分离，无需旋转，方便临床使用携带。
(4)电池：内置≥2500mAh高容量锂电池，具备电量管理功能，工作时间≥240分钟。
(5)数据输出方式：可通过USB传输内存数据。
(6)可一键拍照、录像并在主机上直接阅读、回放。
(7)内置操作使用教学视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法（提供界面截图或照片证明）。
(8)具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。
(9)显示器能上下0º～120º转动，左右0º～220º转动。
(10)具备HDMI传输功能，方便教学与科研
4、软管手柄技术规格要求
(1)电子成像技术，工作软管不含光纤，视场角≥90°，窥视手柄空间分辨率≥10.31lp/mm，细节清晰呈现。
(2)采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。
(3)插入管外径≤5.2mm，工作通道≥2.6mm/插入管外径≤2.4mm，长度≥590mm。
(4)软管弯曲部弯曲角度向上≥150°，向下≥130°，弯曲角度支持定制。
(5)照明采用LED灯，光源亮度≥100lx，亮度可调节，非光纤照明，具备防雾，白平衡功能。
(6)成像距离范围3～50mm。
(7)具备防防脱设计、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。
(8)吸引接口和吸引按钮键一体化设计，可匹配多种内窥镜配件，清洗消毒便捷。
(9)具备一键拍照、录像、图像预冻结功能。
(10)与显示器之间一键插拔，兼容多种显示器，无需旋转，节省临床抢救时间。
(11)★可连接无线传输功能模块，用于无线连接图像处理工作站，通过图像处理工作站制作图文报告、视频报告、自定义及保存常用病例模板、查看、编辑、预览、病历报告检索，并可通过有线或无线方式连接打印机打印病历报告并进行实时远程会诊和教学直播。
5、监视软管手柄技术规格要求
(1)成像技术：采用数字电子成像技术，视角≥90°。电子成像传导无衰减，视角大使内镜观察范围大，成像清晰，不失真。
(2)景深范围：3～50mm。
(3)空间分辨率≥10.31lp/mm。
(4)成像调节：具有自动白平衡调节功能。
(5)双路光源：进口LED双光源使用寿命长，光照均匀，双路光源保证了照明的同轴性。
(6)光源亮度：亮度≥100lx。
(7)软管手柄插入部外径≤2.3mm，软镜长度≥590mm。
(8)角度提示：具备视野角度上下提示标志，帮助快速判断和调整镜头角度。
(9)软管材质：采用超滑材质，通过更顺畅。
(10)物理性能：具备防跌落、可弯曲性能，结实耐用，不易损坏。
(11)★无线，有线两种方式连接图像处理工作站，在保证安全有效建立人工气道的同时，通过一次性可视化气道管理耗材，方便医生实时，精准的持续监测患者气道内动态。
6、一次性使用电子支气管内窥镜导管技术要求：
(1)★视场角90°；工作距离5mm时，中心分辨率≥10.31lp/mm。
(2)超轻设计，机身轻盈，手持方便。
(3)最小器械孔道内径≥1.2mm，主软管部外径≥4.6mm
[bookmark: _Hlk88165469](4)软管前端弯曲角度，向上≥200°，向下≥180°。
(5)吸引量：≥350ml/min。
[bookmark: _Hlk173857916][bookmark: _Hlk173857533](6)★支持图像工作站和小主机两种终端连接成像，满足便携或大屏成像的不同临床需求；且一键插拔式连接，无需旋转，节省临床操作时间。
(7)观察景深范围不小于3mm-50mm。
(8)吸引通道入口处有防喷装置，避免液体倒喷。
(9)★支持无线及有线两种方式连接图像处理工作站，实现远程直播、影像传输、报告制作及打印、一键联系售后等功能，方便医生操作、教学。
(10)一次性使用，避免交叉感染，备用。
7、可视插管技术要求
(1)一次性使用，无菌包装，规格齐全，困难气道插管，备用。
(2)★独立的可视通道，简单高效插入和定位，减少气道损伤。
(3)可视通道前端为开放端口可视通道内镜头可自由调节位置
(4)可视通道与镜头分体设计镜头受到异物污染时可进行抽离清理
(5)兼容远程麻醉视频喉镜系统，实现插管和术中过程的可视化，提供持续清晰的气道视频监测。
(6)★支持无线及有线两种方式连接图像处理工作站，实现远程直播、影像传输、报告制作及打印、一键联系售后等功能，方便医生操作、教学。
8、参数配置
图像处理工作站；屏幕主机（≥3.5寸、2台）；麻醉视频喉镜软管手柄（2条）；监视软管手柄；一次性电子支气管内窥镜导管；可视插管（2条）；台车
注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书电子件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。





第三部分投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。
（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本电子件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7 关于中小微企业投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
4.8 中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
5. 合格的货物和相关服务
5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
5.2投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。
5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1 招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。
14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：
（1）货物主要技术性能的详细描述；
（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。
18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
21.4 文件中的电子件指扫描件、电子证照、照片等形式电子文件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评审委员会
27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。
27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；
（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。
（10）其他法定投标无效的情形。
28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评审委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。
（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
G 政府采购“明白纸”
40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？
一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。
（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？
《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。
一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。
（3）怎样确保政策落实到位？
一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。
二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。
（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？
《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。
（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？
中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？
关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 
吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝18622858578
马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218
刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起
融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。
2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。
3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885
朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397
王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249
林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万
信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；
2、实控人25-65周岁，征信良好；
3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371
陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
		1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 
2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 
4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好



	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 
2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 
4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；



	022-58879322
  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
		1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 
2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 
3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 
4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单



	58751595 
赵望宇
58750209
肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 
2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 
3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。



	13920727755
李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
		1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。
3、财务报表未出现连续两年经营亏损。



	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		
合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好

	



	022/23526678/222112 
武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；
3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）

	

	



	13820640544
胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；
2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；
4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。



	23271307
刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；
2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；
3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800
唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	



以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。


第四部分合同条款
政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                            
丙    方：                             
签订时间：                             
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甲方（全称）：                        （采购人）
乙方（全称）：                       （供应商）
丙方（全称）：                        （使用方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙丙三方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：  详见货物明细表     
     品牌： 详见货物明细表     规格型号：  详见货物明细表    
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（3）中标采购标的制造商是否为中小企业：是      否
（4）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （5）中标供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（6）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （7）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否   
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    货物名称：见附件1
货物型号：见附件1
生产厂家：见附件1
货物原产地：见附件1
货物数量：见附件1
货物单价：见附件1
（2） 付款时间：
本项目合同款项由甲方支付。
1　 第一次支付：设备安装书面验收调试合格后，乙方向甲方申请付款，甲方支付至合同金额的【90】%（不计利息）。
2　 第二次支付：甲方完成结算后支付至结算额的【95】%（不计利息）。
3　 第三次支付：剩余结算额的5%作为尾款，待全部合同设备质量保证期满(质量保证期为XX年)且没有问题，乙方向甲方申请付款，甲方审核完成后支付（不计利息）。
（3） 付款条件：
在满足第本条第（2）项约定的付款时间且同时满足以下条件后，甲方向乙方付款：
1　 乙方向甲方递交书面付款申请，同时应向甲方提供包括不限于《付款申请单》、《中标通知书》、《合同》、《验收报告》、《结算申请书》、《货物清单》、丙方出具的《出保证明》以及甲方要求提供的其他付款及结算资料等。 
2　 在乙方提供全部所需的付款及结算材料后，甲方向财政部门进行结算申请，在财政审核通过后，甲方按照财政部门最终以结算金额向乙方付款。如出现甲方需委托财政部门向乙方支付合同款之情形，乙方在此确认，本合同中所约定的甲方付款时间不包括财政部门审验的时间，甲方在约定时限内将相关请款说明送至财政部门即视为甲方按时付款，乙方对此表示谅解，但甲方应当积极配合乙方履行相应请款程序。
3　 付款前乙方须提供合法有效的发票。
3. 合同履行
(1) 履约时间：合同签订后，乙方在接到采购人正式供货通知之日起【   】个工作日内完成交货并安装调试完毕。具体供货时间以招标人供货通知单上的时间为准。  
(2) 履约地点： 天津医科大学总医院空港医院二期    
(3) 供货责任边界：乙方在运输到达之前应提前通知丙方，并自行做好货物运输装卸安装工作，负责现场安装前的现场安排准备工作，安装完成后乙方通知丙方验收。在乙方按照合同约定将货物送达至交货地点安装完成在验收报告合格的书面确认之前，货物的毁损、灭失、质量瑕疵及其他一切风险与责任均由乙方自行承担；甲方、丙方对此期间内发生的任何损失、损害或第三方索赔不承担任何责任。
(4) 鉴于本合同项下所涉设备属于技术更新较快的产品类别，若自本合同签订之日起至甲方书面通知乙方具体供货时间之日止超过【   】个月（建议根据行业特性设定合理期限，如12或18个月），且在此期间内原定设备型号已由制造商官方公告停产、停止技术支持，或市场上出现性能显著提升、成本效益更优的新一代替代产品，导致继续履行原合同可能造成甲方重大经济损失或无法满足项目实际需求的，甲方有权书面通知乙方终止本合同项下相关设备的采购义务。甲方依据前款行使终止权的，不视为违约，双方互不承担违约责任。甲方终止本合同后，有权就相关设备重新组织采购或招标程序，乙方不得就此提出异议或索赔。
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
（2） 验收实施主体：  丙方 
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：     /           
（2）履约验收时间： 货到现场并安装调试合格后 
（3）履约验收方式：一次性验收         
 分期/分项验收: 分期/分项验收：
第一次：所有货到现场并安装调试完成后由丙方组织进行收货验收，第二次：待全部设备质保过后，由丙方组织进行使用期内验收。
（4）履约验收程序：乙方与丙方约定时间对所到货物清单进行逐一核对，对设备使用功能及完好情况进行整体验收；出保后乙方配合丙方对设备使用期内使用情况进行验收，验收后丙方出具《出保证明》。
（5）履约验收的内容：根据乙方所投产品货物明细表以及招标文件内要求的货物明细进行验收。                                       
（6）履约验收标准：  货到现场并安装调试合格
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自  正式签署后  生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执     份，丙方执     份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点： 天津港保税区       



	甲方（采购人）
	乙方（供应商）
	丙方（使用方）
	

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	
	住  所
	

	住  所
	
	住  所
	
	联 系 人
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	
	联系电话
	

	联系电话
	
	联系电话
	
	通信地址
	

	通信地址
	
	通信地址
	
	邮政编码
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	
	电子邮箱
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	
	统一社会信用代码
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	
	
	

	
	
	开户名称
	
	
	

	
	
	开户银行
	
	
	

	
	
	银行账号
	
	
	


[bookmark: _Toc27624]
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）使用方（以下称丙方）是指是实际接收、使用本合同项下货物及其相关服务，并享有合同约定的使用权益、承担相应使用责任包括但不限于依法合规使用、配备具备相应资质的操作或管理人员、履行日常保管与维护义务、确保使用环境符合技术要求，以及遵守国家有关安全、质量、数据保护及行业监管的规定等的单位或组织。
（4）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方、丙方的权利和义务

4.1采购人（甲方）的权力和义务
(1) 依据使用方出具的验收合格证明、付款申请及合同约定，审核付款材料的完整性、合规性，对符合条件的予以安排支付，对不符合条件的有权要求补充材料或暂缓支付。​
(2) 有权知晓合同履行的关键节点（如交付、验收、整改等），对使用方的授权履职行为进行合规性监督，发现违规操作有权提出纠正意见。​
(3) 对乙方提交的不符合合同约定或法律法规要求的付款申请、验收报告，有权提出异议并要求使用方复核说明。
(4) 对使用方审核通过、符合合同约定付款条件的，及时支付合同款项。
(5) 不得干预丙方在履约过程中的合法行为。​
4.2 使用方（丙方）的权力和义务
(1) 作为履约验收实施主体，需按合同约定标准及医疗设备专业标准，自行组织或委托第三方开展货物验收；验收完成后如实出具验收报告，并完整留存履约及验收全流程相关记录（包括但不限于货物查验单、调试记录、整改通知书、验收纪要等），确保验收工作合法合规且符合既定标准。
(2) 若乙方存在逾期交付、质量不达标、服务违约等未按合同约定履约情形，可直接要求乙方承担支付违约金、赔偿损失等违约责任，同时书面同步至甲方。​
(3) 负责审核乙方提交的产品合格证、检测报告等履约相关资料；对不符合要求的有权要求乙方补充完善。
(4) 可根据履约需求，要求乙方提供技术指导、操作培训、设备维修等配套服务。​
(5) 负责验收合格后设备的日常使用、专业保管及维护。​
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合丙方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙丙三方应当同时履行合同义务。
7. 货物包装、运输和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向丙方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，丙方以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，丙方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，丙方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，丙方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
	
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如丙方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙、丙三方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
13. 售后服务
13.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对丙方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
13.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
14. 违约责任
14.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方或丙方任意一方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此造成的损失。
14.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知丙方。丙方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.合同变更、中止与终止
    15.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
15.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
15.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
15.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，三方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
16. 合同分包
16.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。
16.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
17.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
17.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
18. 解决争议的方法
18.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙丙三方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或三方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
18.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
18.3 如甲乙丙三方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
19. 政府采购政策
19.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
19.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙丙三方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，三方都有过错的，各自承担相应的责任。
19.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
20. 法律适用
20.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
20.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，三方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
21. 通知
21.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    21.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
21.3本合同任何一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
21.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
22合同未尽事项
22.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    22.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	交货时要求乙方就所投产品提供产品说明书，同时丙方有权要求乙方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如乙方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护丙方合法权益，乙方要承担商品价值双倍的赔偿

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	乙方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。乙方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，乙方将承担违约责任。乙方所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。

	
	指定现场
	天津医科大学总医院空港医院二期

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	运输相关费用由乙方承担

	第二节
第7.3款
	保险要求
	相关保费由乙方承担

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	产品自验收合格之日起【   】年的保修。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	无

	第二节
第13.1（3）项
	运行监督、维修期限
	无

	第二节
第13.1（5）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第14.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	相关费用由乙方负责

	第二节
第14.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	（1） 乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付货款总值【30%】的违约金。
（2） 乙方逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总额【5‰】的违约金。乙方逾期交付货物超过15日的甲方有权单方解除本合同，乙方应承担给甲方造成的损失。
（3）保修期内乙方应按承诺时间提供维修服务，每逾期一日向甲方每日偿付货款总额千分之一的违约金，逾期不维修或者维修后仍不能正常使用的，丙方有权自行维修，因维修所产生的费用及逾期维修造成的损失，由乙方承担。

	第二节
第18.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向天津仲裁委员会申请仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。

	第二节
第22.1款
	其他专用条款
	本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；补充协议须采用书面形式并经双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章后生效。





第五部分投标文件格式
投标文件封面格式




投标文件

（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：
投标单位电话：
投标单位详细地址：
投标代表人姓名：
法定代表人：
投标日期：年月日


投标文件目录格式
（投标人自行编制）



评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）



附件1
投标书
致：天津市滨海新区政府采购中心
根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：
第一包，￥元（人民币），大写。
……
2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。
5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
11.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
13.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：
邮政编码：
电话：
传真：
投标人名称：
日期：年月日



附件2
供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：


附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件


附件4
投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心
我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对投标代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
投标代表人无转委托权，特此委托。



年月日
	投标代表人身份证正面





	投标代表人身份证背面




附件5
开标一览表

项目名称：
项目编号：
单位：元
	包号
	包名称
	品牌
	投标总价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称：
日期：年月日



附件6
开标分项一览表

项目名称：
项目编号：
包号：
单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	商品属性
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。
2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。
3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：
日期：年月日


附件7-1
商务要求点对点应答表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）服务要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（三）交货要求

	
	
	
	
	

	（四）付款方式

	
	
	
	
	

	（五）投标保证金和履约保证金

	
	
	
	
	

	（六）验收方法及标准

	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：
日期：年月日

附件7-2
技术要求点对点应答表
项目名称：
项目编号：
包号：

	招标文件第二部分技术要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	项目需求书（项目需求书要求须逐条应答）

	序号
	采购项名称
	条款
序号
	招标要求
	投标应答
	偏离
说明
	技术支撑材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：
日期：年月日

附件8
业绩

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额
	用户盖章的成功履行合同的相关证明材料电子件所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：
日期：年月日



附件9
制造商售后服务承诺

	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	


	4
	其他内容
	




制造商（加盖制造商公章）：
日期：年月日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。



附件10
投标人售后服务承诺

	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	


	4
	其他内容
	




投标人名称：
日期：年月日



附件11
政府采购政策情况表

项目名称：
项目编号：
包号：
填报要求：
1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。
2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
单位：元
	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	%

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第至页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	%

	
	节能产品证明材料见投标文件第至页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	%

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。
该声明函见投标文件第至页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
证明材料见投标文件第至页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
该声明函见投标文件第至页。



投标人名称：

日期：年月日





附件12
投标产品配置清单

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	设备名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	







投标人名称：
日期：年月日


附件13
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。



[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



投标人名称：

日期：20  年月日
注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。




附件14
投标人认为需要提供的其他资料


附件15
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：

日期：
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
———————————————————————————————————————
关于符合本国产品成本比例的声明函

以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为    %[footnoteRef:1]。 [1: 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。] 


投标人名称：
日期：
36
