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第一部分投标邀请函
受天津市公安局滨海分局委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市公安局滨海分局采购大港油田交通设施提升项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。投标文件加盖1个有效电子签章即视同所有页均已盖章。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：天津市公安局滨海分局采购大港油田交通设施提升项目
（二）项目编号：TJBH-2026-A-0065 
二、项目内容
第一包：交通设施提升一批（采购需求详见附件）。合同履行期限：货到之日起至2027年06月30日前完成安装调试（特殊情况以合同为准）。
本项目不接受进口产品投标。
三、项目预算
第一包：26726750.96元（含税）
注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的限高价，否则投标无效，详见项目需求书。
四、供应商资格要求（实质性要求）	
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书电子件或自然人的身份证明电子件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。
（二）本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc412903615]五、项目需要落实的政府采购政策
（一）全部货物均由中小企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受此扶持政策。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]（五）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（七）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
（八）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
（九）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。
（十）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：
1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；
2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；
3. 投标人报价<最高限价×45%；
4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
六、获取招标文件时间、方式
（一）获取招标文件时间：2026年9月30日至2026年10月13日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：
1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
七、网上应答时间
2026年9月30日9:00至2026年10月29日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008
八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2026年10月29日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。
（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式
（一）开标解密时间：2026年10月29日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。
（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
（三）网上开标公示时间：2026年10月29日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。
（四）、现场考察、标前答疑会
1. 本项目不组织现场考察。
2. 本项目组织标前答疑会，时间地点安排如下：
2026年10月16日9:30在滨海分局交通管理支队（车站北路2499号）集合。联系人：靳春雷，联系电话：15222784002。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：肖琳
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00
（六）咨询服务电话：
1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110
3. 采购文件咨询：022-25866109
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309
（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式
（一）采购人名称：天津市公安局滨海分局
（二）采购人地址：天津市滨海新区营口道734号
（三）采购人联系人：靳警官
（四）采购人联系电话：022-66977165
十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：天津市公安局滨海分局
2.联系人：李警官
3.联系方式：13516165190
4.联系地址：天津市滨海新区营口道734号
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。
2026年9月30日

第二部分招标项目要求
一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 本项目投标报价为全包固定总价，包含设备及附件货款、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、成品保护、辅材、人工、机具、安全文明施工、现场交通疏导、相关单位协调、竣工验收、移交、培训、质保、现场垃圾清运等完成本项目全部工作内容所涉及的一切费用。投标人应充分预判现场实施环境、交通管制、外部协调等相关成本，所有相关费用均视为已包含在投标报价内，采购人无需另行支付任何其他费用。
3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。
4. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品3年的免费上门保修，其他类质保期自验收合格之日起3年，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 提供现场技术培训。
（三）交货要求
1. 交货期：
货到：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起至2027年6月30日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（四）付款方式
（1）合同生效后，甲方收到乙方合规有效等额增值税发票后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为首付款（特殊情况以合同为准）。
（2）项目实施完成工程量达到合同约定总工程量50%及以上，且第三方审核单位出具工程量不低于50%的阶段性结算报告，甲方收到乙方开具的合规有效等额增值税发票后，甲方向乙方支付至合同总价款的50%（即支付合同总价款的 40%）（特殊情况以合同为准）。
（3）本项目全部工作内容实施完毕，完成最终验收，第三方审核单位出具正式结算审核报告；甲方收到乙方开具合规有效等额增值税发票后，甲方向乙方支付至结算审定总价款的 100%（即支付结算审定总价款剩余50%）（特殊情况以合同为准）。
（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求
（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
（三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。
（四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。
（五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
★（六）投标人应确保在本工程验收前各类设备已接入公安交管平台且功能保持不间断正常运行。
（七）具体需求详见本部分项目需求书，图片仅供参考，若文字表述与图片不一致时，以文字表述为准。
三、评审因素及评标标准
	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分客观分（39分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分
其他：0分
	1

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分
其他：0分
	1

	3
	产品认证评价
	所投核心产品的制造商或投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，投标文件中提供有效期内的上述证书原件电子件。具备1份证书得1分，最多5分
	5

	4
	人员配备评价评价
	投入的服务人员为投标单位正式员工，提供服务人员姓名、服务人员开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明电子件，否则不予认定加分。
（1）项目负责人具备机电安装或相关专业高级职称，研究生或以上学历毕业证，国家一级注册建造师证书（机电或相关专业），安全考核证书（B证）每提供上述一个合格的证书电子件得0.5分，最多2分；
（2）技术负责人具备信息系统项目管理工程师，本科或以上学历毕业证，机电安装或相关专业高级职称证书，每提供上述一个合格的证书电子件得0.5分，最多1.5分；
（3）服务人员具备信息系统项目管理师证书，每提供一个合格的证书电子件得0.5分，最多1分；
（4）服务人员具备专职安全生产管理人员证书C证安全员和机电安装或相关专业中级及以上职称证书，每提供一个双合格的证书电子件得0.5分，最多1分；
（5）服务人员具备《特种作业操作证(高压电工作业)》，每提供一个合格的证书电子件得0.5分，最多1分；
（6）服务人员具备信息安全保障人员认证证书，每提供一个合格的证书电子件得0.5分，最多1分；
（7）服务人员具备机电安装或相关专业中级或以上职称证书，每提供一个合格的证书电子件得0.5分，最多1.5分。
注：上述人员不得重复得分。
	9

	5
	车辆配备评价
	自有车辆：提供机动车行驶证及机动车登记证书（至少包括：注册登记摘要登记信息栏、转移摘要登记信息栏、注册机动车登记信息栏）电子件（所有人应为投标单位）；租赁车辆：提供机动车行驶证及机动车登记证书（至少包括：注册登记摘要登记信息栏、转移摘要登记信息栏、注册机动车登记信息栏）电子件和租赁合同或合作协议电子件；
（1）提供2辆2吨或以上随车吊得2分；
（2）提供1辆叉车得2分；（叉车无机动车登记证书，提供品牌型号）
（3）提供1辆中型或以上货车得2分；
	6

	6
	保修时间评价
	满足招标文件要求的基础上（本项目质保期3年）所投核心产品每增加1年保修得1.5分，最多3分
	3

	7
	技术要求响应性评价
	完全满足无偏离的得4分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分。
	4

	8
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供与电警、信号灯、交通监控相关的且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件电子件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。
C. 上述合同验收报告电子件，包括甲乙双方名称及用户单位公章。
1个业绩2分，最多10分。
注：B和C 提供一个即可。
	10

	第三部分主观分（31分）
	分值

	1
	项目深化设计实施方案评价
	根据本项目需求特点提供方案，方案内容包括但不限于：①产品仓储、运输、现场成品保护管理制度（护栏、标志、服务器防潮防磕碰专项措施）；②全周期进度保障方案：护栏增设、标志牌改造、信号灯更换、电警施工、全景数字路口试点五大阶段工期计划、人材机调度、交叉施工协调措施；③分级验收专项方案：分设备进场验收、隐蔽管线工程验收、立杆基础验收、前端设备联调、平台整体联网验收、竣工总验收六大流程，明确专人对接滨海交警支队完成全流程验收；④现场交通导改、占道施工安全保障、扬尘降噪、路面恢复专项方案；⑤旧设备拆除清运、旧交通设施回收处置方案。
方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得6分；
满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得4分；
满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；
未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	6

	2
	拟投入设备综合性能评价
	根据本项目需求特点提供方案，方案内容包括但不限于：①全品类投标产品原厂彩页、规格书、第三方检测报告汇总；②道路设施（护栏、标线、反光标志）材质、防腐、反光性能专项说明；③信号机、电警相机、补光灯、雷视车检器、全景 8K 相机、热成像高点技术性能优势描述；④国产服务器、LED 大屏、AI 推理卡、网络安全设备架构与国产化适配说明；⑤智慧斑马线发光地砖、碰撞报警护栏、太阳能哨兵设备专项设计优势。
方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得6分；
满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得4分；
满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；
未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	6

	3
	全域点位布置与施工方案
	根据本项目需求特点提供方案，方案内容包括但不限于：①整体点位平面布置总图（标注道路范围、信号灯、电警、监控、智慧斑马线、高点摄像机位置）；②管线布线专项图纸：光缆、电力电缆、PE 保护管、过路拉管、设备井敷设路径；③立杆基础施工方案（人行灯杆7米悬臂杆、环视一体机立杆、波形梁临水护栏基础浇筑、接地施工工艺）；④路面开槽、破除恢复、绿化恢复、管线穿越道路专项施工工艺；⑤多点位同步施工、人机调配、现场文明施工管控措施。
方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得6分；
满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得4分；
满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；
未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。 
	6

	4
	滨海交警现有信控平台对接实施方案
	根据本项目需求特点提供方案，方案内容包括但不限于：①网络接入方案：百兆VPN专线、光纤组网、交换机传输架构、内外网横向隔离部署；②信号机对接技术方案：兼容NTCIP协议、GB25280标准、远程配时、黄闪、感应控制、数据上传流程；③电警、雷视车检、全景相机GB28181、GA1400、国密 GB35114-A级加密对接流程；④数字路口、危化品监控、高点视频数据上平台接口适配、数据同步机制；⑤平台联调、测试、BUG 整改、分阶段上线适配保障措施；
方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得6分；
满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得4分；
满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；
未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	6

	5
	全周期售后服务保障方案
	根据本项目需求特点提供方案，方案内容包括但不限于：①标准化售后服务流程：报修受理、故障分级、现场处置、闭环回访；②分级服务响应机制：油田区域故障 30分钟响应、2小时到场抢修、重大故障4小时备用设备替换；③专项固定售后小组：列明项目总负责人、硬件工程师、平台软件工程师、管线施工人员姓名、联系方式、驻场周期；④3年质保服务：质保期内免费上门保修；⑤备品备件库储备方案，油田本地备件仓设置承诺。
方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得6分；
满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得4分；
满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；
未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	6

	6
	绿色供应链管理评价
	绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分
	1

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。
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项目需求书
一、项目背景
当前大港油田片区交通设施老旧，各类设施存在不同程度的缺失。为全面筑牢新区道路交通安全防线，该项目主要用于更换、新建国标信号灯、电子警察、护栏，施划标线、增设交通标志等措施以有效压降事故，规范通行秩序。
本项目所属行业：工业 
二、采购清单
（一）道路部分
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	单价限高价
（不含税）（元）
	合价限高价
（不含税）（元）

	1
	减速震荡标线
	基本要求：（1）道路标线的设计，标线的种类、线形、尺寸、颜色应严格遵照《道路交通标志和标线》（GB 5768）的规定；（2）标线应具有良好的视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅，外观轮廓整齐，无毛刺，各种标线的施划严禁出现扭曲、变形等缺陷；（3）标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发沾、脱落等现象；（4）标线的抗滑值≥45BPN；（5）施划后的标线（包括冷喷、热熔）颜色要按照国标要求保持一致，不允许存在色差。（6）标线每平方米标线用涂料≥0.5kg。
施工要求：（1）不粘胎干燥时间≤3min。（2）抗拉强度≥12MPa。（3）耐水性：在水中浸泡24h应无异常现场。（4）涂层低温抗裂性：-10℃保持4h，室温放置4h，为一个循环，连续做三个循环后应无裂纹。（5）加热稳定性：200℃~220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象。（6）人工加速耐候性：经人工加速耐候试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，亮度因数变化范围不大于原样版亮度因数的20%。（7）反光型：涂料中至少含18%的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。
	m2
	12426 
	101.10
	1256269 

	2
	机动车分隔栏杆
	一、中央隔离护栏参数
1）隔离护栏整体采用Q235钢材制作；
2）整体尺寸：隔离栏标准单片长度3000mm；护栏上横梁顶部距离地面高度1100mm；下横杆离地距离200mm；
材料截面尺寸：
①立柱：用80×160×3.0mm双拼海棠柱；
②外框/横杆截面：40×60×2.75mm；
③竖杆截面：25×25×2.25mm；
3）装饰件：上横杆与中横杆穿插铝制祥云装饰件；两根竖杆间穿插铝制莲花造型装饰件；柱帽采用铝制莲花造型柱帽；
4）配件：立柱上黏贴一道120mm高Ⅱ类黄色反光膜，反光膜接口压贴在护栏片与立柱连接面；
5）底座：莲花造型，尺寸500×400×170×3.0mm（长×宽×高×厚），底座上部采用铸铝莲花件，下部用3.0mm厚钢板一次冲压成型，整体热镀锌后填充水泥，水泥标号C30，设置防积水排水孔，表面喷涂黄色，底座底部封装500×400×1.0mm塑料板，塑料板与铸铝莲花件上沿平齐。底座平整无明显凹凸缺陷；没有砂孔、气孔、裂纹、夹渣、锈点等。
6）加工工艺：护栏片各构件采用激光高精度切割断料，横杆激光开孔。竖杆与横杆穿插连接用隐藏式焊接，表面无明显焊痕，护栏片四角采用 40×40×60mm三角构件折弯与外框焊接加强，护栏片焊接工艺采用满焊，制作前各构件平整、去除毛刺锈迹，各焊接面无夹渣、气孔、虚焊，焊缝过渡平滑，焊接完成后打磨平整，整体曲翘≤8mm。焊接完毕后，护栏整体采用热镀锌工艺处理，锌层厚度≥162μm；
7）表面喷涂：护栏喷涂前进行打磨和抛丸处理，打磨作业应去除所有棱边的尖角毛刺，并对熔渣进行处理，清洁后再进行抛丸；护栏表面先喷白色喷塑层，进行高温固化；冷却后再二次喷涂油漆，再进行高温固化。喷塑材料采用静电喷涂，喷塑层厚度≥129μm，涂层固化后表面涂层均匀、无滴流、无漏喷、不脱落且附着力好。护栏无外力撞击的情况下，不变形、弯曲，表面无划痕；
8）颜色：护栏片整体白色，竖杆下部二次喷涂蓝色海浪纹；立柱与柱帽通体蓝色；底座黄色。具体颜色以采购人要求进行调整；
9） 组合方式：护栏片与立柱用不锈钢马车螺栓隐藏式连接，立柱与柱帽采用不锈钢铆钉固定。
10） 每30米护栏（10组）安装碰撞报警装置（黄色反光标样式）。碰撞报警装置具备：冲击检测功能，搜集位移信息后实现数据平台上传，并进行线上预警提示；倾角检测功能；后台实现分级管理。后台运转模式及功能实现首先服务于甲方，并配合甲方调整好相关系统及平台的对接、调整、适配等工作。
二、智能碰撞报警装置详细技术参数
1）监测性能
①监测频率：1~1000Hz，软件可自定义设置；
②检测内容：振动频率、振动幅度、冲击波形、设备倾角，内置频谱智能算法；
③报警响应速度：≤5秒。
2）硬件核心
搭载嵌入式运算处理器、硬实时操作系统；支持设备全周期运行数据本地存储。
3）通信规格
NB-IoT物联网通信，兼容移动、电信、联通运营商网络，内含eSIM流量卡（支持至少5年数据正常传输，确保在线率和回传率）；可实现信标功能；通过网络实现上报和控制，可远程指令配置测量方式、休眠、唤醒。
4）功能配置
①本地查看，可现场读取设备信息；
②具备校时功能；
③冲击检测功能，搜集位移信息后实现数据平台上传，并进行线上预警提示；
④倾角检测功能；
⑤后台实现分级管理；
⑥后台运转模式及功能实现应首先服务于甲方，并配合甲方调整好相关系统及平台的对接、调整、适配等工作。
5）供电与功耗
电池或太阳能板。采用电池方式的，电池工作寿命≥5年；采用太阳能板的，质保期≥5年，内置低自放电高容量电池。
6）防护与外观
防护等级≥IP67，可完全浸水使用；小型反光标外形；适用护栏安装，不脱离四边角。
	m
	15675 
	321.21
	5034967 

	3
	机非分隔栏杆
	一、机非隔离护栏参数
1） 隔离护栏整体采用Q235钢材制作；
2） 整体尺寸：隔离栏标准单片长度3000mm；护栏上横梁顶部距离地面高度700mm；下横杆离地距离200mm；
材料截面尺寸：
①立柱：用80×160×3.0mm双拼海棠柱；
②外框/横杆截面：40×60×2.75mm；
③竖杆截面：25×25×2.25mm；
3） 装饰件：上横杆与中横杆穿插铝制祥云装饰件；两根竖杆间穿插铝制莲花造型装饰件；柱帽采用铝制莲花造型柱帽；
4） 配件：立柱上黏贴一道120mm高Ⅱ类黄色反光膜，反光膜接口压贴在护栏片与立柱连接面；
5）底座：莲花造型，尺寸500×400×170×3.0mm（长×宽×高×厚），底座上部采用铸铝莲花件，下部用 3.0mm厚钢板一次冲压成型，整体热镀锌后填充水泥，水泥标号C30，设置防积水排水孔，表面喷涂黄色，底座底部封装500×400×1.0mm塑料板，塑料板与铸铝莲花件上沿平齐。底座平整无明显凹凸缺陷；没有砂孔、气孔、裂纹、夹渣、锈点等。
6） 加工工艺：护栏片各构件采用激光高精度切割断料，横杆激光开孔。竖杆与横杆穿插连接用隐藏式焊接，表面无明显焊痕，护栏片四角采用 40×40×60mm三角构件折弯与外框焊接加强，护栏片焊接工艺采用满焊，制作前各构件平整、去除毛刺锈迹，各焊接面无夹渣、气孔、虚焊，焊缝过渡平滑，焊接完成后打磨平整，整体曲翘≤8mm。焊接完毕后，护栏整体采用热镀锌工艺处理，锌层厚度≥162μm；
7） 表面喷涂：护栏喷涂前进行打磨和抛丸处理，打磨作业应去除所有棱边的尖角毛刺，并对熔渣进行处理，清洁后再进行抛丸；护栏表面先喷白色喷塑层，进行高温固化；冷却后再二次喷涂油漆，再进行高温固化。喷塑材料采用静电喷涂，喷涂层厚度≥129μm，涂层固化后表面涂层均匀、无滴流、无漏喷、不脱落且附着力好。护栏无外力撞击的情况下，不变形、弯曲，表面无划痕；
8） 颜色：护栏片整体白色，竖杆下部二次喷涂蓝色海浪纹；立柱与柱帽通体蓝色；底座黄色。具体颜色以采购人要求进行调整；
9） 组合方式：护栏片与立柱用不锈钢马车螺栓隐藏式连接，立柱与柱帽采用不锈钢铆钉固定。
10） 每30米护栏（10组）安装碰撞报警装置（黄色反光标样式）。碰撞报警装置具备：冲击检测功能，搜集位移信息后实现数据平台上传，并进行线上预警提示；倾角检测功能；后台实现分级管理。后台运转模式及功能实现首先服务于甲方，并配合甲方调整好相关系统及平台的对接、调整、适配等工作。
二、智能碰撞报警装置详细技术参数
1）监测性能
①监测频率：1~1000Hz，软件可自定义设置；
②检测内容：振动频率、振动幅度、冲击波形、设备倾角，内置频谱智能算法；
③报警响应速度：≤5秒。
2）硬件核心
搭载嵌入式运算处理器、硬实时操作系统；支持设备全周期运行数据本地存储。
3）通信规格
NB-IoT物联网通信，兼容移动、电信、联通运营商网络，内含eSIM流量卡（支持至少5年数据正常传输，确保在线率和回传率）；可实现信标功能；通过网络实现上报和控制，可远程指令配置测量方式、休眠、唤醒。
4）功能配置
①本地查看，可现场读取设备信息；
②具备校时功能；
③冲击检测功能，搜集位移信息后实现数据平台上传，并进行线上预警提示；
④倾角检测功能；
⑤后台实现分级管理；
⑥后台运转模式及功能实现应首先服务于甲方，并配合甲方调整好相关系统及平台的对接、调整、适配等工作。
5）供电与功耗
电池或太阳能板。采用电池方式的，电池工作寿命≥5年；采用太阳能板的，质保期≥5年，内置低自放电高容量电池。
6）防护与外观
防护等级≥IP67，可完全浸水使用；小型反光标外形；适用护栏安装，不脱离四边角。
	m
	3050 
	239.81
	731421 

	4
	护栏反光标识
	IV类反光膜，黄/白色警示色；宽度≥50mm。
	m2
	30
	99.11
	2973 

	5
	临水护栏（波形梁）
	一、波形梁板
截面为双波形，标准尺寸长 4320mm、宽506mm、波高85mm；板厚采用≥3.0mm；拼接孔距140mm，配套M16 连接螺栓。基材为 Q235B 热轧碳素钢板，防腐采用热浸镀锌，镀锌量≥600g/m2，锌层厚度≥85μm，禁止单纯刷漆防腐。每 4 米标准段配置 1 块梁板，搭配 1 根立柱、1 个防阻块。
二、立柱
选用圆形直缝钢管，规格Φ140mm×4.5mm，总长2350mm；地下埋深≥1400mm，地面露出950mm，整体有效防护高度≥1100mm。
三、防阻块
外形尺寸 196mm×178mm×400mm，钢板厚度≥4.5mm；基材 Q235B 热轧钢板，整体热浸镀锌，镀锌量≥600g/ m2。
四、全套连接螺栓
梁板拼接螺栓：M16×40mm，≥ 8.8 级高强度；
梁板与立柱连接螺栓：M16×50mm，≥ 8.8级高强度；配套 M16 螺母、平垫、弹垫。
五、护栏反光标识
IV类反光膜，黄 / 白色警示色；沿波形梁波峰连续粘贴，宽度≥50mm。
六、基础
C30混凝土，尺寸≥600×600×1000mm。
	m
	640
	288.98
	184947 

	6
	更换标志版面（反光膜）（不含基础）
	一、标志牌立柱
1、1米×2米标志立柱，柱高4m；立柱φ114×4。D800圆、0.8m×0.8m、1m×1.5m单柱式标志立柱高度 3.0m，规格φ89×4。
2、钢结构件应符合《钢结构设计规范》（GB 50017）规范要求
3、所有构件的焊接必须满足《钢结构焊接规范》（GB50661）规范要求，所有焊缝等级均为二级，一律为满焊。焊缝外观达到二级标准。
4、所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应于被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。
5、地脚螺栓采用Q235-BZ钢材制作。除地脚螺栓外，其余连接螺栓、螺母、垫圈、均应进行热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥55μm。
6、柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥85μm，在运输或安装过程中镀锌层如有损伤，应涂防锈漆进行修复。
7、立柱顶端雨帽应采用5mm厚的钢板材进行封盖，雨帽须经过热镀锌防腐处理，热镀锌厚度≥70μm。
二、标志板
1、标志板可采用铝合金、铝合金型材、钢板、合成树脂类板材制作。
2、采用铝合金制作标志底板时，厚度≥3.5mm。
3、标志底板尽可能使用最大尺寸制作，减少接缝。
4、对标志底板的边缘和尖角应适当倒凌，使之呈圆滑状。
5、支撑件应表面光洁，颜色均匀一致，不应有破损、变形、锈蚀、漏镀及各种焊缝缺陷。
三、反光膜
1、反光型标志板面应粘贴符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833）要求的反光膜以及耐久性与反光膜相匹配的黑膜为面膜，也可在反光膜上印刷油墨形成面板信息；非反光型标志板面应采用各类户外耐候型涂料涂敷制作。
2.标志面不应存在以下缺陷：a）裂纹、起皱、边缘剥离；b）明显的气泡、划痕及各种损伤；c）验收不均匀。
3.a）面膜应尽可能减少拼接，当标志板的长度或宽度、直径小于面膜产品最大宽度时，不应有拼接缝。b）当粘贴面膜无法避免接缝时，应使用面膜产品的最大宽度进行拼接。接缝以搭接为主，且应为上搭下，重叠部分≥5mm；当需要丝网印刷时，可采用平接，其间隙≤1mm，距标志板边缘5cm之内，不得有贯通的拼接缝。
4.反光膜等级：Ⅲ类高强级反光膜，使用寿命≥10年。
四、基础
C25混凝土浇筑，单柱式标志基础尺寸≥600mm×1000mm×800mm（高）。
	m2
	306.51
	212.37
	65094 

	7
	更换标志牌（铝板+反光膜）（不含基础）
	
	个
	21
	1148.85
	24126 

	[bookmark: _Hlk240138160]8
	人行横道标志牌（800×800mm）（含基础）
	
	个
	18
	1303.99
	23472 

	9
	限速标志 （D800mm）（含基础）
	
	个
	8
	1249.00
	9992 

	10
	停车让行标志（D800mm）（含基础）
	
	个
	1
	1249.00
	1249 

	11
	警告/限速标志（1000×1500mm）（含基础）
	
	个
	21
	1663.99
	34944 

	12
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm）（含基础）
	
	个
	16
	2213.99
	35424 

	13
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）（含基础）
	
	个
	24
	1663.99
	39936 

	14
	禁止中型重型载货汽车驶入标志（1000×1500mm）（含基础）
	
	个
	8
	1663.99
	13312 

	15
	黄慢闪（含基础）
	工作温度：-40℃~ 85℃，相对湿度≤93%；	
防护等级：≥IP53；
LED寿命：≥70000小时；	
LED波长：黄：590nm；
有效可视距离：≥300m；
可视角度：≥30°；
面罩规格：Φ400mm，
面罩材质：玻璃；
产品尺寸：≥450mm×450mm；
	个
	261
	1213.61
	316752 
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	防撞筒（带标识）
	1.防撞桶桶盖、桶身、横隔板所用材料为聚乙烯、聚丙烯或其他类型合成树脂为原材料的塑料或硫化橡胶或热塑橡胶等；
2.外贴反光膜为二级（新国标Ⅲ类高强级反光膜）及以上；
3.配载物所用砂为普通中砂，填筑高度不小于防撞桶桶高的2/3，细度模数在3.0-2.3之间；
4.耐受高温或低温后，无明显变色、永久性形变、裂纹、碎裂或翘曲及表面贴膜剥落；
5.在正常使用盐雾环境下，防撞桶桶身和桶盖不变色、损伤或者侵蚀的痕迹；
[bookmark: OLE_LINK6]6.防撞桶尺寸外径≥58cm，高度≥80cm，壁厚≥0.6cm。
	个
	183
	189.03
	34592 

	17
	交通广角镜（D1000mm）（含基础）
	规格尺寸：圆形凸面镜，镜面直径 Φ1000mm，曲率半径R3600mm，水平广角≥130°，有效观测距离≥15m；
镜面材质：户外高强度 PC 聚碳酸酯镜面，耐冲击、防碎裂，表面高清不畸变；
外壳结构：ABS一体后盖，带防雨遮阳檐，背部镀锌钢板加固，内置缓冲填充；
反光配置：镜圈环绕IV类反光膜，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833），夜间可视距离≥30m；
安装配件：全套热镀锌可调抱箍支架，Q235B 热镀锌圆管Φ114×4.5mm，总高≥3.3m，地面露出 2.5m，埋深≥0.8m，可上下左右调节角度不偏移；
耐候性能：-40℃~70℃稳定使用，抗紫外线、耐盐碱、不易褪色开裂；
配套内容：含镜面、遮阳檐、镀锌调节支架、固定螺栓。
[bookmark: OLE_LINK9]配套C25混凝土基础，尺寸≥800×800×1000mm。
	个
	2
	684.05
	1368 

	18
	减速带
	[bookmark: OLE_LINK8]外形尺寸≥1000mm×350mm×50mm，梯形一体成型，黄黑相间反光条纹。
材质性能：高强度复合橡胶，邵氏硬度 60~70HA，抗压≥20吨车辆无变形开裂。
反光要求：表面预埋高强反光块，夜间可视距离≥30米。
结构：底部防滑蜂窝槽，单元沉头固定孔，配套全套膨胀螺栓安装配件。
耐候：-40℃~70℃高低温稳定，耐碾压、耐紫外线、不易老化脱落。
安装：拼接式组合。	
	m
	50
	61.52
	3076 

	19
	智慧斑马线（交叉口）
	一、方形红绿发光地砖
输入接口：DC24V地砖接口一组：公共正极、红灯负极和绿灯负极；
额定功率：18W；
LED寿命：≥50000小时；
承重：≥50T；
可视距离：≥50米；
工作温度：-40℃~80℃；
工作湿度：10%~90%RH（无凝结）；
安装方式：路面开槽，免底座安装，地面埋设；
防护等级：≥IP67；
产品尺寸：≥400mm×150mm×60mm；
防腐蚀：支持；
二、电源线专用地下接头材料 （三防）
电源线专用地下接头材料和地砖数量1：1配置。
三、发光地砖控制器
输入接口：支持两组独立信号灯220V输入：一组行人红绿信号；一组机动车红黄绿信号；
输出接口：支持两组独立地砖24V输出：一组行人；一组机动车；
控制方式：信号灯跟随控制；自动控制；控制模块：PLC；
浪涌保护：二级防雷；
支持地砖数：最大支持80块 （斑马线及行人停止线地砖60个，机动车停止线20个）；
额定功率：≤3W；
工作温度：-30℃~65℃；
工作湿度：10%~90%RH（无凝结）；
安装方式：落地安装；
防护等级：≥IP53；

	套
	15
	118987.90
	1784819 

	19.1
	斑马线
	
	㎡
	730 
	43.41 
	31689 

	19.2
	方形红绿发光地砖
	
	块
	800 
	1752.98 
	1402384 

	19.3
	电源线专用地下接头材料 （三防）
	
	套
	800 
	193.64 
	154912 

	19.4
	发光地砖控制器
	
	套
	15 
	6423.24 
	96349 

	19.5
	保护管2根PE50
	
	m
	1217 
	18.32 
	22295 

	19.6
	电缆 RVV 7*1.5mm²
	
	m
	2433 
	27.58 
	67102 

	19.7
	路面破除
	
	m2
	72 
	140.00 
	10080 

	19.8
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	


（二）通信部分
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	单价限高价
（不含税）（元）
	合价限高价
（不含税）（元）

	一
	更换交通信号灯控制主机
	
	
	
	
	

	1
	更换信号机
	一、信号机
1.相位数：可实现≥16相位控制，≥48路灯控输出；≥2路行人按钮接入；
2.通信接口丰富，包括至少1个RS232、1个RS485串行通信接口，1个RJ45网络接口；
3.交流输入：220（1±20%）VAC，50HZ±2HZ；
4.整机功耗：小于100W（不含信号灯）；
5.工作温度：-40℃~70℃；
6.相对湿度：5%~95%，非冷凝；
7.交通信号控制机日时段≥40个，可设置的内容至少包括控制模式、节假日方案、配时方案等；
8.信号机可支持多种检测器接入，包含环型线圈、地磁、微波、视频等车辆检测器等，具有与公交及特种车辆检测器连接的接口；
9.运维功能：具备升级功能，支持远程、本地等多种升级方式，能够记录详细操作步骤及内容；
10.具备掉电数据保护功能：交通信号控制机可支持掉电后工作参数和时钟不丢失，且运行状态信息和故障信息保持不丢失；
11.信号机支持功能：支持定周期、多时段、排队控制、可变车道、黄闪控制、手动控制、感应控制、行人过街控制、实时倒计时、联网控制、远程升级功能、具备图形化维护工具、单点优化、匝道控制等；
12.所提供信号机符合《道路交通信号控制机》（GB 25280），支持接入滨海交警支队现有信控平台，实现远程控制及方案实时优化等功能；
13.采用开放的通讯协议，兼容NTCIP；
14.信号机配套信号方案配时软件应便捷易用，对操作人员专业性要求低。
15.产品制造、检验、出厂必须满足遵循《道路交通信号控制机》（GB 25280）的要求，如项目验收前前正式发布新规范，则供应商负责对本项目新购信号机进行更新升级或更换，以满足最新规范要求；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	58
	33194.31
	1925270

	1.1
	信号机
	
	个
	58 
	33145.50 
	1922439 

	1.2
	拆除已建信号机
	
	台
	58 
	48.81 
	2831 

	1.3
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	2
	控制箱
	一、控制箱
1.落地式机箱，箱体壁厚≥2mm，铝制或热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，防盗。机柜尺寸≥600×500×1200mm（宽×深×高），有防雨、防潮、防尘、防震能力；机柜表面经过防锈蚀和抗风化处理工艺，适合全天候的户外运行。
2.箱体尺寸满足现场实际需求，内配：包括空开、插座、风机、防雷等。
3.机箱外壳防护等级≥IP55。
4.满足《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254）要求。
二、控制箱基础
C25混凝土，基础无钢筋，尺寸≥650×550×600mm，抹灰厚度≥20mm，采用1：2.5水泥砂浆。
含设备及安装调试费用。
	台
	58
	3156.15
	183057 

	2.1
	控制箱
	
	个
	58 
	3156.15 
	183057 

	2.2
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	二
	新建信号灯
	
	
	
	
	

	1
	机动车圆盘灯
	一、机动车圆盘灯
面罩规格：≥φ400mm；
外壳材质：压铸铝外壳；
工作电压：AC 220V±44V，50HZ；
工作温度：-40℃~80℃；
可视距离：≥300m；
LED寿命：≥70000h；
外壳防护等级：≥IP53；
功率≤20W；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	个
	18
	1890.06
	34021 

	1.1
	机动车圆盘灯
	
	个
	18 
	1159.61 
	20873 

	1.2
	电缆 RVV 7*1.5mm²
	
	m
	180 
	18.32 
	3298 

	1.3
	保护管2根PE50
	
	m
	180 
	27.58 
	4964 

	1.4
	挖方
	
	m3
	36 
	43.62 
	1570 

	1.5
	填方
	
	m3
	36 
	29.10 
	1048 

	1.6
	绿化带恢复
	
	m2
	18 
	30.00 
	540 

	1.7
	花砖路恢复
	
	m2
	18 
	96.00 
	1728 

	1.8
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	2
	机动车箭头灯
	一、机动车箭头灯
面罩规格：≥φ400mm；
外壳材质：压铸铝外壳；
工作电压：AC 220V±44V，50HZ；
工作温度：-40℃~80℃；
LED寿命：≥70000h；
可视距离：≥300m；
外壳防护等级：≥IP53；
功率≤20W；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	个
	12
	1890.06
	22681 

	2.1
	机动车箭头灯
	
	个
	12 
	1159.61 
	13915 

	2.2
	电缆 RVV 7*1.5mm²
	
	m
	120 
	18.32 
	2198 

	2.3
	保护管2根PE50
	
	m
	120 
	27.58 
	3310 

	2.4
	挖方
	
	m3
	24 
	43.62 
	1047 

	2.5
	填方
	
	m3
	24 
	29.10 
	698 

	2.6
	绿化带恢复
	
	m2
	12 
	30.00 
	360 

	2.7
	花砖路恢复
	
	m2
	12 
	96.00 
	1152 

	2.8
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	3
	机动车倒计时器
	一、机动车倒计时器
倒计时功能：支持学习式、脉冲式、通讯式三种模式； 
产品组成：红、黄、绿LED；线路板；带电源倒计时控制板；面罩；后罩；外壳；  
外壳材质：铝壳；
产品尺寸：≥1130×900mm；
外壳防护等级：≥IP53；
光源类型：LED；
工作电压：AC 220V±44V，50HZ；  
[bookmark: OLE_LINK7]工作环境温度：-40℃~70℃；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。

	个
	18
	2478.21
	44608 

	3.1
	机动车倒计时器
	
	个
	18 
	2295.01 
	41310 

	3.2
	电缆 RVV 7*1.5mm²
	
	m
	180 
	18.32 
	3298 

	3.3
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	4
	人行信号灯
	一、人行信号灯
面罩规格：≥φ300mm； 
材质：压铸铝外壳；
外壳防护等级：≥IP53；
光源类型：LED；
工作电压：AC 220V±44V，50HZ；
工作环境温度：-40℃~80℃；
LED寿命：≥70000小时；
双色双位倒计时；
功率≤20W；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	个
	24
	1595.06
	38281 

	4.1
	人行信号灯
	
	个
	24 
	864.61 
	20751 

	4.2
	电缆 RVV 7*1.5mm²
	
	m
	240 
	18.32 
	4396 

	4.3
	保护管2根PE50
	
	m
	240 
	27.58 
	6619 

	4.4
	挖方
	
	m3
	48 
	43.62 
	2094 

	4.5
	填方
	
	m3
	48 
	29.10 
	1397 

	4.6
	绿化带恢复
	
	m2
	24 
	30.00 
	720 

	4.7
	花砖路恢复
	
	m2
	24 
	96.00 
	2304 

	4.8
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	5
	信号灯杆   （横臂3.5米）
	1.灯杆：灯杆高度：7m，悬臂长度：3.5m
2.杆件参数：立杆部分对角参数（180-240）×6×7000mm，悬臂部分对角参数（110-160）×4×3500mm，底法兰尺寸450×18mm，悬臂法兰尺寸350×350×16mm，含避雷针，杆件热镀锌处理。
[bookmark: OLE_LINK15]杆体所承受的风荷载计算方法按《建筑结构荷载规范》（GB 50009）的相关规定执行，风速≤32.6m/s（抗风等级为12级）。杆体、连接件、加劲肋、地脚螺栓等均采用Q235-B加工而成。杆体采用大型折弯机整体压制成型，中间不得驳接，通过埋弧焊机自动焊接。焊缝表面应均匀光滑，焊缝宽度约为4~6mm，融透深度≥85%板厚，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象，法兰与主杆间采用采用双面焊接，外焊加劲肋，焊缝应均匀饱满。
所有穿线通道经除毛刺工序，防止刮伤线材。
杆体成品整体热镀锌进行防锈处理，杆件经酸洗除锈处理后整体热浸镀锌，锌厚度≥600g/m2，锌层厚度≥86μm，并塑料粉末喷涂（防静电），厚度≥0.15mm；立杆体表面应喷漆处理。
基础：C25有筋混凝土，尺寸≥1200mm×1200mm×1500mm。
以上参数为最低要求，供应商应根据现场环境对杆型进行复核，并满足现场使用条件。
该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	个
	3
	4219.82
	12659 

	6
	信号灯杆   （横臂7米）
	1、L-7×7，八棱杆，立杆对角参数（240-320）×10×7000mm，悬臂对角参数（120-230）×5×7000mm，底法兰尺寸：550×20mm，悬臂法兰：420×420×18mm，
含避雷针，杆件热镀锌处理。
2、杆体所承受的风荷载计算方法按《建筑结构荷载规范》（GB 50009）的相关规定执行，风速≤32.6m/s（抗风等级为12级）。
3、杆体、连接件、加劲肋、地脚螺栓等均采用Q235-B加工而成。杆体采用大型折弯机整体压制成型，中间不得驳接，通过埋弧焊机自动焊接。焊缝表面应均匀光滑，焊缝宽度约为4~6mm，融透深度≥85%板厚，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象，法兰与主杆间采用采用双面焊接，外焊加劲肋，焊缝应均匀饱满。
4、所有穿线通道经除毛刺工序，防止刮伤线材。
5、杆体成品整体热镀锌进行防锈处理，杆件经酸洗除锈处理后整体热浸镀锌，锌厚度≥600g/m2，锌层厚度≥86μm，并塑料粉末喷涂（防静电），厚度≥0.15mm；立杆体表面应喷漆处理。
基础：C25有筋混凝土，尺寸≥1600×1600×1500mm。
以上参数为最低要求，供货商应在投标前对杆型进行复核，并满足现场使用条件。
该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	个
	15
	8682.65
	130240 

	7
	人行灯杆
4米
	基础尺寸≥1×1×1m，杆件高≥4m，含安装附件（包括不限于开挖，回填，渣土清运，恢复，接地施工，地笼安装等）。
4米立杆为最低要求，供应商应根据现场环境对杆型进行复核，并满足现场使用条件。
[image: ]
	个
	24
	3872.11
	92931 

	7.1
	人行灯杆  4米
	
	个
	24 
	2482.72 
	59585 

	7.2
	接地极
	
	项
	24 
	235.35 
	5648 

	7.3
	接地母线
	
	项
	72 
	62.79 
	4521 

	7.4
	基础
	
	项
	24 
	580.00 
	13920 

	7.5
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	24 
	385.66 
	9256 

	7.6
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	8
	交换机
	[bookmark: OLE_LINK16]网管型，≥2个1000Base-X千兆SFP光口，≥8个10/100Base-TX电口，工业宽温型-40℃~85℃，防护等级≥IP40，AC220V供电
含设备及安装调试费用。
	台
	6
	1251.43
	7509 

	9
	光纤终端盒
	1、4口终端盒；
2、加厚冷轧板外壳，静电喷塑，螺丝内凹确保盒面平整；
3、背部开具壁挂孔；
	个
	126
	372.00
	46872 

	10
	光纤跳纤
	1、光纤跳纤，FC/LC-B2-1.5
2、外被性能：低烟无卤
3、性能等级：G.657A
	个
	126
	39.64
	4995 

	11
	光纤收发器
	1.规格：1光2电、单模双芯，传输距离≥20km；
2.其他说明：工业级光纤收发器（防护等级≥IP40）
3.支持10/100/1000M、半/全双工、MDI/MDI-X自适应；
4.宽温工作（-40℃~85℃）；
5.金属外壳，卡轨式或壁挂式安装。
	组
	63
	495.75
	31232 

	12
	新增信号机（信号控制主机）
	一、信号机
1.相位数：可实现≥16相位控制，≥48路灯控输出；≥2路行人按钮接入；
2.通信接口丰富，包括至少1个RS232、1个RS485串行通信接口，1个RJ45网络接口；
3.交流输入：220（1±20%）VAC，50HZ±2HZ；
4.整机功耗：小于100W（不含信号灯）；
5.工作温度：-40℃~70℃；
6.相对湿度：5%~95%，非冷凝；
7.交通信号控制机日时段≥40个，可设置的内容至少包括控制模式、节假日方案、配时方案等；
8.信号机可支持多种检测器接入，包含环型线圈、地磁、微波、视频等车辆检测器等，具有与公交及特种车辆检测器连接的接口；
9.运维功能：具备升级功能，支持远程、本地等多种升级方式，能够记录详细操作步骤及内容；
10.具备掉电数据保护功能：交通信号控制机可支持掉电后工作参数和时钟不丢失，且运行状态信息和故障信息保持不丢失；
11.信号机支持功能：支持定周期、多时段、排队控制、可变车道、黄闪控制、手动控制、感应控制、行人过街控制、实时倒计时、联网控制、远程升级功能、具备图形化维护工具、单点优化、匝道控制等；
12.所提供信号机符合《道路交通信号控制机》（GB 25280），支持接入滨海交警支队现有信控平台，实现远程控制及方案实时优化等功能；
13.采用开放的通讯协议，兼容NTCIP。
14.信号机配套信号方案配时软件应便捷易用，对操作人员专业性要求低。
15.产品制造、检验、出厂必须满足遵循《道路交通信号控制机》（GB 25280）的要求，如项目验收前前正式发布新规范，则供应商负责对本项目新购信号机进行更新升级或更换，以满足最新规范要求。
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	6
	52851.35
	317108

	12.1
	信号机
	
	台
	6 
	33127.62 
	198766 

	12.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	600 
	43.40 
	26040 

	12.3
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	180 
	203.71 
	36668 

	12.4
	保护管2根PE50
	
	m
	480 
	27.58 
	13238 

	12.5
	挖方
	
	m3
	300 
	43.62 
	13086

	12.6
	填方
	
	m3
	270 
	29.10 
	7857 

	12.7
	绿化带恢复
	
	m2
	24 
	30.00 
	720 

	12.8
	花砖路恢复
	
	m2
	24 
	96.00 
	2304 

	12.9
	设备井
	
	个
	6 
	1480.00 
	8880 

	12.10
	接地极
	
	项
	6 
	235.35 
	1412 

	12.11
	接地母线
	
	项
	18 
	62.79 
	1130 

	12.12
	基础
	
	项
	6 
	1040.00 
	6240 

	12.13
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	6 
	127.63 
	766 

	12.14
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	13
	控制箱
	1.落地式机箱，箱体壁厚≥2mm，铝制或热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，防盗。机柜尺寸≥600×500×1200mm（宽×深×高），有防雨、防潮、防尘、防震能力；机柜表面经过防锈蚀和抗风化处理工艺，适合全天候的户外运行。
2.箱体尺寸满足现场实际需求，内配：包括空开、插座、风机、防雷装置等。
3.机箱外壳防护等级≥IP55。
4.满足国标《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254）标准要求。
5.配套基础：C25混凝土，基础无钢筋，尺寸≥650×550×600mm，抹灰厚度≥20mm，采用1：2.5水泥砂浆。
含设备及安装调试费用。
	台
	6
	4182.20
	25093 

	13.1
	控制箱
	
	台
	6 
	3634.57 
	21807 

	13.2
	配套基础
	
	座
	6 
	420.00 
	2520 

	13.3
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	6 
	127.63 
	766 

	13.4
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	14
	室外落地配电柜
	1、落地式机箱，箱体壁厚≥1.5mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，防盗。箱体满足《外壳防护等级》（GB/T 4208）标准要求，外壳防护等级≥IP55。
2、箱体尺寸≥600mm×500mm×1200mm（长×宽×高），内配：2P/32A带漏保空开1个，2P/16A空开5个，6位5孔插座1个，风机1套，防雷1个，滤波器1个，多用二芯、三芯插座弹簧接线端子等全套。
3、预留避雷器、断路器等设备的空间。
4、箱体进线孔装有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。
5、设备箱有安全稳定的防雷模块安装位置，且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护。
6、满足《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254）、《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T 7251）标准要求。
7、供应商中标后拟进行设备规模采购前需提前进行样品送检，并出具检测报告。
	台
	6
	2368.25
	14210 

	三
	电子警察
	
	
	
	
	

	1
	▲电警抓拍单元
	一、电警抓拍单元
1.图像传感器：≥1英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；
2.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；
3.像素值：≥900万；
4.帧率：≥25fps；
5.工作环境：温度-40℃~65℃，相对湿度10%~90%；
6.通讯接口：RJ45网口，100M/1000M自适应；
7.防护等级：≥IP66；
8.包含高清镜头、室外防护罩、电源适配器、支架等相关配件。其他说明：包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序及辅材配件；
9.功能：具有数字降噪、透雾、强光抑制；利用视频触发方式，支持车牌识别、车身颜色识别、车辆属性提取，支持通行车辆信息捕获和多种违法行为检测功能；
[bookmark: OLE_LINK17]10.需遵循《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）、《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400）等相关国家标准和行业标准与现有公安已建的平台兼容对接；
11.需满足《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832）技术要求；
12、支持《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114）A级功能；
13、支持定位/校时等服务依据公安要求提供；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	152
	14910.86
	2266451

	1.1
	电警抓拍单元 900万像素
	
	台
	152 
	7459.14 
	1133789 

	1.2
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	4560 
	25.27 
	115231 

	1.3
	网线-CAT5e
	
	m
	4560 
	5.78 
	26357

	1.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	3040 
	203.71 
	619278

	1.5
	保护管2根PE50
	
	m
	1520 
	27.58 
	41922 

	1.6
	挖方
	
	m3
	912 
	43.62 
	39781 

	1.7
	填方
	
	m3
	608 
	29.10 
	17693 

	1.8
	绿化带恢复
	
	m2
	608 
	30.00 
	18240 

	1.9
	花砖路恢复
	
	m2
	304 
	96.00 
	29184 

	1.10
	设备井
	
	个
	152 
	1480.00 
	224960 

	1.11
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	2
	LED频闪补光灯
	1、光源类型：≥16颗LED；
2、响应时间≤370us；
3、防护等级：≥IP66；
4、补光灯在频率≥250Hz或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭；
[bookmark: OLE_LINK18]5、符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202）中的一级补光装置要求；
6、支持亮度调节；
7、支持≥1路频闪输入；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	144
	1015.27
	




146199

	3
	环保型频曝一体补光灯
	1、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换；
2、≥1路爆闪输入、1路频闪输入；
3、支持记录闪光灯闪光次数；
4、防护等级≥IP66；
5、爆闪回电时间≤70ms，满足连续抓拍需求；
6、支持亮度调节；
7、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；
8、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常；
9、符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202）的一级补光要求；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	8
	1640.27
	



13122

	4
	电警卡口终端主机
	一、电警卡口终端主机
1、具有≥18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口。 
2、内置≥16TB硬盘
3、具有≥2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个接地端子。
4、支持双网卡路由设置；
5、支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入；
6、支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、目标、人体以及其他事件结构化图片数据；
7、支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；
8、支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；
9、支持断网续传、数据防删改功能
10、支持硬盘图片和录像配额比例设置；
11、支持定位/校时等服务依据公安要求提供。
含设备及安装调试费用。
	台
	25
	27751.83
	693796

	4.1
	电警卡口终端主机
	
	台
	25 
	6871.19 
	171780 

	4.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	1250 
	43.40 
	54250 

	4.3
	单模光缆GYTA-4B1
	
	m
	2000 
	6.33 
	12660 

	4.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	875 
	203.71 
	178246 

	4.5
	保护管2根PE50
	
	m
	750 
	27.58 
	20685 

	4.6
	挖方
	
	m3
	1500 
	43.62 
	65430

	4.7
	填方
	
	m3
	1400 
	29.10 
	40740 

	4.8
	绿化带恢复
	
	m2
	500 
	30.00 
	15000 

	4.9
	花砖路恢复
	
	m2
	250 
	96.00 
	24000 

	4.10
	设备井
	
	个
	75 
	1480.00 
	111000 

	4.11
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	5
	落地机箱
	1.落地式机箱，箱体壁厚≥1.5mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，防盗。箱体满足《外壳防护等级》（GB/T 4208）技术标准要求，外壳防护等级≥IP55。
2.箱体尺寸≥600mm×500mm×1200mm（长×宽×高），内配：2P/32A带漏保空开1个，2P/16A空开5个，6位5孔插座1个，风机1套，防雷1个，滤波器1个，多用二芯，三芯插座弹簧接线端子等全套。
3.预留避雷器，断路器等设备的空间。
4.箱体进线孔装有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。
5.设备箱有安全稳定的防雷模块安装位置，且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护。
6. 满足《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254）、《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T 7251）标准要求。
	台
	25
	2590.44
	64761 

	6
	红灯信号检测器
	1.支持≥16路AC220V信号接入；
2.≥1路RS485接口，或网络接口≥1路；
3.DC12V或AC220V供电；
4.环境温度：-30℃~65℃。
5.环境相对湿度：10~90%。
含设备及安装调试费用。
	台
	25
	1831.15
	45779 

	7
	交换机
	[bookmark: OLE_LINK19]网管型，≥2个1000Base-X千兆SFP光口，≥8个10/100Base-TX电口，工业宽温型-40℃~85℃，防护等级≥IP40，AC220V供电。
含设备及安装调试费用。
	台
	25
	1251.43
	31286 

	8
	8米悬臂杆件含基础
	1、立柱高度≥7.5m，八角锥形钢管，规格a104/a145×8mm。底座法兰直径≥630mm，板厚≥25mm，连接悬臂法兰≥440×mm×440mm×20mm 及加劲板。
2、钢结构件应符合《钢结构设计规范》（GB 50017）规范要求。
3、所有构件的焊接必须满足国家规范《钢结构焊接规范》（GB50661）技术要求，所有焊缝等级均为二级，一律为满焊。焊缝外观达到二级标准。所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应于被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。
4、地脚螺栓采用Q235-BZ钢材制作。除地脚螺栓外，其余连接螺栓、螺母、垫圈、均应进行热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥55μm。
5、柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥85μm，在运输或安装过程中镀锌层如有损伤，应涂防锈漆进行修复。
6、立柱顶端设置封闭雨帽，雨帽钢板厚度≥5mm，雨帽做热镀锌防腐，镀锌层平均厚度≥70μm。
以上参数为最低要求，供货商应在投标前对杆型进行复核，并满足现场使用条件。
该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	个
	58
	8733.00
	506514 

	9
	室外落地配电柜 内含总开关、空气开关、接地等
	1、落地式机箱，箱体壁厚≥1.5mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，防盗。箱体满足《外壳防护等级》（GB/T 4208）技术要求，外壳防护等级≥IP55。
2、箱体尺寸≥600mm×500mm×1200mm（长×宽×高），内配：2P/32A带漏保空开1个，2P/16A空开5个，6位5孔插座1个，风机1套，防雷1个，滤波器1个，多用二芯、三芯插座弹簧接线端子等全套。
3、预留避雷器、断路器等设备的空间。
4、箱体进线孔装有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。
5、设备箱有安全稳定的防雷模块安装位置，且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护。
6、满足《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254）、《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T 7251）标准要求。
7、供应商中标后拟进行设备规模采购前需提前进行样品送检，并出具检测报告。
	座
	25
	4871.53
	121788 

	9.1
	室外落地配电柜含总开关、空气开关、接地、落地镀锌支架等
	
	项
	25 
	3716.25 
	92906 

	9.2
	落地镀锌支架
	
	套
	25 
	420.00 
	10500 

	9.3
	接地
	
	组
	25 
	735.28 
	18382 

	9.4
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	四
	危化品车辆视频监控（红旗路（津岐公路-港西大道段）前端布点）
	
	
	
	
	

	1
	环视一体机
	一、环视一体机
采用一体化设计，内置3镜头，兼顾多个场景；
传感器类型：全景：≥1/1.8英寸；CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS；
像素：全景：≥400万；细节：≥400万；
最大分辨率：全景：2688×1520；细节：2688×1520；
光学变倍：支持；
防补光过曝：支持；
视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG；
网络接口：自适应网络数据，支持1000M网络数据，RJ45网口；
工作温湿度：-40℃-70℃；湿度≤95%；
除雾：支持；
防护：≥IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波；
支持人脸，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能；
支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防。支持跟随抓拍和接管跟随，两者功能互斥。跟随抓拍：跟随后对该目标进行结构化信息提取后上传报警。接管跟随：当目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟随，扩大跟随范围；
交通事件检测：细节通道支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；全景通道支持抛洒物检测、行人检测、停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；
交通数据采集：细节通道和全景通道均支持车流量、车道平均速度、车头时距、车道空间占有率信息采集。
支持《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114）A级功能；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	35
	14629.35
	512027

	1.1
	环视一体机
	
	台
	35 
	8462.69 
	296194 

	1.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	350 
	43.40 
	15190 

	1.3
	单模光缆GYTA-4B1
	
	m
	1225 
	6.33 
	7755

	1.4
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	560 
	25.27 
	14151 

	1.5
	网线-CAT5e
	
	m
	875 
	5.78 
	5058 

	1.6
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	350 
	203.71 
	71300

	1.7
	保护管2根PE50
	
	m
	700 
	27.58 
	19307 

	1.8
	挖方
	
	m3
	525 
	43.62 
	22899 

	1.9
	填方
	
	m3
	420 
	29.10 
	12223 

	1.10
	绿化带恢复
	
	m2
	175 
	30.00 
	5250 

	1.11
	花砖路恢复
	
	m2
	175 
	96.00 
	16800 

	1.12
	设备井
	
	个
	18 
	1480.00 
	25900

	1.13
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	2
	抱杆箱
	1、室外抱杆箱，箱体壁厚≥1.2mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，带有防撬门锁、防盗；
2、箱体尺寸≥500×400×200mm，含空开、接线端子、3位5孔插排等；
3、箱体进线孔装有胶套保护，以防止线缆被刮伤；
4、设备箱有安全稳定的防雷模块。且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护。
5、含一对光纤收发器，1光2电，百兆，单/双纤可选，传输20km，导轨式安装；
含设备及安装调试费用。
	台
	35
	797.75
	27921 

	3
	存储卡
	≥512G 高速存储卡
	个
	35
	1131.90
	39617 

	4
	环视一体机立杆
	[bookmark: OLE_LINK10]≥7米立杆，4米横杆，带基础，含安装附件。（包括不限于开挖，回填，渣土清运，恢复，接地施工，地笼安装等）
7米立杆，4米横杆为最低要求，供应商应根据现场环境对杆型进行复核，并满足现场使用条件。[image: ]

	根
	35
	6452.45
	225836 

	4.1
	环视一体机立杆   7米立杆，4米横杆
	
	个
	35 
	4219.82 
	147694 

	4.2
	接地极
	
	项
	35 
	235.35 
	8237 

	4.3
	接地母线
	
	项
	105 
	62.79 
	6593 

	4.4
	基础1.4*1.4*1.6
	
	项
	35 
	1040.00 
	36400 

	4.5
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	35 
	768.89 
	26911 

	4.6
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	5
	音柱
	工作电压：DC24V（太阳能供电/市电供电）
储能电池：12Ah，保障阴雨天运行
毫米波传感器数量：≥2个；
语音喇叭：功率≥150W，音量60-120dB可调；
红蓝爆闪灯：高亮度LED，亮度可调，白天/夜间/恶劣天气全天候适用；
通讯方式：支持自组网与4G/5G；
加密：支持数据传输加密，保障信息安全；
OTA升级：支持远程固件在线升级，功能持续优化；
材质：不锈钢，防腐蚀、抗冲击
防护等级：≥IP66，防尘防雨，适应户外长期部署；
适用环境：-20℃~55℃，0~95%RH，严寒酷暑及高湿环境均可稳定运行；
具备温湿度监测、远程喊话、红蓝灯爆闪提醒等功能。
远程喊话：支持平台远程下发语音指令；
含配套平台软件。（时间与空间多维度统计分析；数据大屏：全域设备实时监测，温湿度状态、设备管理：在线/离线、电量状态、安装位置、设备属性；指令控制：指定设备远程喊话、指定/批量设备灯效控制、定时语音控制；系统管理：用户管理、角色管理、权限控制；日志管理：操作日志历史、指令历史、登录日志历史。）
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	35
	3252.50
	113838

	5.1
	音柱
	
	台
	35 
	3252.50 
	113838 

	5.2
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	五
	高点摄像
	
	
	
	
	

	1
	热成像高点摄像机
	一、热成像高点摄像机
1、360°球型热成像高点摄像机；
2、全景相机采用8个性能≥400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；
3、细节可见光相机采用1个性能≥400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最高分辨率及帧率2688×1520@25fps；
4、细节可见光相机支持≥40倍光学变倍，16倍数字变倍；
5、细节热成像镜头焦距≥50mm，热成像分辨力≥384×288；
6、全景应支持人员密度检测功能；
7、细节热成像镜头应支持火点检测、烟雾检测；
8、应支持AR全景展示，可添加各类AR标签；
9、防护等级≥IP67；
含接入授权及设备管理功能：支持高点视频预览和回溯，支持高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，支持在电子地图上展示系统高点视频点位、可视范围与可视方向，支持云台速度控制配置等功能。
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	12
	25753.58
	309043

	1.1
	热成像高点摄像机
	
	台
	12 
	18771.34 
	225256 

	1.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	480 
	43.40 
	20832 

	1.3
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	240 
	25.27 
	6065 

	1.4
	网线-CAT5e
	
	m
	240 
	5.78 
	1387 

	1.5
	保护管2根PE50
	
	m
	1200 
	27.58 
	33096 

	1.6
	设备箱
	
	个
	12 
	797.75 
	9573 

	1.7
	高点立柱
	
	项
	12 
	866.25 
	10395 

	1.8
	电缆接头防水/防爆接头
	
	项
	24 
	30.00 
	720 

	1.9
	安装支架
	
	项
	12 
	143.13 
	1718 

	1.10
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	六
	交通指挥平台
	
	
	
	
	

	1
	接处警服务器
	1、规格：塔式服务器，落地或托盘安装；
2、CPU：配置≥1颗国产CPU，每颗处理器≥8核，每颗核心主频≥2.2GHz（非超频），采用精简指令集；
3、内存：配置≥64GB；
4、硬盘：配置≥480GB 固态硬盘；
5、网卡：≥2口×2.5G速率网卡；
6、显卡：≥2×16G；
7、散热：风冷或液冷；
8、电源：配置≥2个电源模块，单电源功率≥1300W；
该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	套
	2
	52087.82
	104176 

	2
	电警审核服务器
	1、规格：塔式服务器，落地或托盘安装；
2、CPU：配置≥1颗国产CPU，每颗处理器≥8核，每颗核心主频≥2.2GHz（非超频），采用精简指令集；
3、内存：配置≥64GB；
4、硬盘：配置≥480GB 固态硬盘；
[bookmark: OLE_LINK21]5、网卡：≥2口×2.5G速率网卡；
6、显卡：≥2×16G；
7、散热：风冷或液冷；
8、电源：配置≥2个电源模块，单电源功率≥1300W；
该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	台
	10
	52087.82
	520878 

	3
	横向隔离网闸
	硬件形态：标准机架式机箱，专用安全加固Linux操作系统，冗余电源。
硬件配置：由单向网闸一台设备组成。
单向网闸内外网接口：≥1个100/1000M Base-TX管理接口，≥5个100/1000M Base-TX网络接口，≥4个1000MBase-FX网络接口。
	台
	2
	79646.02
	159292 

	4
	P1.25拼接LED显示屏 24m2 含安装支架、电源箱、图形处理器、大屏幕管理终端等
	显示面积：24m2，6m×4m，16：9 比例；点间距≤1.25mm 高清小间距；
光学：刷新≥3840Hz，对比度≥8000：1，16bit 灰度，亮度可调；
箱体：压铸铝前维护箱体，模组拼接缝≤0.1mm；
配套：4K 同步控制系统、热镀锌安装钢架、专用配电散热成套设备；
工况：室内长期稳定运行，LED 理论寿命≥50000 小时，兼容国产操作系统。
	套
	1
	428229.00
	428229 

	5
	显示大屏幕 带移动支架
	98寸超窄边；
屏体分辨率：3840×2160（16：9）屏体亮度≥500nit，对比度≥5000：1，色域≥100%NTSC；屏幕色深≥10bit；灰阶分辨等级为256级全贴合工艺，支持低蓝光护眼；
CPU≥8核国产处理器：主频≥2.2GHz，NPU算力≥3.0 TOPS，GPU≥8核，支持4K60FPS编解码能力，系统内存≥8GB，存储容量≥64GB。
内置扬声器：≥3个发音单元，支持杜比解码，支持“人声增强”，有效滤除远端传来的背景噪音，提取干净人声。
内置麦克风：线性8麦克风阵列，对称式设计，支持AI智能降噪，支持声源定位，180度广角拾音、≥12米拾音；降噪效果：自动回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、自动噪声消除（ANS）等，有效滤除多种本地噪声。
4K高清专用摄像头：采用玻塑混合镜头，4K高清专业摄像头，全链条4K点对点成像，2.2um2大像素，支持自动调节，自动白平衡（AWE），自适应环境亮度（HDR），自动曝光（AE）；宽高动态范围WDR（抗逆光），明暗对比强烈的光线环境下可清晰显示图像的暗部细节和亮部细节；支持3倍数字变焦，带指示灯。
触控技术：采用红外触控技术，支持32点同时书写，支持边写边擦。
内置双WiFi和蓝牙：上网WiFi6×1、投屏AP热点WiFi5×1；整机支持蓝牙5.2，可接入兼容的蓝牙鼠标、键盘、音箱、耳机。
无线传屏：支持Miracast/Airplay/DLNA协议，Android/OS/MAC/windows等移动端设备不安装应用即可进行无线传屏至大屏；支持跟大屏端传送音乐、图片、视频等功能。
含移动支架、壁挂挂架等配件辅材。
	套
	7
	16373.62
	114615 

	6
	公安网执勤管理服务器
	1. 硬件架构：塔式服务器，落地或托盘安装；支持7×24小时不间断运行；
2. 核心配置：多核处理器，≥16G内存，≥2块480G SSD系统盘；
3. 业务能力：支持电警、违章视频、抓拍图片实时存储与回放，兼容《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）协议；
4. 接口性能：集成千兆网口，支持多路视频流并发接入，支持数据备份、异常告警、断电保护。
	台
	6
	38961.00
	233766

	6.1
	公安网执勤管理服务器
	
	台
	6 
	38961.00 
	233766 

	6.2
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	七
	哨兵
	
	
	
	
	

	1
	太阳能电警一体机 含抓拍摄像机、立杆及基础
	一、机身
传感器类型：≥1英寸GS-CMOS；
电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；
图像分辨率：≥4096（H）× 2160（V）（不包含OSD黑边）；
视频分辨率：≥4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；
视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（≥4096×2160@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）
视频码率：H.264：32kbps~32767kbps；
H.265：32kbps~32767kbps；
MJPEG：512kbps~32767kbps
视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；
图片编码格式：JPEG；
图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；
国密功能：支持《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114）A级功能；
镜头接口：C；
光圈控制接口：≥1个，P-IRIS自动光圈；
外置灯接口：≥7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；
网络接口：≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；
存储接口：≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；
RS-485接口：≥2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、补光灯、多合一补光灯；
RS-232接口：≥1个；
报警输入：≥1路，与I/O接口复用；
报警输出：≥1路；
供电方式：100–240VAC（50Hz）；
功耗：≤21W；
工作温度：–40℃~65℃；
工作湿度：10%~90%RH（无凝结）；
二、立杆
杆型：圆管立杆，总高6米
材质：Q235B 钢管，Φ165×4.0mm
防腐：整体热浸镀锌、户外喷塑，锌层≥65μm，抗 12级大风、7级抗震
配套：预留太阳能板、设备箱、摄像机安装抱箍，内置穿线孔，杆顶设避雷针
防护：焊缝打磨平整，所有紧固件热镀锌不锈钢材质
三、混凝土基础
C30混凝土，配 HRB400 钢筋笼；尺寸：≥长600mm× 宽600mm× 深1200mm。
预埋件：4 根 M24 热镀锌地脚螺栓，预埋钢板 400×400×10mm
配套预埋 2根DN40镀锌钢管，用于穿放蓄电池电缆和引接光缆。
预埋Φ50穿线管，做接地极，接地电阻≤4Ω。
施工要求：基坑夯实，软基增设碎石换填层，养护达标后方可立杆安装。
	台
	2
	19718.22
	39436 

	1..1
	太阳能一体化电子警察抓拍主机
	
	套
	2 
	14252.50 
	28505 

	1..2
	立杆
	
	套
	2 
	4680.00 
	9360 

	1..3
	接地
	
	组
	2 
	385.72 
	771 

	1..4
	基础
	
	座
	2 
	400.00 
	800 

	1.5
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	2
	太阳能测速一体机 含测速摄像机、雷达、立杆及基础
	一、机身
传感器类型：≥1英寸GS-CMOS；
电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；
图像分辨率：≥4096（H）× 2160（V）（不包含OSD黑边）；
视频分辨率：≥4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；
视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（≥4096×2160@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；
视频码率：H.264：32kbps~32767kbps；
H.265：32kbps~32767kbps；
MJPEG：512kbps~32767kbps；
视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；
图片编码格式：JPEG；
图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；
国密功能：支持《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114）A级功能；
镜头接口：C；
光圈控制接口：≥1个，P-IRIS自动光圈；
外置灯接口：≥7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）；
网络接口：≥2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；
存储接口：≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；
RS-485接口：≥2个，可用于连接红绿灯信号检测器、车检器、补光灯、多合一补光灯；
RS-232接口：≥1个；
报警输入：≥1路，与I/O接口复用；
报警输出：≥1路；
供电方式：100–240VAC（50Hz）；
功耗：≤15W；
工作温度：–40℃~65℃；
工作湿度：10%~90%RH（无凝结）；
二、立杆
杆型：圆管立杆，总高6米
材质：Q235B 钢管，Φ165×4.0mm
防腐：整体热浸镀锌 + 户外喷塑，锌层≥65μm，抗12级大风、7级抗震
配套：预留太阳能板、设备箱、摄像机安装抱箍，内置穿线孔，杆顶设避雷针
防护：焊缝打磨平整，所有紧固件热镀锌不锈钢材质
三、混凝土基础
C30 混凝土，配 HRB400 钢筋笼；尺寸≥长600mm× 宽600mm× 深1200mm。
预埋件：4 根 M24 热镀锌地脚螺栓，预埋钢板 400×400×10mm
配套预埋 2根DN40镀锌钢管，用于穿放蓄电池电缆和引接光缆。
预埋Φ50穿线管，做接地极，接地电阻≤4Ω。
施工要求：基坑夯实，软基增设碎石换填层，养护达标后方可立杆安装。
	台
	1
	20248.22
	20248 

	2..1
	太阳能测速一体机 含测速摄像机、雷达
	
	套
	1 
	14782.50 
	14782 

	2..2
	立杆
	
	套
	1 
	4680.00 
	4680 

	2..3
	接地
	
	组
	1 
	385.72 
	386 

	2..4
	基础
	
	座
	1 
	400.00 
	400 

	2.5
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	3
	太阳能供电系统
	太阳能板1500w，锂电池600AH，可供阴雨天供电≥3天。
机柜为单层机构，外侧钣金厚度≥1.2mm，尺寸≥600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座）。
机柜含有强电模块、照明模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个；
防护等级≥IP55
外部环境温度：-20℃~45℃
机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃）。
基础：C30混凝土；尺寸≥ 800mm×630mm×1200mm。
	台
	3
	4380.82
	13142

	3.1
	设备箱
	
	个
	3 
	2900.00 
	8700 

	3.2
	落地安装基础
	
	项
	3 
	1480.82 
	4442 

	3.3
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	4
	LED补光灯
	1、光源类型：≥16颗LED；
2、响应时间≤370us；
3、防护等级：≥IP66；
4、补光灯在频率≥250Hz或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭；
5、符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202）的一级补光要求；
6、支持亮度调节；
7、支持≥1路频闪输入；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	3
	1015.27
	3046 

	八
	全景数字路口（幸福路与开发道，津岐公路与港中公路）
	
	
	
	
	　

	1
	协调式道路交通信号控制器
	1、需具备交通数据接入功能。能够接入或检测流量等指标数据；
2、需支持过车记录存储、图片存储、视频存储；
3、需支持配置多种字符叠加、图片合成模式；
4、需具备接入≥8路前端点位接入能力；
5、需具有≥1个千兆网口；
6、工作温度：-25℃~60℃。
	台
	2
	53362.48
	106725

	1.1
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	1000 
	43.40 
	43400 

	1.2
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	1000 
	25.27 
	25270 

	1.3
	网线-CAT5e
	
	m
	1000 
	5.78 
	5780 

	1.4
	保护管2根PE50
	
	m
	600 
	27.58 
	16548 

	1.5
	设备箱
	
	个
	16 
	797.75 
	12764 

	1.6
	落地安装基础
	
	项
	2 
	1480.82 
	2962 

	1.7
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	2
	雷视车检器
	用于信号控制系统、交通信息服务系统、道路交通监测应用场景。
高精度毫米波雷达 & 400万低照度摄像机。
支持≥8车道多目标机动车检测，纵向≥200米。
需支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。
内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。
需支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。
需支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传。
需支持网络数据上传。
	台
	16
	11925.00
	190800 

	3
	雷视车检器支架
	柱装法兰盘‑钢带抱箍安装形式；适配杆件直径范围 60‑300mm，适配杆件周长 340‑950mm；配置≥3 根紧固钢带；基材为 S250GD‑ZAM 锌铝镁材质，防腐性能满足室外道路长期使用环境。
	只
	4
	388.97
	1556 

	4
	全景相机
	内置≥4个800W，1/1.8靶面图像传感器。
前端拼接，分辨率最大可达3200万像素（7680×3840），并在此分辨率下可输出25 fps（P制）实时图像。
需支持H.265/H.264视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。
防护等级≥IP67，铝合金外壳，支持防雷、防浪涌、防静电。
支持DC12V/AC24V供电方式。
视场角：水平360°，垂直360°。
视频压缩标准：H.265/H.264。
需支持数字宽动态。
网络：需具有≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口。
存储温湿度：-30℃~60℃，湿度≤95%（无凝结）。
启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度≤95%（无凝结）。
需支持在线升级。
需支持文件系统双备份。
	台
	4
	10800.00
	43200 

	5
	全景相机支架
	钢制材质；外形尺寸≥194×117×46mm；抱箍适配杆件直径 Φ67‑127mm；支架重量≥1060g；结构抗风强度、表面防护满足户外露天安装使用要求。
	只
	2
	268.97
	538 

	6
	通用服务器
	（一）通用服务器
CPU：配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥2.5GHz
内存：配置≥ 64G DDR4
硬盘：配置≥ 2块480G 10K SAS硬盘
阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）
网口：板载≥ 2个千兆电口
电源：配置550W（1+1）CRPS冗余电源
与之配套其他工作内容由供货商包干提供。
 
（二）点位接入授权扩容
（1）支持对卡口、电警、违停球设备的接入车道数进行管理。视频≥16路，车道≥24路；
（2）支持≥ 8路雷视接入分析；解码性能支持 12×1080p30 （H.264/H.265）；
（3）具备交通数据检测功能。能够检测流量、时间占有率、空间占有率、排队长度等指标。
（4）具备交通运行问题诊断功能。
（5）能够对视频摄像机相关参数进行标定，实现不同设备的坐标系统一。
（6）具备设备融合功能。在路口内，能够对多个雷达覆盖重合区域进行匹配与融合；对视频与雷达在划定融合区域内融合；实现跨摄像头之间的目标融合。
（7）具备数字路口后台数据处理功能。
 
（三）数字路口应用
1、支持通过路口车辆运行位置、车辆牌识数据、信号灯状态、交通事件数据，实现路口交通管理的数字化展示。
2、支持通过交通运行指标和事件分析，直观掌握路口交通系统的运行规律，辅助用户开展路口精细化治理工作。
3、支持路网实时监测，支持对异常事件路口、流量异常路口、溢出路口进行统计。
4、支持在地图高亮显示所有数字路口所在位置。
5、支持可根据流量、事件、拥堵指数等变化情况实时监测路口运行状态，快速定位关键问题路口。
6、支持展示路口的服务水平和路口实时车辆数，可图形展示交通流量。
7、支持展示交通流量、停车次数、排队长度、平均延误、今日事件数等指标。
8、支持查看今日和昨日指标的对比。
9、支持路口指标分析。
10、支持对路口的运行指标（交通流量、平均延误、停车次数、排队长度等）按照不同空间维度（按路口、按进口道、按转向、车道）进行统计和趋势分析。
11、支持从空间维度（路口、进口道、转向、车道）和时间维度对路口历史运行指标进行查询展示。
12、支持进行图表和列表的切换展示。
13、支持路口事件分析，支持对路口的交通事件进行统计和趋势分析，支持查询交通事件的详细信息。
 
（四）运行指标中心
1、支持从路口、进口、转向、车道维度查询分钟、小时的交通流量，能够以图表的形式展示所查询的交通流量指标。
2、支持从路口、进口、转向、车道维度查询分钟、小时的车辆平均延误，能够以图表的形式展示所查询的车辆平均延误指标。
3、支持从路口、进口、转向、车道维度查询分钟、小时的排队长度，能够以图表的形式展示所查询的排队长度指标。
4、支持从路口转向维度查询分钟、小时的绿灯利用率，能够以图表的形式展示所查询的绿灯利用率指标。
5、支持从路口维度查询分钟、小时的服务水平，能够以图表的形式展示所查询的服务水平指标。
6、支持对所查询的交通运行指标信息导出。
	台
	1
	110245.28
	110245

	6.1
	点位接入授权扩容
	
	个路口
	2 
	12389.38 
	24778 

	6.2
	数字路口应用
	
	个路口
	2 
	12389.38 
	24778 

	6.3
	运行指标中心
	
	项
	2 
	10619.47 
	21239 

	6.4
	通用服务器
	
	套
	1 
	39448.82 
	39449 

	6.5
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	7
	计算机服务器（数字全息路口监控业务）
	1. 硬件架构：塔式服务器，落地或机柜内托盘安装，支持7×24小时不间断运行；
2. 核心配置：多核处理器，≥16G内存，≥2块480G SSD系统盘；
3. 接口性能：集成千兆网口，支持多路视频流并发接入，支持数据备份、异常告警、断电保护。
	台
	1
	38961.00
	38961

	7.1
	计算机服务器（数字全息路口监控业务）
	
	台
	1 
	38961.00 
	38961 

	7.2
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	

	8
	抱杆箱
	1、室外抱杆箱，箱体壁厚≥1.2mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，带有防撬门锁、防盗；
2、箱体尺寸≥500×400×200mm，含空开、接线端子、3位5孔插排等；
3、箱体进线孔装有胶套保护，以防止线缆被刮伤；
4、设备箱有安全稳定的防雷模块。且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护；
5、含一对光纤收发器，1光1电，百兆，单/双纤可选，传输20km，导轨式安装；
含设备及安装调试费用。
	个
	8
	797.75
	6382

	九
	港南大队管辖路口信号灯电源和网络设备改造
	
	处
	59
	13469.25
	794686

	1
	已建信号灯电源改造
	
	
	
	
	

	1.1
	安装电表及电表箱
	
	个
	59 
	449.25 
	26506 

	1.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	17700 
	43.40 
	768180 

	2
	其他
	该设备单价为综合单价，供应商应充分考虑完工所必需的设备、耗材、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中，并确保设备可接入交管平台并正常使用。
	
	
	
	



（三）新增部分
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	单价限高价
（不含税）（元）
	合价限高价
（不含税）（元）

	1
	减速震荡标线
	基本要求：（1）道路标线的设计，标线的种类、线形、尺寸、颜色应严格遵照《道路交通标志和标线》（GB 5768）的规定；（2）标线应具有良好的视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅，外观轮廓整齐，无毛刺，各种标线的施划严禁出现扭曲、变形等缺陷；（3）标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发沾、脱落等现象；（4）标线的抗滑值≥45BPN；（5）施划后的标线（包括冷喷、热熔）颜色要按照国标要求保持一致，不允许存在色差。（6）标线每平方米标线用涂料≥0.5kg。
施工要求：（1）不粘胎干燥时间≤3min。（2）抗拉强度≥12MPa。（3）耐水性：在水中浸泡24h应无异常现场。（4）涂层低温抗裂性：-10℃保持4h，室温放置4h，为一个循环，连续做三个循环后应无裂纹。（5）加热稳定性：200℃~220℃在搅拌状态下保持4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象。（6）人工加速耐候性：经人工加速耐候试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，亮度因数变化范围不大于原样版亮度因数的20%。（7）反光型：涂料中至少含18%的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。
	m2
	1500 
	101.10
	151650 

	2
	机动车分隔栏杆
	一、中央隔离护栏参数
1）隔离护栏整体采用Q235钢材制作；
2）整体尺寸：隔离栏标准单片长度3000mm；护栏上横梁顶部距离地面高度1100mm；下横杆离地距离200mm；
材料截面尺寸：
①立柱：用80×160×3.0mm双拼海棠柱；
②外框/横杆截面：40×60×2.75mm；
③竖杆截面：25×25×2.25mm；
3）装饰件：上横杆与中横杆穿插铝制祥云装饰件；两根竖杆间穿插铝制莲花造型装饰件；柱帽采用铝制莲花造型柱帽；
4）配件：立柱上黏贴一道120mm高Ⅱ类黄色反光膜，反光膜接口压贴在护栏片与立柱连接面；
5）底座：莲花造型，尺寸500×400×170×3.0mm（长×宽×高×厚），底座上部采用铸铝莲花件，下部用3.0mm厚钢板一次冲压成型，整体热镀锌后填充水泥，水泥标号C30，设置防积水排水孔，表面喷涂黄色，底座底部封装500×400×1.0mm塑料板，塑料板与铸铝莲花件上沿平齐。底座平整无明显凹凸缺陷；没有砂孔、气孔、裂纹、夹渣、锈点等。
6）加工工艺：护栏片各构件采用激光高精度切割断料，横杆激光开孔。竖杆与横杆穿插连接用隐藏式焊接，表面无明显焊痕，护栏片四角采用 40×40×60mm三角构件折弯与外框焊接加强，护栏片焊接工艺采用满焊，制作前各构件平整、去除毛刺锈迹，各焊接面无夹渣、气孔、虚焊，焊缝过渡平滑，焊接完成后打磨平整，整体曲翘≤8mm。焊接完毕后，护栏整体采用热镀锌工艺处理，锌层厚度≥162μm；
7）表面喷涂：护栏喷涂前进行打磨和抛丸处理，打磨作业应去除所有棱边的尖角毛刺，并对熔渣进行处理，清洁后再进行抛丸；护栏表面先喷白色喷塑层，进行高温固化；冷却后再二次喷涂油漆，再进行高温固化。喷塑材料采用静电喷涂，喷塑层厚度≥129μm，涂层固化后表面涂层均匀、无滴流、无漏喷、不脱落且附着力好。护栏无外力撞击的情况下，不变形、弯曲，表面无划痕；
8）颜色：护栏片整体白色，竖杆下部二次喷涂蓝色海浪纹；立柱与柱帽通体蓝色；底座黄色。具体颜色以采购人要求进行调整；
9） 组合方式：护栏片与立柱用不锈钢马车螺栓隐藏式连接，立柱与柱帽采用不锈钢铆钉固定。
10） 每30米护栏（10组）安装碰撞报警装置（黄色反光标样式）。碰撞报警装置具备：冲击检测功能，搜集位移信息后实现数据平台上传，并进行线上预警提示；倾角检测功能；后台实现分级管理。后台运转模式及功能实现首先服务于甲方，并配合甲方调整好相关系统及平台的对接、调整、适配等工作。
二、智能碰撞报警装置详细技术参数
1）监测性能
①监测频率：1~1000Hz，软件可自定义设置；
②检测内容：振动频率、振动幅度、冲击波形、设备倾角，内置频谱智能算法；
③报警响应速度：≤5秒。
2）硬件核心
搭载嵌入式运算处理器、硬实时操作系统；支持设备全周期运行数据本地存储。
3）通信规格
NB-IoT物联网通信，兼容移动、电信、联通运营商网络，内含eSIM流量卡（支持至少5年数据正常传输，确保在线率和回传率）；可实现信标功能；通过网络实现上报和控制，可远程指令配置测量方式、休眠、唤醒。
4）功能配置
①本地查看，可现场读取设备信息；
②具备校时功能；
③冲击检测功能，搜集位移信息后实现数据平台上传，并进行线上预警提示；
④倾角检测功能；
⑤后台实现分级管理；
⑥后台运转模式及功能实现应首先服务于甲方，并配合甲方调整好相关系统及平台的对接、调整、适配等工作。
5）供电与功耗
电池或太阳能板。采用电池方式的，电池工作寿命≥5年；采用太阳能板的，质保期≥5年，内置低自放电高容量电池。
6）防护与外观
防护等级≥IP67，可完全浸水使用；小型反光标外形；适用护栏安装，不脱离四边角。
	m
	7800 
	321.21
	2505438 

	3
	机非分隔栏杆
	一、机非隔离护栏参数
1） 隔离护栏整体采用Q235钢材制作；
2） 整体尺寸：隔离栏标准单片长度3000mm；护栏上横梁顶部距离地面高度700mm；下横杆离地距离200mm；
材料截面尺寸：
①立柱：用80×160×3.0mm双拼海棠柱；
②外框/横杆截面：40×60×2.75mm；
③竖杆截面：25×25×2.25mm；
3） 装饰件：上横杆与中横杆穿插铝制祥云装饰件；两根竖杆间穿插铝制莲花造型装饰件；柱帽采用铝制莲花造型柱帽；
4） 配件：立柱上黏贴一道120mm高Ⅱ类黄色反光膜，反光膜接口压贴在护栏片与立柱连接面；
5）底座：莲花造型，尺寸500×400×170×3.0mm（长×宽×高×厚），底座上部采用铸铝莲花件，下部用 3.0mm厚钢板一次冲压成型，整体热镀锌后填充水泥，水泥标号C30，设置防积水排水孔，表面喷涂黄色，底座底部封装500×400×1.0mm塑料板，塑料板与铸铝莲花件上沿平齐。底座平整无明显凹凸缺陷；没有砂孔、气孔、裂纹、夹渣、锈点等。
6） 加工工艺：护栏片各构件采用激光高精度切割断料，横杆激光开孔。竖杆与横杆穿插连接用隐藏式焊接，表面无明显焊痕，护栏片四角采用 40×40×60mm三角构件折弯与外框焊接加强，护栏片焊接工艺采用满焊，制作前各构件平整、去除毛刺锈迹，各焊接面无夹渣、气孔、虚焊，焊缝过渡平滑，焊接完成后打磨平整，整体曲翘≤8mm。焊接完毕后，护栏整体采用热镀锌工艺处理，锌层厚度≥162μm；
7） 表面喷涂：护栏喷涂前进行打磨和抛丸处理，打磨作业应去除所有棱边的尖角毛刺，并对熔渣进行处理，清洁后再进行抛丸；护栏表面先喷白色喷塑层，进行高温固化；冷却后再二次喷涂油漆，再进行高温固化。喷塑材料采用静电喷涂，喷涂层厚度≥129μm，涂层固化后表面涂层均匀、无滴流、无漏喷、不脱落且附着力好。护栏无外力撞击的情况下，不变形、弯曲，表面无划痕；
8） 颜色：护栏片整体白色，竖杆下部二次喷涂蓝色海浪纹；立柱与柱帽通体蓝色；底座黄色。具体颜色以采购人要求进行调整；
9） 组合方式：护栏片与立柱用不锈钢马车螺栓隐藏式连接，立柱与柱帽采用不锈钢铆钉固定。
10） 每30米护栏（10组）安装碰撞报警装置（黄色反光标样式）。碰撞报警装置具备：冲击检测功能，搜集位移信息后实现数据平台上传，并进行线上预警提示；倾角检测功能；后台实现分级管理。后台运转模式及功能实现首先服务于甲方，并配合甲方调整好相关系统及平台的对接、调整、适配等工作。
二、智能碰撞报警装置详细技术参数
1）监测性能
①监测频率：1~1000Hz，软件可自定义设置；
②检测内容：振动频率、振动幅度、冲击波形、设备倾角，内置频谱智能算法；
③报警响应速度：≤5秒。
2）硬件核心
搭载嵌入式运算处理器、硬实时操作系统；支持设备全周期运行数据本地存储。
3）通信规格
NB-IoT物联网通信，兼容移动、电信、联通运营商网络，内含eSIM流量卡（支持至少5年数据正常传输，确保在线率和回传率）；可实现信标功能；通过网络实现上报和控制，可远程指令配置测量方式、休眠、唤醒。
4）功能配置
①本地查看，可现场读取设备信息；
②具备校时功能；
③冲击检测功能，搜集位移信息后实现数据平台上传，并进行线上预警提示；
④倾角检测功能；
⑤后台实现分级管理；
⑥后台运转模式及功能实现应首先服务于甲方，并配合甲方调整好相关系统及平台的对接、调整、适配等工作。
5）供电与功耗
电池或太阳能板。采用电池方式的，电池工作寿命≥5年；采用太阳能板的，质保期≥5年，内置低自放电高容量电池。
6）防护与外观
防护等级≥IP67，可完全浸水使用；小型反光标外形；适用护栏安装，不脱离四边角。
	m
	1500 
	239.81
	359715 

	4
	人行横道标志牌（800×800mm）（含基础）
	一、标志牌立柱
1、1米×2米标志立柱，柱高4m；立柱φ114×4。D800圆、0.8m×0.8m、1m×1.5m单柱式标志立柱高度 3.0m，规格φ89×4。
2、钢结构件应符合《钢结构设计规范》（GB 50017）规范要求
3、所有构件的焊接必须满足《钢结构焊接规范》（GB50661）规范要求，所有焊缝等级均为二级，一律为满焊。焊缝外观达到二级标准。
4、所有对接焊缝和贴角焊缝，其强度应于被焊构件相等，焊缝应打磨光滑。
5、地脚螺栓采用Q235-BZ钢材制作。除地脚螺栓外，其余连接螺栓、螺母、垫圈、均应进行热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥55μm。
6、柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，镀锌厚度≥85μm，在运输或安装过程中镀锌层如有损伤，应涂防锈漆进行修复。
7、立柱顶端雨帽应采用5mm厚的钢板材进行封盖，雨帽须经过热镀锌防腐处理，热镀锌厚度≥70μm。
二、标志板
1、标志板可采用铝合金、铝合金型材、钢板、合成树脂类板材制作。
2、采用铝合金制作标志底板时，厚度≥3.5mm。
3、标志底板尽可能使用最大尺寸制作，减少接缝。
4、对标志底板的边缘和尖角应适当倒凌，使之呈圆滑状。
5、支撑件应表面光洁，颜色均匀一致，不应有破损、变形、锈蚀、漏镀及各种焊缝缺陷。
三、反光膜
1、反光型标志板面应粘贴符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833）要求的反光膜以及耐久性与反光膜相匹配的黑膜为面膜，也可在反光膜上印刷油墨形成面板信息；非反光型标志板面应采用各类户外耐候型涂料涂敷制作。
2.标志面不应存在以下缺陷：a）裂纹、起皱、边缘剥离；b）明显的气泡、划痕及各种损伤；c）验收不均匀。
3.a）面膜应尽可能减少拼接，当标志板的长度或宽度、直径小于面膜产品最大宽度时，不应有拼接缝。b）当粘贴面膜无法避免接缝时，应使用面膜产品的最大宽度进行拼接。接缝以搭接为主，且应为上搭下，重叠部分≥5mm；当需要丝网印刷时，可采用平接，其间隙≤1mm，距标志板边缘5cm之内，不得有贯通的拼接缝。
4.反光膜等级：Ⅲ类高强级反光膜，使用寿命≥10年。
四、基础
C25混凝土浇筑，单柱式标志基础尺寸≥600mm×1000mm×800mm（高）。
	个
	5 
	1303.99
	6520 

	5
	限速标志 （D800mm）（含基础）
	
	个
	5 
	1249.00
	6245 

	6
	停车让行标志（D800mm）（含基础）
	
	个
	5 
	1249.00
	6245 

	7
	警告/限速标志（1000×1500mm）（含基础）
	
	个
	10 
	1663.99
	16640 

	8
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm）（含基础）
	
	个
	10 
	2213.99
	22140 




三、拟派服务人员和车辆要求
本项目需要建设单位提供足够项目建设需求的人员及车辆
1. 投入的服务人员为投标单位正式员工
（1）项目负责人（1人）
①机电安装或相关专业高级职称；
②硕士研究生或以上学历；
③具有国家一级注册建造师证书（机电或相关专业）；
④项目负责人具有安全考核证书（B证）。
（2）技术负责人（1人）
①系统集成项目管理工程师；
②本科或以上学历；
③机电安装或相关专业高级职称证书。
（3）其他工作人员（不少于18人）
本单位正式员工，3年以上相关项目工作经验。
①至少配备4名具有信息系统项目管理师证书人员，本科或以上学历。
②至少配备3名具有专职安全生产管理人员证书C证安全员，机电安装或相关专业中级及以上职称，本科及以上学历。
③至少配备3名电工，其中包含弱电、强电至少各一名，均提供电工证。
④至少配备3名以上具有信息安全保障人员认证证书，本科及以上学历。
⑤至少配备5名机电安装或相关专业中级及以上职称人员，本科及以上学历。
2. 投入车辆需包括2吨或以上随车吊、叉车、中型或以上货车等。
四、验收标准
本项目建设应符合现行国家及行业相关标准、规范。
供货商应根据招标文件和以下最新颁布的并在合同签定时有效的规范、标准及法规的要求，对提供的设备进行检验和测试。
《中华人民共和国道路交通安全法》
《道路交通安全法实施条例》
《道路交通标志和标线》                         GB 5768
《城市道路交通标志和标线设置规范》             GB 51038
《城市道路交通指引标志设置规范》               DB12/T 947
《道路交通反光膜》                             GB/T 18833
《路面标线涂料》                     	         JT/T 280
《路面标线用玻璃珠》                           GB/T 24722
《道路交通信号灯设置与安装规范》		         GB 14886
《道路交通信号灯》							      GB 14887
《通信线路工程设计规范》					      GB 51158
《通信线路工程验收规范》					      GB 51171
《供配电系统设计规范》                          GB 50052
《低压配电设计规范》                            GB 50054
《电力工程电缆设计标准》                        GB 50217
《交流电气装置的接地设计规范》                  GB/T 50065
《闯红灯自动记录系统通用技术条件》              GA/T 496
《道路交通违法行为图像取证技术规范》            GA/T 832
《机动车号牌图像自动识别技术规范》              GA/T 833
《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》    GA/T 995
《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》        GA/T 497
《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》          GB 50689
《道路交通信号控制机》                          GB 25280
其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动执行并向业主提供。配套安装工程应符合相应的施工及验收规范，并满足甲方的技术要求，相关技术要求以最终合同为准。
注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书电子件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
附件 设施规划位置要求
1.1 交通信号灯一览表
	绿波控制达标 交通信号灯控制主机更换一览表

	序号
	地点
	备注
	

	1
	幸福路∕漫春道路口交口
	丁字路口
	

	2
	幸福路∕兴胜道路口交口
	丁字路口
	

	3
	幸福路∕测井中心道路口交口
	十字路口
	

	4
	幸福路∕物探北门路口交口
	丁字路口
	

	5
	幸福路∕水电厂北门路口交口
	丁字路口
	

	6
	幸福路∕康盛道路口交口
	丁字路口
	

	7
	幸福路∕丰盛道路口交口
	十字路口
	

	8
	幸福路∕云祥道路口交口
	十字路口
	

	9
	幸福路∕顺丰道路口交口
	丁字路口
	

	10
	幸福路∕港西大道路口交口
	十字路口
	

	11
	红旗路∕新兴南道路口交口
	十字路口
	

	12
	红旗路∕开发道路口交口
	十字路口
	

	13
	红旗路∕测井中心道路口交口
	十字路口
	

	14
	红旗路∕西围堤道路口交口
	丁字路口
	

	15
	红旗路∕物探南门路口交口
	丁字路口
	

	16
	红旗路∕水电厂南门路口交口
	丁字路口
	

	17
	红旗路∕顺丰道路口交口
	丁字路口
	

	18
	红旗路∕丰收道路口交口
	丁字路口
	

	19
	红旗路∕云祥道路口交口
	丁字路口
	

	20
	红旗路∕丰盛道路口交口
	丁字路口
	

	21
	红旗路∕康盛道路口交口
	丁字路口
	

	22
	红旗路∕ 港西大道路口交口
	丁字路口
	

	23
	创业路∕新兴北道路口交口
	十字路口
	

	24
	创业路∕腾飞道路口交口
	十字路口
	

	25
	创业路∕港盛道路口交口
	十字路口
	

	26
	创业路∕东围堤道路口交口
	丁字路口
	

	27
	光明大道∕采油小区入口
	丁字路口
	

	28
	光明大道∕创新路口
	十字路口
	

	29
	光明大道∕创业三路路口
	十字路口
	

	30
	开发道/建设路口
	十字路口
	

	31
	开发道/团结西路口
	十字路口
	

	32
	港西大道/港中路交口
	十字路口
	

	33
	港中路与丰收道交口
	十字路口
	

	34
	腾飞道∕创业三路口
	十字路口
	

	35
	腾飞道∕希望路口
	十字路口
	

	36
	腾飞道∕建设路口
	十字路口
	

	37
	腾飞道∕团结路口
	十字路口
	

	38
	港盛道∕港南路口
	十字路口
	

	39
	港盛道∕团结西路口
	十字路口
	

	40
	港兴道/港南路口
	十字路口
	

	41
	港佳道/建设西路口
	十字路口
	

	42
	港佳道/团结西路口
	十字路口
	

	43
	庆福路/健安道交口
	十字路口
	

	44
	庆福路/康盛道交口
	十字路口
	

	45
	庆福路/丰收道交口
	十字路口
	

	46
	庆福路/云祥道交口
	十字路口
	

	47
	庆福路/顺丰道交口
	十字路口
	

	48
	庆丰路/健安道交口
	十字路口
	

	49
	庆丰路/康盛道交口
	十字路口
	

	50
	庆丰路/丰收道交口
	十字路口
	

	51
	庆丰路/云祥道交口
	十字路口
	

	52
	庆丰路/顺丰道交口
	十字路口
	

	53
	庆安路/健安道交口
	十字路口
	

	54
	庆安路/康盛道交口
	十字路口
	

	55
	庆安路/丰盛道交口
	十字路口
	

	56
	庆安路/丰收道交口
	十字路口
	

	57
	庆安路/云祥道交口
	十字路口
	

	58
	庆安路/顺丰道交口
	十字路口
	



	新增交通信号灯一览表

	序号
	地点
	备注
	

	1
	创业路与港佳道路口
	丁字路口
	

	2
	创业路与兴胜道路口
	丁字路口
	

	3
	创业路与发展道路口
	丁字路口
	

	4
	团结西路与港盛道路口
	丁字路口
	

	5
	幸福路新世纪路口
	丁字路口
	新增

	6
	太沙路六间房三叉路口
	丁字路口（三岔路交叉路夹角小于60°）
	新增


1.2 电子警察一览表
	电子警察一览表

	序号
	地点
	备注
	
	备注

	1
	红旗路-新兴南道路口
	东西北向
	丁字路口 悬臂电警3套
	达标

	2
	红旗路-港盛道路口
	东西北向
	丁字路口 悬臂电警3套
（不更换主机）
	达标

	3
	红旗路-港兴道路口
	东西北向
	丁字路口 悬臂电警3套
（不更换主机）
	达标

	4
	红旗路-联盟村路口
	东西南向
	丁字路口 悬臂电警3套
（不更换主机）
	达标

	5
	红旗路-西围堤道路口
	东西北向
	丁字路口 悬臂电警3套
	达标

	6
	红旗路-开发道路口
	东西向
	更换电警主机，更换抓拍单元等前端设备并接线调试
	达标

	7
	红旗路-测井中心道路口
	东西向
	更换电警主机，更换抓拍单元等前端设备并接线调试
	达标

	8
	红旗路-顺丰道路口
	东西向
	更换电警主机，更换抓拍单元等前端设备并接线调试
	达标

	9
	红旗路-丰收道路口
	东西向
	更换电警主机，更换抓拍单元
等前端设备并接线调试
	达标

	10
	红旗路-云祥道路口
	东西向
	更换电警主机，更换抓拍单元
等前端设备并接线调试
	达标

	11
	红旗路-康盛道路口
	东西向
	更换电警主机，更换抓拍单元
等前端设备并接线调试
	达标

	12
	红旗路-港西大道路口
	东西向
	更换电警主机，更换抓拍单元
等前端设备并接线调试
	达标

	13
	红旗路-物探南门路口
	东西北向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增

	14
	红旗路-水电厂南门路口
	东西北向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增

	15
	红旗路-丰盛道交口
	东西北向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增

	16
	创业路-港盛道路口
	东西向
	十字路口 悬臂电警4套
	新增

	17
	创业路-港佳道路口
	东西南向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增

	18
	光明大道-创业三路口
	东西南北向
	十字路口 悬臂电警4套
	新增

	19
	港盛道-港南路路口
	东西南北向
	十字路口 悬臂电警4套
	新增

	20
	港兴道-港南路路口
	东西南北向
	十字路口 悬臂电警4套
	新增

	21
	幸福路-康盛道路口
	东西南向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增

	22
	幸福路-新世纪公司路口
	东西北向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增

	23
	幸福路-物探公司北口
	东西南向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增

	24
	幸福路-水电厂北口
	东西南向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增

	25
	幸福路-云祥道路口
	东西向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增

	26
	幸福路-港西大道路口
	东西向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增

	27
	团结路-新兴北道路口
	东西北向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增

	28
	太沙路六间房三叉路口
	东西南向
	丁字路口 悬臂电警3套
	新增


1.3 分隔栏一览表
	机动车道分隔栏一览表

	序号
	地点
	类型
	单位
	工程量
	备注

	1
	幸福路
	机动车分隔栏
	m
	10150
	达标

	3
	先锋路
	机动车分隔栏
	m
	920
	达标

	4
	东围堤道
	机动车分隔栏
	m
	3455
	达标

	5
	团结西路
	机动车分隔栏
	m
	950
	新增

	6
	海滨人民医院
	机动车分隔栏
	m
	150
	新增

	
	
	合计
	
	15675
	



	机非分隔栏一览表

	序号
	地点
	类型
	单位
	工程量
	备注

	1
	创业路
	机非分隔栏
	m
	2200
	达标

	2
	健安道
	机非分隔栏
	m
	100
	达标

	3
	光明大道
	机非分隔栏
	m
	450
	新增

	4
	健安道
	机非分隔栏
	m
	300
	新增

	
	
	合计
	
	3050
	


1.4 交通标志一览表
	交通标志一览表（达标-标志牌（铝板+反光膜））

	序号
	地点
	维修项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	红旗路
	标志牌（铝板+反光膜）
	个
	7
	达标

	2
	光明大道
	标志牌（铝板+反光膜）
	个
	1
	达标

	3
	开发道
	标志牌（铝板+反光膜）
	个
	1
	达标

	4
	港盛道
	标志牌（铝板+反光膜）
	个
	1
	达标

	5
	建设路
	标志牌（铝板+反光膜）
	个
	8
	达标

	6
	港南路
	标志牌（铝板+反光膜）
	个
	1
	达标

	7
	东围堤道
	标志牌（铝板+反光膜）
	个
	1
	达标

	8
	西围堤道
	标志牌（铝板+反光膜）
	个
	1
	达标

	
	
	合计
	
	21
	



	交通标志一览表（达标-标志版面（反光膜））

	序号
	地点
	维修项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	幸福路
	标志版面（反光膜）
	m2
	50
	达标

	2
	红旗路
	标志版面（反光膜）
	m2
	14
	达标

	3
	创业路
	标志版面（反光膜）
	m2
	72
	达标

	4
	开发道
	标志版面（反光膜）
	m2
	145
	达标

	5
	港盛道
	标志版面（反光膜）
	m2
	2
	达标

	6
	港兴道
	标志版面（反光膜）
	m2
	2
	达标

	7
	港佳道
	标志版面（反光膜）
	m2
	4
	达标

	8
	团结西路
	标志版面（反光膜）
	m2
	6
	达标

	9
	新兴北道
	标志版面（反光膜）
	m2
	2
	达标

	10
	兴胜道
	标志版面（反光膜）
	m2
	0.51
	达标

	11
	新兴南道
	标志版面（反光膜）
	m2
	4
	达标

	12
	幸福北路
	标志版面（反光膜）
	m2
	2
	达标

	13
	华隆西道
	标志版面（反光膜）
	m2
	3
	达标

	
	
	合计
	
	306.51
	



	交通标志一览表（新增标志牌）

	序号
	地点
	新增标志
	单位
	工程量
	备注

	1
	博洋高级中学
	警告/限速标志（1000×1500mm）
	座
	2
	

	2
	博洋高级中学
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm）
	座
	2
	

	3
	博洋高级中学
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	2
	

	4
	海滨学校
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	2
	

	5
	同盛学校
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	2
	

	6
	大港油田第四中学
	警告/限速标志（1000×1500mm）
	座
	2
	

	7
	大港油田第四中学
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm）
	座
	2
	

	8
	海滨第二幼儿园
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm）
	座
	2
	

	9
	海滨第二幼儿园
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	2
	

	10
	海滨三校
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm）
	座
	2
	

	11
	海滨三校
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm）
	座
	2
	

	12
	渤海职业技术学院
	警告/限速标志（1000×1500mm）
	座
	2
	

	13
	大港油田第二中学
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm）
	座
	2
	

	14
	大港油田第三中学
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	2
	

	15
	油田实验中学
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm）
	座
	2
	

	16
	油田实验中学
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	2
	

	17
	大港油田第一中学
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm）
	座
	2
	

	18
	大港油田第一中学
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	2
	

	19
	渤海钻探第三钻井公司
	警告/限速标志（1000×1500mm）
	座
	2
	

	20
	渤海钻探第三钻井公司
	限速标志（D800）
	座
	4
	

	21
	渤海石油装备中成
机械制造有限公司
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	4
	

	22
	渤海石油装备中成
机械制造有限公司
	警告/限速标志（1000×1500mm）
	座
	5
	

	23
	渤海石油装备中成
机械制造有限公司
	限速标志（D800）
	座
	4
	

	24
	渤海石油装备中成
机械制造有限公司
	停车让行标志（D800）
	座
	1
	

	25
	天津大港油田
运输股份有限公司
	警告/限速标志（1000×1500mm）
	座
	2
	

	26
	第五采油厂
	警告/限速标志（1000×1500mm）
	座
	4
	

	27
	测井公司
	警告/限速标志（1000×1500mm）
	座
	2
	

	28
	光明大道与滨海南路交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	29
	光明大道与南春路交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	30
	津歧公路与滨海南路交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	31
	津歧公路与南春路交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	32
	津歧公路与芳华路交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	33
	津歧公路与创业路交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	34
	津歧公路二号桥口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	35
	津歧公路与作业八区路交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	36
	津歧公路与创业二路交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	37
	红旗路与港盛道交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	38
	红旗路与港兴道交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	39
	红旗路与港西大道交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	40
	红旗路与测井中心道交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	41
	港中公路与港西大道交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	42
	港中公路与东围堤道交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	43
	港中公路与西围堤道交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	44
	港中公路与开发道交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	45
	港中公路与发展道交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	46
	港中公路与腾飞道交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	47
	港中公路油建一大队口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	48
	港中公路天津田园建泰公司口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	49
	港中公路与丰收道交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	50
	港西大道与鑫泰路交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	51
	港西大道与福民路交口
	禁止危险物品运输车辆驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	52
	港中公路与发展道交口
	禁止中型重型载货汽车驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	53
	港中公路与开发道交口
	禁止中型重型载货汽车驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	54
	港中公路与西围堤道交口
	禁止中型重型载货汽车驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	55
	港西大道与老港中路交口
	禁止中型重型载货汽车驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	56
	港西大道与华福东路交口
	禁止中型重型载货汽车驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	57
	红旗路与港兴道交口
	禁止中型重型载货汽车驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	58
	红旗路与港西大道交口
	禁止中型重型载货汽车驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	59
	红旗路与新兴南道交口
	禁止中型重型载货汽车驶入标志（1000×1500mm）
	座
	1
	

	合计
	座
	96
	


1.5 危化品车辆视频监控一览表
	序号
	地点
	间距（米）
	单位
	工程量
	备注

	1
	港西大道口
	0
	台
	1
	

	2
	顺丰道口
	820
	台
	2
	

	3
	云祥道口
	480
	台
	2
	

	4
	丰收道口
	490
	台
	2
	

	5
	丰盛道口
	530
	台
	2
	

	6
	康盛道口
	400
	台
	2
	

	7
	健安道口
	440
	台
	2
	

	8
	大港油田绿电公司
	500
	台
	2
	

	9
	西围堤道交口
	890
	台
	2
	

	10
	阳光小区门口
	810
	台
	2
	

	11
	物探路口
	1000
	台
	2
	

	12
	东围堤道交口
	860
	台
	2
	

	13
	测井中心道交口
	340
	台
	2
	

	14
	港兴道交口
	750
	台
	2
	

	15
	港省道交口
	480
	台
	2
	

	16
	开发道
	910
	台
	2
	

	17
	光明大道路口
	930
	台
	2
	

	18
	新兴南路
	530
	台
	2
	

	19
	津歧公路
	620
	台
	0
	

	
	合计
	11780
	台
	35
	



1.6 高点摄像一览表
	高点摄像一览表

	序号
	地点
	单位
	工程量
	备注

	1
	幸福里高层
	套
	2
	

	2
	三号院高层
	套
	2
	

	3
	同欣集团
	套
	2
	

	4
	红旗路创新南里（2号楼顶）
	套
	2
	

	5
	红旗路联盟村口
	套
	1
	

	6
	红旗路钻探第三公司
	套
	1
	

	7
	红旗路泥浆公司
	套
	1
	

	8
	红旗路钻探一公司
	套
	1
	

	
	合计
	
	12
	


1.7 全景数字路口设备一览表
	全景数字路口（幸福路与开发道，津岐公路与港中公路）

	序号
	项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	协调式道路交通信号控制器
	台
	2
	

	2
	雷视车检器
	台
	16
	

	3
	雷视车检器支架
	只
	16
	

	4
	全景相机
	台
	4
	

	5
	全景相机 支架
	只
	4
	

	6
	通用服务器
	台
	1
	

	7
	计算机服务器
（数字全息路口监控业务）
	台
	1
	

	8
	抱杆箱
	个
	8
	



1.8 哨兵设备一览表
	哨兵 

	序号
	项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	太阳能电警一体机
	台
	2
	1、支路防撞预警；2、超速预警；3、非机动车超速预警和电动自行车不戴头盔预警

	2
	太阳能测速一体机
	台
	1
	

	3
	太阳能供电系统
	台
	3
	

	4
	LED补光灯
	台
	3
	


1.9 港南大队交管平台硬件配套一览表
	港南大队交管平台硬件配套

	序号
	项目
	单位
	工程量
	备注

	一
	港南交管指挥中心
	
	
	

	1
	接处警服务器
	套
	2
	

	2
	电警审核服务器
	台
	10
	

	3
	横向隔离网闸
	台
	2
	

	4
	P1.25拼接LED显示屏 24m2
含安装支架、电源箱、图形处理器、大屏幕管理服务器等
	套
	1
	

	二
	视频快处中心
	
	
	

	1
	显示大屏幕 带移动支架
	个
	2
	

	三
	电警工作中心
	
	
	

	1
	显示大屏幕 带移动支架
	台
	1
	

	四
	危化品车辆交通管控中心
	
	
	

	1
	显示大屏幕 带移动支架
	套
	4
	

	2
	公安网执勤管理服务器
	套
	6
	


1.10 “黄慢闪”信号灯设置一览表
	“黄慢闪”信号灯设置一览表

	序号
	地点
	单位
	工程量
	备注

	1
	红旗路
	个
	74
	达标

	2
	光明大道
	个
	44
	达标

	3
	开发道
	个
	4
	达标

	4
	港西大道
	个
	28
	达标

	5
	港佳道
	个
	4
	达标

	6
	建设路
	个
	20
	达标

	7
	团结路
	个
	3
	达标

	8
	东围堤道
	个
	4
	达标

	9
	西围堤道
	个
	2
	达标

	10
	庆丰路
	个
	3
	达标

	11
	先锋路
	个
	12
	达标

	12
	博洋高级中学
	个
	2
	新增

	13
	海滨学校
	个
	2
	新增

	14
	同盛学校
	个
	2
	新增

	15
	大港油田第四中学
	个
	2
	新增

	16
	港西新城小学
	个
	2
	新增

	17
	大港油田第二中学
	个
	2
	新增

	18
	油田实验中学
	个
	2
	新增

	19
	大港油田第一中学
	个
	2
	新增

	20
	渤海钻探第三钻井公司
	个
	2
	新增

	21
	渤海石油装备中成
机械制造有限公司
	个
	7
	新增

	22
	海滨人民医院
	个
	2
	新增

	23
	消防支队
	个
	2
	新增

	24
	公共事务中心
	个
	4
	新增

	25
	心港假日二期
	个
	2
	新增

	26
	太沙路
	个
	28
	新增

	
	合计
	
	261
	


1.11 减速震荡标线设置一览表
	减速震荡标线设置一览表

	序号
	地点
	单位
	工程量
	备注

	1
	幸福路
	m2
	1080
	达标

	2
	红旗路
	m2
	3400
	达标

	3
	创业路
	m2
	700
	达标

	4
	光明大道
	m2
	2000
	达标

	5
	开发道
	m2
	270
	达标

	6
	港西大道
	m2
	450
	达标

	7
	港盛道
	m2
	40
	达标

	8
	港兴道
	m2
	130
	达标

	9
	港佳道
	m2
	65
	达标

	10
	创业三路
	m2
	330
	达标

	11
	希望路
	m2
	164
	达标

	12
	建设路
	m2
	190
	达标

	13
	团结路
	m2
	160
	达标

	14
	花园路
	m2
	140
	达标

	15
	港南路
	m2
	120
	达标

	16
	团结西路
	m2
	130
	达标

	17
	建设西路
	m2
	170
	达标

	18
	新兴北道
	m2
	125
	达标

	19
	东围堤道
	m2
	230
	达标

	20
	健安道
	m2
	170
	达标

	21
	云祥道
	m2
	110
	达标

	22
	庆安路
	m2
	65
	达标

	23
	先锋路
	m2
	130
	达标

	24
	幸福北路
	m2
	30
	达标

	25
	测井中心道
	m2
	70
	达标

	26
	建白路
	m2
	32
	达标

	27
	运输路
	m2
	32
	达标

	28
	博洋高级中学
	m2
	56.7
	新增

	29
	海滨学校
	m2
	32.4
	新增

	30
	渤海石油装备中成
机械制造有限公司
	m2
	238.5
	新增

	31
	海滨人民医院
	m2
	81
	新增

	32
	天津大港油田运输股份有限公司
	m2
	32.4
	新增

	33
	第五采油厂
	m2
	238
	新增

	34
	太沙路
	m2
	1214
	新增

	
	合计
	
	12426
	


1.12 防撞筒及其他设施设置一览表
	防撞筒及其他设施设置一览表

	序号
	地点
	设施
	单位
	工程量
	备注

	1
	幸福路
	防撞筒
	个
	50
	达标

	2
	创业路
	防撞筒
	个
	30
	达标

	3
	光明大道
	防撞筒
	个
	26
	达标

	4
	团结西路
	防撞筒
	个
	4
	达标

	5
	东围堤道
	防撞筒
	个
	28
	达标

	6
	健安道
	防撞筒
	个
	8
	达标

	7
	丰盛道
	防撞筒
	个
	2
	达标

	8
	云祥道
	防撞筒
	个
	2
	达标

	9
	庆丰路
	防撞筒
	个
	1
	达标

	10
	先锋路
	防撞筒
	个
	32
	达标

	
	
	合计
	
	183
	

	11
	渤海钻探第三钻井公司
	减速带
	m
	50
	新增

	12
	消防支队
	交通广角镜（D1000）
	座
	1
	新增

	13
	公共事务中心
	交通广角镜（D1000）
	座
	1
	新增

	14
	太沙路
	护栏反光标识
	m2
	30
	新增

	15
	太沙路
	临水护栏（波形梁）
	m
	640
	新增


1.13 智能斑马线设置一览表
	智能斑马线设置一览表

	序号
	项目
	单位
	幸福路与开发道交口
	团结西路与开发道交口

	
	
	
	
	

	1
	斑马线
	m2
	470
	260

	2
	方形红绿发光地砖
	块
	510
	290

	3
	电源线专用地下接头材料 （三防）
	套
	510
	290

	4
	发光地砖控制器
	套
	10
	5


1.14 港南大队管辖路口信号灯电源和网络设备改造一览表
	港南大队管辖路口信号灯电源和网络设备改造

	序号
	项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	津岐公路与电厂2号交口
	处
	1
	

	2
	津岐公路与电厂1号交口
	处
	1
	

	3
	津岐公路与景运路交口
	处
	1
	

	4
	津岐公路与建白一路交口
	处
	1
	

	5
	港西大道与老港中路交口
	处
	1
	

	6
	港中路与津岐公路交口
	处
	1
	

	7
	港中公路（北穿港路）与海景大道交口
	处
	1
	

	8
	港中路与海防路交口
	处
	1
	

	9
	港南路与港兴道交口
	处
	1
	

	10
	港南路与港盛道交口
	处
	1
	

	11
	港南路与开发道交口
	处
	1
	

	12
	腾飞道与创业三路交口
	处
	1
	

	13
	腾飞道与希望路交口
	处
	1
	

	14
	团结路与港佳道交口
	处
	1
	

	15
	团结路与开发道交口
	处
	1
	

	16
	团结路与腾飞道交口
	处
	1
	

	17
	团结路与新兴北道交口
	处
	1
	

	18
	建设路与港佳道交口
	处
	1
	

	19
	建设路与开发道交口
	处
	1
	

	20
	建设路与腾飞道交口
	处
	1
	

	21
	创业路与东围堤道交口
	处
	1
	

	22
	创业路与港兴道交口
	处
	1
	

	23
	创业路与港盛道交口
	处
	1
	

	24
	创业路与腾飞道交口
	处
	1
	

	25
	创业路与新兴北道交口
	处
	1
	

	26
	庆福路与顺丰道交口
	处
	1
	

	27
	庆福路与云祥道交口
	处
	1
	

	28
	庆福路与丰收道交口
	处
	1
	

	29
	庆福路与丰盛道交口
	处
	1
	

	30
	庆福路与康盛道交口
	处
	1
	

	31
	庆福路与健安道交口
	处
	1
	

	32
	庆丰路与顺丰道交口
	处
	1
	

	33
	庆丰路与云祥道交口
	处
	1
	

	34
	庆丰路与丰收道交口
	处
	1
	

	35
	庆丰路与丰盛道交口
	处
	1
	

	36
	庆丰路与康盛道交口
	处
	1
	

	37
	庆丰路与健安道交口
	处
	1
	

	38
	庆安路与顺丰道交口
	处
	1
	

	39
	庆安路与云祥道交口
	处
	1
	

	40
	庆安路与丰收道交口
	处
	1
	

	41
	庆安路与丰盛道交口
	处
	1
	

	42
	庆安路与康盛道交口
	处
	1
	

	43
	庆安路与健安道交口
	处
	1
	

	44
	红旗路与港西大道交口
	处
	1
	

	45
	红旗路与顺丰道交口
	处
	1
	

	46
	红旗路与云祥道交口
	处
	1
	

	47
	红旗路与丰收道交口
	处
	1
	

	48
	红旗路与丰盛道交口
	处
	1
	

	49
	红旗路与康盛道交口
	处
	1
	

	50
	红旗路与西围堤道交口
	处
	1
	

	51
	红旗路与测井中心道交口
	处
	1
	

	52
	幸福路与港西大道交口
	处
	1
	

	53
	幸福路与顺丰道交口
	处
	1
	

	54
	幸福路与云祥道交口
	处
	1
	

	55
	幸福路与康盛道交口
	处
	1
	

	56
	光明大道与创新路交口
	处
	1
	

	57
	港中公路与东围堤交口
	处
	1
	

	58
	采油小区路口
	处
	1
	

	59
	光明大道与先锋路交口
	处
	1
	钻井小区路口

	
	合计
	
	59
	


1.15 新增分隔栏一览表
	机动车道分隔栏一览表

	序号
	地点
	类型
	单位
	工程量
	备注

	1
	光明大道
	机动车分隔栏
	m
	2300
	达标

	3
	健安道
	机动车分隔栏
	m
	1500
	新增

	4
	康盛道
	机动车分隔栏
	m
	800
	新增

	5
	丰盛道
	机动车分隔栏
	m
	800
	新增

	6
	丰收道
	机动车分隔栏
	m
	800
	新增

	7
	云祥道
	机动车分隔栏
	m
	800
	新增

	8
	顺丰道
	机动车分隔栏
	m
	800
	新增

	
	
	合计
	
	7800
	



	机非分隔栏一览表

	序号
	地点
	类型
	单位
	工程量
	备注

	1
	光明大道
	机非分隔栏
	m
	500
	新增

	2
	东围堤道
	机非分隔栏
	m
	1000
	新增

	
	
	合计
	
	1500
	


1.16 新增交通标志一览表
	交通标志一览表（新增标志牌）

	序号
	地点
	新增标志
	单位
	工程量
	备注

	1
	光明大道与创业路交口
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	1
	

	2
	光明大道与希望路交口
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	1
	

	3
	光明大道与建设路交口
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	1
	

	4
	光明大道与团结路交口
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	1
	

	5
	光明大道与幸福路交口
	人行横道标志牌（800×800mm）
	座
	1
	

	6
	港盛道同盛东区口
	限速标志（D800）
	座
	1
	

	7
	红旗路与西围堤道交口
	限速标志（D800）
	座
	1
	

	8
	红旗路与东围堤道交口
	限速标志（D800）
	座
	1
	

	9
	幸福路与西围堤道交口
	限速标志（D800）
	座
	1
	

	10
	幸福路与东围堤道交口
	限速标志（D800）
	座
	1
	

	11
	开发道心港假日五期口
	停车让行标志（D800）
	座
	1
	

	12
	创业路西苑小区南门口
	停车让行标志（D800）
	座
	1
	

	13
	港兴道怡然小区口
	停车让行标志（D800）
	座
	1
	

	14
	西围堤道新盛小区口
	停车让行标志（D800）
	座
	1
	

	15
	港盛道同盛东区口
	停车让行标志（D800）
	座
	1
	

	16
	海滨人民医院口
	警告/限速标志（1000×1500mm)
	座
	2
	

	17
	开发道幸福广场口
	警告/限速标志（1000×1500mm)
	座
	2
	

	18
	港南路幸福广场口 
	警告/限速标志（1000×1500mm)
	座
	2
	

	19
	创业路港南大队口
	警告/限速标志（1000×1500mm)
	座
	2
	

	20
	幸福路街道办事处口
	警告/限速标志（1000×1500mm)
	座
	2
	

	21
	幸福路与东围堤道交口
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm)
	座
	2
	

	22
	团结路与腾飞道交口
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm)
	座
	2
	

	23
	港兴道与幸福北路交口
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm)
	座
	2
	

	24
	港盛道与港兴道交口
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm)
	座
	2
	

	25
	港南路与幸福北路交口
	禁停/禁鸣标志（1000×2000mm)
	座
	2
	

	合计
	座
	35
	


1.17 新增减速震荡标线设置一览表
	减速震荡标线设置一览表

	序号
	地点
	单位
	工程量
	备注

	1
	津歧公路
	m2
	750
	新增

	2
	港中公路
	m2
	750
	新增

	
	合计
	
	1500
	


[bookmark: _GoBack]第三部分投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。
（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本电子件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7 关于中小微企业投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
4.8 中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
5. 合格的货物和相关服务
5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
5.2投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。
5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1 招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。
14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：
（1）货物主要技术性能的详细描述；
（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。
18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
21.4 文件中的电子件指扫描件、电子证照、照片等形式电子文件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。网上应答和电子投标文件内容不一致的，以电子投标文件内容为准。

E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评审委员会
27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。
27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；
（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。
（10）其他法定投标无效的情形。
28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。（注：投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。）
28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。本项目启动异常低价投标审查的数值标准以第一部分政府采购政策中具体数值为准。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评审委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。
（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
G 政府采购“明白纸”
40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？
一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。
（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？
《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。
一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。
（3）怎样确保政策落实到位？
一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。
二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。
（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？
《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。
（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？
中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？
关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 
吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝18622858578
马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218
刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起
融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。
2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。
3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885
朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397
王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249
林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万
信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；
2、实控人25-65周岁，征信良好；
3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371
陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
		1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 
2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 
4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好



	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 
2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 
4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；



	022-58879322
  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
		1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 
2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 
3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 
4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单



	58751595 
赵望宇
58750209
肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 
2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 
3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。



	13920727755
李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
		1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。
3、财务报表未出现连续两年经营亏损。



	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		
合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好

	



	022/23526678/222112 
武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；
3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）

	

	



	13820640544
胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；
2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；
4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。



	23271307
刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；
2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；
3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800
唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	



以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。


第四部分  合同条款



政府采购货物买卖合同



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
[bookmark: _Toc22209]3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                  大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
1. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
1. 合同验收
1. 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
1. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1. 合同生效
本合同自                             生效。
1. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第五部分投标文件格式
投标文件封面格式




投标文件

（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：
投标单位电话：
投标单位详细地址：
投标代表人姓名：
法定代表人：
投标日期：年月日


投标文件目录格式
（投标人自行编制）



评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）



附件1
投标书
致：天津市滨海新区政府采购中心
根据贵方为                  项目（项目编号：                  ）的投标邀请，签字代表                  （姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：
第一包，￥                  元（人民币），大写                  。
第二包，￥                  元（人民币），大写                  。
……
2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。
5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
11.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
13.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：
邮政编码：
电话：
传真：
投标人名称：
日期：年月日



附件2
供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：


附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件


附件4
投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心
我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对投标代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
投标代表人无转委托权，特此委托。



年月日
	投标代表人身份证正面





	投标代表人身份证背面




附件5
开标一览表

项目名称：
项目编号：
单位：元
	包号
	包名称
	品牌
	投标总价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称：
日期：年月日



附件6
开标分项一览表

项目名称：
项目编号：
包号：
单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	商品属性
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。
2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。
3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：
日期：年月日


附件7-1
商务要求点对点应答表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）服务要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（三）交货要求

	
	
	
	
	

	（四）付款方式

	
	
	
	
	

	（五）投标保证金和履约保证金

	
	
	
	
	

	（六）验收方法及标准

	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：
日期：年月日

附件7-2
技术要求点对点应答表
项目名称：
项目编号：
包号：

	招标文件第二部分技术要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	项目需求书（项目需求书要求须逐条应答）

	序号
	采购项名称
	条款
序号
	招标要求
	投标应答
	偏离
说明
	技术支撑材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：
日期：年月日

附件8
业绩

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额
	用户盖章的成功履行合同的相关证明材料电子件所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：
日期：年月日



附件9
制造商售后服务承诺

	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	


	4
	其他内容
	




制造商（加盖制造商公章）：
日期：年月日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。



附件10
投标人售后服务承诺

	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	


	4
	其他内容
	




投标人名称：
日期：年月日



附件11
政府采购政策情况表

项目名称：
项目编号：
包号：
填报要求：
1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。
2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
单位：元
	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	%

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第至页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	%

	
	节能产品证明材料见投标文件第至页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	%

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。
该声明函见投标文件第至页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
证明材料见投标文件第至页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
该声明函见投标文件第至页。



投标人名称：

日期：年月日





附件12
投标产品配置清单

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	设备名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	







投标人名称：
日期：年月日


附件13
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。



[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



投标人名称：

日期：20  年月日
注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。




附件14
投标人认为需要提供的其他资料


附件15
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：

日期：
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
———————————————————————————————————————
关于符合本国产品成本比例的声明函

以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为    %[footnoteRef:1]。 [1: 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。] 


投标人名称：
日期：
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