项目需求书

一、项目背景

为改善校园现有监控系统，拟采购6台硬盘录像机和72块8T企业级硬盘，用于监控系统扩容和一期、二期监控平台整合，实现全校安防平台统一管理，提升监控系统运行可靠性，消除视频存储时长不足90天带来的安全隐患。

二、项目预算

第一包：42万元；

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（二）本项目不接受联合体。

（三）营业执照副本原件或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书原件（投标文件提供复印件加盖公章）。

（四）经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件（提供2024或2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（六）依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件（提供投标截止日前6个月内任意1个月）。

（七）经营活动中从未有重大违法记录的书面声明。
（八）投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

四、技术要求

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	▲24盘位硬盘录像机
	1）
支持不少于24个SATA硬盘接口，应支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的监控级和企业级硬盘

2）
应支持最大接入不少于143路1920×1080的视频信号

3）
接入带宽应≥800Mbps，转发带宽应≥400Mbps

4）
支持不少于16路同时回放

5）
应支持显示硬盘容量、硬盘组容量，硬盘的健康状态，支持SMART智能磁盘监测功能

6）
应支持磁盘在同一设备内或两台同样配置的机器间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失

7）
工作温度：-10℃~55℃温度范围内正常工作

8）
录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，应可预览该时间点前后不低于10帧画面

9）
支持接入符合Onyif、GB/T 28181协议的摄像机

10）当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s

11）
设备应支持接入不低于160路码流冗余存储
	6
	台
	

	2
	8T企业级硬盘
	1）
接口：SATA 6Gb/s；转速7200rpm；

2）
256MB缓存；

3）
最高可持续传输率≥255MB/秒；

4）
平均故障间隔时间≥2,000,000小时；

5）
平均闲置功率≤7.06瓦；

6）
运行时温度 5~60°C。
	72
	台
	

	3
	扩容授权
	现有二期监控系统平台点位扩容，新增扩容授权不低于200路
	1
	套
	


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品至少3年的免费质保。

2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

★（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起15日内到货，货到之日起15日内安装调试完成。

（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市南开区水上公园西路38号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同之日起15日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

★六、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。


