[bookmark: _GoBack]项目需求书
1、 项目背景
[bookmark: OLE_LINK1]天津市交通运输工程建设服务中心因实际业务用车需要，拟通过公开招标方式采购公务用车二辆，用于日常工作使用。
二、项目预算
第一包： 360000元；
预算应包含车辆及附件货款、购置税、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。
三、资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、服务要求
所投车辆包修期限不低于4年或者行驶里程150,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。
以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。
五、交货要求
交货时间：合同签订10个工作日内（特殊要求以合同为准）
交货地点：
六、付款方式
货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的100%。



7、 技术要求
	
	公务用车
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	★能源类型：插电混合动力

	
	
	
	★排放标准：国6 B

	
	
	
	车身结构：5门6座SUV\5门7座SUV

	
	
	
	★车身尺寸（mm）：4820mm≤长≤5250mm 

	
	
	
	★车身尺寸（mm）：1850mm≤宽≤2000mm

	
	
	
	车身尺寸（mm）：1750mm≤高≤1820mm

	
	
	
	★轴距（mm）：2830mm≤轴距

	
	
	
	★发动机排量（ml）：排量≤1499ml

	
	
	
	★发动机功率（kw）：100kw≤功率

	
	
	
	电机总功率：150kw≤电机总功率

	
	
	
	变速箱类型：混合动力专用变速箱

	
	
	
	电池类型：磷酸铁锂

	
	
	
	电池充电：快充慢充

	
	
	
	★驱动形式：前驱

	
	
	
	制动形式：四轮盘刹

	
	
	
	★车辆颜色： 黑色、灰色、白色

	
	
	
	其他配置：主副驾驶安全气囊、前排侧气囊、ABS、EBD、胎压显示、主副电动驾驶座位、前排座椅加热通风、自动驻车、上坡辅助、LED灯光、车载智能导航、倒车雷达、360°全景影像、智能遥控钥匙、USB/Type-C接口、远程控制数字钥匙、皮座椅、雨量感应雨刷




加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
八、验收标准
车辆符合现行国家标准要求。按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
