项目需求书（乘用车、客车）
1、 项目背景
按照公务车辆管理有关要求，结合我单位工作需要，2025年拟按照政府采购的有关要求购置两部执法执勤车辆。
二、项目预算
第一包：250000元；
上述预算包含车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费机动车号牌费及其他应有的费用，不包含装具费用、机动车保险、车辆购置税费用。
三、资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、服务要求
所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。
以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。
五、交货要求
[bookmark: _GoBack]交货时间：自签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。
交货地点：天津市滨海新区市场监督管理局。
六、付款方式
货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后7个工作日内支付合同总额的100%。
七、技术要求
	序号
	采购项名称
	数量
	需求条款

	1
	燃油轿车
	1
	★能源类型：汽油

	
	
	
	★排放标准：国六B

	
	
	
	★车身结构：4门5座三厢车

	
	
	
	车身尺寸（mm）：4600≤长≤4635

	
	
	
	车身尺寸（mm）：1750≤宽≤1800

	
	
	
	车身尺寸（mm）：1450≤高≤1500

	
	
	
	轴距（mm）：≥2700

	
	
	
	发动机排量（ml）：≤1400ml

	
	
	
	发动机功率（kw）：≥85KW

	
	
	
	进气形式：涡轮增压

	
	
	
	变速箱： CVT变速箱

	
	
	
	驱动形式： 前置前驱

	
	
	
	制动形式：盘式制动

	
	
	
	悬架类型：前麦弗逊式独立悬架，后双横臂式独立悬架

	
	
	
	★车身颜色：白色

	
	
	
	其他配置：主副驾驶安全气囊，前排侧气囊，前后排头部气囊，ABS,EBD,EBA,自动驻车，胎压显示，前方碰撞预警，倒车影像，全速自适应巡航，卫星导航系统，电动天窗。

	2
	新能源轿车
	1
	★能源类型：纯电动

	
	
	
	★排放标准：国六B

	
	
	
	★车身结构：4门5座三厢车

	
	
	
	车身尺寸（mm）：4700≤长≤4750

	
	
	
	车身尺寸（mm）：1800≤宽≤1850

	
	
	
	车身尺寸（mm）：1450≤高≤1500

	
	
	
	轴距（mm）：≥2880

	
	
	
	★纯电续航（km）：≥510

	
	
	
	电动机总功率（kw）：≥135

	
	
	
	电池类型：磷酸铁锂电池

	
	
	
	变速箱：电动车单速变速箱

	
	
	
	驱动形式： 前置前驱

	
	
	
	制动形式：盘式制动

	
	
	
	悬挂形式：前麦弗逊式独立悬架，后双连杆式独立悬架

	
	
	
	其他配置：主副驾驶安全气囊，前排侧气囊，前后排头部气囊，ABS,EBD,EBA,自动驻车，前后驻车雷达，无钥匙启动，主驾驶座椅电动调节，热泵空调。


加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
八、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
九、其他要求
无
