（四）技术商务要求
1.包1（新能源MPV）
（1）技术要求
	序号
	采购项名称
	数量
	需求条款

	1
	插电式混合动力多用途乘用车（MPV）
	3辆
	★能源类型：插电式混合动力

	
	
	
	★车身结构：5门7座MPV

	
	
	
	车身长度（mm）：4905≤长≤5255

	
	
	
	车身宽度（mm）：1880≤宽≤1920

	
	
	
	车身高度（mm）：1750≤高≤1820

	
	
	
	轴距（mm）：≥2900

	
	
	
	发动机排量（ml）：1496≤排量≤1799

	
	
	
	发动机功率（kW）：≥90

	
	
	
	电机功率（kW）：≥120

	
	
	
	纯电续航里程（km）：≥100

	
	
	
	进气形式：自然吸气/涡轮增压

	
	
	
	变速箱：混合动力专用变速箱

	
	
	
	驱动形式：前置前驱

	
	
	
	制动形式：前盘后盘

	
	
	
	车辆颜色：白色/黑色

	
	
	
	其他配置：主副驾驶安全气囊，前排侧气囊，前后排头部气帘，胎压监测，ABS/EBD/EBA/ASR/ESC，驾驶模式切换，能量回收系统，上坡辅助，中控液晶屏，360度全景影像，LED大灯，皮质座椅，自动空调


	★加注"★"号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
▲加注"▲"号的产品为核心产品（本项目全部产品均为核心产品）。


（2）商务要求
1. 项目预算 第一包：540,000.00元（大写：人民币伍拾肆万元整），不含税（税费3万元）。预算包含车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。
2. 资格要求 （一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。（二）本项目不接受联合体投标。
3. 服务要求 所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；车辆三电系统保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。以上参照国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定执行。
4. 交货要求 交货时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。交货地点：采购人指定地点。
5. 付款方式 货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同总额的100%。
6. 验收标准 车辆符合现行国家标准要求。验收内容包括但不限于：车辆外观无瑕疵、随车文件及工具齐全、各项功能正常、技术参数与合同约定一致。
7. 其他要求 （1）投标人须提供所投车辆的详细技术参数响应表，逐项响应采购需求中的技术要求。（2）投标人须承诺所投车辆为全新未使用车辆，车辆生产日期距交货日期不超过6个月。（3）投标人须在天津市范围内设有授权的售后服务网点，能够提供便捷的维修保养服务。（4）投标人须配合采购人完成车辆上牌相关手续办理。（5）投标人须提供完整的车辆使用说明书、保养手册等相关资料。
2.包2（燃油MPV）
（1）技术要求
	序号
	采购项名称
	数量
	需求条款

	2
	燃油多用途乘用车（MPV）
	3辆
	★燃油种类：汽油国六B

	
	
	
	★发动机排量（ml）：≤1499

	
	
	
	车身结构：6-7座MPV

	
	
	
	车身长度（mm）：4780≤长≤4880

	
	
	
	车身宽度（mm）：1820≤宽≤1880

	
	
	
	车身高度（mm）：1690≤高≤1780

	
	
	
	轴距（mm）：≥2800

	
	
	
	发动机功率（kW）：≥130

	
	
	
	发动机扭矩（N·m）：≥270

	
	
	
	进气形式：涡轮增压

	
	
	
	变速箱：自动

	
	
	
	驱动形式：前置前驱

	
	
	
	制动形式：前盘后盘

	
	
	
	车辆颜色：白色/黑色

	
	
	
	其他配置：主副驾安全气囊、前排侧气囊，前后排头部气帘，胎压监测，ABS/EBD/EBA/ASR/ESC，360度全景影像，LED大灯，液晶大屏、自动空调，后排出风口


（2）商务要求
1. 项目预算 第二包：360,000.00元（大写：人民币叁拾陆万元整），不含税（税费4万元）。预算包含车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。
2. 资格要求 （一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。（二）本项目不接受联合体投标。
3. 服务要求 所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。以上参照国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定执行。
4. 交货要求 交货时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。交货地点：采购人指定地点。
5. 付款方式 货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同总额的100%。
6. 验收标准 车辆符合现行国家标准要求。验收内容包括但不限于：车辆外观无瑕疵、随车文件及工具齐全、各项功能正常、技术参数与合同约定一致。
7. 其他要求 （1）投标人须提供所投车辆的详细技术参数响应表，逐项响应采购需求中的技术要求。（2）投标人须承诺所投车辆为全新未使用车辆，车辆生产日期距交货日期不超过6个月。（3）投标人须在天津市范围内设有授权的售后服务网点，能够提供便捷的维修保养服务。（4）投标人须配合采购人完成车辆上牌相关手续办理。（5）投标人须提供完整的车辆使用说明书、保养手册等相关资料。
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