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	序号
	租赁车型
	需求条款
	日最高保障量
	年基础用车量（日租）

	1
	大型客车
	响应文件中提供包括但不限于车辆品牌、型号、符合以下参数配置、车辆图片（外观内饰等）；
不低于车辆参数配置：
（1）能源类型：柴油；
（2）车身结构：51（含51座）-55座（含55座）；
（3）参数：排量＞3.0L
（4）轴距（mm）＞4000；
（5）配置：配备倒车雷达、附行李仓、ABS防抱死、ESP电子稳定控制、车上扩音设备及麦克风。
	8辆
	该车型每年基础用车量共334次日租

	2
	中型客车
	响应文件中提供包括但不限于车辆品牌、型号、符合以下参数配置、车辆图片（外观内饰等）；
不低于车辆参数配置：
（1）能源类型：汽油
（2）车身结构：33（含33座）～49座（含49座）（金属漆）
（3）参数：排量＞2.5L
（4）轴距（mm）＞3900；
（5）配置：配备倒车雷达、ABS防抱死、ESP电子稳定控制。车上扩音设备及麦克风。
	10辆
	该车型每年基础用车量共438次日租

	3
	商务车
	响应文件中提供包括但不限于车辆品牌、型号、符合以下参数配置、车辆图片（外观内饰等）；
不低于车辆参数配置：
（1）能源类型：汽油或新能源；
（2）车身结构：5门7座；
（3）参数：排量＞2.0；
（4）轴距（mm）：＞2800；
（5）配置：配备倒车影像、主/副驾驶安全气囊、驾驶位安全带未系提示、ABS防抱死、ESP电子稳定控制。
	3辆
	该车型每年基础用车量共40次日租

	4
	小客车
	响应文件中提供包括但不限于车辆品牌、型号、符合以下参数配置、车辆图片（外观内饰等）；
不低于车辆参数配置：
（1）能源类型：汽油或新能源；
（2）车身结构：4门5座；
（3）参数：排量＞2.0L；
（4）轴距（mm）：＞2800；
（5）配置：配备倒车影像、主/副驾驶安全气囊、驾驶位安全带未系提示、ABS防抱死、ESP电子稳定控制。
	5辆
	该车型每年基础用车量共40次日租




