项目需求书
1、 项目背景
我单位部分车辆陈旧，无法满足当前公车保障工作需求，经市财政局审批同意，更新12辆公务用车。
二、项目预算
第一包：1878600元，其中：
轿车（新能源汽车、混合动力）1辆，179800元，
商务车（新能源汽车、混合动力）5辆，1249000元,
中型客车（燃油车）1辆，449800元。
第二包：667800元，其中：
轿车（燃油车）1辆，179800元，
轿车（新能源汽车、纯电）4辆，488000元。
[bookmark: _GoBack]以上各车型费用预算包含车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。
不包含机动车保险、车辆购置税、机动车号牌费用。
三、资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、服务要求
所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。
以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。
五、交货要求
交货时间：合同签订后60日内。
交货地点：需方指定。
六、付款方式
货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同总额的100%。（特殊情况以合同为准）
7、 技术要求
第一包：
	序号
	采购项名称
	数量
	需求条款

	1
	轿车
	1
	★能源类型：插电式混合动力

	
	
	
	★排放标准：国六B

	
	
	
	★车身结构：4门5座

	
	
	
	★车身尺寸（mm）：5018≤长≤5100

	
	
	
	车身尺寸（mm）：1970≤宽≤1975

	
	
	
	★车身尺寸（mm）：1500≤高≤1515

	
	
	
	轴距（mm）：≥3000

	
	
	
	★发动机排量（ml）：排量≤1500

	
	
	
	电动机功率（kw）：≥310

	
	
	
	★进气形式：涡轮增压

	
	
	
	电池类型：三元锂电池

	
	
	
	纯电续航里程：≥262

	
	
	
	变速箱： 1档DHT

	
	
	
	驱动形式： 双电机四驱

	
	
	
	★制动形式：前后通风盘

	
	
	
	车辆颜色：黑色

	
	
	
	其他配置：主、副驾驶安全气囊，前排侧气囊，前后头部气帘，胎压显示，车内中控锁，ABS、EBD、EBA，360°全景影像，感应式后尾门，二排座椅电动调节，二排腿托，二排座椅加热、通风、按摩，副驾娱乐屏。

	2
	MPV
	5
	★能源类型：插电式混合动力

	
	
	
	★排放标准：国六B

	
	
	
	★车身结构：5门7座

	
	
	
	车身尺寸（mm）：5300≤长≤5350

	
	
	
	车身尺寸（mm）：1970≤宽≤2000

	
	
	
	★车身尺寸（mm）：1800≤高≤1950

	
	
	
	轴距（mm）：≥3200

	
	
	
	发动机排量（ml）：排量≤1500

	
	
	
	电动机功率（kw）：≥310

	
	
	
	★进气形式：涡轮增压

	
	
	
	★电池类型：三元锂电池

	
	
	
	纯电续航里程：≥236

	
	
	
	变速箱： 1档DHT

	
	
	
	★驱动形式： 电动四驱

	
	
	
	制动形式：前后通风盘

	
	
	
	★车辆颜色：黑色

	
	
	
	其他配置：主副驾安全气囊，前排侧气囊，前后贯穿头部气帘，胎压显示，疲劳驾驶提醒，哨兵模式，360°全景影像，二排座椅通风、加热、按摩，自动空调，前排三联屏。

	3
	大型客车
	1
	★能源类型：汽油

	
	
	
	★排放标准：国四

	
	
	
	★车身结构：轻客

	
	
	
	★车身尺寸（mm）：7005≤长≤7300

	
	
	
	★车身尺寸（mm）：2040≤宽≤2100

	
	
	
	★车身尺寸（mm）：2620≤高≤2790

	
	
	
	轴距（mm）：≥4000

	
	
	
	发动机排量（ml）：排量≤3500

	
	
	
	发动机功率（kw）：≥235

	
	
	
	进气形式：双增压

	
	
	
	发动机扭矩（N·m）：≥650

	
	
	
	座位数：17座

	
	
	
	变速箱： 10档自动变速箱

	
	
	
	发动机位置：前置

	
	
	
	★制动形式：前后盘式

	
	
	
	★车辆颜色：金色

	
	
	
	其他配置：车辆备胎，电动升降司机窗，倒车雷达，钢轮圈，ABS，ASR。



第二包：
	序号
	货物名称
	数量
	技术参数

	1
	轿车（燃油）
	1
	车辆颜色：黑色

	
	
	
	★能源类型：汽油国六

	
	
	
	★车身结构：4门5座三厢车

	
	
	
	车身尺寸（mm）长：4800≤长≤5000

	
	
	
	车身尺寸（mm）宽：1800≤宽≤2000

	
	
	
	★车身尺寸（mm）高：1450≤高≤1550

	
	
	
	★轴距（mm）：≥2870

	
	
	
	★发动机排量（L）：≤1.8

	
	
	
	发动机功率（kw）：≥110

	
	
	
	变速箱：8挡手自一体变速箱

	
	
	
	悬架形式：前后独立悬架

	
	
	
	助力形式：电动助力

	
	
	
	驱动形式：前置前驱

	
	
	
	制动形式：前盘后盘

	
	
	
	基本配置：主副驾驶安全气囊，前排侧气囊，前后排头部气囊，ABS、EBD、EBA，胎压显示，自动驻车，上坡辅助，倒车雷达及倒车影像，铝合金轮毂，车内中控锁，遥控钥匙，LED大灯，前后电动车窗，皮质方向盘，USB，皮座椅，自动空调。

	2
	轿车（新能源纯电）
	4
	车辆颜色：黑色

	
	
	
	★能源类型：纯电动

	
	
	
	★车身结构：4门5座三厢车

	
	
	
	★车身尺寸（mm）长：5000≤长≤5200

	
	
	
	车身尺寸（mm）宽：1900≤宽≤2000

	
	
	
	车身尺寸（mm）高：1500≤高≤1600

	
	
	
	★轴距（mm）：≥2900

	
	
	
	★纯电续航里程（km）：≥500

	
	
	
	变速箱：电动车单速变速箱

	
	
	
	电机类型：永磁/同步

	
	
	
	电动机总功率（kw）：≥100

	
	
	
	电池类型：磷酸铁锂电池 

	
	
	
	电池能量（kwh）：≥60

	
	
	
	悬架形式：前后独立悬架

	
	
	
	助力形式：电动助力

	
	
	
	驱动形式：前置前驱

	
	
	
	制动形式：前盘后盘

	
	
	
	基本配置：主副驾驶安全气囊，ABS、EBD、EBA，胎压显示，自动驻车，上坡辅助，倒车影像，铝合金轮毂，车内中控锁，遥控钥匙，LED大灯，自动头灯，前后电动车窗，皮质方向盘，USB，仿皮座椅，自动空调。




加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理，加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
未加注“★”号条款，出现偏离做减分处理。
八、验收标准
按照投标文件的要求，逐条验收。
九、其他要求
无
