天津市滨海新区教育综合保障服务中心采购塘沽第一中学高中部（本部）
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第一部分投标邀请函

受天津市滨海新区教育综合保障服务中心委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市滨海新区教育综合保障服务中心采购塘沽第一中学高中部（本部）开办设备专用教室项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心采购塘沽第一中学高中部（本部）开办设备专用教室项目
（二）项目编号：TJBH-2026-A-0029
二、项目内容

第一包：图书阅览室及心理教室家具（采购需求详见附件）。合同履行期限：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。
第二包：专用教室设备（采购需求详见附件）。合同履行期限：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。
第三包：报告厅家具（采购需求详见附件）。合同履行期限：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。
第四包：窗帘（采购需求详见附件）。合同履行期限：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。
本项目不接受进口产品投标。
三、项目预算

第一包：983000元；

第二包：959000元；

第三包：712000元；

第四包：415000元。
四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书电子件或自然人的身份证明电子件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。
（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。
五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（五）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（七）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
（八）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：
 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
（九）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。
（十）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：
1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；
2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；
3. 投标人报价<最高限价×45%；
4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年7月7日至2026年7月14日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
七、网上应答时间

2026年7月7日9:00至2026年7月30日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2026年7月30日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年7月30日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年7月30日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：肖琳
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110
3. 采购文件咨询：022-25866109
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心
（二）采购人地址：天津市滨海新区塘沽菜市场路6号
（三）采购人联系人：马静
（四）采购人联系电话：022-65169870

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：天津市滨海新区教育综合保障服务中心装备采购部
2.联系人：马静
3.联系方式：022-65169870

4.联系地址：天津市滨海新区塘沽菜市场路6号
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2026年7月7日

第二部分招标项目要求

一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：家具产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。
4. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
2. 投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。
3. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5. 提供现场技术培训。
（三）交货要求
1. 交货范围：本次招标的交货范围，除包括所需家具外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用说明书、维修指南或服务手册等）、家具使用所必须的备品备件品，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。
2. 交货期：货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
免费安装调试：提供必要辅材，完成调试安装及施工、综合布线，设备达到使用标准。
中标供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到家具正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。
3. 交货地点：采购人指定地点。（特殊情况以合同为准）。
4. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
5. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（四）付款方式
所有货物安装调试完毕，使用无质量问题，自验收验收合格后15日内支付合同总额60%的货款；验收合格之日起1年后15日内支付合同总额30%的货款，验收合格之日起2年后15日内支付合同总额10%的货款（特殊情况以合同为准）。
（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
1. 制造中的检验与测试
投标人的检验部门在家具制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，对家具进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便采购人进行监理。
（1）家具的制造必须置于质量监察机构或授权的检验机构的监督下。法定或授权的检验机构（可选）。
（2）按国家有关法规或条例以及本招标文件中规定的标准，对家具进行质量监督检验（可选）。
（3）采购人有权对产品进行发货前的检验，投标人应邀请采购人代表到制造厂检查制造工艺、原材料质量和产品质量，并参加产品出厂检验（但不作为验收），检查合格的产品才允许出厂。投标人应为采购人进行上述检查提供便利条件，并承担所需费用。
2. 到货的检验
（1）家具到达采购人现场后，采购人有权委托家具质检单位对家具成品进行抽样检测。
（2）家具以及配件的检验，应在货物到达交货地点后7天内完成，检验人员由采购人代表、专家和投标人代表等方面人员组成。
（3）家具成品抽样检测费用由供货方承担。
3. 验收
（1）投标人家具和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
（2）满足以下条件时，采购人才向中标人签发家具验收报告：
a. 中标人已按照合同规定提供了与封样相同的全部产品及完整的技术资料；
b. 家具符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求；
c. 家具具备产品合格证。
二、技术要求

（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

（三）投标文件中提供所投家具产品的配置清单，并填写家具产品价格组成清单明细表。
（四）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/测试/试验报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。
（五）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证、第三方认证机构出具的认证证书等。
（六）投标文件中提供所投产品制造商的详细介绍，包括但不限于材料库房、成品库房、机构设置、规章制度、与本项目相关的现代化生产设备彩图及设备购置发票电子件、网点分布情况、技术人员简历、厂房面积的证明材料等。
（七）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
（八）投标文件中按照项目需求书中的要求对所投家具产品的情况作出准确详细的描述。
1. 投标人须提供绿色环保家具，所使用的主辅材料符合国家环保标准，木类板材、合成板材、油漆均达到E1环保等级。投标人提供家具材质清单、原材料检验报告、材料产地证明。
2. 投标人须说明家具在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及制造商，并提供相应的技术说明书。
3. 投标人须使用优质五金件，并提供保证正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供五金件名称、用途和制造商，其价格应含在总报价中。
4. 投标人须保证在保修期满后五年内以优惠价格供应家具正常使用所必需的其它配件，列出清单，标明名称、单价和总价，其费用在投标文件中列明，但不包括在总价中。
5. 投标文件中提供所投家具产品效果图（彩图）、结构图、连接结构及尺寸图，标明结构层材质名称、厚度、等级和投标产品配置等，并提供详细工艺加工说明。
6. 投标人须保证对其提供的家具及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方要求承担全部责任。
7. 投标文件中提供所投产品材质的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告电子件。
8. 投标文件中提供所投产品制造商制造的成品家具的第三方检测机构出具的带CMA标识的成品检测报告电子件。
9. 投标人须于开标当日10:00前在天津市滨海新区政府采购中心评审现场递交所投产品样品及材质小样，并在样品及材质小样明显处粘贴样品标签（附件21：样品标签并加盖公章），投标样品由供应商自行保管，逾期送到的样品不予接收。具体要求如下： 

（1）样品及材料小样名称及数量
第一包：阅览桌一张、阅览椅一把（尺寸规格见技术要求）
第二包：书法学生桌一张、学生书法仿古凳一把（尺寸规格见技术要求）
第三包：固定联排课桌椅一套（尺寸规格见技术要求）
第四包：遮光布帘小样一件（尺寸300MM*300MM）
        窗帘轨道小样一件 （尺寸长200MM）
★（2）未按照上述要求递交全部样品的，其投标将被拒绝。
（3）样品处置：
a.中标候选供应商的样品经采购人和供应商双方确认后由采购人负责封存，其余供应商的样品请于中标公告发布之日起3个工作日内自行取回，逾期未取回的视为放弃样品，由采购中心统一处置。
b.中标供应商的样品由采购人负责封存，作为履约验收的参考。
10.为保障产品质量及按期供货，中标后，采购人对中标供应商生产场地、设备、规模等实地考察。所投产品必须在批量生产前制作样品，经采购人确认后方可进行批量生产。生产过程中采购人不定期跟踪巡检，对不按标准要求生产加工的，采购人有权终止合同，所加工的成品采购人不支付任何费用，并按照合同约定的违约条款进行索赔。
（九）具体需求详见本部分项目需求书。项目需求书中如无特殊要求，材质厚度均为裸尺寸；图片仅供参考，若文字表述与图片不一致时，以文字表述为准。
三、评审因素及评标标准
本项目兼投不兼中，评标委员会按包的顺序进行评审。若某投标人获得某包中标候选供应商第一名资格，则该投标人及中标品牌均不入围其他包的评标阶段。
第一包：
	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分客观分（44分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	2
	制造商认证评价
	所投产品制造商具备环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，投标文件中提供证书电子件。具备1份证书得1分，最多3分
	3

	3
	材质检测报告评价
	投标文件中提供所投产品软件或材质的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告电子件（投标文件中须标出符合要求的检测项）；每具备一项内容得2分，最多10分。
1、西皮所检项目按照QB/T 4873-2015、GB/T 8948-2025标准执行。
检测项须包含：加速老化性能500h，无变化；试样在色调、明度、饱和度上均无变化；抗粘连性；拉伸负荷（经向/纬向）均≥200N；断裂伸长率（经向/纬向）均≥10%；
2、搁板所检项目按照QB/T4767-2014、GB/T13448-2019标准执行。检测项须包含：支撑用钢构件-材料厚度（板材）≥1.2mm；表面涂层理化性能：金属喷涂层-涂层厚度；反向冲击试验：50cm；耐划伤试验500g，未划破涂层至基板；耐磨性试验500r/min，＜40mg；耐污染试验（记号笔），失光等级0级，变色等级0级；
3、网面布料所检项目按照GB/T 24346-2009、GB/T 18885-2020标准执行。检测项须至少包含：（直接接触皮肤用品）：有害染料：可分解致癌芳香染料未检出；甲醛含量＜75mg/kg；（黑曲霉、绿色木霉）防霉等级均0级；
4、刨花板所检项目按照相关国家标准或LY/T 3413-2024标准执行。检测项须包含：醛-戊醛：气味风险值、气味活度值均合格；
5、刨花板所检项目按照GB/T43353-2023标准执行。检测项须包含：气味强度(OI)(阶段法)≤2.0；；
	10

	4
	家具成品质量和环保能力评价
	投标文件中提供所投产品制造商制造的成品家具（阅览桌、全钢双面书架）的第三方检测机构出具的带CMA标识的成品检测报告电子件（投标文件中须标出符合要求的检测项）；每具备一项内容得1分，最多5分。
1、 阅览桌：检测项须包含：
（1） 按照GB/T3324-2024标准进行检验，检测项目至少涵盖：外观：软硬质覆面人造板；木工要求（序号35-39,41-43）;木制件表面理化性能-软、硬质覆面（耐干热、耐污染性能、耐磨）；有害物质限量：甲醛；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，均合格;
（2） （黑曲霉）防霉菌等级0级。
（3）按照GB/T43353-2023标准进行检验，气味强度(OI)(阶段法)≤2.0。
2、全钢双面书架：检测项须包含：
（1）按照GB/T13667.1-2015标准进行检验，检测项目至少涵盖：外观；表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀100h；硬度≥5H；稳定性；全静载荷(载重质量每层120kg)；搁板弯曲；结构强度；零部件的互换性；
（2）按照QB/T 1950-2024标准进行检验， 耐盐浴500h，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；
	5

	5
	现代化生产设备能力评价
	与所投包相关的现代化生产设备水平，投标文件中提供所投产品制造商的设备彩图及设备购置发票电子件，包括环保治理设备、除尘设备、加工中心、封边机、开料据、钻孔机、四轴立柱机器人；每提供一个设备电子件得1分，最多7分。
	7

	6
	设计环节环保评价
	1.投标人或制造商通过对投标产品的优化设计达到可翻新可回收易装卸的特质，提供图文说明，提供：0.5分，未提供：0分

2. 投标人或制造商针对本项目提供由拆装说明书、常用维修工具及易损零配件组成的维修工具箱，提供：0.5分，未提供：0分
	1

	7
	原材料环保评价
	1. 主材料使用循环再利用材料的，提供主材料生产厂家的承诺函或第三方相关证明材料，提供：0.5分，未提供：0分

2.主材料使用新木质原料的，提供木材合法性证明材料和森林认证，如为进口木料，提供FSC、COC以及其它等同的森林认证材料，提供：0.5分，未提供：0分

3.主材料制造商排放达标排放达标，提供第三方出具的相关证明材料，提供：0.5分，未提供：0分

4.主要辅材料制造商排放达标，提供第三方出具的相关证明材料，每提供1种辅材料制造商的证明材料得0.5分，最高1.5分
	3

	8
	生产加工环节环保评价
	1. 投标产品的成品在其生产、加工过程中排放达标，并提供环保部门盖章的证明材料或提供第三方检测机构出具的检测报告电子件，提供：1分，未提供：0分

2. 投标产品的成品在其生产、加工过程中采取降低噪声措施并提供图文证明材料的（例如风机安装减振装置；在机器或者厂房使用吸声材料；为工人配备减噪防护措施等），提供：1分，未提供：0分。
	2

	9
	包装与运输环节评价
	1. 所投产品制造商使用循环再利用的材料包装投标产品并提供相关证明材料的，提供：1分，未提供：0分

2.投标人所使用的运维车辆为新能源汽车，并提供车辆行驶证（产权单位须与投标单位一致），提供：1分，未提供：0分
	2

	10
	回收环节环保评价
	1. 投标人承诺针对本项目提供回收处理服务，提供：1分，未提供：0分

2. 对回收的产品投标人能够提供有效的可循环再利用的证明材料的，提供：1分，未提供：0分
	2

	11
	家具产品价格组成清单评价
	家具产品价格组成清单明细表完整、无明显缺陷得0.5分
	0.5

	12
	投标人实施能力
	完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

A. 合同原件电子件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。

B.上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。

1个业绩1分，最多3分
	3

	13
	非“★”技术参数评价
	完全满足无偏离的得3.5分。技术参数低于招标文件要求的，每条扣0.5分，最低得分为0分
	3.5

	第三部分主观分（26分）
	分值

	1
	原材料质量评价
	针对本项目所使用原材料的环保性、安全性、耐用性、固定性进行描述。
原材料质量高，无瑕疵：5分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：3分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	2
	产品整体性能评价
	针对本项目所投产品整体设计理念、性能稳定性、安全性、耐用性进行描述
产品设计整体性能、设计理念先进，无瑕疵：8分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：6分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：4分；
其他：0分
	5

	3
	关键部件质量评价
	针对本项目所投产品的关键部件品质先进、稳定性、安全性、耐用性进行描述
关键部件品质高，无瑕疵：5分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：3分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	4
	实施方案
	针对本项目提供切实可行的配送、交货、安装、调试、验收方案并进行描述
方案明确完整，针对性、课操作性强，无瑕疵：5分；
方案满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：3分；
方案满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	5
	样品评价
	评审委员会针对投标人提供的样品进行评价，包括加工工艺、整体及关键部件的安全性稳定性牢固性、对采购需求的响应程度进行评价
材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：5分；
样品满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：3分；
样品满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	6
	绿色供应链管理评价
	绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分
	1

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


第二包：
	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分客观分（44分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	2
	制造商认证评价
	所投产品制造商具备环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，投标文件中提供证书电子件。具备1份证书得1分，最多3分
	3

	3
	材质检测报告评价
	投标文件中提供所投产品材质（包括喷漆多层板、桌椅喷涂管件、实木颗粒板（刨花板）、ABS桌面、山型槽铝型材、钢化玻璃）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告电子件（投标文件中须标出符合要求的检测项）；每具备一项内容得1分，最多11分。
（1） 桌椅喷涂管件所检测项目按照GB/T 15822.1-2024标准执行。检测项须包含：磁粉检测，评定I级。
（2） 桌椅喷涂管件检测及判定须按照QB/T1950-2024、GB/T3325-2024执行。检测项须包含：耐盐浴1000h,无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱。
（3） 喷漆多层板所检项目按照LY/T 3413-2024或国家相关标准执行。检测项须包含：醛-糠醛：气味风险值、气味活度值均合格。
（4） 喷漆多层板所检项目按照SN/T 3376-2012或国家相关标准执行。检测项须包含：有机氯杀虫剂：（a-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、七氯、艾氏剂、氯丹、狄氏剂、2,4-滴滴、4,4-滴滴涕），均为未检出；。
（5） 实木颗粒板（刨花板）所检测项目按照GB/T42898-2023标准执行。检测项包含：单一半挥发性有机化合物（SVOC）释放量-邻苯二甲酸二丁酯合格。
（6） 实木颗粒板（刨花板）所检测项目按照GB/T43353-2023标准执行。检测项包含：气味消散时间，7d＜ODT≤14d。
（7） ABS桌面所检项目按照GB18584-2024 标准执行。检测项包含：邻苯二甲酸酯；多环芳烃（18种多环芳烃总量；苯并芘），检测结果为未检出。
（8） ABS桌面所检项目按照GB/T 19275-2025标准执行。检测项包含：细菌试验（绿脓杆菌），无菌生长。
（9） ABS桌面所检项目须按照GB/T 45127-2025标准执行。检测项包含： 抗真菌试验（黑曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、绿木霉、球毛壳霉、构巢曲霉）0级。
（10） 山型槽铝型材所检项目按照GB/T 26323-2010标准进行。 检测项须包含：铝及铝合金表面涂膜的耐丝状腐蚀试验200h,出现腐蚀丝的频率H：0；丝状腐蚀的程度F:0
（11） 钢化玻璃所检项目按照GB/T26695-2011、GB/T 15763.2-2025标准。检测项须包含：外观质量；碎片状态、抗冲击性能、弯曲强度。
	11

	4
	家具成品质量和环保能力评价
	投标文件中提供所投产品制造商制造的成品家具（储藏柜）的第三方检测机构出具的带CMA标识的成品检测报告电子件（投标文件中须标出符合要求的检测项）；每具备一项内容得1分，最多4分。
(1) 按照GB/T3325-2024标准进行产品全项检验，检测项目至少涵盖：主要尺寸及偏差；形状和位置公差；外观性能；产品表面理化性能（适用的全部项目）（金属喷漆（塑）涂层、木制件表面装饰层）；柜架类强度和耐久性（适用的全部项目）；柜架类稳定性；人造板件-含水率、结构安全、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、可迁移有害元素；

(2) 抗菌防霉耐久性（防霉菌等级0级（至少涵盖黑曲霉、长枝木霉））；

(3) 按照GB/T 40493-2021标准检测重金属元素含量（铅、镉、铬、汞），均合格；

(4)按照 GB/T 44689-2024标准检测，气味等级0级。
	4

	5
	现代化生产设备能力评价
	与所投包相关的现代化生产设备水平，投标文件中提供所投产品制造商的设备彩图及设备购置发票电子件，包括封边机、数控加工中心、全自动喷涂流水线、环保处理设备、多排钻、砂光机、电动开契机、异型仿立洗；每提供一个设备电子件得1分，最多8分。
	8

	6
	设计环节环保评价
	1.投标人或制造商通过对投标产品的优化设计达到可翻新可回收易装卸的特质，提供图文说明，提供：0.5分，未提供：0分

2. 投标人或制造商针对本项目提供由拆装说明书、常用维修工具及易损零配件组成的维修工具箱，提供：0.5分，未提供：0分
	1

	7
	原材料环保评价
	1. 主材料使用循环再利用材料的，提供主材料生产厂家的承诺函或第三方相关证明材料，提供：0.5分，未提供：0分

2.主材料使用新木质原料的，提供木材合法性证明材料和森林认证，如为进口木料，提供FSC、COC以及其它等同的森林认证材料，提供：0.5分，未提供：0分

3.主材料制造商排放达标排放达标，提供第三方出具的相关证明材料，提供：0.5分，未提供：0分

4.主要辅材料制造商排放达标，提供第三方出具的相关证明材料，每提供1种辅材料制造商的证明材料得0.5分，最高1.5分
	3

	8
	生产加工环节环保评价
	1. 投标产品的成品在其生产、加工过程中排放达标，并提供环保部门盖章的证明材料或提供第三方检测机构出具的检测报告电子件，提供：1分，未提供：0分

2. 投标产品的成品在其生产、加工过程中采取降低噪声措施并提供图文证明材料的（例如风机安装减振装置；在机器或者厂房使用吸声材料；为工人配备减噪防护措施等），提供：1分，未提供：0分。
	2

	9
	包装与运输环节评价
	1. 所投产品制造商使用循环再利用的材料包装投标产品并提供相关证明材料的，提供：1分，未提供：0分

2.投标人所使用的运维车辆为新能源汽车，并提供车辆行驶证（产权单位须与投标单位一致），提供：1分，未提供：0分
	2

	10
	回收环节环保评价
	1. 投标人承诺针对本项目提供回收处理服务，提供：1分，未提供：0分

2. 对回收的产品投标人能够提供有效的可循环再利用的证明材料的，提供：1分，未提供：0分
	2

	11
	家具产品价格组成清单评价
	家具产品价格组成清单明细表完整、无明显缺陷得0.5分
	0.5

	12
	投标人实施能力
	完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

A. 合同原件电子件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。

B.上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。

1个业绩1分，最多3分
	3

	13
	非“★”技术参数评价
	完全满足无偏离的得2.5分。技术参数低于招标文件要求的，每条扣0.5分，最低得分为0分
	2.5

	第三部分主观分（26分）
	分值

	1
	原材料质量评价
	针对本项目所使用原材料的环保性、安全性、耐用性、固定性进行描述。
原材料质量高，无瑕疵：5分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：3分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	2
	产品整体性能评价
	针对本项目所投产品整体设计理念、性能稳定性、安全性、耐用性进行描述
产品设计整体性能、设计理念先进，无瑕疵：8分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：6分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：4分；
其他：0分
	5

	3
	关键部件质量评价
	针对本项目所投产品的关键部件品质先进、稳定性、安全性、耐用性进行描述
关键部件品质高，无瑕疵：5分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：3分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	4
	实施方案
	针对本项目提供切实可行的配送、交货、安装、调试、验收方案并进行描述
方案明确完整，针对性、课操作性强，无瑕疵：5分；
方案满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：3分；
方案满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	5
	样品评价
	评审委员会针对投标人提供的样品进行评价，包括加工工艺、整体及关键部件的安全性稳定性牢固性、对采购需求的响应程度进行评价
材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：5分；
样品满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：3分；
样品满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	6
	绿色供应链管理评价
	绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分
	1

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


第三包:
	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分客观分（44分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	2
	制造商认证评价
	所投产品固定联排课桌椅制造商具备环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康管理体系认证，投标文件中提供证书电子件。

具备1份证书得1分，最多3分
	3

	3
	材质检测报告评价
	投标文件中提供所投产品材质的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告电子件（投标文件中标出符合要求的检测项）；每具备一项内容得2分，最多14分。
1、E0级中密度纤维板，检测项目：甲醛释放量≤0.05mg/m³、吸水厚度膨胀率（2h）；静曲强度、弹性模量、表面胶合强度、含水率；挥发性有机化合物释放浓度（7d）的苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；握螺钉力。
2、水性底漆、水性面漆，检测项目：甲醛含量；乙二醇醚及醚酯总和含量；可溶性重金属含量的铅、镉、铬、汞均须未检出；苯系物总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，VOC含量；附着力，细度,不挥发物；贮存稳定性无异常,干燥时间。
3、实木多层板，检测项须包含：外观质量；表面耐香烟灼烧、耐光色牢度、含水率、胶合强度、表面胶合强度、静曲强度、弹性模量、耐划痕、表面耐磨性能、表面耐干热性能、表面耐污染、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、浸渍剥离；甲醛释放量；总挥发性有机化合物(TVOC)；氨释放量；抗细菌性能、防霉菌性能。
4、热熔胶，检测项须包含：VOC含量、 苯、甲苯+乙苯+二甲苯；游离甲醛、卤代烃含量，且急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测结果为“无刺激”。
5、冷轧钢板，检测项须包含：中性盐雾试验；铜加速乙酸盐雾试验；乙酸盐雾试验；金属件外观、金属喷涂层理化性能（硬度、冲击强度、附着力）、脱碳层深度。
6、铝合金脚架，检测项须包含：中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验、乙酸盐雾试验；金属件外观、金属喷涂层理化性能（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）；
7、写字板支架，检测项须包含：铜加速乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、乙酸盐雾试；耐盐浴、金属喷漆(塑)涂层理化性能（硬度、耐腐蚀、附着力）；且耐霉菌性检测结果为“不生长”。
	14

	4
	家具成品质量和环保能力评价
	投标文件中提供所投产品制造商制造的成品家具的第三方检测机构出具的带CMA标识的成品检测报告电子件（投标文件中标出符合要求的检测项）；每具备一项内容得2分，最多4分。
1.固定联排课桌椅，检测项目包括：外观检测（人造板、金属件、木工要求）、主要尺寸和尺寸偏差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性、表面理化性能（耐干热、耐液性、表面耐磨性、抗冲击、桌面耐污染、耐光色牢度、表面胶合强度、金属件喷涂层抗盐雾、抗冲击、附着力）、安全要求检测、力学性能、甲醛释放量、椅座椅背耐久性、桌面水平耐久性、苯、甲苯、总挥发性有机化合物含量、可迁移元素含量，所检项目须符合QB/T 4071-2021 、GB/T 35607-2024 、GB/T 3325-2024等标准。
2.条桌，检测项目包括：1、甲醛释放量（干燥器法）未检出；2、可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；3、木制件表面-耐污染性能达到5级。所检项目须符合GB18584-2024、GB/T38794-2020、GB/T 3324-2024等标准。
	4

	5
	现代化生产设备能力评价
	与所投包相关的现代化生产设备水平，投标文件中提供所投产品制造商的设备彩图及设备购置发票电子件，包括数控送料机、自动材料矫正机、冲床压力机、弯管机、剪板机、弧焊机器人、光纤激光切割机、自动喷淋粉末喷涂流水线设备、激光切管机、金属五金整平机；每提供一个设备电子件得0.5分，最多5分。
	5

	6
	设计环节环保评价
	1.投标人或制造商通过对投标产品的优化设计达到可翻新可回收易装卸的特质，提供图文说明，提供：0.5分，未提供：0分

2. 投标人或制造商针对本项目提供由拆装说明书、常用维修工具及易损零配件组成的维修工具箱，提供：0.5分，未提供：0分
	1

	7
	原材料环保评价
	1. 主材料使用循环再利用材料的，提供主材料生产厂家的承诺函或第三方相关证明材料，提供：0.5分，未提供：0分

2.主材料使用新木质原料的，提供木材合法性证明材料和森林认证，如为进口木料，提供FSC、COC以及其它等同的森林认证材料，提供：0.5分，未提供：0分

3.主材料制造商排放达标排放达标，提供第三方出具的相关证明材料，提供：0.5分，未提供：0分

4.主要辅材料制造商排放达标，提供第三方出具的相关证明材料，每提供1种辅材料制造商的证明材料得0.5分，最高1.5分
	3

	8
	生产加工环节环保评价
	1. 投标产品的成品在其生产、加工过程中排放达标，并提供环保部门盖章的证明材料或提供第三方检测机构出具的检测报告电子件，提供：1分，未提供：0分

2. 投标产品的成品在其生产、加工过程中采取降低噪声措施并提供图文证明材料的（例如风机安装减振装置；在机器或者厂房使用吸声材料；为工人配备减噪防护措施等），提供：1分，未提供：0分。
	2

	9
	包装与运输环节评价
	1. 所投产品制造商使用循环再利用的材料包装投标产品并提供相关证明材料的，提供：1分，未提供：0分

2.投标人所使用的运维车辆为新能源汽车，并提供车辆行驶证（产权单位须与投标单位一致），提供：1分，未提供：0分
	2

	10
	回收环节环保评价
	1. 投标人承诺针对本项目提供回收处理服务，提供：1分，未提供：0分

2. 对回收的产品投标人能够提供有效的可循环再利用的证明材料的，提供：1分，未提供：0分
	2

	11
	家具产品价格组成清单评价
	家具产品价格组成清单明细表完整、无明显缺陷得0.5分
	0.5

	12
	投标人实施能力
	完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

A. 合同原件电子件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。

B.上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。

1个业绩1分，最多3分
	3

	13
	非“★”技术参数评价
	完全满足无偏离的得2.5分。技术参数低于招标文件要求的，每条扣0.5分，最低得分为0分
	2.5

	第三部分主观分（26分）
	分值

	1
	原材料质量评价
	针对本项目所使用原材料的环保性、安全性、耐用性、固定性进行描述。
原材料质量高，无瑕疵：5分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：3分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	2
	产品整体性能评价
	针对本项目所投产品整体设计理念、性能稳定性、安全性、耐用性进行描述
产品设计整体性能、设计理念先进，无瑕疵：8分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：6分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：4分；
其他：0分
	5

	3
	关键部件质量评价
	针对本项目所投产品的关键部件品质先进、稳定性、安全性、耐用性进行描述
关键部件品质高，无瑕疵：5分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：3分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	4
	实施方案
	针对本项目提供切实可行的配送、交货、安装、调试、验收方案并进行描述
方案明确完整，针对性、课操作性强，无瑕疵：5分；
方案满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：3分；
方案满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	5
	样品评价
	评审委员会针对投标人提供的样品进行评价，包括加工工艺、整体及关键部件的安全性稳定性牢固性、对采购需求的响应程度进行评价
材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：5分；
样品满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：3分；
样品满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	6
	绿色供应链管理评价
	绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分
	1

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


第四包 ：
	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分客观分（45分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	2
	制造商认证评价
	所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证（认证范围均包含窗帘的加工、销售），投标文件中提供证书电子件。具备1份证书得1分，最多3分。
	3

	3
	材质检测报告评价
	投标文件中提供所投产品材质（需包含开合布帘电机、遮光布帘、遮光卷帘及纱帘）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告电子件；
具备一份得1.5分，最多6分
	6

	4
	现代化生产设备能力评价
	与所投包相关的现代化生产设备水平，投标文件中提供所投产品制造商的设备彩图及设备购置发票电子件，包括验布设备，整烫设备，自动裁床裁剪设备，全自动窗帘打褶机，定型机，包缝机，平缝机，烘干机，甲醛含量测试仪，摩擦色牢度仪。每提供一个设备电子件得1分，最多10分。
	10

	5
	设计环节环保评价
	1.投标人或制造商通过对投标产品的优化设计达到可翻新可回收易装卸的特质，提供图文说明，提供：0.5分，未提供：0分

2. 投标人或制造商针对本项目提供由拆装说明书、常用维修工具及易损零配件组成的维修工具箱，提供：0.5分，未提供：0分
	1

	6
	原材料环保评价
	1. 主材料使用循环再利用材料的，提供主材料生产厂家的承诺函或第三方相关证明材料，提供：0.5分，未提供：0分

2.主材料使用新木质原料的，提供木材合法性证明材料和森林认证，如为进口木料，提供FSC、COC以及其它等同的森林认证材料，提供：0.5分，未提供：0分

3.主材料制造商排放达标排放达标，提供第三方出具的相关证明材料，提供：0.5分，未提供：0分

4.主要辅材料制造商排放达标，提供第三方出具的相关证明材料，每提供1种辅材料制造商的证明材料得0.5分，最高1.5分
	3

	7
	生产加工环节环保评价
	1. 投标产品的成品在其生产、加工过程中排放达标，并提供环保部门盖章的证明材料或提供第三方检测机构出具的检测报告电子件，提供：1分，未提供：0分

2. 投标产品的成品在其生产、加工过程中采取降低噪声措施并提供图文证明材料的（例如风机安装减振装置；在机器或者厂房使用吸声材料；为工人配备减噪防护措施等），提供：1分，未提供：0分。
	2

	8
	包装与运输环节评价
	1. 所投产品制造商使用循环再利用的材料包装投标产品并提供相关证明材料的，提供：1分，未提供：0分

2.投标人所使用的运维车辆为新能源汽车，并提供车辆行驶证（产权单位须与投标单位一致），提供：1分，未提供：0分
	2

	9
	回收环节环保评价
	1. 投标人承诺针对本项目提供回收处理服务，提供：1分，未提供：0分

2. 对回收的产品投标人能够提供有效的可循环再利用的证明材料的，提供：1分，未提供：0分
	2

	10
	产品价格组成清单评价
	产品价格组成清单明细表完整、无明显缺陷得1分
	1

	11
	投标人实施能力
	完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

A. 合同原件电子件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。

B.上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。

1个业绩2分，最多6分
	6

	12
	非“★”技术参数评价
	完全满足无偏离的得6分。技术参数低于招标文件要求的，每条扣1分，最低得分为0分
	6

	第三部分主观分（26分）
	分值

	1
	原材料质量评价
	针对本项目所使用原材料的环保性、安全性、耐用性、固定性进行描述。
原材料质量高，无瑕疵：5分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：3分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	2
	产品整体性能评价
	针对本项目所投产品整体设计理念、性能稳定性、安全性、耐用性进行描述
产品设计整体性能、设计理念先进，无瑕疵：8分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：6分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：4分；
其他：0分
	5

	3
	关键部件质量评价
	针对本项目所投产品的关键部件品质先进、稳定性、安全性、耐用性进行描述
关键部件品质高，无瑕疵：5分；
上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：3分；
上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	4
	实施方案
	针对本项目提供切实可行的配送、交货、安装、调试、验收方案并进行描述
方案明确完整，针对性、课操作性强，无瑕疵：5分；
方案满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：3分；
方案满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	5
	样品评价
	评审委员会针对投标人提供的样品进行评价，包括加工工艺、整体及关键部件的安全性稳定性牢固性、对采购需求的响应程度进行评价
材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：5分；
样品满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：3分；
样品满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：1分；
其他：0分
	5

	6
	绿色供应链管理评价
	绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分
	1

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。
项目需求书

一、项目背景
天津市滨海新区教育综合保障服务中心拟开展塘沽一中高中部（本部）开办设施设备第二批次的采购工作。滨海新区塘沽第一中学是滨海新区基础教育标杆公办校，为匹配新建校区高标准办学定位，满足师生教育教学需求，保障教学与活动有序开展，提升办学智能化水平。现主要采购内容为特殊教室、学科教室等。
本项目所属行业：工业
二、技术要求
第一包：图书阅览室及心理教室家具
滨海新区塘沽第一中学（本部）图书馆家具
	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量

	1
	前台桌
	1、规格：2400×1200×760mm(±5mm)
2、台面：采用木纹ENF级环保≥25mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，PVC封边条机械封边。
3、台身采用≥18mm厚三聚氰胺饰面板，木纹色与白色搭配，PVC封边条全自动机械封边机封边。组合式产品，柜体有对开门、抽屉、电脑架、键盘托板等设计；配锁。中间键盘托板，右侧上部钢制抽屉（木质抽屉面）下柜门。
4、五金件：采用三节滑轨，经久耐用。铝合金拉手。
	1
	套

	2
	工作椅
	1、规格：600×680×(950-1040)mm（±10mm）
2、椅背：PP背框；椅座：全网坐垫；扶手：PP固定扶手；底盘：原位锁定底盘；气杆：行程100mm沉口70mm三级气杆；椅脚：330mmPP五星脚；椅轮：60/25 PU万向插轮。
	2
	把

	3
	▲阅览桌
	1、规格：1400×900×750mm（±5mm）
2、材质：桌面：采用木纹ENF级环保≥25mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，PVC封边条全自动机械封边。桌腿、侧板、书架隔板采用≥18mm厚三聚氰胺饰面板，PVC封边条机械封边。
3、板材甲醛释放量达到E0级≤0.05mg/m³的要求。
4、五金配件采用品牌不锈钢三合一偏心连接件。
	64
	张

	4
	▲阅览椅
	1、规格：520×480×815mm（±10mm）
2、基材：PP一体成型。稳固承重不低于300斤，不含甲醛。
	256
	把

	5
	期刊架
	1、规格：800×300×1200mm（±10mm）
2、材质：采用国家标准ENF级板，厚度25/18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。
	8
	件

	6
	休闲区
沙发1
	1、规格：1020×770×780mm（±20mm）
2、海绵：40密度高弹海绵
   木架：四面抛光、烘干、除虫处理实木木架。                   
   写字板：写字板Ф36*1.5油漆板,配转盘可旋转。
   工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形。
	4
	个

	7
	休闲区
沙发2
	1、规格：2400×1700×860mm（±20mm）
2、面料：优质西皮。
   海绵：40密度高弹力海绵。
   木架：四面抛光、烘干、除虫处理实木框架。
	8
	件

	8
	休闲区
茶几
	1、规格：一大一小为一套；大的：790×450mm（±10mm）,小的：590×500mm（±10mm）                                                                                       
2、材质：桌面采用岩板亮面；架体：高级枪黑色喷涂钢架结构。
	4
	套

	9
	全钢双面书架
	1、规格：长900mm×宽450mm×高2000mm（±5mm）图书架颜色为灰白色，可双面 6 层放图书。
2、材质：钢板为优质冷轧钢板，立柱≥1.5mm、中心槽30mm，凸型槽10mm每根立柱规格为33mm×50mm，立柱一次冲压成型，其正面有凹型加强筋加菱形花筋，立柱两个侧面各有两条加强圆筋。
3、搁板≥1.2 ㎜797×213×25mm，6道折弯加强；两道加强筋6mm宽，两道加强筋间距42mm，两侧面各压制一组加强菱形加强筋，筋宽8mm宽，两端定位间距为148mm,每块搁板正面分布压有圆弧形加强筋6条两侧对称分布,侧面带有一条菱形加强筋。
4、侧板≥1.0㎜、尺寸为450×50×2000mm中心槽21mm，凸型槽11.5mm 压型加强，两侧圆弧过渡与立柱焊接。
5、挂板≥1.0mm,436×116mm压型加强；配有两个椭圆孔95×25mm两椭圆孔间距100mm，定位槽间距70mm,两端挂扣间距30mm每块挂板成型高度116mm，挂板配有挡棒调节孔，四方向可调，工艺为四挂钩三折弯一次冲压成型加强载重。
6、底盘≥1.2mm 整体焊接书架，中隔棒(挡书条819×15×15镀锌合金板材质)≥0.8mm。采用一次冲压成型工艺生产。每根挡棒规格为15mm×15mm，有效增加承受力。在双面搁板中间有挡棒，保证力度、防止两边资料窜位，挡棒整体一次成型设计表面喷塑处理。
7、加工要求: 搁板为双面可调试，立柱侧面4条压型槽，正面凹槽内菱形压型外凸、搁板正面6条压型加强、侧面压菱形加强，挂板正面 3条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2mm以内；书架尺寸长按组距计算；立柱截面成型尺寸为50×33mm，长度偏差应控制在±2mm以内；立柱孔中间圆形φ7mm,圆形两端长条孔宽度为4mm,立柱孔尺寸为30×7mm,孔间距31mm；4道折弯加强立柱调节孔两侧不少于56个；组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。
	78
	节

	10
	木制双面书架
	1、规格：900×400×2000mm（±10mm），双面6层结构。
2、材质：
（1）基材：采用≥18mmENF级环保双面贴面三聚氰胺饰面刨花板。
（2）胶粘剂：环保胶。      
（3）封边：板露边处采用同色PVC加热熔胶封边；板面颜色均匀，纹理自然，拼接严密。                  
（4）五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳、无松动、倾斜、摇晃等现象。
	124
	节


滨海新区塘沽第一中学（本部）心理咨询室
	序号
	功能室
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量

	1
	心理活动大厅
	心理自助系统
	1、前端设备
工作主机不低于主频1.0Ghz，内存8G+存储128G；系统不低于安卓14。不小于42英寸，红外防爆触摸屏，高透明度，高透光率。可承受超过60000000次以上的单点触摸。冷轧钢制柜体，表面汽车烤漆，防磁、防静电，内置风扇功放。具备RJ45网络接口。
2、心理自助系统软件功能
软件分为前端操作和后端管理，前端操安装在前端设备中，后端管理安装在服务器内，需按校方要求达到使用标准。
功能需求：
1、中心介绍：内容展示：涵盖中心概况、中心全景、心理咨询室等核心信息。宣传：支持图文、视频等多种形式展示。内容更新：管理员可实时编辑更新中心概况、中心全景、心理咨询室等内容。
2、中心活动：多形式展示：支持图文、视频等多种形式。活动回顾：对往期精彩活动进行存档，记录并展示活动标题、正文、图片等信息。活动发布：管理员可上传活动详情，如标题、时间、地点、主讲人、内容简介等。内容编辑：支持随时修改活动信息（如时间调整）、删除过期活动或补充活动回顾内容。在线报名：用户可填写基本信息提交报名，支持设置报名截止时间与人数上限。
3、心理音乐：多维度分类：将音乐划分为安静、古典、欢乐、抒情、放松五大类别，匹配不同情绪状态与个人倾向。智能播放引擎：提供完善的播放控制功能，包括播放/暂停、上一首、下一首、循环播放、顺序播放、重复播放等，操作便捷。音乐内容管理：管理员可上传音乐信息，包括标题、类别等，并支持自定义编辑。
4、心理视频：形式精炼多样：涵盖动画等多种表现形式，以微短视频为主。资源管理：管理员可上传各类心理健康视频资源，包括但不限于科普、讲座。智能播放引擎： 支持支持全屏播放模式，包含播放、暂停、进度拖动、音量调节等功能。
5、心理知识：内容分类：划分四大科普类型，包括心理科普类、情绪调节类、健康教育类、个性分析类，实现内容的系统归类与精准匹配。后台管理：支持管理员通过后台上传和管理知识文章，可自定义编辑标题、内容等信息；可随时修改、删除或置顶内容，实现知识资源的动态更新与高效维护。
6、放松训练：放松方式：提供多种高质量放松训练视频，包括想象感受训练法、阿尔法状态法、基本渐进式肌肉放松法，内容覆盖不同放松场景与用户需求，便于根据个人状态选择合适的训练方式。训练引导：通过温和、缓慢的语音引导，配合标准动作演示，进行视频同步跟练。
7、咨询预约：咨询师信息透明：完整展示咨询师的专业背景、资质证书、从业经验及擅长领域，帮助用户全面了解咨询师情况。咨询分类清晰：根据咨询师擅长领域进行分类呈现，便于用户依据自身需求快速定位合适的服务类型。预约流程便捷：支持扫码快速进入预约页面，用户填写基本信息后即可完成咨询预约。预约管理灵活：管理员可自定义设置每周可预约的咨询时间段，并自动顺延至下周。
8、心理测评：量表选择：提供15种专业心理量表，用户可根据需求选择不同类型的心理测评量表。即时反馈：完成测评后，系统自动生成个性化测评报告，包括得分分析、维度解读、辅导建议等。
9、趣味测试：以“寓教于乐”为核心理念，通过轻松、趣味性强的心理类测试内容。内容形式多样：提供包括职业测试、图片测试、性格测试等多种类型的趣味测评，内容总量不少于80个。
10、行为训练：通过多种不同类型的训练项目，全面覆盖注意力、记忆力、思维等多个维度。训练选择：提供15种以上训练项目，用户可根据自身需求进行选择。包含舒尔特方格、方位知觉、划消测验、记忆广度、数字再认等。
	1
	套

	2
	
	茶几座椅
	1、组合形式: 4靠椅+1茶几。
2、茶几：规格直径800，高750mm,面板采用人造石桌面饰面，纹理工理，耐高温，脚架，白色金属脚盘，五金：采用品牌五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。                                                                                                                 3、椅子：尺寸：580*500*800mm                                           
（1）椅身选用PP材质 ，经久耐磨，耐腐性强，韧性好，防水易清洁                                                                                     （2）柔软舒适靠背，内置高密度海绵，久坐不累，亚麻布艺精致走线，既耐用又美观。                                                             （3）多层实木脚架，材质坚硬，木质细腻，耐磨损，不易变形，贴心脚垫设计，让椅子不伤地板还防滑。
（4）油漆工艺：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。环保油漆，三底两面工艺。
	4
	套

	3
	
	书柜
	1、尺寸：780×400×1800mm(±5mm)
2、柜体基材采用不低于18㎜厚ENF级三聚氰胺板制作，其截面用1.5㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，其材色和纹理应与饰面材料相协调，过度自然。
3、书柜为上下结构，上柜门内嵌不低于4mm钢化玻璃，内置两层隔板，下柜内置一层隔板，承重力强。
4、五金配件：优质五金配件。
	8
	个

	4
	办公接待室
	心理测试管理工作平台
	1、系统架构：系统采用B/S架构，能够兼容在不同的操作系统上运行（支持window、Linux、麒麟、统信国产操作系统）。客户端无需安装，以IE 等浏览器为操作界面，并兼容SOGOU、360、 Firefox浏览器等。
2、运行环境：可运行于局域网和互联网。安全性高，稳定性强，既满足在本地电脑、局域网和互联网上同时进行团体测评，也可进行个体测评筛查。需按校方要求布设并达到使用标准。
3、具备如下功能：
（1）用户信息管理：用于资料收集，包含用户名、注册日期、ID、用户组、年龄范围、所属等信息，并支持追加详细信息内容。充分满足心理工作和学术科研多样化条件筛选需要，为个性化心理工作和学术科研提供丰富的人口学指标字段数据样本。管理员可以对注册用户进行审核、统一管理，支持批量审核、批量删除功能；系统支持下载Excel导入模版，一次性批量导入全部用户资料，即时生成登录帐号、密码、机构等信息，导入后即可登录系统。集中管理、分级授权及统一认证，管理员可以对部门架构进行管理，支持新增、删除组织架构。配备导入部门架构的Excel模板，管理员可一键下载，按照操作提示快速上传。
（2）量表信息管理：系统内包含心理健康、情绪、学习、智力、人格、社交、生活、职业兴趣测评等不少于100种专业心理量表供用户选择，可以满足不同人员的需求。满足千人同时在线测评，支持个人心理测评和团体心理测评，并能智能检测用户是否符合测试条件。至少配备世界十大经典量表如：症状自评量表(SCL-90)、贝克焦虑量表(BAI)、明尼苏达多相个性测验(MMPI)以及明尼苏达多相个性测验简易版(MMPI)、焦虑自评量表(SAS)、等；选配量表中配备行业内具有针对性的特色量表，如卡特尔16种人格因素问卷(16PF)、UCLA孤独量表、交往焦虑量表(IAS)、威廉斯创造力倾向测验（WCS）、贝克绝望量表(BHS)、自杀态度问卷（SAQ）、艾森克人格问卷成人式(EPQA)等。管理员可以根据量表名或者量表分类查看量表，并根据需要开启、关闭、批量开启、批量关闭相应的量表。软件还需配置特殊量表，系统可以随机生成划消数字实验量表，可自主设置需要划消的数字以及数字的个数。
灵活的量表管理功能：管理员用户可以添加、修改、删除量表分类名称，并自主的分配量表；支持对量表的简介、指导语进行修改，也可设置前台量表的展示顺序。UI直观简洁，页面可展示量表名称、简介、指导语、所属分类信息。支持量表更新。
（3）测试方案管理：管理员可以根据需要配置不同的心理测试方案，例如日常心理测试、新生心理普查等。可设置方案名称、开始时间、结束时间、测试人员范围等，测评方案支持开放和关闭状态功能切换，满足心理老师针对不同用户心理测试，制定不同心理测试方案的需要。开启新的测试方案，可以通过系统内邮件通知相关人员，方便对测试方案进程的跟进。
（4）测试数据管理：用户可以对测试结果进行批量已读、未读标记，并支持数据按照预警等级、年龄、用户名等信息排序，也可以根据用户名、年龄范围、性别、ID、量表名、预警等级和所属信息进行查看、导出、删除测试结果，批量导出和整体导出支持Excel和Word两种不同格式；系统自动统计分析，生成图文并茂的心理测评报告。系统可支持对数据的智能处理，可筛查出测试结果预警数值较高者，方便管理员关注跟进。管理员可以选择按照个人测试、团体测试、方案测试，查看、下载测试数据结果，支持查看团体数据预警人数所占比例、最大值、最小值等信息，并可以查看数据导出记录；系统自动对测试结果进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警（不认真作答、说谎、诈病等）、正常、无需预警的不同颜色的标注。可以对查看过的测试数据进行标记。配备上传测试数据的Excel模板，用户可一键下载，并按照页面操作提示快速导入测试数据。如有应进行方案测试的人员未测试情况发生，系统具备方案未测试人员监测功能。
（5）危机评估干预
系统将心理危机进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警、正常、无需预警的六种，并用红、橙、蓝、灰、绿、黑六种颜色显示，方便根据预警级别开展有针对性的心理辅导，帮助做好危机干预工作。用户可以设置对一二三级预警用户以邮箱方式发送通知，并支持对多个预警用户同时发送。系统支持预警测试结果的详细信息显示。可以根据用户名、年龄范围、ID、量表名、预警等级、读取状态、所属信息查看测试结果，可单独或者批量导出报告。可以按照不同纬度的指标检索测试数据，并自动生成统计图表。系统提供危机心理状况统计表模板，管理员可以按照预警级别和人员所属快速上报文件。系统内可以用邮箱形式对测试结果进行相关管理人员的对接发送，以方便测试者相关人员及时查看到测试用户的测试记录。
（6）心理咨询管理，可自定义设置支持预设症状种类，以适应用户实际使用需要。具备咨询师管理，页面展示咨询师的姓名、年龄、邮箱、预约状态等详细信息。咨询预约管理，可以根据咨询师信息，选择适合自己的咨询师进行线上预约。管理人员可以在后台撤销预约。
（7）心理档案管理：系统自动为用户生成心理档案信息，管理员可以查看档案详情，可批量导出用户档案。
（8）咨询回访管理：系统自动为预约咨询后的用户，生成咨询回访信息，管理员可自主设置回访日期、回访类型，系统根据回访时间，可进行智能提醒。
（9）网站信息管理：管理员有对展示界面的图片、文章、活动、下载资料等上传、修改、删除管理的功能。可对心理健康知识、政策的宣传教育。资源共享功能可便捷提供专业的知识资料。
（10）系统安全设置：采用MD5加密技术，超级管理员权限管理，数据库独立保存，角色权限限制访问等多种安全手段保证测评安全性。提供数据备份管理、用户权限管理、站内邮箱服务、回收站、用户操作记录等功能。
	1
	套

	5
	
	办公桌椅
	1、桌子：尺寸：1200×600×760mm(±5mm)， 材质：采用ENF级环保型三聚氰胺板，浸胶纸高温压贴表面，具有环保、耐磨、耐高温之功能；封边：边沿≥1.5mm厚PVC高温机封边处理，其材色和纹理应与饰面材料相协调，过度自然。五金配件：优质五金配件。
2、椅子：坐面采用高密度海绵，泡沫密度35kg/m³。优质网布，PP胶背，≥1.5mm厚喷塑铁架，铝合金连接件，整体跟据人体工程学原理设计，坐感舒适，外形美观。
	2
	套

	6
	
	文件柜
	1、尺寸：780×400×1800mm(±5mm)
2、柜体基材采用不低于18㎜厚ENF级三聚氰胺板制作，其截面用1.5㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，其材色和纹理应与饰面材料相协调，过度自然。
3、书柜为上下结构，上柜门内嵌不低于4mm钢化玻璃，内置两层隔板，下柜内置一层隔板，承重力强。
4、五金配件：优质五金配件。
	4
	套

	7
	
	静音挂钟
	1、形状: 圆形尺寸:  14英寸。
2、机芯类型: 扫秒机芯。
3、动力类型: 电池。
	1
	幅

	8
	
	三人沙发
	1、尺寸：1900×780×750mm（±10mm）。
2、优质西皮饰面。            
3、≥12mm多层实木板材+实木30×80木方内框架结构。       
4、坐用高回弹42密度海绵，背用高回弹35密度海绵。       
5、锰钢蛇簧加平衡线处理，另加强力松紧橡筋。          
6、实木单脚。
	1
	套

	9
	个体咨询室
	咨询茶几1
	1、人造石台面+金属脚盘。
2、直径800mm×750mm。
	1
	个

	10
	
	咨询沙发1
	1、尺寸：920×890×750mm（±10mm）。
2、优质西皮饰面。            
3、≥12mm多层实木板材+实木3×8木方内框架结构。      
4、坐用高回弹42密度海绵，背用高回弹35密度海绵。       
5、锰钢蛇簧加平衡线处理，另加强力松紧橡筋。          
6、黑色金属脚架。
	2
	个

	11
	
	咨询茶几1
	1、尺寸：1200×600×430mm（±10mm）。
2、优质201不锈钢架+10mm钢化玻璃饰面，脚加防刮脚垫，坚固耐用。
	1
	个

	12
	
	咨询沙发1
	1、尺寸：2220×890×750mm（±10mm）；920×890×750mm（±10mm）
2、优质西皮饰面。            
3、≥12mm多层实木板材+实木3×8木方内框架结构。      
4、坐用高回弹42密度海绵，背用高回弹35密度海绵。       
5、锰钢蛇簧加平衡线处理，另加强力松紧橡筋。          
6、黑色金属脚架。
	1
	套

	13
	
	静音挂钟
	1、形状: 圆形尺寸:  14英寸。
2、机芯类型: 扫秒机芯。
3、动力类型: 电池。
	2
	个

	14
	
	录音笔
	1、存储：32GB，支持 TF 卡扩展（最大 128GB）。
2、录音：双麦降噪，格式 MP3/WAV。
3、电池：260mAh 聚合物锂电，连续录音约 20 小时。
4、功能：一键录音、声控录音、定时录音、A-B 复读。
5、接口：USB2.0，Type‑C 充电
	2
	个

	15
	沙盘游戏室
	箱庭设备
	1、沙具架：沙具陈列架两个，材质为松木原木。尺寸：宽1200mm×高1600mm×深350mm（±10mm），6层11阶设计，木本色，清漆涂层。
2、沙箱：标准个体沙箱一个，材质为松木原木。
个体沙箱按照国际标准
1）尺寸：570×720×70mm（±5mm）； 
2）颜色为外侧原木本色，内侧为天蓝色。
3、沙箱腿：整体为整条方木原木制作结构，材质为松木原木制作。高度700－1000mm。
4、沙具：≥1200个，沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材料制造。包含人物类、交通工具类、动物类、植物类、食品类、家居类、家禽类、宗教类等18大类别。
人物类：神话人物、动漫人物、科幻人物、职业人物、偶像人物、恐怖人物等系列；
交通工具：豪车、飞机、消防、公安、工程、公交、军事系列；
动物类：海洋动物、爬行动物、两栖动物、动漫动物、恐龙等系列；
植物类：花、草、树、果实、蔬菜等系列；
建筑类：桥、道路、网吧、公安局、医院、厕所、草房、洋房、别墅等系列；
食品类：包子、馒头、花卷、面包等系列；
家居类：手机、各种家具、家用电器、生活用品等系列；
家禽类：鸡、鸭等系列；
宗教类：妈祖、大肚佛等系列；
5、海沙：≥15公斤，天然黄色细沙、细腻、高温消毒,手握可以带来极柔软感。
6、箱庭活动记录本、《箱庭疗法》；操作手册各一本；箱庭活动记录本、分别为个体箱庭制作过程记录表（6份）、团体箱庭制作（2份 共8张）过程记录表。
7、需提供箱庭管理软件及安装服务，保证正常使用，功能应包括如下：
（1）用户管理：用户账号管理，不同的角色具有软件使用的不同权限。支持按照用户名、注册时间筛选数据，查询用户信息。账号信息修改，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改。管理员可以对用户进行添加，也可对来访者进行转介。
（2）个体箱庭：个体箱庭管理模块内包含查看详细信息和添加箱庭记录的功能。模块内可以按照用户名对箱庭记录进行检索，也可对记录进行删除操作。
（3）团体箱庭：团体箱庭管理模块内包含了查看详细信息和添加箱庭记录的功能。模块内也包含了团体箱庭讨论功能，包含查看详细信息和添加箱庭讨论记录的功能。模块内可以按照用户名、时间范围对箱庭记录进行检索。
（4）沙具管理：可以按照自定义类别，添加沙具图片、名称、数量等信息，可以用过沙具名来进行搜索。
（5）技术文库：支持按照标题、发布时间筛选数据，查询信息。可以添加、修改技术文库，添加、修改封面图片、标题、类别、内容等数据；也可对文库角色进行类别管理。
	4
	套
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	沙盘凳
	1、直径不小于300mm。
2、高度700-800mm。
3、材质：实木，环保水性漆，软包坐垫。
4、结构：榫卯 / 加固承重，稳固静音。
5、承重：≥150kg。
	4
	个

	17
	音乐放松室
	音乐放松训练系统
	1、硬件设备
（1）音乐放松椅：尺寸约为椅长(展开）1960mm×宽990mm×高1150mm（±10mm），蓝白皮料，训练椅靠背为蓝白弧形设计。电动多重姿势倾躺，可以满足躺、仰、坐姿势。角度由105度—170度左右自由调整，腿部90度-170度。内置超静音电机，通过控制器控制放松椅升降角度，配置震动按摩功能。
（2）可移动式操作台：具备显示屏搁置台，操作台边缘厚度不少于38mm。台面下方设计有生理采集器或打印机搁置处。配静音脚轮；配鼠标拖。操作端主机一套。
（3）外接不低于15英寸液晶全屏触摸式显示器，和电脑同步显示。触摸屏支架固定于操作台上，支架由铝合金压铸及不锈钢柱构成，立柱高度为200mm，支架臂长为585mm,单个支臂为铝合金一次成型。支架采取压弹式控制系统，隐藏式束线系统装置。支架可以实现360度无障碍旋转，触摸屏可以实现85-负45度仰俯角调节。
（4）无线腕表式心率采集器：尺寸约55mm×55mm，显示屏约长24mm×宽度12mm，可以直接显示心率、血氧的实时数值及波形。红外指套探头，尺寸约为47.5mm×37.5mm,可用于血氧饱和度和脉率的测量，可将脉搏变化信号实时传送并显示。可以实现数据无线传输，随时取读使用者生理数据。
（5）配高保真头戴式耳机一副。
2、软件功能需求
（1）学习中心具备自助式放松训练功能，包含意念式呼吸法、腹式呼吸法、基本渐进式肌肉放松法等三种模式，提供专业真人教学视频。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证）
（2）音乐中心包含专业音乐、α波音乐、纯音乐，支持自定义添加、删除音乐。
（3）放松中心包含放松方案、放松环境、辅助催眠、系统管理、放松情况、使用帮助6大模块。可以实时监测使用者心率、压力指数、HRV、PNN50等数值，更加深入地分析用户的身心状态。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证）放松方案：分别针对焦虑、恐怖、情绪低落、抑郁情绪状态研发出每种各8套音乐放松方案，令使用者达到自主神经系统平衡协调状态，缓解或消除焦虑、紧张、抑郁等情绪。可根据这些采集到的实时生理数据进行系统分析，并自动为使用者提供最有针对性的放松方案。如果当前音乐对其没有产生放松作用，系统会根据生理采集器数据，自动选择播放适合于放松的音乐。能生成并导出放松报告（可在记录中心查询），并给予放松建议。
（3）放松环境内含山林幽静、田野夜色、下雨天、小桥流水、海边场景模式。系统支持自定义添加放松环境。
（4）辅助催眠：内置实时语音及载入语音两种方式，可自主选择需要的方式进行辅助。实时语音包含：呼吸式放松法、想象式放松法、肌肉式放松引导语音，并可以查看语音文字。载入语音包含：意念式呼吸法，按摩式呼吸法，松弛反应，可以自定义添加催眠语音以及文字。
（5）放松情况：可根据放松日期、用户所属查看放松情况，内容包括最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容。
（6）系统管理：可以对新用户以及新设备进行系统的管理。
（7）使用帮助： 详尽介绍音乐疗法的内容、软件安装环境要求、设备连接、系统操作说明等内容。
4、记录中心
（1）可以查询使用记录，可根据放松日期、用户名、用户所属进行查询用户训练记录，记录包含最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容。
（2）管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。
（3）管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改。
	2
	套

	18
	团体辅导室
	团体辅导活动箱
	1、活动箱：每套不少于2个团体活动器材箱。内置拉杆，箱底部有2个内置轮。尺寸为：长≥500mm ×宽≥320mm×高≥155mm。
2、活动箱应包括：
（1）专业活动包：包括不少于45项团体活动。内容包括：连环炮、相识接龙、组员心声、寻找我的那一半、戴高帽、找领袖、我说你画、做一个受欢迎的人、相亲相爱一家人、变形虫、传球夺秒、畅想拼图（卡片奇缘）、啄木鸟、解密大行动、同舟共济、互诉衷肠、五彩心情、比比谁高、个性名片、化妆舞会、建高塔、生活是个大馅饼、生命线、时间分割、风雨中相遇、个性发现表、价值拍卖、了解自己的才能、人际关系中的我、铁达尼号、信任考验、人生透视、手指的力量、水晶球传递、信任证言、信任之旅、把心留住、人生图绘、礼物大派送、我爱我家、描述他人、命运纸牌、倾听练习、真情告白  撒网捕鱼等。
（2）与活动内容相匹配的专用器材（不少于800件）：彩带、荧光棒、带塑封练习板、名号卡、大头针、风雨雷电等象征物卡片、命运纸牌、彩色多形状卡片、彩色小球、扑克牌、吸管（颜色多样）、回形针、剪刀、固体胶、胶带（颜色多样）、双面胶、橡皮筋、心形卡片、面具、眼罩、阳光币、写字板、充气话筒、彩笔、口哨等。
（3）多功能活动包：小型充气筒1个、腰挎式扩音机1套、秒表2块、PC翻页笔1个、U盘一个，拍卖响锤1个、水晶球2个、海绵垫1个、跳袋6个等。
（4）团体活动手册：详细活动指南一本、团体活动教材一本、活动参考资料六份。
3、团体辅导管理软件
（1）用户管理：管理员可以对注册用户的用户名、性别、用户身份等信息进行编辑、统一管理，不同的角色具有软件使用的不同权限。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。管理员可以自如添加、删除成员用户个人信息，并且可对账号的密码及其他信息进行修改。支持与数据录入模块进行关联，简化心理咨询师数据录入工作。
（2）多媒体记录：系统支持上传.jpg、 .bmp等文件格式图片，并可记录上传时间、录入人员、图片名称等信息。系统支持上传wmv ,avi等文件格式影像，并可记录上传时间、录入人员、影片名称等信息。 
（3）数据录入：数据录入模块里面包含不少于团体辅导添加、多媒体文件添加、团体活动反馈添加、团体过程单元添加、团体成员自评添加、成员评估添加、团体辅导过程添加、团体领导者评估添加八类团辅管理。可添加团体姓名、领导者、团体辅导时间、参加人数、活动地址、团体说明等。支持图片、视频两种格式文件上传保存，并支持快速与所属的辅导团体进行关联。支持团体过程单元添加，包括进程概况、成员参与情况、重要事件、督导意见等方面。团体成员自评添加，包含团体成员参与团体辅导中的情感、行为、感悟等自评问题。成员团体评估添加，成员通过讨论等形式对本次团体辅导进行评估。团体辅导过程添加：可详细记录团体辅导过程、团体氛围等，支持全方位、多角度对团体辅导活动进行衡量。
（4）团辅方案：可以对心理团体活动进行活动指导，根据需要的活动名称、目标、时间、场地、人数进行对应团体活动指导内容查询，活动内容详情包含活动名称、目标、时间、场地、人数、道具、实施流程、注意事项等内容，也可以对方案内容进行自定义添加、修改、删除等操作，并能将方案内容导出为 Word 文档。
（5）数据安全：存储加密：用户信息、过程记录、评估数据等全量加密存储；操作日志：记录所有用户的关键操作（如 “查看成员评估数据”“修改团体信息”），可追溯责任。
	4
	套
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	心理剧工具箱
	1、工具箱不少于3个，箱子尺寸：长大≥400mm ×宽≥300mm×高≥200mm，3号箱内置拉杆及滚轮，尺寸为长≥650mm×宽≥350mm×高≥300mm。
2、可实现功能：利用心理剧工具箱，可以自如运用设景技术、角色互换技术、镜像技术、替身技术、束绳技术、空椅子技术，并实施到心理辅导工作中去。该工具包具备螺旋心理剧所需要的各种标志物、道具、器材。
3、需配备：魔法棒，魔鬼服，法官服，天使服，角色牌，丝带，不透光的黑布，不透光的银色布，地毯，垫子，多种音乐CD，彩笔，大白纸，各种情景卡片，抱枕，小鼓，志趣相投卡片，各种表情面具，纸球，锤子，大块纱巾、社会测量卡，空椅子、身体卡、性别认同卡、水晶卡、彩布、禅心卡、风景卡，动物卡、出气棒，枕头等不低于300多个物件。心理剧活动手册：一本详细活动指南、一本心理剧活动教材。
4、心理剧管理软件
软件可以在本地电脑运行，支持windows、统信、麒麟等操作系统。涵盖用户管理、多媒体管理、活动管理、帮助中心四大模块。
（1）用户管理：管理员可以对注册用户的姓名、性别、用户权限等信息进行编辑、统一管理。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改。
（2）多媒体管理系统支持上传.jpg .bmp等文件格式图片，并可记录添加时间、录入人员、所属心理剧、图片名称等信息。支持上传wmv ,avi等文件格式影像，并可记录添加时间、录入人员、所属心理剧、视频名称等信息。支持手动录入和导入文档两种形式上传，管理员可以根据实际需要自行选择文档上传方式。
（3）活动管理：包含信息编辑、单元编辑、过程编辑、添加总结评价等内容。信息编辑可添加心理剧名称、心理剧编导、心理剧开始/结束时间、参与人员、活动地址、心理剧说明等活动信息的基本内容。单元编辑包括进程概况、成员参与情况、重要事件及处理、督导意见等方面。过程编辑包括辅导过程概述、单元目标及活动主题、成员认知、情绪、行为的改变等。添加总结评价引导参与者进行反思、总结活动的优缺点。
（4）帮助中心：介绍心理剧辅导以及软件使用的相关内容。
	2
	套
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	团体辅导桌椅
	1、尺寸：直径1600mm,六边形组合桌 。                                                                                     
2、材质：ENF级刨花板+钢架。
3、工艺：桌面厚不低于25mmENF级双面贴面三聚氰胺饰面刨花板。胶粘剂：环保胶。封边：板露边处采用1.5mm同色PVC加热熔胶封边；板面颜色均匀，纹理自然，拼接严密。五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳、无松动、倾斜、摇晃等现象。
4、钢架尺寸：不低于1.5厚钢板折弯成型，横梁不小于25×50×1.2mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。                         
5、椅子：尺寸：400×460×765mm±10mm，椅架采用直径10mm，厚度不低于1.2mm的实心圆钢，表面电镀。防滑脚垫。焊口均匀，无毛刺。椅座靠背为优质PP材质，高弹性。
	11
	套


第二包：专用教室设备
滨海新区塘沽第一中学（本部）国学教室
	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量

	1
	书法仿古教室讲台
	1、尺寸：2400×1000×800mm 
2、材质：采用榆木。
3、台面：装芯结构，木梢连接，外框为榆木，厚度≧35mm，内芯板为榆木多层板，厚度≧15mm，防止桌面变形、开裂。
4、桌身：桌身榫铆结构，主梁采用≧45*35mm，横杆尺寸：≧25*38mm，造型美观，经久耐用；古案几设计，设课桌抽屉。油漆处理：底层打磨刷底漆，不低于6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。 
5、处理：经过打蜡处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。
	张
	1

	2
	教师椅
	1、尺寸：630*460*480-1130mm
2、材质：采用榆木。
3、座面：木梢连接。外框为榆木，内芯板为榆木多层板，厚度≧12mm。
4、椅身：榫铆结构，主梁采用≧35*35mm凳脚，横杆尺寸：≧25*25mm，造型美观，经久耐用；油漆处理：底层打磨刷底漆，不少于6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。  
5、处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。
	把
	1

	3
	▲书法学生桌
	1、尺寸：1200×500×780mm
2、材质：采用榆木。
3、台面：装芯结构，木梢连接，外框为榆木，厚度≧25mm，内芯板为榆木多层板，厚度≧15mm，防止桌面变形、开裂。                                   
3、桌身：桌身榫铆结构，主梁采用≧45*35mm，横杆尺寸：≧25*38mm，造型美观，经久耐用；古案几设计，不设课桌抽屉。油漆处理：底层打磨刷底漆，6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。  
4、处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。
	张
	25

	4
	▲学生书法仿古凳
	1、尺寸：400×300×450mm（±5mm）
2、材质：采用榆木
2、规格及工艺：凳面装芯结构，木梢连接，外框为榆木，内芯板为榆木多层板，厚度18mm±2mm，主梁采用38×29mm±2mm方形凳脚，横杆尺寸：29×23mm±2mm方形实木，结构严谨，做工细腻；天然植物精炼木蜡油打磨、浸润、擦拭、上光；油漆处理：底层打磨刷底漆，不低于6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。
	把
	52

	5
	洗涤台
	1、1200×600×800mm
2、材质：采用榆木。
3、台面：装芯结构，木梢连接，外框为榆木，厚度≧25mm，内芯板为榆木多层板，厚度≧15mm，防止桌面变形、开裂。
4、台身：台身实木框架结构，主梁采用≧35*35mm，横杆尺寸：≧25*25mm，造型美观，经久耐用；古案几设计，设抽屉。
5、油漆处理：底层打磨刷底漆，不低于6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。
	件
	1

	6
	水槽
	1、直径400mm，高度150mm。
2、圆形陶瓷材质，带陶瓷艺术纹理。
	件
	1

	7
	水嘴
	1、仿古铜色单联水嘴,尺寸：308×120mm。
2、材质：低铅精铜；表面工艺：三度抛光、真空PVD电镀；安装孔径：32-35mm。
	件
	1

	8
	仿古展示柜
	1、尺寸：1200×320×2000mm （±5mm）
2、材质：榆木
3、规格及工艺：主梁采用50×28mm±2mm方形脚柱，中间框架采用28×28mm±2mm方形条木，设有抽屉，背板为榆木多层板，防止变形、开裂，结构严谨，做工细腻；油漆处理：底层打磨刷底漆，不低于6遍找平点涂处理，表面经过环保水性漆仿古喷涂，亚光永不退色。
	件
	5

	9
	书法工具
	笔洗1个、笔架1个、砚台1个、墨1块、镇尺1付、笔帘1件、毛笔8支、梅花调色盘1个、画毡1块
	套
	50


滨海新区塘沽第一中学（本部）音乐教室设备
	类别
	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量

	通用教室
	1
	音乐椅1
	1、椅高800mm×坐高430mm×椅宽585mm(±5mm),椅侧面宽540mm(±5mm)。
2、座垫:专用软包座垫。
3、椅架: 20(±2mm)×30(±2mm)×1.5mm扁方钢管磨砂喷涂;链接部位采用5mm，钢板:内置抽拉试卡扣链接装置:椅子侧面预留梯形安装孔位，可实现无扶手链接、加扶手链接、加写字板链接功能。
4、写字板：347×225mm(±3mm)，选用优质PA+15%玻纤，坚硬不易折断，写字板支架铝合金结构承重20KG以上。
5、地脚:工程PP+15%GF增强专用地脚，椅架叠摞时起到防护作用，不会划伤椅架。
	把
	100

	
	2
	乐谱架
	1、材质：铁+橡胶+ABS
2、高度：760-1450mm(±3mm)
3、颜色：黑色
4、谱面尺寸：490×345mm(±3mm)
	个
	60

	
	3
	乐器储藏柜
	1、尺寸：900×400×2000mm(±5mm)
2、材质：采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，PVC封边条机械封边。
2、结构：铝木结构，柜体：采用≥18mm厚，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作,立腿为喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。
	个
	20

	歌唱室
	1
	合唱台
	1、实木合唱台三层，规格：1200×1200×600mm(±5mm)，层宽400mm(±5mm)，层高200mm(±5mm)
2、材质采用优质橡胶木齿接板不低于18mm厚，硬度高不开裂，内部使用同等厚度板做龙骨支撑，具有良好的静音和支撑能力，每层平面整体可承重500公斤以上，三层整体承重不得小于1500公斤。
3、台阶整体式不可拆装，稳定性强，台阶边为圆边防磕碰，表面采用环保无味清漆喷涂原木色。
	组
	8

	
	2
	指挥台
	1、材质：橡木，台面加红地毯。
2、谱台板尺寸:670×440mm（±2mm）
二层台板尺寸:300×440mm（±2mm）
谱台板高度尺寸:800-1200mm（±2mm）
护栏高度尺寸:高：930mm 宽：760mm（±2mm）
站台尺寸:1000×1250×260mm（±2mm）
	个
	3

	
	1
	古琴桌
	1、规格：1200×500×760mm(±5mm)
2、木料：南榆木 环保、安全。采用实木仿古加工制作成，结构稳固，经久耐用。                                                
3、桌身：桌身两边镂空雕刻艺术造型，榫铆结构，造型美观，经久耐用；古案几设计，不设课桌抽屉。油漆处理：底层打磨刷底漆，6遍找平点涂处理，表面经过优质环保漆仿古喷涂，亚光永不退色。 保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。 环保、安全。
	张
	1

	
	2
	古琴凳
	1、规格： 直径30，高44.3cm(±3mm)。
2、木料：南榆木 环保、安全。
3、采用实木仿古加工制作成，结构稳固，经久耐用。
	张
	1

	音乐编创
	1
	操作桌
	1、规格:1500mm×600mm×700mm（±10mm）
2、工艺:静电喷塑工艺。
2、材质:全部采用优质冷轧钢板:装饰部分材质为优质高密度板。
3、材料厚度:根据零部件作用不同而有所区别。
	张
	4

	
	2
	座椅
	1、材质：座板厚度25mm高密度板，加厚海绵，PU皮耐磨防水皮质柔软舒适。
2、支架：加粗钢管，多层喷漆防锈，焊接完整，漆面圆滑，较强铁片，连接后，呈现三角形，更加稳固，支撑地面防滑胶套。
3、椅高：约800mm，离地：约450mm，坐垫：约400×400mm，背靠：约400mm。
	把
	4


滨海新区塘沽第一中学（本部）美术教室设备
	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量

	1
	教师工作台（包含教师中控系统）
	一、美术教师工作台
1.规格：1600×700×780mm(±5mm)。
2.材料：木制件采用环保型材制作，厚度≥25mm，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。
3.金属件采用优质五金型材，主结构为不低于40mm方管，管厚不低于1.2MM，经酸洗除油等处理，静电粉末喷涂，符合国家环保标准。
4.双层结构，可以放置颜料、绘画材料等其他学习用具；
5.桌子后背、左右3面有整块落地挡板，挡板与主体拼色结构。
6.配方凳一个。
二、中控系统
1.教师绘画一体机，嵌于书桌内部，可电动控制收入桌子内部屏幕与桌面齐平，方便教师创作展示；使用时，可通过控制系统控制屏幕角度0-60°自由转动调整。
2.绘画一体机内置主机：CPU不低于8核，16线程，主频2.5G；内存≥16G ddr4；固态硬盘≥500G SSD。
3.操作系统：支持windows及国产操作系统。
4.显示尺寸：不低于21.5英寸（16:9）。
5.分辨率:不低于1920×1080；亮度:250 cd / m2。
6.对比度:600:1；背光源:LED背光。
7.可视角度:H:160°, V: 160°。
8.显示技术:NextVision。
9.响应时间:25ms(Tr+Tf)。
10.接口:USB。
11.电磁感应技术：无线无源。
12.压感：8192级压感。
13.定位精度：±0.5mm(屏幕中心), 最大偏差±2mm（边缘和角落）。
14.感应高度：height 5mm above glass；反应速度：220 pps。
15.配压感笔1支。
	套
	2

	2
	工作台
	1、规格：1600×800×750mm(±5mm)
2、结构：框架结构，传统工艺，结构牢固。
3、材质：桌面采用优质橡胶木制作，厚度≥25mm。
4、配件：金属件采用优质五金型材，主结构为不低于50mm方管，管厚不低于1.2MM，经酸洗除油等处理，静电粉末喷涂，符合国家环保标准。
5、性能：精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。
	张
	52

	3
	美术凳
	1、规格：360×260×450mm(±5mm)
2、坐面：实木多层板；凳身：东北硬杂木；环保无味漆。
	把
	120

	4
	美术教学用品存储柜
	1、规格：900×400×2000mm(±5mm)
2、材质：采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，PVC封边条机械封边。
3、结构：铝木结构，柜体：采用≥18mm厚，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作,立腿为喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。
	个
	16

	5
	作品展示架
	1、规格：850×400×1850mm(±5mm)
2、柜体材质为不低于18mm厚橡胶木，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。
	个
	4

	6
	学生画板
	1、规格：≥600mm×450mm
2、材质：双面椴木，四周实木边框。
3、边框宽≥4mm直角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框如用气钉，需对气顶眼进行表面处理。
4、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。
	块
	120

	7
	展示画框
	1、规格：380×530mm（±5mm）
2、材质：原木色实木4K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保，背部开槽旋转拨片设计。
	个
	20

	8
	展示画框
	1、规格：530×760mm（±5mm）
2、材质：原木色2K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保，背部开槽旋转拨片设计。
	个
	20

	9
	静物台
	1、规格：600mm×900mm×600-800mm（±5mm），台面逐级升降，可根据需求自由调节高度200mm，可折叠台面。
2、材质：表面光滑无颗粒，采用榉木多层板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆。
3、配备带锁万向轮，可放置使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。
	个
	4

	10
	美术桌
	1、面板：
尺寸：W650×D450mm（±5mm）×25mm（±1mm）。
材质：采用ABS耐撞击塑料一级新料整体注塑成型，表面采用磨砂细纹。
功能：
①面板设有笔槽，反面嵌入二根矩形钢管
②面板通过螺钉与翻转器连接，可调节5个档位，只需握住课桌向上轻轻一提，即可调高面板高度。
2、书箱： 
尺寸：W508×D373×H107mm （±5mm）。
材质：采用PP耐冲击塑料一级新料注塑成型。
3、课桌钢架：
材质：采用直缝电焊钢管满焊焊接，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。
尺寸：立管尺寸为34×16mm（±0.5mm），壁厚1.8mm（±0.1mm）椭圆管；书箱托架壁厚不低于4mm。
4、装饰盖、笔筒：
材质：采用PP+GF新料整体注塑成型。
功能：书箱左右两个装饰盖盖住翻转器和立管，使整体更美观安全。书箱两侧放置可拆卸笔筒，笔筒可存放画笔，油墨。
5、脚垫：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。脚垫一体包覆钢架，防滑防刮伤地板。
	个
	2


滨海新区塘沽第一中学（本部）通用技术教室设备
	类别
	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量

	通用技术教室1
	1
	教师演示讲台
	1、规格：2400×700×850mm(±5mm)
2、台面：采用40mm橡胶木实木加工。
3、桌身：采用18mm厚三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。
4、结构：铝木结构，可放置常用工具；电源线路径绝缘保护，保证用电的安全。粘力强，密封性好；整体外形美观、牢固、经久耐用。
	张
	1

	
	2
	学生操作台1
	1、规格：2400×1200×760mm(±5mm)
2、台面：采用40mm橡胶木实木加工。
3、桌面铺设3mm厚水晶防护垫，具有耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，可有效减少噪音污染。
4、桌身：采用18mm厚ENF级三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。
5、结构：下部有抽斗，可放置常用工具；电源线路经绝缘保护，保证学生在任何情况不会接触到电源，保证用电的绝对安全。(8人一组)
	张
	6

	
	3
	学生操作台2
	1、规格：1200×1200×760mm(±5mm)。 
2、台面：采用40mm橡胶木实木加工。
3、桌面铺设3mm厚水晶防护垫，具有耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，可有效减少噪音污染。
4、桌身：采用18mm厚ENF级三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。
5、结构：下部有抽斗，可放置常用工具；电源线路经绝缘保护，保证学生在任何情况不会接触到电源，保证用电的绝对安全。(4人一组)
	张
	2

	
	4
	学生凳
	1、规格：360×260×450mm(±5mm)
2、坐面：实木多层板；凳身：东北硬杂木；喷白瓷漆。
	张
	56

	
	5
	公共工具柜
	1、规格：1500×400×2000mm(±5mm)
2、材质：结构采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，PVC封边条全自动机械封边机封边制作。
3、根据各种工具的不同规格、形状进行合理的组合结构设计，分门别类陈列配置的工具；既能对陈列工具进行完美的展示，又使取用、归整方便。
	组
	3

	
	6
	电源控制系统
	1、 装置在教师演示桌中间抽屉里。
2、 电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座。
3、 教师自用220V交流输出：配有插座备用220V交流电，负载电流为8A。
4、 可按需向各组学生输出220V交流电源，带漏电保护功能，缺保实验安全。
	套
	1

	
	7
	学生实验电源
	五孔电源插座，220v，10A。
	套
	28

	
	8
	综合布线
	全部采用优质铜芯线穿PVC管铺设，含强弱电布线，达到学校使用要求。
	间
	1

	
	9
	器材柜
	1、规格：900×400×2000mm(±5mm)
2、材质：采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，PVC封边条机械封边。
2、结构：铝木结构，柜体：采用≥18mm厚，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作,立腿为喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。
	组
	20

	通用技术教室2
	1
	教师演示讲台
	1、规格：2400×700×850mm(±5mm)
2、台面：采用40mm机制实木精密加工。
3、桌身：采用≥18mm厚ENF级三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。
4、结构：铝木结构，可放置常用工具；电源线路径绝缘保护，保证用电的安全。粘力强，密封性好；整体外形美观、牢固、经久耐用。
	张
	1

	
	2
	学生凳
	1、规格：360×260×450mm(±5mm)
2、坐面：实木多层板；凳身：东北产硬杂木；喷白瓷漆。
	张
	56

	
	3
	学生桌
	1、规格：1400×1200×760mm(±5mm)。 具有独立的分类工具柜。
2、台面：采用40mm机制实木板精致加工制作。
3、桌面铺设3mm厚水晶防护垫，具有耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，可有效减少噪音污染。
4、桌身：采用≥18mm厚ENF级三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。    
5、结构：钢木结构；电源线路经绝缘保护，保证学生在任何情况不会接触到电源，保证用电的绝对安全。
	张
	16

	
	4
	作品展台
	1、规格：1200×600×760mm(±5mm)
2、材质：采用≥18mm厚ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板。
3、 胶粘剂：环保胶。      
3、封边：板露边处采用同色PVC加热熔胶封边；板面颜色均匀，纹理自然，拼接严密。                  
4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳、无松动、倾斜、摇晃等现象。
	个
	6

	
	5
	电源控制系统
	1、装置在教师演示桌中间抽屉里。
2、电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座。
3、教师自用220V交流输出：配有插座备用220V交流电，负载电流为8A。
4、可按需向各组学生输出220V交流电源，带漏电保护功能，缺保实验安全。
	套
	1

	
	6
	学生实验电源
	五孔电源插座，220V，10A。
	套
	28

	
	7
	综合布线
	全部采用优质铜芯线穿PVC管铺设，含强弱电布线，达到学校使用要求。
	套
	1


滨海新区塘沽第一中学（本部）地理教室设备
	类别
	序号
	标的名称
	技术要求
	数量
	计量单位

	数字化地理专用教室
	1
	教师演示台
	1、规格：2400×700×850mm(±5mm)
2、台面：一体化台面，≥12.7mm优质实芯理化板台面，边沿双层加厚至25.4mm。
3、台身：采用聚18mm厚ENF级三聚氰胺刨花板，立腿均采用喷塑方管22mm×28mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。其它部位均采用1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。
4、底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。
	2
	张

	
	2
	六边形桌
	1、规格：边到边1200×高780mm（六边形）(±5mm)
2、台面：≥25mm防火板台面。
3、台身：钢架结构，采用Φ45mm立柱，底部笔型橡胶可调脚垫，防滑，抗磨消音，保护地板砖；立柱整体流线形设计；横杆25×50mm，连接件采用灵活的螺丝紧固钢制连接；整体钢架同台面有防震胶垫防护。立柱和横杆均为钢管材质，管壁厚不低于1.2mm。外型美观，防湿，牢固。
	18
	张

	
	3
	学生凳
	1、规格：360×260×450mm(±5mm)
2、坐面：实木多层板；凳身：东北硬杂木；喷白瓷漆。
	110
	个

	
	4
	展柜
	1、功能：用于放置地形地貌模型。
2、上柜规格：800×495×400mm(±5mm)
1/4球面流线型的铝合金框架表面经氧化处理配5mm钢化玻璃制作，安全，稳固。
下柜规格：800×500×550mm,采用≥16mmENF级双贴面三聚氰胺板，优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好。
	20
	个

	准备室
	6
	储藏柜
	1、尺寸：900×400×2000mm(±5mm)
2、材质：采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，PVC封边条机械封边。
3、结构：铝木结构，柜体：采用≥18mm厚，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作,立腿为喷塑方管22mm×30mm山型槽铝型材镶装，壁厚不低于1.5mm，带可调底脚。
	20
	件


第三包：报告厅家具
滨海新区塘沽第一中学（本部）办公家具
	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量

	1
	主席台条桌
	1、尺寸：1600×600×750mm（±5mm）。                               
2、基材：选用E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7%-9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。桌面厚度不低于60mm,侧板厚度不低于40mm。
3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。
4、粘合剂：采用优质品牌无苯环保胶水，符合GB 18583-2008检测标准的要求。
5、漆料：采用高级绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581-2020验证标准；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。
6、桌架采用金属框架焊接，表面静电喷涂，配黑色带刹车活动轮。
	件
	12

	2
	主席台椅
	1、尺寸：650×780×1130mm（±5mm）。                                
2、采用环保超纤皮，皮面光泽度好，透气强。
3、背、座结构：座板由多层实木板经高频热压一次弯曲成型，厚度不低于15mm。
4、椅腿使用橡胶木材质，材质坚硬，刚性强，含水率≤9%，符合GB/T3324国际标准，燕尾卯榫而成，关键受力部位再使用木销加五金锁扣结构。表面采用绿色环保型聚脂漆。
	把
	24

	3
	演讲台
	1、尺寸：700×550×1150mm（±5mm）。                          
2、基材：选用不低于18mm厚E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7%-9%甲醛释放量≤0.05mg/m³。
3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。
4、粘合剂：采用优质品牌无苯环保胶水，符合GB 18583-2008检测标准的要求。
5、漆料：采用高级绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581-2020验证标准；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。
6、工艺：人造板件全部双饰面，四面封边，走线孔内缘及隐蔽部位均做密封处理，台面面板双贴木皮，均衡油饰，油漆表面硬度高。
	件
	8

	4
	观众席条桌1
	1、尺寸：1200×500×750mm（±5mm）。                       
2、基材：选用E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7%-9%甲醛释放量≤0.05mg/m³。桌面厚度不低于60mm，侧板厚度不低于40mm。
3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。
4、粘合剂：采用优质品牌无苯环保胶水，符合GB 18583-2008检测标准的要求。
5、漆料：采用高级绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581-2020验证标准；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。
6、桌架采用金属框架焊接，表面静电喷涂，配黑色带刹车活动轮。
	件
	11

	5
	观众席条桌2
	1、尺寸：1800×500×750mm（±5mm）。                            
2、基材：选用E0级中密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐、烘干处理，含水率7%-9%甲醛释放量≤0.05mg/m³。桌面厚度不低于60mm,侧板厚度不低于40mm。
3、面材：采用天然一级胡桃木皮贴面，表面平整干净、无腐料、死结、纹理清晰自然，颜色均匀，无结疤，无瑕疵，厚度平整。
4、粘合剂：采用优质品牌无苯环保胶水，符合GB 18583-2008检测标准的要求。
5、漆料：采用高级绿色环保型水性漆，板材两面均衡涂饰。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581-2020验证标准；表面光亮平整，漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。
6、桌架采用金属框架焊接，表面静电喷涂，配黑色带刹车活动轮。
	件
	8

	6
	▲固定联排课桌椅
	1、规 格:座椅中心距520mm±2mmm，座高440mm±10mm，座深410mm±10mm，写字板高度根据场地需求可调整到750~980mm。
2、铝合金脚架：采用铝合金一体压铸成型，净重≥2.7kg。表面作防氧化处理后经高温喷涂处理，扶手宽55±2mm、脚板长360mm±2mm，站脚固定安装孔距不小于320mm。部分区域采用活动式一体成型铝合金活动站脚架，脚板长500mm±2mm，最宽处70mm±2mm、壁厚≥4.0mm，站脚架安装组合成椅子或连排后可根据场地使用情况任意移动摆放，无需固定。
3、座板：基材为优质高密度实木多层板，采用多层旋切木皮和环保胶粘剂经高频热压一次成型，双面压0.6mm厚环保防火板，座板厚≥15mm，椅座板规格为450mm×430mm×15mm（长宽±5mm），座板与铝合金一体压铸成型的座角码采用穿透式连接。
4、椅座角码：角码采用铝合金一体压铸成型，角码总长210mm±2mm，总宽119mm±2mm,与站脚连接部分为圆形设计，圆饼直径88mm±2mm，与座板连接部分宽85mm±1mm，厚17mm±1mm，内镶六角冷拉圆铁。
5、背框架：用不低于2mm优质钢板为主骨架，配上1.2mm钢板折弯件横向连接，焊接成框架，表面经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。背板尺寸505mm×375mm（椅高900mm）/475mm（椅高1000mm）（长宽±5mm），厚度≥9mm，采用优质木单板经高频热压机一次成型，双面压0.6mm厚环保防火板；
6、写字板：采用固定式结构，宽度≥300mm，厚度≥25mm，基材采用环保E1级中密度纤维板，桌面贴0.6mm优质防火板面，四周PVC封边条。写字板支架采用≥1.8mm厚优质钢板冲压成型。
7、书网: 主管采用优质φ5mm、副管采用φ3mm的实心冷拉钢丝，表面经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，书篓内腔不小于100mm。
8、回复机构：采用阻尼回复机构，与椅座角码连接部分配备塑料装饰板套，保证座板在打开及合上时无噪声。
9、固定方式：课桌通过坚固螺丝将立柱脚与地面连接，稳固结实，不易松动。
	位
	902


第四包：窗帘
滨海新区塘沽第一中学（本部）窗帘
	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量
	备注

	1
	▲遮光布帘
	1、窗帘覆盖面大于窗口见光洞口。
2、窗帘纺织物的悬挂饱和度达180% (韩式褶):衬带使用防氧化材质。
3、窗帘纺织物顶边打二折安全针缝合，做反包100mm水洗尼龙粗硬补头。
4、窗帘纺织物底边用双层纺织物反包缝合，规格100mm，两侧包边30mm双层织物缝制。
5、布料成份：100%聚酯纤维，遮光面料（遮光率≥80）。克重≧320克/ ㎡±5%。
6、甲醛含量：≦20 mg/kg，符合GB/T2912.1-2009检测标准。
7、耐水牢度：≧4 级、耐皂洗色牢度：≧4 级、耐干摩擦色牢度：≧4 级、耐湿摩擦色牢度：≧4 级。
	批
	1
	具体数量见清单

	2
	纱帘
	1、成份：100%聚酯纤维 。
2、克重：≥100g/m²；测试按照GB/T4669执行。
3、胀破强度：≥220kPa；测试按照GB/T7742.1实验面积50m²执行。  
4、甲醛含量≤20mg/kg；测试按照GB/T2912.1检测标准。
5、异味：无异味；测试按照GB18401-2010中6.7条执行。
6、防污性能：易去污符合FZ/T01118-2012标准要求：耐沾污性符合GB/T30159.1-2013标准要求。
	批
	2
	具体数量见清单

	3
	窗帘轨道
	1、铝合金轨道，单个吊轮承重≥1.5kg，壁厚≥1.2mm。
2.硬度(铅笔划痕试验)≥3H检测标准GB/T5237.3- 2017。
3.平均膜厚≥16um检测标准GB/T5237.3- 2017。
4.涂层耐磨性≥2000g检测标准GB/T5237.3- 2017。
5、滑轮：滑轮采用静音耐磨塑料，注塑模块产品。
6、安装支架：加厚金属支架，表面烤漆工艺，永不掉色。
7、窗帘挂钩：使用S型镀铜挂钩，加厚钢性材质，经电镀防锈处理，永不生锈。
	批
	3
	具体数量见清单

	4
	电动轨道及开合布帘电机参数
	1、材质：铝合金型材；
2、壁厚：轨道壁厚≥1.5mm（32×26）；吊轮材质：为尼龙材质，要求滚轮静音效果好、顺畅自如，不变形，耐用性高，单个滑轮承重不小于3KG。
3、滑轮采用原生树脂，滑行性能好，拉启帘流畅，滑轮安全负荷3.0KG/个，滑轮破坏性负荷25KG/个。
4、托架使用没有螺纹的单处式托架，卡扣式安装。
5、表面工艺：静电喷涂处理
6、开合帘电机额定电压：100-240V；额定频率：50Hz；输入功率：13W；额定扭矩：1.5N. m ；
打开／关闭速度：14cm/ sec； 转速：21r/ min ；连续工作时间：4min；绝缘等级： A ；
额定负载：50Kg。
7、每个电机增加控制系统，可分组控制开合。
	批
	4
	具体数量见清单

	5
	遮光卷帘
	1、面料：成分：100%聚酯纤维+PVC，厚度：0.32mm±0.04，克重：350g/㎡±30，经线抗拉能力：310/210 daN/5cm，纬线抗拉能力：40/20 daN/5cm，耐光色牢度：＞7级。
2、甲醛含量：无，可分解芳香胺染料：无。
3、卷管：铝管外径38mm，管材壁厚2.0mm，卷筒内有6道加强筋，增强抗弯曲能力, 管材外表面带插槽，帘布经高温烫接插条后，直接插入卷筒表面的凹槽中。
4、底梁：采用铝合金材质，孔径20mm，壁厚2mm，封口为铝合金材质，符合国家GB\T5237-93标准，帘布底端插到下轨内，采用压条均匀压入的方法，保证底部不起皱。
5、制头：手动卷帘专用制头。适用于38、50的槽管；减速比1：1.75，省力30%；采用金属弹簧芯轴、进口琴钢丝弹簧；适合朝东重载型卷帘；最大承重超过13KG，寿命超过20000次循环试。
	批
	1
	具体数量见清单


窗帘清单 
	序号
	品名
	规格（宽*高）
	数量（套）
	数量（㎡）

	1
	遮光布帘
	0.80*2.65
	7
	14.84

	2
	
	0.90*2.65
	1
	2.39

	3
	
	1.10*2.65
	6
	17.49

	4
	
	1.15*2.65
	23
	70.09

	5
	
	1.20*2.65
	18
	57.24

	6
	
	1.25*2.65
	4
	13.25

	7
	
	1.30*2.65
	3
	10.34

	8
	
	1.35*2.65
	20
	71.55

	9
	
	1.45*2.65
	7
	26.90 

	10
	
	1.90*2.65
	65
	327.28

	11
	
	1.95*2.65
	68
	351.39

	12
	
	2.0*2.65
	3
	15.9

	13
	
	2.05*2.65
	27
	146.68

	14
	
	2.10*2.65
	10
	55.65

	15
	
	2.15*2.65
	87
	495.68

	16
	
	2.20*2.65
	18
	104.94

	17
	
	2.25*2.65
	14
	83.48

	18
	
	2.30*2.65
	33
	201.14

	19
	
	2.35*2.65
	8
	49.82

	20
	
	2.40*2.65
	8
	50.88

	21
	
	2.45*2.65
	3
	19.48

	22
	
	2.50*2.65
	2
	13.25

	23
	
	2.55*2.65
	10
	67.58

	24
	
	2.75*2.65
	5
	36.44

	25
	
	3.20*3.20
	1
	10.24

	26
	
	4.0*2.65
	4
	42.40 

	27
	
	4.30*2.65
	4
	45.58

	28
	
	4.35*2.65
	2
	23.06

	29
	
	6.35*2.65
	8
	134.62

	30
	
	10.10*2.65
	3
	80.30 

	31
	
	4.30*2.80
	6
	72.24

	32
	
	8.30*2.80
	6
	139.44

	33
	
	2.70*3.10
	1
	8.37

	34
	
	3.90*3.10
	1
	12.09

	35
	
	1.20*3.20
	2
	7.68

	36
	
	1.90*3.20
	10
	60.80 

	37
	
	1.95*3.20
	8
	49.92

	38
	
	2.0*3.20
	7
	44.80 

	39
	
	2.05*3.20
	5
	32.80 

	40
	
	2.10*3.20
	2
	13.44

	41
	
	2.15*3.20
	13
	89.44

	42
	
	2.25*3.20
	3
	21.60 

	43
	
	2.30*3.20
	1
	7.36

	44
	
	2.50*3.20
	16
	128

	45
	
	4.30*3.20
	6
	82.56

	46
	
	8.30*3.20
	6
	159.36

	47
	
	8.50*3.20
	1
	27.2

	48
	
	8.60*3.20
	2
	55.04

	49
	纱帘
	6.70*4.0
	4
	107.2

	50
	
	8.50*4.0
	2
	68

	51
	
	3.20*3.20
	1
	10.24

	52
	电动遮光布帘
	8.20*3.60
	14
	413.28

	53
	
	10.0*3.80
	2
	76

	54
	
	11.0*3.80
	1
	41.8

	55
	
	8.20*5.0
	8
	328

	56
	
	10.0*5.0
	2
	100

	57
	
	11.0*5.0
	1
	55

	58
	遮光卷帘
	1.60*3.85
	2
	12.32

	59
	
	1.80*3.85
	4
	27.72

	60
	
	1.95*3.85
	19
	142.64

	61
	
	2.20*3.85
	13
	110.11


注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
第三部分投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本电子件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7 关于中小微企业投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.8 中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
5. 合格的货物和相关服务
5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
5.2投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。
5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑
8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1 招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。
14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：
（1）货物主要技术性能的详细描述；
（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。
18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
21.4 文件中的电子件指扫描件、电子证照、照片等形式电子文件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。
E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评审委员会
27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。
27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8） 单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；
（9）未按照招标文件要求递交全部样品的；
（10）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。
（11）其他法定投标无效的情形。
28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。
（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
G 政府采购“明白纸”
40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 
吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝18622858578
马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218
刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起
融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。
2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。
3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885
朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397
王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249
林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万
信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；
2、实控人25-65周岁，征信良好；
3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371

陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
	1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 
2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 
4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好

	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 
2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 
4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；

	022-58879322
  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
	1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 
2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 
3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 
4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单

	58751595 
赵望宇
58750209
肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 
2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 
3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。

	13920727755
李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
	1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。
3、财务报表未出现连续两年经营亏损。

	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	
合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好

	022/23526678/222112 
武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；
3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）

	13820640544
胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；
2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；
4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。

	23271307
刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；
2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；
3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800
唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	


以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。
第四部分合同条款
需方：
供方：
供、需双方根据    年    月    日          项目（项目编号：             ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：
· 本合同为中小企业预留合同
· 本合同非中小企业预留合同
一、货物名称：
货物型号：
制造商：
货物原产地：
货物数量：
货物单价：
货物总价款：
大写：
二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：
1. 货物具体技术指标见附件1。
2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。
3.供方对所提供的货物提供年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。
三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
四、交货时间、地点、方式：
合同签订后，于年月日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：），并于年月日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。
五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。
六、验收工作由需方负责对货物进行验收。
七、货款支付方式：
1. 本合同以人民币进行结算
2. 付款方式：
合同签订后个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起个月后个工作日内支付其余   %的货款。
供方开户银行（汉字全称）：，行号（数字代码）：，
帐号：。
合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。
3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。
八、违约责任：
需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。
需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。
供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。
供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。
供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。
九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市市场和质量监督管理委员会或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。
十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。
十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。
十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。
十三、本合同一式份，供方持份，需方持份，均具同等效力，签字盖章后生效。
供方（公章）：需方（公章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
时间：年月日

第五部分投标文件格式
投标文件封面格式
投标文件
（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：
投标单位电话：
投标单位详细地址：
投标代表人姓名：
法定代表人：
投标日期：年月日
投标文件目录格式
（投标人自行编制）
评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）
附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：
第一包，￥元（人民币），大写。
……

2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。
5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
12.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2
供应商资格声明函
天津市滨海新区政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形
上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。
投标人名称：

日期：

附件3
供应商资格要求证明文件
注：相关证明材料应附在此页后面。

附件4
投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

	投标代表人身份证正面


	投标代表人身份证背面


附件5
开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

	包号
	包名称
	品牌
	投标总价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称：

日期：年月日

附件6
开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：
单位：元

	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	商品属性
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。
投标人名称：

日期：年月日

附件7-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）服务要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（三）交货要求

	
	
	
	
	

	（四）付款方式

	
	
	
	
	

	（五）投标保证金和履约保证金

	
	
	
	
	

	（六）验收方法及标准

	
	
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件7-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：
	招标文件第二部分技术要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	项目需求书（项目需求书要求须逐条应答）

	序号
	采购项名称
	条款
序号
	招标要求
	投标应答
	偏离

说明
	技术支撑材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
投标人名称：

日期：年月日

附件8
业绩
项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额
	用户盖章的成功履行合同的相关证明材料电子件所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件9
制造商售后服务承诺
	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	

	4
	其他内容
	


制造商（加盖制造商公章）：
日期：年月日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件10
投标人售后服务承诺
	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	

	4
	其他内容
	


投标人名称：

日期：年月日

附件11
政府采购政策情况表
项目名称：

项目编号：

包号：
填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	%

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第至页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	%

	
	节能产品证明材料见投标文件第至页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商

企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	%

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。

该声明函见投标文件第至页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

证明材料见投标文件第至页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。

该声明函见投标文件第至页。


投标人名称：

日期：年月日

附件12
投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	设备名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


投标人名称：

日期：年月日

附件13
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
投标人名称：
日期：20  年月日
注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。
附件14
家具产品价格组成清单明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	投标产品名称
	材料清单
	使用属性
	品牌
	产地
	规格
	环保等级
	数量
	单价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计价格：


	序号
	投标产品名称
	材料清单
	使用属性
	品牌
	产地
	规格
	环保等级
	数量
	单价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计价格：


…
注：
1、按照投标家具产品逐项填写，每项产品填写一个表格。
2、使用属性请根据材料在家具产品的结构部位填写“台面”、“面料”、“辅材”、“连接件”、“喷涂”等。
附件15
原材料基本信息一览表
	序号
	主材/涂料/粘合剂名称
	制造商
	品牌
	规格型号
	性能指标
	环保等级
	环保认证名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 投标人须提供主材/涂料/粘合剂检测报告电子件。
2. 投标人须提供环保认证电子件，证书包括但不限于环境管理体系认证、环境标志产品认证、CQC认证。

附件16
主材制造商上年度和本年度节能降耗信息一览表
	序号
	主材名称
	制造商
	主营业务收入
（万元）
	耗电总量
（千瓦）
	油耗总量
（吨）
	水资源消耗总量（吨）
	排污是否达标

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 主营业务收入、耗电总量、油耗总量、水资源消耗总量须提供制造商盖章的证明文件。
2. 排污达标须提供环保部门盖章的证明材料。
附件17
设计结构说明
1. 安全合理设计说明
提供产品彩图、效果图、结构图及知识产权证书（若有）
2. 组合安装设计、易拆卸，方便运输说明
3. 可再生资源的设计理念说明
4. 产品设计使用寿命说明
附件18
生产加工说明
1. 生产设备信息一览表
	序号
	设备名称
	品牌型号
	数量
	产地
	购买日期
	实物图片

	
	
	
	
	
	
	


2. 工艺流程说明
3. 节能降耗
（1）生产加工采取的绿色环保措施
（2）投标单位上年度和本年度节能降耗信息
	序号
	主营业务收入（万元）
	耗电总量（千瓦）
	油耗总量（吨）
	水资源消耗总量（吨）
	排污是否达标

	
	
	
	
	
	


注：排污达标须提供环保部门盖章的证明材料。
附件19
流通回收说明
详细阐述采取回收处理技术设备，对大气污染、水污染等环境污染治理有针对性的环保举措，并提供处理协议或第三方证明材料
附件 20
投标人认为需要提供的其他资料

附件21
	样品标签

	项目名称：

	项目编号：

	包号：

	样品名称：


投标人名称：
日期：年月日
附件22
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：
                           日  期：
__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

———————————————————————————————————————

关于符合本国产品成本比例的声明函
以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为        %
。
投标人名称：
                            日  期
� 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。





